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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆木垒哈萨克自治县托浪岗金矿普查项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县城北东38方向直距145公里处

	地理坐标
	（东经  度  分   秒，北纬  度  分  秒）

	国民经济
行业类别
	M科学研究和技术服务业-74专业技术服务业-747地质勘查
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十六、专业技术服务业99.陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	2000
	环保投资（万元）
	87.5

	环保投资占比（%）
	4.375
	施工工期
	总工期42个月（2026年6月—2029年12月），其中冬季停工约16个月，实际野外作业约26个月（780天）

	是否开工建设
	☑否
是：        
	用地（用海）
面积（m2）
	勘查面积：3.56km2
临时占地：15217m2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	（1）规划名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》；审批机关：自然资源部；审批文号：自然资函〔2022〕1092号。
（2）规划名称：《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》；规划编制单位：昌吉回族自治州人民政府。

	规划环境影响评价情况
	（1）《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》，中华人民共和国生态环境部，（环审〔2022〕124号）；
（2）《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》，昌吉回族自治州生态环境局，昌州环函〔2023〕40号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》及其环评的符合性分析
本项目为金矿普查项目，金矿属于自治区规划确定的重点勘查矿种，符合规划确定的勘查方向。项目位于自治区规划的准噶尔盆地东缘重点勘查区内，勘查工作部署符合该区域的找矿布局。本项目采用便携式钻机、一基多孔、减少占地、泥浆循环与防渗、表土剥离与分层回填等绿色勘查技术方法和环境恢复治理措施，全面贯彻了绿色勘查理念，符合规划环评及其审查意见中关于“生态优先、绿色发展”“全面推进绿色勘查”的要求。项目勘查区内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等禁止勘查区域，符合规划的空间布局约束要求。
2. 与《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》及其环评的符合性分析
本项目位于昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县境内，属于州级规划明确的重点勘查区域及鼓励勘查矿种。项目采用地质测量、物探、化探、槽探、钻探等多种手段相结合的综合勘查方法，工作部署合理，符合规划对勘查工作的技术要求。项目环评报告中针对施工期扬尘、噪声、废水、固体废物均提出了具体的污染防治措施，并对临时占地提出了生态恢复方案，符合规划环评及其审查意见中关于“落实‘三线一单’管控要求”“加强荒漠生态系统保护”“落实污染防治与生态修复措施”等要求。项目建设单位在取得探矿权后，已委托编制勘查方案并通过专家审查，承诺将严格按照经批准的方案进行勘查作业，体现了对规划及规划环评要求的执行力度。

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析
本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，勘查矿种为金矿。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类项目，符合国家产业政策。
2.与生态环境分区管控符合性分析
（1）与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发[2024]157号）符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）的相关要求，本项目已逐项对照分析，具体符合性见表1-1。
表1.2-4  本项目与新环环评发[2024]157号符合性分析表
	管控维度
	管控要求
	本项目符合性分析

	空间布局约束
	禁止开发建设的活动
	禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》等禁止准入类事项。
	本项目不属于淘汰类或禁止准入类项目。

	
	
	禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目
	本项目符合国家和自治区相关环保标准。

	
	
	禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
	不涉及上述敏感区域。

	
	
	禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
	本项目为探矿活动，不涉及所列生态敏感区。

	
	
	禁止破坏湿地及其生态功能的行为，包括开垦、填埋、排放不达标废水、倾倒固体废物等。
	项目不涉及湿地区域，无相关破坏行为。

	
	限制开发建设的活动
	建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
	项目不占用永久基本农田。

	
	
	严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。
	不涉及自然保护地。

	
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。
	不涉及水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库，本项目不属于工业污染项目。

	
	
	对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
	本项目符合国家产业政策，不涉及严重水污染。

	
	其他布局要求
	一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
	项目符合相关规划及规划环评要求。

	
	污染控制措施要求
	强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
	本项目采用钻探工艺，对地下水扰动有限，将落实相应风险管控措施。

	环境风险防控
	联防联控要求
	加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。
	本项目不属于所列重点管控对象。

	资源管理要求
	资源综合利用
	结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。
	①项目钻探泥浆循环利用。②生活区用太阳能光伏板供电，生产区柴油发电机用合格国标柴油，符合能源节约与清洁利用要求。③项目工程均为临时占地，不占永久基本农田。④剥离表土用于场地生态恢复，钻井泥浆沉淀物干化后回填，实现资源化利用。项目符合资源利用效率要求。


综上，本项目在空间布局、污染控制、环境风险防控及资源管理等方面均符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）的相关管控要求。
（2）与《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果（2024年）》符合性分析
对照《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果（2024年）》，本工程位于昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县，属于木垒哈萨克自治县一般管控单元（单元编码：ZH65232830001）。符合性分析见表1-2，项目在昌吉回族自治州生态环境分区管控单元位置示意图见附图2。
表1-2    与吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果（2024年）符合性分析表
	木垒哈萨克自治县一般管控单元（单元编码：ZH65232830001）

	管控维度
	管控要求
	本项目
	符合性

	空间布局约束
	1.应符合国土空间规划要求。2. 应符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》《市场准入负面清单（2022年版）》。
	本项目为陆地矿产资源勘查，不涉及自治区和昌吉回族自治州各类生态红线；符合自治区颁布实施的生态环境功能区划、国土空间规划等，符合区域规划环评要求。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类项目，符合国家产业政策。
	符合

	污染物排放管控
	1.污染物排放执行国家和地方相关标准中普适性要求。2. 加强农业面源污染治理，科学合理使用化肥农药，逐步削减农业面源污染物排放量。3、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。
	项目施工期产生的大气污染物主要是扬尘和柴油燃烧废气，施工期采取了临时堆土场加盖防尘网等生态保护和修复措施。施工期产生的“三废”、噪声及生态影响均提出了相应的治理或减缓措施。
	符合

	环境风险防控
	1.执行区域生态环境保护的基本要求。2. 执行昌吉州总体准入清单中的要求。
	本项目不涉及重大风险源，勘查期间废水不外排，风险可控；符合昌吉州总体准入清单要求。
	符合

	资源
开发
效率
要求

	1.执行区域资源能源利用的基本要求。
2.执行昌吉州总体准入清单中的要求。
	本项目主要利用资源为新鲜水及电能，本项目用水量及耗电量较小，占地面积较小，对区域水资源、土地资源、能源消耗较小。
	符合


综上所述，本项目建设符合《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果（2024年）》管理要求。
3.相关环保政策符合性分析
表1-3    本项目与相关环保政策的符合性分析一览表
	相关环保政策及要求
	本项目拟采取的措施
	符合性

	《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T0374-2021）
	编制地质勘查设计前，应就地质勘查工作部署对水、大气、声、土壤、野生动植物、自然遗迹和人文遗迹等的环境影响进行分析，确定主要的环境影响因素，制定环境保护、环境修复措施，编制经费预算，作为绿色勘查内容体现在勘查设计中，可以单独成章，也可以融入相关章节
	本项目为金矿普查项目，从设计阶段即全面贯彻绿色勘查理念。具体措施包括：
①采用环保工艺：优先采用便携式钻机、一基多孔、泥浆循环与防渗等绿色勘查技术。②最小化生态扰动：严格控制临时占地面积（总计约15217m²），充分利用现有道路，减少新修便道。③污染物规范处置：钻探泥浆循环使用，终孔后上清液回用，泥浆固化物干化后就地填埋；生活污水与生活垃圾定期清运至指定处理场所。④落实生态恢复：承诺施工结束后拆除所有临时设施，进行场地清理、平整、表土回覆，并播撒适宜草种恢复植被。
	符合

	《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》
	核心要求：深入实施新一轮找矿突破战略行动，提高关键矿产资源供应保障能力，推进绿色矿业及加工产业集群建设；加快经济社会发展全面绿色转型，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，加快形成绿色生产生活方式；坚持生态优先、绿色发展，筑牢国家西北生态安全屏障。
	①服务找矿突破：本项目勘查矿种为金矿，属于自治区重点勘查矿种，直接服务于新一轮找矿突破战略行动，与规划关于提高关键矿产资源供应保障能力的战略部署高度契合。②落实绿色勘查：全面贯彻绿色勘查理念，选用便携式模块化钻机，采用泥浆循环与防渗工艺，严格控制临时占地面积，符合规划关于绿色生产和生态保护的要求。③严守生态底线：项目勘查区不涉及自然保护区、生态保护红线等禁止勘查区域，施工期废水全部回用或蒸发不外排，固废分类妥善处置，施工结束后进行场地清理平整、表土回覆并播撒适生草种恢复植被，符合规划关于筑牢生态安全屏障的要求。
	符合

	《新疆生态环境保护“十四五”规划》
	实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护一票否决制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。
	①产业定位：本项目为金矿地质勘查项目，不属于“高污染、高环境风险”的工业类项目，符合规划中关于产业准入的要求。②地下水保护：勘探期生活及生产废水均不外排。钻探泥浆采用防渗沉淀池处理后上清液回用不外排，沉淀固体干化后就地填埋。项目不开采地下水，不会对地下水环境产生不利影响。
③绿色勘查：如前述，项目全面采用了绿色勘查技术和管理措施，与绿色矿山建设要求相符。
	符合

	
	
	
	

	《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》
	加快发展现代煤化工、新材料、有色金属、煤炭、煤电、矿产开采及加工等优势产业，培育壮大先进装备制造、页岩油气加工、节能环保、新型建材、新能源等新兴产业和生产性服务业。
	本项目属于金矿勘探。
	符合

	
	严守水资源管理“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，健全州、县（市）、乡（镇）三级行政区用水总量和用水强度控制指标体系，规范农业灌溉用水定额管理，严格执行国家、自治区和行业用水定额标准，强化节水约束性指标管理。
	勘探期仅消耗少量新鲜水，用量在区域可承受范围内，不会突破区域资源利用上线。
	符合

	
	建立健全地下水污染防治重点区划定制度，规范禁止开采区、限制开采区划定；强化禁止开采区、限制开采区管理；规范地下水超采治理。强化对污染地下水行为的管控，切实防止土壤污染导致地下水污染。
	勘探期使用的新鲜水由罐车从木垒哈萨克自治县县城拉运至项目区，不开采地下水。钻探工程结束后，钻井泥浆全部排入防渗沉淀池处理后上清液回用，沉淀固体干化后就地填埋。生活污水排入防渗池内，定期清运至当地生活污水处理厂进行处理，不外排。不会对地下水环境产生不利影响。
	符合







1

二、建设内容
	地理位置
	本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县城北东38°方向直距145公里处，行政区划隶属木垒哈萨克自治县管辖。勘查总面积为3.56km2，极值坐标系范围为：；北纬  。拐点坐标一览表见表2-1，勘查区地理位置示意图见附图1，勘探区四周均为空地，勘探区周边位置关系见附图2。
表2-1    工作区范围拐点坐标一览表
	拐点坐标
	经纬度坐标
	勘探面积

	
	东经
	北纬
	

	1
	
	
	3.56km²

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	




	项目组成及规模
	1.项目基本情况
（1）项目名称：新疆木垒哈萨克自治县托浪岗金矿普查项目
（2）建设单位：灵宝市腾达矿业有限责任公司
（3）建设性质：新建
（4）探矿权人：灵宝市腾达矿业有限责任公司
（5）探矿证信息：证号XT6500002025124040000098，有效期限2026年1月30日至2030年12月9日
（6）勘查矿种：金矿
（7）普查方式：以地质测量、物探、化探为基础，配合槽探和机械岩芯钻探等进行综合勘查。
2.项目组成
本项目分为主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。具体探矿工程建设内容见表2-1。
表2-1    项目组成一览表
	工程类别
	名称
	基本情况

	主体工程
	地形地质测量
	开展1:2000地形测量3.56km²；1:1000地质剖面测量3.0km；1:10000地质测量3.56km²；1:2000地质测量1.0km²。

	
	物探工程
	开展1:5000磁法测量3.56km²；1:5000激电中梯测量3.56km²；激电测深60点。

	
	化探工程
	开展1:10000岩石化探测量3.56km²，网度100m×20m，设计采样点约1866件。

	
	槽探工程
	设计槽探工作量1850m，主要用于揭露地表矿（化）体及重要地质界线。

	
	钻探工程
	设计机械岩心钻探4565m，均为斜孔，用于控制矿体深部情况。优先采用轻便、模块化钻机。

	
	取样化验工作
	各类样品总计约2370件，包括基本分析样、岩矿鉴定样、组合分析样、化探样等。

	辅助工程
	工人食宿
	本项目根据轮换设置简易活动板房，实行动态迁移式管理，不设立固定式大型生活营区。每个营地服务周期与相邻勘查施工周期匹配，随工作面转移而搬迁。

	
	道路
	外部交通条件较为便利，充分利用现有公路和便道，原则上不新修车辆运输道路，仅对部分路段进行简单平整。

	公用工程
	给水
	生活、生产用水从木垒哈萨克自治县城拉运，通过水罐车（10m³）拉运至营地。

	
	供电
	生活区使用太阳能光伏板+蓄电池供电；钻探区、物探及样品加工等生产设备采用柴油发电机供电，柴油按需拉运，现场不设储罐。

	环保工程
	废气
	钻探采用湿式钻孔工艺。施工场地采取洒水抑尘措施，勘查机械使用优质燃料，加强施工机械和车辆的维护保养，减少废气排放。

	
	废水
	①生活污水排入移动式防渗环保厕所，定期由吸污车拉运至木垒哈萨克自治县污水处理厂处置；②钻探泥浆废水经沉淀池沉淀后回用，不外排；③设备冲洗废水排入沉淀池处理，不外排。

	
	固废
	①表土：槽探、场地平整前进行表土剥离，分层堆放于临时堆场（采取防尘网苫盖、设置临时挡护），勘探结束后用于场地平整和生态恢复；②钻井泥浆与岩屑：排入防渗沉淀池，经沉淀和自然干化后，就地回填至钻孔孔口段或就地覆土平整；③生活垃圾与废包装：集中收集，定期清运至木垒哈萨克自治县生活垃圾填埋场处置。

	
	噪声治理
	①优先选用低噪声、液压驱动的设备；②柴油发电机、钻机等强噪声设备安装减振垫；③加强设备维护保养；④合理安排作业时间，夜间尽量不进行高噪声作业。

	
	生态环境
	①坚持“预防为主，保护优先”，全面落实绿色勘查要求；②严格划定施工作业范围，控制临时占地面积，减少对植被和地表的扰动；③施工结束后，拆除所有临时设施，对临时占地进行场地清理、平整、表土回覆，并播撒适宜当地生长的草籽，恢复原有地貌和植被。


3.主要工作量
本项目主要采用“地质测量先行、物化探跟进、槽钻探验证”的综合勘查方法。具体工作量见表2-2。
表2-2    主要工作量
	工作项目
	单位
	设计工作量
	备注

	（一）测量工作

	1:2000地形测量
	km2
	3.56
	为地质填图和工程布置提供底图

	勘查线剖面测量
	km
	2.58
	用于资源量估算

	工程点测量
	点
	29
	钻孔、探槽等工程定位

	（二）地质测量

	1:1000地质剖面测量
	km
	3.0
	确定填图单元，研究矿体特征

	1:10000地质测量
	km2
	3.56
	查明全区成矿地质条件

	1:2000地质测量
	km2
	1.0
	重点区段详细填图

	（三）物探工作

	1:5000磁法测量
	km2
	3.56
	覆盖整个勘查区

	1:5000激电中梯测量
	km2
	3.56
	覆盖整个勘查区

	激电测深
	点
	60
	对重点异常进行深部探测

	（四）化探工作

	1:10000岩石化探测量
	km2
	3.56
	网度100m×20m

	化探样品
	件
	1866
	分析Au、Ag、Cu、Pb、Zn等13种元素

	（五）浅表工程

	槽探
	m
	1850
	揭露地表矿体及异常

	（六）钻探工程

	机械岩心钻探
	m
	4565
	均为70°斜孔，设计24个钻孔，单孔平均孔深190m，最大孔深300m，24个钻孔合计孔深4565m。

	（七）样品分析测试

	基本分析样
	件
	300
	分析Au品位

	组合分析样
	件
	20
	分析Ag、Cu、Pb、Zn等伴生元素

	岩矿鉴定样（光薄片）
	件
	35
	研究矿石结构构造、矿物组成

	化学全分析样
	件
	5
	分析SiO₂、Al₂O₃等主要成分

	物相分析样
	件
	10
	确定金矿物的赋存状态

	小体重及湿度样
	件
	30
	用于资源量估算

	内检/外检样
	件
	36/33
	质量控制

	定性半定量全分析样
	件
	35
	了解矿石元素组成


4.主要设备
本项目主要生产设备如下表所示。
表2-3    主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	计量单位
	配备
数量
	主要性能指标

	1
	YX-8全液压勘探钻机
	台
	1
	钻孔深度900m，钻孔直径75mm，取芯直径56mm；适用于中深孔钻探

	2
	YX-12全液压勘探钻机
	台
	1
	钻孔深度1200m，钻孔直径75mm，取芯直径56mm；适用于深孔钻探

	3
	泥浆泵
	台
	2
	用于钻孔泥浆循环

	4
	泥浆搅拌机
	台
	1
	用于配制钻井液

	5
	陀螺测斜仪
	台
	1
	精确测量钻孔倾角及方位角，确保钻孔轨迹符合设计要求

	6
	小型挖掘机
	台
	1
	用于槽探开挖、场地平整及临时便道修整

	7
	手持式风镐
	台
	1
	辅助槽探及岩石破碎

	8
	手持式GPS
	部
	2
	用于地质点、勘探线及工程点定位

	9
	RTK测量系统
	套
	3
	用于地形测量、勘探线剖面测量及工程点精确放样

	10
	地质罗盘
	个
	3
	测量岩层产状（走向、倾向、倾角）及方位

	11
	手持式激光测距仪
	台
	2
	测量距离、高度及坡度；辅助地质剖面测量

	12
	质子磁力仪
	台
	1
	用于1:5000高精度磁法测量

	13
	大功率激电仪
	套
	1
	用于1:5000激电中梯测量及激电测深

	14
	手持式X射线荧光分析仪（XRF）
	台
	1
	快速测定岩石、土壤中Au、Ag、Cu、Pb、Zn等13种元素含量；用于化探异常现场查证

	15
	岩芯切割机
	台
	1
	将岩芯沿轴向切割为两半，一半送检一半留存

	16
	柴油发电机
	台
	2
	为钻机及物探设备供电

	17
	越野车
	台
	2
	用于人员通勤及物资运输

	18
	水罐车
	台
	1
	用于从木垒哈萨克自治县城拉运生产及生活用水


5.主要原辅材料及理化性质
（1）主要原辅材料
本项目生产所需主要原辅材料及能源消耗情况见表2-4。
表2-4    原辅材料估算用量表
	类别
	物料名称
	消耗量
	包装/贮存方式
	备注

	钻探助剂
	膨润土
	6.0 t
	袋装（25kg/袋），堆放于钻机平台。
	用于配制钻井液，增黏护壁。

	
	速氪散
	1.5t
	袋装（25kg/袋），堆放于钻机平台
	降滤失剂，控制泥浆水分渗入地层。

	
	闭氪散
	1.5t
	袋装（25kg/袋），堆放于钻机平台
	堵漏剂，在破碎地层局部添加。

	封孔材料
	水泥
	24.0t
	袋装（50kg/袋），分区堆放于各钻探平台，堆高不超过1.5m，下垫防渗膜上覆防雨布
	用于钻孔终孔后全孔封堵，共24个钻孔，单孔用量约1.0t

	燃料
	柴油
	120t
	200L专用防泄漏塑料桶密封储存，现场最大存量3桶（约0.5t）
	为钻机、发电机、车辆提供动力。

	新鲜水
	549m3
	10m³水罐车从木垒哈萨克自治县城拉运，钻探区设5m³防渗储水箱
	用于泥浆配制、洒水抑尘、生活饮用



（2）理化性质
本项目采用钻探工艺进行勘探，使用水基钻井液体系，以确保钻探过程中的孔壁稳定、防塌、携带岩屑，并最大限度降低对生态环境的影响。钻井液体系选用环保型、可生物降解的材料，符合《绿色勘查规范》和《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651-2013）的相关要求。钻探助剂主要理化性质见表2-5。
表2-5    主要原辅材料理化性质表
	原辅料名称
	理性性质
	有毒有害性
	包装规格
	最大储存量

	速氪散
	外观通常为白色或淡黄色粉末；易溶于水；水溶液可能呈碱性或中性。主要功能为降低钻井液滤失量、控制黏度。
	对眼睛和皮肤可能有一定刺激性。
	袋装，25kg/袋
	单个钻孔一次最多存放20袋

	闭氪散
	外观为灰色或褐色粉末；与水混合后发生水化反应，形成黏稠浆体并逐渐凝固。主要功能为封堵裂隙、快速护壁。
	原料粉尘对呼吸道有刺激性。固化后产物化学性质稳定，基本无毒。未固化浆液应避免直接接触皮肤。
	袋装，25kg/袋
	单个钻孔一次最多存放20袋

	膨润土
	外观为灰白色或浅褐色细粉末；主要成分为蒙脱石；具有极强的吸水性，遇水膨胀，能形成胶体悬浮液，赋予钻井液良好的黏度和造壁性。
	本身无毒。但大量吸入粉尘可能对呼吸道造成机械性刺激，长期接触可能引发尘肺病。
	袋装，25kg/袋
	单个钻孔一次最多存放20袋

	普通硅酸盐水泥
	灰色细粉末，主要成分为硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙等，与水混合后发生水化反应，逐渐凝结硬化，最终形成具有一定强度的水泥石。水化反应为放热反应，浆体呈强碱性。
	粉尘对眼睛和呼吸道有刺激性，长期吸入可能引发肺病，皮肤长时间接触潮湿水泥浆可能导致碱烧伤或过敏性皮炎，硬化后产物化学性质稳定，基本无毒。
	袋装，25kg/袋
	单个钻孔一次最多存放20袋，随用随拉，不设集中储库

	柴油
	易燃液体，类别3（高闪点），闪点≥55°C
	遇明火、高热或强氧化剂有燃烧甚至爆炸危险；蒸气具有刺激性，长时间吸入可能导致头晕、恶心等症状；泄漏后可通过地表径流或下渗污染土壤及地下水，尤其在渗透性强的地层中迁移能力较强，且难以自然降解
	外部采购成品油，采用标准200L专用防泄漏桶密封运输与储存
	最大储存量为3桶，合计约0.5吨（单桶容积200L）


6.公用工程
（1）交通
工作区外部交通较为便利，S228省道从勘查区外围通过，可通过现有道路连接至勘查区入口。勘查区内临时便道优先利用区内既有自然便道、车辙痕迹及砾石覆盖区；确需新辟便道时避让植被良好地段，进行就地整平压实，施工结束后立即清除痕迹并恢复原始地貌。
（2）供电
生活区采用太阳能光伏板供电，满足照明、通讯等日常用电；生产区配备柴油发电机，功率满足钻机运行及夜间照明需要；所有电气设备接地良好，电缆架空敷设，防范漏电事故。
（3）供水
项目用水主要包括生产用水（泥浆制备、设备冲洗、洒水抑尘）和生活用水两部分。用水由水罐车从木垒哈萨克自治县拉运至勘探区，生活营地储水设施，储存于专用食品级塑料水桶中，钻探区设置简易防渗水池暂存。
①钻探用水
本次地质勘查共设计钻孔24个，总进尺4565m。钻探过程平均耗水量约为4L/m（即0.004m³/m），理论总需水量为18.26m³。泥浆经管道引流至防渗沉淀池中进行沉淀处理后回用于钻机冷却及循环钻进，循环利用率≥90%。新鲜补水量按总用水量的10%估算，即1.83m³，合计钻探用水量为20.09m³。
②洒水抑尘用水
为有效控制施工期间粉尘污染，针对运输道路、勘探作业区、物料堆放区等易起尘区域实施定时洒水降尘措施。抑尘面积按集中控制区域考虑，日均洒水量取经验值100L/d（0.1m³/d）。本项目现场作业天数约780天（2026年6月至2029年12月，扣除每年11月至次年3月的冬季停工），总计洒水抑尘用水量78m3。
③设备冲洗用水
钻探设备在作业间隙、更换钻孔位或终孔后，需要对泥浆泵、钻杆、泥浆搅拌机及岩芯切割机等设备进行冲洗，冲洗方式采用高压水枪或人工刷洗，每台钻机每终孔一次冲洗用水量约1.0m³（含泥浆泵、钻杆、搅拌机等配套设备），辅助设备（岩芯切割机等）冲洗用水量总计约6m³，本项目共设计24个钻孔，则设备冲洗总用水量为30m³。
④生活用水
现场作业人员共18人，实际勘探作业26个月（780天，不含冬季停工）。依据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，农村平房及简易楼房居民用水标准为20～30L/（人·d），本项目取上限值30L/（人·d）进行保守估算。生活用水总量为：18人×0.03m³/（人·d）×26×30d=421.2m³。
综上，本项目总新鲜水用量约为549m³。
（4）排水
①生活污水
生活污水排污系数按0.8计，则生活污水产生量为337m³。生活污水（含粪尿和盥洗水）集中收集于防渗储污罐中，由专用吸污车定期清运至木垒哈萨克自治县污水处理厂进行集中处理，不外排。
7.劳动定员
本项目工程作业人员共计18人，项目组有技术人员3人，其它辅助性生产人员15人。
8.工作进度安排
本项目勘查周期为2026年6月至2029年12月，扣除每年11月至次年3月冬季停工，实际野外作业约780天。分阶段安排如下：
2026年6月—10月：完成前期准备及场地搭建，开展地形测量、地质测量、化探、磁法、激电中梯等面积性工作。
2026年11月—2027年3月：冬季停工，资料整理。
2027年4月—10月：开展激电测深，施工全部槽探，完成1:2000地质测量。
2027年11月—2028年3月：冬季停工，确定第一批钻孔位置。
2028年4月—10月：施工第一批钻探，采集样品。
2028年11月—2029年3月：冬季停工，优化第二批钻孔部署。
2029年4月—10月：施工第二批及机动钻探，采集样品。
2029年11月—12月：完成样品测试，编制普查报告。

	总平面及现场布置
	1.工程占地
本项目探矿权总勘查面积为3.56km²。本次勘查工作涉及的槽探、勘探作业区、临时办公生活营地及施工便道等均属临时性占地。根据现场布置方案及施工组织设计，项目临时占地面积共计15217m²，占地类型为天然牧草地。具体构成如下：
表2-8    工程临时占地估算表
	工程类别
	占地面积（m2）
	占地类型

	临时办公生活营地
	200m2
	天然牧草地

	槽探作业区
	5550m2
	天然牧草地

	钻探作业区
	2800m2
	天然牧草地

	临时道路
	6667m2
	天然牧草地

	合计
	15217m2
	天然牧草地


2.总平面布置
本项目勘查工作呈“点-线-面”结合的方式展开，总平面布置遵循“全面控制、重点加密、绿色优先、减少扰动”的原则。
（1）测量、物探、化探工作布置
该部分工作覆盖整个3.56km2勘查区，属于“面”上工作。不设置固定场地，作业人员采用手持设备和车辆进行网格化作业，其扰动表现为人员行走和车辆碾压，具有短暂、分散特点。
（2）槽探工程布置
根据勘查设计，共布设槽探工程1850m。各探槽呈线状分布，开挖土石临时堆存于探槽两侧，施工结束后立即分层回填、平整。槽探作业点分散、规模较小，工程所需材料利用已有便道运送，再由人工搬运至作业场地，随用随卸，不单设固定的大中型作业场地。
（3）钻探工程布置
共设计24个钻孔，总进尺4565m，钻孔倾角均为70°，方位角分别为28°、125°、25°。各勘探作业区（单个约50～100m²）的平面布置高度集成，遵循以下原则：在单个平台内，钻机、泥浆泵、岩芯摆放区紧凑布置，减少占地面积；平台依地形进行简易平整，最大限度减少挖填方量；钻机周围布置导流槽，连接下游的防渗沉淀池；沉淀池旁的防渗沉渣暂存区用于临时存放干化后的泥浆岩屑；平台附近设置临时堆土场，用于保存平台平整及钻孔施工时剥离的表层土。
（4）临时办公生活营地
本项目在勘查区内设置1处固定的临时办公生活营地，位于交通相对便利、地势平缓的区域，总占地面积200m²。临时办公生活营地内合理布设办公住宿区、卫生设施、物资堆放区及供电供水设施。其中，卫生设施采用移动式防渗环保厕所，定期由吸污车清运生活污水至木垒哈萨克自治县污水处理厂处理；生活及办公用电采用太阳能光伏板+蓄电池供电，必要时辅以小型柴油发电机；临时办公生活营地地面采取简易硬化或铺设防渗布，防止油品及污水渗漏。探矿作业结束后，拆除所有临时设施，进行场地清理、平整及植被恢复。
（5）探矿区道路
探矿区道路统筹规划，在满足项目勘查各工区、工程点基本需求及各阶段作业需要的前提下，充分利用S228省道及勘查区内既有自然通道，以人工运输为主，原则上不新修永久性车辆运输道路。临时道路总占地约6667m²，宽度控制在4米以内，优先利用现有车辙印迹或天然砾石覆盖区，新辟便道须选在植被稀疏的裸露区域，严格避让植被良好区。所有临时便道仅供勘探设备短期通行使用，施工结束后及时清除痕迹、恢复原始地貌，最大限度降低对地表植被和原生地形的扰动。
勘探区总平面布置图见附图3。

	施工方案
	本项目环境影响时段主要为探矿野外勘探期。探矿工作主要包括地质测量、槽探和钻探。工程实施过程中，主要的污染来自槽探和钻探作业产生的扬尘、机械噪声、工程弃渣，以及工作人员日常生活中产生的生活污水和生活垃圾。
探矿期间对环境的影响集中在槽探、钻探工序。工艺流程及产污环节分述如下：
1.槽探工艺流程
（1）表土剥离与开挖：在探槽布设位置，人工或机械剥离表土，暂存于探槽两侧。随后进行人工或机械开挖。此工序产生剥离表土、扬尘、噪声，并对自然景观和地表植被造成扰动。
（2）取样：在槽底和槽壁采用地质锤等工具，人工采集岩石样品，样品运送至山下装车，部分样品由地质人员送交检测机构进行成分分析。
（3）回填恢复：探槽工作完成后，及时将暂存的剥离表土回填至探槽内，平整场地。此工序产生扬尘和噪声。
[image: ]
图2-1    槽探工作流程及产污环节示意图
2.钻探工艺流程
（1）平台准备：钻探口一般布置在槽探揭露的矿化有利部位或地质剖面坡面上，无需大规模表土剥离。对勘探作业区进行简易平整，设置泥浆循环系统（含防渗沉淀池）。
（2）钻孔施工：采用全液压岩心钻机，按设计角度和方向进行钻探，通过钻孔采取岩心（或矿心）、岩屑，以探查深部岩层及矿体分布、产状、品位等。钻探过程采用水基泥浆循环冷却和护壁。此工序产生扬尘、噪声、钻井泥浆及岩屑。
（3）封孔与恢复：钻探工作完成后，采用水泥对钻孔进行全孔封堵，并设置永久性点位标记。拆除临时设施，对勘探作业区进行场地清理、平整及植被恢复。此工序产生少量扬尘和噪声。
[image: ]
图2-2    钻探工作流程及产污环节示意图
3.产排污节点汇总表
表2-9    本项目主要产污节点及治理措施一览表
	类别
	产污节点
	主要污染物
	治理措施
	排放去向

	废气
	槽探开挖、勘探作业区平整、物料堆放、运输道路
	扬尘
	①洒水抑尘；②临时堆土覆盖防尘网；③限制车速
	无组织排放

	
	柴油发电机、钻机、车辆
	燃油废气
	使用合格燃油，加强设备维护保养
	无组织排放

	废水
	钻探施工
	泥浆废水
	①设防渗沉淀池；②泥浆循环回用；③施工结束后自然蒸发
	不外排

	
	设备冲洗
	设备冲洗废水
	排入防渗沉淀池，沉淀后上清液用于洒水降尘
	不外排

	
	生活营地
	生活污水
	移动式防渗环保厕所，定期由吸污车清运至污水处理厂
	不外排

	噪声
	钻机、挖掘机、柴油发电机
	等效A声级
	①选用低噪声设备；②安装减振垫；③合理安排作业时间（昼间施工）；④加强维护保养
	达标排放

	固体废物
	槽探、钻探、生活营地
	剥离表土、碎石
	①表土与碎石分开堆放于探槽两侧；②施工结束后分层回填、平整
	就地回填

	
	钻探
	钻井泥浆及岩屑
	排入防渗沉淀池，经沉淀干化后就地填埋于勘探作业区
	不外排

	
	钻探
	废包装袋
	集中收集，定期清运至生活垃圾填埋场
	卫生填埋

	
	生活营地
	生活垃圾
	垃圾桶分类收集，定期清运至木垒哈萨克自治县生活垃圾填埋场
	卫生填埋

	生态影响
	槽探、勘探作业区、临时便道、生活营地
	植被破坏、土地扰动、水土流失
	①严格控制临时占地面积；②表土剥离单独保存；③施工结束后清理场地、平整、表土回覆、播撒草籽、恢复植被
	恢复原有地貌及生态功能


4.土石方平衡分析
本项目土石方工程主要来自槽探开挖、钻探岩屑取出以及各类临时场地的表土剥离与平整。根据勘查方案及工程占地核算，总挖方量约为5839m3。其中，槽探工程总长度1850m，按平均断面1.5m²估算挖方量约2775m3，开挖土石临时堆存于探槽两侧，施工结束后分层回填；钻探工程共24个钻孔，总进尺4565m，钻孔直径75mm，产生岩屑约21m3就地填埋于勘探作业区下方；槽探、钻探作业区等临时占地总面积15217m²，按表土剥离平均厚度0.2m计算，剥离量约3043m3，单独堆存于各作业区临时堆土场，用于后期生态恢复。总填方量约5839m3，实现挖填平衡：槽探回填2775m3，钻探岩屑回填21m3，施工结束后将3043m3表土全部回覆至临时占地范围，恢复原有地形地貌。项目无外运弃方。
本项目的土石方平衡表见表2-10。
表2-10    土石方平衡表
	工程类别
	挖方（m3）
	填方（m3）
	借方m3
	弃方m3
	备注

	槽探工程
	2775
	2775
	0
	0
	就地分层回填

	钻探工程
	21
	21
	0
	0
	岩屑泥浆就地填埋

	临时占地表土剥离
	3043
	3043
	0
	0
	施工结束后回覆用于植被恢复

	合计
	5839
	5839
	0
	0
	挖填平衡，无外运弃渣


综上所述，本项目通过合理调配土石方，实现了挖填平衡，剥离表土全部资源化利用，无永久弃渣产生，符合绿色勘查要求。

	其他
	无。
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三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1.新疆维吾尔自治区主体功能区规划
本项目所在地昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县位于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中国家层面重点开发区域——天山北坡地区。
该区域位于全国“两横三纵”城市化战略格局中陆桥通道的西端，涉及23个县市，是我国面向中亚、西亚地区对外开放的陆路交通枢纽和重要门户，全国重要的能源基地，我国进口资源的国际大通道，西北地区重要的国际商贸中心、物流中心和对外合作加工基地，石油天然气化工、煤电、煤化工、机电工业及纺织工业基地。本项目为陆地矿产资源勘查项目，为金矿前期的勘查活动，这些工程均为临时工程，符合主体功能区的功能定位。
2.生态功能区划
根据《新疆生态功能区划简表》，项目区所属生态功能区的主要生态服务功能、主要生态环境问题、主要保护目标和主要发展方向等内容详见表3-1，区划图见附图4。
表 3-1 生态功能区划简表
	生态功能分区单元
	生态区
	Ⅲ天山山地干旱草原—针叶林生态区

	
	生态亚区
	Ⅲ₁天山北坡森林、草原水源涵养生态亚区

	
	生态功能区
	32.天山北坡东段博格达峰及天池自然景观保护生态功能区

	主要生态服务功能
	水源涵养、水文调蓄、景观多样性与生物多样性维护、旅游

	主要生态环境问题
	旅游建设引起景观及水质破坏与污染、森林过伐、草场退化、水土流失

	生态敏感因子敏感程度
	生物多样性和生境极度敏感，土壤侵蚀、土地沙漠化、土壤盐渍化不敏感。

	主要保护目标
	保护高山冰川和湖泊、保护山地森林和草原、保护高山雪莲

	主要保护措施
	合理规划旅游景点建设与规范旅游、风景区禁牧、综合治理三工河

	适宜发展方向
	加强保护与管理，建好国际人与生物圈保护示范区。


3.生态环境现状
（1）植被现状
根据《中国植被分布图》在线查询系统、《新疆植被图》及现场踏勘结果综合分析，项目区植被类型为温带半灌木、矮半灌木荒漠，属于典型的砾质荒漠，土壤为强砾质的石膏灰棕荒漠土。现场踏勘表明，项目占地范围内（含临时占地）野生植被优势种为木本猪毛菜（Salsola arbuscula）和假木贼（Anabasis cretacea ），植被盖度约为30%，局部优于区域平均水平。依据《新疆国家重点保护野生植物名录》（2022年）及《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（2024年修订），评价范围内未发现国家及自治区级重点保护野生植物分布。
（2）野生动物现状
本项目所在区域气候干旱，在此区域分布的野生动物相对数量较少，再加上保护对象自身的因素即生态系统和物种种群的脆弱性、人类活动的威胁和干扰，使得此区域的野生动物数量越来越少。野生动物主要为鼠类、野兔及麻雀等常见动物。根据《国家重点保护野生动物名录》（2021年）及《新疆国家重点保护野生动物名录》（2021年），现场踏勘期间项目区未发现国家重点保护野生动物及其生境。
（3）土地利用类型
本项目临时占地范围内的土地利用类型为天然牧草地。
（4）土地沙化现状
根据《新疆维吾尔自治区第六次沙化监测报告》（2021年）可知，项目临时占地范围内属于非沙化土地。详见附图5。
（5）水土流失现状
根据《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州水土保持规划（2021-2030年）》，昌吉州自治区级水土流失重点治理区面积10292km2，项目区不属于水土流失重点预防区和重点治理区，区域主要水土流失类型为风力侵蚀，侵蚀强度为微度。
4.环境空气质量现状调查与评价
《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）于2026年2月12日批准发布，自2026年3月1日起实施。根据该标准，2026年3月1日至2030年12月31日为过渡阶段，执行过渡阶段浓度限值。
本项目所在行政区属于昌吉回族自治州。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），本次评价引用昌吉回族自治州2024年环境空气质量数据，对照《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的过渡阶段浓度限值进行达标区判定，具体情况见表3-2。
表3-2    昌吉回族自治州2024年基本污染物环境质量现状
	污染物
	年评价指标
	评价标准（过渡阶段浓度限值）
	现状浓度
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均浓度
	60µg/m3
	7µg/m3
	11.67%
	达标

	NO2
	年平均浓度
	40µg/m3
	30µg/m3
	75%
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	4mg/m3
	1.8mg/m3
	45%
	达标

	O3
	日最大8小时平均第90百分位数
	160µg/m3
	134µg/m3
	83.75%
	达标

	PM2.5
	年平均浓度
	30µg/m3
	40µg/m3
	133%
	超标

	PM10
	年平均浓度
	60µg/m3
	70µg/m3
	117%
	超标


从上表的分析结果可知，PM10、PM2.5年均值浓度超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段二级标准要求，SO2、NO2、CO、O3等其他监测指标均满足二级标准，因此判断本项目所在区域为不达标区域。
5.地表水环境质量现状调查
本项目勘探过程中产生的废水无直接排放，而且与最近地表水体无水力联系。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B，可不开展区域污染源调查，无需开展地表水水环境质量现状调查。
6.地下水和土壤环境质量现状
本项目为陆地矿产资源地质勘查项目，属于《环境影响评价技术导则地下水环境》附录A及《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》附录A所列Ⅳ类项目，采取分区防渗措施后，无地下水、土壤污染途径，因此本次仅进行影响分析，不开展现状监测。
7.声环境质量现状
根据现场踏勘，本项目工程周边50米范围内没有居民，不需要进行声环境现状监测。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，无与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。


	生态环境保护目标
	参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）、《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）、《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）等相关导则要求，本项目大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境、环境风险均不设评价范围，生态评价范围为探矿区和生活营地周围50m范围；声环境评价范围为探矿区外延200m的范围，参照各环境要素及行业环境影响评价相关技术导则要求确定项目区占地范围内生态环境保护目标为生态环境评价范围内的野生动植物，保护级别为禁止随意踩踏碾压、砍伐，保护野生动植物生境不被破坏。
表3-3    本项目环境保护目标一览表
	保护要素
	保护对象
	数量规模
	距离
	方位
	保护级别/保护要求

	生态环境
	野生植物
	植被覆盖度30%
	临时占地范围内
	禁止随意踩踏、碾压、砍伐

	
	野生动物
	/
	临时占地范围内
	禁止破坏野生动物生境，禁止捕猎野生动物




	评价
标准
	1.环境质量标准
（1）环境空气质量标准
项目所在地环境空气质量评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值。具体见表3-4。
表3-4    环境空气质量标准
	序号
	污染物名称
	取值时间
	单位
	标准限值
	来源

	1
	二氧化硫SO2
	年平均
	μg/m3
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值（二级）

	
	
	24小时平均
	μg/m3
	150
	

	
	
	1小时平均
	μg/m3
	500
	

	2
	二氧化氮NO2
	年平均
	μg/m3
	40
	

	
	
	24小时平均
	μg/m3
	80
	

	
	
	1小时平均
	μg/m3
	200
	

	3
	PM10
	年平均
	μg/m3
	60
	

	
	
	24小时平均
	μg/m3
	120
	

	4
	PM2.5
	年平均
	μg/m3
	30
	

	
	
	24小时平均
	μg/m3
	60
	

	4
	CO
	24小时平均
	mg/m3
	4
	

	
	
	1小时平均
	mg/m3
	10
	

	5
	O3
	1小时平均
	μg/m3
	200
	

	
	
	日最大8h平均
	μg/m3
	160
	

	6
	TSP
	年平均
	μg/m3
	200
	

	
	
	日平均
	μg/m3
	300
	


（2）声环境质量标准
项目所在地声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体标准见表3-5。
表3-5    声环境质量标准
	项目
	昼间
	夜间

	标准值
	60B(A)
	50dB(A)


2.污染物排放标准
（1）废气
施工扬尘（颗粒物）无组织排放监控点浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求，即：周界外浓度最高点≤1.0mg/m³。
（2）废水
本项目生活污水通过移动式防渗厕所收集后，定期拉运污水处理厂不外排；钻探泥浆废水经沉淀处理后全部回用，实现零排放。因此，本项目无废水外排，不设废水排放标准。
（3）噪声排放标准
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的排放限值，即：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。
（4）固体废物排放标准
一般工业固体废物：项目产生的生活垃圾、剥离表土、钻井泥浆沉淀物（含岩屑）、废包装袋等，均属于一般固体废物。其贮存、处置过程应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关管理要求。勘探期间不在项目区进行机械设备维修，不产生废矿物油等危险废物。

	其他
	总量控制指标：本项目属于矿产地质勘查项目，根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目不设污染物排放总量控制指标。



四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	1.生态环境影响分析
本项目位于木垒哈萨克自治县北部荒漠地带，生态系统类型为温带半灌木、矮半灌木荒漠。项目不属于天然林资源保护工程区，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、生态公益林及古树名木等敏感区域，亦不占用生态保护红线及永久基本农田。项目为金矿普查，采用地质测量、物探、化探、槽探和钻探等综合勘查方法，所有占地均为临时性质（临时占地面积约15217m²），施工周期约780天（分年度实施）。勘探活动对生态环境的影响主要表现为局部地表扰动、植被清除、野生动物惊扰及潜在的水土流失，但影响范围小、持续时间短，且可通过严格的生态保护与恢复措施予以减缓。具体分析如下：
（1）对当地土地利用的影响
项目所有工程均为临时占地，不涉及永久征地。临时占地总面积约15217m²，占地类型为天然牧草地（荒漠草地），不占用林地、耕地、基本农田等敏感地类。各作业点分散布置于勘查区（3.56km²）内，占地占比仅约0.43%，规模小且分布零散，不会改变区域原有的土地利用格局。
施工过程中，场地平整和表土剥离会对表层土壤结构造成轻微扰动，可能导致短期土壤紧实度变化和有机质下降。但项目严格执行表土分层剥离与单独保存制度，勘探结束后及时进行场地清理、平整、表土回覆及植被恢复，可确保临时用地恢复原有生态功能与土地使用属性，不造成永久性土地退化或功能丧失。
（2）对植被的影响分析
勘查过程对植被的影响包括直接清除和间接干扰两个方面。直接影响表现为：槽探作业区、钻探作业区、临时办公生活营地及临时道路等施工活动将直接清除占地范围内的原生植被。根据临时占地总面积15217m²及区域单位面积生物量（参考同类荒漠区约为0.25t/hm2·干重），估算植被生物量损失约0.38t干重。该损失仅占勘查区总生物量的极小比例（勘查区总面积3.56km²，按盖度30%估算总生物量约26t），属于轻微扰动水平。
间接影响主要表现为：施工扬尘附着植物叶面可能影响光合作用；车辆及人员碾压可能损伤周边植物根系；表土临时堆放若防护不当可能加剧局部风蚀，影响种子萌发。
（3）对动物资源的影响分析
项目施工对野生动物的影响主要来自机械噪声、人员活动和夜间照明。钻机、挖掘机、柴油发电机等设备运行产生的噪声可能对附近活动的动物造成惊扰，引发暂时性回避行为。但项目施工集中在昼间（夜间不进行高噪声作业），且各作业点分散、施工周期短，不会形成持续的声光干扰。临时办公生活营地为固定临时营地，但占地面积仅200m²，且远离动物活动频繁区域，对动物生境的占用时间短、范围小。施工结束后，干扰源消失，动物种群可迅速回迁并恢复原有活动范围。因此，项目对区域动物资源的影响属于短期、可逆的轻微干扰，不会导致种群数量下降或栖息地功能丧失。
（4）水土流失影响分析
本项目扰动地表总面积约15217m²，且为分散点状扰动，无大规模开挖和集中裸露地表。槽探工程（2775m³开挖量）施工结束后及时回填；勘探作业区仅进行简易平整；临时道路优先利用既有便道。施工过程中，临时堆土（含剥离表土）采取防尘网苫盖和临时挡护措施，有效抑制风蚀。施工结束后，立即对所有临时占地进行清理、平整并恢复植被，地表裸露时间短（单个作业点一般不超过60天）。综上，项目产生的水土流失量极小，不会对区域土壤资源造成累积性影响，在落实各项水土保持措施的前提下，水土流失影响可控。
（5）景观生态影响
项目建设内容为分散式钻探作业和少量槽探工程。勘探作业区呈点状分布，单体占地小；槽探为线状浅表开挖，施工期短；临时道路基本沿自然便道布设，未新增大规模线性切割，临时办公生活营地面积仅200m²，为低矮临时建筑。上述设施对原有荒漠景观的连续性与完整性影响轻微，不会形成显著的视觉斑块或景观割裂。项目采用轻便、模块化设备，不建设永久性构筑物，施工结束后拆除所有临时设施，并进行迹地清理、平整和植被恢复。通过播撒本地草种，施工痕迹将在数月内随植被自然恢复而逐渐消融，景观视觉反差显著降低，最终融入周边荒漠背景。因此，项目对景观生态的影响属于局部、短期、可逆范畴，具备良好的景观协调性。
（6）生态环境影响评价结论
本项目为非开采性质的金矿普查工程，采用绿色勘查技术，具有占地少、扰动轻、周期短、可恢复性强等显著特点。施工期间虽会对局部地形、土壤、植被及野生动物活动产生一定程度的临时性扰动，并存在极轻微的水土流失风险，但影响范围局限（占勘查区面积0.43%）、程度轻微，且可通过优化施工布局、控制作业时间、严格表土保护、及时植被恢复等综合措施予以有效控制。
项目选址避让了自然保护区、生态保护红线、风景名胜区、公益林、基本农田及珍稀动植物集中分布区，生态敏感性低。区域荒漠生态系统具有较强的抗干扰能力和自然恢复潜力。勘探工作结束后，将按照“边勘查、边恢复”的原则，全面拆除临时设施，实施场地清理、平整、表土回覆及草籽播撒，确保受扰动区域生态功能逐步恢复至基线水平。
综上所述，在全面落实本报告提出的各项生态环境保护与恢复措施的前提下，项目施工期对生态环境的影响属于短期、局部、可逆范畴，不会造成生态系统结构与功能的长期退化或不可逆损害。从生态环境角度论证，本项目建设是可行的。
2.大气环境影响分析
本项目为金矿地质勘查工程，施工内容主要包括勘探作业区建设、设备运输、钻探作业等环节。施工过程中不涉及爆破、焊接或燃烧作业，无工业工艺废气排放。大气污染源主要为施工扬尘、运输车辆尾气及柴油发电机运行产生的燃油废气，均属于间歇性、低强度的无组织排放源，总体影响范围小、持续时间短。具体分析如下：
（1）施工扬尘
施工扬尘主要产生于勘探作业区平整、临时营地搭建、临时道路修整、槽探开挖、物料装卸及车辆运输等环节。项目区地表植被覆盖度较低（约30%）、土壤干燥，在风力作用或机械扰动下易产生扬尘。扬尘产生强度受风速、地表裸露程度、作业强度等因素影响较大，尤其在大风天气或频繁车辆通行条件下，局部空气中颗粒物（TSP、PM₁₀）浓度可能出现短暂升高。由于各作业点分散布置、单个作业点占地规模小、施工周期短（单个作业点一般不超过60天），扬尘产生总量有限，影响范围主要集中在施工场地周边50m范围内，且随施工结束而迅速消失。
（2）临时堆场扬尘
槽探开挖及场地平整过程中产生的剥离表土和碎石需临时堆放于堆土场。在干燥大风天气下，若无防护措施，临时堆场表面松散物料易受风力侵蚀产生扬尘。本项目临时堆土场分散布置于各槽探和钻探点位旁，单个堆场规模小，堆存周期较短，扬尘产生量有限，影响范围主要集中在堆场周边区域。
（3）水泥储存与使用过程扬尘
水泥在装卸、堆存及搅拌过程中会产生少量粉尘。本项目水泥总用量约24t，采用袋装（50kg/袋），分区堆放于各钻探平台，单个平台一次最大存放量不超过20袋（约1t），不设集中储库。在卸车、码垛及拆袋搅拌等环节，若操作不当或遇大风天气，可能产生局部粉尘逸散。
（4）燃油设备废气
项目施工期间无市政电网接入，生活区采用太阳能光伏板供电（满足照明、通讯等日常用电），而钻机、泥浆泵、物探设备及夜间照明等生产用电则需配置柴油发电机组作为临时电源。此外，槽探开挖使用的小型挖掘机、手持式风镐以及物资运输车辆等施工机械和车辆运行时同样会产生燃油废气。上述燃油设备废气主要污染物包括二氧化硫（SO₂）、氮氧化物（NOₓ）、烟尘及总烃（THC）等。
本项目所选用的柴油发电机、施工机械及运输车辆均符合国家现行排放标准，使用合格国标柴油，燃烧效率相对较高，污染物初始排放浓度较低。废气以无组织形式逸散，结合项目区空旷地形和良好的大气扩散条件，污染物落地浓度增量极低，不会突破《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值。由于各作业点分散、施工机械使用频率较低且非连续运行，废气排放总量小，且随施工期结束而终止，对区域大气环境影响轻微。
（5）柴油桶储存废气
本项目不设固定柴油储罐，勘探用柴油由车辆从加油站一次性拉运至各勘探作业区。一次拉运最多3桶，合计约0.5t，采用200L标准专用防泄漏塑料桶密封储存，桶盖配有密封胶圈，正常存放状态下密闭性良好。柴油属于高闪点、低挥发性燃料（闪点≥55℃），在常温常压、密封储存条件下，挥发性有机物（VOCs）逸散量极小。
柴油桶仅在加油操作时短暂开启，开启时间短，且操作过程快开快盖，加油后立即恢复密封状态，基本无持续性无组织排放。各勘探作业分散布置于3.56km²勘查区内，单点存量少、存放时间短（随用随清），结合项目区空旷地形和良好的大气扩散条件，柴油桶呼吸气对区域环境空气质量的影响可忽略不计。综上，柴油桶临时存放环节不构成大气污染源，对周边环境空气质量无影响。
（6）大气环境影响评价结论
综上，本项目施工期大气污染物来源明确，排放强度弱，持续时间短，且无长期稳定排放源。施工扬尘、临时堆场扬尘和燃油设备废气在自然扩散条件下可快速稀释，污染物浓度升高具有瞬时性、局部性特点，影响范围有限，不会改变区域环境空气质量功能类别。从大气环境影响角度论证，本项目建设是可行的。
3.水环境影响分析
施工期产生的废水主要包括钻井泥浆循环废水、设备冲洗废水和施工人员生活污水。具体影响分析如下：
（1）钻井泥浆水
钻探过程采用环保型水基泥浆体系，所含助剂（如膨润土、速凝散、闭凝散）均为非油基、可生物降解材料，不含重金属、苯系物及有毒有害有机物，符合《绿色勘查规范》和《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651-2013）的相关要求。
泥浆在循环使用过程中产生的少量返排废水，经专用管道或柔性导流槽引入勘探作业区附近设置的可拆卸式HDPE防渗双格沉淀池进行自然沉淀。上清液经沉淀后回用于钻机冷却、泥浆复配及循环钻进，水循环利用率≥90%；底部沉积物主要为岩屑、膨润土颗粒等无机物，勘探结束后全部用于钻孔回填或平台覆土，不外排。
施工结束后，所有沉淀池及配套设施将全部拆除并回收，场地恢复原状。该部分废水在闭路循环系统中处理利用，无外排风险，对周边水环境无影响。
（2）设备冲洗废水
钻探设备在作业间隙或终孔后需要进行冲洗，产生少量冲洗废水。根据工程经验设备冲洗用水量约30m³，废水产生量约24m³。该废水水质与钻井泥浆废水相近，主要含少量泥浆和悬浮物，不含重金属及有毒有害物质。设备冲洗废水排入防渗沉淀池，与钻井泥浆废水一并沉淀处理，上清液回用不向外环境排放。
（3）生活污水
生活污水产生量约337m³，主要污染物为COD、NH₃-N、SS等。临时办公生活营地配备移动式防渗环保厕所（密闭储污罐）。生活污水全部收集于储污罐中，定期由吸污车清运至木垒哈萨克自治县污水处理厂集中处理，不向项目区及周边环境排放。
（4）水环境影响评价结论
综上本项目施工期废水种类明确、产生量小、水质简单。钻探泥浆及设备冲洗废水通过防渗沉淀池处理后循环回用，生活污水经防渗收集后定期清运至污水处理厂处置，所有废水均实现“零外排”。项目区与地表水体无水力联系，在严格落实上述措施的前提下，项目建设不会对地表水环境产生污染影响。
4.声环境影响分析
（1）噪声源强识别与源强参数
本项目施工期噪声主要来源于钻探、槽探及辅助设备运行，以及运输车辆通行。依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2021），结合设备选型资料与同类项目类比数据，识别并整理主要噪声源强信息如下表所示：
表4-1    工业企业噪声源强调查清单
	序号
	声源名称
	空间相对位置
	声压级/距声源距离dB（A）/m
	声源控制措施

	1
	全液压岩心钻机
	各勘探作业区（分散布置）
	90/1
	选用低噪声设备、安装减振垫、加强维护保养

	2
	泥浆泵
	各勘探作业区
	85/1
	基础减振、柔性连接

	3
	泥浆搅拌机
	各勘探作业区（临时）
	80/1
	基础减振

	4
	小型挖掘机
	槽探作业点（分散）
	90/1
	选用低噪声设备、定期保养

	5
	柴油发电机
	各勘探作业区、临时营地
	95/1
	设置减振基座

	6
	运输车辆
	临时道路（移动源）
	80/1
	限速行驶、禁止鸣笛

	7
	岩芯切割机
	临时样品加工点
	85/1
	基础减振、定期维护


（2）噪声影响分析
本项目施工期噪声源主要为钻机、泥浆泵、挖掘机、柴油发电机、运输车辆等，各作业点分散布置于3.56km²勘查区内。本次评价采用点声源几何发散衰减模型，综合考虑同一作业平台内多个设备同时运行的噪声叠加影响。以单个勘探作业区为例，该平台内同时运行的设备包括全液压岩心钻机源强90dB（A）、泥浆泵85dB（A）、泥浆搅拌机80dB（A）及柴油发电机95dB（A），多台设备叠加后声级按能量叠加公式计算约为96.2dB（A）。按此叠加源强预测，经50m衰减后声级约62.2dB（A），100m处约56.2dB（A），200m处约50.2dB（A）。
项目区地处荒漠地带，200m范围内无居民点、学校、医院等声环境敏感目标，且各作业点分散布置，单一平台设备噪声经距离衰减后对厂界贡献值较低。评价要求：施工中优先选用低噪声、液压驱动的设备，对柴油发电机等强噪声源设置减振基座或隔声罩；合理安排作业时间，以昼间作业为主。通过采取上述措施，场界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2025）昼间70dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。
（3）噪声影响评价结论
本项目施工期噪声源强有限，作业点分散，评价范围内无声环境敏感目标，在采取低噪声设备、昼间作业、合理布局及设备维护等常规控制措施的前提下，场界噪声可达标，不会对周边环境造成噪声影响。
5.固体废物影响分析
（1）剥离表层
本项目施工过程中涉及的地表扰动总面积约15217m²，包括槽探作业区、钻探作业区、临时办公生活营地及临时道路等。项目所在区域属干旱荒漠地带，植被类型以低矮草本植物为主，无乔木分布，地表覆盖层较薄。按表土剥离平均厚度约为20厘米计，则剥离表土方量为3043m3。
所有剥离表土将严格遵循“分层剥离、分类堆放、防蚀保墒、原土回用”的原则进行管理，在各作业区附近设置临时堆土场，堆土高度控制在1.5m以内，采用编织袋装土构筑约0.5m高围堰；堆体表面及坡面全覆盖防雨防尘网，底部铺设0.5mm厚HDPE防渗膜，防止雨水冲刷和风蚀扬尘；设置醒目标识牌，严禁混入建筑垃圾或生活垃圾。勘探结束后，全部剥离表土用于临时营地、沉淀池及施工便道等区域的覆土回填和植被恢复，实现“原土还原、原境复绿”。
（2）钻井泥浆沉淀物（含岩屑）
钻探过程中产生的废钻井泥浆由水、膨润土（2.0t）、速氪散（0.5t）、闭凝剂（0.5t）及携带的岩屑组成。项目总进尺4565m，钻孔直径75mm，理论岩屑体积约21m³，岩屑重量约50.6t；泥浆固相材料合计约9t。经泥浆循环系统固液分离后，上清液回用，底部沉积物即为钻井泥浆沉淀物（含岩屑），总产生量约60t，属一般工业固体废物。各钻探井配套可拆卸式HDPE双格防渗沉淀池及防渗沉渣暂存区，泥浆“浆不落地”全部引入池内，沉淀后的底泥暂存于防渗堆放区，用防雨布覆盖。勘探结束后，底泥经自然干化后，就地填埋于钻探井，并进行覆土平整和植被恢复，不向外环境排放。建设单位建立固废管理台账，记录产生、贮存和处置全过程，确保可追溯。
（3）废包装袋
钻探助剂（膨润土、速氪散、闭氪散）、水泥等物料使用后会产生废包装袋，主要为编织袋和纸塑复合袋。根据物料消耗量估算，废包装袋产生量约0.45t。废包装袋属于一般固体废物，集中收集后定期清运至木垒哈萨克自治县生活垃圾填埋场处置，不随意丢弃，对环境影响轻微。
（4）生活垃圾
施工期作业人员18人，施工期约780天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）估算，总产生量约7.02t。主要成分为厨余物、废纸、塑料等。临时办公生活营地内设置带盖垃圾桶分类收集生活垃圾，实行“日产日清”，定期清运至木垒哈萨克自治县生活垃圾填埋场进行卫生填埋处置，不向项目区及周边环境排放。
（5）固体废物及危险废物管理说明
本项目施工期间，所有钻探设备、柴油发电机及运输车辆均不在勘探现场进行拆解、保养或维修作业，仅进行日常检查和简单维护，不涉及润滑油、液压油的更换或添加，无废矿物油产生。柴油采用200L专用防泄漏塑料桶运输和储存，塑料桶为可重复使用的周转容器，施工周期内不产生废弃油桶。因此，本项目不产生危险废物，无须设置危险废物暂存间。
（6）固体废物汇总与去向一览表
表4-2    项目施工期固体废物产生及处置情况一览表
	类别
	来源
	性质分类
	产生量
	处置方式

	剥离表土
	地表开挖
	/
	3043m3
	临时堆存，后期用于生态恢复

	钻井泥浆沉淀物（含岩屑）
	废钻井泥浆
	一般工业固废
	约60t
	自然干化后，就地填埋于钻探井，覆土恢复

	废包装袋
	钻探助剂（速氪散、膨润土等）包装
	一般工业固体废物
	约0.45t
	集中收集，与生活垃圾一同运往木垒哈萨克自治县生活垃圾填埋场进行处置

	生活垃圾
	施工人员日常生活
	一般生活垃圾
	7.02t
	分类收集定期运往木垒哈萨克自治县生活垃圾填埋场处置


（7）结论
综上，本项目施工期产生的固体废物种类明确、产生量合理，剥离表土实现资源化回用，钻井泥浆沉淀物、废包装袋和生活垃圾均得到合规处置，不产生危险废物。在严格落实“分类收集、规范暂存、及时清运”等管理措施的前提下，所有固体废物均可得到妥善处置，对周边环境影响轻微。
6.土壤、地下水环境影响分析
本次评价结合项目特点，对勘探过程中可能涉及的土壤与地下水环境影响进行简要分析，并提出针对性防控措施。
（1）地下水环境影响分析
①钻探施工对地下水环境的扰动风险与防控
本项目设计钻探24个钻孔，总进尺4565m，最大孔深300m，钻探深度进入基岩裂隙发育带。区域地下水主要为基岩裂隙水，水量贫乏，环境敏感程度较低。
钻探施工对地下水的潜在影响主要是：钻孔穿越不同地层时，若未有效隔离，可能连通不同含水层，导致钻井液下渗或含水层水力联系改变。鉴于本项目钻孔数量少、孔径小，扰动范围十分有限。
项目采取“套管隔离+水泥固井+终孔封堵”的全过程防控措施：钻进至基岩或含水层上方时下入技术套管；采用水泥浆固井封隔套管与孔壁间环形空间；终孔后全孔水泥封孔（封孔范围为地表至基岩下1m及矿体顶底板各向外延伸10m）。上述措施可有效阻断污染物迁移路径，保障地下水系统完整性。
②钻探过程揭露含水层的情景分析与应对措施
本项目处于普查阶段，尚未施工钻孔，区域水文地质参数不明确，无法预判是否遭遇含水层及涌水量大小。考虑到钻探设计孔深达数百米，存在揭露基岩裂隙水的可能性，本次评价基于“若遇涌水”情景进行定性分析。
若施工中揭露含水层，涌水主要为基岩裂隙水，水量相对有限。涌水水质总体较好，但钻进过程中会携带岩屑及少量钻井液成分，导致悬浮物浓度升高，其余指标与原始地下水基本一致。
涌水若管理不当，可能造成勘探作业区局部积水漫流，对周边土壤造成短期浸泡和轻微侵蚀，并可能影响孔壁稳定性。施工过程中，通过密切监测返浆流量及压力变化，发现异常立即停钻检查；涌水经导流槽引入防渗沉淀池沉淀处理，上清液回用于钻探生产或洒水抑尘，不外排。若涌水量超出沉淀池接纳能力，通过调整钻进参数或投放堵漏材料控制涌水，必要时启用备用防渗集水设施暂存，待沉淀处理后回用。若涌水持续影响施工安全或环境，应组织水文地质专家评估并调整钻探方案。
综上区域干旱少雨、地下水补给缓慢，结合钻孔数量少、孔径小、施工周期短的特点，钻探过程中揭露含水层的可能性总体较低，即便发生涌水，水量亦相对有限，影响属于局部、短期、可逆范畴。在落实上述措施的前提下，不会对区域地下水造成不可逆影响。实际施工中若遇涌水，建设单位应根据具体情况评估环境影响，必要时向生态环境主管部门报告。
（2）土壤环境影响分析
项目对土壤环境的潜在影响主要来源于以下几个方面：
	风险源
	影响途径
	潜在后果

	柴油储存与使用
	泄漏、滴洒
	石油类入渗，导致土壤污染，破坏土壤结构与微生物活性

	生活污水与泥浆水
	下渗
	有机物积累，影响土壤透气性与肥力

	固废暂存不当
	扬散、渗滤
	污染周边表层土壤

	水泥储存与使用
	雨水冲刷堆存区，水泥随地表径流迁移；搅拌过程中水泥浆洒落渗入土壤
	碱性物质入渗导致局部土壤pH升高、板结，影响微生物活性与植被恢复，若进入水体可引起pH升高


针对上述风险，项目采取“源头预防—过程控制—末端治理”的全过程防控策略：
①源头防控措施
柴油不设固定储罐，由车辆从加油站拉运，现场即时存放不超过3桶（约0.5t）。临时存放点铺设2mm厚HDPE防渗膜，并设置可拆卸式围堰（容积不小于单桶容量），配备吸油毡、防渗托盘等应急物资，用毕即清；泥浆沉淀池底部铺设1.5mmHDPE防渗膜；生活污水收集设置移动式防渗环保厕所，储污罐密闭防渗，杜绝渗漏风险。袋装水泥分区堆放于各钻探平台，下垫防渗膜，上覆防雨布，四周设置简易挡水埂，防止雨水冲刷。
②过程管理措施
实行每日巡检制度，重点检查储油点、管道接口、设备运行状态是否存在“跑、冒、滴、漏”现象；加强机械维护，避免因故障导致油品泄漏。
③末端处置与恢复
钻井泥浆沉淀物经收集后委托有资质单位转运至青河县一般工业固体废物填埋场进行合规处置；勘探结束后，所有临时占地及时开展迹地清理、土地平整、表土回覆和植被恢复，恢复原有土壤结构与生态功能。
（3）结论
本项目在施工过程中存在钻孔串层、地下涌水、油品泄漏、污水下渗等潜在风险。通过严格落实套管隔离、水泥固井、分区防渗、应急响应、固废合规处置等防控措施，可有效切断污染物迁移路径，确保污染物不进入土壤和地下水环境。
7.环境风险分析
7.1 风险源调查
（1）物质危险性识别
本项目为金属矿产资源地质勘查工程，属于非开采类、短周期探矿活动，不涉及爆破、选矿、冶炼、氰化提金等高风险工艺，无有毒有害化学试剂（如氰化物、强酸强碱）使用环节，也不产生含重金属溶出的废水或废渣。主要作业内容包括槽探钻探施工、岩芯取样、设备运输及临时营地建设。施工期间，机械设备（如全液压钻机、柴油发电机、运输车辆）需使用柴油作为动力燃料，因此存在少量柴油的储存与使用环节，构成潜在环境风险源。
经识别，本项目涉及的环境风险物质为：柴油（CAS号：68476-30-2），由附近加油站采购成品油，采用200L防泄漏塑料桶密封运输至现场；现场同时存放不超过3桶，总容积600L，按密度0.85 t/m³计算，最大质量为：0.6 m3×0.85t/m³=0.51吨；现场设置临时储油区，远离火源、热源和生活区，配备防渗托盘、可拆卸围堰及消防器材；仅用于钻机、发电机启动运行及车辆加油，不进行拆解维修或润滑油更换，不产生废矿物油、含油抹布等危险废物。
根据HJ169-2018附录B，柴油的环境风险物质临界量为2500吨。计算风险物质数量与临界量比值（Q值）等于0.0002<1，由于Q<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》第5.3条规定，判定本项目环境风险潜势为Ⅰ级，可开展简单分析。

表4-3    危险物质识别一览表
	序号
	物质名称
	风险特性
	判断依据
	临界量
	最大存放量
	Q值

	1
	柴油
	可燃性
	HJ169-2018
	2500吨
	0.51吨
	0.0002


（2）生产系统危险性识别
本项目在野外作业条件下存在潜在风险单元，主要集中在燃油储存与机械动力系统运行环节。具体见表4-4。
表4-4    生产系统危险性识别一览表
	序号
	风险单元
	主要设备/设施
	潜在事故类型
	原因分析

	1
	柴油临时存放点（即用即拉）
	柴油桶、加油工具
	泄漏、火灾
	容器破损、操作不当、静电火花、邻近动火作业

	2
	勘探作业区
	柴油动力钻机、发电机
	燃油泄漏、机械故障引发火灾
	设备老化、维护不到位


上述两个风险单元构成项目主要环境风险源，重点防范对象为柴油泄漏及其引发的次生火灾事故。
7.2环境敏感目标情况
项目勘查区位于昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县城北东38方向直距145公里处，地处偏远山区，地形以低山丘陵为主，植被覆盖率较低，土地利用类型主要为荒漠草原，无耕地、人工林地或集中居民区分布。
经现场调查核实，勘探区外5km范围内无人口密集区；无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态保护目标；项目区周边无常年性河流或湖泊；无常年性地表水体；区域地下水类型为基岩裂隙水，埋深大于30m，含水层渗透性弱，补给缓慢；目前无集中式供水井或分散式饮用水井分布，不具备集中供水功能；综上所述，区域人口稀少，环境空气质量背景值良好，大气环境风险受体等级判定为E3（低）；地下水环境功能为Ⅲ类，地下水环境风险受体等级为E3。
7.3环境风险分析
尽管本项目环境风险潜势为Ⅰ级，但仍应对可能发生的典型环境风险情景进行定性分析，识别关键风险路径与影响程度。
表4-5    环境风险分析一览表
	序号
	风险情景
	发生可能性
	后果影响程度
	描述说明

	1
	柴油运输或加注过程中泄漏
	较低
	轻微
	若发生滴漏，可能导致局部土壤污染，若未及时清理，在降雨条件下可能随地表径流迁移进入浅层土壤，存在缓慢入渗风险

	2
	储油桶倾倒导致大量泄漏
	较低
	中等
	在极端天气（强风）、人为失误情况下可能发生，最大泄漏量约为0.51t，影响范围有限，但可能造成局部土壤油污，并产生异味

	3
	油品遇明火引发火灾
	较低
	局部
	存在于动火作业、电气火花、吸烟等情形下，可能引燃挥发油气，造成人员伤害及大气污染物排放（CO、烟尘等）


由于项目所用危险物质储量极小（仅0.51t）、作业周期短、远离人居与生态敏感区，即使发生泄漏或火灾事故，其影响范围可控，不会造成重大环境污染或公共健康危害。
7.4环境风险防范措施及应急要求
为最大限度预防和减轻潜在环境风险，确保施工安全和环境安全，本项目将采取以下综合性、全过程的防范措施和应急准备：
（1）储存与运输管理
柴油不设固定储罐。拉运及临时存放均使用专用防泄漏、耐腐蚀、带密封盖的塑料桶。临时存放点选择平坦、坚实、通风良好的区域，远离火源、热源和生活办公区，安全距离不小于10m；下方铺设2mm厚HDPE防渗膜，设置可拆卸式围堰和防渗托盘（容积不低于单桶容量），配备吸油毡等应急物资。柴油即用即拉，每批次不超过3桶，用毕及时清理。
（2）加油作业安全管理
加油操作应在指定专用区域进行，禁止在设备运转状态下加油；配备干粉灭火器、消防沙箱、吸油毡等应急物资；严禁在储油点及周边30m范围内吸烟、使用明火或进行焊接等动火作业；所有电气设备须可靠接地，防止静电积聚引发火灾。
（3）探矿过程专项环境风险防范措施
钻井液泄漏防控：使用环保型、可生物降解的水基钻井液，严禁使用油基泥浆。在勘探作业区及泥浆循环区（导流槽、沉淀池）铺设HDPE防渗膜，并设置围堰，形成“双保险”防渗体系。加强泥浆循环系统巡检，及时发现并处理“跑、冒、滴、漏”现象。
（4）污染防治与固废管理
定期检查机械设备油路密封性能，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象；施工结束后应对储油点及周边区域彻底清理，清除残留油迹。废钻井泥浆沉淀物（含岩屑）作为一般工业固废，全部运送至青河县一般工业固体废物填埋场进行安全填埋处置，防范扬尘与淋溶风险。
（5）应急预案与培训演练
编制《突发环境事件应急预案简要方案》，明确应急组织架构、责任人职责、报警联络方式、初期处置流程（如吸附、覆盖、转移、隔离）等内容；在工地现场配备应急物资（如吸油毡、堵漏剂、备用防渗布、应急泵等），定期检查维护。组织全体施工人员进行环境风险防范和应急响应培训，针对钻井液泄漏或涌水等情景的实战演练，提升现场人员的应急处置能力。与属地生态环境主管部门建立信息通报机制，确保一旦发生突发环境事件能够快速响应、协同处置。
（6）日常巡查与报告制度
实行每日巡查制度，重点检查储油点安全性、容器完整性、周边环境状况；如发生柴油泄漏或火灾事故，应立即启动应急程序，控制污染扩散，并在第一时间向当地生态环境部门报告，同时做好事件记录与后续整改工作。
7.5分析结论
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）相关规定，本项目所涉危险物质——柴油的最大存在量仅为0.51吨，远低于其2500吨的临界量，计算得Q值为0.0002，小于1，环境风险潜势为Ⅰ级。项目所在区域无重要环境敏感目标，地表水缺失，地下水埋藏深、流动性弱，生态系统脆弱度较低。通过落实各项环境风险防控措施，可有效控制潜在环境风险。综上本项目环境风险处于可控范围，从环境风险角度分析，项目建设具备环境可行性。
表4-6   本项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	新疆木垒哈萨克自治县托浪岗金矿普查项目

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县城北东38方向直距145公里处

	地理坐标
	经度
	
	纬度
	

	主要危险物质及分布
	危险物质：柴油；分布点：柴油储存点、勘探设备区

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	项目主要环境风险为柴油泄漏和火灾事故。小规模泄漏可能导致局部土壤污染，经雨水冲刷存在缓慢入渗风险，区域地下水埋深较大，对地表活动敏感度低；无地表水体分布，地表水环境风险基本可忽略。若发生火灾，可能产生一氧化碳、烟尘等大气污染物，影响局限于作业区域，对周边大气环境影响轻微。总体环境危害程度较小，影响范围可控。

	风险防范措施要求
	规范储运、防火防爆、加强巡查、制定应急预案并配备相应的应急物资




	运营期生态环境影响分析
	本项目为勘探项目，仅包含勘探期，不涉及运营期的生态影响分析。

	选址选线环境合理性分析
	该探矿权勘查区块范围不涉及自然保护区、生态红线、国家公园、世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、水资源保护区、地质公园、地质遗迹、国家重点保护历史文物、名胜古迹，建设项目压覆区，矿产资源规划禁止区等重要地区。在落实本报告提出的污染防治措施前提下，确保各项污染物稳定达标排放，对周围环境影响不大，选址可行。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1.生态环境保护措施
为最大限度减轻项目施工期对生态环境造成的不利影响，保障区域生态系统的完整性与稳定性，依据“预防为主、保护优先、因地制宜、生态恢复”原则，制定以下系统化、全过程的生态环境保护措施体系。
（1）土地利用保护措施
项目所有工程均为临时占地，不涉及永久征地。为减少对土地的扰动，严格控制作业范围，所有槽探作业区、钻探作业区、临时办公生活营地及临时道路等均实行红线管控，明确标识施工边界，严禁超范围占地或扩大扰动面积。施工车辆及人员活动严格限定在既定路线和作业区内，禁止随意碾压周边荒漠草地。临时道路优先利用既有自然便道和车辙痕迹，宽度控制在4米以内，严禁路面硬化。施工结束后，立即拆除所有临时设施，对临时占地进行场地清理、平整、表土回覆，恢复原有土地使用功能，不造成永久性土地退化。
（2）植被保护与恢复措施
①避让与减缓措施：项目选址及工程布设全面避让自然保护区、生态保护红线等敏感区域。槽探、钻探作业区及临时办公生活营地选址进一步避让植被相对密集区域，优先选择植被稀疏的裸地。施工过程中，对占地范围内的原生植被，除必须清除外，尽量减少砍伐和碾压。施工扬尘采取洒水抑尘措施，减轻对周边植物光合作用的影响。车辆按固定路线行驶，严禁随意开辟新便道碾压植被。
②恢复措施：施工前，对槽探作业区、钻探作业区、临时办公生活营地及临时道路等区域进行表土分层剥离，剥离的表土就近堆存于临时堆土场，采取防尘网苫盖、编织袋围堰及底部HDPE防渗膜等防护措施。勘探结束后，立即启动生态恢复程序：首先拆除所有临时设施，清除场地内建筑垃圾和生活垃圾；然后对临时占地进行地形整治和土地平整，回填土方，恢复至施工前微地貌；随后将前期剥离的保育表土全部均匀回覆至原地，恢复土壤肥力；最后在回覆表土区域播撒本地适生草种，确保恢复后的植被覆盖度不低于周边原生植被水平。
（3）野生动物保护措施
为减少施工对野生动物的惊扰，采取以下措施：优先选用低噪声设备，对柴油发电机等强噪声源安装减振垫或隔声罩；合理安排施工时间，高噪声作业尽量安排在昼间，夜间禁止进行产生环境噪声污染的施工作业，夜间施工照明灯具加装灯罩，避免强光直射动物栖息方向。施工期间，严禁施工人员捕猎野生动物、捣毁鸟巢或破坏动物洞穴。发现受伤或受困野生动物，应及时联系当地野生动物保护机构处置。施工结束后，干扰源消失，动物种群可自然回迁。
（4）水土流失防治措施
针对项目区风力侵蚀为主的特点，采取以下水土保持措施：临时堆土场表面全覆盖防尘网，边缘压实固定，堆体周边设置编织袋装土围堰，底部铺设HDPE防渗膜，防止风蚀和雨水冲刷。施工便道及作业区采取洒水抑尘措施，干燥大风天气增加洒水频次至每日4～6次。槽探工程采取分段开挖、及时回填的方式，减少土石裸露时间。临时占地施工结束后立即进行场地清理、平整和植被恢复。通过上述措施，可有效控制水土流失，使其降至微度级别。
（5）景观生态保护措施
项目采用分散点状和线状布置，单体工程规模小，不建设永久性构筑物。临时办公生活营地采用活动板房等低矮临时建筑，色彩与周边环境协调。施工期间，物料堆放整齐，保持场地整洁。施工结束后，全面拆除所有临时设施，清理迹地，回覆表土，播撒草籽，使施工痕迹在自然恢复过程中逐渐消融，景观视觉融入荒漠背景。
通过以上系统化措施的有效实施，可确保项目施工期对生态环境的影响控制在可接受范围内，临时占地生态功能得到有效恢复，土壤资源得到保护，符合绿色勘查要求。
2.大气环境保护措施
（1）在常规气象条件下，对施工便道、勘探作业区、物料装卸区等易起尘区域，每日洒水2～3次。遇大风或沙尘天气时，立即启动应急抑尘预案，增加洒水频次至每日4～6次，必要时可暂停部分高扬尘作业。
（2）勘探过程采用湿式作业，从源头上抑制钻探粉尘。
（3）对临时堆土采用防尘网覆盖。
（4）施工便道优先利用勘探区内已有的天然砾石路面和自然便道，严禁拓宽或新建永久性道路。对于局部松软或易起尘路段，采用就地平整、压实的方式进行加固，严禁进行路面硬化。通过合理规划行车路线，集中车流，减少对地表的碾压范围和扬尘产生。
（5）水泥封孔作业粉尘防治
水泥采用密封袋装运输，现场拆袋和搅拌作业在背风侧进行；堆放点铺设防渗膜垫层，堆体全覆盖防雨布，每日洒水保持地面湿润；水泥按封孔进度分批拉运，单个钻探平台一次存放不超过1.0t（20袋），用多少拉多少；拆袋时轻拆轻放，避免大幅度抛洒；空袋及时扎口收集，不随意丢弃；遇4级以上大风天气，暂停水泥拆袋和搅拌作业。
（6）柴油使用标准密闭防泄漏塑料桶，柴油闪点高、不易挥发。正常存放时桶盖密闭，仅在加油时短暂开启，随即封闭，基本无呼吸气排放。
（7）选用优质油品，加强柴油机械设备维护管理，降低油品燃烧尾气对大气的影响。
3.水环境保护措施
本项目施工期产生的废水主要为钻井泥浆返排水、设备冲洗废水、可能的地下涌水和少量生活污水。针对各类废水，项目建立“源头减量—过程分离—资源回用—固废利用”的全流程闭环管理体系，实现废水零排放。
（1）废钻井泥浆处理与水资源循环利用
钻探过程中产生的废钻井泥浆主要由水、膨润土、环保型助剂（速氪散、闭氪散）及携带的岩屑组成，属于低污染、非油基的水基泥浆体系。为实现水资源高效循环与固相废弃物的规范化处置，采取以下措施：
①收集与导流：各勘探作业区产生的废钻井泥浆通过管道或柔性导流槽，全部引流至就近设置的可拆卸式双格防渗沉淀池；泥浆在沉淀池中经自然沉降实现固液分离。
②水资源回用：上清液进入清水池后，通过水泵自动抽回钻机系统，用于钻机冷却、泥浆复配及循环钻进，水资源循环利用率≥90%。
③固相废弃物处置：沉淀池底部沉积物主要成分为岩屑、泥沙及少量膨润土残留物。所有沉淀池底泥在勘探结束后就地填埋于钻探作业区，并进行覆土平整和植被恢复。
④设施拆除：施工结束后，及时拆除沉淀池并回收，恢复场地原貌。
（2）设备冲洗废水处理
钻探设备在作业间隙或终孔后冲洗产生的废水，水质与钻井泥浆废水相近，主要含少量泥浆和悬浮物。设备冲洗废水排入防渗沉淀池，与钻井泥浆废水一并沉淀处理，上清液回用，不外排。
（3）水泥浆废水防控
封孔水泥搅拌及注浆作业过程中产生的少量搅拌容器清洗水和场地冲洗水，主要污染物为SS和碱性物质。搅拌作业在铺设防渗膜的专用区域进行，清洗水引流至沉淀池处理，上清液回用于洒水抑尘；严禁将未凝固的水泥浆或清洗水直接倾倒于地表；封孔结束后及时清理场地残留水泥浆，硬化水泥块作为一般固废清理。
（4）地下涌水预防与处理措施
钻进过程中密切监测返浆流量及压力变化，发现异常立即停钻检查。若遇地下涌水，涌水经导流槽引入防渗沉淀池沉淀处理，上清液优先回用于钻探生产或洒水抑尘，不外排。若涌水量超出沉淀池接纳能力，通过调整钻进参数或投放堵漏材料控制涌水，必要时启用备用防渗集水设施暂存，待沉淀处理后回用。若涌水持续影响施工安全或环境，应组织水文地质专家评估并调整钻探方案。
（5）生活污水处理措施
施工人员生活污水主要包括洗漱水、厨房清洗水及粪尿。项目实行流动式帐篷营地、无固定生活设施，采取以下措施：
①设置可拆卸式移动防渗环保厕所，每套服务于一个主要作业片区，随营地轮动迁移，所有生活污水统一收集于密闭储污罐。
②由专用吸污车定期清运至木垒哈萨克自治县污水处理厂进行集中处理，不外排。
（6）生活污水依托处理的可行性分析
本项目施工期生活污水产生总量约337m³（约0.43m³/d），通过移动式防渗环保厕所收集后，定期由吸污车清运至木垒哈萨克自治县污水处理厂集中处理。从水质接管、水量冲击、管网覆盖及运行稳定性四个方面分析论证。
①处理规模与水量承接能力
木垒哈萨克自治县城乡园区一体化污水处理厂位于县城东北15公里处，设计处理规模为近期10000m³/d、远期20000m³/d，采用“A²/O+MBR+臭氧消毒”处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。该厂于2018年建成投运，负责处理木垒哈萨克自治县城生活废水和民生工业园区工业废水，配套建设41万m³尾水库，实现再生水冬储夏灌。
本项目施工期日均生活污水产生量约0.43m³/d，仅占该厂设计处理规模的约0.0043%，即使单次清运量（约每10天清运一次，约4.3m³），也远低于厂区处理能力的波动调节范围，不会对处理厂的水力负荷产生冲击。
②处理工艺与水质接管可行性
本项目生活污水为常规生活污水，主要污染物为COD、NH₃-N、SS等，不含重金属、有毒有害有机物及工业特征污染物，水质成分简单，与城镇生活污水一致，属于该厂接纳处理的常规范围。该厂采用A²/O+MBR+臭氧消毒工艺，对COD、氨氮、SS等常规污染物去除效率高，出水稳定达到一级A标准，完全具备处理本项目生活污水的能力。
③运行稳定性
根据昌吉州住房和城乡建设局公开信息，2025年上半年全州城镇生活污水处理厂均达标排放，未发生超标排放，城镇生活污水处理率达100%。该厂已正常运行多年，具备可靠的处理能力和稳定的运行记录，依托其处理生活污水是可行的。
④清运方式可行性
本项目采用专用吸污车定期清运方式，每10天清运一次。吸污车与市政污水管网指定排口对接，将生活污水排入污水处理系统。运输路线沿S228省道至木垒哈萨克自治县城，道路通行条件良好，可保障定期清运需求。建设单位应做好每次清运记录，包括时间、运量、去向等信息，留存备查。
综上，项目生活污水依托木垒哈萨克自治县污水处理厂处理，在水质、水量、处理工艺及运行监管等方面均具备可行性和可靠性。
综上所述，在采取上述有效措施后，项目施工期废水对周边环境影响较小。
4.噪声污染防治措施
（1）合理安排施工时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，且高噪声设备施工时间尽量安排在昼间，减少夜间施工量；
（2）合理布局施工场地，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；
（3）降低设备声级，尽量采用低噪声设备（如全液压钻机、低噪声发电机）；
（4）对动力机械设备和运输车辆进行定期的维修、养护。
（5）柴油发电机安装橡胶减振垫，以降低振动噪声。
综上所述，在采取上述有效措施后，项目施工期噪声对周边环境影响较小。
5.固体废物环境保护措施
（1）剥离表土
①剥离的表土暂存于防雨防渗临时堆土场，并采取系统性抑尘与防护措施，严禁混入建筑垃圾或生活垃圾。
②堆土场优先选址在植被稀疏、地势较低或背风区域，每个堆土场占地面积约30m²，堆高不超过1.5米，周边设置0.5米高编织袋装土围堰。
③堆土表面必须采用防尘网（抑尘网）全覆盖，边缘压实固定。每日至少洒水2次，在干旱、大风天气条件下增加至3～4次，保持表层土壤湿润。
④堆土场底部铺设0.5mm厚HDPE防渗膜。设置简易排水沟，引导雨水有序排放，防止积水冲刷。
⑤勘探结束后，所有剥离表土全部回用于勘探作业区、施工便道等区域的覆土绿化，实现“原土还原、原境复绿”。
（2）废钻井泥浆沉淀物（含岩屑）及沉淀池底泥
①各钻孔旁均设可拆卸式HDPE防渗沉淀池（1.5mm厚膜），废泥浆经导流槽全部引入池内，实现“浆不落地”。沉淀后的底泥暂存于池旁铺设了HDPE膜的防渗堆放区，并用防雨布覆盖，严防扬尘和雨水冲刷。
②勘探结束后，所有底泥经自然干化后，就地填埋于钻探作业区，并覆土平整，恢复原地貌。
③建设单位应建立固废管理台账，记录钻井泥浆沉淀物的产生量、暂存量、处置方式及去向，确保全过程可追溯。严禁将泥浆沉淀物随意倾倒、掩埋或混入生活垃圾。
（3）生活垃圾
为切实做好本项目施工期间的生活垃圾管理，拟采取以下防治措施：
项目施工期间，所有作业人员产生的生活垃圾（包括餐厨垃圾、塑料包装、废弃物品等）必须进行集中管理。在临时营地内，应设置足够数量的带盖垃圾桶，用于收集生活垃圾。为防止雨水进入和垃圾散落，垃圾桶应放置在相对平整、避雨的位置，底部可简单铺设塑料布防渗。
生活垃圾实行“日产日清”的原则。营地管理人员或指定人员应每天将桶内垃圾打包，使用结实的塑料袋密封，然后装车运走。严禁在营地外随意丢弃，就地掩埋或焚烧垃圾。
所有打包好的生活垃圾，安排车辆统一清运至木垒哈萨克自治县生活垃圾填埋场进行处置。建设单位应保留好清运记录，以备检查。
（4）废包装物管理
钻探助剂使用后的废弃包装袋及水泥废弃包装袋应集中收集，严禁随意丢弃或焚烧。施工结束后，与其他一般固体废物一同清运至木垒哈萨克自治县生活垃圾填埋场进行无害化处置。
6.土壤环境保护措施
（1）柴油临时存放区防渗
柴油采用200L专用防泄漏塑料桶密封运输和临时存放，不设固定储罐，现场一次存放不超过3桶。临时存放点铺设2mm厚HDPE防渗膜，并设置可拆卸式围堰（容积不小于单桶容量），配备吸油毡、防渗托盘等应急物资。加油操作在指定专用区域进行，禁止在设备运转状态下加油。柴油即用即拉，用毕及时清理存放点。
（2）泥浆循环系统防渗
各勘探作业区配套的可拆卸式HDPE双格防渗沉淀池底部铺设1.5mm厚HDPE防渗膜，泥浆经管道或导流槽全部引入池内，实现“浆不落地”，杜绝泥浆渗入土壤。
（3）水泥存放与使用防渗
袋装水泥分区堆放于各钻探平台，下垫防渗膜，上覆防雨布，四周设简易挡水埂，防止雨水冲刷和水泥下渗。搅拌作业在铺设防渗膜的专用区域进行，搅拌废水引流至沉淀池处理。
（4）生活污水收集防渗
生活营地设置移动式防渗环保厕所，储污罐密闭防渗，生活污水全部收集于罐内，定期由吸污车清运，杜绝生活污水渗入土壤。
（5）固废暂存区防渗
生活垃圾集中存放点底部铺设防渗膜；废弃包装袋集中堆存于防雨布覆盖区域；沉淀池底泥暂存于防渗堆放区，用防雨布覆盖。
（6）日常巡检制度
实行每日巡检制度，重点检查柴油临时存放点、泥浆循环系统、水泥堆放区等是否存在“跑、冒、滴、漏”现象，发现渗漏立即处理。加强机械设备维护，避免因故障导致油品泄漏。
（7）施工结束后的土壤恢复
勘探结束后，拆除所有防渗设施，对临时占地进行场地清理、土地平整，将剥离表土全部回覆，播撒本地草种恢复植被，恢复土壤结构与生态功能。

	运营期生态环境保护措施
	本项目为陆地矿产资源地质勘查，整个项目仅涉及勘查期，勘查结束则本工程结束，勘查结束后建设单位需进行生态修复。本项目不涉及运营期。

	其他
	无。

	环保投资
	工程总投资2000万元，环保投资87.5万元，占比4.375%，投资估算详见表5-1。
表5-1   项目环保投资估算一览表
	类别
	措施名称
	数量/规格
	投资（万元）

	废气治理
	洒水降尘
	780天
	12

	
	防尘网覆盖（临时堆场）
	临时堆土场+探槽两侧
	3.0

	废水处理
	HDPE防渗沉淀池（可拆卸双格）
	24组
	24

	
	移动防渗环保厕所（含储污罐）
	1套
	2

	
	吸污车清运服务（生活污水）
	780天
	6

	固体废物管理
	防渗堆放区建设（沉渣暂存）
	24处（每个钻孔1处）
	4

	
	生活垃圾、废包装袋清运处置费
	—
	1.5

	土壤与地下水防护
	柴油临时存放区防渗（HDPE膜+围堰）
	1处
	1

	
	钻井泥浆循环系统防渗（沉淀池底部）
	已计入沉淀池成本
	—

	生态恢复与植被重建
	表土剥离、运输与堆存管理
	3043m³
	15

	
	场地平整与覆土回填
	15217m²
	8.0

	
	本地草种采购与播种
	15217m²
	8.0

	应急管理
	环境风险应急物资箱（吸油毡、堵漏剂等）
	1套
	2

	
	突发环境事件应急预案编制与培训
	1项
	1

	总计
	87.5






六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	①生态避让与减缓：项目选址及钻孔布设全面避让自然保护区、饮用水水源保护区等生态敏感目标。严格控制作业范围，明确标识施工边界，严禁超范围占地或扩大扰动面积。施工车辆及人员活动限定在既定路线和作业区内。
②生态恢复：施工前对勘探作业区、临时道路、生活营地等区域进行表土分层剥离，就近在临时堆土场规范堆存，采取编织袋围堰、防雨布全覆盖等措施。施工结束后，立即拆除临时设施，彻底清理和平整场地。将剥离的表土均匀回覆至原地，恢复原有地形地貌。在回填区域播撒本地适生草种，进行植被恢复。③野生动物保护：高噪声设备远离动物活动频繁区域，禁止夜间强光照明，禁止捕猎野生动物，发现受伤或受困野生动物及时联系当地保护机构处置。④封闭钻孔：钻孔终孔后采用水泥浆封孔，孔口区域进行土地平整、表土回覆和播撒草籽。
	临时占地范围符合设计要求，无超范围扰动。剥离表土得到规范、单独堆存，无混杂现象，防护措施到位。临时占地完成土方回填、场地平整和表土回覆，地形地貌恢复至原有状态。所有钻孔已完成规范化封孔，封孔质量经验证合格，孔口区域已完成土地平整和植被恢复。植被恢复区域覆盖度不低于周边原生植被水平。
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	①钻井泥浆水：各钻探作业区设置可拆卸式HDPE双格防渗沉淀池。废钻井泥浆经沉淀池固液分离，上清液回用于钻机冷却、泥浆调配及洒水抑尘，不外排。②设备冲洗废水：排入防渗沉淀池与泥浆废水一并处理，上清液回用，不外排。③水泥浆废水：搅拌作业在防渗膜专用区域进行，清洗水引流至沉淀池处理，上清液回用于洒水抑尘；严禁未凝固水泥浆直接倾倒地表。④地下涌水处理：钻进中监测返浆流量及压力变化，遇涌水时经导流槽引入沉淀池处理，上清液回用，不外排；涌水量大时调整钻进参数或投放堵漏材料，必要时启用备用防渗集水设施。⑤生活污水：设置移动式防渗环保厕所，全部收集于密闭储污罐，由吸污车定期清运至木垒哈萨克自治县污水处理厂集中处理。
	钻井泥浆水实现闭路循环，无外排现象。生活污水全部收集并清运至污水处理厂，无渗漏、无直排。
	/
	/

	地下水及土壤环境
	①柴油临时存放防渗：柴油采用专用防泄漏塑料桶密封运输和临时存放，不设固定储罐，现场一次存放不超过3桶。临时存放点铺设2mm厚HDPE防渗膜，设置可拆卸式围堰和防渗托盘，配备吸油毡。用毕及时清理。②泥浆循环系统防渗：沉淀池底部铺设1.5mm厚HDPE防渗膜，泥浆全部引入池内，实现“浆不落地”。③水泥存放与使用防渗：袋装水泥下垫防渗膜，上覆防雨布，四周设简易挡水埂；搅拌作业在防渗膜专用区域进行，废水引流至沉淀池。④生活污水收集防渗：移动式防渗环保厕所储污罐密闭防渗。⑤固废暂存区防渗：生活垃圾集中存放点底部铺设防渗膜；沉淀池底泥暂存于防渗堆放区，用防雨布覆盖。⑥钻孔封孔：终孔后全孔水泥封孔，防止形成地下水污染通道。⑦施工结束后土壤恢复：拆除防渗设施，对临时占地进行场地清理、土地平整，将剥离表土全部回覆，播撒草种恢复植被。
	分区防渗措施落实到位，无渗漏风险。柴油存放规范，无泄漏现象。钻井泥浆、生活污水等污染物得到有效控制，不进入土壤和地下水环境。钻孔封孔质量符合要求。施工结束后临时占地完成表土回覆和植被恢复。
	/
	/

	声环境
	①设备选型：优先选用低噪声设备。②减振降噪：柴油发电机安装橡胶减振垫。③运行管理：加强设备日常维护保养，及时更换老旧设备；合理安排施工时间。
	施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	①扬尘控制：钻探作业采用湿式钻孔工艺。对临时堆土场采取防尘网全覆盖，定期洒水。施工场地、临时道路每日洒水，大风天气增加。临时道路优先利用既有道路，宽度控制在4米以内，严禁路面硬化。②水泥粉尘防治：水泥采用密封袋装运输，现场拆袋和搅拌在背风侧进行；堆放点铺设防渗膜垫层，堆体全覆盖防雨布，每日洒水；单个平台一次存放不超过1.0t；遇4级以上大风暂停拆袋搅拌作业。③柴油储存废气：柴油使用标准密闭防泄漏塑料桶，闪点高、不易挥发，正常存放桶盖密闭，无呼吸气排放。④燃油废气：使用优质柴油，加强施工机械和车辆维护保养。
	施工场地周界外无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（≤1.0mg/m³）。
	/
	/

	固体废物
	①剥离表土：集中堆放在临时堆土场，采取防尘网全覆盖、定期洒水等抑尘措施。施工结束后全部用于场地覆土绿化，实现“原土还原、原境复绿”。②钻井泥浆沉淀物（含岩屑）及沉淀池底泥：排入防渗沉淀池，沉淀后底泥暂存于防渗堆放区并用防雨布覆盖。勘探结束后自然干化，就地填埋于钻探作业区并覆土平整。③废包装袋：废弃包装袋及水泥废弃包装袋集中收集，与生活垃圾一同清运至木垒哈萨克自治县生活垃圾填埋场处置。④生活垃圾：设置带盖密闭垃圾桶，分类收集。日产日清，定期统一清运至木垒哈萨克自治县生活垃圾填埋场进行无害化处置。
	剥离表土得到资源化利用，无废弃。钻井泥浆沉淀物、废包装袋、生活垃圾等固体废物全部得到妥善处置，无随意倾倒、填埋或焚烧现象，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求。
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	①柴油使用防泄漏塑料桶密封运输和临时存放，不设固定储罐，现场一次存放不超过3桶。临时存放点设可拆卸式围堰和防渗托盘，远离火源、热源和生活区。柴油即用即拉，用毕及时清理。②配备吸油毡、干粉灭火器等应急物资。③制定《突发环境事件应急预案简要方案》，组织人员进行应急培训和演练。④实行每日巡查制度，重点检查柴油临时存放点安全性、容器完整性。
	柴油储存与使用规范，风险防范措施到位，无泄漏、火灾事故发生。
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	生态恢复：勘探工程结束后，及时完成钻孔回填、设备撤离、临时设施拆除、场地清理、土地平整、表土回覆和播撒草籽等工作，全面恢复草地原状。
	项目临时占地全部完成生态修复，恢复至施工前状态。
	/
	/





七、结论
	项目所在地环境现状满足功能区划要求，项目建设符合相关规划、符合产业政策，选址合理，不违背“三线一单”相关规定。其施工期将产生一定的污染物和环境污染，通过采取环评提出的防治措施后，项目产生的污染物可得到有效控制，符合达标排放原则。项目建设不会降低当地环境功能，对区域环境影响不大。从环境影响角度分析，通过采取相应的防治措施后，本项目建设是可行的。
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