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	项目区现状
	项目区现状


一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	奇台县布威艾杰尔矿石加工有限责任公司石材固废综合利用项目

	项目代码
	2604-652325-16-03-310411

	建设单位联系人
	布威艾杰尔·克然木
	联系方式
	15559308855

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县石材园区原克热木阿吉石材厂内

	地理坐标
	（东经： 89 度 31 分 30.278 秒，北纬： 44 度 1 分 34.014 秒）

	国民经济

行业类别
	N7723
固体废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业—103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	奇台县发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2604231523652325000264

	总投资（万元）
	200.00
	环保投资（万元）
	64.10

	环保投资占比（%）
	32.05
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	租赁面积：20000m2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	1 《奇台县国土空间总体规划(2021-2035年)》
规划名称：《奇台县国土空间总体规划(2021-2035年)》
审批机关：昌吉回族自治州人民政府
审批文件名称及文号：《昌吉回族自治州人民政府关于<奇台县国土空间总体规划(2021-2035年)>的批复》，昌州政函〔2024〕183 号

2 《奇台产业园区总体规划(国土空间专项规划)(2025-2035年)》草案
规划名称：《奇台产业园区总体规划(国土空间专项规划)(2025-2035年)》

审批机关：尚未确定，规划处于草案编制阶段
审批文件名称及文号：无（规划未报批、无正式批复文件）

	规划环境影响

评价情况
	1 对应《奇台县国土空间总体规划 (2021-2035 年)》

规划环评文件名称：无

召集审查机关：无

审查文件名称及文号：无

2 对应《奇台产业园区总体规划(国土空间专项规划)(2025-2035年)》

规划环评文件名称：《奇台产业园区总体规划(国土空间专项规划)(2025-2035年)环境影响报告书》

召集审查机关：尚未组织开展审查

审查文件名称及文号：无，报告书处于编制阶段，未报批、无审查意见

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	本项目选址位于奇台产业园区，《奇台县国土空间总体规划(2021-2035年)》已获昌吉州政府批复，为本项目选址、用地布局法定管控依据；《奇台产业园区总体规划(国土空间专项规划)(2025-2035年)》及配套规划环评目前处于编制草案阶段，尚未报批及审查。本次针对产业园开展的符合性分析仅基于现有草案文本预判，草案内容存在调整优化可能性，不具备法定审批效力。项目产业准入、总量管控、环保配套等全部园区层面管控要求，最终以正式批复后的园区规划及规划环评审查意见为准；若后续正式文件对本项目提出新约束要求，建设单位将及时优化项目建设方案、污染防治措施，落实全部管控要求。

1 项目与《奇台县国土空间总体规划(2021-2035年)》及其审批意见的符合性分析
拟建项目位于闽奇石材产业园，主要利用花岗岩废渣生产建筑用砂，属于资源循环利用类产业项目，符合石材产业“绿色化、集约化”发展方向。项目与《奇台县国土空间总体规划(2021-2035年)》位置关系详见附图1-1。
（一）与产业空间布局的符合性

石材产业园区定位：根据规划，闽奇石材园区是奇台县重点产业园区之一，城镇开发边界面积为3.11平方千米，主导产业为“新型建材、新材料及装备制造”。项目利用花岗岩废渣生产建筑用砂，属于石材产业下游延伸及资源综合利用，符合园区产业定位。

矿产资源开发与保护：规划将奇台县划定为“能源资源富集区”，明确“在保障主体功能定位前提下，严格按照矿产资源相关规划开展勘查开发保护”。项目利用工业废渣生产建筑用砂，不涉及新矿种开采，符合矿产资源“节约集约、循环利用”的管控要求。

（二）与生态环境保护的符合性

生态保护红线与环境管控：项目位于闽奇石材产业园，未处于生态保护红线范围内。

固废处理与资源循环：规划提出“建设无害再生的废物系统”，要求“推进建筑垃圾资源化利用”。项目利用花岗岩废渣生产建筑用砂，属于固废资源化利用，符合“减量化、再利用、资源化”原则。

（三）与空间管控的符合性

城镇开发边界与用地管控：闽奇石材园区已纳入城镇开发边界（集中建设区），面积3.11平方千米，项目用地符合城镇开发边界内“详细规划+规划许可”的管控要求。

规划明确“产业功能区引导现状工矿用地向周边园区集中建设”，项目位于园区内，符合用地集约高效利用导向。

规划分区与用途管制：项目所在区域属于城镇发展区中的“城镇集中建设区”，允许开展工业生产及配套设施建设，符合“工业发展单元”的功能定位。

（四）与政策导向的符合性

绿色低碳发展战略：规划将“绿色高效战略”作为六大战略之一，要求“降低能耗和地耗，提高土地集约利用效率”。项目通过废渣资源化减少资源消耗，符合“碳达峰、碳中和”目标。

区域协同与产业升级：规划提出“融入乌鲁木齐都市圈，打造准东开发区生产生活服务基地”，项目生产的建筑用砂可服务于区域基础设施建设，支撑奇台县“区域性交通枢纽中心”功能。

综上，本项目拟建项目符合《奇台县国土空间总体规划（2021-2035年）》及其审批意见的要求。

2 与《奇台产业园区总体规划(国土空间专项规划)(2025-2035年)》草案的符合性分析
本项目位于奇台产业园区城西工业区（城西片区），项目与《奇台产业园区总体规划(国土空间专项规划)(2025-2035年)》草案产业布局位置、用地规划详见附图1-2、附图1-3。
一、产业定位符合性

园区总体产业定位：规划明确奇台产业园区以“化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、通用设备制造业”为三大主导产业，辅助发展“废弃资源综合利用”等产业。本项目利用花岗岩废渣生产建筑用砂，属于非金属矿物制品业中的固废资源化利用范畴，符合园区“3+3+N”产业体系中“废弃资源综合利用”的辅助产业定位。

城西片区产业定位：城西工业区（城西片区）定位为“新材料产业聚集区”，主导产业为“非金属矿物制品业”，重点发展“石材精加工、石墨产业链、硅基产业链”，并明确提出“推动石材产业绿色转型，布局废物综合利用项目”。本项目作为石材加工的配套产业，与片区“石材精深加工+固废综合利用”的定位高度契合。

二、产业布局符合性

规划在“产业空间布局”中明确：城西片区及其扩展区：优化石材布局，重点布局石材产业组团、非金属矿精深加工组团、废物综合利用及配套为主的新型建材组团以及生产性服务业组团。

三、产业政策符合性

循环经济政策：规划将“坚持资源开发与环境保护双赢”作为核心发展策略，要求“构建‘资源-产品-废弃物-再生资源’闭环循环产业链”，推动工业固废资源化利用。本项目通过“花岗岩废渣→建筑用砂”的转化，实现废料资源化，符合园区“绿色低碳、循环发展”的政策导向。

石材产业升级政策：针对石材产业“传统加工为主、附加值低”的问题，规划提出“优化产业布局，引导企业向园区集中，发展精深加工及综合利用”，明确“城西片区腾笼换鸟，重点布局石材精深加工及废物综合利用项目”。本项目作为石材产业升级的配套工程，直接响应了“延伸产业链、提升附加值”的政策要求。

土地集约利用政策：规划强调“节约集约用地，推动低效用地盘活”，要求“园区内工业用地建筑系数≥40%，固定资产投资强度≥1500万元/公顷”。本项目租赁原克热木阿吉石材厂20000m²闲置用地，无需新增工业用地，符合“集约用地、盘活存量”的政策要求。

综上，本项目在产业定位、空间布局、政策导向三个层面均与奇台产业园区总体规划（2025-2035年）完全符合，是园区“推动石材产业绿色转型、构建循环经济体系”的具体实践。项目落地后可实现“就地消纳废料、就近供应建材”，为城西片区石材产业集群提供配套支撑。

	其他符合性分析
	1 产业政策符合性分析
本项目为废石破碎制砂项目，根据国家发展和改革委员会令第29号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》条款可知，本项目属于鼓励类中“四十二、环境保护与资源节约综合利用-8.废弃物循环利用”。

奇台县发展和改革委员会已为本项目出具备案证明（备案证号：2604231523652325000264），准予备案。因此，本项目建设符合国家产业政策。
2 “三线”与“生态环境分区管控”符合性分析
2.1 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》中“三线”的符合性分析
表1-1   本项目与自治区“三线一单”管控方案中“三线”的符合性分析

管控要求

本项目情况
相符性

生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

本项目位于奇台产业园区，周边无自然保护区、风景名胜区、同时不在生态保护红线范围内。

符合
环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

本项目产生的废气、废水、噪声等污染物均能达标排放，产生的固废均妥善处置，能够满足相关标准要求，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。

符合
资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。

本项目所使用的能源、水、土地等资源消耗均符合资源利用上线要求。

符合
综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）中生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的相关要求。
2.2 与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）的符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）的符合性详见下表。
表1-2  与新环环评发〔2024〕157号符合性分析一览表
生态环境分区管控方案要求

本项目情况

符合性

空间布局约束

〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。〔A1.1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。〔A1.1-9〕严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。〔A1.1-10〕推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。〔A1.1-11〕国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。〔A1.2-5〕严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。〔A1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。

1.1-1本项目为废石破碎制砂项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目以及《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项；1.1-2本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县石材园区原克热木阿吉石材厂内，不属于不符合国家和自治区环境保护标准的项目；1.1-11项目不涉及生态保护红线，未占用永久基本农田。

1.1-3~1.1-9、1.1-10、1.2-1~1.2-5、1.3-1~1.3-5、1.4-1~1.4-3项目不涉及。
符合

污染物排放管控

〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。〔A2.1-2〕以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。〔A2.2-9〕加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。

2.1-1本项目为新建项目，项目的建设符合“三线一单”、产业政策等相关要求；2.1-2-2.1-4、2.2-1-2.2-9项目不涉及。

符合

环境风险防控

〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌—昌—石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。〔A3.1-2〕对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联控机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。〔A3.2-1〕提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年，完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。〔A3.2-2〕依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。〔A3.2-6〕强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。

3.1-1项目区道路及堆场地面采取硬化措施，定期进行洒水降尘、运输车辆密闭、降低装卸高度和控制车速；堆料后采用防风抑尘网苫盖；在给料机、颚式破碎机、箱式破碎机上方设置集气罩、振动筛上方加盖密闭处理，箱式破碎机与落到振动筛的落料点设置集气罩收集，通过旋风除尘和布袋除尘处理后通过15m高排气筒排放，采取上述措施后，项目的建设不会影响相邻区域，不属于可能影响相邻行政区域大气环境的项目；3.1-2项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县石材园区原克热木阿吉石材厂内，不涉及饮用水水源地的河流及其他重要环境敏感目标的河流；3.1-3项目各项污染物均按要求合理合规处置，符合相关要求；

3.2-5项目实施后按要求进行突发环境事件应急预案备案工作，并按要求定期开展应急演练，增强实战能力。

3.2-1、3.2-2、3.2-3、3.2-4、3.2-6项目不涉及。

符合

资源开发效率

〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。〔A4.2-1〕土地资源上限指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。〔A4.5-2〕推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有机组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。〔A4.5-4〕发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。

4.1-1~4.1-4本项目用水由市政管网提供，不涉及地下水开采。4.5-1本项目为废石破碎制砂项目。项目所在区域资源充足，有保障，不会突破总体资源利用上限。

4.2-1、4.3-1~4.3-6、4.5-2~4.5-4本项目不涉及。
符合

综上所述，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）中相关要求。

2.3 与《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》的符合性分析
本项目位于奇台县石材园区原克热木阿吉石材厂内，项目所在区域为奇台产业园区，属于重点管控单元（环境管控单元编码为：ZH65232520002）。
[image: image7.png]



图1-1  项目管控单元图
项目在昌吉回族自治州环境管控单元中的位置详见附图1-4，本项目与环境管控要求符合性分析见表1-3。
表1-3  项目与“昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果”符合性分析一览表
管控要求

本项目情况
符合性
空间布局约束
1、入园企业须符合园区产业发展定位、产业布局规划。

2、入园企业须符合国土空间规划的布局及土地利用等相关要求。

3、园区入驻项目须满足《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》相关要求。

4、园区入驻项目须严格执行园区规划及规划环评相关要求。

1、本项目为废石破碎制砂项目，项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县石材园区原克热木阿吉石材厂内，项目建设符合园区定位、产业布局及土地利用规划；
2、本项目为废石破碎制砂项目，项目不属于《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中规定的行业。

符合
污染物排放管控
1、聚焦采暖期重污染天气治理，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。

2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。

3、推动园区企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。

4、严格实施污染物排放总量控制要求；全面深化面源污染治理，积极推进绿色施工。

本项目生产车间无需采暖，办公室采用电采暖。本项目执行严格的大气污染物排放标准；项目无生产废水排放，产生的生活污水通过园区管网排放至奇台县城污水处理厂处理。项目产生的颗粒物申请总量控制指标。
符合
环境风险管控
1、园区应设立环境应急管理机构，建立环境风险监管制度、环境风险预警制度、突发环境事件应急预案、环境风险应急保障制度等环境风险防控体系，并具备环境风险应急救援能力。

本项目实施后按要求进行突发环境事件应急预案备案工作，并按要求定期开展应急演练，增强实战能力。
符合
资源利用效率
1、严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化用水定额管理。

2、推行清洁生产、降低生产水耗、从源头上控制污染物的产生。

3、加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。严格合理控制煤炭消费增长，精准测算原料煤、动力煤，新增原料用能不纳入能源消费总量控制。

本项目供水由园区供水系统提供，不使用地下水资源。
符合
综合分析，本项目的建设符合《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》中的相关要求。

3 项目选址合理性分析
3.1 园区定位一致性
根据《奇台产业园区总体规划(国土空间专项规划)(2025-2035年)》草案，城西工业区（城西片区）定位为“新材料产业聚集区”，主导产业为“非金属矿物制品业”，重点发展“石材精加工、石墨产业链、硅基产业链”，并明确提出“推动石材产业绿色转型，布局废物综合利用项目”。本项目作为石材加工的配套产业，与片区“石材精深加工+固废综合利用”的定位高度契合。
3.2 土地利用符合性
本项目位于奇台县石材园区原克热木阿吉石材厂内。（项目区中心地理坐标：东经：89°31'30.278"，北纬：44°1'34.014"）。项目利用现有基础进行续建，用地性质为工业用地，项目用地符合土地利用要求。
3.3 项目选址区域环境承载力分析
根据工程分析，拟建项目产生的污染物在采用可行、严格的污染治理措施，污染物达标排放可以实现，对环境空气、地下水、声环境、生态环境影响较小，不会改变环境功能区现状。

3.4 项目区域环境敏感目标符合性
项目位于奇台县石材园区原克热木阿吉石材厂内，占地类型为工业用地，无国家级及省级确定的风景名胜区、历史遗迹等保护区，不属于敏感区。厂址所占用土地为规划的工业用地，区域内无特殊的具有自然观赏价值较高的景观，也不属于土地荒漠化地区。

3.5 项目选址区域环境相容性分析
项目选址位于奇台县石材园区原克热木阿吉石材厂内，项目所在区域大气环境功能区划为二类，声环境功能区划为3类，地下水环境功能区划为III类。本项目投产后，在严格落实评价提出的各类污染防治措施的基础上，能够确保各类污染物达标排放，不会因项目建设导致区域环境质量下降，对区域环境影响不大，区域环境仍可保持现有功能水平。

因此，从环境容量角度分析，选址是可行的。
4 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析
“规划”中指出推进固体废物源头减量和资源化利用。加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。

本项目为废石破碎制砂项目，项目的建设能有效收集奇台县石材产业园区范围内产生的废石，避免了园区企业产生的废石乱堆乱放而对环境产生的二次污染，降低了环境影响，保护了生态环境，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求。

5 与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析
根据《昌吉州生态环境保护“十四五”规划》要求，“加强一般固体废弃物处置。持续推进工业固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗工业固体废物资源化利用水平，推动“无废城市”建设。”

本项目为废石破碎制砂项目，项目的建设能有效收集奇台县石材产业园区范围内产生的废石，避免了园区企业产生的废石乱堆乱放而对环境产生的二次污染，降低了环境影响，保护了生态环境，本项目符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》要求。

6 与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》的符合性分析
表1-4  项目与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》符合性分析一览表
序号

相关要求

本项目情况

符合性

1

第十一篇：

第一章 打好蓝天保卫战。持续加强天山北坡城市群大气环境整治，完善大气污染联防联控机制，编制实施重点区域大气污染防治规划、大气污染物和温室气体排放融合清单，协同推进城市空气质量达标与碳达峰。

加强固体废物和新污染物治理。实施固体废物综合治理行动，积极推进源头减量和综合利用，提升固体废物处置规范管控水平。发挥乌鲁木齐市、克拉玛依市、博乐市等城市示范作用，梯次推进“无废城市”建设。持续推进塑料污染治理。加强危险废物环境治理，严密防控环境风险。深入推进新污染物治理，严格落实各项环境风险防控措施。加强重金属环境风险精准防控。

本项目为废石破碎制砂项目，项目的建设能有效收集奇台县石材产业园区范围内产生的废石，提高了产业固体废物综合利用水平。项目区道路及堆场地面采取硬化措施，定期进行洒水降尘、运输车辆密闭、降低装卸高度和控制车速；堆料后采用防风抑尘网苫盖；在给料机、颚式破碎机、箱式破碎机上方设置集气罩、振动筛上方加盖密闭处理，箱式破碎机与落到振动筛的落料点设置集气罩收集，通过旋风除尘和布袋除尘处理后通过15m高排气筒排放；严控粉尘无组织排放，满足达标排放等环保要求。

/

2

第十一篇：

第六章 加强资源节约高效利用。实施全面节约战略，推进资源总量管理、科学配置、全面节约、循环利用，提高能源、水、粮食、土地、矿产、原材料等资源利用效率。积极发展循环经济，加快构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系，强化废弃物分类处置和回收能力，规范发展再生制造产业。
符合

7 与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）符合性分析

《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）中提出：拓展砂石来源。规范砂石资源管理，鼓励利用废石以及铁、钼、钒钛等矿山的尾矿生产机制砂石，节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平。

发展绿色制造。机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。

本项目为废石破碎制砂项目，项目的建设能有效收集奇台县石材产业园区范围内产生的废石，提高了产业固体废物综合利用水平。项目区道路及堆场地面采取硬化措施，定期进行洒水降尘、运输车辆密闭、降低装卸高度和控制车速；堆料后采用防风抑尘网苫盖；在给料机、颚式破碎机、箱式破碎机上方设置集气罩、振动筛上方加盖密闭处理，箱式破碎机与落到振动筛的落料点设置集气罩收集，通过旋风除尘和布袋除尘处理后通过15m高排气筒排放；严控粉尘无组织排放，满足达标排放等环保要求。符合《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》。

8 与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（发改价格〔2020〕473号）符合性分析

《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》中提出：（十一）支持废石尾矿综合利用。在符合安全、生态环保要求的前提下，鼓励和支持综合利用废石、矿渣和尾矿等砂石资源，实现“变废为宝”。

本项目为废石破碎制砂项目，项目的建设能有效收集奇台县石材产业园区范围内产生的废石，提高了产业固体废物综合利用水平。符合《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》。
9 与《国务院关于印发〈固体废物综合治理行动计划〉的通知》（国发〔2025〕14 号）的符合性分析
表1-5  项目与《国务院关于印发〈固体废物综合治理行动计划〉的通知》（国发〔2025〕14 号）符合性分析一览表
相关要求

本项目情况

符合性

加强工业固体废物源头减量

严格落实产业、环保、节能等政策，依法依规淘汰落后产能。强化工业园区固体废物源头管控。大力推行绿色设计，支持企业改进生产工艺和装备，强化工业生产精细化管控，降低固体废物产生强度。

本项目属于鼓励类产业，利用废石材料制砂，可提高区域固废综合利用率。
符合
加强工业固体废物规范化管理

完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。

本环评已要求建设单位建立完善的工业固体废物管理台账制度；本项目产生的固废分区贮存；生活垃圾单独采用垃圾箱收集；已要求建设单位危险废物的贮存与管理严格按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求执行。
符合

加强大宗固体废弃物综合利用

提升冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾综合利用能力，加强有价组分高效提取及整体利用，因地制宜推动煤矸石多元化利用。

本项目利用废石材料制砂，可提高区域固废综合利用率。

符合
10 与国家发展改革委等十部委《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381 号）的符合性分析

表1-6  项目与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析一览表
相关要求
本项目情况
符合性
(十三)推动利废行业绿色生产，强化过程控制。持续提升利废企业技术装备水平，加大小散乱污企业整治力度。强化大宗固废综合利用全流程管理，严格落实全过程环境污染防治责任。推行大宗固废绿色运输，鼓励使用专用运输设备和车辆，加强大宗固废运输过程管理。鼓励利废企业开展清洁生产审核，严格执行污染物排放标准，完善环境保护措施，防止二次污染。

本项目位于石材园区，以石材废渣为原料实施资源化利用，严格落实固废全过程污染防治要求，从严规范物料运输环境管理。
符合
(十四)强化大宗固废规范处置，守住环境底线。加强大宗固废贮存及处置管理，强化主体责任，推动建设符合有关国家标准的贮存设施，实现安全分类存放，杜绝混排混堆。统筹兼顾大宗固废增量消纳和存量治理，加大重点流域和重点区域大宗固废的综合整治力度，健全环保长效监督管理制度。

本项目已规范贮存石材废渣及产品。
符合

11 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析

表1-7  项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析一览表
条例要求
本项目情况
符合性
第十六条 自治区对大气污染物实行排污许可管理制度

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目无需申请排污许可证。

符合
第十八条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家有关规定和监测规范，自行或者委托有资质的监测机构监测大气污染物排放情况，并保存原始监测数据记录

要求企业按规定进行废气监测。
符合

第二十二条 各级人民政府应当实行煤炭消费总量控制制度，采取有利于煤炭消费总量削减的经济、技术政策和措施，鼓励和支持清洁能源的开发利用，引导企业开展清洁能源替代，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放

本项目不涉及煤炭消耗。
符合

第二十四条 推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料

本项目生产车间无需采暖，办公室采用电采暖
符合

第二十五条 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源

本项目生产车间无需采暖，办公室采用电采暖。
符合

第二十七条 禁止在自治区行政区域内引进能(水)耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家(地方)标准及有关产业准入条件的高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险的工业项目

本项目不属于高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险的工业项目。

符合

第二十八条 禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品

本项目不属于高污染工业项目，不使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。

符合

第二十九条 鼓励产业集聚发展，按照主体功能区划合理规划工业园区的布局，引导工业企业入驻工业园区

本项目位于奇台县石材产业园区，位于工业园区范围内。

符合

第三十七条 各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制料堆和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积，防治扬尘污染。

项目区道路及堆场地面采取硬化措施，定期进行洒水降尘、运输车辆密闭、降低装卸高度和控制车速；堆料后采用防风抑尘网苫盖；本项目成品区位于全封闭车间内。

符合

第四十条 城市建成区内的施工工地，禁止现场搅拌混凝土；施工现场设置砂浆搅拌机的，应当配备降尘防尘装置。

本项目利用厂区现有厂房进行建设，建设期间购买成品混凝土，无混凝土搅拌。
符合
第四十三条贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施：

（一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；

（二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；

（三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。

露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。

本项目原料堆场采取露天堆放，原料堆场地面采取混凝土硬化措施，原料堆场覆盖防风抑尘网，每天进行洒水降尘；本项目成品区位于全封闭车间内。
符合

第四十四条 矿山开采产生的废石、废渣、泥土等应当堆放到专门存放地，并采取围挡、设置防尘网或者防尘布等防尘措施；施工便道应当硬化。

符合

12 与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）的符合性分析
表1-8   本项目与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析一览表
行动计划要求
本项目情况
符合性
（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

本项目不属于高能耗、高排放、低水平项目；项目的选址符合园区规划和产业规划。

符合
（七）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。

不涉及
符合
（十二）实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。

本项目生产车间无需供热，办公室采用电采暖。

符合
13 与《自治区党委自治区人民政府印发 关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的符合性分析
根据自治区党委、自治区人民政府印发《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》有关要求：（五）持续推进散煤整治；（六）大力发展清洁能源；（七）坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展；（八）推动能源资源节约高效利用；（九）加强生态环境分区管控；（十一）着力打好重污染天气消除攻坚战；（十四）加强大气面源和噪声污染治理。

本项目为废石破碎制砂项目，项目的建设能有效收集奇台县石材产业园区范围内产生的废石，避免了园区企业产生的废石乱堆乱放而对环境产生的二次污染，项目产生的废气、废水、固体废物、噪声污染均可达标排放，在采取了有效的处置措施后，项目的建设符合《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》文件相关规定。

14 与《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T 4061-2017）的符合性分析

表1-9  项目与《工业料堆场扬尘整治规范》符合性分析一览表
序号

治理规范要求

本项目情况

符合性

1

4、工业料堆场分类

本项目原料全部破碎为产品，无废石堆场，运营期堆场主要为原料堆场、产品堆场，原料粒径较大（8-40cm不等），不易起尘，采用防风抑尘网苫盖，定期洒水降尘，因此运营期堆场扬尘主要为产品堆场。根据奇台县年均风速（2.9m/s）以及堆场的预计可知，项目产品堆场属于I类料堆场

/

2

5、基本规定

5.8对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。

5.9露天工业料堆场存放袋装、桶装及箱装件物品时，应加盖篷布遮护。

5.10对于工业料堆场的坡面、场坪和路面等，必须采取铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂或稳定剂等措施。

5.14宜在工业料堆场周边进行绿化，减少扬尘污染对环境的影响。

①原料堆场位于室外，且原料粒径较大，不易起尘，堆场地面采取硬化措施，堆场表面采用防风抑尘网苫盖，定期洒水降尘。

②项目产品粒径为＜0.1cm、0.1-0.5cm，项目产品储存于全封闭车间内。

项目产生大气污染物经采取合理有效的措施后对周边环境影响较小，满足治理规范要求。

符合

3

6、治理方案

根据所在区域环境特征、物料特性、料堆场规模以及环境保护要求等因素确定整治方案，在实现达标排放的情况下，优先选择低成本的整治方案。

根据整治规范中表2治理方案参考表，本项目原料粒径较大，采用防风抑尘网苫盖，并定期采取洒水降尘等措施；产品堆场位于全封闭车间内，满足治理规范中治理方案要求

符合

 


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1 项目背景
1.1 项目建设背景

奇台产业园区是区域核心石材产业集聚基地，园区入驻石材加工企业90家，设计年产花岗岩成品板材4000万m²、异形石材30万件套，产业规模庞大。受石材加工工艺限制，荒料加工成材率仅30%~35%，加工过程会持续产生大量花岗岩废石、边角料及石粉，园区满负荷生产状态下，年产生石材废石可达320~400万m³，且废石产生量随产业稳产发展呈逐年攀升趋势。

目前园区石材企业产生的废石主要依托企业自有堆场及园区临时堆放方式处置。随着园区石材产业持续稳产运行，废石产生量不断攀升，现有堆放及处置能力已趋于饱和，固废积压问题突出，易引发扬尘、地表径流污染等环境影响，资源浪费问题显著，与区域生态环境保护、文明城市建设及可持续发展要求存在一定冲突。

现阶段园区现有石材固废综合利用企业处置规模有限，恒信保洁、方正预制、奇能盛达等现有资源化企业年合计消纳石材废石仅24~28万m³，整体资源化消纳能力远不能匹配园区废石产生总量，大量石材固废无法得到有效资源化利用，固废处置缺口巨大，制约园区石材产业绿色、循环、高质量发展。为有效解决园区石材废石处置难题，提升区域固废资源化利用水平，改善园区整体环境质量，补齐区域石材固废处置短板，奇台县布威艾杰尔矿石加工有限责任公司拟在奇台产业园区内租赁原克热木阿吉石材厂20000m²闲置用地，建设石材固废综合利用项目。项目以园区石材企业产生的花岗岩石材废石、边角料为原料，经破碎、筛分工序加工为建筑用机制砂产品，根据区域市场需求弹性组织生产，设计年产建筑用砂10万m³。

1.2 项目建设必要性

（1）解决园区石材固废处置压力，降低环境影响

奇台产业园区石材加工企业集中，废石产生量大、产出持续稳定，现有资源化消纳能力严重不足，固废长期堆存带来潜在环境隐患。本项目通过就近收集、集中处置园区石材废石，可有效消纳园区存量及增量石材固废，减少固废无序堆存问题，从源头降低区域环境风险，改善园区生态环境面貌，契合地方环境管理及文明建设工作要求。

（2）推进固废资源化利用，助力循环经济发展

本项目属于典型的工业固废综合利用项目，将废弃石材边角料、废石加工为合规建筑用砂，实现固废减量化、资源化、无害化处置，有效提高区域石材固废综合利用率，减少固废填埋处置量，节约土地资源，符合国家及地方循环经济、“无废园区”建设发展导向。

（3）填补区域建材产能缺口，完善石材产业链条

随着奇台县及周边区域基建、房建工程持续推进，建筑用砂市场需求稳定旺盛。项目资源化生产的机制砂产品可广泛用于砂浆、混凝土工程，可有效替代天然砂石，缓解区域建材供需矛盾，同时补齐园区石材固废下游加工短板，推动石材产业形成“生产—废石回收—资源化利用”的闭环发展模式。

2 项目概况
2.1 基本情况
项目名称：奇台县布威艾杰尔矿石加工有限责任公司石材固废综合利用项目；

建设单位：奇台县布威艾杰尔矿石加工有限责任公司；

建设性质：新建；

建设地点：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县石材园区原克热木阿吉石材厂内，项目区北侧为卡拉麦里东街；南侧为新疆奇黄矿业有限公司；东侧为园区道路，隔路为龙腾石业；西侧为兴宇建材。中心地理坐标为：E 89°31′30.278″，N 44°1′34.014″。项目地理位置图详见附图2-1，项目区周边关系图见附图2-2；

建设内容及规模：改造利用原克热木阿吉石材厂原有厂房、原材料堆放区、成品堆放区等设施，建设年产10万立方米石材固废破碎筛分制砂石骨料生产线1条，购置安装破碎机、振动筛、给料机、皮带输送机等设备。

2.2 项目组成
本项目工程组成由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程组成，本项目建设内容组成见表2-1。
表2-1   项目建设内容组成一览表
工程类型
工程名称
建设内容
备注
主体工程
生产车间
对项目区内1栋仅完成主体框架的原有厂房进行改造，建筑采用单层钢结构形式，总占地面积1900m²；车间北侧设置成品区，占地面积615m2，南侧布置生产区，占地面积1285m²，生产区内布设1条年处理10万立方米石材废渣破碎筛分制砂生产线。
厂房改造
设备新建
辅助工程
办公室
对项目区内1栋仅完成主体框架的砖混建筑进行改造，建筑占地面积696m2。厂区内不设食宿设施。
改造
地磅房
对现有1座建筑进行改造，单层砖混结构，面积20m2，设置地磅1座，地磅房内设监控设备
改造
储运工程
原料堆场
新建1处废石堆场，占地面积为5000m2，原料堆场地面进行硬化处理，原料堆场进行苫盖处理，定期洒水降尘
新建
成品区
位于生产车间内，面积为615m2，成品区进行全密闭，成品料通过全封闭输送带输送至成品区内进行分区堆存
新建
输送带
输送带进行全封闭
新建
公用工程
供水
依托园区供水管网
依托
排水
本项目无生产废水排放，产生的生活污水通过园区管网排放至奇台县城污水处理厂处理
新建
供热
本项目生产无需用热，生产车间无需采暖，办公室采用电采暖
依托
供电
本项目供电依托园区供电系统
依托
环保工程
废气
项目区进行洒水降尘、运输车辆加盖篷布、降低装卸高度和控制车速，装卸过程采取喷雾抑尘措施；堆场表层设置洒水喷淋、篷布苫盖；成品区位于封闭车间内；给料机、颚式破碎机、箱式破碎机、振动筛等设备四面采取封闭措施，进料、落料处上方分别设置集气罩，废气通过旋风除尘和布袋除尘处理后通过1根15m高排气筒排放

新建
废水
本项目无生产废水排放，产生的生活污水通过园区管网排放至奇台县城污水处理厂处理
新建
噪声
厂房隔声、高噪声设备设置基础减振，设备软连接，合理布局、加强管理

新建
固废
本项目产生的废机油及废油桶经收集后分类暂存至新建的危废贮存点（5m2）内，定期委托资质单位处置；本项目产生的除尘灰收集后外售至建材企业；废布袋由厂家定期更换后直接进行回收，不在厂区暂存；沉淀池泥浆在厂区固废堆场晾晒脱水后综合利用；产生的生活垃圾集中收集后，定期交给生活垃圾填埋场统一处置，不外排。

新建
土壤及地下水

危废贮存点按照一般防渗区要求防护

新建
3 主要生产设备
本项目主要生产设备详见下表。
表2-2    主要生产设备一览表
序号
设备名称
型格型号
单位
数量
备注
1
给料机

/

台
1
2
颚式破碎机
500×1500
台

1

3
箱式破碎机
1218型
台
1
4
振动筛
1560型
台
1
5
输送皮带
/
条
5
4 主要原辅材料消耗情况
本项目主要原辅材料为粒径约20-50cm的石材废渣，不存在粉状物料，原辅材料消耗情况详见下表。
表2-3    主要原辅材料消耗情况一览表
序号
名称
规格
消耗量
来源
1
石材废渣
20-50cm
10万m³/a
外购，奇台县石材园区周边石材企业
5 主要产品方案
5.1 产品方案
本项目主要产品方案详见下表。
表2-4    主要产品方案一览表
序号
名称
规格型号
产量
备注
1
细面
粒径0.1cm以下
10万m³/a
根据市场需求生产，年产量为10万m³
2
细沙
粒径0.1-0.3cm
3
细沙
粒径0.3-0.5cm

5.2 产品标准
项目产品主要供给普通房建、市政C30~C60混凝土及抹灰砂浆市场，产品定位为Ⅱ类建设用砂，执行Ⅱ类砂指标限值。

表2-5    产品控制指标一览表
序号

控制指标

GB/T 14684-2022 限值（Ⅱ类机制砂）

花岗岩废渣属性

符合性

1

云母含量

≤2.0%

花岗岩云母呈片状但含量普遍0.3%~0.8%，切割废石无富集

符合

2

轻物质含量

≤1.0%

花岗岩密度 2.60~2.75g/cm³，无腐殖质、煤渣等轻质杂质

符合

3

硫化物及硫酸盐

≤0.5%

花岗岩几乎不含黄铁矿、石膏，切割废渣无硫化物富集

符合

4

氯化物
≤0.02%

石材加工仅清水切割，无海盐、外加剂污染

符合

5

放射性

内照射指数IRa≤1.0，外照射Ir≤1.3

普通建筑花岗岩均属A类装饰石材，放射性达标

符合

6

有机物含量

合格

原料仅岩石，无腐殖土、有机质

符合

7
石粉含量
≤15.0%（砂浆用砂的石粉含量不做限制）
＜1mm 细面（22%~35%石粉）

仅单独用于砌筑、抹灰砂浆

1~3mm 细砂（10%~18%石粉）

部分批次超出混凝土用砂15%限值，无法稳定供应混凝土，仅可定向用于砂浆

3~5mm 细砂（8%~13%石粉）

可供应 C30~C60混凝土及砂浆

本项目原料为花岗岩石材切割废石，母岩为硬质花岗岩，矿物组成以石英、长石为主，云母、硫化物、有机质等有害组分含量极低，岩石强度高、放射性符合A类建材要求。从原料的天然属性分析，加工所得机制砂的压碎指标、坚固性、针片状颗粒、各类有害物质、泥块含量等指标满足《建设用砂》（GB/T 14684-2022）中Ⅱ类砂控制限值。

5.3 产品规模符合性
（1）原料供给充足，产能匹配园区固废产出规模

奇台产业园区石材企业集中，年产320~400万m³花岗岩石材废石，现有资源化企业年消纳量仅24~28万m³，园区富余可利用废石资源体量充足、来源稳定。本项目年消纳石材废石10万m³，仅占园区可利用废石余量的较小比例，原料供给完全可以满足项目生产需求，不存在原料不足、产能闲置等问题。

（2）贴合市场需求，产品可全部就地消纳

奇台县及周边区域基建、市政、商品混凝土及砂浆企业对机制砂需求量稳定，本项目产品依据市场需求动态调节生产规模，产品销路稳定、市场承载力充足。10万m³/a属于中小型适度规模，贴合当地建材市场消化能力，不存在产品积压、过度竞争等问题。

（3）场地、工艺及环保条件适配本项目规模

项目租赁场地面积20000m²，可满足生产车间、原料及成品堆场、环保设施布局需求，场地条件与10万m³/年加工规模匹配良好。项目采用成熟破碎、筛分工艺，污染物产排可控、治理技术成熟，环境影响小，能够实现稳定达标运行，规模设置经济、环保、可行。

6 总平面布置
（1）本项目工艺流程连贯、紧凑，管线布置集中、顺畅，生产管理方便。各功能区之间物流输送、动力供应便捷合理。工艺流程顺畅、便于作业。

（2）厂区出入口位于厂界东侧；洗车平台位于厂区出入口处；办公室、宿舍及地磅房位于项目区东侧，生产车间位于项目区西南侧，成品区位于生产车间内北侧，原料堆场位于项目区中部，生产车间内的设备从南向北依次布设给料机、颚式破碎机、箱式破碎机、振动筛、成品区，危废贮存点布置于生产车间东南角，除尘灰暂存仓布置于生产车间东侧。

综上所述，本项目各功能区划分明确，工艺流程连贯、紧凑，管线布置集中、顺畅，生产管理方便。各功能区之间物流输送、动力供应便捷合理。工艺流程顺畅、便于作业。动力运输方便短捷，减少损耗，节省能耗。生产装置集中布置，经济合理有效利用土地。并能结合地形、风向等自然条件，因地制宜进行布置，新建建构筑物均有良好的朝向。因此，本项目的总平面布置合理。厂区平面布置图见附图2-3。

7 公用工程
（1）供水
本项目供水依托园区供水系统。项目用水主要是洒水降尘用水及职工生活用水。

①洒水降尘用水

为了降低厂区无组织粉尘产生量，项目在原料堆场、生产车间、成品区、厂区道路进行定期洒水降尘，在原料堆场卸车区、生产车间设置喷雾抑尘设施，降尘用水量约为3m³/d，项目年生产288天，则降尘用水量约为864m³/a。
②生活用水
本项目职工定员为10人，年生产天数288天，《新疆维吾尔自治区生活用水定额》生活用水量按每人每天100L计，生活用水量为288m³/a（1m³/d）。

③洗车用水

依据扬尘管控要求，所有外运出厂车辆必须经洗车平台高压冲洗轮胎、底盘及车厢外壁；进厂车辆仅人工清扫浮土，不水洗。

项目年生产288天，成品外运均采用30t重型自卸货车，年出厂砂石产品26万t，折算年出厂运输车辆8667辆，日均洗车30.09辆。全自动感应洗轮机单车循环冲洗用水定额取0.12m³/辆，项目日均循环冲洗用水量3.61m³，年循环冲洗总水量1039.68m³；循环系统存在蒸发、泥浆夹带10%水量损耗，需每日补充新鲜清水0.361m³，年补充新鲜水103.97m³。

（2）排水

本项目废水主要为生活污水和洗车废水。
①生活污水

本项目生活用水量为1m³/d（288m³/a），排水量按用水量的90%进行计算，则生活污水排放量为0.9m³/d（259.2m³/a）。生活污水通过园区管网排放至奇台县城污水处理厂处理。

②洗车废水

厂区主出厂出入口设置全自动车辆洗车平台，配套导流沟、三级泥浆沉淀池（总有效容积27m³）及清水回用池。

车辆冲洗产生的高含泥废水经导流沟自流进入三级沉淀池，依靠重力分层沉降去除水中砂石悬浮物，上层澄清清水经回用水泵输送至洗轮机循环重复用于车辆冲洗，洗车废水全部闭路循环回用，无生产废水外排。

企业给排水情况见表2-6。

表2-6  全厂给排水情况一览表              单位：m³/a
序号
用水环节
用水量

耗水量
重复用水量
废水排放量
排放去向
1
生活用水
288
28.8
0
259.2
由园区污水管网收集后，最终排入奇台县城污水处理厂处理

2
降尘用水

864
864
0
0

自然蒸发
3
洗车用水
1143.65
103.97
1039.68
0
循环使用，不外排
合计
2295.65
996.77
1039.68
259.2
/
本项目水平衡图见下图。
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图2-1   项目水平衡图  单位：m³/a
（3）供热
本项目生产车间无需供热，办公室采用电采暖。
（4）供电
本项目供电依托园区供电系统。

8 劳动定员及工作制度
本项目劳动定员10人，工作采用两班制，每班工作10小时，年工作288天；设备运行时间为20h/d，年运行5760h。

	工艺流程和产排污环节
	1 施工期工艺流程及产排污环节
1.1 施工期工艺流程
本项目场地内已完成生产车间1间、办公宿舍楼1栋基础及主体框架建设。本期工程不涉及土方开挖施工，建设内容主要包含建筑装修施工、生产设备安装、场区土地平整及地面硬化工程。施工期主要工艺流程及产污环节详见下图。
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图2-2   施工期工艺流程及产排污环节图

施工期工艺流程简述：项目施工工段主要为土地平整及硬化、房屋建筑装修及设备安装等，其污染物为基础施工、装修工程施工过程中产生的施工扬尘、施工废气；基础施工、装修工程、设备安装过程等过程中产生的施工期噪声及施工垃圾，以及施工人员活动过程中产生的生活垃圾及生活污水。各污染物排放量施工期和施工强度不同有所变化，且施工期结束这部分影响也随之消失。
1.2 施工期产排污环节
施工期主要污染工序及污染因子见下表。
表2-7    施工期主要污染工序一览表
污染类别

污染源名称

产生工段

主要污染因子

废气

施工场地

施工过程

粉尘

燃油动力设备

运输车辆

燃油动力设备

运输车辆运行

尾气（SO2、颗粒物、总烃、CO、NOx）

装修废气

装修过程

挥发性废气（苯、甲苯等）

废水

施工废水

施工作业过程

SS

生活污水

施工人员生活

SS、CODCr、BOD5、NH3-N

噪声

施工设备

施工设备运行

机械噪声

运输车辆

运输车辆行驶

交通噪声

施工人员

人员施工、生活

生活噪声

固废

施工固废

施工过程

施工建筑垃圾

生活固废

施工人员生活

生活垃圾

2 运营期工艺流程及产排污环节
2.1 运营期工艺流程
本项目运营期工艺流程及产排污环节详见下图。
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图 2-3  运营期工艺流程及产排污环节图
工艺流程简述：
本项目利用奇台县石材园区石材企业产生的废石作为原料，石材废渣由铲车运入生产车间，由给料机通过输送带送入颚式破碎机，经颚式破碎机后由全封闭皮带输送机输送到箱式破碎机进行二次破碎，二次破碎后石料输送至振动筛进行筛分。分别筛出0.1cm以下细面、0.1-0.3cm细沙、0.3-0.5cm细沙送至成品区。粒径大于0.5cm的筛上物返回颚式破碎机重新破碎。成品外售通过密闭式运输车辆运输。
2.2 运营期产排污环节
表2-8    主要污染工序及污染因子一览表
污染类别
污染源/污染工序
污染因子
废气污染物
给料、破碎、筛分、皮带输送、堆场储存及装卸
颗粒物
废水污染物
洗车废水、生活污水
BOD5、NH3-N、COD、SS
噪声
设备噪声
等效连续A声级
固体废物
除尘设备
除尘灰、废布袋
员工生活
生活垃圾
 

	与项目有关的原有环境污染问题
	原克热木阿吉石材厂暂未建成，且未进行任何生产活动，现奇台县布威艾杰尔矿石加工有限责任公司租赁该场地建设本项目，本项目为新建项目，根据现场踏勘，无原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1 大气环境质量现状
（1）基本污染物环境质量现状评价
①数据来源

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气常规因子可直接采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本环评根据导则要求，选取奇台县自动监测站点2024年全年的相关数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
②评价标准

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中的过渡阶段二级标准限值要求。
③评价方法

评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各项的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。补充监测的特征污染物采用占标率法计算。

监测结果与评价结果见下表。
表3-1  区域空气质量现状评价表
评价因子

年评价指标

现状浓度μg/m³
评价标准μg/m³
占标率/%
达标情况
SO2
年平均

5
60
11.67
达标
NO2
年平均

30
40
75.00
达标
CO

日平均第95百分位数

1.3mg/m³
4mg/m³
45.00
达标
O3
日平均第90百分位数

134
160
83.75
达标
PM10
年平均

60
60
100
达标
PM2.5
年平均

34
30
113.3
不达标
由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10年平均浓度和CO、O3相应百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准限值，PM2.5年平均浓度超标，因此本项目所在区域为不达标区域。
（2）其他特征因子现状评价
本项目特征因子为TSP。本次特征因子数据引用由新疆国科检测有限公司出具的《奇台县丰瑞川商贸有限公司石材破碎加工储运项目环境质量现状监测》检测报告，监测时间为2024年5月21日～24日。监测点位位于本项目区西侧约958m处，奇台县当季主导风向南风，本项目监测点位于奇台县当季主导风向的侧风向，根据生态环境部部长信息回复：“现状引用数据不限定当季主导风向的下风向”，因此满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。引用数据具有代表性。监测点位图见附图3-1，具体监测因子及评价标准情况见表3-2，监测结果见表3-3。
表3-2    大气特征污染物质量标准

项目

浓度限值（μg/m³）

执行标准

TSP
300
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准限值要求

表3-3    大气特征污染物监测结果表

检测项目

单位

采用时间

监测结果

标准值

总悬浮颗粒物（TSP）

μg/m³
2024年5月21日-5月22日

218

300μg/m³
2024年5月22日-5月23日

209

2024年5月23日-5月24日

195

根据引用数据监测结果，项目区特征因子TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准限值要求。
2 地表水环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）(试行)》的要求，“地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。

本项目周边无地表水，根据昌吉州人民政府发布的《昌吉州地表水2024年第四季度水质状况报告》奇台县地表水断面水质状况均为优。

本项目厂界500m范围内无地表水环境敏感目标，本项目生活污水通过园区管网排放至奇台县城污水处理厂处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B，可不开展区域污染源调查，故本次评价不对地表水进行环境质量现状调查。

3 声环境质量现状
依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状评价要求：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场勘查，项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此本项目可不开展声环境现状调查与评价。

4 生态环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目位于奇台县石材园区原克热木阿吉石材厂内，不新增占地面积，因此不进行生态现状调查。

5 电磁辐射
本项目不属于电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状开展监测与评价。

6 地下水、土壤环境质量现状
依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运营期不涉及地下水和土壤污染源，故不再开展地下水、土壤环境质量现状评价。

	环境

保护

目标
	1 大气环境

本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。
2 声环境
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
3 地下水环境
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4 生态环境
本项目用地属于工业用地，项目位于奇台县石材园区原克热木阿吉石材厂内，不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。 

	污染

物排

放控

制标

准
	1 废气污染物排放标准
本项目废气排放标准见下表。
表3-2   大气污染物排放限值
污染物

排放形式

标准

限值

颗粒物

有组织

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物二级排放限值
120mg/m³，3.5kg/h
颗粒物
无组织
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物无物质排放监控浓度限值
1mg/m³
2 噪声污染物排放标准
施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中排放限值标准；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，排放标准限值见下表。

表3-3   噪声排放限值  单位：dB（A）
时期
标准
限值
施工期
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中排放限值标准

昼间70dB（A）、夜间55dB（A）
运营期
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）中3类标准
昼间65dB（A）、夜间55dB（A）
3 废水污染物排放标准
本项目水污染物排放标准见下表。
表3-4    水污染物排放标准
废水类别
污染物
标准
限值
生活污水
COD
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准限值

500mg/L
BOD5
300mg/L
SS
400mg/L
NH3-N
-
pH
6-9
4 固体废物污染物排放标准
本项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）有关规定。 

	总量

控制

指标
	本项目有组织颗粒物排放量为0.795t/a。项目所在区域为环境空气质量不达标区，根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号）、《关于加强重点行业建设项目区域消减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）《新疆生态环境保护“十四五”规划》《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》等有关要求，本项目污染物排放量需要进行倍量替代，替代量为颗粒物：1.59t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1 施工期废气污染防治措施
施工期产生的大气污染物主要来自机械设备搬运、安装时的粉尘，建筑垃圾堆放、清理时的扬尘，运输车辆碾压路面时的扬尘，以及施工机械燃油产生的少量SO2、NOx、CO等气体。

为有效防治本项目施工可能产生的环境空气污染，建议采取以下防治措施。

（1）施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度。

（2）施工工程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。

（3）进出工地的运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。

（4）施工后期采用机械清运，此时扬尘污染最重，应采取洒水抑尘措施，设置围挡，降低扬尘污染。

综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工大气污染物对周围大气环境影响不大，且随施工结束而消除。

2 施工期废水污染防治措施
施工期的废水主要来自建筑施工废水。建筑废水主要来自施工过程中的清洗、养护等施工工序，废水量不大。建筑施工废水多为无机废水，除悬浮物含量较高以外，一般不含有毒有害物质，这部分废水回用于项目区降尘；因施工人员食宿不在项目区内，不设生活营地，因此施工期无生活污水产生。施工期的废水对周围环境的影响不大，并随着施工期的完成而消除。

3 施工期噪声污染防治措施
施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员活动噪声。

本项目应采取减少产生和个人防护等多种措施来共同治理施工噪声。具体治理措施如下。

（1）合理安排好施工时间，尽量缩短施工期。

（2）施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。

（3）尽量将相对固定的机械设备入棚操作。

（4）将现场噪声源尽可能集中，缩小噪声范围。

综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工噪声对周围声环境影响可大大减轻，且随施工结束而消除。

4 施工期固体废物污染防治措施
施工期间固体废弃物主要为施工垃圾和施工人员的生活垃圾。

本项目施工期产生的固废为设备的包装材料及装修产生的建筑垃圾，本项目使用厂区现有已建好的厂房，装修仅为简单装修，固废产生的量较少，集中收集存放，待装修结束后，由建设单位自行拉运至环卫部门指定地点；设备安装的固废一般为纸箱、塑料隔震垫等，集中收集，出售给废品回收站，对周围环境影响甚微。施工人员产生的生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运。

综上所述，项目建设将会对项目所在区域的大气环境、水环境、声环境产生一定程度的影响，但均属局部，短期不利影响，通过采取有效的预防和治理措施后，其影响程度将会大大降低，其影响范围也将减小，且随施工结束消失。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1 废气环境影响及保护措施
1.1 废气污染源源强及采取的治理措施
本项目运营期废气主要为运输道路粉尘、装卸和堆场粉尘、输送带工序粉尘、成品料落料粉尘、上料粉尘、破碎及筛分粉尘。

1.1.1 有组织粉尘
（1）上料粉尘
经查询，《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中无适用于本项目上料工序的产污系数，本项目给料机上料粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》中关于粒料加工过程入料阶段粉尘的排放因子0.02kg/t（原料），本项目年处理石材废渣重量为26万吨（原料为10万m³/a，石材废渣密度为2.6g/cm³，则石材废渣重量为26万t），上料粉尘产生量为5.2t/a。

（2）破碎、筛分粉尘

本项目破碎、筛分粉尘参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中《303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》表“3039 其他建筑材料制造行业”，破碎、筛分的颗粒物产物系数为1.89千克/吨-产品，本项目产品量为26万吨，则破碎、筛分粉尘产生量为491.4t/a。
废气治理设施：
本环评要求项目上料、破碎、筛分工序处于封闭式生产车间内，不得进行露天生产；给料机、颚式破碎机、箱式破碎机、振动筛等设备四面采取封闭措施，进料、落料处上方分别设置集气罩。本项目集气罩风机风量根据中国建筑标准设计研究院《工业通风排气罩》标准设计图册（以下简称图册）中相关设计数据与公式计算，处理系统相关参数具体情况见下表：

顶吸罩：L=V0×F×3600

L：顶吸罩的计算风量m³/h

V0：罩口平均风速m/s，可取0.5~1.25，应根据控制点风速调节

表4-1    顶吸罩敞开情况与风速对照表
顶吸罩敞开情况

一边敞开

两边敞开

三边敞开

四边敞开

V0

0.5~0.7

0.75~0.9

0.9~1.05

1.05~1.25

F：罩口面积m²

矩形顶吸罩：F=A×B

式中：A、B-矩形顶吸罩两边，m

a、b有害物散发矩形平面两边

A=a+0.4h

B=b+0.4h

h：罩口与有害物面的高度，m

经计算，具体情况见下表：

表4-2    半密闭罩风机风量设计情况表

设备名称

罩口高度(m)

矩形边长

a (m)

矩形边长

b(m)

平均风速（m/s）

计算风量

(m³/h)

设计风量

(m³/h)
给料机
0.6
3
0.85
1.05
13349.448
13400
颚式破碎机

0.6
1.5
0.5
1.05
4867.128
4900
箱式破碎机

0.6
1.2
0.8
1.05
5660.928
5700
振动筛

0.6
3
1
1.05
15186.528
15300
合计
/
/
/
/
39064.032
39300
本项目上料、破碎、筛分工序废气经旋风除尘和布袋除尘处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放。采用顶吸罩的集气效率一般为80%-90%，本项目按最不利情况考虑，集气效率以80%计，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）-《303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》表“3039 其他建筑材料制造行业”中布袋除尘的效率99%，旋风除尘（机械除尘）效率为80%，组合处理效率为99.8%，计算本项目有组织废气产排情况如下：
表4-3    本项目有组织粉尘产排放情况一览表
污染源
有组织粉尘产生情况

除尘效率（%）
有组织粉尘排放情况
产生量（t/a）
产生速率（kg/h）

产生浓度（mg/m³）
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
排放浓度（mg/m³）
上料工序
4.16
0.722
53.9
99.8
0.795
0.138
3.51
破碎及筛分工序
393.12
68.25
2635.1
1.1.2 无组织粉尘
（1）上料、破碎及筛分工序未收集粉尘
根据有组织废气计算过程，本项目上料、破碎及筛分工序共产生粉尘496.6t/a，集气罩收集效率为80%，则未被收集的粉尘量为99.32t/a。上料、破碎及筛分工序位于封闭车间内，粉尘通过自然沉降、墙壁阻隔对粉尘的治理效率为85%；生产车间顶部安装喷雾抑尘设施，该设施对粉尘的治理效率为80%；车间地面定期洒水降尘，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》采取洒水措施可减少74%的粉尘量，总降尘效果可达到99.22%，则上料、破碎及筛分工序无组织排放的粉尘量为0.775t/a，排放速率为0.134kg/h。

（2）输送带工序粉尘

本项目输送带位于厂房内，输送带采取全密闭措施，输送方式为平稳输送，原料输送过程的粉尘产生量相对较少。根据同类工程类比，产尘系数取0.001‰，根据工程建设规模，输送过程粉尘产生量为0.26t/a，粉尘通过自然沉降、墙壁阻隔对粉尘的治理效率为85%；生产车间顶部安装喷雾抑尘设施，该设施对粉尘的治理效率为80%；车间地面定期洒水降尘，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》采取洒水措施可减少74%的粉尘量，总降尘效果可达到99.22%，则输送带工序无组织排放的粉尘量为0.00203t/a，排放速率为0.000352kg/h。
（3）运输道路粉尘

根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，道路扬尘量等于调查区域所有铺装道路与非铺装道路扬尘量的总和。项目建成运营后厂区内所有道路均进行水泥硬化，因此不存在非铺装道路。

项目车辆在厂区内道路采取慢速行驶（小于15km/h），行驶距离按300m计，运输过程中产生的扬尘可视为面源污染、其产生时间主要为原材料运输至堆场或投料口，其产生情况为间歇式。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，每条道路的扬尘排放量计算公式如下：
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式中：WRi——道路扬尘源中颗粒物PMi的总排放量，t/a；

ERi——道路扬尘源中PMi平均排放系数，g/(km·辆)；

LR——道路长度，km，本项目取0.3km；

NR——一定时期内车辆在该段道路的平均车流量，辆/a，本项目约年34667辆次；

nr——不起尘天数，奇台县年平均降雨日数约73.6天。

对于铺装道路，道路扬尘源排放系数计算公式：

EPi(ki((sL)0.91((W)1.02((1(()

式中：EPi——铺装道路的扬尘中PMi排放系数，g/km（机动车行驶1km产生的道路扬尘质量）；

ki——产生的扬尘中PMi的粒度乘数，g/km，根据推荐值，TSP取3.23g/km；

sL——道路积尘负荷，g/m²，参考《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）中的附录C，本次评价取6g/m²；

W——平均车重，t，平均车重表示通过某等级道路所有车辆的平均重量，本项目空车重约10t，重车重约40t，平均车重25t；

η——污染控制技术对扬尘的去除效率，%，本项目对道路采取洒水措施，TSP的控制效率为74%。

根据本项目情况，车辆运输扬尘计算参数及结果见下表：

表4-4  道路扬尘计算参数及结果

项目

ki

(g/km)

sL

(g/m2)

W

(t)

η

(%)

EPi

(g/km)

ERi

[g/(km·辆)]

LR

(km)

NR

（辆/a）
nr（天）

WRi（t/a）

参数

3.23

6

25

74
114
114
0.3
34667
73.6
0.947
根据上述计算结果，运输道路采取洒水措施后扬尘排放量为0.947t/a，0.164kg/h。

为防止石材废渣运输过程产生的扬尘污染，环评要求采取以下措施：

①运输车辆运输时，石材废渣装车高度不得超过车厢板高度，装载量不得超过车辆自身的限载重量，车辆运输时应采取密闭措施。

②场内道路地面硬化、定期洒水降尘。

③运输车辆拉运砂石料，车厢板和轮胎会滞留有残灰，会造成沿运输道路抛撒、散失，在出入口设置洗车平台，对出厂运输车辆车厢外部、轮胎等部位进行冲洗，杜绝运输途中发生扬尘污染。

（4）装卸和堆场粉尘
本项目堆场主要为原料堆场、成品区。本项目在倾倒、堆放过程中会产生扬尘，主要为无组织扬尘面源。本项目成品料通过全封闭输送带输送至成品区内进行分区堆存。
产生量计算如下：
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式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy—指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy—指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc—指年物料运载车次（单位：车）；

D—指单车平均运载量（单位：吨/车），本工程取30；

（a/b）—指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数；b指物料含水率概化系数；

Ef—指堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：千克/平方米）；

S—指堆场占地面积（单位：平方米）。

选取参数详见下表。

表4-1  选取参数一览表

序号

名称

重量（t/a）

转运车次（车）

a风速概化系数

b含水率概化系数

风蚀概化系数（kg/m2）

堆场面积（m2）

产生量（t/a）

1

原料堆场

26万

8667
0.0011

0.0084

0

5000

34.048
2

成品区
26万

8667
0.0011

0.0084

0

1177
34.048
本项目原料堆场扬尘的产生量为34.048t，通过地面硬化、堆场表面覆盖防风抑尘网、定期洒水降尘，装卸过程采取喷雾抑尘措施，可有效降低扬尘的产生，降尘效果可达到99.27%（覆盖防风抑尘网控制效率为86%，洒水措施控制效率为74%，喷雾抑尘控制效率为80%），原料堆场扬尘排放量为0.248t/a。

本项目成品区落料扬尘的产生量为34.048t，成品区进行全密闭，可有效控制扬尘的产生，控制效率可达到99%（控制效率来源《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录5，粉尘控制效率为99%），成品区堆场扬尘排放量为0.340t/a。综上所述，项目装卸和堆场扬尘排放总量为0.588t/a，排放速率为0.102kg/h。

本环评要求原料堆场地面硬化，堆料后采用防风抑尘网苫盖以降低风力起尘，定期对堆场进行洒水降尘，装卸过程采取喷雾抑尘措施，同时，卸车时应降低卸车高度，尽量轻卸，严禁凌空抛洒；成品区采取全密闭措施。采取上述降尘措施后，原料堆场及成品区产生的扬尘对周边大气环境影响较小。

（5）成品料落料粉尘
本项目成品料通过全封闭输送带输送至成品区内采用吨袋装进行分区堆存，在落料的过程中会产生扬尘，主要为无组织扬尘面源。
参照《逸散性工业粉尘控制技术》中关于粒料上料上堆过程的排放因子为0.029kg/t，本项目年产成品料重量为26万吨，则成品料落料粉尘产生量为7.54t/a，本项目成品区进行全密闭，可有效控制扬尘的产生，控制效率可达到99%（控制效率来源《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录5）能够降低99%颗粒物排放），则成品料落料点粉尘排放量为0.0754t/a。

综上所述，本项目废气产排情况详见下表。
表4-3   本项目废气产生及排放情况一览表

污染源
污染物
排放形式
污染物产生
治理措施

污染物排放

产生浓度(mg/m³）
产生量(t/a）
工艺
治理效率/%
是否为可行技术
排放浓度(mg/m³）
排放速率（kg/h）
排放量(t/a）
上料、破碎及筛分工序未收集粉尘

颗粒物
无组织
/
99.32
厂房封闭、设置喷雾抑尘设施、地面定期洒水
99.22%
是
/
0.134
0.775
输送带工序粉尘
颗粒物
无组织
/
0.26
输送带全密闭、厂房封闭、设置喷雾抑尘设施、地面定期洒水
99.22%
是
/
0.000352
0.00203
运输道路粉尘
颗粒物
无组织
/
0.947
地面硬化、洒水降尘，运输车辆密闭
74
是
/
0.164
0.947
装卸和堆场粉尘
颗粒物

无组织

/
68.096
原料堆场地面硬化、装卸过程采取喷雾抑尘措施、定期洒水降尘、覆盖防风抑尘网；成品区全密闭
99.27/99
是

/
0.102
0.588
成品料落料粉尘
颗粒物
无组织
/
7.54
成品区全密闭
99
是
/
0.0131
0.0754
上料粉尘

颗粒物

有组织
53.9
4.16
集气罩+旋风除尘和布袋除尘+15m排气筒

99.8
是

3.51
0.138
0.795
破碎及筛分粉尘
2635.1
393.12
合计
有组织颗粒物
0.795
无组织颗粒物
2.39
1.2 大气污染物防治措施可行性及达标分析
（1）无组织废气治理措施可行性及达标分析
本项目石材废渣运输过程中产生的道路扬尘，通过地面硬化、定期洒水、运输车辆密闭等措施进行防治；场区卸料及堆存过程中产生的无组织扬尘，通过堆场地面硬化，堆料后采用防风抑尘网苫盖、洒水降尘、装卸过程采取喷雾抑尘等措施进行防治；成品区采取全密闭措施；生产车间采取全封闭措施，车间顶部设置喷雾抑尘设施，地面定期洒水；输送带采取全密闭措施。上述措施符合《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T 4061-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）中6.2.2.3无组织排放控制要求，可有效抑制无组织粉尘逸散。
（2）有组织废气治理措施可行性及达标分析

项目上料、破碎、筛分工序处于封闭式生产车间内；给料机、颚式破碎机、箱式破碎机、振动筛等设备四面采取封闭措施，进料、落料处上方分别设置集气罩，废气经旋风除尘和布袋除尘处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放。旋风除尘和布袋除尘技术为《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）推荐的可行技术，旋风除尘对颗粒物去除效率可达80%，布袋除尘对颗粒物去除效率可达99%，处理工艺成熟、运行稳定、维护简便，适用于干式破碎、筛分过程的粉尘治理。经核算，有组织颗粒物排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准限值要求，可达标排放。
（3）集气罩风量设置合理性分析

本项目各设备顶吸集气罩风量依据《工业通风排气罩》标准公式计算，四边敞开工况罩口风速取规范下限1.05m/s，罩口尺寸按图集要求向产尘面外延0.4m；各设备独立设置集气支管，系统总设计风量39300m³/h，配套全封闭生产车间阻断穿堂风干扰，罩内可形成稳定负压抽吸区，完整覆盖设备全部扬尘区域；末端布袋除尘器、引风机按总设计风量叠加管道阻力余量选型，处理能力匹配产尘点位废气产生规模，可对上料、破碎、筛分工艺产生的含尘废气实现全面、有效收集，风量设计合理可行。

（4）达标分析结论

项目针对各产尘环节采取的“集气罩收集+高效二级除尘+无组织抑尘”组合措施，与产尘特征匹配、技术成熟可靠、抑尘效率有保障，符合国家及地方现行环保标准与技术规范要求。在确保环保设施正常运行、落实各项抑尘管控要求的前提下，项目有组织废气可稳定达标排放，无组织废气可实现厂界达标，对区域大气环境影响可控。

1.3 非正常工况
非正常工况排污包括开停车、检修和其他非正常工况排污两部分，正常开停车或部分设备检修时排放的污染物属非正常排放；其他非正常工况排污指工艺设备或环保设备达不到设计规定指标的超额排污。在这些工况下较正常工况废气排放将有较大变化，需采取应急治理措施。

本项目非正常工况为旋风除尘器或布袋除尘器失效未能有效处理粉尘，处理效率降为50%，污染物排放量会骤然增加的情况，非正常工况废气污染物产生及排放情况详见下表。

表4-5    非正常工况废气污染物排放情况一览表
项目

内容

污染物

排放量(kg/次)

排放速率(kg/h)

排放浓度(mg/m³)

持续时间

频次

非正常工况类型

布袋除尘器失效未能有效处理粉尘

颗粒物

34.5
34.5
877
1h

1次

非正常工况采取的措施

当环保设施故障时，立即停止生产，防止污染物未经处理直接排放，污染环境；对设备定期进行巡检，减少故障情况发生。

由上表可知旋风除尘器或布袋除尘器失效情况下会导致污染物排放量骤然增加，加重周边环境污染，参考同类企业运行情况，非正常工况出现的概率极低，为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行。

②定期更换布袋除尘器中的布袋。

③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训。

④应定期维护、检修除尘器，以保持除尘器的正常运行。

1.4 排放口设置情况
本项目废气排放口情况见下表。

表4-6   废气排放口设置情况一览表
编号

排气筒底部中心坐标

排气筒底部海拔高度（m）

排气筒参数

排放口类型
经度

纬度

排气筒高度（m）

排气筒出口内径（m）

烟气流速（m/s）

烟气温度（℃）

DA001

89°31′26.647″

44°1′32.740″

744.05
15
1.0
15
常温
一般排放口
1.5 监测计划
参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关监测要求，本项目废气监测计划见下表。

表4-7    监测计划一览表
监测点位
监测内容
监测频次
执行标准
DA001
颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2限值要求
厂界上风向1个点，下风向3个点
颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值

2 废水环境影响和保护措施
2.1 废水产排情况
本项目排水主要为生活污水，洗车废水循环使用不外排。
本项目生活用水量为1m³/d（288m³/a），排水量按用水量的90%进行计算，则生活污水排放量为0.9m³/d（259.2m³/a）。生活污水通过园区管网排放至奇台县城污水处理厂处理。
运营期废水排放情况见下表。

表4-8    本项目废水产排情况表

污染源
污染物
产生情况
治理措施
排放情况
排放标准（mg/L）
产生量（t/a）
产生浓度（mg/L）
排放量（t/a）
排放浓度（mg/L）
生活污水（259.2m³/a）
COD
0.09
350
生活污水通过园区管网排放至奇台县城污水处理厂处理

0.09
350
500
BOD5
0.06
250
0.06

250
300
SS
0.05
200
0.05
200
400
NH3-N
0.009
35
0.009
35
/
2.2 废水排放可行性分析
奇台县城污水处理厂位于本项目区西北约11.2km，地理坐标为东经89°28′48.69″，北纬44°07′21.82″。于2010年10月开工建设，2013年9月经自治区环保厅批准试运行，2014年11月取得昌吉回族自治州环境保护局出具的《昌吉州环保局关于奇台县城污水处理厂建设工程竣工环境保护验收意见》（昌州环函〔2014〕290号）。奇台县城污水处理厂日处理能力2.5万吨，2016年对该污水处理厂进行提标改造，将原“氧化沟+二沉池”工艺改为“氧化沟生化段+MBR膜生物反应器”工艺，使出水水质由原来的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准提高至一级A标准。达标尾水通过管道排入北部沙漠用于生态林建设，冬季贮存于沙漠地带的水库。

经核实，项目区域已接通排水管网，该污水处理厂目前处理规模约2.4万m³/d，完全可容纳本项目废水。

2.3 废水监测制度
本项目生活污水通过园区管网排放至奇台县城污水处理厂处理，无生产废水排放，因此本项目不设废水监测计划。

3 噪声环境影响和保护措施
3.1 预测模型
依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021）附录A中的计算方法对本项目厂界噪声贡献值进行预测。

（1）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：


[image: image13.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

å

=

N

j

L

i

p

ij

p

T

L

1

1

.

0

1

1

10

lg

10

)

(


式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

（2）无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：
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式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离；

（3）噪声贡献值（Leqg）计算公式为：
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式中：Leqg——噪声贡献值，dB；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s；

LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。

3.2 噪声源强
本项目生产过程中的噪声主要来自给料机、破碎机、振动筛等生产设备。本项目噪声源强见下表。



表4-9   拟建项目噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	数量
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失 / dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1
	生产车间
	给料机
	1
	90
	隔声、减振
	25
	8
	1.2
	66
	16
	4
	103
	69.2 
	69.7 
	73.8 
	69.2 
	10：00-

20：00

22：00-

8：00
	25
	25
	25
	25
	57.0 
	56.6 
	61.1 
	56.5 
	1

	2
	
	颚式破碎机
	1
	100
	
	23
	17
	1.2
	14
	27
	4
	93
	54.8 
	54.4 
	58.8 
	54.2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	箱式破碎机
	1
	100
	
	21
	26
	1.2
	15
	47
	4
	72
	59.8 
	59.3 
	63.8 
	59.2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	振动筛
	1
	95
	
	19
	35
	1.2
	15
	66
	4
	54
	54.8 
	54.2 
	58.8 
	54.2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	皮带输送机
	5
	95
	
	20
	24
	1.2
	15
	55
	4
	65
	81.7 
	81.2 
	85.8 
	81.2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表中坐标以厂界西南角（89.312643855,44.013204403）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向

	
	3.3 预测结果
利用以上预测公式，应用过程中根据具体情况做必要简化，降噪效果参考刘惠玲主编的《环境噪声控制》，一般为15-40dB（A），本项目以降噪效果25dB（A）预测，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，得出本项目运行时对厂界噪声环境的影响状况。计算结果见表4-10。
表4-10     噪声源对厂界预测点的影响值

监测点位

贡献值

标准值

评价结果
昼间

夜间

昼间
夜间
东侧厂界外1m
12.0
12.0
65
55
达标
南侧厂界外1m
42.6
42.6
65
55
达标
西侧厂界外1m
37.6
37.6
65
55
达标
北侧厂界外1m
34.3
34.3
65
55
达标
预测评价结果表明：本项目建成后，在正常生产的情况下，运营期间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。因此，本项目对区域声环境质量影响较小。
3.4 防治措施
本项目噪声主要来自给料机、破碎机、振动筛等设备运行时产生的噪声，噪声值在90~100dB（A）之间。为降低噪声对周边环境的影响，建设单位应采取以下防治措施。

①优先选用先进的低噪声设备；

②所有设备安装于室内，对有固定位置的高噪声机械设备底部进行基础减震，设备软连接。

③加强设备维护与保养，防止在不良生产条件下运行而造成的机械噪声值增加。

本项目采取以上措施后，厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，本项目噪声对周边环境影响较小。
3.5 监测计划
根据《关于开展工业噪声排污许可管理工作的通知》（环办环评〔2023〕14号）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）相关管理要求，仅对行业门类为B（采矿业）、C（制造业）、D（电力、热力、燃气及水生产和供应业）的工业类排污单位，且纳入《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》第3～99类管理的排污单位，需纳入工业噪声排污许可管理，并按规范填报噪声排放信息、制定噪声自行监测计划。

本项目行业分类不属于B、C、D工业门类，对应《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）行业门类为N（水利、环境和公共设施管理业），不在上述工业噪声排污许可管控实施范围内。同时对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目未列入名录第3～99类工业排污许可管理范畴，无需执行工业噪声排污许可填报及自行监测相关要求。

综上，本项目无需制定、落实工业噪声自行监测计划。项目运营期仅做好设备减振、厂房隔声、合理作业时段管控等噪声防控措施，可确保厂界噪声稳定达标，满足区域声环境管控要求。
4 固体废物环境影响及保护措施
4.1 污染源分析
本项目产生的固体废物主要为一般固体废物、危险废物及生活垃圾。
（1）一般工业固体废物
①除尘灰
根据污染源核算，本项目产生的除尘灰为396.5t/a，收集后外售奇台县周边建材企业作为制建材原料。
②废布袋
本项目布袋除尘器的布袋在运行过程中需要每年更换一次，厂家定期更换后的废布袋直接进行回收，不在厂区暂存，产生量约为0.10t/a。

③沉降粉尘
根据前文核算，本项目生产线无组织粉尘经车间沉降粉尘产生量为98.8t/a，经清扫收集后外售奇台县周边建材企业作为制建材原料。
④沉淀池泥浆
本项目成品砂石外运车辆冲洗产生含泥废水，根据砂石加工行业经验系数，悬浮物产生量取0.2kg/t产品，项目年产砂石骨料26万t，全年干污泥产生量52t；沉淀池内湿泥浆含水率约85%，折算湿泥浆产生量346.67t/a，折合体积 288.89m³/a，日均产生湿泥浆约1.00m³。泥浆每7～15天清掏一次，转运至厂区固废堆场晾晒脱水后综合利用。

（2）危险废物
①废机油及废机油桶

项目机械设备在日常运行及维护过程中会使用机油，年用量约为0.1t/a，储存于库房，采用桶装，最大储存量为0.1t，此过程会产生废机油及废机油桶，废机油产生率为20%，总产生量废机油约为0.02t/a；机油采用20kg桶装，产生的废机油桶为5个，单个桶重约1.2kg，产生的废机油桶为0.06t/a。危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危险废物代码：900-249-08。项目产生的废机油及废机油桶分类暂存至厂区新建的1座危废贮存点内（5m2），定期委托资质单位处置。
（3）生活垃圾
本项目职工10人，按每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，年运行288d，生活垃圾的产生量约为1.44t/a。产生的生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一清运至奇台县生活垃圾填埋场填埋处理。

本项目固废产生情况及去向表见表4-12。
表4-12   固废产生情况及去向表

序号
污染物名称
固废性质
代码
物理性状
环境危险特性

贮存方式
产生量t/a
利用处置方式和去向
废布袋
一般固废
900-009-S59
固态
/
厂家定期更换后的废布袋直接进行回收，不在厂区暂存

0.10
厂家定期更换后直接进行回收

收尘灰
900-099-S59
固态
/
袋装贮存
396.5
经收集后外售奇台县周边建材企业作为制建材原料

沉降粉尘
900-099-S59
固态
/
袋装贮存
98.8
沉淀池泥浆

900-099-S07

固液混合
/
贮存于固废堆场
346.67
晾晒脱水后综合利用

废机油

危险废物
900-214-08
液态

T，I
桶装
0.02
分类暂存至危废贮存点内，定期交由资质单位处置
废油桶
900-249-08
固态

T，I
密封+托盘
0.06
生活垃圾

/

900-099-S64
固态
/
垃圾箱收集
1.44
定期由环卫部门统一清运至奇台县生活垃圾填埋场填埋处理

4.2 固体废物处置措施及环境管理要求
（1）一般工业固废贮存处置要求

一般固体废物的厂内贮存措施需要严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》要求中的有关标准，本项目设置一般固体废物的临时贮存区，需要做到以下几点：

①所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求；

②禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域；

③贮存区的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致，可设置于厂房内或放置于独立房间，作防扬散处置；

④一般工业固体废物贮存区禁止危险废物和生活垃圾混入；

⑤贮存区使用单位，应建立检查维护制度；

⑥贮存区使用单位，应建立档案制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅；

⑦贮存区的地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，设置耐渗漏的地面，且表面无裂隙；

⑧不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒一般工业固体废物。

⑨在运输、装卸、堆放过程中，严禁混入爆炸物、易燃物、垃圾、腐蚀物和有毒、放射性物品。

⑩按照《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》中的要求填写本项目产生的一般固体废物管理台账。

（2）危险废物暂存管理要求

本项目新建1处5m2的危废贮存点。

危险废物的贮存与管理严格按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求执行。

1）危险废物贮存点环境管理要求

①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。

④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。

⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

2）危险废物转运要求

危险废物的转移严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2021年11月30日）执行。

①在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。

②对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任。

③制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息。

④建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息。

⑤填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等。

⑥及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。

⑦禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

综上所述，本项目的各类固体废物均能得到合理妥善地处置，因此对环境影响较小。

5 地下水、土壤影响
本项目营运期危险废物由专用的桶装容器盛装，正常情况下不会造成渗漏，在非正常情况下危险废物发生泄漏，若处置不当则可能导致废液渗入地下，从而影响地下水、土壤质量。依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

本项目建设的危废贮存点进行一般防渗。本项目危废主要为废机油、带残液废油桶，采用规范化贮存方式：废机油密闭桶装存放，废油桶密封后置于防渗托盘架空贮存，从源头杜绝废液滴落、渗漏及漫流风险。贮存点按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）一般防渗区标准建设，地面采用抗渗混凝土整体硬化，表面涂刷耐油防渗、防腐面漆。一般防渗具体控制参数为：等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10⁻⁷cm/s，可满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐的基础防控要求，有效防范微量残液渗漏造成的土壤及地下水污染。

综上，在加强管理、规范操作、加强日常维护的情况下，发生非正常情况导致地下水、土壤环境污染的概率较小。

6 生态环境影响
本项目改造利用原克热木阿吉石材厂原有厂房等设施，用地性质为工业用地，且项目区内不存在生态环境保护目标，故本项目可不开展生态环境影响评价。

7 环境风险

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

7.1 环境风险潜势初判 

（1）Q值的确定

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在量，吨；
      Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，吨。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
通过对项目生产过程中原辅材料、产品进行分析结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目涉及的危险物质主要为危废贮存点内暂存的废机油，本项目涉及的危险源汇总情况见表4-13。
表4-13       环境风险物质Q值计算表

序号

名称

CAS号
最大存储量（吨）

临界量（吨）

Q
1
废机油

/
0.1
2500
4×10-5
合计
4×10-5
本项目Q=4×10-5，因此，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C要求，Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，不再对行业及生产工艺（M）及环境敏感程度（E）进行判定。

7.2 环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中环境风险评价工作级别划分的依据见表4-14。

表4-14    评价工作等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）环境风险评价工作级别划分的判据，确定本工程环境风险评价工作级别为简单分析。
7.3 环境风险识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B危险物质及临界量，确定本项目无重大危险源等，但粉尘易引发爆炸，造成次生/伴生污染，仍会对环境造成一定程度的污染影响。

本项目主要环境风险为：

1、危险废物发生泄漏风险事故。

2、生产过程中停电或设备出现故障，致使废气处理装置停运造成周边大气环境受到污染。

3、粉尘发生爆炸。

7.4 环境风险防范措施及应急要求
（1）危险废物泄漏事故防范措施

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求有关规定，为防止危险废物贮存、转移过程泄漏对环境的污染，必须切实采取以下措施：

①危险废物用专门容器装载，并粘贴符合标准要求的标签：

②危险废物运输必须配备专用运输车，按规定路线运输。装卸作业是造成危险废物污染环境的重要环节，为了保证安全，必须严格执行培训、考核、许可证制度：

③根据危险废物污染的特点，其从产生、收集、贮存、运输、预处理直至最终处置全过程必须严格控制，运输、转移过程运输路线必须尽可能选择居民稀少的线路，严禁穿越人口密集的城市道路：

④危险废物的日常管理：建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

（2）除尘装置风险防范措施

①选用规范的合格设备。除尘装置工艺及设备，应委托具有相应资质的单位进行规范设计、制造。应当使用符合安全技术规范要求的设备、设施。破碎作业及其废气处理设备、装置在投入使用前，应当核对其附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。

②加强生产设备维修保养。应加强破碎作业场所及废气处理系统设备设施的日常维护保养，从而使生产设备尤其是安全设施如可燃气体报警装置、通风设施，废气处理设施等保持良好的工作状态，提高本质安全度；及时清除和妥善处理废弃物，从而消除事故隐患。

③在所有处理系统中必须在适当位置安装符合国家标准的阻火器。在处理装置中的敏感部位（超温、超压等）要按照规范设置报警装置及应急处理措施。为确保运行安全，必要时可采用联锁设计。

④项目厂区配备足够的消防、防毒防护设施及应急监测等应急设施和物资。配备应急队伍，能够立即响应，立即汇报，立即事故处置等。

⑤建设单位应编制突发环境事件应急预案，按照应急系统与周边企业、园区、奇台县等区域环境风险应急系统对接联动，实现区域联防联控。

（3）粉尘爆炸风险防范措施

①及时维修设备，确保工艺设备的检查孔密封，防止粉尘泄漏。

②使用除尘器等设备降低可燃性粉尘的浓度，定期检查除尘系统的设计与维护，确保其有效性。使用干式或湿式除尘系统，确保除尘管道的设计合理，避免粉尘在管道中沉积。

③在粉尘作业区域保持良好的通风，避免粉尘积聚。可以采用湿式打扫等方法，防止粉尘飞扬。

④在维修带有粉尘的设备时，应谨慎选择工具，避免使用那些可能产生冲击或摩擦火花的工具；其次，场所内的电气设备必须符合防爆标准，尽量减少或避免安装那些容易产生静电或火花的机械设备，并确保采取有效的静电接地保护措施。

⑤对于沉积在照明装置、机械设备等热表面的粉尘，应定期进行清理，以避免长时间受热导致的自燃风险。定期对电气设备进行检查，确保其线路无老化或短路现象，从而有效预防因电气原因产生的点火源。

⑥定期对员工进行安全培训，确保他们了解粉尘爆炸的危险性和防范措施，并定期检查设备和设施的安全性。

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，建设单位应按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。

明确企业、园区/区域、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。
表4-15    突发环境事件应急预案

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：厂区、各贮存区

2

应急组织机构、人员

厂区、地区应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施、设备与器材等

5

报价、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估。对指挥部门提供决策依据

7

应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、车辆组织计划

事故现场、工程林禁区、受事故影响的区域人员，撤离组织计划及救护、医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序

事故现场善后处理，恢复措施

邻近区域接触事故境界及善后恢复措施

10

应急培训措施

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对厂区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

7.5 风险评价结论
本项目未构成重大危险源，在经过安全防范措施后能够基本杜绝风险事故发生，经认真贯彻预案中的应急措施，可将风险降至接受水平内，故本项目的环境风险是可接受的。

表4-16   建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

奇台县布威艾杰尔矿石加工有限责任公司石材固废综合利用项目
建设地点

新疆维吾尔自治区
昌吉回族自治州

（/）区

（奇台）县

（闽奇石材产业）园区

地理坐标

经度

89°31'30.278"

纬度

N44°1'34.014"

主要危险物质及分布

本项目涉及粉尘、机械设备噪声和安全，均位于生产车间内
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

大气途径：易燃、刺激性气体；爆炸、火灾引发的伴生/次生污染物（燃烧烟气）；

地表水途径：无；

地下水途径：废机油泄漏；

土壤途径：废机油泄漏；
风险防范措施要求

详见报告章节7.4
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目风险评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行分析。本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。在落实了环评提出的风险防范措施后，环境风险可控，不会对周围环境造成较大风险。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物
	给料机、颚式破碎机、箱式破碎机、振动筛等设备四面采取封闭措施，进料、落料处上方分别设置集气罩+旋风除尘和布袋除尘器+15m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-96）表2二级浓度限值

	
	厂界
	颗粒物
	项目区进行洒水降尘、运输车辆密闭、降低装卸高度和控制车速，装卸过程采取喷雾抑尘措施；原料堆场地面硬化，堆料后采用防风抑尘网苫盖；输送带进行全密闭；成品区全密闭
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-96）表2中无组织排放监控浓度限值

	地表水环境
	生活污水
	pH、BOD5、COD、SS、NH3-N、pH
	通过园区管网排放至奇台县城污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。

	声环境
	生产设备
	等效A声级
	厂房隔声、高噪声设备设置基础减振，设备软连接，合理布局、加强管理
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废：本项目产生的废布袋由厂家定期更换后直接进行回收；产生的收尘灰及沉降粉尘经收集后外售奇台县周边建材企业作为制建材原料；沉淀池泥浆在厂区固废堆场晾晒脱水后综合利用；危险废物：本项目产生的废机油、废油桶分类收集暂存至危废贮存点内，定期交由资质单位处置；生活垃圾：产生的生活垃圾收集后由环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场填埋处理。一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

	土壤及地下水污染防治措施
	危废贮存点按照一般防渗区要求防护

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①坚持“安全第一，预防为主”的基本原则，加强员工的安全意识与知识教育，提高员工安全意识。

②要落实安全责任制，严格规章制度。

③按计划对生产设备及环境治理设施定期维护。

④厂区内设置报警仪，防火、防爆、防静电安全装置等相关防护措施，并纳入日常安全生产管理制度中去。

⑤制定严格的环保制度，所有人员必须遵守环保制度，依据制度对全厂环保实施进行管理，加强设备运行状态监控，发现问题及时处理。

⑥完善全厂突发环境事件应急预案，定期开展应急演练和培训。

	其他环境

管理要求
	（1）排污许可证管理要求
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目无需申请排污许可证。

（2）竣工环保验收要求
本项目建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制竣工验收报告，建设单位应依法向社会公开竣工验收报告和竣工验收意见；配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。
（3）排污口规范化管理
①污染物排放口和固体废物堆放场地，应按国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-95）、（GB15562.2-95）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定，设置生态环境部门统一制作的环境保护图形标志。

②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2米。

具体设计图形见表5-1。

表5-1    环境保护图形标志一览表
序号
提示图标符号
警告图标符号
名称
功能
1
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废水排放口
表示废水向水体排放
2
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废气排放口
表示废气大气排放
3
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一般固体废物
表示一般固体废物贮存、处置场
4
/
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危险废物
表示危险废物贮存、处置场
5
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噪声排放源
表示噪声向环境排放
（4）运行管理要求
①企业应建立日常环境管理制度。
②建立日常环境管理台账。针对项目运行过程产生的废气、噪声、废水、固废、环境风险等方面建立规范的环境管理台账，台账内容应包括环保设施设备清单、专业操作及维护人员配备、环保设施运行及维护费用、环保设施运行记录及保障计划、事故检修计划、耗材消耗、污染物排放或处置量等。
③进行各类固废台账统计。
④做好各项环保设施日常运行、维护及费用记录；建立定期检查、维修和维修后验收制度，保证设备、设施完好，运转率达到考核要求。

⑤根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，本项目存在可能发生突发环境事件的污染物。因此，本环评建议建设单位应根据企业产生的污染物修编突发环境事件应急预案并定期演练。
（5）台账管理要求
排污单位应当建立环境管理台账记录制度，按照排污许可证规定的格式、内容和频次，如实记录主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。排污单位发现污染物排放超过污染物排放标准等异常情况时，应当立即采取措施消除、减轻危害后果，如实进行环境管理台账记录，并报告生态环境主管部门，说明原因。超过污染物排放标准等异常情况下的污染物排放计入排污单位的污染物排放量。
（6）自行监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目污染物监测计划详见下表。
表5-2   环境保护监测内容一览表
分类
监测对象
监测因子
监测点位
监测频次
废气
废气排放口
颗粒物
DA001
1次/1年

厂界无组织
颗粒物

厂界上风向1个点，下风向3个点
1次/1年

（8）环保投资
本项目总投资200.00万元，其中环保投资64.10万元，占总投资比例为32.05%，环保投资明细见表5-3。
表5-3  环保措施及投资估算表

序号
项目
治理措施
投资估算（万元）
废气治理
设备封闭+集气罩+旋风除尘和布袋除尘器+15m排气筒

20.00
喷雾抑尘设施、洒水降尘、
4.00
输送带密闭、车辆密闭运输、成品区密闭
16.00
洗车台
3.00
苫盖防风抑尘网

3.00
废水治理
生活污水排入园区管网，最终排入奇台县县城污水处理厂
1.00
三级沉淀池
4.00
噪声治理
防噪措施、减振

1.00
固废治理
生活垃圾桶、一般固废暂存间
2.00
危废贮存点建设、防渗、签订危废处置协议
3.00
环境管理
排污口规范化管理
0.10
环境监测
3.00
环境管理、竣工环境保护验收调查费
4.00
合计

64.1



六、结论
	奇台县布威艾杰尔矿石加工有限责任公司石材固废综合利用项目符合国家产业政策；项目选址符合相关要求；本项目所产生的废气、废水、噪声、固体废物通过采取有效的环保措施后，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	3.185t/a
	0
	3.185t/a
	+3.185t/a

	废水
	生活污水
	0
	0
	0
	259.2t/a
	0
	259.2t/a
	+259.2t/a

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	0
	0
	0
	1.44t/a
	0
	1.44t/a
	+1.44t/a

	
	废布袋
	0
	0
	0
	0.10t/a
	0
	0.10t/a
	+0.10t/a

	
	除尘灰
	0
	0
	0
	396.5t/a
	0
	396.5t/a
	+396.5t/a

	
	沉降粉尘
	0
	0
	0
	98.8t/a
	0
	98.8t/a
	+98.8t/a

	
	沉淀池泥浆
	0
	0
	0
	346.67t/a
	0
	346.67t/a
	+346.67t/a

	危险废物
	废机油
	0
	0
	0
	0.02t/a
	0
	0.02t/a
	+0.02t/a

	
	废油桶
	0
	0
	0
	0.06t/a
	0
	0.06t/a
	+0.06t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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