建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：奇台县苏奇顺石材加工有限公司花岗岩 
废石料破碎制砂项目         
建设单位（盖章）：奇台县苏奇顺石材加工有限公司
编制日期：          二〇二六年四月          
中华人民共和国生态环境部制
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	项目区西侧
	项目区东侧
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	项目区北侧
	项目区南侧
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	项目区现状
	项目区现状


一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	奇台县苏奇顺石材加工有限公司花岗岩废石料破碎制砂项目

	项目代码
	2601652325-07-01-428573

	建设单位联系人
	董一帆
	联系方式
	13225279666

	建设地点
	 新疆昌吉回族自治州奇台县石材园区德祥石材有限责任公司院内 

	地理坐标
	（ 89 度 30 分 00.573 秒， 44 度 00 分 48.824 秒）

	国民经济

行业类别
	N7723
固体废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业—103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	奇台县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2601221765652325000252

	总投资（万元）
	200.00
	环保投资（万元）
	22.60

	环保投资占比（%）
	11.30
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	在厂区内现有厂房内进行建设，不新增用地

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《新疆昌吉州奇台县闽奇石材产业园区总体规划（2010-2020）》

审批机关：新疆维吾尔自治区人民政府
审批文件名称及文号：《关于同意设立奇台闽奇石材产业园区为自治区级园区的批复》，新政函〔2011〕142号

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件：《新疆昌吉州奇台县闽奇石材产业园区总体规划环境影响报告书》
召集审查机关：原新疆维吾尔自治区环境保护厅
审查文件名称及文号：关于《新疆昌吉州奇台县闽奇石材产业园区总体规划环境影响报告书》的审查意见，新环评价函〔2010〕710号

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1 项目与规划的符合性分析
规划范围：总面积为15.61平方公里。具体位置：西以省道228道路中心线为界，南以县道道路中心线为界，东、北均以荒漠地为界。

发展定位：以花岗岩特色资源精深加工为主体的功能合理、特色明显、配套完善、环境优美的石材加工产业园区。

其中：

（1）芨芨湖闽奇石材循环利用加工区主要是对石材进行精深加工和异型石材及石材废料循环利用。

（2）城西闽奇石材精深加工展示区主要是对石材进行精深加工、石雕工艺品加工、石材工艺品加工、石材机械设备加工、石材工艺品加工、异型石材及石材废料循环利用。

规划期限：规划期限为2010年-2020年。其中近期为2010-2015年，远期为2016年-2020年。

本项目位于奇台县石材园区德祥石材有限责任公司院内，位于园区的城西闽奇石材精深加工展示区，项目主要对园区内花岗岩废石料进行循环利用，符合园区发展定位，本项目地理位置图见附图1，项目与园区规划位置图见附图2。

2 项目与规划环评及审查意见的符合性分析
表1-1  本项目与《新疆昌吉州奇台县闽奇石材产业园区总体规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析一览表
规划环境影响评价结论

本项目情况

符合性

规划区应优化产业结构，合理规划布局，非园区产业定位方向的项目不得入区，进入园区的建设项目必须符合国家产业政策、环保政策和技术政策，符合园区总体规划和清洁生产的要求。所有入区项目必须进行环境影响评价，严格执行“三同时”制度，未通过环保审批的项目一律不得开工建设。

本项目位于奇台县石材园区德祥石材有限责任公司院内，位于园区的城西闽奇石材精深加工展示区，项目主要对园区内花岗岩废石料进行循环利用，符合园区发展定位。本项目严格执行“三同时”制度。
符合

严格按照“以水定产、量水而建”的原则建设，限制园区超规模建设，严格控制园区内现有的工业用水量。制定切实可行的生产废水综合利用方案，提高资源利用效率。
本项目用水量极少，项目无生产废水产生，产生的生活污水排入防渗化粪池定期由吸污车拉运至奇台县污水处理厂处理。
符合
必须配备完善的环境基础设施，并做到环境基础设施先行。加快项目区环境保护基础设施(污水集中处理、固体废物集中处理处置、集中供热、集中供气等设施)的建设。积极开展清洁生产审核，做好项目区节能降耗工作。

本项目供水、供电依托园区基础设施。
符合

在园区基础设施和企业生产项目运营管理中须制定并落实事故防范对策措施和应急预案，强化园区内企业安全管理制度，增强环境风险意识，防止污染事故的发生。

本次评价要求建设单位编制突发环境事件应急预案。
符合

所含建设项目的污染物排放总量指标应纳入昌吉州的污染物排放总量控制计划。

本项目产生的颗粒物申请总量控制指标。
符合

按照规划跟踪评价计划，对园区外环境的影响进行跟踪监控，通过建立环境监测监控制度，定期对存在的潜在危害进行调查分析、跟踪评价，向环保部门及时反馈信息，以便调整总体发展布局和相关的环保对策措施，对园区实行动态管理，实现可持续发展。

本项目不涉及。
符合

 

	其他符合性分析
	1 产业政策符合性分析
本项目为废石破碎制砂项目，根据国家发展和改革委员会令第29号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》条款可知，本项目属于鼓励类中“四十二、环境保护与资源节约综合利用-8.废弃物循环利用”。

奇台县发展和改革委员会已为本项目出具备案证明（备案证号：2601221765652325000252），准予备案。因此，本项目建设符合国家产业政策。
2 “三线一单”符合性分析
2.1 与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）的符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）的符合性详见下表。
表1-2  与新环环评发〔2024〕157号符合性分析一览表
生态环境分区管控方案要求

本项目情况

符合性

空间布局约束

〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。〔A1.1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。〔A1.1-9〕严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。〔A1.1-10〕推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。〔A1.1-11〕国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。〔A1.2-5〕严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。〔A1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。

1.1-1本项目为花岗岩废石破碎制砂项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目以及《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项；1.1-2本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县石材园区德祥石材有限责任公司院内，不属于不符合国家和自治区环境保护标准的项目；1.1-11项目不涉及生态保护红线，未占用永久基本农田。

1.1-3~1.1-9、1.1-10、1.2-1~1.2-5、1.3-1~1.3-5、1.4-1~1.4-3项目不涉及。
符合

污染物排放管控

〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。〔A2.1-2〕以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。〔A2.2-9〕加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。

2.1-1本项目为新建项目，项目的建设符合“三线一单”、产业政策等相关要求；2.1-2-2.1-4、2.2-1-2.2-9项目不涉及；

符合

环境风险防控

〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌—昌—石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。〔A3.1-2〕对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联控机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。〔A3.2-1〕提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年，完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。〔A3.2-2〕依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。〔A3.2-6〕强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。

3.1-1项目按要求执行大气重点排放限值要求，项目废气排放量较小，不会影响相邻区域，不属于可能影响相邻行政区域大气环境的项目；3.1-2项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县石材园区德祥石材有限责任公司院内，不涉及饮用水水源地的河流及其他重要环境敏感目标的河流；3.1-3项目各项污染物均按要求合理合规处置，符合相关要求；

3.2-5项目实施后按要求进行突发环境事件应急预案备案工作，并按要求定期开展应急演练，增强实战能力。

3.2-1、3.2-2、3.2-3、3.2-4、3.2-6项目不涉及；

符合

资源开发效率

〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。〔A4.2-1〕土地资源上限指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。〔A4.5-2〕推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有机组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。〔A4.5-4〕发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。

4.1-1~4.1-4本项目用水由市政管网提供，不涉及地下水开采。4.5-1本项目为花岗岩废石破碎制砂项目。项目所在区域资源充足，有保障，不会突破总体资源利用上限。

4.2-1、4.3-1~4.3-6、4.5-2~4.5-4本项目不涉及；
符合

综上所述，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）中相关要求。

2.2 与《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》的符合性分析
本项目位于奇台县石材园区德祥石材有限责任公司院内，项目所在区域为奇台产业园区，属于重点管控单元（环境管控单元编码为：ZH65232520002）。
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项目在昌吉回族自治州环境管控单元中的位置详见附图3，本项目与环境管控要求符合性分析见表1-3。 
表1-3  项目与“昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果”符合性分析一览表
管控要求

本项目情况
符合性
空间布局约束
1、入园企业须符合园区产业发展定位、产业布局规划。

2、入园企业须符合国土空间规划的布局及土地利用等相关要求。

3、园区入驻项目须满足《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》相关要求。

4、园区入驻项目须严格执行园区规划及规划环评相关要求。

1、本项目为花岗岩废石破碎制砂项目，项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县石材园区德祥石材有限责任公司院内，项目建设符合园区定位、产业布局及土地利用规划；
2、本项目为花岗岩废石破碎制砂项目，项目不属于《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中规定的行业。

符合
污染物排放管控
1、聚焦采暖期重污染天气治理，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。

2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。

3、推动园区企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。

4、严格实施污染物排放总量控制要求；全面深化面源污染治理，积极推进绿色施工。

本项目生产车间无需采暖，办公室采用电采暖。本项目执行严格的大气污染物排放标准；项目无生产废水排放，产生的生活污水排入防渗化粪池，定期由吸污车拉运至奇台县污水处理厂处理。项目产生的颗粒物申请总量控制指标。
符合
环境风险管控
1、园区应设立环境应急管理机构，建立环境风险监管制度、环境风险预警制度、突发环境事件应急预案、环境风险应急保障制度等环境风险防控体系，并具备环境风险应急救援能力。

本项目实施后按要求进行突发环境事件应急预案备案工作，并按要求定期开展应急演练，增强实战能力。
符合
资源利用效率
1、严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化用水定额管理。

2、推行清洁生产、降低生产水耗、从源头上控制污染物的产生。

3、加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。严格合理控制煤炭消费增长，精准测算原料煤、动力煤，新增原料用能不纳入能源消费总量控制。

本项目供水由园区供水系统提供，不使用地下水资源。
符合
综合分析，本项目的建设符合《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》中的相关要求。

3 项目选址合理性分析
3.1 园区定位一致性
根据《新疆昌吉州奇台县闽奇石材产业园区总体规划（2010-2020）》，园区产业发展定位为以花岗岩特色资源精深加工为主体的功能合理、特色明显、配套完善、环境优美的石材加工产业园区。其中：（1）芨芨湖闽奇石材循环利用加工区主要是对石材进行精深加工和异型石材及石材废料循环利用。（2）城西闽奇石材精深加工展示区主要是对石材进行精深加工、石雕工艺品加工、石材工艺品加工、石材机械设备加工、石材工艺品加工、异型石材及石材废料循环利用。
本项目位于奇台县石材园区德祥石材有限责任公司院内，位于园区的城西闽奇石材精深加工展示区，项目主要对园区内花岗岩废石料进行循环利用，符合园区发展定位，项目在新疆昌吉州奇台县闽奇石材产业园区总体规划布局中的位置见附图2。
3.2 土地利用符合性
本项目位于奇台县石材园区德祥石材有限责任公司院内。（项目区中心地理坐标：东经：89°30'00.573"，北纬：44°00'48.824"）。项目在厂区现有厂房内进行建设，用地性质为工业用地，项目用地符合土地利用要求。项目在新疆昌吉州奇台县闽奇石材产业园区总体规划土地利用规划中的位置见附图4。
3.3 项目选址区域环境承载力分析
根据工程分析，拟建项目产生的污染物在采用可行、严格的污染治理措施，污染物达标排放可以实现，对环境空气、地下水、声环境、生态环境影响较小，不会改变环境功能区现状。

3.4 项目区域环境敏感目标符合性
项目位于奇台县石材园区德祥石材有限责任公司院内，占地类型为工业用地，无国家级及省级确定的风景名胜区、历史遗迹等保护区，不属于敏感区。厂址所占用土地为规划的工业用地，区域内无特殊的具有自然观赏价值较高的景观，也不属于土地荒漠化地区。

3.5 项目选址区域环境相容性分析
项目选址位于奇台县石材园区德祥石材有限责任公司院内，项目所在区域大气环境功能区划为二类，声环境功能区划为3类，地下水环境功能区划为III类。本项目投产后，在严格落实评价提出的各类污染防治措施的基础上，能够确保各类污染物达标排放，不会因项目建设导致区域环境质量下降，对区域环境影响不大，区域环境仍可保持现有功能水平。

因此，从环境容量角度分析，选址是可行的。
4 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析
“规划”中指出推进固体废物源头减量和资源化利用。加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。

本项目为花岗岩废石破碎制砂项目，项目的建设能有效收集奇台县石材产业园区范围内产生的花岗岩废石，避免了园区企业产生的花岗岩废石乱堆乱放而对环境产生的二次污染，降低了环境影响，保护了生态环境，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求。

5 与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析
根据《昌吉州生态环境保护“十四五”规划》要求，“加强一般固体废弃物处置。持续推进工业固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗工业固体废物资源化利用水平，推动“无废城市”建设。”

本项目为花岗岩废石破碎制砂项目，项目的建设能有效收集奇台县石材产业园区范围内产生的花岗岩废石，避免了园区企业产生的花岗岩废石乱堆乱放而对环境产生的二次污染，降低了环境影响，保护了生态环境，本项目符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》要求。

6 与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）符合性分析

《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）中提出：拓展砂石来源。规范砂石资源管理，鼓励利用废石以及铁、钼、钒钛等矿山的尾矿生产机制砂石，节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平。

发展绿色制造。机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。

本项目为花岗岩废石破碎制砂项目，项目的建设能有效收集奇台县石材产业园区范围内产生的花岗岩废石，提高了产业固体废物综合利用水平。项目区进行洒水降尘、运输车辆加盖篷布、降低装卸高度和控制车速；堆场表层设置洒水喷淋、篷布遮盖；在给料机、颚式破碎机、箱式破碎机上方设置集气罩、振动筛上方加盖密闭处理，箱式破碎机与落到振动筛的落料点设置集气罩收集，通过袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；严控粉尘无组织排放，满足达标排放等环保要求。符合《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》。

7 与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（发改价格〔2020〕473号）符合性分析

《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》中提出：（十一）支持废石尾矿综合利用。在符合安全、生态环保要求的前提下，鼓励和支持综合利用废石、矿渣和尾矿等砂石资源，实现“变废为宝”。

本项目为花岗岩废石破碎制砂项目，项目的建设能有效收集奇台县石材产业园区范围内产生的花岗岩废石，提高了产业固体废物综合利用水平。符合《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》。
8 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析

表1-4  项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析一览表
条例要求
本项目情况
符合性
自治区对大气污染物实行排污许可管理制度

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目无需申请排污许可证。

符合
向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家有关规定和监测规范，自行或者委托有资质的监测机构监测大气污染物排放情况，并保存原始监测数据记录

要求企业按规定进行废气监测
符合

实行煤炭消费总量控制制度，采取有利于煤炭消费总量削减的经济、技术政策和措施，鼓励和支持清洁能源的开发利用，引导企业开展清洁能源替代，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放

本项目不涉及煤炭消耗
符合

推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料

本项目生产车间无需供热，办公室采用电采暖
符合

在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源

本项目生产车间无需供热，办公室采用电采暖
符合

禁止在自治区行政区域内引进能(水)耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家(地方)标准及有关产业准入条件的高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险的工业项目

本项目不属于高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险的工业项目

符合

禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品

本项目不属于高污染工业项目，不使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品

符合

鼓励产业集聚发展，按照主体功能区划合理规划工业园区的布局，引导工业企业入驻工业园区

本项目位于奇台县石材产业园区，位于工业园区范围内

符合

产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施;无法密闭的，应当采取措施减少废气排放

项目区进行洒水降尘、运输车辆加盖篷布、降低装卸高度和控制车速；堆场表层设置洒水喷淋、篷布遮盖；在给料机、颚式破碎机、箱式破碎机上方设置集气罩、振动筛上方加盖密闭处理，箱式破碎机与落到振动筛的落料点设置集气罩收集，通过袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放。

符合

新建储油库、储气库、加油加气站以及新登记油罐车、气罐车，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并正常使用；已建储油库、储气库、加油加气站以及在用油罐车、气罐车，不符合国家有关规定的，应当限期完成回收治理

本项目不涉及所列项目
符合

向大气排放恶臭气体的排污单位、垃圾处置场、污水处理厂，应当设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其他措施，防止恶臭气体排放

本项目不产生臭气
符合

9 与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）的符合性分析
表1-5   本项目与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析一览表
行动计划要求
本项目情况
符合性
（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

本项目不属于高能耗、高排放、低水平项目；项目的选址符合园区规划和产业规划。

符合
（七）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。

不涉及
符合
（十二）实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。

本项目生产车间无需供热，办公室采用电采暖

符合
10 与《自治区党委自治区人民政府印发 关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的符合性分析
根据自治区党委、自治区人民政府印发《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》有关要求：（五）持续推进散煤整治；（六）大力发展清洁能源；（七）坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展；（八）推动能源资源节约高效利用；（九）加强生态环境分区管控；（十一）着力打好重污染天气消除攻坚战；（十四）加强大气面源和噪声污染治理。

本项目为花岗岩废石破碎制砂项目，项目的建设能有效收集奇台县石材产业园区范围内产生的花岗岩废石，避免了园区企业产生的花岗岩废石乱堆乱放而对环境产生的二次污染，项目产生的废气、废水、固体废物、噪声污染均可达标排放，在采取了有效的处置措施后，项目的建设符合《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》文件相关规定。

11 与关于印发《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》的通知（新政办发〔2024〕58号）的符合性分析
表1-6  项目与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析一览表
相关要求
本项目情况
符合性
坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。

本项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，项目不涉及产能置换。

符合
退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，依法依规淘汰落后产能。联防联控区进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。提升工业重点领域产能能效标杆水平，到2025年，重点行业能效标杆水平产能比例力争达到30%，能效基准水平以下产能基本清零。联防联控区淘汰炭化室高度4.3米及以下焦炉。

本项目采用先进工艺和设备，符合国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。项目不属于限制类，项目不属于重点行业，不涉及焦炉

符合

中小型传统制造企业集中的城市要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。各地要结合产业集群特点，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心。

本项目按要求执行
符合

持续开展燃煤锅炉综合整治。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，联防联控区基本淘汰65蒸吨/小时以下的燃煤锅炉；基本完成65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，联防联控区2024年完成。实施煤电机组“三改联动”，推动煤电向基础性、支撑性、调节性电源转型，鼓励拆小建大等容量替代。充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，关停或整合其供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）。

本项目不涉及燃煤锅炉
符合

持续推进工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，稳妥推进以气代煤。联防联控区原则上不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。

本项目不涉及工业炉窑
符合

持续强化扬尘污染综合管控。施工场地严格落实“六个百分百”要求。扬尘污染防治费用纳入工程造价，3000m2及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台。道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。城市建成区主次干道机械化清扫率达到 80%。加强城市及周边公共裸地、物料堆场等易产尘区域抑尘管理。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%。

本项目利用厂区现有厂房进行建设，无土建工程
符合

12 与《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T 4061-2017）的符合性分析

（1）原、燃料堆场及全厂性仓库（棚）宜集中布置在原、燃料进厂处或靠近主要用户的一个区域内。

（2）工业料堆场的污染防治应从源头控制，减少堆存量，通过优化生产原料配置、厂区布置，提高管理水平、改善污染防治技术工艺、加强综合利用等措施减少环境污染。

（3）对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。

（4）露天工业料堆场存放袋装、桶装及箱装物品时，应加盖篷布遮护。

（5）应管理和维护好料堆场堆存、装卸、输送和扬尘污染防治的设施、设备和场所，保证其正常运行和使用，并设立图形标志牌。

（6）宜在工业料堆场周边进行绿化，减少扬尘污染对环境的影响。

本项目为花岗岩废石破碎制砂项目，项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县石材产业园区，项目区进行洒水降尘、运输车辆加盖篷布、降低装卸高度和控制车速；堆场表层设置洒水喷淋、篷布遮盖；在给料机、颚式破碎机、箱式破碎机上方设置集气罩、振动筛上方加盖密闭处理，箱式破碎机与落到振动筛的落料点设置集气罩收集，通过袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；严控粉尘无组织排放，满足达标排放等环保要求。因此，本项目符合《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T 4061-2017）中相关要求。

 


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1 项目背景
当前奇台县石材园区企业产生的花岗岩废石主要依赖简易堆放点处置，存在管理粗放、污染风险高等问题，与城市可持续发展目标形成显著冲突。同时，奇台县石材园区存在大量石材企业，年产生花岗岩废石量持续攀升，现有简易堆放点已超负荷运行。

为进一步提升奇台县文明建设，改善居民生活环境，切实解决奇台县石材园区石材企业产生的花岗岩废石处置难问题，建设单位决定在奇台县石材园区德祥石材有限责任公司院内建设奇台县苏奇顺石材加工有限公司花岗岩废石料破碎制砂项目。

2 项目概况
2.1 基本情况
项目名称：奇台县苏奇顺石材加工有限公司花岗岩废石料破碎制砂项目；

建设单位：奇台县苏奇顺石材加工有限公司；

建设性质：新建；

建设地点：奇台县石材园区德祥石材有限责任公司院内，项目区北侧为园区道路、南侧为空地、西侧为石材厂、东侧为空地。项目地理位置图详见附图1，项目区周边关系图见附图5；

建设内容及规模：利用奇台县德祥石材厂闲置厂房，办公室和宿舍、原料和成品堆场，新建年处理10万立方米花岗岩废石料破碎干法制砂生产线1条，购置安装500KW破碎制砂生产设备、配电柜，变压器、地磅、通讯网络监控、电力电缆等设施设备。

2.2 项目组成
本项目工程组成由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程组成，本项目建设内容组成见表2-1。
表2-1   项目建设内容组成一览表
工程类型
工程名称
建设内容
备注
主体工程
生产车间
内设年处理10万立方米花岗岩废石料破碎干法制砂生产线1条
厂房依托，设备新建
辅助工程
办公室、宿舍
依托奇台县德祥石材厂现有办公室、宿舍
依托
地磅房
设置地磅1座，地磅房内设监控设备
新建
储运工程
原料堆场
依托现有花岗岩废石堆场，原料堆场进行遮盖处理
依托
成品堆场
位于生产车间内
依托
公用工程
供水
依托园区供水管网
依托
排水
本项目无生产废水排放，产生的生活污水排入厂区化粪池后定期拉运至奇台县污水处理厂处理
新建
供热
本项目生产车间无需供热，办公室采用电采暖
依托
供电
本项目供电依托园区供电系统
依托
环保工程
废气
项目区进行洒水降尘、运输车辆加盖篷布、降低装卸高度和控制车速；堆场表层设置洒水喷淋、篷布遮盖；在给料机、颚式破碎机、箱式破碎机上方设置集气罩、振动筛上方加盖密闭处理，箱式破碎机与落到振动筛的落料点设置集气罩收集，通过袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放

新建
废水
本项目无生产废水排放，产生的生活污水排入厂区化粪池后定期拉运至奇台县污水处理厂处理
新建
噪声
选用低噪声设备，并采取隔声、减振、消声措施。

新建
固废
本项目生产设备委托当地修理厂进行维修、保养，更换的废零部件、废机油等全部由修理厂一并带走，本项目不储存废机油等危险废物。本项目产生的除尘灰收集后外售至建材企业；废布袋由厂家定期更换后直接进行回收，不在厂区暂存；产生的生活垃圾集中收集后，定期交给生活垃圾填埋场统一处置，不外排。

新建
3 主要生产设备
本项目主要生产设备详见下表。
表2-2    主要生产设备一览表
序号
设备名称
型格型号
单位
数量
备注
1
给料机

/

台
1
2
颚式破碎机
500×1500
台

1

3
箱式破碎机
1218型
台
1
4
振动筛
1560型
台
1
5
输送机
/
条
5
4 主要原辅材料消耗情况
本项目主要原辅材料消耗情况详见下表。
表2-3    主要原辅材料消耗情况一览表
序号
名称
消耗量
来源
1
花岗岩废石
10万m3/a
外购，奇台县石材园区周边石材企业
5 主要产品方案
本项目主要产品方案详见下表。
表2-4    主要产品方案一览表
序号
名称
规格型号
产量
备注
1
细面
粒径0.1cm以下
10万m3/a
根据市场需求生产，年产量为10万m3
2
细沙
粒径0.1-0.3cm
3
细沙
粒径0.3-0.5cm

6 总平面布置
（1）本项目工艺流程连贯、紧凑，管线布置集中、顺畅，生产管理方便。各功能区之间物流输送、动力供应便捷合理。工艺流程顺畅、便于作业。

（2）本项目设备从南向北依次布设给料机、颚式破碎机、箱式破碎机、振动筛、成品堆场。

综上所述，本项目各功能区划分明确，工艺流程连贯、紧凑，管线布置集中、顺畅，生产管理方便。各功能区之间物流输送、动力供应便捷合理。工艺流程顺畅、便于作业。动力运输方便短捷，减少损耗，节省能耗。生产装置集中布置，经济合理有效利用土地。并能结合地形、风向等自然条件，因地制宜进行布置，新建建构筑物均有良好的朝向。因此，本项目的总平面布置合理。厂区平面布置图见附图6。

7 公用工程
（1）供水
本项目供水依托园区供水系统。项目用水主要是洒水降尘用水及职工生活用水。

①洒水降尘用水：为了降低厂区无组织粉尘产生量，项目在原料堆场、皮带输送机、成品堆场、厂区道路进行定期洒水降尘，降尘用水量约为3m3/d，项目年生产288天，则降尘用水量约为864m3/a。
②生活用水：
本项目职工定员为10人，年生产天数288天，《新疆维吾尔自治区生活用水定额》生活用水量按每人每天100L计，生活用水量为288m3/a（1m3/d）。

（2）排水

本项目喷淋降尘用水全部自然蒸发；项目产生的排水主要为生活污水。
①生活污水：本项目生活用水量为1m3/d（288m3/a），排水量按用水量的90%进行计算，则生活污水排放量为0.9m3/d（259.2m3/a）。生活污水排防渗化粪池，定期由吸污车拉运至奇台县污水处理厂处理。
本项目水平衡图见下图。
[image: image8.png]864 7K PR K

s v
HEIK 288~
1152 R

288 EEHEVIN SRS FERISKGE





图2-1   项目水平衡图  单位：m3/a
（3）供热
本项目生产车间无需供热，办公室采用电采暖。
（4）供电
本项目供电依托园区供电系统。

8 劳动定员及工作制度
本项目劳动定员10人，工作采用两班制，每班工作10小时，年工作288天。

	工艺流程和产排污环节
	1 施工期工艺流程及产排污环节
1.1 施工期工艺流程
本项目生产设备布置在厂区现有厂房内，无土建工程，施工期仅涉及设备运输、安装和调试。施工期主要工艺流程及产污环节详见下图。
[image: image9.png]



图2-2   施工期工艺流程及产排污环节图
1.2 施工期产排污环节
施工期主要污染工序及污染因子见下表。
表2-5    施工期主要污染工序一览表
污染类别
污染源
产生工序
污染因子
废气
机械车辆
车辆运输
TSP、THC、CO、NOx
废水
施工废水
施工过程
SS
噪声
施工设备
施工设备运行
机械噪声
固废
施工人员
人员生活
生活垃圾
建筑垃圾

施工过程
设备包装
2 运营期工艺流程及产排污环节
2.1 运营期工艺流程
本项目运营期工艺流程及产排污环节详见下图。
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图 2-3  运营期工艺流程及产排污环节图
工艺流程简述：
本项目利用奇台县石材园区石材企业产生的花岗岩废石作为原料，废石料由铲车运入生产车间，由给料机通过输送带送入颚式破碎机，经颚式破碎机后由皮带输送机输送到箱式破碎机进行二次破碎，二次破碎后石料输送至振动筛进行筛分。分别筛出0.1mm以下细面、0.1-0.3mm细沙、0.3-0.5mm细沙送至成品堆场。粒径大于0.5mm的筛上物返回颚式破碎机重新破碎

2.2 运营期产排污环节
表2-6    主要污染工序及污染因子一览表
污染类别
污染源/污染工序
污染因子
废气污染物
给料、破碎、筛分、皮带输送、堆场储存
颗粒物
废水污染物
洒水降尘用水、车辆冲洗废水、生活污水
BOD5、NH3-N、COD、SS
噪声
设备噪声
等效连续A声级
固体废物
除尘设备
除尘灰、废布袋
员工生活
生活垃圾
 

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，根据现场踏勘，无原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1 大气环境质量现状
（1）基本污染物环境质量现状评价
①数据来源

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气常规因子可直接采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本环评根据导则要求，选取奇台县自动监测站点2024年全年的相关数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
②评价标准

基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中的过渡阶段二级标准限值。

③评价方法

评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范》（HJ663-2026）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095-2026中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数。

监测结果与评价结果见下表。
表3-1  区域空气质量现状评价表
评价因子

年评价指标

现状浓度μg/m3
评价标准μg/m3
占标率/%

达标情况

SO2
年平均

5
60

11.67
达标

NO2
年平均

30
40

75.00
达标

CO

日平均第95百分位数

1.3mg/m3
4mg/m3
45.00
达标

O3
日平均第90百分位数

134
160

83.75
达标

PM10
年平均

60
60
100
达标
PM2.5
年平均

34
30
113.3
不达标
由上表结果得出：项目所在区域PM2.5年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中的过渡阶段二级标准限值要求，超标0.13倍；SO2、NO2、PM10的年均浓度、O3日最大8小时平均浓度第90百分位数及CO第95百分位数日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中的过渡阶段二级标准限值要求，故本项目所在区域为不达标区。
（2）其他特征因子现状评价
本项目特征因子为TSP。本次特征因子数据引用由新疆国科检测有限公司出具的《奇台县丰瑞川商贸有限公司石材破碎加工储运项目环境质量现状监测》检测报告，监测时间为2024年5月21日～24日。监测点位位于本项目区东北方向约1.63km处，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。监测点位图见附图7，具体监测因子及评价标准情况见表3-2，监测结果见表3-3。
表3-2    大气特征污染物质量标准

项目

浓度限值（μg/m3）

执行标准

颗粒物
300
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准限值要求

表3-3    大气特征污染物监测结果表

检测项目

单位

采用时间

监测结果

标准值

项目区下风向总悬浮颗粒物（TSP）

μg/m3
2024年5月21日-5月22日

218

300μg/m3
2024年5月22日-5月23日

209

2024年5月23日-5月24日

195

根据引用数据监测结果，项目区特征因子TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中二级标准限值要求。
2 地表水环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》(试行)的要求，“地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。

本项目周边无地表水，根据昌吉州人民政府发布的《昌吉州地表水2024年第四季度水质状况报告》奇台县地表水断面水质状况均为优。

本项目厂界500m范围内无地表水环境敏感目标，本项目产生的洒水降尘用水全部蒸发、车辆重新用水循环使用、生活污水排入防渗化粪池后定期拉运至奇台县污水处理厂处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B，可不开展区域污染源调查，故本次评价不对地表水进行环境质量现状调查。

3 声环境质量现状
依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状评价要求：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场勘查，项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此本项目可不开展声环境现状调查与评价。

4 生态环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目位于奇台县石材园区德祥石材有限责任公司院内，不新增占地面积，因此不进行生态现状调查。

5 电磁辐射
本项目不属于电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状开展监测与评价。

6 地下水、土壤环境质量现状
依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运营期不涉及地下水和土壤污染源，故不再开展地下水、土壤环境质量现状评价。 

	环境

保护

目标
	1 大气环境

本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。
2 声环境
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
3 地下水环境
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4 生态环境
本项目用地属于工业用地，项目位于奇台县石材园区德祥石材有限责任公司院内，不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。 

	污染

物排

放控

制标

准
	1 废气污染物排放标准
本项目废气排放标准见下表。
表3-2   大气污染物排放限值
污染物

排放形式

标准

限值

颗粒物

有组织

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物二级排放限值
120mg/m3，3.5kg/h
颗粒物
无组织
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物无物质排放监控浓度限值
1mg/m3
2 噪声污染物排放标准
施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中排放限值标准；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，排放标准限值见下表。

表3-3   噪声排放限值  单位：dB（A）
时期
标准
限值
施工期
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中排放限值标准

昼间70dB（A）、夜间55dB（A）
运营期
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）中3类标准
昼间65dB（A）、夜间55dB（A）
3 废水污染物排放标准
本项目水污染物排放标准见下表。
表3-4    水污染物排放标准
废水类别
污染物
标准
限值
生活污水
COD
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准限值

500mg/L
BOD5
300mg/L
SS
400mg/L
NH3-N
-
pH
6-9
4 固体废物污染物排放标准
本项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）有关规定。 

	总量

控制

指标
	本项目颗粒物排放量为1.8t/a。项目所在区域为环境空气质量不达标区，根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号）、《关于加强重点行业建设项目区域消减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）《新疆生态环境保护“十四五”规划》《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》等有关要求，本项目污染物排放量需要进行倍量替代，替代量为颗粒物：3.6t/a。 


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目在厂区现有厂房内进行建设，施工期主要是生产设备的购置和安装。对环境的影响主要有：机械设备安装调试时产生的噪声、汽车尾气、少量的扬尘和施工废水。总体来说，施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束其污染将随之消失。

1 施工期废气污染防治措施
施工期产生的大气污染物主要来自机械设备搬运、安装时的粉尘，建筑垃圾堆放、清理时的扬尘，运输车辆碾压路面时的扬尘，以及施工机械燃油产生的少量SO2、NOx、CO等气体。

为有效防治本项目施工可能产生的环境空气污染，建议采取以下防治措施。

（1）施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度。

（2）施工工程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。

（3）进出工地的运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。

（4）施工后期采用机械清运，此时扬尘污染最重，应采取洒水抑尘措施，设置围挡，降低扬尘污染。

综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工大气污染物对周围大气环境影响不大，且随施工结束而消除。

2 施工期废水污染防治措施
施工期的废水主要来自建筑施工废水。建筑废水主要来自施工过程中的清洗、养护等施工工序，废水量不大。建筑施工废水多为无机废水，除悬浮物含量较高以外，一般不含有毒有害物质，这部分废水回用于项目区降尘；因施工人员食宿不在项目区内，不设生活营地，所以施工期没有生活污水产生。施工期的废水对周围环境的影响不大，并随着施工期的完成而消除。

3 施工期噪声污染防治措施
施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员活动噪声。

本项目应采取减少产生和个人防护等多种措施来共同治理施工噪声。具体治理措施如下。

（1）合理安排好施工时间，尽量缩短施工期。

（2）施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。

（3）尽量将相对固定的机械设备入棚操作。

（4）将现场噪声源尽可能集中，缩小噪声范围。

综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工噪声对周围声环境影响可大大减轻，且随施工结束而消除。

4 施工期固体废物污染防治措施
施工期间固体废弃物主要为施工垃圾和施工人员的生活垃圾。

本项目施工期产生的固废为设备的包装材料及装修产生的建筑垃圾，本项目使用厂区现有已建好的厂房，装修仅为简单装修，固废产生的量较少，集中收集存放，待装修结束后，由建设单位自行拉运至环卫部门指定地点；设备安装的固废一般为纸箱、塑料隔震垫等，集中收集，出售给废品回收站，对周围环境影响甚微。施工人员产生的生活垃圾统一收集，清运至环卫部门指定垃圾堆放点。

综上所述，项目建设将会对项目所在区域的大气环境、水环境、声环境产生一定程度的影响，但均属局部，短期不利影响，通过采取有效的预防和治理措施后，其影响程度将会大大降低，其影响范围也将减小，且随施工结束消失。 

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1 废气环境影响及保护措施
1.1 废气污染源源强分析
本项目运营期废气主要为运输粉尘、装卸和堆场粉尘、输送带工序粉尘、给料机上料粉尘、颚式破碎机粉尘、箱式破碎机粉尘及振动筛粉尘。

①运输粉尘

场内运输工具为汽车，加之场内道路多为碎石路，因此汽车在运输过程中不可避免地要产生扬尘，本项目分原材料运输粉尘和成品运输粉尘；原材料运输量为10万m3（密度为2.6g/cm3，重量为26万t），成品运输量为10万m3（密度为2.6g/cm3，重量为26万t），每辆车平均每次运输量为30t，则年运输车流量为17333车次（按进、出各1次计），以年生产288天计，则车流量约为60辆（次）/d。参照国内道路扬尘的实测资料试验研究，汽车道路扬尘量可按下式测算：

Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.05）0.72
式中：Q—汽车扬尘量，kg/km·辆；

V—汽车速度，km/h；

W—汽车重量，t/辆；

P—道路表面积尘量，kg/m2。

汽车重量以空载、负载分别为10t/辆、40t/辆，车速20km/h，道路表面积尘量0.1kg/m2计，道路扬尘量在空载与负载情况下分别为1.12kg/km·辆、3.65kg/km·辆，厂内输运道路为500m，则道路扬尘产生总量约为41.22t/a，运输扬尘由于粒径较大，90%以上的扬尘在道路两侧10m内沉降，道路扬尘主要影响其两侧附近的环境空气，以其10%外排计算，则扬尘产生量约4.12t/a。建设单位通过对运输车辆密闭、加强场区洒水频次，减少运输粉尘的产生量，洒水抑尘率以74%计（控制效率来源于《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中附录4），则最终运输扬尘排放量为1.07t/a。

②输送带工序粉尘
输送过程为平稳输送，本项目输送带位于厂房内，石料输送过程的粉尘产生量相对较少。根据同类工程类比，产尘系数取0.001‰，根据工程建设规模输送过程粉尘产生量为0.26t/a，本项目对输送带进行洒水降尘可以有效减少粉尘产生量，洒水抑尘率以74%计（控制效率来源于《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中附录4），则输送过程粉尘排放量为0.07t/a，无组织排放。
③装卸和堆场粉尘
本项目堆场主要为原料堆场、成品堆场。各类堆场在倾倒、堆放过程中会产生扬尘，主要为无组织扬尘面源。本项目产品及时外运，少量未运出的产品全部堆放于全封闭厂房内。

产生量计算如下：

[image: image11.png]P=12C,+FC, ={N:xD x (a/b) +2 x Ef x S} x 1073




式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc指年物料运载车次（单位：车）；

D指单车平均运载量（单位：吨/车），本工程取30；

（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数；b指物料含水率概化系数；

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：千克/平方米）；

S指堆场占地面积（单位：平方米）。

选取参数详见下表。

表4-1  选取参数一览表

序号

名称

数量（t/a）

转运车次（车）

a风速概化系数

b含水率概化系数

风蚀概化系数（kg/m2）

堆场面积（m2）

产生量（t/a）

1

原料堆场

26万

8667
0.0011

0.0084

0

3000

34.05
2

成品堆场

26万

8667
0.0011

0.0084

0

100
34.05
本次环评要求堆场设置防风抑尘网、苫布遮盖、定期洒水降尘措施。（控制效率来源《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4）能够降低95%颗粒物排放。

本项目原料堆场扬尘的产生量为34.05t，通过设置洒水、篷布遮盖、防风抑尘网等措施，可有效降低扬尘的产生，降尘效果可达到95%（篷布遮盖控制效率为86%，洒水措施控制效率为74%），堆场扬尘排放量为1.70t/a。

本项目成品堆场扬尘的产生量为34.05t，通过设置洒水、篷布遮盖、防风抑尘网等措施，可有效降低扬尘的产生，降尘效果可达到95%（篷布遮盖控制效率为86%，洒水措施控制效率为74%），堆场扬尘排放量为1.70t/a。

本环评要求建设单位在堆放过程中进行平整、压实，并全覆盖防风抑尘网以降低风力起尘，并对堆场进行洒水降尘，采取上述降尘措施后，堆场扬尘对周边大气环境影响较小。

综上所述，项目装卸和堆场扬尘排放总量为3.40t/a。

④给料机上料粉尘、颚式破碎机粉尘、箱式破碎机粉尘及振动筛粉尘
A.有组织
本项目给料机上料粉尘、颚式破碎机粉尘、箱式破碎机粉尘及振动筛粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》中关于粒料加工过程给出的入料、破碎及筛分阶段的排放因子分别为0.02kg/t、0.25kg/t，根据企业提供参数，以上四个工序物料处理量均为26万吨，则以上四个工序粉尘产生量分别为5.2t/a、65t/a、65t/a、65t/a，给料机、颚式破碎机、箱式破碎机上方设置集气罩、振动筛上方加盖密闭处理，箱式破碎机与落到振动筛的落料点设置集气罩，集气罩的大小为能完全覆盖上述产尘部位，集气罩收集效率均为90%，再通过管道接入同一台除尘器处理（风机风量为10000m3/h，除尘效率为99.0%），处理后通过1#15m排气筒排放。根据上述核算，统计项目给料机上料粉尘、颚式破碎机粉尘、箱式破碎机粉尘及振动筛粉尘排放情况见下表。
表4-2    本项目有组织污染物排放情况一览表
污染源
粉尘产生情况
收集效率（%）
除尘效率（%）
粉尘排放情况
产生量（t/a）
产生浓度（mg/m3）
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
排放浓度（mg/m3）
给料机上料粉尘
5.2
75.23
90
99
1.80
0.26
26.04
颚式破碎机破碎粉尘
65
940.39
箱式破碎机破碎粉尘
65
940.39
振动筛粉尘
65
940.39
合计
200.2
/
/
/
1.80
0.26
26.04
B.无组织
本项目给料机上料粉尘、颚式破碎机粉尘、箱式破碎机粉尘及振动筛粉尘无组织产生量为20.02t/a，本项目车间密闭，通过设置洒水降尘、及时清扫等措施，可有效降低扬尘的产生，降尘效果可达到99%（车间密闭粉尘控制效率为99%，洒水措施控制效率为74%），则给料机上料粉尘、颚式破碎机粉尘、箱式破碎机粉尘及振动筛粉尘无组织排放量为0.20t/a。
综上所述，本项目废气产排情况详见下表。
表4-3   本项目废气产生及排放情况一览表

污染源
污染物
排放形式
污染物产生
治理措施

污染物排放

产生浓度(mg/m3）
产生量(t/a）
工艺
治理效率/%
是否为可行技术
排放浓度(mg/m3）
排放速率（kg/h）
排放量(t/a）
运输道路粉尘
颗粒物
无组织
/
4.12
洒水降尘，及时覆盖防风抑尘网

74
是
/
0.15
1.07
输送带工序粉尘

颗粒物
无组织
/
0.26
/
0.01
0.07
装卸和堆场粉尘
颗粒物

无组织

/
68.1
95
是

/
0.49
3.40
给料机上料粉尘

颗粒物

有组织
75.23
5.2
集气设施+布袋除尘+15m排气筒

99
是

26.04
0.26
1.80
颚式破碎机破碎粉尘
940.39
65
箱式破碎机破碎粉尘
940.39
65
振动筛粉尘
940.39
65
生产线无组织粉尘
颗粒物
有组织
/
20.02
车间密闭、洒水降尘、及时清扫
99
是

/
0.03
0.20
合计
有组织颗粒物
1.80
无组织颗粒物
4.74
1.2 措施可行性分析
（1）场内运输扬尘防治措施
为防止花岗岩废石料运输过程产生的扬尘污染，环评要求采取以下措施：

①运输车辆运输时，花岗岩废石料装车高度不得超过车厢板高度，装载量不得超过车辆自身的限载重量，车辆运输时，车厢上部加盖篷布苫盖。
②为减轻花岗岩废石料运输卸车时产生的扬尘对大气环境的影响，要求本项目花岗岩废石料由专用车辆运输，上部加盖篷布苫盖。

③场内道路进行定期洒水降尘。运输车辆往返，车厢板和轮胎会滞留有残灰，会造成沿运输道路抛撒、散失，应定时对运输车辆进行清洗，杜绝运输途中发生扬尘污染。

（2）卸车及堆场扬尘防治措施
①花岗岩废石料装卸车时应该降低卸车高度，尽量轻卸，严禁凌空抛洒。 

②卸车过程中注意洒水降尘。

③原料堆场堆料后采用篷布遮盖，若长时间堆放应定期洒水降尘。
（3）防治措施可行性分析
本项目花岗岩废石料运输过程中产生的无组织道路扬尘，通过定期洒水、运输车辆全面苫盖等措施进行防治；场区卸料及堆存过程中产生的无组织扬尘，通过定期洒水、堆场篷布遮盖等措施进行防治；各厂界颗粒物无组织浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准限值要求。

给料机、颚式破碎机、箱式破碎机上方设置集气罩、振动筛上方加盖密闭处理，箱式破碎机与落到振动筛的落料点设置集气罩后通过布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放。参照《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），分析本项目有组织废气治理措施可行性。
表4-4   有组织废气治理措施可行性一览表
《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中规定

本项目采取的环保措施

技术可行措施

是否可行

废气污染治理设施工艺包括除尘设施（袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他）等

集气设施+布袋除尘+15m排气筒

袋式除尘器

是

1.3 非正常工况
非正常工况排污包括开停车、检修和其他非正常工况排污两部分，正常开停车或部分设备检修时排放的污染物属非正常排放；其他非正常工况排污指工艺设备或环保设备达不到设计规定指标的超额排污。在这些工况下较正常工况废气排放将有较大变化，需采取应急治理措施。

本项目非正常工况为布袋除尘器失效未能有效处理粉尘，处理效率降为50%，污染物排放量会骤然增加的情况，非正常工况废气污染物产生及排放情况详见下表。

表4-5    非正常工况废气污染物排放情况一览表
项目

内容

污染物

排放量(kg/次)

排放速率(kg/h)

排放浓度(mg/m³)

持续时间

频次

非正常工况类型

布袋除尘器失效未能有效处理粉尘

颗粒物

13.03
13.03
1303.39
1h

1次

非正常工况采取的措施

当环保设施故障时，立即停止生产，防止污染物未经处理直接排放，污染环境；对设备定期进行巡检，减少故障情况发生。

由上表可知布袋除尘器失效情况下会导致污染物排放量骤然增加，加重周边环境污染，参考同类企业运行情况，非正常工况出现的概率极低，为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行。

②定期更换布袋除尘器中的布袋。

③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训。

④应定期维护、检修除尘器，以保持除尘器的正常运行。

1.4 排放口设置情况
本项目废气排放口情况见下表。

表4-5   废气排放口设置情况一览表
编号

排气筒底部中心坐标

排气筒底部海拔高度（m）

排气筒参数

排放口类型
经度

纬度

排气筒高度（m）

排气筒出口内径（m）

烟气流速（m/s）

烟气温度（℃）

DA001

89.500041°

44.013539°

580
15
0.5

20
常温
一般排放口
1.5 监测计划
参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关监测要求，本项目废气监测计划见下表。

表4-6    监测计划一览表
监测点位
监测内容
监测频次
执行标准
DA001
颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2限值要求
厂界上风向1个点，下风向3个点
颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值

2 废水环境影响和保护措施
2.1 废水产排情况
本项目喷淋降尘用水全部自然蒸发、车辆冲洗用水循环使用不外排；项目产生的排水主要为生活污水。
①生活污水：本项目生活用水量为1m3/d（288m3/a），排水量按用水量的90%进行计算，则生活污水排放量为0.9m3/d（259.2m3/a）。生活污水排入化粪池后定期由吸污车拉运至奇台县污水处理厂处理。
运营期废水排放情况见下表。

表4-7    本项目废水产排情况表

污染源
污染物
产生情况
治理措施
排放情况
排放标准（mg/L）
产生量（t/a）
产生浓度（mg/L）
排放量（t/a）
排放浓度（mg/L）
锅炉废水（259.2m3/a）
COD
0.09
350
排入化粪池后定期由吸污车拉运至奇台县污水处理厂处理

0.09
350
500
BOD5
0.06
250
0.06

250
300
SS
0.05
200
0.05
200
400
NH3-N
0.009
35
0.005
20
/
2.2 废水排放可行性分析
奇台县城污水处理厂位于奇台县西北约13.8km，地理坐标为东经89°28′48.69″，北纬44°07′21.82″。于2010年10月开工建设，2013年9月经自治区环保厅批准试运行，2014年11月取得昌吉回族自治州环境保护局出具的《昌吉州环保局关于奇台县城污水处理厂建设工程竣工环境保护验收意见》（昌州环函〔2014〕290号）。奇台县城污水处理厂日处理能力2.5万吨，2016年对该污水处理厂进行提标改造，将原“氧化沟+二沉池”工艺改为“氧化沟生化段+MBR膜生物反应器”工艺，使出水水质由原来的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准提高至一级A标准。达标尾水通过管道排入北部沙漠用于生态林建设，冬季贮存于沙漠地带的水库。

经核实，项目所在区域暂未接通排水管网，本项目生活污水排放量为0.9m3/d（259.2m3/a），排放量较少，员工生活污水排入防渗化粪池后，每月委托吸污车清掏拉运至奇台县城污水处理厂处理，该污水处理厂目前处理规模约2.4万m3/d，完全可容纳本项目废水。

2.3 废水监测制度
本项目废水定期委托拉运至奇台县污水处理厂处理，拉运时间、频次等均根据实际情况确定，生活污水产生量较少，因此本项目不设废水监测计划。

3 噪声环境影响和保护措施
3.1 噪声调查
本项目生产过程中的噪声主要来自给料机、破碎机、振动筛等生产设备。本项目噪声源强见下表。
表4-8   拟建项目噪声源强调查清单（室内声源）
建筑物名称

声源名称

声功率级/dB(A)

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/

dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

x

y

z

声压级dB(A)

建筑物外距离

生产车间
给料机
80-105
基础减振、厂房隔音

3.4
2.6
1.2
3
80-105
24h
25

60-80
1

颚式破碎机
3.6
3.3
1.2
3
25

箱式破碎机
3.6
4.6
1.2
2
25

振动筛
3.6
5.8
1.2
3
20

输送机
4.5
5.5
1.2
2

25

注：坐标原点位于项目西南边角
3.2 噪声影响分析
（1）预测模式

依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021）附录A、附录B中的计算方法对本项目厂界进行预测。
1）无指向性点声源几何发散衰减
[image: image12.png]L,(r) =Lp(r0)—201g(1)
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式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；
Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；
r——预测点距声源的距离，m；
r0——参考位置距声源的距离，m；
2）由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。
3）计算总声压级
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值Leqg：
[image: image13.png]Lqu(T)_lolg[ (Zt 10"t +Zt 10”“Afﬂ




式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在 T 时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
Tj——在T时间内j声源工作时间，s。
（2）预测结果
利用以上预测公式，应用过程中根据具体情况做必要简化，计算过程噪声源取最大值，降噪效果取最小值，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，得出本项目运行时对厂界噪声环境的影响状况。计算结果见表4-9。
表4-9     噪声源对厂界预测点的影响值

评价点
与厂界距离
昼间
夜间
超标和达标情况
噪声贡献值
标准值
噪声贡献值
标准值
厂界东侧
125m
49.51
65
43.55
55
达标
厂界南侧
23m
51.72
65
46.72
55
达标
厂界西侧
10m
52.65
65
47.19
55
达标
厂界北侧
34m
50.83
65
45.43
55
达标
预测评价结果表明：本项目建成后，在正常生产的情况下，运营期间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。因此，本项目对区域声环境质量影响较小。
3.3 防治措施
本项目噪声主要来自给料机、破碎机、振动筛等设备运行时产生的噪声，噪声值在80~105dB（A）之间。为降低噪声对周边环境的影响，建设单位应采取以下防治措施。

①优先选用先进的低噪设备；

②高噪声设备安装相应的消声装置；

③所有设备安装于室内，对有固定位置的高噪声机械设备底部进行基础减震，设备软连接。可降噪10~20dB（A）；

④加强设备维护与保养，防止在不良生产条件下运行而造成的机械噪声值增加。项目噪声通过墙体隔声、距离衰减可降噪20~30dB（A）。

本项目通过距离衰减和房屋隔声后，厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，本项目噪声对周边环境影响较小。
3.4 监测计划
参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）规定的监测点位、监测指标和最低监测频次情况见下表4-10。
表4-10     噪声监测计划

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

厂界外1米处
等效连续A声级

1次/季度，每次昼间、夜间各监测一次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

4 固体废物环境影响及保护措施
4.1 污染源分析
本项目生产设备委托当地修理厂进行维修、保养，更换的废零部件、废机油等全部由修理厂一并带走，本项目不储存废机油等危险废物。

本项目产生的固体废物主要为除尘灰、废布袋及生活垃圾。
（1）除尘灰
根据污染源核算，本项目产生的除尘灰为178.38t/a，收集后外售建材企业。
（2）废布袋
本项目袋式除尘器的布袋在运行过程中需要每年更换一次，厂家定期更换后的废布袋直接进行回收，不在厂区暂存，产生量约为0.10t/a。

（3）生活垃圾
本项目职工10人，按每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，年运行288d，生活垃圾的产生量约为1.44t/a。产生的生活垃圾集中收集后，定期交给生活垃圾填埋场统一处置。

4.2 固体废物处置措施及环境管理要求
本项目产生的一般固体废物分类收集于一般固废暂存处后再定期处置，制定一般工业固体废物管理台账，对环境影响较小。

要求一般固废暂存处置应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求规范化建设，应满足如下要求：

①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉；

②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施；

③按《环境保护图形标识 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单要求设置环境保护图形标志。

综上所述，项目产生的各类固体废物均得到妥善处理处置，其处置措施可行，处置去向明确。项目固体废物分类处置不会对周围环境产生二次影响。

5 地下水、土壤影响
本项目产生的生活污水排入防渗化粪池，定期由吸污车拉运至奇台县污水处理厂处理，项目生产厂房及厂区地面均采取了硬化措施，故本项目正常生产情况下不会对评价区域地下水水质和土壤环境造成不利影响。
6 生态环境影响
本项目利用厂区现有厂房建设，不新增用地，用地性质为工业用地，且项目区内不存在生态环境保护目标，故本项目可不开展生态环境影响评价。

7 环境风险
7.1 风险调查、风险潜势初判及评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，项目风险识别范围主要包括生产设施风险识别和生产过程中涉及的物质风险识别。拟建项目生产设施主要包括生产装置、贮运系统、公用工程系统、生产辅助设施等系统。物质风险识别范围主要包括原材料及辅助材料、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

项目不涉及高温、高压工艺，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B.1中表1“物质危险性标准”，结合各种物质的理化性质及毒理毒性，项目涉及的风险物质为粉尘等。

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当单元内存在的危险物质为多品种时，则按（C.1）方式进行计算。
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式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…Qn—每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100

本项目无重大风险源，Q=0，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C危险物质及工艺系统危险性的分级，项目风险潜势为I，只进行简单分析。
表4-11    评价工作级别

环境风险潜势

Ⅳ+，Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析

7.2 环境风险影响途径
本项目生产时的主要风险因素有粉尘、机械设备噪声和安全。对于粉尘，设置全封闭厂房，给料机、颚式破碎机、箱式破碎机上方设置集气罩、振动筛上方加盖密闭处理，箱式破碎机与落到振动筛的落料点设置集气罩后通过布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放，同时尽量选择无风或者微风的天气条件下进行装卸，最大程度减少生产中粉尘对工作人员的身体伤害和对环境的影响。对于机械设备噪声，设备选型首先考虑的是低噪声的设备。同时采用加大减振基础，安装减振装置，在设备安装及设备连接处可采用减振垫或柔性接头等措施。加强设备的巡检和维护，防止因机械摩擦产生噪音。

在生产过程中需特别注意安全生产的问题。生产过程中使用的用电设备多，设备传动过程也多。生产过程中要加强管理，安全用电，传动部分要加装保护罩。防火防盗，原料、成品储存得当，采取严格的安全措施，以防发生事故。

7.3 环境风险防范措施及应急要求
事故的防范措施是项目风险评价的重要内容。为防止事故的发生，所建项目的环境风险评价从管理、安全设计、防火等方面提出风险事故的以下防范措施：

（1）加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性；完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生火灾隐患的部位加强检查。

（2）建立事故预防、监测、检验、报警系统；采取技术、工艺、设备、管理等综合预防措施，避免火灾事故发生。

（3）加强事故管理，在生产过程中注意对其他单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。

（4）为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。

（5）每个生产岗位必须有一个明确而又能为所有在岗人员熟悉的安全方针；并定期组织员工培训，熟练掌握应急事故处理措施。

（6）在生产过程中，必须有人值班，自动掌握安全防范措施，尽可能将风险降低到最低限度。

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，建设单位应按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。

明确企业、园区/区域、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。
表4-12    突发环境事件应急预案

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：厂区、各贮存区

2

应急组织机构、人员

厂区、地区应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施、设备与器材等

5

报价、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估。对指挥部门提供决策依据

7

应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、车辆组织计划

事故现场、工程林禁区、受事故影响的区域人员，撤离组织计划及救护、医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序

事故现场善后处理，恢复措施

邻近区域接触事故境界及善后恢复措施

10

应急培训措施

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对厂区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

7.4 风险评价结论
本项目未构成重大危险源，在经过安全防范措施后能够基本杜绝风险事故发生，经认真贯彻预案中的应急措施，可将风险降至接受水平内，故本项目的环境风险是可接受的。

表4-13   建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

奇台县苏奇顺石材加工有限公司花岗岩废石料破碎制砂项目

建设地点

新疆维吾尔自治区
昌吉回族自治州

（/）区

（奇台）县

（闽奇石材产业）园区

地理坐标

经度

E89°30'00.573"

纬度

N44°00'48.824"

主要危险物质及分布

本项目涉及粉尘、机械设备噪声和安全，均位于生产车间内
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

大气途径：火灾引发的伴生/次生污染物（燃烧烟气）；

地表水途径：无；

地下水途径：无；

土壤途径：无；

风险防范措施要求

详见报告章节7.3

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目风险评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行分析。本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。在落实了环评提出的风险防范措施后，环境风险可控，不会对周围环境造成较大风险。

 


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物
	给料机、颚式破碎机、箱式破碎机上方设置集气罩、振动筛上方加盖密闭处理，箱式破碎机与落到振动筛的落料点设置集气罩+布袋除尘器+15m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-96）表2二级浓度限值

	
	厂界无组织废气
	颗粒物
	项目区进行洒水降尘、运输车辆加盖篷布、降低装卸高度和控制车速；堆场表层设置洒水喷淋、篷布遮盖；
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-96）表2中无组织排放监控浓度限值

	地表水环境
	生活污水
	BOD5、COD、SS、NH3-N、pH
	排入防渗化粪池，定期由吸污车拉运至奇台县污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。

	声环境
	生产设备
	等效A声级
	安装消声器、减振垫，合理布局、加强管理
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目生产设备委托当地修理厂进行维修、保养，更换的废零部件、废机油等全部由修理厂一并带走，本项目不储存废机油等危险废物。本项目产生的除尘灰收集后外售至建材企业；废布袋由厂家定期更换后直接进行回收，不在厂区暂存；产生的生活垃圾集中收集后，定期交给生活垃圾填埋场统一处置，不外排。

	土壤及地下水污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	建设单位应制定环境风险管理制度，加强管理，完善消防设施；厂区建设严格按照防火规范、防渗等级建设；加强管理、加强员工培训；制定应急预案并定期演练；定期维护设备。

	其他环境

管理要求
	（1）排污许可证管理要求
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目无需申请排污许可证。

（2）竣工环保验收要求
本项目建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制竣工验收报告，建设单位应依法向社会公开竣工验收报告和竣工验收意见；配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。
（3）排污口规范化管理
项目应完成废气排放源、噪声排放源和固体废物堆放场地，应按国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-95）、GB15562.2-95及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定，设置国家环境保护总局统一制作的环境保护图形标志。
（4）运行管理要求
①企业应建立日常环境管理制度。
②建立日常环境管理台账。针对项目运行过程产生的废气、噪声、废水、固废、环境风险等方面建立规范的环境管理台账，台账内容应包括环保设施设备清单、专业操作及维护人员配备、环保设施运行及维护费用、环保设施运行记录及保障计划、事故检修计划、耗材消耗、污染物排放或处置量等。
③进行各类固废台账统计。
④做好各项环保设施日常运行、维护及费用记录；建立定期检查、维修和维修后验收制度，保证设备、设施完好，运转率达到考核要求。

⑤根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，本项目存在可能发生突发环境事件的污染物。因此，本环评建议建设单位应根据企业产生的污染物修编突发环境事件应急预案并定期演练。
（5）台账管理要求
排污单位应当建立环境管理台账记录制度，按照排污许可证规定的格式、内容和频次，如实记录主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。排污单位发现污染物排放超过污染物排放标准等异常情况时，应当立即采取措施消除、减轻危害后果，如实进行环境管理台账记录，并报告生态环境主管部门，说明原因。超过污染物排放标准等异常情况下的污染物排放计入排污单位的污染物排放量。
（6）执行报告要求
排污单位应当按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求，向审批部门提交排污许可证执行报告，如实报告污染物排放行为、排放浓度、排放量等。排污许可证有效期内发生停产的，排污单位应当在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因。排污许可证执行报告中报告的污染物排放量可以作为年度生态环境统计、重点污染物排放总量考核、污染源排放清单编制的依据。
（7）自行监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目污染物监测计划详见下表。
表5-1   环境保护监测内容一览表
分类
监测对象
监测因子
监测点位
监测频次
废气
废气排放口
颗粒物
DA001
1次/1年

厂界无组织
颗粒物

厂界上风向1个点，下风向3个点
1次/1年

噪声
厂界
等效A声级
厂界
1次/季度
（8）环保投资
本项目总投资200.00万元，其中环保投资22.60万元，占总投资比例为11.30%，环保投资明细见表5-2。
表5-2  环保措施及投资估算表

序号
项目
治理措施
投资估算（万元）
1
废气治理
集气罩+布袋除尘器+15m排气筒

10.0
2
废水治理
排入化粪池，委托吸污车拉运
4.0
2
噪声治理
防噪措施、减振、消声器

1.0
3
固废治理
生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一清运。布袋委托厂家更换后带走，不在厂区储存
0.5
4
环境管理
排污口规范化管理
0.1
环境监测
3.0
环境管理、竣工环境保护验收调查费
4.0
合计

22.6
 


六、结论
	奇台县苏奇顺石材加工有限公司花岗岩废石料破碎制砂项目符合国家产业政策；项目选址符合相关要求；本项目所产生的废气、废水、噪声、固体废物通过采取有效的环保措施后，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	6.54t/a
	0
	6.54t/a
	+6.54t/a

	废水
	生活污水
	0
	0
	0
	259.2t/a
	0
	259.2t/a
	+259.2t/a

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	0
	0
	0
	1.44t/a
	0
	1.44t/a
	+1.44t/a

	
	废布袋
	0
	0
	0
	0.10t/a
	0
	0.10t/a
	+0.10t/a

	
	除尘灰
	0
	0
	0
	178.38t/a
	0
	178.38t/a
	+178.38t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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