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中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	松1井、松2井、松3井和阜康15井钻井工程

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市

	地理坐标
	松1井：***
松2井：***
松3井：***
阜康15井：***

	建设项目
行业类别
	四十六、专业技术服务业 99 陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	临时占地面积

160209 m2

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	9360
	环保投资（万元）
	313

	环保投资占比（%）
	3.34%
	施工工期
	单井钻井期90天、
试油期180天

	是否开工建设
	☑否
□是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《吐哈油田公司勘探与生产业务“十四五”发展规划》

规划编制单位：中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司。

《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》

规划编制单位：昌吉回族自治州人民政府。

审查机关：新疆维吾尔自治区自然资源厅
审查文件名称及文号：关于《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》的批复 （新自然资函 [2022] 467号）

	规划环境影响
评价情况
	《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》；

审查机关：昌吉回族自治州生态环境局；

审查文件名称及文号：关于《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》的审查意见（昌州环函〔2023〕40号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1 与《吐哈油田公司勘探与生产业务“十四五”发展规划》相符性分析

   根据《吐哈油田公司勘探与生产业务“十四五”发展规划》中“十四五”规划方案”中“规划部署内容”：（一）坚持资源战略，大打勘探发现进攻仗，筑牢高质量发展的根基。始终将勘探作为各项工作“龙头”，打好勘探发现进攻仗，发现并落实2-3个5000万吨级整装规模储量区，确保探明储量替换率石油>1.5、天然气>2.5。加大四新领域风险勘探和甩开预探，进一步解放思想，强化基础研究与整体研究，优选突破方向，落实有利勘探领域及区带6-8个，每年采纳风险井位3-5口，力争实现具有战略意义的重大突破。瞄准吐哈盆地中下侏罗系岩性油气藏、胜北致密气、石钱滩天然气、准东和三塘湖页岩油、阜康断裂带东部等领域和区带，加大集中勘探力度，努力将当前发现的好苗头转化为效益建产的规模储量，力争“十四五”新增探明石油储量1.35亿吨、天然气储量900亿方，为新区上产奠定坚实的资源基础。

本项目位于阜康断裂带东部勘探区域，符合此规划要求。

2 与《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》及规划环评的相符性分析

根据《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025 年）》，坚持矿产资源勘查开发与资源环境承载力相匹配，做好与国家和自治区区域发展战略及主体功能区的衔接。坚守环境质量底线，落实生态环境准入清单，严格矿产资源勘查开发禁止和限制的环境准入要求。合理调控全州域矿产资源开发利用总量、强度，充分发挥昌吉州地区资源禀赋与开发优势，着力构建协调有序的矿产开发保护格局。鼓励勘查开采的矿种：石油、天然气、煤层气、页岩气、煤、地热、金、铜、饰面用花岗岩、石灰岩、天然石英砂、石墨等矿产和自治区紧缺及市场需求量较大的矿产。对鼓励勘查、开采矿种：在符合规划准入条件的前提下，优先设置矿业权。
本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉州阜康市境内，属于陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探），符合规划中鼓励勘查、开采矿种。

施工期将采取严格的生态保护和恢复措施，严格控制施工区扰动范围，废水、废气、固体废物均按照国家标准进行分类收集、集中处理，尽可能减少生态扰动和环境污染。

因此，本项目在选址、建设内容、生态保护措施等方面与《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）》及其环境影响报告书的相关要求保持一致，符合规划及其规划环评的相关导向与管理要求。

	其他符合性分析
	1 产业政策相符性分析

石油天然气勘探是当前国民经济的重要基础产业和支柱产业，本项目为油气资源勘探项目，根据国家发展改革委颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》的有关规定，本项目属于第一类“鼓励类”第七项“石油、天然气”第1条“常规石油、天然气勘探与开采”，符合国家产业政策。

2 与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求：“建设国家大型油气生产加工和储备基地。加大准噶尔、吐哈、塔里木三大盆地油气勘探开发力度，提高新疆在油气资源开发利用转化过程中的参与度。”

本工程位于准噶尔盆地东部隆起带，属于油气勘探项目，与该规划相符。

3 与生态环境分区管控方案相符性分析

3.1与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）的符合性分析
项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）的符合性分析具体见表1-1。
表1-1 本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）的符合性分析

文件名称
环境管理政策有关要求
本项目情况
符合性
关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知
自治区总体管控
空间布局约束
〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本)》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单(2022年版)》禁止准入类事项。
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目，也不属于《市场准入负面清单(2025年版)》，禁止准入类事项。
符合
〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
本项目建设活动符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》规划要求，符合生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求。
符合
〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
本项目不占用基本农田和耕地，本项目占用灌木林地11.04公顷，其他草地4.93公顷，临时道路占地类型除灌木林地和其他草地外还有农村道路0.0166公顷，沟渠0.0137公顷，河流水面0.0148公顷，环评提出按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
符合
污染物排放管理
〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。
本项目的建设符合生态环境分区管控要求，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划(2021-2025年)环境影响报告书》及审查意见。
符合
〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油(气)田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
本项目属于陆地矿产资源地质勘查，落地油100%回收，废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶集中收集后暂存于危废贮存点，定期委托有资质的单位处理。固废均得到了合理处置，不会对土壤环境造成严重的污染。
符合
环境风险防控
〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。
本环评对项目可能产生的环境风险进行了分析，并提出了相应的风险防范措施和应急措施。
符合
资源利用效率
〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县(市)生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
本项目属于陆地矿产资源地质勘查，含油污泥、沾油废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶、废弃油基钻井液和油基岩屑均为危废。集中收集后暂存于危废贮存点，委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。落地油100%回收。固废均得到了合理处置。
符合
3.2 与《昌吉回族自治州生态环境分区管控成果动态更新》（2025年1月10日）相符性分析

根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新》（2025年1月10日），自治州共划定193个环境管控单元，分为优先保护单元94个、重点管控单元92个和一般管控单元7个，实施分类管控。本项目松1井所在区域位于阜康市一般管控单元（管控单元编码：ZH65230230001），松2井、松3井和阜康15井所在区域位于阜康市限采区（管控单元编码：ZH65230220008），限采区禁止新建露天采矿、规模化固体矿产开采项目；鼓励战略性油气资源预探、基础性地质勘查，本项目属于陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探），施工过程中所有污染物分类收集，妥善处置，本项目符合限采区各类管控要求。本项目与《昌吉回族自治州生态环境分区管控成果动态更新》符合性分析见表1-2。

表1-2 与《昌吉回族自治州生态环境分区管控成果动态更新》符合性分析
管控单元名称
环境管控
管控要求
项目情况
相符性
阜康市一般管控单元ZH65230230001
空间布局约束
1、建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。
本项目属于陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）项目，不属于畜禽养殖类项目。项目松1井临时占地面积7.15公顷，占地类型为灌木林地，不占用永久基本农田和耕地，选址符合区域空间布局约束及功能区划要求。
符合
污染物排放管控
1、加强农业面源污染治理，科学合理使用化肥农药，逐步削减农业面源污染物排放量。

2、到2025年，主要污染物排放总量持续下降，单位地区生产总值二氧化碳排放完成国家下达指标。

3、城镇生活污水处理率达到97%以上、城镇生活垃圾无害化处理率保持在98%以上，农村生活污水治理率达到30%左右，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强。

4、除国家规定新增原料用能不纳入能源消费总量控制的项目和列入国家规划的项目外，“乌—昌—石”等重点区域不再新建、扩建使用煤炭项目。

5、“乌-昌-石”区域内，已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。

6、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。

1. 本项目阜康15井西南方向250m处存在浇水耕地，施工期采取降尘及防渗等措施，不影响浇水耕地农作物及土壤。2. 施工期间严格落实“六个百分之百”扬尘防控措施（如洒水抑尘、物料遮盖等）。3. 生活污水排入环保厕所，定期拉运至吉木萨尔县污水处理厂处理，不外排；钻井废水循环利用。4. 固体废物分类收集，钻井岩屑和泥浆采用“不落地”工艺处理，危险废物委托有资质单位处置，生活垃圾定期清运至吉木萨尔县垃圾场填埋，土壤污染风险可控。
符合
环境风险防控
1.加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。2、统筹农村河湖管控与生态治理保护深入开展河湖监督检查，强化河长湖长履职尽责，严厉打击河道乱占、乱采、乱堆、乱建等违法违规行为。建立健全促进水质改善的长效运行维护机制。
1. 项目采取了严格的分区防渗措施（重点区域铺设防渗膜），防止污染物渗漏，严禁向周边农用地排放废水、废渣。2. 项目松2井临时道路占用河流水面148m2，该河道为季节性冲沟，长期表现为裸露滩涂，施工采取必要保护和恢复措施，对该河道影响是短期的，影响在可接受范围内，不涉及乱占乱建行为。3. 建设单位已制定突发环境事件应急预案，配备了井控装置及应急物资，对井喷、泄漏等环境风险源进行了有效评估与管控。4. 完井后将及时对临时占地进行平整和生态恢复，防止水土流失。
符合
资源开发效率要求
1.实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。2、实施节水行动，强化农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。推进污水资源化利用，到2025年全区城镇生活污水再生利用率力争达到60%。3、壮大清洁能源产业，加快非化石能源发展，实施绿电替代，优化用能结构，到2025年非化石能源消费比重提高到18%左右。推进大型清洁能源基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电。积极推动储能产业进步，推进抽水蓄能电站建设，加快新型储能技术和模式示范推广应用。持续完善750千伏骨干电网及农村电网建设，积极发展可再生能源微电网、局域网，提高可再生能源的推广和消纳能力。4、严格保护优先保护类农用地，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。加强耕地污染源源头控制，推进耕地周边涉镉等重金属行业企业排查整治。鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。动态调整耕地土壤环境质量类别。
1. 项目施工用水采用罐车拉运，钻井液循环利用，并在生活区采取节水措施，提高水资源利用效率。2. 施工机械和发电机使用符合国家标准的燃油，优化能源利用结构。3. 项目不占用优先保护类农用地，本项目阜康15井西南方向250m处有浇水耕地，通过实施“泥浆不落地”和降尘防渗等措施，从源头控制污染，确保周边土壤环境质量不下降。
符合
表1-2 与《昌吉回族自治州生态环境分区管控成果动态更新》符合性分析（续表）
管控单元名称
环境管控
管控要求
项目情况
相符性
阜康市限采区

ZH65230220008
空间布局约束
1、严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
本项目属于陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）项目，不属于高耗水、高污染行业。项目施工用水采用罐车拉运，钻井液循环利用，并在生活区采取节水措施，提高水资源利用效率，选址符合区域空间布局约束及功能区划要求。
符合
污染物排放管控
1、推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。

1. 本项目阜康15井西南方向250m处有浇水耕地，通过实施“泥浆不落地”和降尘防渗等措施，保障周边耕地不受施工影响，不产生农业面源污染。2. 施工期间严格落实“六个百分之百”扬尘防控措施（如洒水抑尘、物料遮盖等）。3. 生活污水排入环保厕所，定期拉运至吉木萨尔县污水处理厂处理，不外排；钻井废水循环利用。4. 固体废物分类收集，钻井岩屑和泥浆采用“不落地”工艺处理，危险废物委托有资质单位处置，生活垃圾定期清运至吉木萨尔县垃圾场填埋，土壤污染风险可控。
符合
环境风险防控
1、强化重点区域地下水环境风险管控。对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
1. 项目采取了严格的分区防渗措施（重点区域铺设防渗膜），防止污染物渗漏，钻井废水全部回收回用。2. 建设单位已制定突发环境事件应急预案，配备了井控装置及应急物资，对井喷、泄漏等环境风险源进行了有效评估与管控。3. 完井后将及时对临时占地进行平整和生态恢复，防止水土流失。
符合
资源开发效率要求
1、县级以上人民政府水行政主管部门应当合理配置地表水、地下水，从严控制地下水取水总量。

2、严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。

1. 项目施工用水采用罐车拉运，钻井液循环利用，并在生活区采取节水措施，提高水资源利用效率。2. 施工机械和发电机使用符合国家标准的燃油，优化能源利用结构。

3. 项目不占用优先保护类农用地，通过实施“泥浆不落地”和防渗措施，从源头控制污染，确保周边土壤环境质量不下降。
符合
（1）生态保护红线

项目用地周围无国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地一级保护区、水产种质资源保护区的核心区以及其他类型禁止开发区的核心保护区域。项目建设不会占用生态保护红线。

（2）环境质量底线

项目评价范围内水环境和声环境质量现状良好、项目实施后产生的废水、噪声等虽然对环境造成一定的负面影响，但影响程度很小。项目所在区域属于环境空气质量不达标区，PM10、PM2.5不达标主要原因为该地区极度干燥气候，常年多沙暴，多浮尘等天气状况。相关单位通过加强工业企业粉尘整治、强化移动源污染治理、综合整治城市扬尘、严格落实巡查监管等一系列措施，环境空气质量将会得到改善。

（3）资源利用上线

本工程为陆地矿产资源勘查项目，无运营期。本工程占地包括井场和临时道路，均为临时占地，项目建设占用土地资源相对区域资源利用较少；符合资源利用上限的要求。

综上，本工程建设符合生态环境分区管控的要求。

4 与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析
本项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》（公告2012年第18号，2012-03-07）的相关要求相符性见表1-3。

表1-3  与《石油天然气开采业污染防治技术政策》相符性分析

序号
要求
本项目
相符性
1
到2015年末，行业新、改、扩建项目均采用清洁生产工艺和技术，工业废水回用率达到90%以上，工业固体废物资源化及无害化处理处置率达到100%。要遏制重大、杜绝特别重大环境污染和生态破坏事故的发生。要逐步实现对行业排放的石油类污染物进行总量控制。
项目钻井废水循环利用，试油期井下作业废水拉运至康探 001H 拉油站污水处理系统处理后回注油藏，工业废水回用率大于90%；钻井泥浆经“钻井泥浆不落地技术”处理后循环使用，正常情况下无落地油。本次环评对项目可能产生的环境风险进行了分析，并提出了相应的风险防范措施和应急预案编制要求。本项目无总量控制要求。
符合
2
油气田开发不得使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂，逐步淘汰微毒及以上油气田化学剂，鼓励使用无毒油气田化学剂。
本项目未使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂。
符合
3
在勘探开发过程中，应防止产生落地原油。其中井下作业过程中应配备泄油器、刮油器等。落地原油应及时回收，落地原油回收率应达到100%。
井下作业过程中配备了泄油器、刮油器等设备井下作业时带罐，正常情况下无落地油。
符合
4
在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用。
本项目涉及水基钻井液和油基钻井液，采用“钻井泥浆不落地技术”，钻井液循环使用，钻井废水全部回用。
符合
5
在井下作业过程中，酸化液和压裂液宜集中配制，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到100%。
项目压裂液集中配制，再拉运至井场；本项目试油作业过程中，严格按照中国石油吐哈油田分公司环境保护规定的要求，带罐作业，100%回收。井下作业废水严禁直接外排，作业单位自带回收罐回收作业废水，用专用罐车拉运至康探 001H 拉油站系统处理，处理达标后回注油藏。
符合
6
在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用。
本项目采用钻井泥浆不落地技术，钻井废水循环使用；试油期井下作业废水经康探 001H 拉油站污水处理系统处理达标后，全部回注地层。
符合
7
应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到90%以上，残余固体废物应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准识别，根据识别结果资源化利用或无害化处置。
井下作业必须带罐（车）操作，正常情况下无落地油，事故状态下的落地油100%回收，交由有相应危废处置资质的单位处置。
符合
8
油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系。
新疆吐哈油田分公司目前已建立了完善的健康、安全与环境管理体系（QHSE管理体系）。
符合
9
加强油气田建设、勘探开发过程的环境监督管理。油气田建设过程应开展工程环境监理。
环评要求项目开展工程环境监理，并拟定了开发期环境监理计划。
符合
5 与《新疆维吾尔自治区石油天然气发展“十四五”规划》相符性分析

新疆维吾尔自治区石油天然气发展“十四五”规划在规划主要任务中要求：“加快推进油气资源基础地质调查和非常规油气资源勘查，明确勘探主攻方向，以准噶尔、塔里木、吐哈等盆地为重点，加强准噶尔盆地南缘、玛湖凹陷区、沙湾凹陷区、吉木萨尔凹陷区，塔里木盆地顺北、碳酸盐岩等低勘探程度区域，以及页岩油气等新领域风险勘探，尽早形成新的油气资源战略接续区。”

本项目属于油气资源勘探项目，位于准噶尔盆地东部隆起带，属于规划重点项目中的油气勘探重点项目，符合规划要求。

6 与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》的符合性分析

项目与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号，2019年12月13日），相符性见表1-4。

表1-4  与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》相符性分析

序号
要求
本项目
相符性
1
未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。海洋油气勘探工程应当填报环境影响登记表并进行备案。确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评。勘探井转为生产井的，可以纳入区块环评。自2021年1月1日起，原则上不以单井形式开展环评。
松1井为预探阜北鼻凸带上乌尔禾组石油储量，兼探三叠系韭菜园组和石炭系含油气性，松2井探索西泉鼻凸侏罗系头屯河组油气藏规模储量，松3井为预探西泉鼻凸侏罗系头屯河组油气藏，兼探三叠系韭菜园组和石炭系含油气性，阜康15井为攻关阜53块上乌尔禾组储量升级动用。本项目4口井属于预探井，不属于开发井。
符合
2
项目环评应当深入评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险，提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施。
项目施工期的环境影响及风险评价详见后文“环境影响分析”章节。
符合
3
依托其他防治设施或者委托第三方处置的，应当论证其可行性和有效性。
本项目钻井废水循环利用，试油期洗井废水全部回收，采用专用废液收集罐收集后运至康探 001H 拉油站的污水处理系统处理达标后回注油藏，依托工程及其可行性分析详见第二节建设内容。
符合
4
涉及向地表水体排放污染物的陆地油气开采项目，应当符合国家和地方污染物排放标准，满足重点污染物排放总量控制要求。
本项目无废水外排。
符合
5
涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。
本项目钻井废水循环利用，试油期洗井废水全部回收，采用专用废液收集罐收集后运至康探 001H 拉油站的污水处理系统处理达标后回注油藏，本项目采取了地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染，详见报告环保措施章节。
符合
6
油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。
本项目钻井岩屑、泥浆经不落地系统处理实现固液分离，分离后的液相回用，水基岩屑交由第三方公司处置；油基岩屑委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。
符合
7
施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。
施工期间严格控制占地面积，施工单位在占地范围内施工，严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围。具体详见环境保护措施章节。
符合
8
油气企业应当切实落实生态环境保护主体责任，进一步健全生态环境保护管理体系和制度，充分发挥企业内部生态环境保护部门作用，健全健康、安全与环境（QHSE）管理体系，加强督促检查，推动所属油气田落实规划、建设、运营、退役等环节生态环境保护措施。
建设单位设置安全环保科室及人员，建有QHSE管理体系，监督落实建设、运营及退役期各项生态环境保护措施。
符合
7 与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）相符性分析

该文件要求：“因矿制宜选择开采工艺和装备，符合清洁生产要求。应贯彻‘边开采，边治理，边恢复’的原则，及时治理恢复矿区地质环境，复垦矿区压占和损毁土地；应遵循矿区油气资源赋存状况、生态环境特征等条件，科学合理地确定开发方案，选择与油气藏类型相适应的先进开采技术和工艺，推广使用成熟、先进的技术装备，严禁使用国家明文规定的限制和淘汰的技术工艺及装备；集约节约利用土地资源，土地利用符合用地指标政策。合理确定站址、场址、管网、路网建设占地规模。应实施绿色钻井技术体系，科学选择钻井方式、环境友好型钻井液及井控措施，配备完善的固控系统，及时妥善处置钻井泥浆”。

本项目钻试方案的设计技术先进、实用成熟，符合清洁生产要求；项目钻试完成后，按照要求恢复井场及生活营地、道路临时占地，符合“边开采，边治理，边恢复”的原则；项目钻试方案设计考虑了该区域油气资源赋存状况、生态环境特征等条件，所选用的技术和工艺均属于成熟、先进的技术装备；本项目临时占地规模从土地资源节约方面考虑，尽可能缩小占地面积。项目钻试过程中，配备先进完善的固控设备，设置井控装置。钻井岩屑、泥浆经不落地系统处理，实现固液分离，分离后的液相进行回用；水基岩屑交由第三方公司处置；油基岩屑委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置，本项目符合该规范要求。

8 本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》相符性分析
本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析见表1-5。

表1-5  与《新疆生态环境保护“十四五”规划》相符性分析

序号
要求
本项目
相符性
1
加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCs排放量。
本项目仅在试油期产生少量伴生气经放空燃烧，不随意排放。
符合
2
严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展风险管控与修复工程。推广绿色修复理念，强化修复过程二次污染防控。
本项目井场采取防渗措施，防止土壤污染，本项目为新建项目，不涉及历史遗留工业企业污染场地。
符合
9 与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》相符性分析

《规划》中指出“强化矿山整治修复。遵循‘谁破坏、谁修复、边开采边治理’的原则，加强矿山生态环境修复治理。坚持源头严控、过程严管、末端修复，将矿产资源开发、地质环境恢复治理与土地复垦利用统一规划、统一设计、同步实施。”

本项目占地选址过程中尽量避免对植被的砍伐及避让，对施工结束后对所占区域进行恢复。严格落实防沙治沙措施，项目建设完成后，对施工场地的废渣及一切废弃物资、设备应及时清理，对井场和生活营地进行平整，尽量利用井场及临时道路施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖。凡受到施工车辆、机械破坏的地方都给予及时的修整，恢复原貌，被破坏的植被在施工结束后尽快恢复，完井后井场须平整，做到无油污，无地坑，无三废，确保周围环境无污染。本项目建设符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》要求。

10 与《加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》相符性分析

本项目与《加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》符合性分析见表1-6。

表1-6  与《加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》相符性分析

序号
要求
本项目
相符性
1
按照《中华人民共和国防沙治沙法》要求，加强涉及沙区的建设项目环评文件受理审查，对于没有防沙治沙内容的建设项目环评文件不予受理
本环评分析了项目对周围环境的影响，提出了防沙治沙措施，详见环保措施章节。
符合
2
对于受理的涉及沙区的建设项目环评文件，严格按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）要求，强化建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性和防沙治沙生态环境保护措施的可行性、有效性评估。
本项目严格按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）要求，强化建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性和防沙治沙生态环境保护措施的可行性、有效性评估，详见环境影响分析章节、环境保护措施章节。
符合
3
对于位于沙化土地封禁保护区范围内或者超过生态环境承载能力或对沙区生态环境可能造成重大影响的建设项目，不予批准其环评文件，从源头预防环境污染和生态破坏。
本项目属于勘探项目，钻井期钻井液循环使用，各项污染物妥善处置，不会对环境造成较大影响。
符合
11 与《新疆维吾尔自治区石油勘探开发环境管理办法》相符性分析

  本项目与《新疆维吾尔自治区石油勘探开发环境管理办法》相符性分析见表1-7。

表1-7  与《新疆维吾尔自治区石油勘探开发环境管理办法》相符性分析

序号
要求
本项目
相符性
1
石油勘探开发管理部门应当加强环境保护工作，把防治污染、保护与改善环境纳入石油勘探开发规划和年度计划，建立环境保护责任制，采取有效措施，防治环境污染和生态破坏。
中国石油吐哈油田分公司将防治污染、保护与改善环境纳入石油勘探开发规划和年度计划，并采取有效措施防治环境污染和生态破坏。
符合
2
石油勘探开发的新建、扩建、改建项目应当采用资源利用率高、污染物排放量少的生产设备和工艺，实行清洁生产。
本项目属于新建项目，钻井液采用水基、油基钻井液，岩屑、泥浆经不落地系统处理，实现固液分离，分离后的液相回用，水基岩屑交由第三方公司处置；油基岩屑委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。
符合
3
石油勘探开发单位的新建、扩建、改建、区域开发和引进项目等，必须执行环境影响报告的审批制度，执行防治污染的设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用的制度。
本项目严格执行“三同时”制度，执行防治污染的设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用的制度。
符合
4
石油勘探开发单位应当加强防治污染设施的管理，配备专门管理及操作人员，建立岗位责任制和操作规程，保证设施的正常运行。
中国石油吐哈油田分公司配备专门管理及操作人员，建立岗位责任制和操作规程，保证设施的正常运行。
符合
5
石油勘探开发单位应当实行用水管理制度，提高水的重复利用率，对含油污水经处理达到注水标准的，可以实行回注，减少废水的排放量，保护地面水和地下水不受污染；排放废水必须符合国家和自治区规定的标准。
本项目钻井废水循环利用，试油期洗井废水全部回收，采用专用废液收集罐收集后运至康探 001H 拉油站的污水处理系统处理达标后回注油藏。
符合
6
石油勘探开发单位排放的废气、烟尘、粉尘，应当符合国家和自治区有关规定；天然气、油田伴生气及炼化系统中排放的可燃性气体应当回收利用；不具备回收条件而向大气排放的可燃气体，必须经过充分燃烧或者采取其他防治污染的措施。
本项目试油期短，产生的气量不稳定，不具备回收条件，采取放空燃烧措施。
符合
7
石油勘探开发单位在钻井和井下作业过程中，应当定点存放泥浆、岩屑或者其他废弃物，并及时做好回收利用和处理；对含有汞、镉、铅、铬、砷、氰化物、黄磷等有毒有害物质的泥浆、岩屑或者其他废弃物，应当采取防水、防渗和防溢等有效措施存放。
钻井岩屑、泥浆经不落地系统处理实现固液分离，分离后的液相回用，水基岩屑交由有资质的第三方公司处置；油基岩屑委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。
符合
8
石油勘探开发单位在自然保护区、水源地、风景游览区、农田和绿洲等特殊区域作业，应当遵守国家和自治区有关法律法规和规章的规定，对作业中产生的泥浆、岩屑、废油或者其他废弃物，必须配备固定的贮存设施，并采取防水、防渗、防溢等有效措施，防止造成污染与破坏。
本项目不占用自然保护区、水源地、风景游览区、农田和绿洲等特殊区域。本项目阜康15井西南方向250m处有浇水耕地，要求施工通过实施“泥浆不落地”和降尘防渗等措施，保障周边耕地及其农作物不受施工影响。
符合
9
石油勘探开发单位必须按照国家和自治区有关规定，严格管理有毒化学品和含有放射性物质的物品。
本项目未使用有毒化学品和含有放射性物质的物品。
符合
10
运输原油、酸、碱、泥浆和其他有毒、有害物资的车辆，应当采取防渗漏、防溢漏和防散落的措施；物料底脚和洗车水应当定点存放，集中处理。
本项目运输车辆采用密闭运输罐，已采取防渗漏、防溢流和防散落的措施。
符合
11
石油勘探开发单位在勘探开发作业完毕后，应当及时清理场地；在农田、绿洲等地带作业，必须采取治理措施，减少占用耕地和破坏植被，对临时性占用的耕地造成破坏的，应当复垦还耕、恢复植被，并赔偿损失。
本项目阜康15井西南方向250m处有浇水耕地，通过实施“泥浆不落地”和降尘防渗等措施，保护耕地土壤和农作物不受本项目影响。本环评已要求建设单位勘探完成后及时清理场地；本项目不占用农田、绿洲等地带。
符合
12
石油勘探开发单位应当严格执行井控技术规定，防止井喷污染，并实行无污染作业，严格控制落地油。
建设单位采用“原油不落地”技术，防止井喷污染，并实行无污染作业，严格控制落地油。
符合
13
石油勘探开发中发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成环境污染和生态破坏的，必须立即采取措施，通报可能受到污染危害的单位和个人，并按国家有关规定，做好污染事故的调查处理工作。
本环评已要求建设单位定期更新已有突发环境事件应急预案，在石油勘探开发中发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成环境污染和生态破坏的，必须立即采取措施，通报可能受到污染危害的单位和个人，并按照国家有关规定，做好污染事故的调查处理工作。
符合
12 与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）相符性分析

  本项目与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）相符性见表1-8。

表1-8  与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）符合性分析

序序号
要求
本项目
相符性
11
适适用范围
适用于自治区行政区域内新、改、扩建陆地石油天然气开发项目相关环境管理活动。包括石油、天然气、页岩油、页岩气的勘探、开采、油气集输与处理等作业或过程。
本项目为石油勘探项目。
符合
22
选选址与空间布局
涉及自然保护地的石油天然气勘探、开发项目按照国家和自治区有关油气安全保障政策要求执行。
本项目不涉及自然保护地。
符合
33
污污染防治与环境影响
施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，有效降低生态环境影响。
施工期间严格控制占地面积，施工单位在占地范围内施工，严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围。具体详见环境保护措施章节。
符合
44
钻井及储层改造应采用环境友好的油田化学助剂、酸化液、压裂液、钻井液，配备完善的固控设备，钻井液循环率应达到95%以上，压裂废液、酸化废液等井下作业废水应100%返排入罐。
本项目钻井使用水基、油基钻井液，采用“钻井泥浆不落地技术”，钻井液循环使用，钻井废水全部回用。
符合
55
涉及废水回注的，应采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染；在相关行业污染控制标准发布前，回注水应满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）和《气田水注入技术要求》（SY/T6596-2016）等相关标准要求。对于页岩油、稠油注汽开采，鼓励废水处理后回用于注汽锅炉。
本项目钻井废水循环利用，试油期洗井废水全部回收，采用专用废液收集罐收集后运至康探 001H 拉油站的污水处理系统处理达到标准后回注油藏，回注水满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）本项目采取了地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染，详见报告环保措施章节。
符合
66
废弃钻井泥浆及岩屑应采取“泥浆不落地”工艺，勘探、开发过程产生的落地原油回收率应达到100%。废弃水基钻井泥浆及岩屑经“泥浆不落地”设备处理后，固相优先综合利用，暂时不利用或者不能利用的，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置；废弃油基钻井泥浆及岩屑、落地油、清罐底泥、含油污泥、含油清管废渣、油气处理厂过滤吸附介质、废脱汞剂等危险废物，应按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，依法依规自行处置或委托有相应资质的单位无害化处置。固体废物无害化处置率应达到100%。
本项目钻井使用水基、油基钻井液，采用“钻井泥浆不落地技术”，钻井液循环使用，钻井废水全部回用；井下作业过程中配备了泄油器、刮油器等设备井下作业时带罐，正常情况下无落地油；本环评对项目可能产生的环境风险进行了分析，并提出了相应的风险防范措施和应急预案修编要求。
符合
77
对拟退役的废弃（站）场、管道、道路等工程设施应进行生态修复，生态修复前应对废弃油（气）井、管道进行封堵或设施拆除，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物得到妥善处置。生态修复应满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）等相关要求
本项目无营运期，试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前开展环境影响评价工作。如发现该井不具开发价值或目的层不含油，则进行封井。生态修复按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）和《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）中的要求。
符合
13 与《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）相符性分析

  本项目与《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）相符性分析见表1-9。

表1-9 与《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）相符性分析

序号
要求
本项目
相符性
1
应避开滑坡、泥石流等不良地质地段。在河滩、海滩地区应避开汛、潮期进行钻前施工
本项目不属于滑坡、泥石流等不良地质地段，本项目松2井临时道路通过河流，该河流为季节性冲沟，长期表现为裸露滩涂，已要求施工单位选择枯水期施工，避开汛期。
符合
2
油、气井井口距高压线及其他永久性设施不小于75m，距民宅不小于100m，距铁路、高速公路不小于200m。距学校、医院和大型油库等人口密集型、高危型场所不小于500m在地下矿产采掘区钻井。井筒与采掘坑道、矿井坑道之间的距离不小于1000m

本项目油井井口周围500m范围内无要求中所提及的建筑物或设施。
符合
14 《关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）

本项目与《关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）相符性分析，见表1-10。

表1-10  与《关于规范临时用地管理的通知》相符性分析

序号
要求
本项目
相符性
二、临时用地选址要求和使用期限
建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。使用后土地复垦难度较大的临时用地，要严格控制占用耕地。铁路、公路等单独选址建设项目，应科学组织施工，节约集约使用临时用地。制梁场、拌和站等难以恢复原种植条件的不得以临时用地方式占用耕地和永久基本农田，可以建设用地方式或者临时占用未利用地方式使用土地。临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，并符合《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）中申请条件、土壤剥离、复垦验收等有关规定。
临时用地使用期限一般不超过两年。建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设项目施工使用的临时用地，期限不超过四年。城镇开发边界内临时建设用地规划许可、临时建设工程规划许可的期限应当与临时用地期限相衔接。临时用地使用期限，从批准之日起算。
勘探井临时占地严格控制占地面积，尽量减少占地；本项目不占农田和基本农田，占用土地类型主要为灌木林地与其他草地。施工前应向当地相关主管部门办理征地手续，按照相关法律法规进行经济补偿。本项目临时用地使用期限根据征地协议期限要求执行。
符合
三、规范临时用地审批
县（市）自然资源主管部门负责临时用地审批，其中涉及占用耕地和永久基本农田的，由市级或者市级以上自然资源主管部门负责审批。不得下放临时用地审批权或者委托相关部门行使审批权。城镇开发边界内使用临时用地的，可以一并申请临时建设用地规划许可和临时用地审批，具备条件的还可以同时申请临时建设工程规划许可，一并出具相关批准文件。油气资源探采合一开发涉及的钻井及配套设施建设用地，可先以临时用地方式批准使用，勘探结束转入生产使用的，办理建设用地审批手续；不转入生产的，油气企业应当完成土地复垦，按期归还。
本项目不占用基本草原和基本农田，临时占地类型主要为灌木林地和其他草地。施工前按要求办理征地手续；本项目属于油气资源勘探项目，涉及的钻井及配套设施建设用地，本次属于临时用地，若转入生产井后重新开展环境影响评价，同时办理建设用地审批手续，若后期不转入生产井，则完成土地恢复，按期归还。
符合
四、落实临时用地恢复责任
临时用地使用人应当按照批准的用途使用土地，不得转让、出租、抵押临时用地。临时用地使用人应当自临时用地期满之日起一年内完成土地复垦，因气候、灾害等不可抗力因素影响复垦的，经批准可以适当延长复垦期限。
严格落实临时用地恢复责任，临时用地期满后应当拆除临时建（构）筑物，使用耕地的应当复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低；使用耕地以外的其他农用地的应当恢复为农用地；使用未利用地的，对于符合条件的鼓励复垦为耕地。
县（市）自然资源主管部门依法监督临时用地使用人履行复垦义务情况，对逾期不恢复种植条件、违反土地复垦规定的行为，责令限期改正，并依照法律法规的规定进行处罚。按年度统计，县（市）范围内的临时用地，超期一年以上未完成土地复垦规模达到应复垦规模20%以上的，省级自然资源主管部门应当要求所在县（市）暂停审批新的临时用地，根据县（市）整改情况恢复审批。
本项目试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若转为生产井，则应当在产能开发建设前开展声环境影响评价工作，临时道路保留；若不具开发价值，井口进行封井，临时道路进行平整，自然恢复。且本项目不占用耕地，临时道路占用的农村道路，沟渠和季节性冲沟已要求施工单位在施工结束后采取恢复措施。
符合
15.与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析

《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》第三十七条规定：各级人民政府应当加强对建设施工、矿产资源开采、物料运输的扬尘和沙尘污染的治理，保持道路清洁、控制堆料和渣土堆放，科学合理扩大绿地、水面、湿地、地面铺装和防风固沙绿化面积,防治扬尘污染。第四十四条矿山开采产生的废石、废渣、泥土等应当堆放到专门存放地，并采取围挡、设置防尘网或者防尘布等防尘措施；施工便道应当硬化。

本项目施工期严格落实扬尘污染防治措施，施工便道采取压实硬化处理，运输车辆采取密闭或遮盖措施；针对钻井岩屑，项目采用“泥浆不落地”工艺进行分类收集与精细化处置，从源头杜绝扬尘污染。其中，一开阶段产生的岩屑（水基）经不落地设备处理属于一般工业固体废物，交由第三方公司处置；二开及三开阶段产生的岩屑（油基）属于危险废物，严格暂存于现场专用方罐内，严禁露天散堆，建设单位采取及时转运机制，委托有资质单位进行无害化处置，无扬尘产生。此外，项目施工结束后拟对临时占地（包括井场及临时道路）进行平整和生态恢复治理，可有效减少长期扬尘影响。综上所述，项目建设符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的相关要求。

16.与《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）相符性分析

  本项目与《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）相符性分析见表1-11。
表1-11 《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）相符性分析
序号
要求
本项目
相符性
4 总体要求

4.1  油气开采固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则。钻井作业现场配备钻井泥浆回收装置，实现钻井泥浆最大化利用。无法循环利用的钻井泥浆宜采用随钻不落地处理，回收钻井泥浆中的液相，减少钻井岩屑的产生量，回收的液相宜在钻井作业现场循环利用。 
4.2  含油废物综合考虑含油率、剩余固相的利用或处置污染控制要求等因素采取适当的利用处置技术，宜采用回收矿物油的方式利用。 
4.3  水基岩屑、剩余固相根据相关国家生态环境标准或技术文件等要求开展环境风险定量评价，评价结果为可接受时，可用于油气开采区内基础设施建设场地铺垫、管线覆盖土等其他利用方式。 
4.4  油气开采固体废物利用处置过程中废气排放满足GB 16297、GB 37822等国家或地方大气污染物排放标准要求。 
4.5  油气开采固体废物利用处置过程中废水排放满足GB 8978等国家或地方水污染物排放标准要求。 
4.6  油气开采固体废物、剩余固相和回收的矿物油收集、贮存、转移、利用、处置过程涉及的国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等，应符合国家和地方相关法律法规及标准的规定。
本项目采用泥浆不落地系统，所有钻井液循环使用。

本项目废弃油基钻井液、油基岩屑、含油污泥、废矿物油等危险废物委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。

井场场界外非甲烷总烃的浓度低于《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）周界外无组织排放浓度限值4.0mg/m3的要求。

钻井井场设危险废物贮存点，产生的机械设备废油、废弃防渗膜等均由施工单位委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司进行处理。危险废物的收集过程中，应依据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行管理，采用专用车辆到指定地点收集运输危险废物，运输过程中不准设置中转储存点，严禁偷排、洒落、泄漏和随意倾倒等。

符合
5 收集、贮存、转移污染控制要求

5.1  含油废物与水基岩屑分开收集。水基岩屑中磺化钻井岩屑单独收集处理，造斜井段和目的层井段等特殊工段及非正常工况下产生的聚合物钻井岩屑单独收集处理。 
5.2  水基岩屑随钻固液分离后收集，其中磺化钻井岩屑先破胶脱稳处理，分离后的水基岩屑含水率宜小于60%，分离后的液相宜在钻井现场循环利用。 
5.3  水基岩屑需要在作业现场临时贮存的，贮存场地的防渗性能满足GB 18599的要求。综合考虑降雨量、蒸发量等因素，因地制宜采取必要的防雨、防尘措施。转移过程中采取防遗撒、防扬尘、防泄漏的措施。 
5.4  
含油废物的收集、贮存、转移等环节采取防雨、防渗、防泄漏等措施。属于挥发性有机物（VOCs）物料的，采取有效措施减少VOCs的无组织排放。 
5.5  剩余固相的转移采取防遗撒、防扬尘、防泄漏的措施。剩余固相和回收的矿物油收集、贮存、转移过程的其他要求，根据其管理属性分别执行相关环境保护规定和标准的要求。
本项目油基岩屑与水基岩屑分开收集储存。使用泥浆不落地系统，分离的液相循环使用。本项目井场中发电机房、不落地设备、岩屑储罐、各类罐体罐基础和危废贮存点采取重点防渗；材料房和移动厕所等采取一般防渗；其他区域采取简单防渗，采取一般地面硬化，防渗材料参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相应防渗要求执行。

本项目产生的机械设备废油、废弃防渗膜等均由施工单位委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司进行处理。危险废物的收集过程中，应依据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行管理，采用专用车辆到指定地点收集运输危险废物，运输过程中不准设置中转储存点，严禁偷排、洒落、泄漏和随意倾倒等。
符合
6 一般工业固废利用处置
水基岩屑浸出毒性达标可综合利用（场地铺垫、建材原料）；超标岩屑送至一般工业固废填埋场；钻前表土分区堆存，完井后用于生态复垦。
本项目产生的水基岩屑交由第三方公司处置。
符合
7 危险废物利用处置

油基岩屑、含油污泥、废矿物油等危险废物不得就地处置，须委托资质单位进行资源化回收或无害化安全填埋。
本项目废弃油基钻井液、油基岩屑、含油污泥、废矿物油等危险废物委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。
符合
17.与《自然资源部 国家林草局 关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》（自然资发〔2024〕122 号）相符性分析

本项目与《自然资源部 国家林草局 关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》（自然资发〔2024〕122 号）相符性分析见表1-12。

表1-12 本项目与《自然资源部 国家林草局 关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》（自然资发〔2024〕122 号）相符性分析

序号
要求
本项目
相符性
二、健全绿色勘查标准体系，明确项目实施要求
（一）加快推进标准规范落实。各地要加快落实《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T 0374-2021），细化形成符合本地实际的绿色勘查地方标准，为地勘单位和矿山企业实施绿色勘查提供明确依据，支持和鼓励地勘单位和矿山企业开展绿色勘查标准建设。要加大绿色勘查标准规范、工作规则宣传培训力度，加强绿色勘查成功经验总结提炼、推广应用。
（二）强化勘查设计管理。财政出资的各类地质勘查项目，勘查实施方案中要明确绿色勘查具体措施。新出让的探矿权，要将矿业权人绿色勘查义务在合同中载明，并在勘查实施方案评审中，对绿色勘查措施进行严格把关，促进矿业权人落实绿色勘查各项规定和要求。
（三）明确项目实施要求。地勘单位和矿山企业要在新一轮找矿突破战略行动有关地质勘查项目实施中，优先采用遥感、物探、化探等对环境影响小的地质勘查方法，必要的坑探、槽探、钻探、硐探要符合绿色勘查有关标准规范。在森林、草原、湿地地区尽可能减少使用坑探、槽探，鼓励使用以钻代槽、一基多孔等探矿手段。
本项目新建4口预探井，属于鼓励类勘探手段。本项目采用泥浆不落地系统，所有钻井液循环使用。

本项目油基岩屑、含油污泥、废矿物油等危险废物委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。

井场场界外非甲烷总烃的浓度低于《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）周界外无组织排放浓度限值4.0mg/m3的要求。环保方面符合绿色勘查要求。
符合
四、在生态保护红线内实行更加严格的绿色勘查要求
生态保护红线内自然保护地核心保护区外依法开展的地质勘查工作，执行更加严格的绿色勘查标准和要求。要根据森林、草原、湿地、荒漠等不同场景采取针对性的绿色勘查方法和装备（具体要求见附件），在勘查实施方案中进行明确。涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照相关法律法规执行。
对于地质勘查需要临时使用或占用林地、草原、湿地、海域等的，要按照《土地管理法》《森林法》《草原法》《湿地保护法》《海域使用管理法》等法律法规及自然资源部关于规范临时用地管理有关规定，及时办理申请审批手续，涉及自然保护地的应按规定征求林草主管部门或自然保护地管理机构意见。各级自然资源、林草主管部门要加强对申请地质勘查临时使用或占用林地、草原、湿地等的审核审批和复垦监管，按照《自然资源部 国家林业和草原局关于以第三次全国国土调查成果为基础明确林地管理边界 规范林地管理的通知》（自然资发〔2023〕53号），加强部门间审批协作联动，提升政务服务效能，加快审批进度，更好推动生态保护红线内地质勘查项目落地。
本项目不涉及生态保护红线，已依照规定办理用地审批手续，并针对提出施工结束后生态修复措施。
符合
五、加强项目场地生态环境保护和恢复
各地要严格落实好生态环境保护有关规定和要求，勘查工作结束后，项目承担单位要及时撤除各项设施，严格按照废弃物清理有关国家标准清理施工现场各种废物、垃圾等，严格按照绿色勘查有关标准规范和勘查实施方案要求处理新建道路、施工产生的坑、沟等，严格按照森林、草原、湿地、防沙治沙有关法律法规和标准规范在规定时间内做好复绿、复植等。各地要将绿色勘查措施落实和项目场地生态环境恢复情况作为地质勘查项目验收重要内容，不符合规定的项目（野外）验收不予通过。
本项目已根据绿色勘查中的要求，所有施工范围需进行生态环境保护与恢复治理，提出生态恢复措施。要求施工单位严格执行。针对临时占用的草地和林地进行生态恢复。
符合
六、强化监督管理
各级自然资源、林草主管部门要加强绿色勘查执行情况、环境保护落实情况监督，督促勘查项目承担单位落实绿色勘查主体责任，将绿色勘查各项要求和义务落实在地质勘查信息实地核查、勘查实施方案审查、项目实施过程管理等日常工作中，以高质量监督管理促进绿色勘查工作走深走实。
本项目要求建设单位承担绿色勘查主体责任，督促施工单位进行环保日常检查并做好记录。
符合



二、建设内容
	地理位置
	本项目新建4口预探井位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市，松1井位于准噶尔盆地阜康凹陷阜北鼻凸构造-岩性圈闭，南偏东距阜18井8.17km，南偏西距阜北1井4.16km，松2井位于准噶尔盆地阜东斜坡区西泉鼻凸头屯河组1号岩性圈闭，北偏东距阜47井约2.9km，南偏西距康探5井约5.9km，松3井位于准噶尔盆地阜康凹陷阜北鼻凸构造-岩性圈闭，南偏东距阜18井8.17km，南偏西距阜北1井4.16km，阜康15井位于准噶尔盆地阜康凹陷西泉隆起西翼次级鼻凸带，北距阜53井约1.35km，北偏东距阜东4井约2.06km，东偏南距阜47井3.71km。井口坐标详见表2-1。
表2-1  项目各井口坐标一览表

序号
井号
坐标
X

Y

东经
北纬
1
松1井
***
***
***
***
2
松2井
***
***
***
***
3
松3井
***
***
***
***
4
阜康15井
***
***
***
***


	项目组成及规模
	1 项目由来

本项目构造位置位于准噶尔盆地阜康凹陷阜中凹槽，为进一步探明该地区油气储量，现需新建4口预探井，井身构造为直井，松1井位于准噶尔盆地阜康凹陷阜北鼻凸构造-岩性圈闭，为预探阜北鼻凸带上乌尔禾组石油储量，兼探三叠系韭菜园组和石炭系含油气性，松2井位于准噶尔盆地阜东斜坡区西泉鼻凸头屯河组1号岩性圈闭，为探索西泉鼻凸侏罗系头屯河组油气藏规模储量，松3井位于准噶尔盆地阜康凹陷阜北鼻凸构造-岩性圈闭，为预探西泉鼻凸侏罗系头屯河组油气藏，兼探三叠系韭菜园组和石炭系含油气性，阜康15井位于准噶尔盆地阜康凹陷西泉隆起西翼次级鼻凸带，为攻关阜53块上乌尔禾组储量升级动用。

2 建设内容及规模

（1）项目名称：松1井、松2井、松3井和阜康15井钻井工程；

（2）建设性质：新建；

（3）建设单位：中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司(准东采油管理区)；

（4）工程投资：9360万元；

（5）占地面积：总占地面积160209m2，均为临时占地。

本工程建设内容为4口预探井，均为直井，松1井深5900m，松2井深4600m，松3井深5927m，阜康15井深5713m，完井后进行试油，获取有关技术参数。项目主要建设内容包括钻前工程、钻井工程、试油工程。项目环评仅适用于工程钻试期，钻试结束后即封井或转为开发井。纳入区块产能开发工程中的，须另行组织区块及运营期环境影响评价。本项目工程组成详见表2-2。

表2-2 项目组成情况
类别
建设名称
基本情况
主体工程
钻前工程
井场平整、钻机基础建设、临时道路建设，以及设备进场。
钻井工程
新钻4口预探井，单井钻井期为90天，松1井进尺5900m，采用三开直井井身结构；一开采用水基钻井液，二开、三开均采用油基钻井液。松2井进尺4600m，采用三开直井井身结构；一开采用水基钻井液，二开、三开采用油基钻井液。松3井进尺5927m，采用三开直井井身结构；一开采用水基钻井液，二开、三开均采用油基钻井液。阜康15井进尺5713m，采用三开直井井身结构；一开采用水基钻井液，二开、三开均采用油基钻井液。
试油工程
对完钻井进行通井、洗井、试压、射孔、压裂、求产等工序，并配套试油设备、记录油气产量，单井试油期为180天。
完井
钻井工程结束后进行设备搬迁以及钻井产生“三废”的无害化处理，井场平整及临时占地恢复。
辅助工程
临时道路
临时道路总长14.57km，宽6m，总占地面积87414m2，新建临时道路采用压实整平后铺垫砂砾石结构形式，满足钻机设备、罐车及物料运输车辆通行要求。
生活营地
松1井、松2井、松3井和阜康15井各新建1座生活营地，单座营地占地面积2475m2，共占地9900m2。
储运工程
柴油储罐
井场内各设1个柴油储罐，存储钻井用柴油，20m³/个，最大储存量约16.7t，地坪基础防渗。罐区周围3m内所有电器采取防爆处理。
泥浆储备罐区
位于泥浆循环系统区域，用于储备压井泥浆。
材料库房
在井场内各设置1处材料库房。
采出液临时储罐
每个井场内设置1个60m3采出液临时储罐。
岩屑储罐
井场各设2个水基岩屑储罐（单个50m3），油基岩屑按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等的相关要求在钻井井场设置临时储罐，每口井2个罐，每个罐50m3。
公用工程
供配电
通过柴油发电机供电。
供水
井场用水主要为生活用水，用水水源就近从附近村镇由罐车拉运至井场。
供热
项目冬季不施工，无供暖设施。
环保工程
废气
柴油发电机废气
废气产生量较少，属无组织排放。
施工扬尘
产生量较少，属无组织排放，采取场区洒水抑尘措施。
伴生气
伴生气无收集设施，燃烧后无组织排放。
临时储罐废气和采出液装卸废气
临时储罐废气产生量较少，通过密闭底部装载方式减少废气的排放，排放方式均为无组织排放。
废水
洗井废水
采用试油废水罐收集后运至康探 001H 拉油站污水处理系统处理达标后回注油藏。
生活污水
生活污水集中收集至环保厕所，由第三方污水拉运单位定期拉运至吉木萨尔县污水处理厂处置。
压裂返排液

压裂返排液进入试油废水罐，由罐车拉运至康探 001H 拉油站污水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中标准后回注油藏

固废
钻井岩屑、废弃油基钻井液
钻井岩屑、泥浆经不落地系统处理实现固液分离，分离后的液相回用，分离后的固相（岩屑）临时贮存在井场内的岩屑储罐，水基岩屑交由第三方公司处置；油基岩屑委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。
废弃防渗膜
4个井场各设1处危废临时贮存点，危险废物分区暂存在井场设置的危险废物贮存点，机械设备产生的机械设备废油由钻井单位用专用罐集中收集，委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。
机械设备废油
废油桶
生活垃圾
生活垃圾集中收集，运送至吉木萨尔县生活垃圾填埋场处置。
噪声
钻井设备运行噪声
设备底部进行减振、隔声降噪措施。
环境风险
H2S监测

井场按规范设置H2S监测仪。

放喷设施
4个井场左右两侧各设置1条放喷管线，预留应急放喷池位置。如关井，采出物通过液气分离器进行气液分离，溢流关井后套压超过最大允许关井压力后，液体应立即通过放喷管线排放至应急放喷池内，应急放喷池场地进行防渗。待事故结束后，应急放喷池内的放喷液交由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。井喷气体由排气管线充分燃烧后放空。
生态
施工结束后及时对临时占地进行清理、平整，植被自然恢复。
依托工程
康探 001H 拉油站
康探 001H 拉油站污水处理规模1500m³/d，现已建设完毕处于验收阶段，本项目4口井洗井废水产生总量约108.52t，4口井压裂返排液产生总量约612.84m³，试油期180天，洗井水和压裂返排液产生量为4.01m³/d，本项目污水量相较于该站污水处理系统的设计处理量很小，可满足本项目洗井废水、压裂返排液处理需求，依托可行。
吉木萨尔县污水处理厂
吉木萨尔县污水处理厂采用“强化脱氮改良A2/O+絮凝沉淀滤布滤池工艺”处理工艺，各项污染物日均值浓度均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准的要求。设计处理能力30000m3/d，目前实际建设规模为处理污水量10000m3/d。本项目钻井期新增生活污水量总计248.6m3，新增生活污水量0.84m3/d，占污水处理厂实际处理能力比例很小，项目生活污水处理方案依托可行。
吉木萨尔县垃圾填埋场
吉木萨尔县生活垃圾填埋场生活垃圾清运处理量100t/d。有效库容63万m3，服务年限11年，处理工艺为卫生填埋，渗滤液经场底收集系统排至渗滤液收集池，经处理后回喷垃圾堆体；填埋气经导气石笼收集后导出。填埋场底部和边坡采取严格防渗的设计方案。本项目钻井期产生的生活垃圾总量约6.30t，在井场及生活营地分别设生活垃圾收集箱，集中收集后送至吉木萨尔县生活垃圾填埋场填埋处置。本项目生活垃圾产生量占生活垃圾填埋场处理能力比例很小，根据调查，吉木萨尔县生活垃圾填埋场正常运行，生活垃圾处理依托方案可行。
新疆中建环能北庭环保科技有限公司
本项目废弃油基钻井液、油基岩屑、含油污泥、废矿物油等危险废物委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置，新疆中建环能北庭环保科技有限公司位于吉木萨尔县北三台循环经济工业园区，中心地理坐标为：东经88°43′15.688”,北纬44°7'55.219”。距离本项目直线距离50.65km，采用热相分离工艺年处理油基岩屑、含油污泥、油泥渣20万吨。新疆中建环能北庭环保科技有限公司日处理量为547.95t/d，本项目危险废物的产生量约为36.95t/d，仅占新疆中建环能北庭环保科技有限公司含油危险废弃物处理能力的6.74%，依托可行。
3 钻井工程

3.1钻井基本参数

钻井基本参数见表2-3。

表2-3  钻井基本参数

序号
井号
井别
井型
井身结构
设计井深（m）
钻井时间（d）
1
松1井
预探井
直井
三开
5900
76
2
松2井
预探井
直井
三开
4600
66
3
松3井

预探井

直井

三开

5927
76
4
阜康15井

预探井

直井

三开

5713
78
3.2井身结构

各井井身结构数据见表2-4。

表2-4 井身结构设计数据表

井号
开钻次序
井深（m）
钻头尺寸
(mm)

套管尺寸
(mm)

套管下深
（m）
套管下入层位
环空水泥返深（m）
松1井
导眼

30
Φ660
Φ508
30
Q
0
一开
500
Φ444.5
Φ339.7
500
N
0
二开
3970
Φ311
Φ244.5
3970
T3h
抗盐低密0
抗盐3000
三开
5900
Φ216
Φ139.7
5900
C
抗盐0
抗盐增韧加砂4200
松2井
导眼

30
Φ660
Φ508
30
Q
0
一开
500
Φ444.5
Φ339.7
500
N
0
二开
3720
Φ311
Φ244.5
3720
T3hj
抗盐低密0
抗盐3400
三开
4600
Φ216
Φ139.7
4600
C
抗盐低密0
抗盐低密加砂4100
抗盐增韧加砂4800
松3井
导眼

30
Φ660
Φ508
30
Q

0
一开
500
Φ444.5
Φ339.7
500
N

0
二开
3970
Φ311
Φ244.5
3970
T3h
抗盐低密0
抗盐3000
三开
5927
Φ216
Φ139.7
5927
C

抗盐0
抗盐增韧加砂4200
阜康15井
导眼

30
Φ660
Φ508
30
Q

0
一开
500
Φ444.5
Φ339.7
500
N

0
二开
4150
Φ311
Φ244.5
4150
T3h
抗盐低密0
抗盐3000
三开
5713
Φ216
/

/

/

/

3.3 钻机选型及钻井主要设备
本项目单井钻井主要设备见表2-5。

表2-5 单井钻井主要设备配置

序号
名    称
型 号
规格
数量
备  注
一
钻    机
ZJ70
4500kN
1套
二
井   架
JJ-450
4500kN
1套
净空高度：≥7.6m
三
提升
系统
绞  车
JC-70
1470kW
1套
天  车
TC-450
4500kN
1套
游动滑车
YC-450
4500kN
1套
大  钩
YG-450
4500kN
1套
水龙头
SL-450
52MPa

1套
四
顶部驱动装置
DQ-70
50kN·m

1套
五
转盘
ZP-375
5850kN
1套
六
循环
系统
钻井泵 1#
F-1600HL
1193kW
1台
钻井泵 2#
F-1600HL
1193kW
1台
钻井泵 3#
F-1600HL
1193kW
1台
钻井液罐
总容积≥300
含储备罐
七
动力系统
柴油机
12V190
1000kW
4台
八
发电机组
发电机
柴油发电机
400kW

2台
九
钻机
控制
系统
自动压风机
2V6.5/12
55kW
1套
电动压风机
LS12-50HH
55kW
1套
刹车系统
液压盘刹+电磁刹车
1套
十
固控
系统
振动筛
ZS594
140/h
3台
除砂器
WS703
75kW
1台
除泥器
ZJ703
75kW
1台
中速离心机
LW553
75kW
1台
1600r/min
高速离心机
LW453
55kW
1台
3000r/min

十一
加重
装置
加重漏斗
SB8
75kW
1台
电动加重泵
JQB6
75kW
1台
备注：以上规格型号为设备最低要求，施工方可以采用性能不低于表中的其他设备进行施工；建议采用电动钻机，具体是否采用电动钻机以实际调配为准。
3.4 钻井液体系
根据设计资料可知，钻井过程中需要使用钻井液，结合井身结构，不同井段采用的钻井液体系有所不同；单井设计钻井液体系见表2-6。

表2-6 钻井液体系
井号

开钻次序
井段
（m）
密度
(g/cm3)
钻井液类型
钻井液配方
松1井
导眼/
一开
0-500
1.15-1.25
膨润土-聚合物钻井液
清水+8-12%膨润土+0.2-0.3%Na2CO3
+0.2-0.3%CMC-LV+0.3-0.5%ZNP-1
+0.3-0.5%NaHPAN+重晶石粉
二开
500-3970
1.25-1.50
油基钻井液
80%白油/柴油+20%CaCl2水溶液+2-3%TC-PEM/LFRH-1+1-3%DFK-14/LFRH-2+3-5%TC-WET+0.5-1%DFK-17+1-3%TC-7+2-3%LH-OFL/DRGF-1+1-3%OSD-1+0.2-0.5%CaO+1-5%超细碳酸钙+重晶石粉
三开
3970-

5900
1.50-1.75
油基
钻井液
80%白油/柴油+20%CaCl2水溶液
+2-3%TC-PEM/LFRH-1+1-3%DFK-14/LFRH-2+2-3%TC-WET+0.5-1%DFK-17+1-3%TC-7+1-3%TC-OL+2-3%LH-OFL/DRGF-1+1-3%OSD-1+2-3%超细碳酸钙+0.2-0.5%CaO+重晶石粉
松2井

导眼/

一开

0-500
1.10-1.25
膨润土-

聚合物

钻井液

清水+(8-12)%膨润土+(0.2-0.3)%Na2CO3
+(0.2-0.3)%CMC-LV/CMC-HV/PAC-LV

+(0.3-0.5)%ZNP-1+(0.3-0.5)%NaHPAN

+重晶石粉

二开

500-3720
11.25-1.50
油基钻井液
80%白油/柴油+20%CaCl2水溶液+2-3%TC-PEM/LFRH-1+1-3%DFK-14/LFRH-2+3-5%TC-WET+0.5-1%DFK-17+1-3%TC-7+2-3%LH-OFL/DRGF-1+1-3%OSD-1+0.2-0.5%CaO+1-5%超细碳酸钙+重晶石粉
三开

3720-4600
1.45-1.73
油基

钻井液

80:20（白/柴油:30%CaCl2水溶液）

+(2-3)%TYODF-301+(2-3)%TYODF-401
+(1-2)%TYODF-501+(2-3)%TYODF-601
+(2-3)%XZ-OJL+(2-5)%超细碳酸钙/ZS-3/ZS-5+(1-2)%CaO+(1-3)%ZK601/LH-LQ+(1-3)%XZ-DL8+重晶石粉

松3井

导眼/

一开

0-500
1.15-1.25
膨润土-

聚合物

钻井液

清水+8-12%膨润土+0.2-0.3%Na2CO3
+0.2-0.3%CMC-LV+0.3-0.5%ZNP-1
+0.3-0.5%NaHPAN+重晶石粉

二开

500-3970
1.25-1.50
油基

钻井液

80%白油/柴油+20%CaCl2水溶液

+2-3%TC-PEM/LFRH-1+1-3%DFK-14/LFRH-2+3-5%TC-WET+0.5-1%DFK-17+1-3%TC-7
+2-3%LH-OFL/DRGF-1+1-3%OSD-1+0.2-0.5%CaO+1-5%超细碳酸钙+重晶石粉

三开

3970-

5927
1.50-1.75
油基

钻井液

80%白油/柴油+20%CaCl2水溶液

+2-3%TC-PEM/LFRH-1+1-3%DFK-14/LFRH-2+2-3%TC-WET+0.5-1%DFK-17+1-3%TC-7
+1-3%TC-OL+2-3%LH-OFL/DRGF-1+1-3%OSD-1+2-3%超细碳酸钙+0.2-0.5%CaO+重晶石粉

阜康15井
导眼/

一开

0-500
1.10-1.25
膨润土-

聚合物

钻井液

清水+8-12%膨润土+0.2-0.3%Na2CO3
+0.2-0.3%CMC-LV+0.3-0.5%ZNP-1
+0.3-0.5%NaHPAN+重晶石粉

二开

500-4150
1.25-1.5
油基

钻井液

80%白油/柴油+20%CaCl2水溶液

+2-3%TC-PEM/LFRH-1+1-3%DFK-14/LFRH-2+3-5%TC-WET+0.5-1%DFK-17+1-3%TC-7
+2-3%LH-OFL/DRGF-1+1-3%OSD-1+0.2-0.5%CaO+1-5%超细碳酸钙+重晶石粉

三开

4150-5713
1.50-1.75
油基

钻井液

80%白油/柴油+20%CaCl2水溶液

+2-3%TC-PEM/LFRH-1+1-3%DFK-14/LFRH-2+2-3%TC-WET+0.5-1%DFK-17+1-3%TC-7
+1-3%TC-OL+2-3%LH-OFL/DRGF-1+1-3%OSD-1+2-3%超细碳酸钙+0.2-0.5%CaO+重晶石粉
本项目钻井液材料用量见表2-7。
表2-7 钻井液材料用量

松1井
开钻次序
导眼
一开
二开
三开
钻头尺寸mm
Φ660
Φ444.5
Φ311
Φ216
井段m
0-30
30-500
500-3970
3970-5900
井筒容积m3
11
79
305
227
钻井液循环量m3
120
230
580
450
松2井
开钻次序
导眼
一开
二开
三开
钻头尺寸mm
Φ660
Φ444.5
Φ311
Φ216
井段m
0-30
30-500
500-3720
3720-4600
井筒容积m3
11
79
285
200

钻井液循环量m3

117
220
530
400
松3井
开钻次序
导眼
一开
二开
三开
钻头尺寸mm
Φ660
Φ444.5
Φ311
Φ216
井段m
30
50-500
500-3970
3970-5927
井筒容积m3
11
79
305
227
钻井液循环量m3
120
230
580
450
阜康15井
开钻次序
导眼
一开
二开
三开
钻头尺寸mm
Φ660
Φ444.5
Φ311
Φ216
井段m
30
30-500
500-4150
4150-5713
井筒容积m3
11
79
319
220
钻井液循环量m3
120
230
600
445
3.5 压裂液成分

压裂液主要成分为胍胶、复合添加剂及交联剂等，压裂液成分见表2-8。

表2-8 压裂液成分表

序号

类别

参数

1
压裂基液配方
0.4%胍胶+复合添加剂+交联剂
2
交联比
0.3%交联剂
3
基液粘度
30~40mPa·s

4
冻胶粘度
220mPa·s

5
pH值
9~10
6
滑溜水配方
0.05%～0.2%环保型减阻剂
4 试油工程

4.1试油设备
本项目对完钻后的新井进行试油，试油主要包括测井、油气测试、完井等工序组成，试油期单井主要设备见表2-9。

表2-9 试油期单井主要设备

序号
设备名称
型号及规格
单位
数量
备注
1
修井机
60t

部
1
2
试油井架
部
1
3
采油树
套
1
4
通井机
台

1
5
液压钳
600型或300型
台
1
足够长的配套管线
6
方罐
30
个
4
7
吊卡
Φ73.0mm/Φ88.9mm

只
2/2
50t

8
吊环
SH-80
付
1
9
通管规
Φ73.0mm/58.0mm

个
各2
10
提升短节
Φ88.9mm

套
1
11
调整短节
Φ73.0mm

m

1
(0.3m、0.5m、1.0m、1.5m、2.0m)

12
柴油发电机
台
2
13
泵车
700型
台
1
14
液气分离器
套

1
15
防喷器
台
1
16
放喷管及罐
套
1
17
采出液临时储罐
60
座

1
18
消防砂
0.5
19
其他

值班房、机房等
4.2试油周期

本项目单井试油期180天。

5 钻后工程

钻后工程包括完井和井场平整修复，主要工程内容见表2-10。

表2-10 钻后工程主要内容

项目组成

工程内容
完井
钻井工程达到设计要求后完井，完井后进行钻井设备的拆卸、搬运。

污染治理
清理现场，将垃圾、废油、废料清理干净。按照固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则落实各类固体废物收集、综合利用和处置措施。

井场平整恢复
井场平整、恢复，做到工完、料净、场地清。

6 公用工程
6.1 给水
本工程在钻井过程中用水主要为钻井液配制用水、洗井用水、压裂液配制用水和施工人员生活用水。

①生活用水

本工程建设4口预探井，钻井期单井钻井人数为35人，单井钻井天数为90天。根据《关于新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额的通知》（新政办发﹝2007﹞105 号），北疆天山北坡区人均用水量20-30L/d ，本项目取 30L/d，则钻井期生活用水量为378m3。由罐车就近拉运至钻井井场；因本工程钻井期用水量较小，供水可满足其需求量。试油期，不在钻井井场食宿。

②钻井液配制用水

根据建设单位提供的资料，按照钻井液类型及用量计算配制用水量，则钻井液配制用水量为松1井338.7m3，松2井752.95m3，松3井338.7m3，阜康15井339.30m3，合计约1769.65m3，用水由罐车拉运至项目区。

③洗井用水

根据建设单位提供的资料，本项目洗井水用量83m3/口计，4口井共需洗井用水332m3，用水由罐车拉运至项目区。

④压裂液配制用水

本项目单井压裂液为510m3，4口预探井共需压裂液2040m3。压裂液配比用水约为压裂液的99%，本项目压裂液配比用水约为2019.6m3，用水由罐车拉运至项目区。

6.2排水

本项目废水主要为钻井期生活污水，以及施工产生的洗井废水、压裂返排液。

本项目在钻井过程中，钻井液经固控系统（泥浆不落地设备）处理后循环利用，不直接外排；经固液分离后的钻井岩屑及完井后无法回用的废弃钻井液，采用专用车辆拉运至有资质单位集中处理处置。

①生活污水

本项目施工期生活污水产生量为用水量的80%，预计生活污水产生量为302.40m3。生活污水排入环保厕所，环保厕所下铺防渗膜，防渗材料为 HDPE 防渗膜，厚度 2mm，渗透系数 ≤10 -7cm/s，由密闭式吸污罐车定期拉运至吉木萨尔县市政污水处理厂进行处理，不外排。

②压裂返排液

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“1120石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册”，低渗透油井洗井作业废压裂液产排放量为153.21m3/井。则本项目4口井压裂返排液产生量为612.84m3，由罐车送至康探 001H 拉油站处理达标后回注，不外排。

③洗井废水

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“1120石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册”，低渗透油井洗井作业洗井废水产排放量为27.13t/井，则洗井废水产生量为108.52t。由作业单位自带回收罐回收，运至康探 001H 拉油站污水处理系统处理达标后全部回注，不外排。

6.3 供暖

本项目钻井期不在冬季，无需供暖。

6.4 供电

柴油发电机供电，各井场内设置2台400kW柴油发电机。

7 工程占地

本项目总占地面积160209m2，均为临时占地，各井占地情况见表2-12。

表2-12  项目占地情况一览表

井场
类别
占地面积（m2）
占地类型
备注
松1井
井场占地
14400
灌木林地71514m2
生活营地
2475
井场安全距离外设置生活营地
放喷池及放喷管线
300
堆土区
3000
临时道路
51339
道路通至井场，长约8556m，宽6m
松2井
井场占地
12000
其他草地17775m2
生活营地
2475
井场安全距离外设置生活营地
放喷池及放喷管线
300
堆土区
3000
临时道路
31820
其他草地31506m2；农村道路166m2；

河流水面148m2。
道路通至井场，长约5303m，宽6m。其中占用的河流水面为季节性径流冲沟，长期为裸露砂石地面。
松3井
井场占地
12000
灌木林地17775m2
生活营地
2475
井场安全距离外设置生活营地
放喷池及放喷管线
300
堆土区
3000
临时道路
2737
灌木林地2716m2；农用沟渠21m2
道路通至井场，长约456m，宽6m
阜康15井
井场占地
11570
灌木林地17070m2
生活营地
2475
井场安全距离外设置生活营地
放喷池及放喷管线
355
堆土区
2670
临时道路
1518
灌木林地1402m2；农用沟渠116m2
道路通至井场，长约253m，宽6m
以上数据来源于设计文件和用地审批申请文件，以上占地均为临时占地，临时占地征用时间一般为1年。预探井钻试结束后根据试采结果确定后续是否进行开发，若无利用价值则永久封井，恢复地貌，若适宜开采，可转为生产井，则不进行封井，在井口安装采油树，并尽快开展产能开发建设环境影响评价工作，编制相应的环境影响评价文件，办理相应永久占地手续。
8 依托工程

本项目施工产生的洗井废水和压裂返排液依托康探 001H 拉油站污水处理系统处理，生活污水依托吉木萨尔县生活污水处理厂处理，生活垃圾依托吉木萨尔县垃圾填埋场处理，含油危险废弃物依托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。
8.1 康探 001H 拉油站

本项目产生的洗井废水和压裂返排液依托康探 001H 拉油站污水处理设施处理，本项目新建井场距康探 001H 拉油站最远直线距离约23.76km。康探 001H 拉油站污水处理系统现已建设完毕，处于验收阶段，预计2026年6月完成验收，该处理站污水处理系统于2025年5月28日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅出具的《关于阜康油田康探1区块二叠系上乌尔禾组砂砾岩油藏康探1断块开发试验方案环境影响报告书的批复》新环审[2025]133号。
康探 001H 拉油站原油污水处理设施采用“高效除油反应器+微纳米氮气气浮+多元复合过滤”，配套化学药剂含油污水处理工艺。本项目4口井洗井废水产生总量约108.52t，4口井压裂返排液产生总量约612.84m3，试油期180天，洗井水和压裂返排液产生量为4.01m3/d，康探 001H 拉油站污水处理规模1500m3/d，满足本项目产生的洗井废水及压裂返排液经处理需求，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中的有关标准后回注地层，依托可行。
8.2 吉木萨尔县污水处理厂

本项目钻井期生活污水经收集后委托服务公司清运至吉木萨尔县污水处理厂。本项目距离吉木萨尔县污水处理厂约80.06km，该污水处理厂于2015年6月1日取得原昌吉州环保局出具的《关于吉木萨尔县污水处理厂工程环境影响报告书的批复》（昌州环评〔2015〕48号）。吉木萨尔县污水处理厂工程位于吉木萨尔县城东北15km处（张家庄子村北500米），占地面积139384.9m3。实际建设规模为处理污水量3×104m3/d及部分公用工程及辅助工程。污水处理工艺采用“强化脱氮改良A2/O+絮凝沉淀滤布滤池工艺”，污泥处理工艺采用带式压榨脱水一体机浓缩脱水，消毒工艺采用紫外线消毒。工程于2015年6月动工开建，2017年10月初建成并进入试运行；2017年11月，由新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司开展竣工验收监测工作，并分别于2017年11月20日—21日、2017年12月8日对该项目的废气、噪声、废水、固废等污染源排放现状和各类环保设施进行了现场监测及环境管理检查，依据验收结论，企业自主环境保护验收部分主要污染物达标排放，环境保护设施验收合格，符合建设项目竣工环境保护验收条件，经验收工作组评议，同意通过竣工环保验收；2018年9月，该项目固体废物及噪声污染防治设施通过原昌吉州环境保护局竣工环保验收，工程总体验收工作完成。

吉木萨尔县污水处理厂竣工验收监测期间，污水处理厂排出的废水中，各项污染物日均值浓度均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准的要求。出水水质各项指标均满足设计标准要求。各项主要污染物SS、COD、BOD5、NH3-N、TP平均去除率均满足要求。

吉木萨尔县污水处理厂设计处理能力30000m3/d，目前实际建设规模为处理污水量10000m3/d。本项目施工期新增生活污水量0.84m3/d，占污水处理厂实际处理能力比例很小，项目生活污水处理方案依托可行。

8.3 吉木萨尔县生活垃圾填埋场
本项目钻井期生活垃圾经收集后清运至吉木萨尔县生活垃圾填埋场处置，本项目新建井场距吉木萨尔县垃圾填埋场约76.55km。吉木萨尔县生活垃圾填埋场位于吉木萨尔县县城西北约9.5km处，乌奇公路北约7km处，吉木萨尔县至三台镇乡道北约2km处。2010年8月11日，原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具《关于吉木萨尔县生活垃圾处理工程环境影响报告书的批复》（新环函评价〔2010〕452号）。2015年9月29日昌吉回族自治州环境保护局（现昌吉回族自治州生态环境局）以昌州环函〔2015〕358号文对吉木萨尔县生活垃圾处理工程作出竣工环境保护意见，同意通过竣工环境保护验收。

垃圾填埋场工程于2014年11月建成后正式投入使用。该填埋场生活垃圾清运处理量100t/d。有效库容63×104m3，服务年限11年，处理工艺为卫生填埋，渗滤液经场底收集系统排至渗滤液收集池，经处理后回喷垃圾堆体；填埋气经导气石笼收集后导出。填埋场底部和边坡采取严格防渗的设计方案。

本项目钻井期产生的生活垃圾总量约6.30t，在井场及生活营地分别设置生活垃圾收集箱，集中收集后送至吉木萨尔县生活垃圾填埋场填埋处置。本项目生活垃圾产生量占生活垃圾填埋场处理能力比例很小，根据调查，吉木萨尔县生活垃圾填埋场正常运行，生活垃圾处理依托方案可行。

8.4 新疆中建环能北庭环保科技有限公司
本项目废弃油基钻井液、油基岩屑、含油污泥、废矿物油等危险废物委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置，新疆中建环能北庭环保科技有限公司位于吉木萨尔县北三台循环经济工业园区，中心地理坐标为：东经88°43′15.688”,北纬44°7'55.219”。距离本项目直线距离50.65km，采用热相分离工艺年处理油基岩屑、含油污泥、油泥渣20万吨，使用三套处理规模为8t/小时的热相分离处理装置。已与2024年5月17日取得《关于新疆中建环能北庭环保科技有限公司含油废物资源化处置项目环境影响报告书的批复》新环审〔2024〕109号，并于2024年11月26日完成竣工验收。
本项目废油基钻井液约302.63t，油基岩屑产生量14105.74t，废矿物油产生量约2t，废气防渗膜少量，新疆中建环能北庭环保科技有限公司日处理量为547.95t/d，本项目危险废物的产生量约为36.95t/d，仅占新疆中建环能北庭环保科技有限公司含油危险废弃物处理能力的6.74%。新疆中建环能北庭环保科技有限公司可满足本项目的危险废弃物处理需求，依托可行。

	总平面及现场布置
	1 钻井期井场平面布置

钻井期井场布置依据《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）相关要求，设有柴油储罐、发电机房、不落地系统、泥浆储罐区、岩屑储罐区、值班房等。钻井期生活污水由移动式环保厕所收集，由第三方污水拉运单位定期拉运至吉木萨尔县污水处理厂处置。钻井岩屑、泥浆经不落地系统处理实现固液分离，分离后的液相回用，分离后的固相（岩屑）临时贮存在井场内的岩屑储罐，水基岩屑交由第三方公司处置；油基岩屑委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。井场各设1处危废临时贮存点，危险废物分区暂存在井场设置的危险废物贮存点，机械设备产生的机械设备废油由钻井单位用专用罐集中收集，危废定期由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。井场内各设1个柴油储罐，存储钻井用柴油，20m³/个，最大储存量约16.7t，地坪基础防渗。罐区周围3m内所有电器采取防爆处理。
2 试油期井场平面布置

试油期井场布置发电机房、采出液储罐、试油废水罐、值班房等设施并设置紧急集合点等。每个井场内设置1个60m3采出液临时储罐由罐车拉运至康探 001H 拉油站。洗井废水和压裂返排液进入试油废水罐，采用试油废水罐收集后运至康探 001H 拉油站污水处理系统处理达标后回注油藏。
3 防渗设计

本项目井场中发电机房、不落地设备、岩屑储罐、各类罐体罐基础和危废贮存点采取重点防渗；材料房和移动厕所等采取一般防渗；其他区域采取简单防渗，采取一般地面硬化，防渗材料参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相应防渗要求执行。

4 临时工程平面布置

本项目在井口周边各设1个井场（总占地49970m2），各井场和临时道路附近各设1处生活营地（总占地9900m2），根据井场位置和周围已建道路情况修建临时道路（临时道路总长14.57km）。

5 土石方平衡

各井场和探临道路平整过程中需要对占地范围内表土进行剥离，剥离后用砂石料对井场和探临道路进行铺垫，剥离表土单独堆放，用于完井后临时占地的恢复，无弃方产生。土石方平衡分析具体如下：

钻前工程挖方作业为井场及探临道路平整、铺垫过程中表层土的剥离，表层土剥离厚度约0.2m，本项目6口井临时占地总面积为160209m2，计算可得本项目总挖方量约为32041.8m3。

其中，挖方主要发生在井场平整、生活营地整平、临时道路修筑过程中表层土剥离及局部场地整形等工程部位；填方主要用于井场铺垫、生活营地整平、临时道路路基铺垫及施工结束后的场地恢复等工程部位。项目土石方在施工范围内综合平衡，剥离的清洁表土全部用于后期场地恢复和表土回覆，无弃方外排，原则上不涉及借方。如施工过程中局部道路铺垫需补充少量砂砾料，由建设单位从合法料场购买，不单独设置取土场。
临时堆土场设置情况 为确保剥离的清洁表土不被施工产污环节污染，本项目临时堆土场的设置严格遵循“源头避让、物理隔离、防护到位”的原则：

选址布局（源头避让）：临时堆土场规划设置在井场上风向或地势较高的边缘区域。在平面布置上，堆土场与泥浆罐区、岩屑储罐区、危废暂存间等高风险产污单元保持10m以上的安全隔离距离，严禁在泥浆循环系统旁堆放表土，从源头上杜绝泥浆喷溅或废液漫流污染表土。

堆存与防护措施：

表土剥离：钻前施工时，对井场及道路占用范围内的表层土（约0.2m厚）进行剥离，单独运至临时堆土场集中堆放，严禁与下层生土或钻井岩屑混合。

隔离防护：堆土场周边设置临时土埂或围堰，防止雨水径流冲刷导致水土流失，同时也防止井场内的雨污水流入堆土区。

抑尘措施：堆土表面采用防尘网（密目网）进行全覆盖，防止大风天气产生扬尘。

警示管理：设置“表土存放区”标识牌，严禁施工人员向土堆上倾倒垃圾、废油或废渣。

恢复利用：完井后，该部分未受污染的清洁表土将全部回铺于井场和道路，实现土石方内部平衡，无弃方外排。

项目土石方平衡见下表。

表2-14 土石方平衡一览表 单位：m3
类别

挖方

填方

借方
弃方
数量
去向
合计
32041.8
32041.8
0
0
/



	施工方案
	施工分为钻前作业、设备进场，钻井施工、试油作业、地貌恢复。其环境影响因素主要来源于钻井、油气测试等各工艺过程，主要包括生态影响，以及排放的污染物质导致的环境污染。
1 钻前作业 

钻前作业主要包括井场、道路以及生活营地占地清理平整，设备入场等，预计钻前工程约为3天。具体工艺流程如下：

（1）钻前整理场地，并保证全套钻井设备达到相关的安装标准。

（2）在钻机安装的过程中，注意保护井口设备。

（3）要求天车、转盘、井口三点成一条铅垂线，误差小于10mm；确保在施工过程中不偏磨井口套管及井控设备。

（4）设备运转正常，安全装置灵活好用。各种仪器仪表准确灵敏好用。

（5）钻具在入井前必须用通径规通径。

（6）对所有的下井钻具进行外观检查和超声波探伤，准确丈量钻具，钻具记录上注明内外径、扣型，特殊工具要画草图。

（7）钻前道路以能通重型车为标准修建，修建为简易砂石路。

2 钻井工程 

钻井时采用旋转的钻头给所钻的地层一定的压力，使钻头的牙齿嵌入地层，然后旋转钻头，利用旋转钻头的扭矩来切削地层，并用循环的钻井液将钻屑带出井眼，以保证持续钻井。

钻井时井筒排出的钻井泥浆及岩屑进入泥浆不落地循环系统，该系统设置振动筛、除砂器、除泥器、离心机四级处理，经四级处理后，岩屑与钻井液完全分离，钻井液返回井筒，岩屑临时贮存在井场内的岩屑储罐，岩屑交由第三方有资质的公司处置。

（1）钻井井口产生的钻井泥浆、岩屑混合物经振动筛、除砂器、除泥器、离心机四级实现初步分离，分离出的液相用于钻井液配制。分离出的混合物进入收集箱待进一步处理。

（2）收集箱中的混合物经不落地系统进一步固液分离，由有资质的单位进行无害化处理，自行利用。

（3）防渗膜由施工队回收利用，废弃防渗膜交由新疆中建环能北庭环保科技有限公司处理。

固井是在已钻成的井眼内下入套管，然后在套管与井壁之间环孔内注入水泥浆将套管和地层固结在一起的工艺过程，可防止复杂情况以保证安全继续钻进下一段井眼或保证顺利开采生产层中的油、气。

固井工程包括下套管和注水泥两个过程。下套管就是在已经钻成的井眼中按规定深度下入一定直径、由某种或几种不同钢级及壁厚的套管组成的套管柱。注水泥就是在地面上将水泥浆通过套管柱注入井眼与套管柱之间的环形空间中的过程。固井的主要目的是封隔疏松的易塌、易漏地层；封隔油、气、水层，防止互相窜漏。固井作业的主要设备有水泥搅拌机、下灰罐车、混合漏斗和其他附属安全防喷设备等。

另外，现场施工前根据实际情况要做水泥浆配方及性能复核试验，同时，如果是钻井中井漏严重，则应考虑采用双凝水泥浆体系固井，从而提高固井质量，防止因为井漏事故造成地下水环境污染。

3 试油工程 

当钻至井目的层后，对油气井进行试油作业，试油就是利用专用的设备和方法，对通过地震勘察、钻井录井、测井等间接手段初步确定的可能含油（气）层位进行直接的测试，并取得目的层的产能、压力、温度、油气水性质以及地质资料的工艺过程。如钻孔在目的层遇到裂隙发育，则不需进行射孔、酸化、压裂等工作，钻孔在目的层未遇裂隙，则需进行射孔，用射孔枪打开产层，用酸化压裂液清洗裂隙，酸化目的层。

试油作业包括通井（用钻杆或油管带通井规下入井内，清除井壁上附着的固体物质，如钢渣、固井残留水泥等，同时检查套管是否有影响试油工具通过的弯曲等）、洗井（使用泵注设备，利用洗井液，通过井内管柱内外循环，清除套管壁杂物等，每口井洗井1次）、射孔（利用专用设备和射孔枪，对套管和井壁进行射孔，建立地层与井筒之间的通道）、压裂（用泵车将压裂液挤入目的层，当把目的层压出许多裂缝后，加入支撑剂，如石英砂等，充填进裂缝，提高目的层的渗透能力，每口井进行1次压裂作业）等操作，试井前安装井口各种计量设备、油气两相分离设备，采出液临时储罐等。如有油气资源，则产出液经两相分离器分离后，采出液进入临时储罐，拉运至康探 001H 拉油站，伴生气由放散管燃烧放散。

在钻井施工完毕后，对目的层进行试油作业，对含油情况进行直接测试，并取得目的层的产能、压力、温度、油气水性质以及地质资料的工艺过程。
其中压裂工艺具体为：泵注桥塞射孔连作→压裂→焖井→排液→测试生产。
4 钻后工程 

测试完井后。要换装井口装置，有油时井口需换装采油树，其余设施将拆除、搬迁，钻井液材料全部进行回收，井场无遗留，对钻井过程中产生的各类废物进行清理，并进行产能建设工程的环境影响评价，若该井无开采价值，则将井口用水泥封固，并对临时占地进行平整恢复。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1 生态环境现状调查与评价

1.1 生态系统调查与评价

1.1.1生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》。工程所在区生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标见表3-1。

表3-1  项目所属生态功能区具体情况

松2井、松3井、阜康15井
生态功能分区单元
生态区
Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区
生态亚区
Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区
生态功能区
28. 阜康—木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区
隶属行政区
新疆昌吉州阜康市
主要生态服务功能
农牧业产品生产、人居环境、荒漠化控制
主要生态环境问题
地下水超采、荒漠植被退化、沙漠化威胁、局部土壤盐渍化、河流萎缩、滥开荒地
生态敏感因子敏感程度
生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀轻度敏感，土地沙漠化中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感
主要保护目标
保护基本农田、保护荒漠植被、保护土壤环境质量
主要保护措施
退耕还林（草），禁止开采和放牧，禁止开荒
适宜发展方向
维护固定、半固定景观与植被，防止土地沙漠化
松1井
生态功能分区单元
生态区
Ⅱ 准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区
生态亚区
Ⅱ₃ 准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区
生态功能区
23. 古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区
隶属行政区
新疆昌吉州阜康市
主要生态服务功能
沙漠化控制、生物多样性维护
主要生态环境问题
人为干扰范围扩大、工程建设引起沙漠植被破坏、鼠害严重、植被退化、沙漠化构成对南缘绿洲的威胁
生态敏感因子敏感程度
生物多样性及其生境高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤侵蚀高度敏感、土壤盐渍化轻度敏感
主要保护目标
保护沙漠植被、防止沙丘活化
主要保护措施
对沙漠边缘流动沙丘、活化沙地进行封沙育林、退耕还林（草），禁止樵采和放牧，禁止开荒
适宜发展方向
维护固定、半固定沙漠景观与植被，治理活化沙丘，遏制蔓延
本项目建设不占用基本农田、基本草原，临时占地结束后恢复原始地貌，控制施工范围保护区域荒漠植被，保护区域土壤环境质量，符合生态功能区划。

1.1.2 新疆维吾尔自治区主体功能区规划
本项目所在区域属于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》国家级重点开发区域中的天山北坡地区。根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》，用地周围无国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区以及其他类型禁止开发区的核心保护区域。项目建设不会占用生态功能保护区；本项目用水量较少，钻井采用“钻井泥浆不落地技术”，分离出的液相循环使用，不外排，符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》限制开发区域提出的开发管制原则。

1.2 植被调查

根据现场调查和查阅相关资料，评价区所在区域植被以温带荒漠植被为主，无乔木植被分布，主要为旱生、超旱生灌木、半灌木及草本植物，植被分布不均，整体呈斑块状分布，受地形和水分条件影响显著，主要植被类型为梭梭柴，按中国植被自然地理区划划分，本项目属于新疆荒漠区。该油田区植被在世界植被区划中属亚非荒漠区，在中国植被区划中属新疆荒漠区、北疆荒漠亚区、准噶尔荒漠省、乌苏—奇台州。自然植被以荒漠植被矮小灌木为主，项目评价区域内占优势的植被为小蓬，整个区域植被覆盖度在5%～15%之间。本项目占地范围内有极少量的梭梭分布，其覆盖度小于5%，植株一般高0.5m～1m。根据《国家重点保护野生植物名录》（2021年）、《新疆国家重点保护野生植物名录》（2022年）、《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（2024年），项目区无国家及自治区级重点保护野生植物。
1.3 野生动物现状调查与评价

本油田区的动物区系类型属古北界、中亚亚界、蒙新区、西部荒漠亚区、准噶尔盆地小区。主要分布有适于荒漠及荒漠草原和人工绿洲生活的动物。爬行动物的蜥脚类种数较多，如荒漠麻蜥、快步麻蜥、变色沙蜥等，东方沙蟒、游蛇、花脊游蛇，多出现在绿洲和戈壁。鸟类中毛腿沙鸡、小嘴乌鸦、寒鸦、原鸽、斑鸠、凤头百灵、漠鸠鸟、红尾伯劳、沙百灵、粉红椋鸟等较为常见。在绿洲中，喜近人类的麻雀、楼燕、家燕、戴胜、杜鹃、斑鸠等很易见到，有时如紫翅椋鸟等可形成数百只的庞大群体。子午沙鼠、大沙鼠、小家鼠等啮齿动物在该区分布很广，数量较大，蒙古兔在这里较为常见，小家鼠、褐家鼠、林姬鼠、田鼠数量较多。

根据《国家重点保护野生动物名录》（2021版）和《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）》（新政发〔2022〕75号），评价区主要野生动物有荒漠沙蜥、快步麻蜥、小五趾跳鼠、大沙鼠和子午沙鼠。本项目评价区主要野生动物及分布情况别见表3-2。

表3-2  评价区主要野生动物调查结果统计表

中名

学名

保护级别
分布

荒漠区

1

荒漠沙蜥

Phrynocephalus przewalskii

“三有”
++

2

快步麻蜥

Eremias velox

“三有”
+

3

小五趾跳鼠

Scarturus elater

“三有”
-

4

大沙鼠

Rhombomys opimus

“三有”
-

5

子午沙鼠

Meriones meridianus

“三有”
-

注：++多见，+少见，—偶见

1.4 土壤现状调查与评价

本项目所在区域，松1井区土壤类型以风沙土为主，松2井、松3井及阜康15井区域土壤类型以灰漠土为主。

松1井区内土壤以地带性风沙土为主，占区域土壤总面积的95%以上，根据沙丘固定程度，可细分为固定风沙土、半固定风沙土、流动风沙土3个亚类。固定风沙土主要分布于沙丘下部、丘间洼地及沙漠南缘绿洲过渡带，是区域内稳定性最强的土壤类型。该类土壤地表发育完整的荒漠生物结皮，以藻类、地衣为主要组成，有效增强了土壤结持性，减少沙粒迁移。半固定风沙土是本区分布面积最广的土壤亚类，主要分布于沙丘中部、缓起伏沙垄全域，是区域土壤的主体类型。该类土壤地表断续发育荒漠生物结皮，结皮覆盖率30%～60%，沙粒活动性中等。

松2井、松3井及阜康15井的灰漠土是石膏－盐层土中稍微湿润的类型，分布在漠境边缘地带内蒙古河套平原、宁夏银川平原的西北角，新疆准噶尔盆地沙漠的南北两边山前倾斜平原、古老冲积平原和剥蚀高原地区，甘肃河西走廊的西段也有一部分，实际分布的面积并不大。新疆准噶尔盆地的北边、南边均与棕钙土连接，中心部分为固定、半固定风沙土组成的古尔班通古特沙漠。

1.5 土地利用现状调查与评价

根据建设单位提供的土地利用类型资料可知，并参照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），以确定本工程区域的土地利用类型。本项目临时占地范围内的土地利用类型为灌木林地、其他草地，河流水面，农村道路和沟渠土地现状以自然状态为主，呈典型的干旱荒漠，占地类型主要为其他草地（49281m2）和灌木林地（110477m2），临时道路占地中有农村道路（166m2），沟渠（137m2），河流水面（148m2）。其中河流水面是季节性滩涂冲沟，为间歇性、季节性河道，无常年流水，平时以裸露滩涂为主。结合冲沟现状及工程影响特征，严格遵循“保护优先、预防为主、防治结合、恢复为辅”的原则，本项目仅临时道路通过，要求施工单位制定保护措施，确保冲沟的自然形态、泄洪功能及生态功能得到有效保护。
本项目不占用农田耕地，但阜康15井西南方向250m处有浇水耕地，通过采取施工扬尘控制、废水与泥浆防渗收集、运输路线管控、水土流失防治、灌溉系统保护等措施，可有效降低工程对周边普通浇水耕地的间接影响。
1.6 水土流失现状调查与评价

本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市，根据《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号）：全疆共划分了2个自治区级重点预防区，4个自治区级重点治理区。本项目所在区域为新疆维吾尔自治区级水土流失II2天山北坡诸小河流域重点治理区，该区总面积为90496km2。结合项目区地理位置、地形地貌和气候环境特点，确定项目区水土流失类型主要为风力侵蚀。

根据《新疆维吾尔自治区2025年水土保持公报》，昌吉回族自治州水土流失面积45596.02km2，侵蚀类型主要有水力侵蚀、风力侵蚀。其中风力侵蚀面积为41499.24km2，占水土流失面积的91.02%；水力侵蚀面积为4096.78km2，占水土流失面积的8.98%。

本项目松2井、松3井及阜康15井，位于非沙化土地，松1井位于固定沙地。

2 区域环境质量现状

2.1 环境空气质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本环评达标区判定选用中国环境监测总站发布的阜康市2024年环境空气质量状况。空气质量达标判定详见表3-3。

表3-3  2024年阜康市基本污染物监测结果表（单位：μg/m3）

项目
平均时段
现状浓度
标准值
占标率（%）
达标情况
SO2
年平均
7
60
11.70
达标
NO2
年平均
30
40
75.00
达标
PM10
年平均
70
60
116.67
未达标
PM2.5
年平均
40
30
133.33
未达标
CO

24小时平均第95百分位数
1.8
4
45.00
达标
O3
8小时平均第90百分位数
134
160
83.70
达标
根据表3-2对基本污染物的年评价指标分析结果，阜康市2024年基本污染物PM10占标率116.67%，PM2.5占标率133.33%不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准要求，项目所在区域为环境空气质量非达标区。项目区域超标原因主要是当地气候条件较差，干旱少雨、多浮尘、大风天气引起的。

为切实做好阜康市环境保护工作，进一步改善环境空气质量，阜康市人民政府陆续召开空气质量攻坚动员会，全面落实党中央、国务院及自治区、州党委、政府生态环境保护工作部署，将年度目标任务分解细化，构建起“市级统筹、部门联动、乡镇落实”的三级责任体系。通过加强“乌—昌—石”区域大气污染联防联控工作，形成“乌—昌—石”区域兵团、地方大气污染防治齐抓共管的局面，协同促进区域空气质量的改善，提升环境空气质量，全面强化扬尘污染管控。

2.2 水环境质量现状

本项目松2井区东侧150m有季节性冲沟，属于阜康市北部荒漠区的间歇性洪水通道，在枯水期完全干涸，仅在夏季暴雨和融雪期短暂过流，长期表现为裸露滩涂，项目施工期在枯水期，且仅临时道路通过冲沟，施工结束后恢复。本项目钻井期间钻井废水循环利用，洗井废水和压裂返排液由储罐储存依托康探001H拉油站处理达标后回注，生活污水排入井场环保厕所，钻井结束后清运至吉木萨尔县污水处理厂处理。本项目无外排污废水且在施工现场布置防渗措施，与地表水体无水力联系，本次未对地表水环境进行现状评价。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中4.1 一般性原则要求：“根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类（地下水导则 附录A）。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。”本项目属于矿产资源勘查活动，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，故项目不开展地下水监测。

2.3 声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，无需监测声环境保护目标质量现状。

2.4 土壤环境质量评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附表A.1 土壤环境影响评价项目类别中无矿产资源地质勘查行业，本工程为109 矿产资源地质勘查（含勘探活动和油气资源勘探），“行业类别”属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不需要进行土壤环境影响评价，仅进行简要的定性分析。



	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，无与本项目有关的污染和环境问题。

	生态环境保护目标
	1 环境保护目标

参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《环境影响评价技术导则陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）等相关导则要求，本项目大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境、环境风险均不设评价范围，生态评价范围为井场和生活营地周围50m范围、临时道路两侧外延300m；声环境评价范围为井场外延200m的范围，根据现场调查，本项目占地类型主要为其他草地和灌木林地，阜康15井西南方向250m有浇水耕地，施工采取对应的保护措施，可保护耕地及农作物不受本项目施工影响，周边300m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区、人群较集中的区域，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；周边200m范围内无声环境保护目标；本项目环境保护目标具体情况见表3-4。
表3-4  主要环境敏感目标

要素
环境保护
目标
与项目区的关系
保护要求
大气环境
项目区大气
井场区
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准
生态环境
水土流失重点治理区
井场占地
保护项目区域荒漠生态系统完整性和稳定性，保护土壤环境质量，做好植被恢复与水土保持工作，使项目区现有生态环境不因本项目的建设受到破坏
植被
落实工程占地周边生态环境保护措施，施工结束后逐渐恢复到自然状态
动物
保护生境不被破坏，禁止捕杀野生动物
季节性冲沟
保护冲沟的自然形态和泄洪功能。

土壤
浇水耕地
阜康15井场西南250m
施工过程中严格执行降尘，污水储运和防渗等措施，保护农作物不受施工影响
水环境
地下水
井场
确保地下水不受污染
2 保护要求

（1）保护项目所在区域的空气质量，保持现有空气质量级别，不因本项目的建设降低环境空气质量；

（2）保护项目所在区域地下水质量保持在现有水平，不受本项目所排废水的影响；

（3）保护项目区声环境质量现状，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类声环境功能限值；

（4）生态环境保护目标：本项目需要保护项目区生态环境，使项目的建成不对项目区生态环境产生不利影响；

（5）土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）控制。

	评价

标准
	1 环境质量标准

（1）大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值2.0mg/m3执行；

（2）声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准限值；

（3）土壤环境：土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值要求；

（4）地下水环境：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

2 污染物排放标准

（1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的颗粒物无组织排放限值；

（2）试油期无组织非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放限值要求；硫化氢排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级浓度要求0.06mg/m3。
（3）洗井废水和压裂返排液执行《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）表1推荐水质主要控制指标要求；

（4）柴油发电机无组织废气执行《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）；

（5）施工期施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1排放限值；

（6）水基钻井岩屑执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求；

（7）油基岩屑、含油污泥执行《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》（DB65/T3999-2017）标准要求；

（8）钻井固体废物执行《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）标准要求。

	其他
	无


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	施工期主要污染环节和因素：

本项目对环境的污染主要存在于钻井期、试油期三废排放，主要环境影响因素见表4-1。

表4-1  本项目主要环境影响因素

阶段
污染物
产污环节
污染因子
钻井期
废气
柴油机和柴油发电机
SO2、NOx、CO、总烃、PM10、PM2.5
施工扬尘、水基钻井岩屑暂存扬尘
颗粒物
燃油机械废气、运输车辆尾气、柴油卸车及储存、油基岩屑储罐
总烃
废水
生活营地生活污水
COD、SS、氨氮、BOD5
噪声
动力设备、施工作业
等效连续A声级
固体废物
钻井井场
水基岩屑、油基岩屑、机械设备废油、废弃防渗膜
生活营地
生活垃圾
试油期
机械排放废气和运输车辆尾气
伴生气燃烧放空
SO2、NOx、颗粒物
柴油发电机
SO2、NOx、CO、总烃、PM10、PM2.5
临时储罐和采出液装载
总烃
废水
井下作业废水（洗井废水、废压裂返排液）
SS、石油类
噪声
动力设备、井下作业
试油机械噪声
固废
井下作业
废弃防渗膜
1.生态环境影响分析
1.1生态环境影响因素及类型

本项目施工过程中不可避免地会对周围生态环境造成不同程度的污染和破坏。

（1）生态环境影响类型

①占地对地表土壤、植被影响

井场、道路施工占地范围内土壤翻出、植被清除，将破坏地表原有稳定砾石层，加剧风蚀，改变原有生态系统结构和功能，属暂时性影响。施工完成后，临时性占地和影响将消除，使被破坏的生态环境逐步恢复。预探井封井前井场将会在原来连续分布的生态环境中形成生态斑点，产生地表温度、水分等物理异常，以及干扰地面植被和野生动物繁殖、迁移和栖息，长久影响生态环境的类型和结构。

②污染物排放对生态环境的影响

本工程污染源集中在钻井工程，其分布广、排放源强小，污染因子简单，具有影响的全方位性、综合性的特点，其对生态环境影响的途径和程度取决于水环境、空气环境、声环境被污染的程度和固废的产生量及处置方式。

（2）生态环境影响因素

环境影响因素识别实际上是对主体的识别，包括主体工程和辅助工程。对于本项目，主要从钻井工程分析环境影响因素。

本项目包含 4 口预探井钻前平整、井场开挖、临时便道修建等土石方作业，施工涉及原生表层土壤剥离、场地开挖土石方堆存、后期回填复垦全过程。本项目总土石方量为32041.8m3，剥离表土暂存于井场堆土区，待施工结束后分层回填。表层土附着区域耐旱灌木、草本、苔藓等荒漠原生植被，剥离作业会直接清除施工范围内全部植被，局部原生植被斑块永久损毁，土石方回填后平整场地，恢复原始戈壁地形并进行生态恢复，可减轻土石方作业的生态影响。
本项目井场的平整会产生土方的扰动；钻井过程中废物的排放、钻井机械的运输等施工活动均可对地表原生结构造成破坏，对生态环境带来不利影响。在井场选址过程中，应尽量选择动土作业量小的地段，场地平整所产生的土方随地势进行处置，尽可能填入低洼地带；采用钻井泥浆不落地技术；井场材料整齐堆放，严格管理，不得随地洒落，完井后全部回收外运；本项目临时道路14.57km，道路修建过程中会破坏土壤结构和地表植被，缩减动物生境，对小型爬行动物的生境产生切割作用，同时，车辆碾压与噪声干扰，均会对野生动物生活繁殖产生不利影响。本项目道路工程距离较短，施工期合理划定运行线路，不得随意开行便道，以减少对地表原生结构和植被的破坏，可有效减轻道路施工过程对生态环境的影响。

1.2对植被的影响分析

（1）工程占地对植被的影响

工程占地包括井场、入场道路和施工营地等临时占地，对植被的影响主要表现在施工期，主要影响形式是对土地的占用以及施工阶段清场过程中对地表植被的清理及施工过程中地碾压。

在井场、道路施工过程中土地被扰动，地表植被基本被毁。施工结束后重新回到原来的自然状态，但地表植被及地表结构却发生了变化。地表保护层被破坏后，其稳定性下降，防止水土流失的能力也随之下降。

（2）人类活动对植被的影响

项目施工过程对植被的影响主要表现在人类和机械对植物的践踏、碾压和砍伐，使原生植被生境发生较大变化。区域单位面积上人口密度的增加将导致工程开发范围内及边缘区域地表土壤被践踏、自然植被减少。

评价区植被分布不均匀，覆盖度较低，人类活动对该区域天然植被产生的不良影响非常有限。

由于项目地点远离城市干线，交通事故发生的概率极小，且造成的污染有限。相对于整个开发区域而言，事故均发生于一个较小的范围内，事故发生后及时清理事故污染，交通事故不会对整个区域植被产生明显不利影响。

（3）生物损失量核算

本项目占地类型主要为其他草地、灌木林地、河流水面、农村道路和沟渠区域植被类型为荒漠植被，平均覆盖度约10%，主要物种为红砂、盐生草、骆驼蓬、白皮锦鸡儿等。由于施工期进行表土剥离和平整，将导致占地范围内的生物量全部损失（按100%损失率计算）。结合吉木萨尔县所处准噶尔盆地南缘荒漠/半荒漠生态区的本底调查资料及相关文献，本项目所在区域属于典型的干旱区植被，植被稀疏，单位面积生物量相对较低。经类比取值，各类用地的单位面积生物量（干重）分别取值为：其他草地约 0.8t/hm2，本项目临时占地总面积为160209m2，其他草地占地面积约为49281m2，生物损失量约为3.94t，灌木林地占地面积为110477m2，整体植被覆盖率较低，灌木林地生物量按照750kg/hm2计算，生物损失量约为8.29t。

本项目施工结束后如发现该井不具有开发价值或目的层不含油，则进行封井，恢复种植。占地范围内植被覆盖度较低，且随着施工期的结束，被开挖部分将覆土回填，可以减少临时占地对植被的破坏程度。本次环评要求在井场、入场道路等临时占地选址过程中，应尽量选择动土作业量小的地段，场地平整所产生的土方随地势进行处置，尽可能填入低洼地带。施工结束后即对占地进行植被恢复；运输车辆沿道路行驶，禁止乱压乱碾，只要加强施工管理，项目实施不会对项目区的生态环境造成太大影响。

（4）突发性事故对植被的影响

项目施工过程中对生态环境造成严重破坏的主要事故类型为原油和含油污水泄漏，其产生的污染物排放均会对评价范围内的植被造成不同程度的影响，影响程度与发生事故时泄漏的油量及是否发生火灾有很大关系。植被体上附着的原油越多，植物死亡率就越高，而且草本植被比乔、灌木更敏感，更易受到致命的影响。如果发生火灾，则植被的地上部分会完全被毁，但如果土壤环境未被破坏，第二年植被将会重新生长。

交通事故通常发生在道路两旁，发生的概率及影响范围均极小，仅对路边很小范围的植被产生严重污染。相对于整个开发区域而言，事故均发生于一个较小的范围内，且可通过对原油的及时清理而减轻其影响，不会对整个区域植被产生明显不利影响。

1.3 对野生动物影响分析

本项目施工对野生动物的生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目的占地，使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源的减少。

（1）施工期对野生动物的影响

井场建设、钻井过程中，由于机械设备的轰鸣惊扰，人群活动的增加，鸟类和哺乳类动物将远离施工现场，使区域内单位面积上的动物种群数量下降，但此类影响对爬行类和小型啮齿类动物的干扰不大。一些伴人型鸟类如麻雀、乌鸦等，一般在离作业区30m以外活动，待无噪声干扰时较常见于人类生活区附近。因此，随着钻井、试油各个过程的变化，该区域内野生动物的种类和数量将发生一定的变化，原有荒漠型鸟类和哺乳类将逐渐避开人类活动的干扰迁至其他区域，而常见的伴人型野生动物种类有所增加。施工完成后，施工人员撤离作业区域，区域内的人为活动逐步减少，野生动物将逐步回归原有生境。

（2）事故对野生动物的影响

发生事故时常常导致原油及天然气的泄出和渗漏，从而可能影响工程区域内的野生脊椎动物的生存环境。事故类型的不同，对野生动物的影响范围和程度也有所不同。当发生井喷事故时，井场周围200m～500m范围以内的各种小型脊椎动物会因躲避不及造成死亡，局部区域可能影响到的只是一些啮齿类动物、爬行动物和小型鸟类，对大中型动物，特别是对保护动物不会造成影响。如果发生火灾事故，由于生态环境及空气环境的变化，短时间内会使事故周围动物的分布数量下降。

（3）对野生动物生境的影响

区域内各种野生动物经过长期的适应已形成较稳定的取食、饮水、栖息活动范围和分布，施工占地将使原有野生动物的分布、栖息活动范围受到压缩。人为活动的干扰使得区域上空活动的鸟类相对于未干扰时有所减少，而使得局部地段二、三级营养结构中的爬行类（啮齿类）和昆虫类数量有所增加或活动频度增大。这些占地影响对地面活动的野生动物种类产生隔离作用，使原分布区内的种类向外扩散，而钻井作业结束后，随着人类活动和占地的减少，原有生境将逐步恢复，野生动物对新环境适应后其活动和分布范围亦将恢复。

1.4 对土壤的影响分析

本项目属于“矿产资源地质勘查（含勘探活动和油气资源勘探）”，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价，本次环评仅作简单分析。

（1）工程占地影响分析

本项目占地主要为井场、施工营地及临时道路，施工期扰动总面积达160209m2，均为临时占地。主要危害是破坏了地表结构，增加了土壤风蚀量和沙漠化的可能性。

在进行井场施工时，将对作业范围内的土壤表层进行干扰和破坏，土壤表层结构（包括紧实度）、肥力将受到影响，土壤易受到侵蚀。

当施工结束后，人为活动的范围缩小，将使受到破坏的地表逐渐得到恢复，风蚀和荒漠化影响将随着天然植被的恢复逐渐得到控制。

（2）固体废物对土壤环境的影响

在钻井过程中会产生钻井岩屑，本项目采用泥浆不落地技术，可以有效减缓钻井岩屑对土壤的影响范围和程度。

（3）事故状态下对土壤环境的影响

井喷是油田开发过程中的意外事故，钻井和井下作业中均可能发生井喷。一次井喷可抛洒大量的天然气和原油，其中的轻组分挥发，而重组分油对土壤有一定的影响。井喷会造成大量原油覆盖在土壤表层，使土壤表层的土壤透气性下降，理化性状发生变化，对影响范围内的土壤表层造成严重的污染。

井喷持续时间越长，对土壤造成的污染越严重。但根据已有的相关资料，井喷事故主要影响事故区域内的表层土壤。

1.5 对其他草地的影响分析

井场、生活营地、道路等占地范围内的草地征用应按照地方征地补偿标准进行，本项目已办理征地手续。施工作业时尽量避开草地茂密区域，最大程度地保护沿线的草业生态环境，建设单位须取得当地林草主管部门许可后方可开工，在规范施工以及严格按照林草部门的要求对占用草地采取相应补偿措施后，本项目的建设对区域草地的影响在可接受范围内。

1.6 对灌木林地的影响分析

井场与道路占地范围内的灌木林地征用应按照地方征地补偿标准进行，本项目已办理征地手续。施工作业时尽量避开林地茂密区域，最大程度地保护沿线的草业生态环境，建设单位须取得当地林草主管部门许可后方可开工，在规范施工以及严格按照林草部门的要求对占用林地采取相应补偿措施后，本项目的建设对区域林地的影响在可接受范围内。

1.7对浇水耕地的影响分析

施工范围严格控制在规划红线内，不改变现有耕地利用格局、不破坏原有灌溉体系。施工期间无碾压、侵占耕地行为，不会造成耕地面积减少、耕作层破坏及农作物直接损毁，对区域耕地资源及农业生产格局无明显不利影响。

钻井平整、土方堆放、车辆运输、钻井作业过程会产生施工扬尘，在风力作用下可沉降至周边浇水耕地农作物叶面及表层土壤。扬尘覆盖作物叶片会影响光合作用、呼吸作用，轻度抑制农作物正常生长；同时降尘累积会轻微改变表层土壤孔隙结构。

本项目预探井工程不占用耕地，井场及施工活动区均布置在荒漠或未利用地范围内。通过采取施工扬尘控制、废水与泥浆防渗收集、运输路线管控、水土流失防治、灌溉系统保护等措施，可有效降低工程对周边普通浇水耕地的间接影响。项目施工期对周边耕地的影响是短期、可逆的，施工结束后影响可消除，对区域农业生产的影响可接受。

1.9 对农村道路和沟渠的影响

施工车辆（钻井设备、运输车辆）频繁通行，可能造成路面磨损、压痕、局部破损，影响村民正常出行；临时便道接入现有道路时，若未设置交通警示，易引发安全隐患。施工期临时占地可能会破坏沟渠周边的植被，扰动沟渠岸坡，影响沟渠的自然生态系统，降低其水土保持能力。施工机械油污、泥浆废水、生活污水若直接排入沟渠，会造成水体污染，影响沟渠水质及周边土壤环境；雨季施工时，施工场地的泥沙、弃土被冲刷进入沟渠，易造成沟渠淤积、堵塞。

本项目为预探井项目，临时占地中松2井临时道路占用农村道路166m2，松3井临时道路占用沟渠21m2，阜康15井临时道路占用沟渠116m2，上述临时占地仅供临时施工交通使用，施工期临时占地对农村道路及沟渠的影响主要集中在施工阶段，影响具有短期性、可逆性。通过采取施工期交通管制、道路保护、沟渠过水断面恢复、污水收集处理及施工后场地恢复等措施，可有效降低项目对农村道路通行安全、沟渠排水功能及周边环境的影响，施工结束后所有临时设施将全部拆除，道路及沟渠功能可恢复至施工前水平，对区域环境影响较小。

1.10 对河流水面的影响
本项目松2井临时道路所占用的河流水面为季节性冲沟，该冲沟属于阜康市北部荒漠区典型的间歇性洪水通道，在枯水期完全干涸，仅在夏季暴雨或融雪期短暂过流，长期表现为裸露滩涂，为区域原生地貌组成部分，无固定名称，不纳入阜康市常年性河流水系管理。松2井临时道路占用部分河流水面（季节性冲沟），可能会造成水土流失，降低河道的行洪能力。
本项目为预探井项目，松2井临时道路占用河流水面（季节性冲沟）148m2，占用面积很小且河流水面是季节性滩涂冲沟，为间歇性、季节性河道，无常年流水，平时以裸露滩涂为主，仅在春季融雪和夏季暴雨期形成短时径流。项目施工期通过采用枯水期施工、污水收集处理、施工后场地恢复及水土流失防治等措施，可有效降低对河道行洪、水环境及生态的影响。施工结束后，将拆除所有临时设施，恢复河道过水断面及滩涂地貌，并实施土地复垦和植被恢复。项目影响具有短期性、可逆性，对区域水环境、生态环境及行洪安全影响较小。
1.11 土地沙化影响分析

项目区钻井工程实施中，会使施工带范围内的土体结构遭到破坏，其范围内的植被也会受到严重破坏甚至被彻底清除，导致风沙作用加剧，主要表现为：

（1）土壤粗粒化

在土壤沙化过程中，当风力作用地表产生风蚀时，便产生风蚀作用，细粒物质被带走，粗粒物质大部分原地保留下来，从而使土壤颗粒变粗，将未沙化的原始土壤和“就地起沙”形成的风沙土颗粒粒级加以比较，沙化后的风沙土较之原始土壤粗砂和细砂粒显著增加，而粉砂和粘粒粒级减少。

（2）土壤贫瘠及含盐量变化

沙化引起土壤贫瘠化的原因，一是积累土壤有机质的表层被风吹蚀；二是在风沙化发展过程中，土壤干旱并在高温影响下，有机物质矿化加强，使原来积累的有机物大量分解；三是土壤粗粒化结果。从未沙化原始土壤与沙化地段土壤肥力对比看，土壤有机质和全氮含量随沙漠化增加有所降低，特别是土壤有机质随沙化强度的变化十分明显。磷素和钾素随沙化程度增加，含量无明显差异。土壤中的易溶性盐分是随土壤水分发生移动的，并随着土壤水分蒸发而在地表聚积。由于沙土毛管上升高度低，因此，通过毛管上升水流到达地表而产生的积盐很微弱，另外在土壤受到风蚀沙化时，表土层的盐分有的被吹蚀，有的和含盐轻的底土层发生混合，因而也降低了风沙土壤的盐分含量，据邻近油田的调查结果表明，随着沙化增强，盐分含量降低。

（3）对区域沙化土地的影响分析

本项目位于准噶尔盆地东部隆起带，施工期临时占地将会破坏项目占地范围内的土壤表层稳定砾幕和地表荒漠植被，项目所在区域具有多风、降水量偏低等气候特征，地表稳定结皮被破坏后，在大风天气条件下，项目施工会使占地范围内的土地就地起沙，局部形成沙化土地。

但是由于项目占地范围较小，施工结束后对临时占地范围内场地进行平整和清理，尽量利用井场施工时产生的表层弃土对临时占地进行覆盖，采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复。综上所述，本项目对区域土地沙化影响不大。

1.12 水土流失影响分析

油田工程建设对当地水土流失影响的方式包括扰动、损坏、开挖、破坏原地貌、地表土壤结构及植被。工程施工及占地呈面状、线状分布，施工期间，井场占地、临时道路、机械作业人员活动等都会加剧水土流失。油田开发过程中加剧水土流失的不良影响主要表现在以下几个方面：

（1）施工车辆对地表的大面积碾压，使所经过地段的植被和地表结构遭到不同程度的破坏，使荒漠化的过程加剧。

（2）在井场开钻及临时设施搭建中，最直接而且易引起水土流失的是施工过程中使影响范围内的地表保护层变得松散，增加风蚀量。对于本项目油田的开发建设来讲，地面构筑物建设的内容主要包括井场、道路的敷设及配套工程等。临时占地范围内的土壤地表表层遭到破坏，下层的粉细物质暴露在地层表面，在风力的作用下，风蚀量会明显加大，这种影响在短时间内不会完全恢复。但随着时间的推移，风蚀量会随着地表新保护层的逐渐形成而减弱。

（3）油田道路建设可能引起水土流失的因素较多，如破坏地表结构、砍伐植被、挖取土方等。带来的环境问题是使具有稳定结皮的地表结构被破坏，使其失去原有稳定性，引发流沙的重新分布。如遇起沙风，地表在没有保护的状态下极易被吹蚀，从而引起水土流失。道路施工期间的水土流失影响主要在于动土引起的风沙影响，风沙影响的范围主要集中于油田区域内。施工期结束后，路面风沙影响即告结束，但此时路边作业带的影响还将持续几年，呈逐渐衰减趋势。施工期内，管沟边堆起一道临时土垄，在大风状态下易发生风力侵蚀，即使在堆土回填后风蚀量会有所减少，但地表仍为疏松地带，需要一个较长的恢复阶段。项目区域水土流失类型主要为风力侵蚀，经查阅资料，昌吉回族自治州水土流失面积45596.02km2，侵蚀类型主要有水力侵蚀、风力侵蚀。其中风力侵蚀面积为41499.24km2，占水土流失面积的91.02%；水力侵蚀面积为4096.78km2，占水土流失面积的8.98%。随着细土物质不断被吹蚀，以后每年可吹物质减少，风蚀量将逐年降低，直到地表重新形成新保护层后才能消失。

建设单位在采取一系列的水土保持措施后，对防治荒漠化促进生态环境的恢复起到了良好的作用，可将水土流失的程度降低到最低限度。

2 施工期废气影响分析

本项目施工期废气主要来源于钻井期的柴油机组燃烧废气、施工扬尘、机械排放废气和运输车辆尾气，试油期的柴油机组燃烧废气、伴生气燃烧废气、临时储罐废气和采出液装卸废气。

（1）柴油机组燃烧废气

本项目钻井期及试油期柴油耗量见表4-2。

表4-2  钻井期和油气测试期消耗柴油量

阶段
累计周期（d）
柴油用量（t/d）
柴油消耗总量（t）
钻井期
360
2
720
试油期
720
0.16
115.2
总计
835.2
根据《非道路移动污染源排放清单编制技术指南》，柴油机污染物排放系数和柴油机组燃烧废气中各污染物产生情况见表4-3。

表4-3  柴油机污染物排放量
污染物
排污系数kg/t
柴油用量（t）
排放量（t）
CO
10.722
835.2
8.96
NOx
32.792
27.39
THC
3.385
2.83
SO2
0.02
0.02
PM10
2.09
1.75
PM2.5
2.09
1.75
注：根据《车用柴油》（GB19147-2016）表3要求，车用柴油中硫的含量≤10mg/kg，燃烧0.5t柴油产生的SO2为0.02kg。

本环评要求钻井期和试油期间定期对柴油机、柴油发电机等设备进行维护，并且采用高品质的柴油、添加柴油助燃剂等措施，在很大程度上可降低柴油燃烧污染物的排放，减轻对大气环境的影响。钻井期间排放的大气污染物将随钻井工程的结束而消失。

（2）扬尘

建设期进场道路修建、施工营地及井场场地平整、运输车辆行驶均会产生扬尘，施工扬尘造成大气中TSP值增高。在施工场地实施每天洒水抑尘作业1次，大风天气增加洒水次数。采用洒水降尘措施，其扬尘造成的污染距离可缩小到20～50m范围，对周围环境影响较小。从影响时间、范围和程度来看，通过洒水降尘等措施后，钻井施工扬尘对周围大气环境质量影响是有限的。

（3）燃油机械废气和运输车辆尾气

本项目各类机械设备均使用符合国家标准的燃料，且施工期短暂、周边无居民区、地域空旷，大气扩散条件良好，加上施工期废气排放时段较为集中，属于阶段性排放源，随着施工的结束而停止排放，燃油机械废气和运输车辆尾气对周围大气环境影响不大。

（4）伴生气燃烧废气

钻井和试油过程中可能会出现油层伴生气排出地面的情况。伴生气通过气液分离器进行分离，并经排气管线燃放。由于勘探前油藏情况未明，伴生气产生量无法确定，伴生气放空燃烧属短期排放且产生量较少，因此，本评价不对伴生气燃烧排放的NOx和颗粒物进行量化分析。

根据邻井组分检测结果，伴生气主要成分为甲烷，基本不含硫，燃烧后排放污染物主要为NOx和颗粒物，伴生气燃烧废气排放集中在试油期，施工期产生的污染是暂时性的，随着试油的结束而停止排放，因此，伴生气燃烧废气排放对周围环境影响较小。
（5）临时储罐和采出液装载过程中无组织排放废气

本项目试油期采出液暂存于井场1个60m3采出液临时储罐中，由罐车定期拉运至康探 001H 拉油站处理，采出液装车过程中会产生VOCs，根据《石化行业VOCS污染源排查工作指南》，装载过程VOCs排放量与物料年周转量、装载温度、装载物料的真实蒸气压等因素有关。由于试油过程具有很大的不确定性，无法确定试油阶段产能情况，因此本评价仅对装载过程产生的VOCs进行定性分析，不进行定量计算。本环评要求建设单位在试油阶段采出液装载应符合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求，采用底部装载或顶部浸没式装载方式，采用顶部浸没式装载的，出口管口距离罐底部高度应小于200mm。采出液装载仅在试油期进行，随试油期结束而终止。

（6）柴油卸车及储存无组织废气

钻井期井场设有柴油罐（20m3），为固定顶罐，外购柴油由罐车拉运至井场后暂存于储罐内，最大贮存量约16.7t。柴油卸车及临时贮存时会产生一定的无组织挥发性废气，由于柴油周转量较小，真实蒸汽压较低，挥发性低，由柴油卸车及储罐临时储存产生的挥发性废气量较小，不会对周围大气环境产生明显不利影响。对比新疆油田其他类似钻井井场，井场场界外非甲烷总烃的浓度低于《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）周界外无组织排放浓度限值4.0mg/m3的要求。

（7）油基岩屑储罐无组织废气

油基岩屑暂存于油基岩屑储罐内，每口井2个罐，每个罐50m3，油基岩屑储罐暂存时会产生一定的无组织挥发性废气，储罐临时储存产生的挥发性废气量较小，不会对周围大气环境产生明显不利影响。对比新疆油田其他类似钻井井场，井场场界外非甲烷总烃的浓度低于《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）周界外无组织排放浓度限值4.0mg/m3的要求。

（8）水基钻井岩屑暂存扬尘

水基钻井岩屑暂存于岩屑罐中，暂存过程中会产生少量的扬尘，不落地系统分离出的水基钻井岩屑含水率较高且产生后及时清运，由水基钻井岩屑临时暂存产生的扬尘量很少，不会对周围大气环境产生不利影响。

（9）试油过程中伴生气中可能含有少量的硫化氢

本区钻井及试油过程中未检测到H2S等有毒气体，但应做好对有害气体的安全防护工作，在部署井施工过程中，注意检测硫化氢含量，做好安全防护措施。试油过程中通过阀门、法兰等连接件有少量的硫化氢逸散，井场配备有硫化氢监测仪，试油过程中伴生气主要通过排气管线燃烧放空，项目周围无大气环境保护目标，且地域空旷、扩散条件较好，硫化氢排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级浓度要求0.06mg/m3，不会对区域环境产生较大影响。

综上所述，施工期间产生的废气对大气环境影响不大。

3.施工期水环境影响分析

3.1井下作业废水（洗井废水）和压裂返排液

本项目在钻井施工过程中采用“钻井泥浆不落地技术”，分离出的液相循环使用，完井后剩余水基/油基泥浆由钻井队委托专业公司回收利用。本项目施工期废水主要来源于钻井期施工人员的生活污水和试油期的井下作业废水（洗井废水和压裂返排液）。

（1）洗井废水

与建设单位核实，本项目均属于低渗透油井，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中与石油和天然气开采有关的服务活动产排污系数计算洗井废水的产生量，见表4-4。

表4-4  与石油和天然气开采有关的服务活动产排污系数一览表

产品
名称
原料
名称
工艺名称
规模等级
污染物指标
单位
产污
系数
末端治理技术名称
排污系数
井下作业
洗井液（水）
低渗透油井洗井作业
所有规模
工业废水量
t/井
27.13
回收回注
0
化学需氧量
g/井
34679
回收回注
0
石油类
g/井
6122
回收回注
0
压裂液
低渗透油井加砂压裂
所有规模

废压裂液、压裂返排液
m3/井
153.21
无害化处理/回注/利用
0
本项目4口新井完钻后须进行洗井作业和压裂作业各1次，洗井废水180.52t，压裂返排液约612.84m3，参考同地区压裂返排液污染物浓度调查，COD浓度1000～5000mg/L，石油类浓度200～500mg/L。试油期洗井废水和压裂返排液进入井口方罐拉至康探 001H 拉油站进行处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中标准限值后回注油藏，对环境影响较小。

3.2生活污水

（1）根据核算，本项目施工期生活用水量为378m3，产污系数按照80%计算，则生活污水产生量为302.40m3。试油期仅设2人巡井且不在井场食宿，不产生集中生活污水。 生活污水由各钻井井场生活营地内1座有效容积为15m3的环保厕所集中收集暂存后，定期交由吸污公司处理处置。

（2）清运频次及可行性论证：按单井每日生活污水产生量为0.84m3计算，15m3 的环保厕所可满足约17天的暂存需求，按“每5天清运1次”的频次（或池内液位达到容积的80%时）进行定期抽吸清运，拉运至吉木萨尔县污水处理厂集中处理。

本项目单井生活污水日产生量较小（0.84m3/d），通过环保厕所暂存后定期抽吸频次，且暂存容量、清运运力及操作管理上均留有充分余地，可确保污水不外溢、不渗漏。该“环保厕所暂存+定期吸污”的模式技术可行，能够使生活污水有效处置，不外排。

本项目废水合规处理，不会对区域水环境产生不利影响。本项目施工期各类废水污染物统计情况见表4-5。

表4-5  项目废水污染物产生量及去向

序号
污染源
产生量
处理去向
1
洗井废水
108.52t

洗井废水采用专用废液收集罐收集后运至康探 001H 拉油站的污水处理系统处理达标后回注油藏
2
生活污水
302.40m3
生活污水排入环保厕所，施工期定期清运至吉木萨尔县污水处理厂处理
3
压裂返排液
612.84m3
压裂返排液进入罐车拉运至康探 001H 拉油站系统处理，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中标准后回注油藏
3.3对地下水影响分析

正常工况下的影响分析：本项目对地下水的保护采取了“井下隔离+地面防渗”的双重屏障。

井下部分：本项目一开表层套管下入深度达500m，远深于区域地下水主要含水层埋深（50～150m），且实施严格的注水泥全封固井工艺，水泥返至地面，从垂向上彻底隔断了井筒与浅层潜水含水层的水力联系，杜绝了钻井液及油气上窜污染地下水。
地面部分：井场实施严格的分区防渗，针对泥浆不落地系统、危废暂存间、油罐区及废水罐区等涉油、涉水区域，全部划定为重点防渗区，严格铺设2mm厚HDPE防渗膜（等效黏土层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s）。在防渗设施完好的正常工况下，污染物无法渗入包气带，对地下水环境无影响。

非正常工况下的影响分析：在发生储罐破损、管线连接处跑冒滴漏等意外泄漏事件时，泄漏的液态污染物（原油或废水）将被限制在重点防渗区四周设置的防渗围堰或导流槽内，不会发生大面积漫流；依靠底部2mm厚HDPE膜的有效阻隔，泄漏物在被及时发现并抽吸清理的应急响应时间内（通常小于24小时），无法穿透防渗层进入地下水。因此，在严格落实分区防渗和应急预案的前提下，非正常工况下的地下水环境风险总体可控。

综上所述，项目的实施对所在区域的水环境质量影响不大。

3.4事故状态下水环境影响分析

（1）井漏事故的泥浆对地下水的影响

井漏事故对地下水的污染是钻井泥浆漏失于地下水含水层中，由于其含Ca、Na等离子，且盐分较多，易造成地下含水层水质污染。

本项目采用下套管注水泥的方式进行固井，可对潜水和承压水所在的地层进行固封。在固井合格的前提下，可以有效隔离含水层与井内泥浆的交换，有效保护地下水层。

因此，项目在使用清洁无害的泥浆，严格要求套管下入深度的前提下，可以有效控制钻井液在含水层中的漏失，减轻对地下水环境的影响。

（2）油水窜层对地下水的污染影响

钻井完井后试油过程中原油窜层污染的主要原因是：①固井质量差；②工艺措施不合理或未实施。因此，为预防污染的发生和污染源的形成，固井质量应符合环保要求。

井喷事故对地下水的污染影响

井喷事故一旦发生，大量的油气喷出井口，散落于井场周围，除造成重大经济损失外，还会造成严重的环境污染。根据测算，井喷发生后，一般需要1-2d才能得以控制。据类比资料，井喷污染范围在半径300m左右时，井喷持续时间2d，井喷范围内土壤表层可见有蜡状的原油喷散物，井喷的影响范围及影响程度较大。但从事故井区土壤剖面分析，井喷事故后石油类污染物主要聚集在土壤剖面1m以内，石油类污染物很难下渗到2m以下，井喷事故对环境的影响主要表现为对其周围土壤的影响，对地下水体有一定的影响，若及时采取有效措施治理污染，井喷对地下水的影响极小。

4 施工期及试油期噪声影响分析

钻井期的噪声主要来源于钻井设备、泥浆泵、振动筛等连续性噪声，噪声源强在85~100dB（A）。试油期的噪声主要来源于柴油发电机、柴油动力机。主要噪声源强及特性见表4-6。

表4-6  钻井和试油期主要噪声源强特性   单位：dB(A)

时段
噪声设备
数量（个）
单台源强
距声源
噪声特性
排放时间
声源种类
钻井
期
钻井设备
1
90
1m

机械
昼夜连续
固定声源
泥浆泵
2
90
1m

机械
昼夜连续
固定声源
振动筛
3
100
1m

机械
昼夜连续
固定声源
钻井期、试油期
柴油发电机
2
85
1m

机械
昼夜连续
固定声源
柴油动力机
4
95
1m

机械
昼夜连续
固定声源
钻井及试油期过程中，不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值见表4-7。

表4-7  各种施工机械在不同距离的噪声预测值   单位：dB（A）

距离（m）
源强
隔声后
5
10
15
20
25
30
40
50
60
80
100
160
钻机

90
80
66
60
56
54
52
50
48
46
44
42
40
34
泥浆泵

93
85
71
65
61
59
57
55
53
51
49
47
45
42
振动筛

105
90
76
70
67
65
63
61
59
57
55
53
51
47
柴油机

100
85
71
65
61
59
57
55
53
51
49
47
45
42
根据预测结果，施工期间，柴油机的噪声在施工场界外80m处时噪声达《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求（昼间70dB（A），夜间55dB（A））。同时，对高噪声设备采取隔声措施，并加强机械设备的保养，保证机械设备的正常运转，以降低设备正常运转的噪声。进一步落实以上措施后，钻井噪声对周边环境及施工人员的影响将进一步减少，钻井期产生噪声对周边环境影响不大。

试油期时间短且产生噪声的设备少，试油期噪声对周边环境影响不大。

5.施工期固体废物影响分析

本项目固体废物主要是水基岩屑、油基岩屑、机械设备废油、废弃防渗膜和生活垃圾。
5.1钻井岩屑

本项目新建4口预探井，钻井过程中，岩石经钻头和钻井液的研磨而破碎成岩屑，随钻井液排出井口，进入钻井液不落地系统处理后岩屑与钻井液分离，固体岩屑拉运处理。岩屑产生量可按下式计算：

W=1/4×л×D2×h×α×d

式中：W－钻井岩屑排放量，t；

D—井的直径，m；

h－井深，m；

d－所钻岩石的密度（g/cm3），取2.5g/cm3；
α－岩石膨胀系数，水基取4.0，油基取4.5。
岩屑产生量详见下表4-8：

表4-8 钻井岩屑产生量一览表

井号
开次
钻头直径 D (m)
井段长度 h (m)
岩屑量 (t)
泥浆体系
松 1 井
导眼/一开
0.66 / 0.4445
30 / 470
831.98
水基
二开
0.311
3470
2965.46
油基
三开
0.216
1930
795.62
油基
松 2 井
导眼/一开
0.66 / 0.4445
30 / 470
831.98
水基
二开
0.311
3220
2446.06
油基
三开
0.216
880
362.77
油基
松 3 井
导眼/一开
0.66 / 0.4445
30 / 470
831.98
水基
二开
0.311
3470
2965.46
油基
三开
0.216
1957
806.75
油基
阜康 15 井
导眼/一开
0.66 / 0.4445
30 / 470
831.98
水基
二开
0.311
3650
3119.29
油基
三开
0.216
1563
644.33
油基
项目合计岩屑产生量(t)
水基段
3327.92
油基段
14105.74
总计
17433.66
本项目 4 口预探井岩屑产生量按公式核算，水基钻井段合计产生岩屑 3327.92t，为一般工业固体废物，油基钻井段合计产生含油岩屑14105.74t，属于危险废物。

结合本项目钻井液体系及钻井阶段差异，钻井岩屑实行分类管理、分段处置。水基钻井岩屑不属于危险废物，属于一般工业固体废弃物，经“泥浆不落地”系统处理，暂存于岩屑储罐中，委托具有相应处理能力的第三方环保单位进行集中处置，依据《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）的相关规定，经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）相关标准限值后综合利用；产生的油基钻井岩屑属于危险废物，规范收集、防渗暂存，委托具有危险废物经营资质的单位及时规范处置（日产日清）。

本项目钻井岩屑在产生、暂存、转运和处置全过程中均纳入建设单位环保管理体系，严格执行分类管理、规范处置和风险可控原则，不会对周边环境产生不利影响。

5.2生活垃圾

钻井期钻井人数35人，累计钻井天数296天，施工期生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则施工期间生活垃圾产生量约6.30t，施工场地设置临时生活垃圾收集桶，统一收集后运至环卫部门指定地点处置。

5.3废弃防渗膜
为防止施工过程中产生的废油污染土壤，项目钻井施工期及试油作业期在施工区域铺垫防渗膜，防渗膜可重复利用，若使用过程中防渗膜破损无法再次利用。

根据《国家危险废物名录》（2025年版）要求，废弃防渗膜属于使用过程中沾染矿物油的废弃包装物，沾满油泥的废弃防渗膜作为危险废物，危废代码为900-249-08，作业施工结束后，由施工单位将废弃的含油防渗膜集中收集，不在井场贮存，委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司拉运处理。
5.4机械设备废油
钻井期间使用的机械设备运行过程中需进行维护、保养、维修等工作，以使其能正常运转，类比调查已完成的井，本项目产生量约2t（0.5t/井），机械设备废油按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采行业》划分为“HW08废矿物油与含矿物油废物类”，其危险废物编号为900-214-08。机械设备产生的废机油用专用罐收集后，交由新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。运输过程中不准设置中转储存点，严禁偷排、洒落、泄漏和随意倾倒等。
综上，本项目施工期固体废弃物产生量及处置措施见表4-9。

表4-9 固体废弃物产生量及处置措施情况

序号

固废

名称

产生

工序

固废属性

产生量（t）

处置方式

1
水基岩屑

钻井

一般工业固废

(071-001-S12)
3327.92 
经不落地系统收集、压滤脱水后，暂存在水基岩屑储罐，委托第三方公司合规处置

2
油基岩屑

钻井

危险废物

(071-002-08)
14105.74 
油基岩屑临时贮存在井场内的岩屑储罐，委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置

3
机械设备废油

钻井

危险废物

(900-214-08)
2.0
机械设备废油由钻井单位用专用罐集中收集后暂存危废贮存点，交由新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置
4
废弃油基钻井液
钻井
危险废物

(071-002-08)
302.63
委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置
5
废弃防渗膜

钻井期和试油期

危险废物

(900-249-08)
少量

委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置

6
生活

垃圾

施工生活

生活垃圾（900-099-S64）

6.30
集中收集，统一拉运至吉木萨尔县垃圾填埋场处理

6.环境风险影响分析

6.1评价依据

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1中，本项目钻井过程中涉及的危险物质施工期主要为柴油，试油期主要是柴油、原油和伴生气（天然气），钻井期井场设有柴油罐（20m3），预计柴油存在量16.7t。项目区已勘探井在录井过程中未监测到H2S气体，硫化氢仅可能在井喷时产生，井场不存在该物质。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中可知，本项目Q值见表4-10。

表4-10 危险物质与临界量比值

物质名称

临界量

最大存在总量

Q

柴油

2500t

16.7t

0.007
原油

2500t

50t

0.02
甲烷（天然气）

10t

0
0
合计

/

/

0.027
注：柴油罐（20m3），柴油密度0.835t/m3,最大存在量16.7t；采出液储罐（60m3），密度0.833t/m3,最大存在量50t。
本项目风险物质与其临界量的比值（Q）<1时，可确定该项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。
6.2环境敏感目标概况

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，项目开展简单分析，不设环境风险评价范围。本项目所在区不属于自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区，井场周边1km范围内无居民点、学校、医院。项目区内无环境风险敏感目标。
6.3 环境风险识别

（1）物质危险性识别

本工程涉及的环境风险物质主要为：原油、天然气和柴油。其主要物化、毒理性质、危险等级划分，见表4-11。

表4-11原油、柴油、伴生气和硫化氢理化性质及危险级别分类表

序号

名称

组分

毒性

燃烧爆炸特性参数

危险级别

1
原油

由各种烃类和非烃类化合物所组成的复杂混合物

原油本身无明显毒性。遇热分解出有毒的烟雾，吸入大量可引起危害：有刺激和麻痹作用，急性吸入中毒者有上呼吸道刺激感觉。流泪，随之出现头晕、头痛、恶心、运动失调及酒醉样症状

热值：41870KJ/kg

火焰温度：1100℃

沸点：300～325℃

闪点：23.59℃

爆炸极限：1.1%～6.4%(v)

自然燃点：380~530℃

属于高闪点液体

2
天然气

多种可燃性气体的总称，主要成分包括甲烷、乙烷等

伴生气中主要包括天然气，天然气中含有的甲烷，是一种无毒气体，当空气中大量弥漫这种气体时它会造成人因氧气不足而呼吸困难，进而失去知觉、昏迷甚至残废

热值：50009KJ/kg

爆炸极限：5%～14%(v)

自然燃点：482~632℃

属于5.1类中易燃气体，在危险货物品名表中编号21007
3
柴油

复杂烃类（碳原子数约10～22）混合物

柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂（如硫化酯类）的影响，毒性可能比煤油略大。主要有麻醉和刺激作用。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂

热值为3.3×107J/L沸点范围有180~370℃和350~410℃两类闪点：38℃

属于高闪点液体

（2）生产设施风险识别

①井喷事故风险

若井底压力小于地层压力，地层流体将进入井筒并推动钻井液外溢，即发生井喷。此时，如果对地下油、气压力平衡控制不当，不能及时控制溢流，会造成油、气、水或其他混合物迅速喷到地面，即发生井喷。井喷会引发油气泄漏及火灾爆炸，对大气环境、水环境、土壤环境及生态环境造成危害，致使人员伤亡、财产损失。

②储罐泄漏风险

钻井及试油期井场设置柴油储罐，试油期井场设置有试油废水储罐和原油储罐，若储罐因质量、操作运行和管理等方面存在缺陷和失误，可能会发生泄漏，对周围地下水、土壤、大气等环境造成污染。

③井漏事故风险

钻井施工表层套管下入深度不够或固井质量不好可能引发井漏事故。

④采出液、废水及柴油拉运过程中的环境风险

试油期采出液由罐车拉运至康探001H拉油站处理，运输过程中若因车辆本身的设计、制造、操作、管理等各环节存在缺陷，则可能发生泄漏事故的风险。事故发生时罐车内液体溢出，对周围环境造成直接污染，泄漏的油气如遇到明火还可能发生火灾、爆炸事故。

（3）环境风险类型

环境风险类型主要为泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。

（4）危险物质向环境转移的可能途径和影响方式

柴油储罐、原油储罐、废水储罐等发生破损造成柴油/原油/废水泄漏，柴油/原油/废水泄漏后污染土壤，污染物有可能通过包气带渗漏进入地下含水层，污染地下水；泄漏的柴油/原油若遇明火，发生火灾、爆炸，污染大气环境。若防渗膜破损，泄漏的含油物质对土壤环境和地下水环境可能产生一定的影响。
6.4环境风险分析

（1）井喷环境影响分析

井喷事故一旦发生，大量的油气喷出井口，散落于井场周围，根据类比资料，井喷范围内土壤表层可见有蜡状的原油喷散物，井喷的影响范围及影响程度较大。但从事故井区土壤剖面分析，井喷事故后石油类污染物主要聚集在土壤剖面1m以内。

①对大气环境影响分析

发生井喷失控事故后，伴生气挥发产生的非甲烷总烃进入环境空气，可能会对周围环境空气产生影响。若遇明火可能发生火灾、爆炸，随之产生的伴生、次生污染物会对环境空气产生一定的影响，并对环境和施工人员产生一定危害，主要危害包括：※遇明火可能发生火灾或爆炸事故，造成人员伤亡；※烃类气体以及火灾或爆炸事故次生污染物CO对人体的毒性危害，对周围的大气环境及施工人员造成影响。※伴生气中的甲烷和硫化氢进入大气后，可能会造成中毒事件。

由于地域空旷，扩散条件较好，发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围环境空气产生明显影响。

②对地下水环境影响分析

根据类比调查，从事故井区土壤剖面分析，井喷失控事故后石油类污染物主要被拦截在包气带土壤剖面1m以内，同时因为气候干旱少雨，不存在大量降水的淋滤作用，因此对地下水体的影响概率不大。及时清理井喷事故中落地原油，对可回收原油进行回收，落地油收集后交由具有相应危废处置资质的单位进行回收处置，及时采取上述有效措施治理污染后，井喷不会造成地下水污染。

③对土壤环境影响分析

井喷失控事故使井喷影响范围内的土壤理化性质发生变化，破坏土壤结构，影响土壤的通透性、降低土壤质量，油污黏在植被根系上，形成一层黏膜，阻碍植被根系养分和水分的吸收，引起根系腐烂，影响野生植被的生长。事故发生后及时清理现场，对可回收原油进行回收，不能回收的原油和受污染的土壤形成落地油，落地油集中收集后由有相应危废处置资质的单位进行回收处置，将井喷事故对周边植被的影响降至最低。

④对植被影响分析

井喷事故发生后，喷出的油类物质可能对周围自然植被产生一定的影响，井场周围半径200m范围内的自然植被将全部由于石油类污染而使其呼吸受阻，不能进行正常光合作用而死亡，本项目阜康15井距最近耕地距离大于250m，井喷事故不会对耕地农作物产生影响；原油进入土壤后与土壤结合，渗入土壤孔隙，使土壤透气性和呼吸作用减弱，改变了土壤质地和结构，影响到土壤的生物功能，进而造成生长其上的植物和土壤动物的死亡，这种影响会导致污染地段多年无法生长植物或长势减弱，甚至使这一区域变为裸地。由于这一影响使土壤结构受石油类污染而发生变化，因此，被污染区域的植被不易恢复。若井喷时发生火灾，结果将使燃烧范围内的植被全部死亡。必须采取严格有效的风险防范措施，防止、防止井喷事故风险发生。事故发生后应及时清理现场，及时清理沾染油污的植被，对落地油进行回收，受污染的土壤集中收集后由有相应危废处置资质的单位进行回收处置，将井喷事故对周边植被的影响降至最低。

（2）泄漏环境影响分析

本项目在钻井和试油过程中会在井场布置柴油储罐、试油采出液储罐等，一旦储罐发生泄漏，会对周围环境空气、水体、土壤和植被会造成一定的不利影响。

①对大气环境的影响

对大气环境的影响，主要考虑柴油储罐及采出液储罐泄漏的影响，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区、学校、医院、集中居住区等环境敏感点，即使发生泄漏造成周围居民点发生急性中毒和慢性中毒的危险性较小，因吸入中毒引起生命危险的可能性就更小。

②对土壤的影响

泄漏的油类物质可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化。泄漏情况发生时，石油类物质渗入土壤孔隙，使土壤透气性和呼吸作用减弱，影响土壤中的微生物生存，破坏土壤结构，增加土壤中石油类污染物，造成土地肥力下降，改变土壤的理化性质，影响土壤正常的结构和功能，从而造成植物生物的死亡。

③对地下水的影响

尽管液体在土壤渗漏过程中土壤层吸附会延缓液体的下渗进入地下水，但在长期的作用下，发生渗漏的液体仍可能对地下水造成污染。

本项目勘探周期较短，各类储罐均采取钢制储罐，发生泄漏的概率极小，同时一旦发生泄漏会在较短时间内发现并采取堵漏措施，出现长期连续性泄漏的可能性很低，发生渗漏污染地下水风险事故概率较低。

④对植物影响分析

柴油、采出液等泄漏对植被的影响主要分为三种途径，一是泄漏物直接黏附于植物体阻断植物的光合作用，使植物枯萎、死亡；二是油类物质污染土壤造成的土壤理性化性状变化间接影响植物生长，严重时会导致植物死亡；三是泄漏的油类物质中的轻组分挥发，在对空气环境产生影响的同时，也对周围植物产生影响。发生事故后，及时采取救援措施，不会对周围植被产生明显影响。
6.5环境风险评价结论

本项目设计中严格执行各种安全标准、规范，采取完善的安全措施，可有效地防止火灾、爆炸、泄漏、井喷等事故的发生。本项目的环境风险在可接受范围之内。

7.封井期环境影响分析及其治理措施

本项目单井钻井期为90天；试油期为180天，测试完井后及时封井。

（1）临时封井措施

对具有开采价值的井口采取临时封井，保留采油树，相关法兰管口全部密封。井口区域下挖约长1m×宽1m×高1.2m的采油树池，四壁及底部进行砖混加固，树池四周地表建设围挡并张贴相关标识；封井后除井口相关设施占地区域外，其余临时占地全部进行覆土回填及植被恢复。封井后移交公司统一管理，并安排专职人员对勘探井进行定期巡视。

（2）永久封井措施

对不具备开采价值的井口进行永久封井，因本项目占地类型主要为天然牧草地、灌木林地及其他草地，不涉及农田，严格按照《吐哈油田报废井封井实施细则（试行）》常规报废油水井标准进行封井处理，具体措施如下：

下技术套管的井需要至少打三个水泥塞封井。第一个水泥塞：在技术套管鞋，至少打长度100m的水泥塞，且套管鞋上下水泥塞长度各占一半；第二个水泥塞：在技术套管水泥返深（固井质量合格段）以下打塞，至少打长度100m的水泥塞；第三个水泥塞：距离井口50m，在50-200m打水泥塞。

未下技术套管的井需要至少打2个水泥塞封井。第一个水泥塞：在表层套管鞋打一个至少100m长的水泥塞，且套管鞋上下水泥塞长度各占一半；第二个水泥塞：距离井口50m，在50-200m打水泥塞。

最后一个水泥塞打完，候凝24h并试压7MPa合格。只下表层套管井割除地面以下一米套管，加焊盲板，永久封固填平井口；下技术套管井井口砌水泥墩永久封堵后完井(标明井号)。

执行《废弃井及长停井处置指南》SY/T 6646-2017、《勘探事业部完井交接管理办法》中试油报废井的弃井要求。
封井后，其余设施将拆除、搬迁。钻井液材料将全部进行回收。当气井勘探接近尾声时，各种机械设备将停止使用，进驻其中的工作人员将陆续撤离井场区域，由此带来的大气污染物、生产废水、生活污水、噪声及固体废物等对环境的影响将会消失。

封井期井场进行一系列清理工作，包括地面设施拆除、水泥灌注封井、井场清理等。在这期间，将会产生少量扬尘和固体废物，本项目办公用房、材料房区、录井房主要为集装箱房，各类罐区、泥浆岩屑不落地处理区均为成套设施，根据建设单位提供的资料，单井建筑垃圾产生量最大为200m3。

在这期间，将会产生少量扬尘和固体废物。在封井施工操作中应采取降尘措施，文明施工，防止散装物料的洒落与飘散，同时在清理井场时控制扬尘的产生，尽可能降低对周边大气环境的影响。另外，井场清理等工作还会产生部分废弃管线、废弃建筑残渣等固体废物，对这些废弃管线、残渣等进行集中清理收集，管线外运经清洗后可回收再利用，废弃建筑残渣外运至指定处理场填埋处理。固体废物经过妥善保存，合理处置后，可以有效控制对区域环境的影响。

	运营期生态环境影响分析
	本项目无营运期，钻井结束后视评价结果决定是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前另行其环境影响评价工作。如发现该井不具开发价值或目的层不含油，则进行封井，拆除井口装置，截去地下1m内管头，最后清理场地，清除各种固体废弃物，恢复至相对自然的地貌。封井后，人员撤离，区域内减少人为扰动，井场范围内的自然植被会逐渐恢复，有助于区域生态环境的改善。

	选址选线环境合理性分析
	根据现场踏勘及井场平面布置，本项目4口预探井钻试工程项目井场选址位于准噶尔盆地，距离井口75m范围内无高压线及其它永久性设施，100m范围内无民宅，200m范围内无铁路、高速公路，500m范围内无学校、医院和大型油库等人口密集型、高危性场所。项目选址符合《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中的相关规定。

各井井场周边未发现永久性建（构）筑物，周边无地表水体、集中饮用水源、文物保护单位等环境敏感目标。井场选址均与最近道路保持合理安全距离，并位于空旷区域，有利于事故状态下的应急疏散与扩散。

本项目不涉及生态保护红线，周边无其他自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本草原、沙化土地封禁保护区等，且无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域及文物保护单位，本项目各井场及配套道路的临时占地均不涉及国家级及自治区级公益林，不涉及天然林保护工程区。项目建设符合相关林草地保护管理政策。项目占地已尽量减少占用植被地带，且所在区域人类活动频繁，区域内野生动物数量较少，评价区优势爬行类（荒漠沙蜥、快步麻蜥）、啮齿类（沙鼠、跳鼠）均为广布型三有动物，无国家一、二级重点保护物种；选址避开动物核心繁殖、栖息密集区，施工采取降噪、限时作业，仅造成局部临时驱离，无物种生存威胁，生物多样性影响程度低。钻试工程结束后，临时占地均可得到释放和恢复，建设期间产生的废气、废水和噪声消失。施工结束后剥离表土分层回填、场地平整、播撒荒漠原生灌草，戈壁地貌、植被可在 1～2 个自然年内逐步恢复，无永久性、不可逆生态破坏。符合《昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025 年）》矿业空间布局，选址位于油气勘查允许区块。符合《自然资源部 国家林草局关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》（自然资发〔2024〕122 号）：优先低扰动选址、以钻代槽、集约占地，严控扰动范围的要求。
综上所述，环境制约层面高度合理：井场、便道选址不涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水源地、林地草原等高制约敏感区域，契合 “三线一单”、地方矿产规划、绿色勘查政策全部管控要求。环境影响程度层面高度合理：选址优先砾石低敏感戈壁，集约占地、最小化地表扰动，生态、土壤、大气、噪声影响均为短期、局部、可逆，通过防渗、表土保护、生态复垦、固废密闭转运等环保措施可实现影响大幅削减，无不可逆、重大环境风险。本次井场选址、施工便道选线统筹资源勘探需求与区域生态环境承载力，环境制约冲突最小、负面影响可控，环境层面具备充分合理性，本项目选址合理。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1 生态环境保护措施
1.1 生态保护措施
建设单位及施工单位应严格执行本次评价提出的生态环境保护措施，并确保各项保护措施与钻试工程同时设计、同时施工、同时使用。
（1）工程避让措施
建设单位在设计阶段应严格控制临时占地面积。尽量减少占地，并尽量避开植被密集的区域，避免破坏荒漠植物，最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。
（2）井场、道路、施工营地临时占地保护措施要求
①临时性占地进行合理规划，严格控制占地面积，尽量选择植被稀少的区域。
②本项目临时占地期满后，占地单位需对临时占地进行清理，拆除临时建筑物，清除废弃材料，结合地形恢复场地并平整土地，做到工完料净场地清。

③施工过程中尽量保护土地资源不打乱土层，先挖表土层（20cm~30cm 左右）单独堆放，表土剥离临时堆放区周围 设置排水沟（深度为 30cm，宽度为 40cm），表土堆场加盖布；然后挖心底土层另外堆放。复原时先填芯、底土，后平覆表土，以便尽快恢复植被。⑤在完钻后，要立即对施工现场进行平整，并尽可能覆土压实，基本程序是回填一平整一覆土一压实。工程回填物应首先考虑弃土、弃石和弃渣，并力求做到“挖填平衡”。对全部的临时占地进行平整翻松，以利于复垦、撒播草籽。

（3）对其他草地的生态保护措施要求
①避让：设计选线过程中，避开植被较丰富的区域，避免破坏荒漠植物。
②减缓：严格遵守油田环境保护规章制度，严格划定车辆行驶路线及临时道路开拓路线，运输车辆应结合植被的分布情况，在限定的路线范围内行驶，禁止乱碾乱轧；严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区范围内活动。各固体废物均得到妥善处置，现场禁止遗留任何固体废物，场地清理平整，尽量利用井场及临时道路施工时产生的表层弃土对临时场地进行恢复覆盖，覆盖厚度根据植被恢复类型和场地用途决定。
③补偿：本项目施工前，应向当地相关主管部门办理征地手续，按照相关法律法规进行补偿。
④强化风险意识：确保各环保设施正常运行，污水进罐、落地油回收、固体废物收集，避免各种污染物对土壤环境的影响从而进一步影响其上部生长的沙生植被。加强对施工人员和职工的教育，强化保护野生植物的观念，不得随意踩踏野生植物。制定切实可行的风险防范与应急预案，最大限度降低风险概率，避免可能发生的泄漏事故对荒漠野生植物生存环境造成威胁。

对浇水耕地的生态环保措施

①施工期严格控制施工边界，严禁任何施工活动进入耕地范围；

②井场、泥浆池、废水池、危废暂存间等重点区域采取分区防渗措施，设置防渗围堰和环形排水沟，防止含油废水、泥浆外溢进入耕地；

③施工期废水全部收集回用，不外排；油基泥浆、含油岩屑等危险废物存放在密闭防渗设施内，由有资质单位及时拉运处置，严禁在耕地周边堆放；

④靠近耕地一侧采取洒水抑尘、裸土覆盖等措施，减少扬尘对农作物的影响；

⑤开展施工期井场周边耕地土壤、地下水跟踪监测，制定泥浆泄漏污染耕地专项应急预案，配备应急物资，严防污染事故发生。

（5）对野生动物的生态环保措施
本工程设计选线过程中，最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。为了更好地保护野生动物，建设单位在项目实施过程中要严格规定工作人员的活动范围，使之限于在施工作业带范围内活动，尽量不侵扰野生动物的栖息地。对施工人员开展保护野生动物宣传教育工作，强化保护野生动物的观念，禁止施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物。设置“保护野生动植物”等警示牌。加强管理，确保各生产设施的正常运行，避免强噪声环境的出现，避免对野生动物的惊扰。
1.2 生态恢复方案
根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》和《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）中的要求，所有施工范围需进行生态环境保护与恢复治理，因此提出如下生态恢复措施。
（1）井场生态恢复措施
①钻试结束后，彻底拆除井架、井台、管线等设施，清除所有固体废物、残留污染物及建筑垃圾，做到“工完、料尽、场地清”。
②对井场及临时占地进行全面平整，清除地表凸起和凹陷，采用施工期剥离的表层土进行覆盖，厚度不小于20cm，为植被恢复提供适宜的土壤基质。
③勘探井试油结束后，若试油报废，则该井需封井，并进行地表及恢复工作。对报废井严格按照《废弃井封井回填技术指南（试行）》、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651-2013）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）、《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）中相关要求进行作业，采取的生态恢复措施及要求如下：
闭井后要拆除井架、井台，并对井场土地进行平整，清除地面上残留的污染物等。
不留存井口的钻井进行封井作业，采用多层水泥塞封堵，永久阻止流体运移，防止地下水污染和窜层，并在封填后按相关规定恢复地貌，并视情况设置标识。要求留存井口的钻井在封填后保留井口套管头，并设置相应的保护装置。保证对钻井采取的固井、封井措施有效可行，防止其发生油水层窜层，产生二次污染。

做好封堵施工作业记录，按照管理机构要求的格式以永久性文件存档，保存在永久性的井史文件中。

④建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；制定相关环境管理规定；加强环境检查，发现问题及时解决、纠正，加强宣传教育。

（2）生活营地生态恢复措施

①本项目工程结束后，对生活营地进行彻底清理，拆除所有建筑物、硬化地面及附属设施，清除生活垃圾和污水残留。

②对场地进行平整，覆盖表层土后采用与井场一致的本土物种（小蓬、梭梭）进行植被恢复，恢复后地貌与周边草地/林地自然融合。

（3）井口及临时道路生态恢复措施

试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若转为生产井，则应当在产能开发建设前开展环境影响评价工作，井口安装采油树，临时道路保留并纳入生产管理，需定期维护并控制车辆通行，减少对周边植被的碾压和破坏；若不具开发价值，井口按报废井标准封井后，拆除相关设施，平整场地并恢复植被，对废弃的临时道路，清除路面碎石和压实层，翻松表层土壤（深度≥30cm），采用小蓬种子撒播或自然恢复方式，逐步恢复为荒漠草地/林地。

（4）草地、林地恢复措施

按照林草部门要求进行恢复，井场恢复后的植被覆盖率不应低于区域范围内同类型土地植被覆盖率，植被类型应与原有类型相似，并与周边自然景观协调，不得使用外来有害物种进行井场、站场植被恢复。

①工程施工结束后，对施工扰动的草地，优先采用自然恢复为主、人工辅助为辅的方式，通过翻松土壤、撒播小蓬种子等措施促进植被自然演替。恢复后草地植被覆盖率应不低于区域平均水平，优势种与原有草地一致。

②对占地范围内的梭梭灌丛，施工前进行标记和避让，无法避让的采取移栽保护，施工结束后优先在原位补植梭梭幼苗。恢复后梭梭覆盖度不低于占地前水平，植株高度和密度与周边自然灌丛协调，避免形成孤立斑块。

农村道路和沟渠保护措施

①对施工车辆通行的农村道路进行现状调查，记录路面破损情况，明确修复责任；在施工便道接入现有道路的位置设置交通警示标志、减速带，夜间设置反光标识。合理规划施工车辆通行路线，避开村民出行高峰期，减少对日常交通的干扰。对易破损路段铺设钢板或碎石垫层，防止路面被重型车辆压坏；定期对道路进行洒水降尘，保持路面清洁，减少扬尘污染。施工车辆限速行驶，避免急刹、急转，减少噪声和路面磨损。施工建材、设备不得占用道路堆放，临时堆土区远离道路排水沟，防止堵塞排水。 临时便道跨越沟渠时，优先采用装配式钢栈桥、涵管跨越方式，不得采用土坝、围堰等阻断过水断面的施工方式。 施工场地布置在沟渠常年水位线以上，施工区边界设置围挡，防止施工污水、弃土进入沟渠。 施工机械维修、保养在指定区域进行，设置防渗漏垫，防止油污泄漏污染沟渠。施工废水、生活污水经沉淀池处理后回用或拉运至指定处理设施，严禁排入沟渠。施工场地设置临时排水沟和沉淀池，雨季及时清理沟渠周边的弃土、泥沙，防止淤积。施工期定期清理沟渠过水断面，确保排水通畅，避免积水冲刷便道基础。

②施工结束后对施工期间造成破损的农村道路进行修复，恢复路面原貌；清理道路两侧的施工垃圾、弃土，疏通路边排水沟，恢复道路排水功能。拆除临时交通警示设施，恢复道路正常通行秩序。拆除临时便道、钢栈桥，平整场地，恢复沟渠原有的过水断面和岸坡。清理沟渠内的施工垃圾、泥沙，疏通沟渠，恢复其排水和行洪功能。对沟渠岸坡的施工破坏区域进行植被恢复，种植本土草本植物，防止水土流失。
河流水面保护措施
①施工应安排在枯水期进行，避开春季融雪和夏季暴雨期，杜绝在产流、汇流时段进行土方开挖、填筑施工，最大限度减少水流冲刷和行洪阻碍风险，若仍需雨季施工，应设置泄洪设施，保障冲沟原有的泄洪能力。施工单位应尽量缩减临时道路穿越冲沟长度，避开冲沟主行洪断面、沟谷陡坡及植被密集区，优先沿冲沟边缘平缓地带布设，严禁截断冲沟完整汇水通道。施工机械维修保养在指定的防渗区域进行，设置接油盘和防污毯，防止油污泄漏。施工废水、生活污水经沉淀池处理后回用或拉运处置，严禁排入河道。施工场地周边设置排水沟和沉淀池，拦截泥沙和施工废水，防止直接进入河道。. 雨季前对施工场地和临时道路边坡进行苫盖，防止水土流失。定期清理河道内的弃土和施工垃圾，保持过水断面通畅。

② 施工期结束后需拆除临时道路、栈桥和涵管，清除所有施工垃圾。 平整河床，恢复河道原有的过水断面和岸坡形态。疏通河道，清除淤积泥沙，恢复行洪能力。对施工占用的滩涂区域进行土地平整和复垦，恢复为原土地利用类型，选择本土草本植物进行人工补植，加快植被恢复，防止水土流失。

1.3 水土流失防治措施

针对项目建设施工活动引发水土流失的特点和危害程度，将水土保持工程措施和植物措施有机结合在一起，合理确定水土保持措施的总体布局。对主体工程中具有水土保持功能工程，纳入方案的水土保持措施体系当中，使之与方案新增水土保持措施一起，形成一个完整、严密、科学的水土流失防治措施体系。

①本项目施工时，首先要特别注意保护地表与植被，划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的行驶范围，所有车辆采用“一”字形作业法，避免并行开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围。

②施工中严格按照施工场地要求，划定适宜的堆料场。路基修筑开挖等作业避免在大风天施工；严格按规划的施工范围进行施工作业，不得随意开辟施工便道。施工车辆不得随意驶离便道。

③施工后期，及时做好施工后期的迹地恢复工作，包括土地平整，创造局部小环境以利于植被的恢复等。

④施工期应首先制订严格的施工管理单行条例，运用管理措施减少地表的扰动面积；合理安排施工，优化施工时段，避免大风大雨天气施工，施工期间车辆运输土石方，运输车辆的车厢应采取苫布遮盖，减少风蚀。

在工程建设中，必须坚持“预防为主，防治结合”的水土保持工作方针，把预防保护放在水土保持工作的首位，尽可能地减少工程建设造成的水土流失。具体预防保护措施为：加强对施工单位和施工人员的水土保持宣传教育，增强其法治观念，增强其水土保持意识。按水土保持方案实施的水土保持工程制定管护制度，加强工程管护。

1.4 防沙治沙措施

本环评要求建设单位及施工人员严格按照《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》及《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）中有关规定执行防沙治沙措施：

①严格控制井场、道路、放喷管线等工程的临时占地，按施工方案严格控制扰动范围，不得随意碾压固沙植被。

②严格划定车辆行驶路线及临时道路开拓路线，严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字型作业法，临探道路应选取最短路径与油田现有公路相连接，不开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围。

③优化施工组织，尽量缩短施工时间，避免在大风天气进行产生扬尘的作业，以免造成土壤风蚀影响。

④应在施工场地外围迎风面一侧设置移动式围挡，最大限度减少因风力作用加重局部区域沙化。施工过程粉状材料及临时土方等在井场堆放应采取覆盖防尘布，逸散性材料运输采用苫布遮盖，减少施工扬尘产生量和起沙量。

⑤施工结束时，应拆除并移走全部施工设备，清理所有施工固废及生活垃圾，将井场、道路等临时占地范围进行平整，并覆土压实覆盖一层砾石，防止风蚀现象发生。

⑥为减少因施工破坏植被造成局部区域的沙化，本环评要求建设单位和施工人员须征得当地林业管理部门的批准后方可开展施工作业。建议尽可能完整保存拟建选址区域的原生植被，在施工期结束后恢复原有植被或栽种同类沙地植物，最大限度减少沙化的可能性。

⑦对于无植被生长的纯沙地区域，在施工结束时建议对遭受扰动的临时占地区域设置草方格进行固沙，阻止沙化进一步发展。

⑧大力宣传《中华人民共和国防沙治沙法》，使施工人员知法、懂法、守法，自觉保护林草植被，自觉履行防治义务。禁止在沙土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。

⑨施工过程中及施工期结束土壤环境恢复过程中发现临时占用土地出现沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地生态环境保护部门和人民政府，并根据专业意见开展防沙治沙措施。

⑩建设项目主管部门应该积极主动，加强水土保持管理，对施工人员进行培训和教育，自觉保持水土，保护植被。严禁施工材料乱堆乱放，不随意乱采乱挖沿线植被。加强施工期管理，加速建设进度，减少施工期间水土流失的产生；同时在施工期间，应提前制定严密的交通管理措施。

通过采取上述措施，可将项目建设对所在区域土壤环境造成的水土流失和沙化影响降至可接受水平。

1.5 闭井期生态修复措施

根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）和《废弃井封井回填技术指南（试行）》中的相关要求，勘探活动结束后，应根据景观相似原则，对勘探活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复。对水文地质条件及道路安全有影响或重要建筑物附近的钻孔或坑井应予回填封闭，并恢复其原有生态功能。井场道路用地应严格控制占地面积和范围。道路建设及取弃土工程，均应根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并保存，必要时应设置截排水沟、挡土墙等相应保护措施。井场道路取弃土工程结束后，弃土场应及时回填、整平、压实，并利用堆存的表土进行植被和景观恢复。道路建设施工结束后，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调。对项目区域不再使用的各项临时建（构）筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复。转为其他用途的，应开展污染场地调查、风险评估与修复治理。试油期伴生气燃烧放空应远离农田、植被等。勘探后的封闭井应将井口封堵完整，采取遮挡和防护措施，并设立警示牌。建设单位将作为生态修复实施的主体。

2 大气污染防治措施

（1）应合理规划、选择最短的工区道路运输路线，尽量利用油田现有公路网络；其次是对使用频繁的道路路面进行洒水处理；运输车辆进入施工区域，应以中、低速行驶（速度＜40km/h）。

（2）井场设备的放置进行合理优化，尽可能少占土地，对工作区域外的场地严禁车辆和人员进入、占用，避免破坏植被和造成土地松动；作业场地保持一定湿度，进出车辆严格限速，装卸器材文明作业。

（3）定期对钻机、柴油发电机等设备进行维护，定期对柴油发电机进行污染物排放检测，确保其污染物排放达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中的标准要求。

（4）禁止焚烧原油、废油品及各类废弃物。

（5）钻井材料集中堆放，下垫上盖。

（6）试油期对各井场的设备、阀门等进行定期的检查、检修，以减少跑、冒、滴、漏的发生，消除事故隐患，防止油气泄漏进入大气环境。一旦发生泄漏事故，紧急切断油、气源，从而最大限度地减少烃类及油的排放量。

（7）试油期加强采出液储罐管理、装卸必须采取密闭装载方式，采出液装卸必须采取密闭底部装载、顶部浸没式装载等方式，装卸过程中采取油气回收措施，使用具有油气回收接口的车辆。

（8）试油期产生的伴生气气量不稳定，不具备回收利用条件，经排气管线充分燃烧后排放。应定期检查伴生气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护，确保伴生气充分燃烧，以减轻燃烧废气对区域大气环境质量的不良影响。

（9）柴油储罐采用固定顶罐，钻井期井场设有柴油罐（20m3），且柴油真实蒸气压小于27.6kPa，按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中要求可不采取油罐烃蒸气回收措施。施工期间应加强储罐的检修和维护，固柴油储罐罐体应保持完好，不应有孔洞；储罐附件开口（孔），除采样、计量和例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭；定期监测呼吸阀的定压是否符合设定要求。

（10）为全面掌握本项目对区域大气环境的影响程度，及时识别生态敏感目标的环境风险，保障区域生态系统结构与功能的完整性和稳定性，项目钻井期需要对排放废气开展制度性定期监测。本项目属于陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）项目，钻井期废气主要来源于柴油机、柴油发电机及燃油机运行产生的废气，施工扬尘、水基钻井岩屑暂存场扬尘，以及运输车辆尾气、柴油装卸储存和油基岩屑储罐逸散的废气。
3 地下水和土壤污染防治措施

3.1废水处置

（1）采用“钻井泥浆不落地技术”，严格落实防渗措施，通过振动筛、除砂器、除泥器及离心机四级固控设备对井口返出泥浆岩屑混合物进行固液分离。分离后的液相物质用于井场泥浆配置及后续钻井液配制，不直接向外环境排放，不与周边地表水体发生水力联系；分离后的混合物经进入收集箱，最终钻井结束后由钻井单位进行无害化处理后，自行利用。

（2）洗井废水采用专用废液收集罐收集后运至康探001H拉油站的污水处理系统处理达标后回注油藏。

（3）项目产生的压裂返排进入罐车拉运至康探001H拉油站系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中标准后回注油藏。

（4）钻井队在生活营地均设置了生活污水环保厕所，生活污水均排入收集池，定期拉运至吉木萨尔县污水处理厂处理。

工程钻井期间产生的废水均得到妥善处理，不外排，不会对地表水体造成污染。

3.2 地下水和土壤污染防治措施

（1）地下水和土壤保护措施

①作业平台铺设防渗膜，防渗膜防渗系数需小于等于1.0×10-7cm/s。

②生活污水排入生活营地内环保厕所（15m3），定期拉运至吉木萨尔县污水处理站处理，严禁生活污水随意外排。

③储罐区做基础的防渗，宜从上至下依次采用罐底板、沥青砂绝缘层、砂垫层、防水涂料层、钢筋混凝土承台、混凝土垫层的防渗方式。

④放喷池为下陷式，底部及四周采用聚乙烯丙纶复合防水卷材铺贴放喷池内表面，防渗系数小于1.0×10-7cm/s。根据以往经验和附近已钻油井经验，预留的放喷池可以容纳井喷时产生的原油。

⑤方罐和气液分离器：宜采用“混凝土+2mm高密度聚乙烯膜”防渗。

⑥钻井时采用套管与地层隔离开、并在套管与地层之间注入水泥进行固井，泥浆返至地面，封隔疏松地层和水层。

⑦钻井时严格落实套管下入深度合格和固井质量合格，对产生的洗井废水、压裂返排液、生活污水、钻井岩屑、废弃防渗膜、机械设备废油及生活垃圾严格管理，禁止乱排。

⑧本项目实行分区防渗，钻井井口周边、油水罐、不落地设备、岩屑储罐、各类罐体罐基础和放喷池采取重点防渗；材料房、配电房等采取一般防渗；其他区域采取简单防渗，采取一般地面硬化，防渗材料参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相应防渗要求执行。

（2）井喷地下水保护措施

虽然本项目钻井期间发生井喷的可能性极小，但应切实做好防止井喷的落实工作。主要措施是安装防喷器和井控装置（简易封井器等），同时随时调整泥浆密度，修井采用清水循环压井等技术，以最大限度地防止井喷事故的发生。

①制定具体井控措施及防止井喷预案。

②开钻前由建设方地质监督或受委托的相关单位地质员，对相应的停注、泄压等措施进行检查（检查结果记录在井队井控专用本上）落实，直到相应层位套管固井后凝完为止。

③钻井液密度及其他性能符合设计要求，并按设计要求储备压井液、加重剂、堵漏材料和其他处理剂，对储备加重钻井液定期循环处理，防止沉淀。

④送至井场的防喷器有试压曲线和试压合格证。安装防喷器前要检查闸板芯尺寸是否与使用钻杆尺寸相符，液控系统功能是否齐全、可靠，液控管线有无滴漏现象。

⑤钻开油、气层后，每次起下钻（活动时间间隔超过5d）对闸板防喷器及手动锁紧装置开关活动一次，定期对井控装置进行试压。

⑥测井、固井、完井等作业时，要严格执行安全操作规程和井控措施，避免发生井下复杂情况和井喷失控事故。

⑦要严格控制提下钻速度，防止抽汲压力过大造成井涌、井喷，激动压力过大造成井漏。提钻按规定灌好钻井液，下钻过程中注意观察井口返出钻井液情况并安排中间洗井，起下钻过程中操作要连续，减少钻具静置时间。

⑧要求做好固井前的通井、循环钻井液、调整钻井液性能等工作。控制下套管速度，以防纰漏地层。

⑨下套管要操作平稳，严禁猛刹、猛放，防止溜钻、顿钻，按规程下套管，双大钳紧扣，以保证套管连接强度。

⑩目的层钻进时预防井漏和井喷，并做好油气层保护工作。

废水均得以妥善处置，最终实现达标排放或回用，固体废物均得到妥善处置。地下水、土壤环境保护措施均为技术可行、经济合理、稳定可靠、便于实施的成熟措施，在钻井过程中得到广泛应用。采取上述措施后，钻试工程不会对地下水环境和土壤环境造成不利影响。

4 噪声污染防治措施

（1）钻井期做好泥浆泵、发电机和柴油机等高噪声设备的基础减振和设置隔声罩减少噪声传播，合理安排施工时间，高噪声施工设备减少夜间使用或禁止使用；避免形成污染影响；在不能对声源采取有效措施情况下，对可能受噪声影响的油田工作人员发放噪声个人防护器材，消除噪声污染影响。

（2）定期维护泥浆泵、钻机、柴油发电机、柴油动力机组、压裂车等高噪声设备。

（3）做好机械设备组织，尽量避免高噪声设备同时操作。

（4）为全面掌握本项目钻井期噪声对周边声环境的影响程度，保障区域声环境质量符合功能区划要求，项目钻井期需要对厂界噪声开展制度性监测。本项目属于陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）项目，钻井期噪声主要来源于柴油机、钻井设备、运输车辆等作业机械运行产生的机械噪声。

5 固废污染防治措施

（1）施工期钻井岩屑、泥浆经不落地系统处理实现固液分离，分离后的液相回用，水基岩屑委托第三方环保单位处置；油基岩屑委托具有相应处理能力的第三方环保单位进行危废处理。岩屑储罐应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相应要求设置标志牌；油基岩屑罐的罐体应设置在围堰内，围堰容积应至少满足其内部最大贮存罐发生意外泄漏时所需要的危险废物收集容积要求，油基岩屑罐防渗、防腐性能应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相应要求。本项目固废处置可行，处置方式合理。

（2）物料及废物不乱堆乱放，严禁各种油料落地。

（3）施工单位应及时回收落地油等废物，产生的少量落地油泥由钻井队用专罐收集后委托有资质的单位进行处置。

（4）采用“绿色修井技术和配套设备”，以原油不出井筒为目标，达到“三不沾油”，即井场不沾油、设备不沾油、操作工人身上不沾油。

（5）井场垃圾分类存储，上加遮盖防止风吹飘散，严禁现场抛撒、焚烧、掩埋。

（6）生活营地内设置垃圾箱，施工期含油抹布、手套等用品与生活垃圾一起统一收集，由施工单位清运至吉木萨尔县垃圾填埋场处置。

（7）钻井井场设危险废物贮存点，产生的机械设备废油、废弃防渗膜等均由施工单位委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司进行处理。危险废物的收集过程中，应依据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行管理，采用专用车辆到指定地点收集运输危险废物，运输过程中不准设置中转储存点，严禁偷排、洒落、泄漏和随意倾倒等。此外，要求钻井完工前完成危险废物转移工作。

建设单位应依据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）和《危险废物转移管理办法》（部令 第23号2022年1月1日起施行）要求中有关规定，项目应加强以下措施：

A.收集作业

①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。

②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。

③收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。

④危险废物收集应填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

⑤收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。

⑥收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。

B.危险废物转移

①转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度，法律法规另有规定的除外。

②运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。未经公安机关批准，危险废物运输车辆不得进入危险货物运输车辆限制通行的区域。

③在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。

④制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息。

C.危险废物的运输

①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

②废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定。

③运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A设置标志。

④危险废物公路运输时，运输车辆应按《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令〔2005年〕第9号）、JT/T617-2018以及JT/T 617-2018执行。

危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：

①卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。

②卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。

③危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。

D.危险废物管理

根据《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（2021年12月22日）相关要求如下：

①落实污染环境防治责任制度，建立健全危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处理全过程的污染环境防治责任制度。

②落实危险废物识别标志制度，按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）等有关规定，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处理危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。

③落实危险废物管理计划制度，按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》等有关要求制定危险废物管理计划，并报所在地生态环境主管部门备案。

④落实危险废物管理台账及申报制度，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处理等有关资料。

⑤落实《危险废物转移管理办法》，转移危险废物的，应当按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

⑥危险废物收集、贮存应当按照其特性分类进行；禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。危险废物收集、贮存和运输过程的污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等有关规定。

本项目产生的危险废物委托有资质的单位转运及处理。转运过程严格按照相关要求进行操作转运，严禁由不具备相应资质的单位私自转运。完井后，井场废物全部进行清理、回收处理，做到“工完、料尽、场地清”。

6 土壤污染防治措施

（1）应严格控制施工期临时占地面积，按设计及规划的施工范围进行施工作业，减少土壤扰动。

（2）施工机械及运输车辆应按规定的道路行驶，减少对土壤的碾压，减少碾压造成的土壤紧实度增加及养分流失。

（3）施工产生的建筑垃圾不得随意抛撒，应集中收集并及时清运，防止污染物进入土壤环境造成污染。

综上所述，正常情况下，钻井及采油工程不会污染土壤环境，非正常情况下，采取有效措施后可减轻对土壤环境的影响。在做好源头控制、过程防控等措施的前提下，可避免工程实施对土壤环境产生污染影响。

7 环境风险防范措施

7.1 环境风险防范措施

本项目应在预防措施上切实做好防止井喷的各项措施，严格执行各类管理制度。主要措施是安装井控装置（防喷器、简易封井器等），同时采用随时调整泥浆密度，采用清水循环压井等技术，以最大限度地防止井喷事故的发生。

（1）钻井作业事故防范措施

①安装防喷器前认真检查闸板芯子尺寸是否与使用钻杆尺寸相符，液控系统功能是否齐全、可靠，液控管线有无刺漏现象。

②防喷器顶部安装防溢管时用螺栓连接，不用的螺孔用丝堵进行封堵。防溢管与防喷器的连接密封可用金属密封垫环或专用橡胶圈。防溢管处应装挡泥伞，保证防喷器组及四通各闸阀清洁、无钻井液。

③远程控制台安装在面对井架大门左侧、距井口不少于25m的专用活动房内，距放喷管线或压井管线有2m以上距离，周围留有宽度不少于2m的人行通道，周围10m内不得堆放易燃、易爆、腐蚀物品。

④放喷管线接出井口15m以外，一般情况下管线应平直并向井场两侧或后场引出，转弯处应使用角度大于120°的铸（锻）钢弯头或具有缓冲垫的标准两通；若用钻杆，其公扣朝外；管线每隔9～11m、转弯处（前后基墩固定）、出口处用基墩或地锚固定牢靠；放喷管线出口处使用双基墩固定，距出口端不超过1.5m。辅助放喷管线执行主放喷管线标准。

⑤井控设备安装好后，按要求试压。

⑥作业班应按钻进、起下钻杆、起下钻铤和空井发生溢流四种工况，按“逢五逢十”进行防喷演习，防喷演习遵循“以司钻为中心，班自为战，从实战出发”的原则。

⑦钻进作业和空井状态应在2min、提下钻杆应在4min、提下钻铤（加重钻杆）应在5min内控制住井口。

⑧做好防硫、防喷演习讲评和记录。

⑨全井坐岗。非油、气层每小时测量一次钻井液增量、减量。进入油层前50m开始每15min测量一次；提下钻杆每3-5柱（＜15min）测量一次；提下钻铤每15min测量一次。

⑩在井口安装防喷器和控制装置，杜绝井喷的发生。

⑪井控操作实行持证上岗，各岗位的钻井人员有明确的分工，并且应经过井控专业培训。

⑫井场设置明显的禁止烟火标志；井场钻井设备及电气设备、照明灯具符合防火防爆的安全要求，井场安装探照灯，以备井喷时钻台照明。

⑬在井架、井场路口等处设风向标，发生事故时人员迅速向上风向疏散。

⑭按消防规定配备灭火器、消防铁锹和其他消防器材。

⑮事故应急救援预案。

根据项目的生产特点，制定了相应的应急预案，由项目主要负责人按照应急预案的要求定期组织职工学习并进行演习。

（2）硫化氢防范措施

应做好硫化氢监测和防范工作。施工井队应配备至少3套的便携式硫化氢监测仪，做好硫化氢检测工作，制定防硫化氢应急预案。在井场大门口、钻台、振动筛、坐岗房、防喷器液控房等五处设立风向标（风袋、风飘带、风旗或其他适用的装置），并在不同方向上划定两个紧急集合点，一旦发生紧急情况，作业人员可向上风方向疏散。当监测到硫化氢浓度大于15mg/m3（10ppm）时，立即按照含硫油气井作业规定配置硫化氢监测仪、正压式呼吸器等设施，按照《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》（SY/T5087-2024）标准规定执行。

（3）钻井套管破损、泄漏事故风险防范措施

①钻井、固井、完井等作业严格执行各项安全操作规程，确保施工质量，防漏、防窜。

②压裂、酸化及调堵等施工作业前应将高低压管汇连接牢固，施工时应严格控制不能超过设备额定压力；操作人员要密切注意设备运行状况，发现管件破裂刺漏等问题及时处理；作业现场应配备消防设备，以备应急救援。

③气井压裂、酸化解堵及冲砂等作业应按照设计要求均匀加砂，严禁中途停泵；冲砂管柱下放速度不宜过快，排量不能太小；更换油管速度要快并要防止井中落物。

④防腐蚀，做好地层水、天然气二氧化碳等的防腐工作。

⑤工程施工、监理单位须具备相应资质，加强对施工现场的安全组织管理和监督。

⑥建立、健全各项安全管理制度以及配套的工艺、设备安全操作规程，并严格执行。

（4）井喷预防措施

①在钻井泥浆循环时，如果泥浆液面快速上升，应立即停泵，在阻流管线打开的情况下立即关井，然后慢慢关闭阻流器。如发现泥浆罐液面在慢速上升，且在一次起下钻之后发生溢流时，应采用旋转头和橡胶阻流器继续钻进，防止井喷发生。

②井下作业之前，在井场周围划分高压区和低压区，高压泵、高压汇管、井口装置等高压设备均布置于高压区内，施工过程中，高压区无关人员全部撤离，并设置安全警戒岗。

③起下钻时，当发现井内液体流出，而钻杆在井内时，应立即接上回压阀或管内防喷器并关井。若发现流体流出而钻铤正位于防喷器处时，立即接上回压阀或管内防喷器，用多效万能防喷器关井；在突然发生井内液体大量流出的情况下，应将井内钻具下过钻铤，在钻杆处关闭全密封闸板。如果不下过钻铤，则可用万能防喷器关井。当钻头从井眼中起出后发现井内液体流出时，要立即关闭全封闭闸板。

④作业班应按钻进、起下钻杆、起下钻铤和空井发生溢流四种工况，按“逢五逢十”防喷演习制度进行防喷演习。作业班每月不少于一次不同工况的防喷演习。二开前应进行四种工况的防喷演习。换班人员应在第一次下钻作业中进行四种工况的防喷演习，演习不合格不得进行下步作业。

⑤每一次井下作业施工前，必须对高压汇管进行试压，试压压力大于施工压力，施工后必须探伤，更换不符合要求的汇管。

⑥钻进中遇到钻速突然加快、放空、井漏、气测及油气水显示异常等情况，应立即停钻观察，如发生溢流要按规定及时发出报警信号，并按正确的关井程序及时关井，关井试压后迅速实施压井作业。

（5）井漏防范措施

①建立、健全各项安全管理制度以及配套的工艺、设备安全操作规程并严格执行，确保施工质量，防漏、防窜，做好防腐工作。

②操作人员应密切注意设备运行状况，发现管件破裂刺漏等问题及时处理；作业现场应配备消防设备以备应急救援。

③严格要求套管下入深度、确保固井质量。

④工程施工单位须具备相应资质，加强对施工现场的安全组织管理和监督。

（6）储罐环境风险防范措施

柴油、原油罐区周边设置警示标识，严禁烟火和不相关人员靠近。日常加强油罐的管理及安全检查，防止发生泄漏等安全事故。为尽量避免管线破裂事故的发生，减轻泄漏事故对环境的影响，应该采取以下安全环保措施：

①选用质量、防腐措施合格的储罐。安装过程中焊接要经过100%的探伤，安装时应选择刚性不燃的坚固基础作为罐体基础。储罐在投用前，必须严格按照《压力容器安全技术监察规程》进行强度和气密性试验。

②储罐区应严格用火管理，采用有效的避雷装置和接地装置等防止雷电的措施。

③加强储罐和管线接口的检查工作，防止腐蚀穿孔。定期进行壁厚检测，汽蚀余量低于规定的允许值时，要及时进行检修和更换。

④井场各类储罐底部均应铺设符合要求的防渗材料，一旦发生泄漏须及时发现并采取有效的堵漏措施；加强储罐运输环节的管理，避免出现储罐泄漏风险事故发生。

根据项目的特点，制定相应的应急预案，由项目主要负责人按照应急预案的要求定期组织职工学习并进行演习。

（7）罐车运输过程风险防范措施

①罐车必须符合《压力容器安全技术监察规程》的安全管理规定，企业对压力容器管理执行国家有关锅炉压力容器的规定。

②认真执行罐车巡检、回检以及维护、修理管理办法，保持罐车完整性。

③配备具有危险货物运输资质和经验的驾驶员和押运员，严格执行特车公司违反“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为”管理规定，并使用GPS监控车辆动态。

④出车前必须对车辆的安全技术状况进行认真检查，杜绝跑、冒、滴、漏，故障未处置好不得承运。

⑤采出液装卸参照《危险货物道路运输规则（系列）》（JT/T617-2018）配装表中进行，车辆排气管应安装隔热和熄灭火星装置，并配装符合JT/T230-2021规定的导静电橡胶拖地带装置。罐体装采出液时，应预留容积不得少于罐体总容量5%的膨胀余量。采出液中的石油类容易污染土地和水源。卸货时尤其要注意。

⑥选择好运输路线，避让居民点、水渠等环境敏感目标，防止泄漏对环境造成不利影响。

⑦行车要遵守交通、消防、治安等法律法规。控制车速，保持与前车安全距离，严禁违法超车，行车途中要勤于检查，当行驶一定时间后要查看车厢底部四周有无泄漏液体，若有原油泄漏，应查找泄漏点，采取相应的应急措施，防止液体继续泄漏，将受到污染的土壤要全部回收，交由有资质的单位回收、处置。

⑧检查随车配备的消防器材的数量及有效性。运输过程中如发生事故时，驾驶员和押运员应立即向安全生产管理部门、环境保护部门、质检部门报告，并应看护好车辆，共同配合采取一切可能的警示、救援措施。

7.2 环境风险处理措施

一旦发生井喷，绝大多数井都能通过防喷器关闭，然后采取压井措施控制井喷；最后还可用向事故井打定位斜井等方法处理井喷，并尽快采取措施回收原油。事故处理中要有专人负责，管好电源、火源，以免火灾发生。井喷、井漏时，需要对井喷、井漏的油泥等污染物进行收集处理，运送到专门的固体废物处理场进行处理。受污染的土壤交由有相应处置资质单位转运、处置。

7.3 应急预案

（1）应急救援体系及指挥系统

为了提高突发事件的预警和应急处置能力，保障风险事故发生后，参与救援的人员都有具体分工，并能够迅速、准确、高效地开展抢险救援工作，最大限度地降低事故造成的人员伤亡、财产损失和社会影响，项目必须组建风险事故应急救援工作领导小组（简称“应急救援领导小组”），负责风险事故的应急救援组织工作。应急救援领导小组的组成如下：

①组长：总经理

②副组长：副总经理

③成员：由建设单位根据实际情况指定（可包括后勤主管、生产主管、维修主管以及安全主任等）

（2）报警与响应流程

企业应建立可靠的通讯系统，满足紧急报警系统的需要。发生火灾时，根据火势大小，应立即请求外部援助。

（3）应急预案内容

建设方应根据具体生产情况，分别制定相应的应急预案，目前该应急预案已编制完成，并在日后生产管理中贯彻实施，应急预案内容根据下表详细编制、修订、完善，由企业最高管理者批准发布实施，同时按规定报送属地生态环境主管部门完成备案。

表5-1  应急预案内容

序号
项目
主要内容
1
应急计划区
井场
2
应急组织结构
设立环境风险管理机构，设置有应急办主任、副主任，为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。
3
预案分级响应条件
根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。
4
应急救援保障
应急设施、设备和器材等
5
报警、通讯联络方式
逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通信方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法。
6
应急环境监测，抢救、救援控制措施
组织专业队伍负责对事故现场进行侦查检测，对事故性质、参数与后果先进评估，为指挥部门提供决策依据。严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。
7
应急防护措施、消除泄漏措施及需使用器材
控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。
8
人员紧急撤离、疏散计划，应急剂量控制、撤离组织计划
事故现场邻近区域、受事故影响的区域人员，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。
9
事故应急救援关闭程序
制定相关应急状态终止程序，事故现场，受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
10
应急状态终止与恢复措施
规定应急状态终止程序：事故现场善后处理，恢复生产措施。解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施
11
应急培训计划
应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训，并进行事故应急处理演习；对工人进行安全卫生教育
12
公众教育和信息
对邻近地区公众开展环境风险事故预防措施、应急知识培训并定期发布相关信息
13
应急联动机制
应急联动机制应由当地政府制定，在企业内部应急措施能力不足时，提供外部应急措施。当发生重大事故时，矿山公司立即向当地政府报告，由政府应急指挥部召开会议，确定响应级别，启动应急风险机制，落实救援任务和措施。
8 环境管理

8.1 钻前准备环境管理要求

（1）在修建通往井场道路时，避免堵塞和填充任何自然排水通道，施工作业机具，不得在道路、井场以外的地方行驶和作业，禁止碾压和破坏植被，禁止乱扔废弃物。

（2）井场临时用地面积按设计规定，不得超过规定面积。

（3）安装泥浆泵冷却水循环系统和振动筛的污水循环系统，做好各种油、水管线的试运行工作，防止油、水跑、冒、滴、漏。

（4）井场应有排水沟。钻机底座下、机泵房、循环罐区应有排水沟，排水沟必须硬化防渗、防塌，过车地段沟上要铺钢板桥。

8.2 钻井作业期间环境管理要求

（1）采用泥浆不落地工艺的井，岩屑应堆放在岩屑储罐内。

（2）不落地岩屑应有含水率检验台账（日报）。

（3）现场岩屑分开存放，在同一堆场应有物理分隔。

（4）发生井喷后地面处理措施及要求：调查因井喷事故造成的地面污染情况，积极组织清除地面环境污染，恢复地貌。

8.3 建设单位及施工单位的环保责任

建设单位要求施工单位在施工前进行环保自查，建设单位安全环保部门对施工单位施工期间进行环保日常检查并做好记录；完工前，建设单位要求施工单位进行环保完工自查，安全环保主管部门现场验收合格后报请现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录。

8.4 完井后环境管理要求

（1）妥善存放泥浆材料等化学品，不得失散在井场。废弃包装袋等应及时加以回收。

（2）推平柴油、机油及水罐坡道，井场应平整。

（3）井场、基地不得随处丢弃垃圾，有利用价值的废料应回收，没有利用价值的废料应送至垃圾场填埋。

9 环保验收

完井后如获工业油流，井口装采油树进行试采；如未获工业油流，则打水泥塞封套管，恢复地貌。大多数探井是就地封固，恢复地貌，完井后对周围环境影响很小，甚至不产生影响。

建议按表5-2开展竣工环境保护验收。

表5-2  “三同时”竣工验收调查建议清单

验收内容
位置
治理对象
防治措施
工程量
验收标准
废气
井场
柴油废气
使用达标柴油，加强设备维护，无组织排放
/

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）
扬尘
对易起尘物料遮盖，加强车辆管理，水基钻井岩屑暂存于罐中，并及时清运
/

伴生气
放散管燃放，无组织排放
/

临时储罐
无组织排放
1个60m3采出液临时储罐
采出液装载废气
无组织排放
/

油基岩屑储罐
无组织排放
每口井2个罐，每个罐50m3
废水
井场
洗井废水
本项目钻井废水循环利用，试油期洗井废水全部回收，采用专用废液收集罐收集后运至康探 001H 拉油站的污水处理系统处理达标后回注油藏
每个施工井场配备方罐，规格为4×30m3
不外排
压裂返排液
压裂返排液入方罐，拉运至康探 001H 拉油站系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中标准后回注油藏
/

《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）
生活污水
排入防渗污水收集池，清运至吉木萨尔县污水处理厂处理
环保厕所1座（15m3）
不外排
固废
井场
水基岩屑
水基岩屑交由有资质的第三方公司处置
井场设置水基岩屑储罐
《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中综合利用污染物限值
油基岩屑及废弃油基钻井液
委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置

井场设置油基岩屑储罐
机械设备废油
废机油由钻井单位用专用罐集中收集后委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置

/

/

废弃防渗膜
委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司进行处理
/

/

施工
营地
生活垃圾
集中收集后拉运至吉木萨尔县垃圾填埋场
垃圾箱1个
/

生态
井场、道路及生活营地
生态恢复
临时占地已完成设施拆除、污染物清理及场地平整，采用施工期剥离表土覆盖，封井作业符合规范，无二次污染风险。恢复后植被覆盖率不低于区域同类型土地，以本土物种为主，群落结构与周边荒漠生态系统协调，地貌自然融合，无外来有害物种。
野生动物及植被
严禁滥捕保护动物，严禁乱碾乱轧，毁坏植被；禁止车辆离开道路行驶，保护野生动物生境和生物多样性；井场采用护栏加以防护，外围地带设置警告标识。
环境管理
环境管理制度是否建立并完善，环保机构及人员是否设置到位；是否保留必要的影像资料
环境风险措施
配备灭火装置、应急点火系统、钻井井口防喷器等
（1）在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告书（表）及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的施工期环境保护设施及各项环保措施落实情况进行全面查验，重点核查施工期废水、废气、噪声、固废、地下水、土壤及生态保护措施的落实到位情况。

（2）按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目施工期环境保护措施执行情况、环保设施建设及运行效果进行系统调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。企业、验收调查（监测）机构及其相关人员对验收调查（监测）报告结论终身负责。

（3）验收调查（监测）报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目施工期环保措施落实、环保设施建设、污染物排放控制、生态恢复、环境风险防范等情况进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。

（4）企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目施工期环境保护设施、分区防渗、废水收集处置、固废规范化管理、噪声控制、井控与环境风险防范、生态保护等措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。验收意见应经三分之二以上验收组成员同意。

验收组应由项目法人、设计单位、施工单位、环境监理单位、环境监测单位、环境影响报告书（表）编制单位、变更环境影响报告书（表）编制单位、验收调查（监测）报告编制单位代表，以及不少于3名行业专家组成。

（5）企业应对验收意见中提出的环保问题进行整改。环境保护设施未经验收或者验收不合格的，建设项目主体工程不得投入生产或者使用。

（6）企业应自验收通过之日起30个工作日内，制作竣工环境保护验收意见书，并将验收意见书、验收调查（监测）报告和“三同时”验收登记表上传至建设项目竣工环境保护企业自行验收信息平台，并如实向社会公开。

10 环境监测计划

根据项目特点，本项目为陆地油气勘探预探井钻试工程，施工周期较短，环境影响具有阶段性。项目环境管理以施工期环境监测与环境检查为主，参照相关环境管理技术指南要求制定环境监测与检查计划，本项目建议监测计划见表5-3。

表5-3环境监测计划表

监测对象
监测频率
监测项目
监测地点
监测方式
大气
1次/施工期
TSP、H2S
钻井平台周围
委托监测
1次/试油期
NOx、SO2、颗粒物、 H2S、非甲烷总烃
钻井平台周围
噪声
1次/钻井期
等效连续A声级
井场边界
土壤
1次/施工结束后
石油烃
钻井平台周围


	运营期生态环境保护措施
	本项目无营运期，试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前开展环境影响评价工作。如发现该井不具开发价值或目的层不含油，则进行封井。
封井需拆除井口装置，截去地下1m内管头，最后进行场地清理，清除各种固体废弃物，清除井场及临时道路砂砾石铺垫，对井场、进场道路等临时占地进行平整，植被自然恢复。根据《废弃井封井回填技术指南（试行）》中的相关要求，对井口进行封井回填，回填前先摸清废弃井（筒）管现状。回填材料应无污染，不得使用可能对地下水造成污染的材料。回填后，应开展井盖封堵或密闭填充，确保地表污染物不进入井内，各层位地下水不连通。
在封井施工操作中应注意采取降尘措施，文明施工，防止水泥等的洒落与飘散，同时在清理井场时防止产生飞灰、扬尘的产生，尽可能降低对周边大气环境的影响。另外，井场清理等工作还会产生部分废弃建筑残渣等固体废物，对这些残渣应进行集中清理收集，外运至指定处理场填埋处理。



	其他
	无

	环保投资
	项目总投资9360万元，其中环保投资313万元，占工程总投资的3.34%。本项目环保投资估算见表5-4。

表5-4  工程环保投资估算

工程名称
拟采取的环保措施
环保投资
（万元）
实施时间
废气
试油伴生气
充分燃烧后排放。
30
与钻井、试油期同步
施工扬尘
物料覆盖、道路洒水抑尘、车辆冲洗限速、裸土临时覆盖等措施。
10
废水处理
洗井废水、压裂返排液
由地面储罐收集后，依托康探 001H 拉油站处理后回注。
40
生活污水
设临时环保厕所收集暂存，委托第三方拉运至吉木萨尔县城污水处理厂处理。
20
固废处置
生活垃圾
设有垃圾箱集中收集，委托第三方拉运至吉木萨尔县垃圾填埋场处理。
15
钻井岩屑、废弃油基钻井液
钻井岩屑暂存于岩屑储罐中，废弃油基钻井液和钻井岩屑委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。
100
落地油、机械设备废油、废油桶、废防渗材料等
各钻井井场设置1座危险废物贮存点
10
用于施工过程中产生的沾油废防渗材料、废油及废油桶的暂存，各类危险废物定期交由新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。
30
生态恢复
对临时占地清理、平整
32
独立费用
根据《石油建设项目其他费用和相关费用计价方法与费用标准版》
环境影响评价
8
环境保护竣工验收
8
/

环境监测
10
合计
313
/




六、生态环境保护措施监督检查清单
	   内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	①选址尽量避开植被密集区域；严格划定路线，禁止乱碾乱轧；确保各环保设施正常运行，避免各种污染物对环境影响较小；②严格控制占地，严格规定各类工作人员的活动范围；③完井后施工机械、设备及时撤离，废水和固体废物全部妥善处置，现场禁止遗留；④建设单位按照相关要求办理临时占地经济补偿协议；⑤施工结束后及时对场地进行清理、平整并压实；⑥合理安排施工时间，避免大风天气施工。项目在建设过程中，严格落实各项管理规定，不得对项目所在区域生态环境和环境质量造成影响。
	验收内容：生态保护措施落实情况；现场无废水和固体废物遗留；井场及周边占地恢复情况；临时占地经济补偿协议办理情况。

验收效果：施工结束后清理、平整并压实临时占地，以利于土壤、植被自然恢复。井场、生活营地和探临道路进行平整，井场无废水和固体废物遗留。
	根据试采结果决定新钻井是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前对其开展环境影响评价工作，编制环境影响评价文件。
	按照环评及批复等相关文件要求进行验收。

	水生生态
	-
	-
	-
	-

	地表水环境
	-
	-
	-
	-

	地下水及土壤环境
	本项目施工期废水主要包括钻井废水（钻井液/泥浆体系废液）、洗井废水、压裂返排液及生活污水。钻井过程中产生的钻井废水按钻井液体系分阶段循环使用：井筒返出钻井液经“钻井液不落地”系统固液分离后，液相优先回用于相应体系钻井液的配制与循环利用，钻井期间不外排；钻井阶段结束后，无法继续回用的钻井液以废弃泥浆形式产生，与固相物料分类收集后统一外运处置。洗井废水和压裂返排液分别收集至专用储罐，采用罐车拉运至康探 001H 拉油站处理，处理后水质达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）标准后全部回注油藏，不外排。

本项目采用下套管注水泥固井工艺实施水泥固井，水泥浆在井筒内形成封隔，隔离含水层与目的层，减少钻井过程对地下水环境的影响。生活营地设置环保厕所收集生活污水，定期由吸污车清运至吉木萨尔县市政污水处理厂处理，严禁就地排放。
	验收内容：①生活污水签订清运协议；②洗井废水和压裂返排液现场无遗留，是否经康探001H拉油站处理后回注。③是否造成土壤污染。

验收效果：验收时现场无遗留问题。
	-
	-

	声环境
	在设备选型上要求采用低噪声的设备，施工设备定期检查维修，对噪声较大的设备采取基础减震措施；加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。
	核实是否采用高噪声设备采取基础减振、隔声措施。
	-
	-

	振动
	-
	-
	-
	-

	大气环境
	柴油废气：使用达标柴油，加强设备维护；

扬尘：对易起尘物料遮盖；水基钻井岩屑暂存于罐中，并及时清运。

施工机械废气、运输车辆尾气：选用合格油品，加强车辆管理；

伴生气：放散管燃放

临时储罐：无组织排放

采出液装载废气：无组织排放

柴油卸车及储存无组织废气、油基岩屑储罐无组织废气：无组织排放

在厂界下风向点位监测TSP、非甲烷总烃含量。
	柴油废气：核实是否使用达标柴油，加强设备维护；

扬尘：核实是否对易起尘物料遮盖；水基钻井岩屑是否暂存于罐中，并及时清运；

施工机械废气、运输车辆尾气：核实是否选用合格油品，加强车辆管理；

伴生气：核实是否放散管燃放；

临时储罐：无组织排放；

采出液装载废气：无组织排放；

柴油卸车及储存无组织废气、油基岩屑储罐无组织废气：无组织排放。
	-
	-

	固体废物
	①钻井岩屑（含钻井泥浆固相）：钻井过程中产生的钻井岩屑经“钻井液不落地”系统处理，实现固液分离。分离出的固相岩屑按钻井阶段及钻井液体系分类管理：钻井过程中产生的水基钻井岩屑不属于危险废物，委托第三方环保单位进行集中处置，依据《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）的相关规定，经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）相关标准限值后综合利用；产生的油基钻井岩屑属于危险废物，规范收集、防渗暂存，委托具有危险废物经营资质的单位及时规范处置（日产日清）。②废防渗材料：未破损、未沾油的防渗材料由建设单位集中回收利用，沾油的废防渗材料委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置；③落地油100%回收，集中收集后委托有危险废物处理资质单位进行处置。④机械设备废油、废油桶暂存至危险废物贮存点，委托有危险废物处理资质单位进行处置。⑤生活垃圾集中收集后委托第三方拉运至当地垃圾场处理。
	验收内容：①水基岩屑委托处置记录，油基岩屑危险废物管理和转运情况；②废防渗材料和机械设备废油贮存于危废贮存点后定期外委有资质单位处理处置，记录危险废物台账，检查现场是否有遗留；③生活垃圾签订接收协议。④现场是否存在固体废物遗留或混装现象。

验收效果：各类固体废物均按规定分类收集、规范暂存并及时转运处置，现场未发现固体废物遗留或环境污染问题。
	-
	-

	电磁环境
	-
	-
	-
	-

	环境风险
	①施工时应严格执行相关风险防范措施和规章制度，严禁违规操作加强设备维修与巡检，避免储罐泄漏事故的发生；②在井口安装井控装置，杜绝井喷的发生；防止污染地下水和土壤；③定期检查固井质量，发现固井质量不合格应及时采取措施，保证固井质量合格；④柴油罐、原油罐等储罐底部铺设防渗材料或设置围堰，加强各类储罐及放喷管线的日常管理及安全检查；⑤将本项目纳入《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司准东采油管理区突发环境事件应急预案》管理体系，并落实相关应急响应措施。
	-
	-
	-

	环境监测
	本工程为钻井及试油阶段项目，施工周期较短，环境影响具有阶段性。施工和试油期间钻机、动力设备等投入运行，建设单位应对各阶段产生的废气、废水、固体废物及生态扰动落实全过程环境管理，通过现场巡查检查、台账记录与必要的阶段性监测，确保各项环保措施有效实施，降低对周边环境的影响。

本项目监测以施工期为主：在钻井/试油等高噪声作业阶段开展井场边界噪声监测；对固体废物（钻井岩屑、危废等）执行分类收集、暂存、转运联单及台账管理；对钻井液及返排液等废水实行规范收集并外运至脱水站处理后回注油藏，不设置外排口，日常以过程检查为主。若发生异常工况或环境突发事件（如泄漏、井控异常等），应及时开展应急监测。监测工作由具备相应资质（CMA）的第三方监测单位承担，并形成完整记录归档。
	-
	-
	-

	其他
	施工单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物产生、去向和各个污染措施及实施情况均记录在案。建设单位对施工单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录；完工交井前，建设单位主管部门现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录。
	环境管理制度是否建立并完善，环保机构及人员是否设置到位；是否保留必要的影像资料。
	-
	-


七、结论
	本工程符合国家产业政策，选址较为合理，项目建设符合达标排放、总量控制及维持环境质量原则；符合风险防范措施要求。通过加强管理，污染物无害处理，及时恢复原貌等措施，在各项污染治理措施实施且确保全部污染物达标排放的前提下，本次项目的建设从环境影响角度而言，项目实施是可行的。
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