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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	吉木萨尔县庆阳湖乡1号建筑用砂矿项目

	项目代码
	2605-652327-04-03-666870

	建设单位联系人
	王诗海
	联系方式
	13139940715

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县庆阳湖乡

	地理坐标
	（东经89°00'04.284"；北纬44°00'30.160"）

	建设项目
行业类别
	八、非金属矿采选业－土砂石开采101（不含河道采砂项目）-其他
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	531099.04m2

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	吉木萨尔县发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2605071085652327000062

	总投资（万元）
	6000
	环保投资（万元）
	205

	环保投资占比（%）
	3.42
	施工工期
	24月

	是否开工建设
	☑否
□是：

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划》（2021-2025）
审批机关：自然资源部
审批文号：自然资函〔2022〕1092号

	规划环境影响评价情况
	文件名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书》
审查机关：生态环境部
审查文件名称及文号：关于《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》的审查意见，环审〔2022〕124号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.项目与《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划》（2021-2025）
《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划》提出：
1.建立完善的绿色矿山标准体系和完善的管理制度，研究形成配套绿色矿山建设的激励机制。到2025年，全州绿色矿山格局基本形成，新建矿山全部按照绿色矿山标准建设；生产矿山加快改造升级，大、中型生产矿山绿色矿山建成率完成自治区目标，小型矿山严格按照绿色矿山要求规范管理：创新资源节约集约循环利用产业发展新模式，资源集约节约利用水平显著提高，矿山地质环境得到有效保护，土地复垦水平得到全面提升。
2.开展对建设绿色矿业目标的研究，开展采矿对环境、土地损毁机理以及土地复垦和选矿重建的新技术、新方法研究，为恢复因矿产资源开采而造成的生态破坏和环境污染提供理论技术支撑。
3.鼓励矿山企业发展智能化设计控制系统，实现勘查、开采全流程自动控制和动态全局优化，朝着智能矿山的建设目标迈进。优先推进煤炭行业智能化技术装备的研发与应用，以数字化、智能化、自动化采矿装备为核心，以智能设计与生产管理软件系统为平台，通过对矿山生产对象和过程进行实时、动态、智能化监测与控制，实现矿山开采的安全、高效、经济和效益最大化。
本次建筑用砂矿用于将淖铁路改建白石湖至将军庙线增建第二线工程建设铁路路基填筑用砂石料，项目运营期主要是砂石料的开采、破碎、筛分等工序最后外售，符合资源集约节约利用水平显著提高的任务目标；项目运营期先将剥离表层土堆放至表土堆场，定期洒水降尘，项目区开采深度较浅，不涉及爆破、不涉及地下开采，能够实现矿山开采的安全、高效、经济和效益最大化；项目开采期结束后，进行土地复垦，复垦后能够解决开采而造成的生态破坏和环境污染问题。
2.与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025）环境影响报告书》符合性分析
规划环评提出：合理控制矿产资源开发规模与强度，优先避让生态敏感区（如自然保护区、水源地等），不得占用禁止开发区域。实施污染物达标排放，落实“三同时”制度（污染防治设施与主体工程同时设计、施工、投产）。加强废水、固废、废气治理，推广清洁生产技术。对开发活动造成的生态破坏采取有效恢复措施，减少土地沙化与水土流失。
本项目占地范围内不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园及其他需要特别保护的环境敏感区和禁止开发区域；本次环评对项目“三废”、噪声及生态影响均提出了相应的治理或减缓措施，采取措施后污染物可达标排放或得到妥善处置。符合规划环评相关要求。

	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	1.产业政策的符合性分析
本项目属土砂石开采项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类建设项目，因此，本项目建设符合现行国家相关产业政策。
2.“生态环境分区管控方案”符合性分析
2.1与《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》符合性分析
表1-1   项目与《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》符合性分析一览表
	管控维度
	管控要求
	符合性分析
	是否符合

	A1空间布局约束
	A1.4其它布局要求
	〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
	本项目建设符合国家、自治区主体功能区规划的相关要求
	符合

	
	
	〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。
	本项目不涉及
	符合

	
	A2.2污染控制措施要求
	〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
	本项目不涉及能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级
	符合

	
	
	〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。
	本项目不涉及钢铁、水泥、焦化行业建设
	符合

	
	
	〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输(大宗货物“公转铁”)、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量(水量)确定工作，强化生态用水保障。
	本项目不涉及地下水开采
	符合

	
	
	〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。
	本项目不涉及流域生态治理，不涉及农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造
	符合

	
	
	〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
	本项目不涉及饮用水水源
	符合

	
	
	〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
	本项目为砂矿的开采，项目运营期危险废物为废机油及油桶，产生后暂存于危废贮存库，委托拉运
	符合

	
	
	〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油(气)田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A2.2-9〕加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。
	本项目不涉及种植业污染防治
	符合

	A3环境风险防控
	A3.1人居环境要求
	〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A3.1-2〕对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联控机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。
	本项目不涉及
	符合

	A4资源利用要求
	A4.1水资源
	〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。
	本项目不涉及
	符合

	
	A4.2土地资源
	〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
	本项目为砂石矿开采项目，项目已取得昌吉州自然资源自然资源局采矿证。
	符合

	
	A4.5资源综合利用
	〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县(市)生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
	本项目运营期产生的固废主要有生活垃圾、剥离表层土、除尘灰、不合格品和沉淀池沉沙；办公、生活区的生活垃圾委托环卫部门处置;本项目剥离表土拉运至表土堆场堆放，并进行防尘网苫盖，用于后期矿区回填;除尘设备收集的尘回用于生产;搅拌过程中产生的不合格品回用于生产;沉淀池污泥收集后掺入砂石料外售
	符合

	
	
	〔A4.5-2〕推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿(共伴生矿)、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。
	本项目的除尘设备收集的除尘灰回用于生产
	符合

	
	
	〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。
	本项目不涉及钢铁、有色、化工、建材等重点行业建设
	符合

	
	
	〔A4.5-4〕发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。
	本项目不涉及农业循环经济
	符合


本项目厂址位于新疆维吾尔自治区吉木萨尔县庆阳湖乡。项目不在《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》和《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》名单内。
综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求。
2.2项目与《关于发布〈昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果〉的公告》符合性分析
本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔，根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》本项目所属为文件中“吉木萨尔县限采区”，环境管控单元编码：ZH65232720005。本项目与其符合情况见下表1-2，环境管控单元分类图见附图1。
表1-2 与《关于发布〈昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果〉的公告）》符合性分析
	管控名称
	管控要求
	项目概况
	符合情况

	吉木萨尔县限采区
	/
	/
	符合

	
	/
	/
	符合

	
	/
	/
	符合

	
	1、县级以上人民政府水行政主管部门应当合理配置地表水、地下水，从严控制地下水取水总量。
2、严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。
	本项目为砂石料项目，不涉及地下水开采
	符合


3.与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析
第四十七条规定“矿产资源勘探、开发单位，应当对矿产资源勘探、开发产生的尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣以及脱硫、脱硝、除尘等产生的固体废物的堆存场所进行整治，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施；造成环境污染的，应当采取有效措施进行生态修复。
本项目为建筑用砂矿开采，所占地为其他草地和林地，本项目表层土临时堆放在表土临时堆放区，定期用于矿区回填。生产过程中危废为润滑油及油桶，每年产量较少，暂存于危废贮存库，定期委托处置。因此，符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的相关要求。
4.与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析
表1-3   与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性
	序号
	管理条例
	本项目
	符合性

	扬尘污染防治
	第四十三条贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施：
（一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；
（二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；
（三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。
露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。
	本项目堆场无法实现密闭，采取了洒水降尘措施，运输车辆篷布进行封闭遮盖等措施降低扬尘；水稳站的水泥、石灰、粉煤灰等原辅料为密闭筒仓储存。
	符合

	
	第四十四条矿山开采产生的废石、废渣、泥土等应当堆放到专门存放地，并采取围挡、设置防尘网或者防尘布等防尘措施；施工便道应当硬化。
在采石、采砂和其他矿产资源开采过程中，或者在停办、关闭矿山前，采矿权人应当整修被损坏的道路和露天采矿场的边坡、断面，恢复原有地貌，并按照规定处置矿山开采废弃物，防止扬尘污染。
	覆盖防尘网并进行洒水降尘；采取边开采边恢复的方式，开采过程中整修被损坏的道路和露天采矿场的边坡、断面，服务期满后进行矿山恢复。
	符合


由上表可见，本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的相关要求。
5.与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）符合性分析
表1-4  《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》符合性
	类别
	规范要求
	本项目情况
	符合性

	4
	矿山生态环境保护与恢复治理的一般要求

	4.1
	禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。
	本项目不涉及4.1中所述各类重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域，不涉及重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标
	符合

	4.2
	矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。
	本项目开发活动符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取了有效的预防和保护措施，能有效减轻开发活动造成的生态破坏和环境污染。
	符合

	4.3
	坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。
	本项目采取边开采边恢复治理的方式。
	符合

	4.5
	恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。
	本项目闭矿后，将对各类场地进行恢复治理。
	符合

	5
	矿山生态保护

	5.1
	在国家和地方各级人民政府确定的重点（重要）生态功能区内建设矿产资源基地，应进行生态环境影响和经济损益评估，按评估结果及相关规定进行控制性开采，减少对生态空间的占用，不影响区域主导生态功能。在水资源短缺、环境容量小、生态系统脆弱、地震和地质灾害易发地区，要严格控制矿产资源开发。
	本项目建设地点不在重点（重要）生态功能区内。
	符合

	5.2
	矿山开采前应在矿区范围及各种采矿活动的可能影响区进行生物多样性现状调查，对于国家或地方保护动植物或生态系统，须采取就地保护或迁地保护等措施保护矿山生物多样性。
	本项目所在地生物多样性低，基本为其他草地和林地，无国家或地方保护动植物或生态系统，闭矿后矿区生物多样性易于恢复。
	符合

	5.3
	高寒区露天采矿、设置排土场和尾矿库时，应将剥离的草皮层集中养护，满足恢复条件后及时移植，恢复植被；严格控制临时施工场地与施工道路面积和范围，减少对地表植被的破坏。
	本项目为露天采矿，设置表土临时堆放区，用于堆放表层剥离土壤，同时采取边开采边恢复的方式，减少地表破坏。
	符合

	5.4
	荒漠和风沙区矿产资源开发应避开易发生风蚀和生态退化地带，减少开采、排土和运输等活动对土壤结皮、砾幕及沙区植被的破坏和扰动；排土场、料场及尾矿库等场地应采取围挡和覆盖等防风蚀措施。
	本项目所在地易发生风蚀和水土流失，应控制开采、排土和运输活动，堆场等场地应采取压实和覆盖等防风蚀措施。
	符合

	5.7
	采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆、煤渣、煤研石和其他固体废物。
	本项目办公、生活区的生活垃圾委托环卫部门处置;本项目剥离表土拉运至表土堆场堆放，并进行防尘网苫盖，用于后期矿区回填;除尘设备收集的尘回用于生产;水稳站搅拌过程中产生的不合格品回用于生产;沉淀池污泥收集后掺入砂石料外售;废润滑油及油桶收集在危废贮存库，定期委托有资质的单位进行处置。
	符合

	5.8
	评估采矿活动对地表水和地下水的影响，避免破坏流域水平衡和污染水环境；采矿区与河道之间应保留环境安全距离，防止采矿对河流生物、河岸植被、河流水环境功能和防洪安全造成破坏性影响。
	项目运营期仅有洒水降尘的用水，生产废水为洗砂废水和清洗设备用水，洗砂废水和清洗设备用水排入沉淀池，回用于生产；生活污水排入化粪池，定期委托拉运；项目运营期对地表水和地下水的无影响，且项目区周边无地表水分布，因此，项目的建设不会对当地的地表水及地下水造成影响。
	符合

	5.9
	矿区专用道路选线应绕避环境敏感区和环境敏感点，防止对环境保护目标造成不利影响。
	本项目评价范围内无环境敏感区和环境敏感点，主要保护对象为施工人员，道路选线合理。
	符合

	5.10
	排土场、采场、尾矿库、矿区专用道路等各类场地建设前，应视土壤类型对表土进行剥离。对矿区耕作土壤的剥离，应对耕作层和心土层单独剥离与回填。
	本项目表土进行剥离后，单独堆放，后期用于采矿场地、堆场等恢复，并进行植被恢复。
	符合

	7
	排土场生态恢复
	项目闭矿后，采取土地复垦工作，进行生态修复。
	符合

	8
	露天采场生态修复
	本项目采取边开采边治理的方式，开采过程中同步进行采场生态修复，待闭矿后，进行土地复垦工作，进行植被恢复。
	符合

	10
	矿区专用道路生态恢复

	10.1
	矿区专用道路用地应严格控制占地面积和范围。开挖路基及取弃土工程，均应根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并保存，必要时应设置截排水沟、挡土墙等相应保护措施。
	采场联络道路新建完成后道路两旁进行绿化，并采取相应的生态恢复措施。
	符合

	10.2
	矿区专用道路取弃土工程结束后，取弃土场应及时回填、整平、压实，并利用堆存的表土进行植被和景观恢复。
	
	

	10.3
	矿区专用道路使用期间，有条件的地区应对道路两侧进行绿化。道路绿化应以乡土树（草）种为主，选择适应性强、防尘效果好、护坡功能强的植物种。
	
	

	11
	矿山工业场地生态恢复

	11.1
	矿山工业场地不再使用的厂房、堆料场、沉沙设施、垃圾池、管线等各项建（构）筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复。转为商住等其他用途的，应开展污染场地调查、风险评估与修复治理。
	环评要求，矿区服务期满后，进行景观和植被恢复。
	符合

	12
	矿山大气污染防治
	大气污染物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放限值及无组织排放标准；确保空气质量不因本项目实施而降低，保持现有水平。
	符合

	13
	矿山水污染防治措施
	/
	符合


综上，本项目各项措施均满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）中的要求。
7.与《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）符合性分析
根据《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）的文件要求，“采用先进的工艺技术与装备，做到绿色开采，绿色生产，绿色存贮，绿色运营。应贯彻“边开采，边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。治理率和复垦率应达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。恢复治理后的各类场地应与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用，区域整体生态功能得到保护和恢复。”
本项目生产工艺与设备达到国内较为先进的水平，开采过程采取避免大风天气作业、洒水降尘、运输车辆按规定路线行驶措施；开采完成的区域，通过边坡、断面防护，播撒草籽等耐旱植物的措施进行生态恢复，能够使场地与周边自然环境和景观相协调。因此本项目符合文件要求。
8.与《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）符合性分析
根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）的文件要求：“5.7工业料堆场内应采用连续输送设备将物料送往用户，避免二次中转倒运。5.8对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。”
本项目开采过程采取避免大风天气作业、洒水降尘、运输车辆按规定路线行驶措施，办公、生活区的生活垃圾委托环卫部门处置;本项目剥离表土拉运至表土堆场堆放，并进行防尘网苫盖，用于后期矿区回填;除尘设备收集的尘回用于生产;搅拌过程中产生的不合格品回用于生产;沉淀池污泥收集后掺入砂石料外售。符合文件要求。
9.与《空气质量持续改善行动计划》(国发[2023]24 号)的符合性分析
根据《空气质量持续改善行动计划》（国发[2023]24号）中的相关内容“（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，落实全国生态环境保护大会部署，坚持稳中求进工作总基调，协同推进降碳减污、扩绿，改善空气质量为核心，以减少重污染天气和解决人民群众身边的突出大气环境问题为重点，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，大力推动氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）减排；开展区域协同治理，突出精准、科学、依法治污，完善大气环境管理体系提升污染防治能力;远近结合研究谋划大气污染防治路径，扎实推进产业、能源、交通绿色低碳转型，强化面源污染治理，加强源头防控加快形成绿色低碳生产生活方式，实现环境效益、经济效益和社会效益多赢”。
本项目产生的废气主要为颗粒物，水稳料搅拌设备搅拌过程中产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过不低于15m高排气筒排放(DA001);项目区筛分工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过不低于15m高排气筒排放(DA002);项目区破碎工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过不低于15m高排气筒排放(DA003)。因此，项目的建设符合《空气质量持续改善行动计划》（国发[2023]24号）。
10.与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）的符合性分析
根据《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》(工信部联原〔2019〕239号)的相关内容：“机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用”，“对正在开采的矿山，坚持“边开采、边治理”原则，切实履行矿山地质环境保护与土地复垦责任义务”。
本项目对生产过程中产生的颗粒物采取洒水降尘、围挡等方式处理。项目区筛分工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过不低于15m高排气筒排放(DA002)；项目区破碎工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过不低于15m高排气筒排放(DA003)。开采方式为边开采边治理，闭矿后，对采坑进行回填，并做好土地复垦。因此，本项目的建设符合《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）的相关要求。
11.与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025 年）》的符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025 年）》的相关内容：“禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目，砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产。除和田地区外其他地区禁止新设砂金开采项目，严格砂金开发项目环境影响评价。坚持“谁开发、谁保护，谁破坏、谁治理”的原则，按照“边开采、边治理”要求，督促采矿权人采取消除地质灾害隐患、土地复垦、恢复植被等措施，切实履行矿山生态修复责任。加大矿山“三废”治理与环境监测。减少矿山开采、储存、装卸、洗选、运输等环节的污染物排放。”
本项目不属于砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目，砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产开采项目。本项目落实“边开采、边治理”要求，服务期满后的各种临时建筑均进行拆除，并进行场地平整和土地复垦、恢复植被等措施，废水、废气、固废经各项措施处理后能达标排放，因此与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025 年）》相符。
12.项目与《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65T 4061-2017）的符合性分析
根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）要求，各企业应建立工业料堆场扬尘污染控制管理制度和工业料堆场作业相关操作规程，落实专人负责本单位的工业料堆场扬尘污染控制工作。选择工业料堆场位置应结合当地的自然环境、气象条件及水文地质条件。工业料堆场应布置在厂区的最小风频方向上，其长边应平行于厂区的主导风向。工业料堆场内应采用连续输送设备将物料送往用户，避免二次中转倒运。对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。露天工业料堆场存放袋装、桶装及箱装件物品时，应加盖蓬布遮护。工业料堆场需设置料区和道路界限的标识线，对散落地面的物料等进行及时清理和清洗，保持道路干净、整洁，必须落实专人进行保洁工作，保持环境整洁。
本项目为非金属矿采选业项目，属于一般控制区为Ⅱ类料堆场。在原料矿开采、堆放及车辆运输时易产生扬尘。环评要求建设单位原辅材料进行以密目网覆盖，禁止露天存放；运土车辆要采用加装密闭盖子的渣土车，避免运输过程中遗漏。在采取上述措施的前提下，运营期产生的扬尘对周围环境的影响可降至最低，不会对周围环境造成明显影响，符合《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）的相关要求。
13.项目与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件(2024年)》的符合性分析
	政策原文
	本项目情况
	符合性判定

	禁止在重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧用地外缘200米范围内（确有必要可根据实际情况论证），铁路线路两侧路堤坡脚、路堑坡顶、铁路桥梁外侧起各1000米范围内及在铁路隧道上方中心线两侧各1000米范围内建设非金属矿采矿项目
	本项目周边无重要工业区、大型水利工程设施、城镇市镇工程设施，无军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，周边无铁路，本项目北侧为京新高速，距离为250m大于200m，符合准入条件
	符合

	矿石开采须采用湿式凿岩作业方式。矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，须配备抑尘、除尘设施，除尘效率不低于99%。矿石、废石堆场须采用洒水抑尘、设置围挡等无组织粉尘防治措施。大气污染物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297）要求，有行业排放标准的执行行业标准；
	本项目对生产过程中产生的颗粒物采取洒水降尘、围挡等方式处理。项目区筛分工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过不低于15m高排气筒排放(DA002)；项目区破碎工序产生的颗粒物经除尘效率不低于99%的布袋除尘器处理后通过不低于15m高排气筒排放(DA003)，厂界无组织颗粒物浓度≤1.0mg/m³；
	符合

	噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)
	生产设备选用低噪设备，厂区设置隔声围挡，夜间22:00至次日6:00停止生产作业，保障沿线噪声达标（昼间≤60dB、夜间≤50dB）；
	

	严禁未经处理的采矿废水直接排放，禁止利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞等排放废水。鼓励将矿坑水优先作为生产用水和辅助水源利用。在干旱缺水地区，鼓励将外排矿坑水处理达标后用于农林灌溉，生活污水处理达标后尽量综合利用，边远矿区的生活污水排放和综合利用可参照《农村生活污水处理排放标准》（DB65/4275）要求管控
	本项目废水为洗砂废水和生活污水，洗砂废水排入沉淀池后循环使用不外排，生活污水排入化粪池后委托拉运，不外排。
	符合

	应对采矿废石等固体废物采取回填、筑路、制作建筑材料等方式资源综合利用，提高综合利用率。无法利用的必须使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害，固体废物处置率100%。废石堆场按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599)要求建设。生活垃圾实现100%无害化处置
	办公、生活区的生活垃圾委托环卫部门处置；本项目剥离表土拉运至表土堆场堆放，并进行防尘网苫盖，用于后期矿区回填；除尘设备收集的尘回用于生产；搅拌过程中产生的不合格品回用于生产；沉淀池污泥收集后掺入砂石料外售；废润滑油及油桶收集在危废贮存库，定期委托有资质的单位进行处置；
	符合

	新建、改（扩）建矿山应在矿山开采前完成《矿山生态环境保护与恢复治理方案》编制工作。位于荒漠和风沙区的矿产资源开发应尽可能避开易发生风蚀和生态退化地带；排土场、料场等场地应采取围挡和覆盖等防风蚀措施。水蚀敏感区矿产资源开发应科学设置露天采场、排土场及料场，并采取边坡防护、工程拦挡等水土保持措施。矿山生产过程中应采取复垦措施，对露天坑、废石场等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。历史遗留矿山开采破坏土地复垦率达到45%以上，新建矿山应做到边开采、边复垦，破坏土地复垦率达到85%以上
	项目开工开采前，已委托具备资质单位编制完成《矿山生态环境保护与恢复治理方案》；本项目地处荒漠风沙区域，矿区开采范围、加工区、堆场均布置在地形稳定、风蚀风险较低区域，不占用生态脆弱退化带；矿区料场、临时堆土场、排土场篷布遮盖，同步开启喷淋抑尘设备，有效抑制场地风蚀、起沙扬尘；项目为新建砂场矿山，严格执行边开采、边治理、边复垦原则，对开采过程中临时破坏、占用的土地及时开展平整、覆土、植被恢复、场地修复工作。
	符合
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二、建设内容
	地理位置
	本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县273°方向，直距约14千米，属吉木萨尔县管辖。
矿区中心地理坐标为：东经89°00'04.284"；北纬44°00'30.160"，面积为0.5207平方千米。开采标高为676～636米，开采深度为自地表以下20米，矿区范围由5个拐点组成，
表2-1    矿区范围拐点坐标表
	拐点
编号
	直角坐标（CGCS2000）
	地理坐标（CGCS2000）

	
	X
	Y
	东经
	北纬

	S1
	30419396.21
	4875531.75
	88°59'41.5”
	44°00'39.4″

	S2
	30419471.68
	4875554.95
	88°59'44.9”
	44°00'40.2"

	S3
	30420232.57
	4874935.78
	89°00'19.4″
	44°00'20.4"

	S4
	30420060.41
	4874559.79
	89°00'11.8”
	44°00'08.2"

	S5
	30419121.17
	4875091.23
	88°59'29.4"
	44°00'25.0"




	项目组成及规模
	1.项目概况
项目名称：吉木萨尔县庆阳湖乡1号建筑用砂矿项目
项目建设地点：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县庆阳湖乡，项目区四周均为空地，项目周边关系图详见附图。
项目建设内容及规模为：新建建筑用砂矿一座，年产70万立方米；购置卵式破碎机系统、筛分系统、除尘设施、水稳拌合站一座、地磅等设备，原矿石堆场、成品堆场各一处，配套临时用房、蓄水池、供配电等附属设施。项目组成详见表2-2。
表2-2 项目工程组成一览表
	工程类别
	工程名称
	工程规模与内容
	备注

	主体工程
	开采区
	开采面积为520700m2，开采标高为676～636m，开采深度为自地表以下20m
	新建

	
	工业广场
	位于项目区中部，包括砂石料开采设备、洗砂生产线购置卵式破碎机系统、筛分系统。占地面积为22666.67m2
	

	
	水稳料生产车间
	密闭搅拌楼，内设1条水稳料生产线，配置1套搅拌设备
	

	储运工程
	石料输送
	企业冷料输送为全密闭皮带式输送
	新建

	
	矿区道路
	道路起点为矿区北部670m，终点为矿山各开采平台并连接各地面设施，最终至矿区最高标高676m。方案设计矿区道路全长约420m；路面宽度为5.0m
	新建

	
	成品堆场
	开采后的砂石料经过破碎筛分后通过密闭廊道输送至成品堆场，面积为5000m2
	新建

	
	筒仓
	本项目共设置5个筒仓，1个粉煤灰筒仓，1个外加剂筒仓，3个水泥筒仓。
	新建

	公用工程
	办公室食堂及员工宿舍
	位于项目区北侧，包含食堂、宿舍、办公室。
	新建

	
	沉淀池
	便于生产废水的循环使用，容积为100m3
	新建

	
	给排水
	生产用水水源为吉木萨尔县水溪沟水库，通过项目区西侧双河干渠引入项目区周围后拉运，生活用水从附近村庄拉运。
	新建

	
	供电
	由国家电网供电管网供给，矿区周边已有电力线路，矿场的生产、生活用电方便。
	依托

	
	供暖
	本项目冬季不生产，值班人员采用电采暖。
	/

	环保工程
	废气
	水稳料搅拌设备搅拌过程中产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过不低于15m高排气筒排放（DA001）；项目区筛分工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过不低于15m高排气筒排放（DA002）；项目区破碎工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过不低于15m高排气筒排放（DA003）；密闭输送带运输物料；矿区开采粉尘采用洒水抑尘；运输道路定期洒水降尘。
	新建

	
	噪声
	选用低噪声设备、采取隔声减震措施、运输车辆限速行驶。
	/

	
	废水
	项目生活污水排入化粪池定期委托拉运；场区设置沉淀池（100m3）、洗砂废水和清洗设备用水经沉淀池处理后循环利用，不外排
	新建

	
	固体废物
	办公、生活区的生活垃圾委托环卫部门处置；本项目剥离表土拉运至表土堆场堆放，并进行防尘网苫盖，用于后期矿区回填；除尘设备收集的尘回用于生产；搅拌过程中产生的不合格品回用于生产；沉淀池污泥收集后掺入砂石料外售；废润滑油及油桶收集在危废贮存库，定期委托有资质的单位进行处置；
	/

	
	
	
	/

	
	生态恢复
	严格控制占地面积和范围、对受破坏的地表及时进行平整，进行生态恢复。
	/


2.主要生产设备
本项目主要生产设备情况见表2-3和2-4。
表2-3水稳项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格及型号
	单位
	数量
	备注

	1
	骨料斗
	/
	台
	4
	/

	2
	电脑皮带称或调速皮带称
	/
	台
	1
	/

	3
	水平皮带机
	/
	台
	1
	/

	4
	粉料仓
	/
	台
	1
	/

	5
	螺旋输送机
	/
	台
	1
	/

	6
	螺旋电子秤
	/
	台
	1
	/

	7
	水箱
	/
	台
	2
	/

	8
	电机减速机
	/
	台
	1
	/

	9
	双卧轴搅拌机
	/
	台
	1
	/

	10
	储料仓
	/
	台
	1
	/

	11
	装载机
	/
	辆
	2
	/

	12
	罐车
	/
	辆
	1
	/

	13
	双桥车
	/
	辆
	6
	/

	14
	搅拌设备
	800t/h双缸
	台
	1
	/


表2-4砂石料开采项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格及型号
	单位
	数量
	备注

	1
	卵式破碎机
	PE900×1200
	套
	2
	/

	2
	单缸液压圆锥破
	HST315
	套
	4
	/

	3
	给料机
	ZSW420×110
	套
	2
	/

	4
	圆振动筛
	3Y2160
	套
	10
	/

	5
	中转料仓
	/
	套
	2
	/

	6
	除尘系统
	/
	套
	2
	/

	7
	箱式变压器
	800kVA
	套
	2
	/

	8
	洗砂机
	2LSX920,生产能力200t/h,功率11kW
	台
	1
	

	9
	装载机
	ZL50型,斗容3m³,功率162kW
	台
	2
	

	10
	挖掘机
	CAT350，铲斗容量3.2m³,功率309kW
	台
	4
	

	11
	自卸汽车
	MT86H 载重量（kg）：54300
	辆
	13
	

	12
	地磅设备
	/
	套
	1
	/


3.劳动定员及工作制度
本项目劳动定员为20人，生产时间为每年的4～10月份。年生产210天，每天2班，每班工作8小时，年工作3360小时。
4.开采方案
本项目开采方案已编制完成，于2026年5月20日进行专家评审，于6月1日通过审批。本项目生态修复方案也已编制完成，于2026年6月12日进行专家评审并通过审批。
（1）开采方式
依据新疆中地科勘查测绘院有限公司2025年12月编制提交的《新疆吉木萨尔县庆阳湖乡1号建筑用砂矿普查报告》，矿区范围内开采矿种为建筑用砂矿；矿体赋存第四系全新统洪积层（Q4pal）之中。矿体分布于整个矿区，呈近水平产出，北西南东方向长约1047米，南西北东方向宽约500米，面积0.5207平方千米。矿体分布较大，其自然沉积边界未能控制，地表出露最高标高676米，最低656米。
根据矿体赋存条件，本矿山适合露天开采方式，本次开采方案规划矿山采用凹陷露天开采方式。
矿山应在开采全周期（开采前、开采中、开采后）采取预防控制措施，减少地质环境破坏和土地、植被损毁；开采前严格按要求编制开采方案，明确开采范围和边坡参数，合理确定台阶高度、坡面角，降低边坡失稳和水土流失风险；尽可能利用采场原有地形，减少削坡和填方工程量；开采过程中遵循“边开采、边治理”原则，定期监测的方式预防水土流失和地质灾害；开采后严格按照生态保护修复方案对矿山进行生态修复。
严格遵循矿山“、边治理、边恢复”绿色开采要求，改变传统全采完再回填修复的滞后模式，实行分区开采、采完即填、填即复绿、逐区接续的动态作业模式。首采区开采作业完成后，立即利用本区及当期开采产生的废石、剥离土石方进行原位回填处置，同步完成场地平整、边坡治理、临时覆绿，再启动下一采区接续开采，从源头减少外排固废量、降低裸地暴露时长、杜绝长期露天堆载污染，实现开采、回填、修复无缝衔接，
项目采用分区分段阶梯式开采施工时序，整体遵循“首采区掘进开采→废石原位留存统筹→首采区采终验收→废石分层回填压实→场地整形与边坡防护→临时生态恢复→转入下一采区接续开采”的闭环工序，杜绝采区空置裸露、废石场外长期堆存。
首采区开采阶段：严格按照开采设计标高、边坡参数开展剥离、掘进作业，开采产生的废石、剥离土石方不对外转运、不长期堆存于排土场，实行区内临时规整堆存，堆存区域设置临时截排水、防尘覆盖、临时挡护设施，做好水土保持与扬尘管控。
首采区闭环回填阶段：首采区开采工作面收尾、开采边界成型后，立即停止本区开采作业，启动废石回填工程。利用当期开采产生的全部无害废石、剥离土石料对首采区采坑、采空区域进行分层回填、分级压实，逐层控制回填厚度、压实度，同步修整边坡坡度，消除危岩、松动土体，保障基底及边坡稳定性。
整形修复阶段：首采区回填压实完成后，立即开展场地平整、边坡削坡、排水沟修缮等工程治理，同步铺设覆土、播撒乡土草籽、布设临时生态防护措施，完成阶段性生态恢复，避免裸地长期暴露。
接续开采阶段：首采区回填、整形、临时覆绿、水保措施验收合格后，正式切换工作面，启动相邻下一采区接续开采，重复“开采—临时堆存—回填—修复”循环模式，实现全矿区间动态绿色开采。
（2）开采顺序
结合规划开采区域矿体赋存条件，区内仅分布1处建筑用砂矿体。依据建设单位提交的开采方案，矿山采用由西向东、自上而下水平分层台阶式开采顺序。矿山第一年（2026年8月—10月）为基建期；开采区地形呈西高东低态势，第二年（2027年4月—10月）自西向东开展开采作业，平整开采区东西地势形成首采区。首采区开采面积52.06公顷，开采标高下降1.3m；后续每年向下开采1.3m，直至开采标高降至656m时终止开采。
（3）回填
露天采矿场最终境界地表面积52.0700公顷，采用挖掘机自上而下水平分层台阶式采矿方法，最终形成4个台阶，每2个台阶设计一个清扫平台，平台宽8米，采深20米，露天采场周长3071米，经生态修复工程设计(边坡25°)，边坡筑坡面积为8.6平方米计算，回填高陡边坡需方量约为26411立方米(见图4-3)。堆坡后采坑边坡略小于30，和周边地形相适宜，平均运距小于500米。
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图2-1：筑坡、回填示意图
（4）边开采，边恢复
根据“边开采、边恢复”的原则，矿山开采期间主要开展以下矿山生态保护恢复工程：
开采前在采场外围设置铁丝围栏、警示牌、生态保护宣传牌，修建截排水沟等;对即将开采的露天采矿场边坡采用人工巡查监测。
（1）监测、复垦工程在矿区四周设置崩塌、滑坡、不稳定斜坡测点进行边坡稳定性监测每月15次;采用巡视法对围栏及警示牌进行监测，频率为每月1次;采用无人机进行航测地形地貌，监测频率为每年1次;在矿部生活区、水稳站周边，共布设2个土壤监测点，监测频率为每年1次，布设1个生活污水监测点，监测频率为每年2次;针对露天采矿场、生活区、水稳站、矿山道路等损毁区域进行生产期内的土地损毁监测，监测频率为每年2次。
（2）矿山开采期间对突发矿山生态环境问题进行保护修复，确保保护修复与生产同步实施。
复垦期（2039年12月至2040年5月）
按照“谁破坏、谁治理、谁复垦”的原则，矿山做好以下矿山生态保护修复工程，对修复分区实施回填筑坡、场地平整、土壤重构、植被重建等工程，使其恢复至与周边地貌相协调。
管护期（2040年6月~2043年5月）
播种后出苗前，土壤表层时常形成板结层，妨碍种子顶土出苗，需要破除板结。出苗后发现缺苗严重时，须采取补种的措施补苗。
根据“边生产、边治理、边复垦”的原则及本矿山工程建设特点和开采时序进度安排。本方案服务年限为16年8个月。
（5）边开采、边恢复可行性分析
本次矿山开采主要形成1个露天采矿场，按照开采设计为露天台阶式开采。
本矿山设计台阶坡面角45，最终边坡角38°，能够有效降低滑坡、坍塌等地质灾害发生的风险，保障开采人员和设备的安全，为边开采、边恢复创造了条件，开采过程中对已开采区域的边坡进行清废工程等可行。
对于开采过程中产生的废石和成品，能够进行合理的堆放和处理，避免随意丢弃造成环境污染和安全隐患。在开采过程中还可以同步开展平整工作，通过这种边开采、边修复的方式，能够有效缩短矿山生态修复的周期，降低修复成本，提高修复效果，实现矿山开采与生态保护的协调发展。
（6）开拓运输方案
根据开拓运输方案选择原则和矿体赋存情况及地形条件，设计采用汽车运输方式。
5、工程占地
项目临时占地531099.04m2，占地年限13年，其中其中规划矿区面积524431.97m2，生活区用地面积6667.07m2，工业场地面积在规划矿区内，为22666.67m2。主要占地类型其他草地和林地。为了避免对施工区域内的草场造成破坏，本次施工道路沿拟建矿山道路红线布设，采用施工道路与矿山道路相结合的布置方式，施工结束后，施工临时道路作为矿山道路继续使用。项目工程占地类型统计表见表2-5。
表2-5   项目工程占地类型表
	序号
	建设内容
	土地类型
	占地面积
	占地性质
	备注

	1
	露天采场
	其他草地和其他林地
	501765.3m2
	永久占地
	13年

	2
	工业广场
	其他草地
	22666.67m2
	永久占地
	13年

	3
	破碎区
	其他草地
	3000m2
	永久占地
	位于工业广场内

	4
	筛分区
	其他草地
	3000m2
	永久占地
	位于工业广场内

	5
	洗砂区
	其他草地
	3000m2
	永久占地
	位于工业广场内

	6
	成品堆场
	其他草地
	10000m2
	永久占地
	位于工业广场内

	7
	沉淀池
	其他草地
	100m2
	永久占地
	位于工业广场内

	8
	场内道路
	其他草地
	1000m2
	永久占地
	位于工业广场内

	9
	危废间
	其他草地
	10m2
	永久占地
	位于工业广场内

	10
	搅拌站
	其他草地
	5000m2
	永久占地
	位于工业广场内

	11
	生活办公区
	其他草地
	6667.07m2
	永久占地
	13年


6.公用工程
（1）给水
本项目用水主要为生活用水和生产用水，生产用水主要用于露天采场、成品石料堆场、场内道路等洒水降尘用水、洗砂用水，本项目生产用水水源为吉木萨尔县水溪沟水库，通过项目区西侧双河干渠运送至项目区周围后进行拉运。生活用水采用水车在附近村庄拉运。
取水手续：目前正在委托第三方进行编制水资源论证报告，待取水手续完善后再进行取水工作。
①本项目劳动定员20人，年工作天数约210天，根据《新疆维吾尔自治区用水定额》，用水定额按100 L/人·d，生活用水量2.0m3/d（420m3/a）。
②露天采场、石料堆场、场内道路等洒水用水量为2m3/d（420m3/a）；
③根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中：3039其他建筑材料制造行业产污系数表-砂石骨料—水洗，工业废水量为0.14t/t-产品。项目年产砂石料70万m3，105万t（1.5t/m3），则洗砂废水产生量为147000m3/a，洗砂废水沉淀处理后全部循环使用，洗砂过程中的损耗量约为20%，则洗砂用水量为183750m3/a，年补充新鲜水量为36750m3，每日补充水量为175m3。项目设置沉淀池，废水产生量为700m3/d，沉淀时间一般为1.5-2h，每天工作时长16小时，100m3沉淀池每天可以循环沉淀800m3的水，可以满足生产需求。
④根据业主提供的资料，水稳料用水为8500t/a，全部进入产品。
⑤水稳搅拌设备清洗；清洗用水总量约960m3/a，其中损耗按20%计，则损耗水量192m3/a（0.8m3/d），其余废水经沉淀池沉淀之后回用于生产，回用水量768m3/a（3.2m3/d）。
（2）排水
①本项目生活用水量2m3/d（420m3/a），生活污水以生活用水量的80%计，生活污水量为1.6m3/d（336m3/a），生活污水排入化粪池，定期委托拉运。
②本项目生产用水主要用于露天采场、石料堆场、工业广场、场内道路、水稳设备清洗、洒水降尘用水、洗砂用水。降尘用水全部自然蒸发；洗砂废水和水稳设备清洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排。
本项目水平衡图见图2-1。
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图2-2  水平衡图  单位：m3/a
（3）供电
本工程用由国家电网供给，可满足项目用电负荷及对供电可靠性的要求。
（4）交通运输：
矿区北侧直线距离约150米处为大奇高速，南侧直线距离约1km处为哈阜线，西侧双河街公路直通吉木萨尔县城。矿区范围内简易道路纵横，交通较为便利。
7.土石方平衡
项目建设期涉及土方主要为表土剥离、采矿场区截水沟开挖，办公生活区建筑物及工业场地区生产设备基础开挖，原矿石堆放场区及新建道路场平。经现场调查及主体资料确定，本项目建设期土石方开挖共计4.37万m³，回填土石方0.52万m³，内部合理调运0.08万m³，无借方，弃方3.85万m³（弃方为剥离的表土、无用层，表土集中堆放于表土堆场区，无用层堆放于废石堆场区，待矿山闭坑后作为复垦土源。堆场随矿区整体平整治理，恢复地表地貌，方案新增防尘网苫盖、编织袋拦挡等措施，减轻水土流失影响）。本项目生产期年剥离废石量3.61万m³。全部临时堆放在废石堆放场；后期采用边生产边回填的方式逐年及时回填采矿场。
（1）采矿场区
采矿场区基建期开挖土石方包括首采区表土和无用层的剥离量及在最终开采境界来水方向（即采场西面和生活区）修建截水沟的开挖量。首采区表土剥离量为0.45万m³，堆放在表土堆场区；无用层剥离量为2.25万m³，堆放在废石堆场区；截水沟长1490m，采用倒梯形布置，截水沟顶宽1.5m，底宽0.5m，深0.3m，开挖土石方量为0.05万m³，开挖土石方就近堆于截水沟外侧，作为节水沟外围挡护设施。
故采矿场区基建期挖方2.75万m³，填方0.05万m³，无借方，弃方2.70万m³（表土堆放在表土堆场区，无用层堆放在废石堆场区；待矿山闭坑后作为复垦土源）。
（2）办公生活区
办公生活区涉及土方主要为建筑物基础开挖及场平，建筑物开挖挖土方0.05万m³，填方0.01万m³，剩余0.04万m³用于建筑物周边空地的场地平整，无借方，无弃方。
（3）工业场地区
工业场地区涉及土方为表土剥离、蓄水池开挖、截、排水沟开挖、设备架设基础开挖、土地平整等，其中蓄水池挖方0.03万m³，填方0.01万m³，合理调运至道路工程区0.02万m³；截、排水沟挖方0.03万m³，填方0.01万m³，合理调运至道路工程区0.02万m³；开挖设备架设基础挖方0.06万m³，填方0.02万m³，合理调运至道路工程区0.04万m³；场地平整挖方0.08万m³.，填方0.08万m³；表土剥离0.45万m³，全部堆放在表土堆场区。
故工业场地区挖方0.65万m³（表土剥离0.45万m³），填方0.12万m³，合理调运至道路工程区0.08万m³，无借方，弃方0.45万m³（集中堆放于表土堆场区，待矿山闭坑后作为复垦土源）。
（4）原矿石堆场区
原矿石堆场区涉及土方主要为表土剥离及场平，挖方0.50万m³（表土剥离0.30万m³），填方0.20万m³，无借方，弃方0.30万m³（集中堆放于表土堆场区，待矿山闭坑后作为复垦土源）。
（5）道路工程区
道路工程区涉及土石方主要为表土剥离及场地平整，共计挖方0.42万m³（表土剥离0.40万m³），填方0.10万m³，借方0.08万m³（由工业场地区储水池、截、排水沟和设备基础开挖回填余方调出至道路工程区），弃方0.40万m³（集中堆放于表土堆场区，待矿山闭坑后作为复垦土源）。

表2.4-1土石方平衡表单位：万m³
	项目组成
	分部工程
	挖方
	填方
	调入
	调出
	弃方

	
	序号
	工程名称
	
	
	数量
	来源
	数量
	去向
	数量
	去向

	建设期

	采矿场区
	①
	截水沟开挖
	0.05
	0.05
	
	
	
	
	
	集中堆放于表土堆场区、废石堆场区

	
	
	表土剥离
	0.45
	
	
	
	
	
	0.45
	

	
	
	无用层剥离
	2.25
	
	
	
	
	
	2.25
	

	
	
	小计
	2.75
	0.05
	
	
	
	
	
	

	办公生活区
	②
	场平、基础开挖
	0.05
	0.05
	
	
	
	
	
	

	工业场地区
	③
	蓄水池开挖
	0.03
	0.01
	
	
	0.02
	⑤
	
	

	
	
	设备基础开挖
	0.06
	0.02
	
	
	0.04
	⑤
	
	

	
	
	截、排水沟开挖
	0.03
	0.01
	
	
	0.02
	⑤
	
	

	
	
	土地平整
	0.08
	0.08
	
	
	
	
	
	

	
	
	表土剥离
	0.45
	
	
	
	
	
	0.45
	

	
	
	小计
	0.65
	0.12
	
	
	0.08
	
	0.45
	

	原矿石堆场区
	④
	土地平整
	0.20
	0.20
	
	
	
	
	
	

	
	
	表土剥离
	0.30
	
	
	
	
	
	0.30
	

	
	
	小计
	0.50
	0.20
	
	
	
	
	
	

	道路工程区
	⑤
	土地平整
	0.02
	0.10
	0.08
	③
	
	
	
	

	
	
	表土剥离
	0.40
	
	
	
	
	
	0.40
	

	
	
	小计
	0.42
	0.10
	0.08
	
	
	
	0.40
	

	合计
	4.37
	0.52
	0.08
	
	0.08
	
	3.85
	


注：①各种土石方均为自然方量；
②土石方平衡计算公式为：开挖+调入+外借=回填+调出+废弃。
8.产品方案、规格、产量
矿区产品为建筑砂石料，产品规格见表2-6。
（二）表2-6    产品规格、方案
	序号
	原料
	数量t/a
	备注

	1
	砂石料原矿
	105万
	70万立方米

	2
	水稳料
	30万
	15万立方米


（每立方米砂石料按1.5吨计，每立方米水稳料按2吨计）
9.原辅材料消耗
本项目生产所需主要原辅材料及能源消耗情况见表2-7。
表2-7   本项目主要原辅材料及能源消耗表
	序号
	产品
	名称
	单位
	消耗总量
	来源

	1
	砂石料
	砂石料原矿
	t/a
	70万
	开采

	2
	水稳料
	水泥
	t/a
	4万
	外购

	3
	
	石子
	t/a
	12.85万
	自产

	4
	
	白糖
	t/a
	1.25万
	外购

	5
	
	砂子
	t/a
	10.32万
	自产

	6
	
	粉煤灰
	t/a
	0.62万
	外购

	7
	
	外加剂
	t/a
	0.11万
	外购

	8
	/
	水
	t/a
	46282
	管网或拉运




	总平面及现场布置
	施工期现场布置内容
1、施工生产区：主要布置建（构）筑物主体施工作业面、钢筋加工棚、模板加工区、焊接作业区等，集中开展土建施工、设备基础浇筑、管网开挖及安装作业，作业区域设置硬质隔离及安全防护设施。
2、临时办公生活区：布置于施工场地上风侧、远离施工噪声及扬尘作业区域，设置临时办公室、值班室、临时休息室等配套设施，生活区域与施工生产区完全分隔，设置独立排水、保洁及垃圾收集设施，避免生活污染源影响施工生产及场地环境。
3、材料堆放区：分区分类布置砂石料、水泥、钢材、管材、设备配件等施工物料，其中易起尘砂石料、散装物料全部采用封闭料棚或全覆盖防尘布遮盖堆放，场地采取硬化处理，设置围挡挡墙及排水沟，防止物料流失、扬尘扩散及雨水冲刷造成水土流失。
4、机械停放及维修区：集中布置施工挖掘机、装载机、运输车等机械设备停放点位，区域地面硬化，设置简易防渗、防滴漏措施，施工机械检修、保养集中在此区域开展，避免油污漫流污染土壤及地下水。
5、土石方临时堆放区：施工开挖产生的少量土石方集中堆放在指定临时堆土区，堆土严格采取全覆盖、边坡压实、四周设置排水沟及沉淀池等防护措施，严控施工扬尘和水土流失，土石方优先场内回填利用，不外运随意堆弃。
采矿场
全矿设一个采矿场，开采区为全矿区。设计采用凹陷露天开采方式，自上而下水平分层台阶式的采矿方法，矿区开采深度为19m。工业场地在开采区南侧，工业场地由东向西依次为水稳拌合站、破碎设备、洗砂设备、筛分设备。采矿场位于远离居民区和生态敏感区的地段，可减少开采作业对居民生活和生态环境的直接影响。项目平面布置图详见附图
办公生活区
根据矿山所在位置和开采设计方案，矿山总体布局主要为规划露天采矿场、规划临时厕所及规划矿山道路，在开采区南部新建矿山办公、生活区。

	工艺及产污节点
	矿区采取露天开采方法，根据地勘圈定的矿体分布，确定开采的位置，由地表到矿体，分层开采矿石，最终矿区关闭后需进行治理恢复。
本项目采用露天开采方式。露天开采基础建设工程量小、基础建设投资小、基础建设期短、投产快、达产快，而且开采期生产剥采比低、成本低、安全性好，有利于提高矿区开采的经济效益。矿区沟谷较少且开阔平坦，露天采场以分段式开采，使用挖掘机或装载机直接进行铲装外售。
采矿工艺流程及产污环节见图2-1
[image: 图片2_1180]
图1   矿石开采过程工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
本项目建筑用石加工工艺生产步骤为：开采、筛分破碎、水洗、外运出售等。
矿山开采：开采前进行表土剥离，剥离表土运至表土堆场。根据矿体赋存特点及开采条件，设计采用露天方式开采。矿体呈层状水平分布，矿体规模及厚度稳定。矿层岩性结构疏松，易于剥采，矿体开采不需要爆破，可由挖掘机直接挖采，开采条件属简单类型。设计采用水平分层的台阶式开采方法，因此，开采顺序为自上而下开采，由中心向南北开采。采矿方法为挖掘机台阶式开采。采场采出的砂卵石用汽车运至工业广场矿石堆放场经胶带输送机输入后续筛分、破碎工序。此过程会产生粉尘和噪声。
开拓运输：该矿系露天矿，砂石料内部运输采用挖掘机、运输车及胶带输送机。振动筛：开采砂石料经过振动筛，将粒径大的鹅卵石筛选掉。此过程会产生运输扬尘。
破碎机：将振动筛筛选出来的鹅卵石送入颚式破碎机破碎，破碎后重新进入振动筛。筛分、破碎会产生粉尘和噪声。
滚筒筛：经振动筛筛选后粒径小的砂石及破碎的石子经过一定规格的筛网筛选，产生不同规格的砂石。
洗砂机：通过筛网的筛分，不同规格的砂石经过洗砂机洗去携带的泥土后，通过传送带运至产品堆场。洗砂废水经沉淀处理后循环使用，沉淀池泥沙定期清理后回用于生产。此过程会产生粉尘和噪声。
闭矿后产生的影响
（1）废气
①采坑、堆土边坡风蚀扬尘：闭矿后未及时覆土、植被未成活，大风天气坡面松散砂石、弃土起尘，为长期无组织扬尘；北疆大风频次高，扬尘影响时间可达 2～3 年植被稳定前。
②回填区土方扰动扬尘：边坡修整、覆土平整、截排水沟开挖、客土拉运过程施工扬尘（闭矿治理工程施工期污染）。
③运输扬尘：治理材料、苗木、覆土拉运车辆道路扬尘。
（2）废水
①无生产废水、生活污水：闭矿后无人员常驻，食堂、宿舍、机修全部撤除，不再产生生活污水、机修含油废水。
（3）固废
①少量零星建筑垃圾：拆除板房、围挡、管线、沉淀池构筑物产生废钢材、废混凝土、塑料管材等。
（4）噪声污染
①：仅闭矿治理施工阶段：挖掘机、推土机、运输车辆、洒水车机械噪声；治理工程完工、完全闭坑管护后，无持续性噪声源。
（5）生态污染
①边坡失稳、坍塌、滑塌，加剧水土流失；
②地表裸露加剧土壤风蚀、土地沙化（吉木萨尔区域重点）；
③原有土壤结构破坏，土层缺失，植被立地条件差；
本项目水稳料生产工艺流程见图2。
[image: ]
图2    本项目水稳料生产工艺流程图
主要工艺说明：
本项目生产工序采用物料储存、物料称量输送、搅拌工序、外运等等几部分组成，生产工艺如下：
（1）配料计量工艺
采用电脑自动控制系统，对各类原材料进行精确计量。砂石等散装材料在密闭库房内通过铲车把物料运至皮带上，再经过全密闭输送带定量输送，水泥、粉煤灰等粉状物料通过密封管道系统输送。计量系统精度需达到±1%以内，确保配比准确性。该过程会有无组织扬尘和噪声产生。
（2）搅拌工艺
在搅拌机内进行湿法搅拌，搅拌机转速控制在30-60转/分钟，搅拌时间3-5分钟。搅拌过程中通过顶部喷淋装置按配比加入适量水分，确保物料充分混合均匀。搅拌机采用双轴强制式搅拌，确保混合物料均匀性。该过程会有噪声、无组织扬尘、废水产生。
（3）出料检验工艺
搅拌完成后进行取样检验，检测项目包括含水率、级配等关键指标。合格产品输送至储料仓，不合格产品进行返工处理。储料仓采用气动控制系统，确保出料过程的精确控制。该过程会有固废、无组织扬尘和噪声产生
运营过程产污环节如下表：
表2-8   运营过程产排污节点一览表
	污染物
	产污环节
	污染物名称
	排放形式
	污染治理措施

	废气
	破碎粉尘
	颗粒物
	有组织
	布袋除尘设备+不低于15m高排气筒（DA001）

	
	筛分粉尘
	颗粒物
	有组织
	布袋除尘设备+不低于15m高排气筒（DA002）

	
	水稳搅拌粉尘
	颗粒物
	有组织
	布袋除尘设备+不低于15m高排气筒（DA003）

	
	筒仓粉尘
	颗粒物
	无组织
	布袋除尘设备

	
	矿石开挖粉尘
	颗粒物
	无组织
	产尘点洒水抑尘

	
	道路运输扬尘
	颗粒物
	无组织
	洒水降尘、地面硬化

	
	砂石料运输扬尘
	颗粒物
	无组织
	密闭廊道

	废水
	洗砂
	洗砂废水
	/
	收集沉淀后回用

	
	清洗设备
	生产废水
	/
	收集回用

	
	生活污水
	生活污水
	/
	排入化粪池定期委托拉运

	噪声
	破碎、筛分
	噪声
	/
	基础减震

	
	搅拌
	噪声
	/
	基础减震

	固废
	表层剥离物
	表层土
	/
	随时回填采坑

	
	不合格产品
	不合格产品
	/
	回用生产

	
	除尘灰
	除尘灰
	/
	收集回用

	
	沉淀池
	沉淀池沉渣
	/
	收集回用

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	环卫部门定期清运

	
	危险废物
	废机油及油桶
	/
	危废贮存库暂存并委托有资质的部门定期拉运




	其他
	无




三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1、生态环境质量现状调查
1.1 主体功能区规划情况
依据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》：主体功能区与能源和矿产资源开发的关系。一些能源和矿产资源富集的区域往往同时是生态脆弱或生态重要的区域，被划分为限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的重点生态功能区或农产品主产区，并不是限制能源和矿产资源的开发，这类区域中的能源和矿产资源，仍然可以依法开发，资源开采的地点仍然可以定义为能源或矿产资源的重点开发基地，但应该按照该区域的主体功能定位实行“点上开发、面上保护”。
形成资源点状开发，生态面上保护的空间结构。针对阿尔泰山、塔里木盆地、准噶尔盆地等地的矿产资源富集区域的开发，要在科学规划的基础上，以点状开发方式有序进行，其开发强度控制在规划目标之内，尽可能减少对生态环境的扰动和破坏，同时加强对矿产开发区迹地的生态修复。
限制开发区域是指关系国家农产品供给安全和生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区。限制开发区域分为两类：一类是农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障国家农产品安全以及国家永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制大规模高强度工业化城镇化开发的地区；一类是重点生态功能区，即生态系统脆弱或生态功能重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。
禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。国家层面的禁止开发区域包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园、国家地质公园。省级层面的禁止开发区域，包括省级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要水源地、重要湿地以及其他省级人民政府根据需要确定的禁止开发区域。
本项目位于新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县，属于国家级农产品主产区，项目所在区域属于限制开发区，项目所在区域不属于禁止开发区，项目为建筑用砂矿建设项目，不属于大规模高度工业化城镇化开发，项目建成后为当地基础设施建设提供原料，矿区不涉及农产品主产区及重点生态功能区，本工程符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相关要求。
1.2 本项目在生态功能区划中的位置
根据《新疆生态功能区划》，用地区域属于Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区。
表3-1   项目区生态功能区划
	生态功能分区单元
	生态区
	Ⅱ 准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区

	
	生态亚区
	Ⅱ3 准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区

	
	生态功能区
	23．古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区

	隶属行政
	布克赛尔县、福海县、沙湾县、玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市、米泉市、阜康市、吉木萨尔县、奇台县、木垒县

	主要生态服务功能
	沙漠化控制、生物多样性维护

	主要生态环境问题
	人为干扰范围扩大、工程建设引起沙漠植被破坏、鼠害严重、植被退化、沙漠化构成对南缘绿洲的威胁

	主要生态敏感因子、
敏感程度
	生物多样性及其生境高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤侵蚀高度敏感、土壤盐渍化轻度敏感

	主要保护目标
	保护沙漠植被、防止沙丘活化

	主要保护措施
	对沙漠边缘流动沙丘、活化沙地进行封沙育林、退耕还林（草），禁止憔采和放牧，禁止开荒

	适宜发展方向
	维护固定、半固定沙漠景观与植被，治理活化沙丘，遏制蔓延


1.3 土地利用类型
该矿区位于吉木萨尔县庆阳湖乡，吉木萨尔县城273°方位，直距约14km，矿山未被开垦，土地利用类型为其他草地和林地，详见附图土地利用现状图。
1.4 动植物现状调查与评价
本项目矿区所在区域生长植物以旱生碱蓬、骆驼刺、铃铛刺为主，植物群落高度一般2～20厘米，覆盖度15-20%左右，根据《新疆国家重点保护野生植物名录》（2022年）、《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（第一批）（新政办发〔2007〕175 号）可知，项目评价区无保护植物。
项目区人为活动较多，目前，在矿区周边只能见到一些小型的哺乳动物，如小家鼠(Musmusculus)、五趾跳鼠(Allactagasibirica)、普通田鼠等，爬行类动物如蜥蜴(Lizard)，常见的野生动物有蛇、野兔、山鸡等，矿区周边未见珍稀野生动物、国家保护动植物。
1.5 土壤类型
项目区所在地土壤的分布以灰褐土为主，灰褐土是天山北麓低山、中山地带垂直带上的地带性土壤，项目区发育石灰性灰褐土，成土母质以冲洪积、坡积砂砾质沉积物为主。土壤呈微碱性，pH7.8～8.4；土体富含碳酸钙，剖面中下部可见钙积现象，无明显酸化、碱化特征。山前丘陵区排水条件良好，淋溶作用相对较强，土壤水溶性总含盐量0.40～1.80g/kg，属于非盐渍化土壤，不存在原生盐化问题。原生地表覆盖荒漠草原植被，表层具备一定腐殖质；土壤结构稳定性一般，一旦植被剥离、土体裸露，在区域大风作用下易遭受风蚀，降雨时节易发生水力侵蚀。详见附图土壤类型图。
1.6区域水土流失现状
庆阳湖乡隶属于吉木萨尔县，地处天山北坡、准噶尔盆地南缘，项目所在区域属于II2天山北坡诸小河流域重点治理区,区域以轻度风力侵蚀为主，主要分布在北部平原及绿洲荒漠过渡地带，局部区域存在水力侵蚀，集中于南部低山丘陵与沟谷区域，中部山前平原受风蚀、水蚀共同影响。当地气候干旱、土壤抗蚀能力弱，加之人为活动扰动，水土流失问题客观存在，目前通过生态治理、植被建设等措施，区域侵蚀强度已逐步减弱。
1.7土地沙化现状
吉木萨尔县地势南高北低，土地沙化空间分异特征显著：县域北部为准噶尔盆地古尔班通古特沙漠南缘，大面积分布沙化土地，属于县域防风固沙、沙化防控重点区域；中部冲洪积平原零星存在轻度沙化土地；南部天山北麓山前低山丘陵地带（本项目所在区域）不属于沙化土地集中分布区。
项目矿区地处吉木萨尔县南部山前丘陵，土壤类型为灰褐土，地形存在一定坡度，地表径流条件较好，土壤母质以冲洪积坡积砾石、砂质沉积物为主；区域年降水量高于北部荒漠区，原生植被为荒漠草原，现状地表具备一定植被覆盖，无流动沙丘、半固定沙丘发育。对照《沙化土地监测技术规程》（GB/T 24255-2009）现场判别标准，项目评价范围内无明显风积沙层、地表结皮沙化现象，评价区不属于沙化土地，不存在原生土地沙化问题。
区域沙化土地主要分布于县城以北北部荒漠区，距离本矿区较远，北部防风固沙植被带形成天然阻隔，北部沙化土地向南扩张至本项目区的自然风险较低。但露天开采将扰动地表土层，剥离作业形成裸露创面，若管控不当，裸露松散沉积物在大风天气下易产生风蚀扬尘，存在人为加剧局部风蚀、诱发次生沙化的潜在风险。
2、环境空气质量现状
2.1 基本污染物环境质量现状评价
（1）数据来源
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求：生态环境现状：不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等。本次评价选取离本项目最近的吉木萨尔县大气环境在线监测站点(生态环境局站点)2024年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
（2）评价标准
基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值的二级标准。
（3）评价方法
评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。
达标判定结果见表3-2。
表3-2  吉木萨尔县环境空气主要污染物监测结果统计
	项目
	年均值
	现状
浓度
	标准
限值
	占标率%
	达标
情况

	
	浓度
	
	
	
	

	SO2（μg/m3）
	年平均
	8
	60
	13.33
	达标

	NO2（μg/m3）
	年平均
	22
	40
	55
	达标

	CO（mg/m3）
	第95百分位数日平均
	1.6
	4
	40
	达标

	O3（μg/m3）
	第90百分位数日平均
	115
	160
	71.88
	达标

	PM10（μg/m3）
	年平均
	64
	60
	106.67
	超标

	PM2.5（μg/m3）
	年平均
	32
	30
	106.67
	超标


由上表可知，本项目所在区域SO2、NO2的年评价指标为达标；CO的百分位上日平均质量浓度为达标；O3的百分位上8h平均质量浓度为达标；颗粒物PM2.5、PM10的年评价指标均为超标，因此本项目区域为不达标区。
2.2 其他污染物环境质量现状
为了解项目所在地区环境空气中特征因子现状，本次委托新疆科霖检测技术服务有限公司对项目区进行了大气监测，监测时间为2026年5月26日~5月28日，监测点位于项目区下风向1#，监测统计结果见下表，监测点位图详见附图。
表3-3    环境空气监测数据
	采样点位
	采样日期
	检测项目
	单位
	检测结果

	项目区下风向 1#
	2026年5月26日
	TSP
	mg/m3
	0.121

	
	2026年5月27日
	
	
	0.096

	
	2026年5月28日
	
	
	0.104

	 《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准浓度限值（mg/m3）
	0.3


由上述监测结果可知，项目区域现状TSP污染物浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）过渡阶段的二级标准。
3、 地表水环境质量现状
本项目周边3.0km范围内无地表水分布，生产废水循环利用，不外排。生活污水排入化粪池后委托拉运。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中水污染影响型及水文要素影响型，本项目可不开展区域污染源调查。
4、地下水环境质量现状
根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目地下水环境影响评价应执行《环境影响评价技术导则地下水导则》（HJ610-2016）要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。
依据《环境影响评价技术导则地下水导则》（HJ610-2016）附录表A的规定，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此不开展相关地下水环境影响评价。
5、声环境质量现状
项目区周边50m范围内不存在声环境保护目标，无需开展声环境质量现状评价，不设声环境评价范围。
6、土壤环境质量现状
本次土壤理化指标采用类比分析法，参数依据《新疆土壤》、第二次全国土壤普查天山北麓东段土壤调查成果，并参考吉木萨尔县南部山前同地貌灰褐土区域已批复露天矿山环评资料。区域灰褐土土壤pH值范围7.8～8.4，土壤水溶性总含盐量0.40～1.80g/kg。对照导则生态影响型敏感程度判别指标：区域土壤5.5＜pH＜8.5，不存在酸化、轻度及以上碱化风险；土壤含盐量≤2g/kg，矿区地处山前丘陵，地形坡度较大、地表排水通畅，地下水位埋深较大，不存在盐分持续富集形成土壤盐化的条件。根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）本项目属于土壤评价行业分类中的“采矿业”中的其他，类别为III类，土壤敏感程度为不敏感，故本项目可不开展土壤环境影响评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，无与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	1.大气环境
根据《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中的二级标准保护要求，项目场地厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，无敏感目标。·
2.声环境
根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，项目周边无企业，项目场地厂界外50米范围内无声环境保护目标。
3.地下水环境
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4.生态环境：
	环境保护目标名称
	地方公益林

	与建设项目位置关系
	位于项目区内东南角边界处

	规模
	294株榆树

	主要保护对象
	公益林

	保护等级
	Ⅳ级保护林地

	保护要求
	（1）严格控制施工扰动范围，禁止超红线采伐、损毁公益林植被；
（2）施工期减少扬尘、土石方流失，降低对林地土壤、原生植被破坏；
（3）落实异地植被恢复、公益林生态补偿，弥补林地占用生态损失；
（4）运营期做好区域水土保持、林地迹地修复，维持区域生态系统稳定。


施工期生态影响
1．1.不利影响分析
项目永久占用 3.5702hm²Ⅳ 级地方公益林，原生灌木、草本植被永久清除，局部区域防风固沙能力短期下降，小型野生动物局部生境缩减；施工开挖、堆土易引发局部水土流失，扬尘覆盖剩余林地植被，抑制植物生长。
2．2.减缓影响措施（逐条对应审查要求）
（1）边界管控：公益林占地边界设置彩钢板围挡、警示牌，划定施工红线，严禁超范围开挖、碾压公益林；
（2）分区分批采伐：仅永久占地范围内林木依法采伐，临时工程全部避让公益林；
（3）水土防控：公益林周边布设截排水沟、沙袋拦挡，土石方集中堆放并覆盖抑尘网，大风天气停止土方作业；
（4）森林防火：公益林周边配备灭火器材，严禁野外明火，施工垃圾日产日清；
运营期生态影响与措施补充
运营期厂区/场区边界保留原生林地缓冲带，定期开展植被养护；
建立林地占用后长期生态监测，每年度委托林草技术人员核查异地恢复林地成活率、植被覆盖度；
厂区污水、废液严禁排入周边公益林地块，避免土壤盐渍化、植被死亡。
运营期保护项目所在区域原有地表植被和土壤，降低水土流失，确保项目所在区域生态环境不受到较大影响；开采结束后，进行边坡防护，通过回填采坑、覆盖表土，撒播草籽恢复种植叉毛蓬、猪毛菜、木地肤、粉苞苣等植物，保护区域生态多样性。

	评价
标准
	1、污染物排放标准
（1）本项目破碎筛分执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物二级排放标准，水稳站执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值，无组织废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3监控点与参照点总悬浮颗粒物(TSP)1小时浓度值的差值≤0.5mg/m3；
表3-4  大气污染物排放限值
	污染源
	污染物
	排放浓度mg/m3
	排放速率（kg/h）
	标准来源

	水稳料搅拌
	有组织
	颗粒物
	20
	/
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值

	破碎
	
	颗粒物
	120
	3.5
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准

	筛分
	
	
	
	
	

	厂界
	无组织
	筒仓颗粒物
	0.5
	/
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3监控点与参照点总悬浮颗粒物(TSP) 1小时浓度值的差值≤0.5


表3-5   饮食业油烟排放标准
	规模
	大型
	中型
	小型

	基准灶头数
	≥6
	≥3，<6
	≥1，<3

	最高允许排放浓度，mg/m3
	2.0

	净化设施最低去除效率，%
	85
	75
	60


（2）本项目生活污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，主要污染物排放标准详见表3-6。
表3-6废水污染物排放标准
	污染物名称
	单位
	C级标准
	标准来源

	五日生化需氧量（BOD5）
	mg/L
	300
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准污水

	化学需氧量（CODcr）
	mg/L
	500
	

	悬浮物（SS）
	mg/L
	400
	

	氨氮
	mg/L
	/
	


（3）本项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，详见表3-8；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见表3-7。
表3-7  建筑施工场界环境噪声排放限值
	噪声排放限值dB（A）
	标准来源

	昼间
	夜间
	

	70
	55
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）


表3-8  工业企业厂界环境噪声排放标准
	功能区类别
	标准值dB（A）
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	

	2类
	60
	50
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准


（4）固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	其他
	结合所在区域的环境特征及本项目排污情况，本项目颗粒物排放量4.54t/a，根据重点区域大气污染物实行2倍替代的要求，特申请颗粒物总量指标9.08t/a，具体以区域削减或排污权交易方式获得，最终以排污许可证形式落实。




四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	1、施工期大气污染影响分析
施工期产生的大气污染物主要分为两类，一是施工扬尘，主要来源于物料运输、装卸、堆放过程以及施工垃圾清运和运输车辆产生的道路扬尘等；二是施工机械和运输车辆运作过程中产生的少量SO2、NOx、CO等废气。
1.1 施工扬尘
施工扬尘包括物料堆放引起的扬尘、物料现场装卸产生的扬尘、运输过程产生的粉尘散落，主要污染物为TSP。根据类比分析，施工工地扬尘的污染影响范围和程度随着距离的不同而有所差异，在施工场地及其下风向0~50m为污染带，100~200m为轻污染带，200m以外对空气影响甚微。因此，施工扬尘影响范围主要在施工点周围50m内。据项目可研报告，施工场地交通系统利用现有交通道路，实现施工现场与场外人员、材料、设备的转运。因此，建设单位和施工单位应重视施工现场的防尘措施，施工场地、道路运输及主要的出入口应经常洒水，运输车辆需加盖篷布、密闭运输，严禁抛洒滴漏，运输车辆驶离施工区前，必须将车辆的槽帮和车轮用高压水枪设备冲洗干净。尽量缩小施工扬尘的影响范围，以减轻扬尘对环境的污染。
1.2 燃油机械废气及车辆尾气
施工燃油机械和运输车辆运作过程中将产生含SO2、NOx、CO等气体。根据相关资料，每耗1升油料，排放空气污染物NOx9g，SO23.24g，CO27g。符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）表2中相关限值，由于此类废气系无组织流动性排放，应选择尾气排放达标的施工燃油机械和运输车辆，并对施工燃油机械车辆定期养护以减少尾气中污染物的含量，尾气中污染物经稀释扩散后基本不会对周边空气环境产生明显影响。
2、施工期水环境影响分析
2.1生活污水
施工期废水主要是设备冲洗水以及施工人员生活污水。本项目共有施工人员约20人，施工人员每天生活用水以100L/人计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为1.6m3/d，施工期为3个月，每月以30天计，则施工期共排放生活污水144m3，施工前先建设化粪池，施工人员生活污水排放至化粪池，定期委托拉运。
2.2施工废水
施工废水经沉淀池处理后用于厂区洒水降尘，沉淀池不拆除，后期用于运营期生产利用，不会对周围环境造成明显影响。
2.3管道试压废水
项目给水管道试压采用洁净水分段进行，试压水排出后进入下一段管线循环使用，试压废水主要污染物为SS，试压结束后用于场地洒水降尘。
3、施工期噪声影响分析
施工期主要噪声源为：场地平整和地基开挖阶段采用挖掘机等；各个阶段均有运输车辆产生的交通噪声；另外还有施工人员产生的生活噪声。
单台施工机械施工期噪声影响范围为200m，夜间影响效果更为显著。在实际施工过程中可能出现多台机械同时在一处作业，则此时施工噪声影响的程度一定比预测值还要大，鉴于实际情况较为复杂，很难一一用声级叠加公式进行计算，本项目应合理地安排施工进度和时间，文明施工、环保施工，并采取必要的噪声控制措施，降低施工噪声对环境的影响。
4、施工期固体废物环境影响分析 
施工期产生的固体废物主要包括：表土、开挖土方、废弃建材等以及施工人员产生的生活垃圾。
4.1表土、开挖土方
施工期产生的施工剥离表土堆放在表土堆场用于后期回填覆土，给水管网开挖土方全部回填管沟，沉淀池开挖土方用于道路基础铺垫，矿区工业场所平整，全部综合利用，无弃方。
4.2 建筑垃圾
施工过程中会产生一定量的板材料等建筑垃圾。整个施工期的建筑垃圾的可回收利用的回收利用，不可回收利用的运至当地建筑垃圾填埋场处置。
4.3 生活垃圾
项目总施工期施工人员的生活垃圾需加强管理，如配置垃圾桶，统一收集，由施工单位定期拉运至吉木萨尔县垃圾填埋场处理，严禁任意抛洒、任意掩埋。
[bookmark: _Toc18138]施工区的固体废弃物和生活垃圾应加强管理，做到统一收集、统一清运，合理处理，不会对环境产生明显的影响。
5、施工期生态环境影响
由于工程施工过程中场地平整、挖填土石方量等施工过程，使原来地表结构及下垫面植被完全遭到破坏，因此本工程施工期，施工活动对施工场地占地及附近生态环境的不利影响在土地利用、水土流失、植被覆盖、土地生产力等多个方面均有所体现。
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的要求，本项目的建设对项目区所在的植被、景观和生态功能等造成影响，本项目生态环境影响详见表4-1。
表4-1       生态环境影响一览表
	影响因素
	被影响对象
	可逆性
	影响期限
	影响程度
	影响范围

	
	
	可逆
	不可逆
	近期
	长期
	明显
	潜在
	局部
	区域

	土地占用
	植被覆盖率下降、生态景观结构改变、破碎度增加
	
	√
	
	√
	√
	
	√
	

	基础开挖
	水土流失隐患增加，景观美感丧失
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	

	机械噪声、车辆运输、人群活动
	动植物
	
	√
	
	√
	√
	
	√
	


由上表可见，该项目的实施虽然对生态环境的影响大部分都是长期性和明显的，但均为局部影响。
（1）工程占地
经过现场调查可知，施工期为主要生态破坏区域，占地类型为其他草地和林地，原有生态服务功能消失，但同时土地的利用价值得到了提高。服务期满后进行复垦工作，尽量恢复原有生态功能，因此项目工程占地对所在区域生态环境影响较小。
项目施工过程表土剥离、平整场地、地基及管沟开挖造成直接施工区域内地表植被的完全破坏和施工区域一定范围内植被不同程度的破坏；施工机械、材料的运输、施工人员践踏、占地也将破坏一定区域内的植被破坏。
项目矿区及工业广场与现有乡道连接，施工临时道路依托项目区附近乡道，施工营地位于拟建工业广场红线内，依据现场踏勘及遥感资料，项目施工区域无珍稀植物分布。施工作业严格控制在施工红线内，项目管沟工程量较小，施工过程中分层开挖，分层回填，对生态环境影响较小。施工结束后，施工营地作为生活办公区被继续利用，项目建设对项目区环境影响较小。
（2）对植被的影响
施工期场地开挖、机械碾压及占地等活动，会直接损毁、压占地表植被，造成植被生物量损失，裸露地表还易受风沙侵蚀影响植被自然恢复；施工扬尘也会对周边植物生长产生一定干扰。该类影响为局部、暂时性影响，施工结束后落实植被恢复措施，可有效减轻并逐步消除不利影响。。
（3）对土壤影响分析
对土壤环境而言，工程建设占地最直接的影响就是施工期各类施工活动对地表扰动对土壤结构、肥力、物理性质破坏的影响。施工产生的土石方堆存，改变了土壤结构，使原有土层发生紊乱，造成生熟土和石砾混杂，团粒结构破坏，土壤毛细管断裂，从而导致土壤性质恶化，同时可能引起一定的土壤侵蚀。
项目施工临时道路依托现有乡道，施工营地位于工业广场占地范围内，施工结束后作为项目区生活办公区继续使用，项目施工期对项目区外土壤的影响是局部可控的，对项目区外的土壤环境影响较小。
（4）水土流失的影响
项目所在地为吉木萨尔县，属于II2天山北坡诸小河流域重点治理区，本项目施工过程中，会因工程施工占地、开挖、土方堆放等造成一定的水土流失。通常因其破坏原有植被，改变表土结构，挖出的土石方因结构松散，如果开挖期间遭遇暴雨，水土流失量将增大；在施工区域内，因机械设备、车辆等碾压、施工人员踩踏和土石方堆放等因素使土地原有植被受到破坏，土壤裸露，易被雨水冲刷，造成水土流失。
根据工程区实地踏勘分析，项目区两侧大部分区域为草地和林地，根据收集区域资料及沿线勘察可知，项目采矿区工程区域地形平坦，植被覆盖度较低，岩石出露地表，项目施工期需对区域土壤厚度大于50cm的表土进行剥离，工业广场及运输道路覆盖物质以灰褐土为主，植被覆盖度较好，项目对工业广场需要硬化区域及运输道路表土进行剥离，剥离后表土运输到矿区东侧低于开采界面的表土堆场临时堆存。
表土堆场及表土剥离后的裸露地表，在大风暴雨天气产生的水土流失较多，地基施工挖填方作业也将引发水土流失。因此项目在施工过程中需采取严格的水土保持措施：避开大风及雨水天气施工，挖出的土方由机械压实，并用防尘网覆盖，减小风力起尘造成的水土流失；项目分段施工，减少裸露地表面积减少风蚀影响；物料堆存严格控制在项目划定范围内，并做到百分百覆盖，减少水土流失影响。
（5）对动物的影响
①对野生动物的影响
项目在施工过程中，清除植被，会对现有动物的栖息生境产生一定程度的扰动，如可能限制某些动物进入它们习惯的季节性觅食区，使之不能更大范围的觅食。此外，项目区施工机械、施工人员活动及运输车辆等对现有动物的栖息生境产生扰动，对各类动物产生不同程度的影响。对项目区动物的栖息、繁衍将产生局部影响，可能造成动物的脱离或搬迁。使它们移居到周围干扰较小的地区，并在新的环境中适应和生存。
由于项目区没有固定或必经的动物迁徙通道，工程建设和各项设施的布局，不存在阻隔这些野生动物的迁徙通道，通过现场调查和咨询，项目区占地范围内动物资源受人类活动影响较匮乏，主要是小型啮齿类、爬行类动物，没有珍稀物种，对动物的影响不大，因此项目施工期对周边野生动物资源的影响不大。
②对鸟类的影响
根据现状调查，评价区内无国家保护鸟类，在实际的调查、走访过程中，项目施工区内并没有发现保护鸟类的存在，主要鸟类有麻雀、家燕等。此外，因施工区范围较小，这些鸟类不会因工程建设与运行而有灭绝的危险，故本项目对这些保护鸟类的影响是有限、可控的。同时随着厂区植树种草等人工生态系统的建设，会给鸟类栖息与生存提供有利条件。
（6）对生态功能的影响
①对生态系统稳定性的影响
建设项目施工对局部自然生态环境造成一定的破坏，但对整个评价区域自然体系的稳定性不会造成明显影响，仅使局部区域植被铲除、动物迁徙、水土流失侵蚀度增加，使局部生物量减少，局部自然生态环境遭到一定的破坏。但由于影响面积小，对评价区域内自然生态体系的稳定性和对外界环境干扰的阻抗和恢复功能影响不大，对整个评价范围内区域自然体系恢复稳定性不会产生明显的影响，是评价区域内自然体系可以承受的；同时，工程建设和施工使区域生态环境局部动植物物种的移动和抵御内外界干扰受到了一定的影响，但对植被分布的空间影响不大。因此，项目施工区对区域自然体系中生态环境自身的异质化程度影响不大，对评价区域自然体系的稳定性造成影响较小。
②对生态功能的影响
本项目区范围内占地类型主要为草地和林地。由于占地较小，临时占地破坏的植被一段时间后影响的植被可自然恢复，因此项目的施工对生态系统的切割和廊道作用不明显，对主导服务功能及景观影响较小。同时施工结束后对项目区周边进行水保绿化，也可减轻对生态环境的影响，维持原有生态功能。
（7）小结
在项目建设过程中，使占地范围内植被受到破坏，但总的植被分布格局不会被打破。施工场地及周边动植物分布均为常见物种，无珍稀物种。同时建设单位在严格按照土地复垦规定进行土地复垦，恢复植被，严格执行水土保持的情况下，项目对评价区的生态影响可以降低到最低程度，工程建设带来的影响是区域自然体系可以承受的。
6.施工期土地沙化影响分析
（1）地表结构破坏，固沙能力下降
施工开挖、场地平整、临时占地、管网开挖等作业会清除原有地表荒漠结皮及低矮固沙植被，破坏原有表层致密结构，使下部松散砂质土体完全裸露。区域大风天气频繁，裸露土体无固沙、防风屏障，抗风蚀能力大幅降低，易产生就地起沙，加剧局部土地沙化趋势。
（2）临时堆土与裸露面风蚀起沙
施工期土石方临时堆放区、开挖边坡、未硬化施工裸地土体松散，无植被覆盖，大风条件下极易产生风力侵蚀，造成土体流失、扬尘起沙，不仅加剧区域沙化，还会扩大扰动范围。
（3）施工机械扰动加剧土壤松散化
施工车辆、机械反复碾压扰动地表，破坏土壤团粒结构，导致表层土壤松散、孔隙增大、抗蚀性降低，加剧风蚀沙化进程，若不及时防护，施工扰动区域易形成次生沙化裸地。
7.施工期地下水环境影响分析
1、施工开挖水文扰动影响
本项目施工开挖以浅层土建开挖、管网敷设、场地平整为主，开挖深度均处于地表包气带范围内，未触及浅层地下水含水层，不会揭露地下水、不产生基坑涌水、疏干排水等现象，不会改变区域地下水补给、径流、排泄规律及水力梯度，对区域地下水动力场、地下水位基本无影响。
2、施工废水入渗影响
施工期废水主要为混凝土养护废水、场地冲洗废水、施工基坑积水等，污染物以悬浮物、少量无机盐为主，无重金属、有毒有害有机污染物。施工场地设置临时防渗沉淀池，所有施工废水统一收集、沉淀处理后，全部回用于施工场地洒水抑尘、土方保湿，实现循环利用、零外排。废水经沉淀净化后水质简单，加之区域厚层包气带的过滤、吸附、降解作用，即便少量地表残留水分下渗，也不会对地下水水质造成不利影响。
3、生活污水污染影响
施工生活区产生少量生活污水，主要污染物为COD、氨氮、悬浮物。施工期配套设置密闭防渗收集设施，生活污水统一收集、定期清运处置，严禁就地泼洒、随意漫流，彻底杜绝生活污水下渗污染包气带及地下水的风险。
4、机械油品及物料淋溶影响
施工机械停放、检修过程存在少量油污滴落、油品轻微泄漏的潜在风险，是施工期地下水主要污染隐患。项目将施工机械集中布置在硬化防渗区域，配备吸附棉、沙土、防渗收集桶等应急物资，可及时吸附、清理泄漏油污，阻断油污下渗通道。同时，施工所用砂石、水泥等建筑物料均为环保无害物料，无有毒污染组分，且全部采取全覆盖苫盖、周边设置临时截排水措施，区域干旱少雨，无持续雨水淋溶条件，基本不存在物料淋溶污染地下水的情况。

	运营期生态环境影响分析
	1、大气环境影响分析
本项目砂石料开采采用大开挖式，开挖和进料过程采用配备移动式雾炮设施喷雾抑尘，砂石料皮带输送过程设置密闭的传输廊道，项目运营期间大气污染物主要为开采、运输道路扬尘、筛分粉尘及堆存扬尘。
（1）采剥扬尘
本项目采场用铲车将进行表土剥离及开采过程会产生一定量的颗粒物，本次参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》1011 石灰石、石膏开采行业系数表，露天开采工业粉尘的产生系数为1.42×10-2千克/吨-产品。本项目年开采规模为70万m3/a（约105万t/a），则无组织颗粒物产生量约为14.91t/a。本项目开采过程对采掘场地采用移动式雾炮机降尘、规定开采方式、大风天气不得生产、分区分片开采，可有效抑制颗粒物产生（抑尘效率80%），则年排放无组织颗粒物2.98t/a，排放速率为0.89kg/h。
（2）装卸、进料扬尘
挖掘机将砂石料装入自卸车，运到工业广场卸料口卸料时，均会产生扬尘，由于是卸入卸料口，无组织扬尘相应较少，参照国家环境保护局编写的《全国优秀环境影响报告书汇编》中的经验公式：
[image: ]
计算参数： Q—扬尘量，kg/h；
H—物料装卸高度，m（取1.5m）；
U—风速，m/s（取平均风速1.9m/s）；
W—湿度，%（取10%）；
M—装卸量，t/h（年采剥总量105万t，则装卸量为312.5t/h）。
经计算，矿石因自卸车装卸料粉尘产生量为3.39kg/h（11.39t/a）。建设单位对装载、卸料工序加大洒水频率，卸料入料口采取半封闭，可使得粉尘降低80%，则装卸料过程中粉尘排放量为2.28t/a。
（2）道路运输扬尘
本项目采矿作业场地路面为泥结碎石路面，宽度为5m，本项目使用13辆载重为54.3t的自卸汽车，汽车运输包括将采挖的矿料运输至原矿堆场以及将剥离表土运至排土场。新建后项目剥采量为105万t/a。矿料运输距离约420m，每辆车往返次数约2976趟。
在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：


式中：Q—汽车行驶的起尘量（kg/辆）；
V—汽车行驶速度（km/h），本项目取15km/h；
M—汽车载重量（t），空车载重量为31.7t/辆，满载重量为 
86t/辆；
P—道路表面物料量（kg/m2），本项目取0.1kg/m2；
L—道路长度（km），本项目取0.42km。
由上式计算可知，空车和满载情况下（每辆车单次往返）汽车行驶产生的扬尘分别为0.11kg/km•辆、0.27kg/km•辆。从而可进一步计算出矿料运输时扬尘量为7.35t/a。
对于道路扬尘，建设单位对其加大洒水频率，降尘率可达80%，因此矿区的道路扬尘排放量合共为1.47t/a。此外，评价建议装矿石时不高于车厢、加盖帆布以控制矿石运输的扬尘污染。在通过村庄时应谨慎慢行，减少车辆颠簸，矿石抛洒。
（3）筛分、破碎粉尘
本项目使用振动筛、破碎机等对石子进行加工，在加工过程中会产生大量的粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中1019粘土及其他土砂石开采行业系数手册注意事项可知，“建筑及铺路骨料”原料矿山的矿石破碎、筛分的产污系数参考石灰石行业的产污系数及污染治理效率。依据《1011石灰石石膏开采行业系数手册》，项目具体产污系数见下表4-2。
表4-2           1011石灰石、石膏开采行业系数表
	核算环节
	污染物指标
	系数单位
	产污系数

	破碎
	废气量
	标立方米/吨-产品
	56.9

	
	颗粒物
	千克/吨－产品
	0.0307

	筛分
	废气量
	标立方米/吨-产品
	60.0

	
	颗粒物
	千克/吨－产品
	0.400


本项目年开采砂石料为70万m3/a（约105万t/a）根据产污系数核算，本项目加工生产区颗粒物产生量情况详见下表4-3。
表4-3                    颗粒物产生情况一览表
	环节
	污染物指标
	产生量
	产生浓度
	治理技术名称
	去除效率
	排放量
	排放浓度

	车间
	废气量
	1.4×108m3/a
	-
	-
	-
	-
	-

	破碎
	颗粒物
	32.24t/a
	230.29mg/m3
	收集效率不低于90%的密闭集气罩负压收集+布袋除尘+不低于15m高排气筒（DA003）
	99%
	0.29t/a
	2.07mg/m3

	筛分
	颗粒物
	420t/a
	3000mg/m3
	收集效率不低于90%的密闭集气罩负压收集+布袋除尘+不低于15m高排气筒（DA002）
	99%
	3.78t/a
	27mg/m3


评价要求皮带输送机全部密闭，设备与输送带衔接处均密闭处理，同时对项目破碎、筛分环节产生的粉尘经密闭集气罩负压收集后进袋式除尘器除尘，处理后废气经不低于15m高排气筒排放，要求集气罩集气效率不低于90%，除尘器效率99%，经计算项目破碎废气有组织排放的粉尘量为0.29t/a，排放浓度为2.07mg/m3，排放速率为0.09kg/h；筛分生产线废气有组织排放的粉尘量为3.78t/a，排放浓度为27mg/m3，排放速率为1.13kg/h。有组织粉尘（颗粒物）满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准最高允许排放浓度（120mg/m3）及排放速率（3.5kg/h）要求。
项目集气效率不低于90%，未收集废气10%，则筛分无组织废气产生量为42t/a，破碎无组织废气产生量为3.22t/a，经过洒水降尘，粉尘控制效率80%，则筛分无组织废气产生量为8.4t/a，破碎无组织废气产生量为0.64t/a。
（4）堆存扬尘
本项目设表土及成品堆场，堆场扬尘产生量根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》给出的公式计算。
①颗粒物产生量核算
工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：
P=ZCy+FCy={NC×D×(a/b)+2×Ef×S}×10−3
式中：P—指颗粒物产生量（单位：吨）；
ZCy—指装卸扬尘产生量（单位：吨）；
FCy—指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；
Nc—指年物料运载车次（单位：车）；
D—指单车平均运载量（单位：吨/车）；
(a/b)—指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，0.0011；b指物料含水率概化系数，0.0064；
Ef—指堆场风蚀扬尘概化系数，0（单位：千克/平方米）；
S—指堆场占地面积7500（单位：平方米）。
②颗粒物排放量核算
工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：
Uc=P×(1−Cm)×(1−Tm)
式中：P—指颗粒物产生量（单位：吨）；
Uc—指颗粒物排放量（单位：吨）；
Cm—指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），项目堆场篷布覆盖措施控制效率86%，洒水效率74%；
Tm—指堆场类型控制效率（单位：%），敞开式效率0%。
因此，本项目成品堆场颗粒物产生量为178.56t/a，本环评要求建设单位在物料堆放过程中进行堆高不得超过10m，采用防尘网苫盖，定期洒水降尘，扬尘排放量约6.5t/a，堆场扬尘对周边大气环境影响较小。
（5）水稳站搅拌粉尘
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册）中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业系数表”，颗粒物产污系数为0.523千克/吨-产品。本项目建成后年产15万立方米水稳料，每立方米水稳料按2t计，则本项目产品量为30万t/a，本项目产生的颗粒物为156.9t/a，产生速率为46.7kg/h，颗粒物经搅拌设备自带布袋除尘器（根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册）袋式除尘效率为99.7%）收集的粉尘回用于生产过程，颗粒物排放量为0.47t/a，排放速率为0.14kg/h，风机风量为8000m3/h，排放浓度为17.5mg/m3。
（6）筒仓粉尘
根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）“4.2.1水泥水泥工业企业的物料处理、输送、装卸、储存过程应当封闭，对块石、粘湿物料、浆料以及车船装卸料过程也可采取其他抑尘有效措施，控制颗粒物无组织排放。”因此将水泥、粉煤灰筒仓排风口均定为废气无组织排放口。
本项目设有5个筒仓，每个筒仓顶部设有布袋除尘器一台，产生的扬尘通过布袋除尘器进行过滤除尘。筒仓颗粒物属于间歇式排放，在筒仓进料时筒仓顶部会有废气排出，且排放时间较短，其次筒仓高度较高，不具备排气筒安装条件，因此，筒仓扬尘经布袋除尘器（根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册）袋式除尘效率为99.7%）处理后以无组织形式排放。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册）中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业系数表”，颗粒物产污系数为0.19千克/吨-产品。本项目产品量为30万t/a，筒仓产生的颗粒物总量为57t/a，筒仓扬尘经布袋除尘器（根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册）袋式除尘效率为99.7%）处理后排放，筒仓颗粒物的排放量为0.17t/a，排放速率为0.05kg/h。
（7）食堂油烟
本项目劳动定员20人，生产期为210d，经过对同类项目的调查，食用油消耗系数按5kg/（100人·d）计，则食用油消耗量为210kg/a（1kg/d）。不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的挥发量占总耗油量的2%～4%之间，本项目烹饪过程中的挥发量取4%，则油烟的产生量为8.4kg/a（0.04kg/d），通过集气罩收集（收集效率≥90%），则油烟的收集量为7.56kg/a，按日高峰5小时计，则高峰期油烟的排放速率为0.0072kg/h，油烟排放浓度为1.44mg/m3（按风量5000m3/h计），参考《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3，排放浓度达标。
本项目废气排放见表4-4、4-5。
表4-4   大气污染物有组织排放表
	序号
	排放口名称
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/（mg/m3）
	核算排放速率/（kg/h）
	核算年排放量/（t/a）
	有组织排放标准
	限值
	达标情况

	1
	搅拌
	DA001
	颗粒物
	17.5
	0.65
	0.47
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值
	20
	达标

	2
	筛分
	DA002
	颗粒物
	27
	1.13
	3.78
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准
	120
	达标

	3
	破碎
	DA003
	颗粒物
	2.07
	0.09
	0.29
	
	
	


表4-5   大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产污
环节
	污染物
	主要污染防治措施
	标准名称
	浓度限值/（mg/m3）
	年排放量/（t/a）

	1
	采剥
	颗粒物
	开采过程对采掘场地采用移动式雾炮机降尘
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3监控点与参照点总悬浮颗粒物(TSP) 1小时浓度值的差值≤0.5
	0.5
	2.98

	2
	装卸、进料
	
	装载、卸料工序加大洒水频率，卸料口半封闭
	
	0.5
	2.28

	3
	运输
	
	洒水降尘
	
	0.5
	1.47

	4
	破碎
	
	破碎系统洒水降尘。
	
	0.5
	0.64

	5
	筛分
	
	筛分系统洒水降尘
	
	0.5
	8.4

	6
	堆场
	
	洒水降尘，编织覆盖，半封闭式等
	
	0.5
	6.5

	7
	筒仓
	
	脉冲布袋除尘
	
	0.5
	0.17

	
	合计
	
	
	
	
	22.44


1.2 非正常工况分析
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括设备检修、工艺设备异常运转、污染物排放控制措施不到位等。本项目非正常工况主要为布袋除尘装置损坏或沥青净化器损坏，布袋除尘装置发生故障时处理效率为0。发生频次按每年一次，一次1小时计，本项目非正常工况下颗粒物的产生情况和排放情况，具体见下表。
表4-6    非正常工况下废气污染物排放情况一览表
	污染物
	排放工段
	污染物产生量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	存在情况
	持续时间
	发生频率
	应对措施

	颗粒物
	搅拌工序
	156.9
	46.7
	除尘装置损坏
	＜1h
	1次/a
	立即停产进行维修

	颗粒物
	筒仓储存工序
	57
	16.96
	除尘装置损坏
	＜1h
	1次/a
	立即停产进行维修

	颗粒物
	破碎
	32.24
	9.6
	除尘装置损坏
	＜1h
	1次/a
	立即停产进行维修

	颗粒物
	筛分
	420
	125
	除尘装置损坏
	＜1h
	1次/a
	立即停产进行维修


由表4-4可知，非正常工况下污染物排放超标，对环境会造成较大的影响和危害，因此需设置应急措施以减小非正常工况下污染物对环境的影响，除了采用先进成熟的设备和工艺技术，还应该加强生产时的监督管理，严格执行操作规程，提高工作人员素质，精心操作仪器，保证防患于未然，将非正常工况出现的可能降到最低。一旦产生非正常工况，要能及时进行检修，并采取相应措施对污染物进行处理，确保此工况产生的污染物对环境造成的影响减到最低。
1.3 排放口设置情况
本项目共设置3个有组织废气排放口。
本项目有组织废气排放口基本情况见表4-7。
表4-7    废气排放口设置一览表
	排放口名称及编号
	排气筒底部中心坐标
	排气筒参数
	运行参数
	运行参数

	
	经度
	纬度
	排气筒高度(m)
	排气筒底部海拔高度(m)
	排气筒出口内径(m)
	烟气流速(m/s)
	烟气温度(℃)
	年排放小时数(h)
	排放工况
	污染源名称
	污染物排放速率(kg/h)

	DA001
	90°07′10.97″
	44°65′42.83″
	15
	792
	0.6
	19.63
	25
	3360
	正常
	颗粒物
	0.65

	DA002
	89°13'19.2747"
	43°57'20.6976"
	15
	791
	0.6
	19.63
	25
	3360
	正常
	颗粒物
	1.13

	DA003
	89°13'29.3214"
	43°57'26.8421"
	15
	792
	0.6
	19.63
	25
	3360
	正常
	颗粒物
	0.09


1.4废气处理措施及其可行性分析
矿山建设生产排污单位目前相关部门未发布排污许可证申请与核发技术规范，本项目筛分、破碎粉尘参照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中表 A.1 石墨、碳素制品生产排污单位废气污染防治可行技术参数表，袋式除尘属于磨机、破碎机、振动筛等对应含颗粒物废气处理推荐可行技术，因此本项目筛分粉尘采用袋式除尘器处理技术可行。
本项目对采掘场地采用移动式雾炮机降尘、规定开采方式、大风天气不得生产、分区分片开采，对进厂道路进行砾石复压硬化，矿区配备洒水车，采用洒水对道路进行充分预湿，运输车辆出厂沿规定的道路行驶，采取苫盖篷布的措施；采用雾炮机设施对堆料场洒水抑尘，保持湿润；堆料场采用防尘布遮盖及洒水措施，减少风力扬尘；装卸作业时降低装卸高度，也要尽可能选择无风或微风的天气条件下进行装卸，并规范作业；因此装卸过程中产生的粉尘量以及堆料场风力起尘量较少，不会对周围环境造成明显的粉尘影响。筛分、破碎、搅拌粉尘配备布袋式除尘器进行除尘后通过不低于15m高排气筒排放。
采取上述措施后场界无组织颗粒物能够满足无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织颗粒物排放监控浓度限值（1.0mg/m3），有组织颗粒物可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物排放监控浓度限值（120mg/m3）及排放速率（3.5kg/h）要求，此外，厂内洒水抑尘、篷布遮盖等设备设施购置费用较低，使用寿命较长，日常运营费用仅涉及用水、用电及维护，具备经济可行性。
1.5废气监测计划
根据本项目生产工艺特点，其废气监测工作内容详见表4-8。
表4-8    废气自行监测要求一览表
	监测对象
	监测位置
	监测项目
	监测频次

	有组织废气
	DA001
	颗粒物
	1次/年

	
	DA002
	颗粒物
	1次/年

	
	DA003
	颗粒物
	1次/年

	无组织废气
	厂界
	颗粒物
	1次/年


2、水环境影响分析
2.1污染源分析
（1）产生情况
本项目生产用水主要用于露天采场、石料堆场、工业广场、场内道路等洒水降尘用水、洗砂用水。降尘用水全部自然蒸发；洗砂废水经沉淀池处理后循环利用，不外排。
本项目废水主要为生活污水，根据前文分析，生活污水以生活用水量的80%计，生活污水排入化粪池后委托拉运。本项目运营期生活污水排放见下表。
表4-9    运营期污水排放一览表
	废水类别
	废水量
	污染物
	产生浓度
	产生量
	治理措施与排放去向
	排放浓度
	排放量

	生活污水
	420m3/a
	COD
	400mg/L
	0.17t/a
	排入化粪池拉运
	400mg/L
	0.17t/a

	
	
	BOD5
	200mg/L
	0.08t/a
	
	200mg/L
	0.08t/a

	
	
	SS
	200mg/L
	0.08t/a
	
	200mg/L
	0.08t/a

	
	
	NH3-N
	30mg/L
	0.01t/a
	
	30mg/L
	0.01t/a


2.2依托可行性分析
本项目生活污水排入化粪池，定期委托吸污车拉运至吉木萨尔县第二污水处理厂处理。
吉木萨尔县第二污水处理厂位于北庭镇大庄子村，服务范围覆盖县城城北、城南片区及北庭工业园区生活污水与一般性生产废水；吉木萨尔县第二污水处理厂于2025年1月取得改扩建环评批复，文号为(昌州环评〔2025〕21号)，委托改扩建完成后总处理规模20000m³/d，主体采用强化脱氮改良A²/O+絮凝沉淀处理工艺，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，处理后出水优先回用周边生态林绿化。污水厂配套完善的调节、生化、深度处理、消毒系统，设置在线监控设施，具备稳定接纳预处理后生活污水的条件。
矿区生活区设置地埋式防渗化粪池，生活污水经化粪池预处理，水质满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准.
吉木萨尔县第二污水处理厂总处理规模20000m³/d，剩余量约为5000m3/d，接纳区域现状污水量尚有富余。本项目生活污水产生量小，占污水厂富余处理容量比例极低，不会占用污水厂主要处理负荷。
2.3监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）排污单位在项目运营期对其污水总排口出水水质开展监测。
项目生活污水排入化粪池后委托拉运，项目用水不会对区域水环境产生明显影响。生活污水监测频次不作要求。本项目不做废水监测计划。
2.4环境影响分析
本项目生产用水主要用于露天采场、石料堆场、工业广场、场内道路等洒水降尘用水、洗砂用水。降尘用水全部自然蒸发；洗砂废水经沉淀池处理后循环利用，不外排。生活污水排入化粪池后委托拉运。项目废水均妥善处置，对周边区域影响不大。
3、声环境影响分析
3.1污染源分析
项目噪声主要来自生产设备等，各噪声设备噪声值见表4-10。
表4-10  主要噪声源调查清单（室外声源）
	名称
	型号
	数量(套）
	单台设备声源源强dB(A)
	声源控制措施
	空间相对位置
	运行时段

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	

	卵式破碎机。
	/
	2
	85
	低噪声设备、减振
	386
	25
	2
	8:00~24：00

	单缸液压圆锥破
	/
	4
	90
	
	257
	35
	3
	

	圆振动筛
	/
	10
	80
	
	197
	28
	3
	

	洗砂机
	
	1
	80
	
	105
	17
	3
	

	给料机
	
	2
	75
	
	96
	14
	3
	



3.2预测模式
本次评价选用点源的噪声预测模式，点噪声源在传播过程中经距离衰减及空气吸收后，到达受声点，根据本项目运营期各噪声源的特征以及《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式，具体预测公式如下：
计算室外靠近围护结构处的声压级：
[image: ]
将室外声级Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个Lwoct：
[image: ]
式中：S—透声面积，m2
等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级：
[image: ]
式中：Loct（r）—点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；
Loct（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级，dB；
r—预测点距声源的距离，m；
r0—参考位置距声源的距离，m；
Loct—各种因素引起的衰减量，dB。
如已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则：
[image: ]
计算总声压级
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为：
[image: ]
式中：T—计算等效声级的时间，h；
N—室外声源个数；
M—等效室外声源个数。
Leqb－预测点的背景值，dB(A)。
3.3 预测内容
拟建项目50m范围之内没有声环境敏感目标。本环评将预测本项目各生产设备噪声源对场界外1m处声环境的最大贡献值。
3.4 噪声预测结果
在考虑距离衰减、建筑物及墙体隔声因素，噪声源叠加后，场界噪声贡献值见表4-11。
表4-11   建设项目生产区场界噪声预测结果  单位：dB（A）
	预测点
	预测时段
	贡献值
	标准值
	达标情况

	东厂界
	昼间
	52.5
	60
	达标

	南厂界
	
	51.9
	
	达标

	西厂界
	
	57.9
	
	达标

	北厂界
	
	58.6
	
	达标


根据预测，厂界昼间噪声值可满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间[60dB（A）]、夜间[50dB（A）]标准。因此本项目对周围声环境影响较小。
3.5噪声防治措施
项目生产高噪声设备主要集中在原料破碎、筛分、皮带输送、物料落料、振动给料等工序，设备运行噪声多为中高频连续噪声，声源声级高、集中性强。为有效控制设备噪声对厂界及周边环境影响，本次针对破碎、筛分系统采取源头降噪+设备减振+密闭隔声+传播衰减+管理管控的综合降噪措施：
1、源头设备选型降噪
项目破碎机、振动筛、给料机、输送设备均选用低噪声、节能型成熟设备，严禁选用高噪声老旧淘汰设备；设备出厂自带减振、降噪结构，从声源上降低设备基础噪声水平，减少原生噪声排放强度。
2、设备基础减振措施
破碎机、振动筛为强振动、高噪声设备，设备底座全部设置专用减振基座+橡胶减振垫/弹簧减振器，设备与基础之间柔性连接，阻断振动固体传声；设备基础采用加厚混凝土浇筑，增大基础配重，降低设备共振噪声，有效削减振动引发的次生噪声。
3、破碎、筛分系统全密闭隔声措施
破碎、筛分工序整体设置封闭式厂房/密闭彩钢隔声罩，所有产噪设备布置在封闭车间内部，车间墙体、门窗采用隔声结构，厂房整体形成隔声屏障；破碎机进出料口、振动筛整体设置密闭防尘隔声罩，减少设备机械噪声、物料撞击噪声外逸。
皮带输送机全程设置封闭通廊/密闭防尘罩，避免物料跌落、皮带摩擦产生的噪声向外扩散，大幅降低输送系统沿线噪声影响。
4、物料缓冲降噪
针对原料进料、破碎出料、筛分落料、转载点撞击噪声，在各落料点、转载点设置耐磨橡胶缓冲衬板、缓冲溜槽，减缓物料坠落撞击力度，大幅降低物料撞击产生的中高频瞬时噪声，有效抑制间歇性冲击噪声。
5、厂区布局隔声衰减
破碎、筛分等高噪声设备集中布置在厂区中部、远离厂界及敏感点一侧，利用厂区办公楼、库房、绿化林带、构筑物形成天然隔声屏障，通过距离衰减、建筑遮挡进一步降低厂界噪声贡献值，最大限度减小对外环境影响。
6、风机、辅助设备降噪
破碎筛分配套除尘风机为重点噪声源，风机进出口加装阻抗复合式消声器，风机底座设置减振装置，风机布置于室内或隔声机房内，有效控制空气动力性噪声。
7、生产管理降噪措施
定期对破碎机、振动筛、轴承、皮带、紧固部件进行检修维护，及时更换磨损配件，避免设备松动、异常振动产生超标突发噪声；规范物料堆放、进料速度，杜绝空转、超负荷运行产生额外噪声。
8、操作人员防护
车间操作岗位设置隔声操作值班室，操作人员巡检佩戴耳塞、耳罩等降噪劳保用品，减少岗位噪声暴露影响，满足职业卫生防护要求。
9、措施有效性结论
通过采取设备低噪选型、基础减振、全密闭隔声、落料缓冲、消声降噪、合理布局及运维管控等综合措施，可有效降低破碎、筛分系统设备噪声排放，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准要求，对周边声环境影响较小，措施可行、有效。
3.6噪声监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目环境噪声监测方案见表4-12。
表4-12    项目运营期噪声监测计划
	类别
	监测位置
	监测项目
	监测频率
	实施单位

	场界噪声
	生产区场界外东西南北侧1m
	等效A声级
	1次/季
	企业自行委托


4、固体废物环境影响分析
本项目运营期间产生的固体废物主要为生活垃圾、布袋除尘器收集粉尘、沉淀池底泥、废旧的输送皮带、生活污水处理设施污泥和废机油。
（1）生活垃圾
本项目运营期间产生的固体废物主要为生活垃圾，运营期劳动定员20人，生活垃圾的产生量按1kg/人·d计算，则生活垃圾产生量约为20kg/d（4.2t/a），集中收集后，定期运往垃圾填埋场处置。
（2）剥离表土
根据业主提供的资料，本项目表土层平均厚度1m，规划露采场表土土剥离面积为520700m2，平均剥离厚度约1米，剥离量约52.07万m3。
（3）不合格品
根据业主提供的资料，本项目水稳站在生产过程中会有不合格品，产生量为53t/a，收集回用于生产。
（4）沉淀池沉渣
本项目沉淀池底泥产生量约为2300t/a，成分主要是砂石表面附着的石粉（粒径≤0.075mm），定期清掏底泥集中收集后自然晾干，堆存过程中四周设置防风抑尘网，避免二次扬尘污染，后期回用于生产。
（5）除尘灰
本项目除尘设备收集的除尘灰为661.43t/a，收集回用于生产。
（6）废机油及油桶
本项目生产过程中设备会产生少量的废机油，根据业主提供资料。废机油产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油属于危险废物，类别为HW08废矿物油与含矿物油废液，废物代码为900-214-08，经收集后暂存危废贮存库，定期交由有资质的危险废物处理单位处置。本项目固体废物排放信息见下表。
表4-13    固体废物排放信息
	固废名称
	固废属性
	代码
	环境危险特性
	产生量（t/a）
	储存方式
	处理方式

	生活垃圾
	/
	900-001-S61
	/
	4.2
	分类收集、暂存在垃圾桶内
	运至垃圾填埋场处理

	表土
	一般工业固体废物
	900-001-S70
	/
	52.07万
	表土堆场
	回填采坑

	除尘灰
	
	101-999-66
	
	661.43
	表土堆场
	回用于生产

	不合格品
	
	101-999-29
	
	53
	/
	回用于生产

	沉淀池
底泥
	
	101-999-61
	/
	2300
	沉淀池
	回用于生产

	废机油
	危险废物
	900-214-08
	T，I
	0.1
	暂存危废贮存库
	定期交由有资质的危险废物处理单位处置


4.2环境管理要求
4.2.1 一般固废管理要求
本项目剥离表土拉运至表土堆场堆放，并进行防尘网苫盖，用于后期矿区回填。沉淀池底泥定期清掏底泥集中收集后堆放于堆场自然晾干，堆存过程中四周设置防风抑尘网，并覆盖编织物进行抑尘，避免二次扬尘污染，年度开采结束用于回填采坑。
企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。
4.2.2 危险废物管理要求
本项目产生的危险废物暂存于危废贮存库，面积约5m2，主要用来储存废机油及油桶，废机油产生量为0.1t/a，本项目危废贮存库规模合理。贮存及产生危险废物的暂存、运输应严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行。危险废物的收集、贮存、外运，应采取下述措施：
①企业应制定详细的危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交换、安全保障和应急防护等；收集和转运人员应根据需要配置必备的个人防护设备，如手套、防护镜、防护服和口罩等。     
②危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防泄漏、防雨或其它防止污染环境的措施。
③及时将生产过程中产生的各种危险废物进行处理，在未处理期间，应集中收集，集中贮存。
④危废贮存库应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求：
a、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；
b、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；
c、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；
d、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于1×10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于1×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；
e、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区；
f、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
根据《危险废物管理计划和台账制定技术导则》规定，本单位属于危险废物登记管理单位，其管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危 险废物转移情况信息。危险废物应建立环境管理台账制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责；在线填报危险废物管理计划、办理电子转移联单内容。危废台账保存时间5年，危险废物台账应当按照电子储存和纸质储存两种形式同步管理。
综上所述，本项目对危险废物进行了妥善处置，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），对周围环境影响较小。
5、地下水环境影响分析
1、正常工况地下水影响分析
项目运营期生产废水、生活污水全部收集处置，无外排废水。厂区按照地下水污染防控要求实施分区防渗，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。生产装置区、污水收集池、管网沟槽、危废贮存库、事故应急池等污染单元均按照重点防渗标准建设，防渗层渗透系数满足规范要求；地面、池体、沟体全部采取防渗、防腐、导流、截留措施，可完全阻断污染物垂向入渗途径。正常生产工况下无污染物散落、渗漏、淋溶情况，不会对包气带及浅层地下水水质造成不利影响，对地下水水量、水位、径流条件无改变。
2、地下水补给、径流、排泄影响分析
项目占地范围较小，厂区硬化、绿化布置合理，不改变区域地下水补给、径流、排泄规律；无地下水开采、无疏干排水行为，不会造成地下水位下降、地下水漏斗、泉水干涸等水文地质问题，对区域地下水动力场基本无影响。
3、地下水敏感目标影响分析
评价区内无集中式地下水饮用水水源地、水源保护区、泉眼、地下水补给敏感区等环境保护目标。项目运营期污染物不外排、不漫流、不持续下渗，不会对周边居民饮用水及地下水生态功能造成影响。
6、生态环境影响分析
6.1 对土地利用影响分析
矿区建设项目在其建设和生产过程中将不可避免地会占用和破坏一定量的土地。矿区总占地面积为531099.04m2，全部隶属于吉木萨尔县管辖范围，占地类型为其他草地和林地，生态类型较为单一，矿区内各个单元占地面积较大，损毁土地的形式主要为压占、挖损，矿山开采在一定程度上加剧了土壤的侵蚀性，易导致水土流失，土地复垦工程通过土地平整、生态恢复等土体重塑，植被重建过程，可起到有效涵养水源、保持水土作用，防止周边生态系统退化的作用。因此，采矿区的建设运营不会对该区域的土地资源及利用类型产生较大影响。
6.2 对土壤环境的影响分析
本项目矿石开采过程中，对土壤的影响主要是对土壤的开挖，由于挖方、土层扰乱以及对土壤肥力和性质的破坏。本项目对土壤的影响主要表现为对土壤性质、土壤肥力的影响和土壤污染三个方面。
6.2.1 对土壤性质的影响
在矿石开采过程中，矿石开挖以及运输车辆的碾压等活动都将对土壤理化性质产生影响。
（1）混合土壤层次，改变土体构型
自然土壤在形成过程中，由于物质和能量长期垂直分异的结果，形成质地、结构、性质和厚度差异明显的土壤剖面构型。开采区的开挖使原来的土壤层次混合，原有的土体构型破坏。土体构型的破坏，将明显的改变土体中物质和能量的运动变化规律，很可能使表层通气透水性变差，使亚表层保水、保肥的性能降低。
（2）影响土壤紧实度
自然土壤在自重作用下，形成上松下紧的土壤紧实度垂直差异。开采过程中的机械碾压，将大大改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，极不利于土壤的通气、透水作用，形成局部线状人工荒漠现象。
6.2.2 对土壤污染的影响
本项目生产过程中工作人员产生的一次性餐具、饮料瓶等废物残留于土壤中，这些在土壤中难以生物降解的固体废物，影响植物的生长。因此，生产过程中必须对固体废物实施严格的管理措施，进行统一回收和专门处理，不得随意抛撒。
由此可见，矿石开采生产过程中受重型机械的碾压、工作人员践踏、土体的扰动等影响，导致自然土壤的理化性质、肥力水平都受到一定程度的破坏。
6.3 对地表植被影响分析
工程建设不可避免的破坏、扰动原地形地貌和植被，本项目工程所在区域非生物多样性区域，区域内没有需要特殊保护的自然植被物种及农业特殊保护物种。工程严格控制施工范围，运营期满后进行土地复垦，因此相对于整个区域而言，本项目的建设对植物区系、植被类型的影响较小，不会引起当地生态多样性的降低。
项目已对草场损失补偿缴纳足额的占地补偿金，项目开采完毕后，严格按照指定的复垦方案及《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》及《砂石行业绿色矿山建设规范》对项目区进行土地平整并播撒草籽进行生态恢复，优先采用原生表土及乡土物种进行恢复，减轻项目建设对项目区域生态环境的影响。
6.4 野生动物的影响
项目矿区及工业广场周边均为农村道路，人为干扰明显，在评价区域内未发现大型野生动植物种群，也不存在大的野生动物栖息地以及迁徙路线。项目区野生动物鸟类有麻雀、乌鸦、啮齿类动物有2-3种鼠类，无国家级保护物种。矿山开采对野生动物的影响主要表现在：区域野生动物数量由于开采挖掘受到惊吓而下降，引起部分动物的近距离迁移。开采活动会使某些野生动物远离矿区，使区域内野生动物种群和数量减少，使局部生物量减少。随着矿区生态绿化工程的建设，部分低等的小型动物可逐渐适应，总体上项目建设对野生动物影响有限。
6.5 对自然景观的影响分析
矿区的开发建设将原来的山地景观变为开采作业区甚至是采坑等，使原地表形态、地层层序等发生直接的破坏，将使区域内的自然景观遭受一定程度的破坏；使局部地区由单纯的荒漠生态景观向着人工化、工业化、多样化的方向发展，使原来的自然景观类型变为容纳道路、供电线路等人为景观，而且会对原来的景观进行分隔，造成空间上的非连续性和一些人为的劣质景观，造成与周围自然环境的不相协调。生产期采矿凹陷坑的形成，将使矿区范围内部分地区地表的完整性与平整性发生变化，进而对地表造成影响和破坏，使评价区的景观属性发生变化。
在矿区建设和开采过程中由于地表扰动使区域内原有的自然景观受到影响，在项目实施过程中，必须采取措施使原有的自然景观得到一定的恢复或改善。根据本矿区建设特点，要求在矿区务后期，拆除所有建筑物、构筑物等，对地表进行清理，实施复垦方案，对危险地带设置围栏等保护措施，保护区域自然景观。
6.6 运输道路扬尘影响分析
砂石料场内道路为泥结碎石路面，双车道，路基宽5m，长420m；出矿区为简易砾石道路接乡道。运输道路上运输车辆产生的扬尘对沿线区域内动植物及环境空气会产生一定的不良影响。
物料运输对环境的影响主要是汽车在运输途中带起的路面扬尘，其产尘量的大小与车辆、路面状况及季节干湿、风速大小等方面因素有关。因此，企业必须加强运输车辆管理，采取限制车速、严禁道外行驶、加强道路日常维护，及时对坑洼路面进行修复平整，尽可能减少道路影响。同时企业必须做到：要求驾驶员在运输过程中做到文明驾驶，运料车辆必须盖蓬布、减速慢行、适时适量洒水降尘，将物料运输过程中产生的扬尘降低到最低程度，减轻物料运输对环境的影响。
6.7运营期土地沙化影响分析
1、临时占地固化，原生沙化扰动终止
项目运营期厂区建构筑物、硬化道路、硬化地坪全部固化地表，无大面积裸露松散土体，从根源上消除了风力侵蚀、就地起沙条件，不再新增地表扰动，不会加剧区域土地沙化。
2、厂区绿化提升区域固沙能力
运营期厂区配套绿化、植被恢复区种植耐旱固沙植被，形成人工防风固沙植被带，相比原有稀疏荒漠植被，植被覆盖度、地表稳定性显著提升，可有效抑制局部风蚀，对区域土地沙化起到抑制、改善作用。
3、无持续扰动源
运营期无开挖、无大面积土方作业、无地表扰动，生产运行稳定，不会产生新增沙化诱因。项目占地范围外保持原有荒漠生态原貌，不改变区域整体沙化格局。
7、闭矿期环境影响分析
1、生态环境影响分析
闭矿期设备拆除、场地清理、土方平整作业会短暂扰动局部地表土层，轻微破坏现状地表植被及原有地表结皮，短期内降低局部植被覆盖度。地表扰动后短期存在局部风蚀、沙化加重的潜在风险。本次闭矿作业严格限定在厂区临时占地范围内，不新增外围地表扰动，作业结束后立即开展场地平整、植被恢复、地貌复原工作，原有生态结构可逐步恢复，不会造成区域性生态破坏、生物多样性损失及不可逆生态影响。
2、大气环境影响分析
闭矿期大气污染物主要为建构筑物拆除、场地清理、土方平整产生的施工扬尘，以及设备拆解、物料清运过程产生的少量扬尘，无工艺废气、有毒有害气体排放。扬尘污染具有短时、点状、局部扩散的特点，影响范围仅限项目厂区及周边近距离区域。通过采取湿法作业、裸地苫盖、车辆密闭运输、场地洒水降尘等措施，可有效削减扬尘排放量，闭矿施工结束后扬尘影响立即消失，不会对区域大气环境质量造成长期不利影响。
3、水土流失及土地沙化影响分析
项目区域气候干旱、大风天气多发、土质疏松，闭矿期地表裸露、土方扰动作业会暂时破坏地表稳定结构，降低地表防风固沙、抗侵蚀能力，短期内会小幅加剧区域风蚀水土流失及土地沙化趋势。闭矿期通过落实裸土全覆盖、临时防风围挡、分区作业、随扰动随恢复等防护措施，可有效控制土壤侵蚀强度。作业完成后及时恢复地表植被、固化场地，地表抗蚀、固沙能力逐步恢复至现状水平，无长期水土流失及土地沙化加剧影响。
4、地下水环境影响分析
闭矿期作业均为浅层地表施工，不开展深层开挖作业，不会揭露地下水含水层，不改变区域地下水补给、径流、排泄规律及水文地质条件。作业过程无生产废水产生，仅产生少量场地清扫废水，全部收集处理回用，无外排及漫流情况；设备拆解、场地清理过程严格落实防渗管控，及时清理残留油品、废弃物料，杜绝污染物下渗。结合区域厚层包气带的天然吸附阻隔作用，闭矿期不会对地下水水质、水位产生不利影响。
5、声环境影响分析
闭矿期噪声主要来源于拆除机械、挖掘机、装载机、运输车辆等设备运行噪声，为间歇性、短时性噪声，声级波动较大。项目周边无集中居民区、声环境敏感点，且作业时间集中在昼间，避免夜间施工，通过合理布置作业区域、选用低噪声设备、控制作业强度，可有效降低噪声影响，作业结束后噪声影响完全消除，无长期声环境扰民影响。
6、固体废物环境影响分析
闭矿期固体废物主要为拆除产生的建筑垃圾、废旧设备、废弃管材、少量生活垃圾及前期留存的少量一般固废和危险废物。建筑垃圾、废旧设备等可回收物资统一分类收集、外售综合利用，不可回用建筑垃圾合规清运至指定消纳场处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置；遗留危险废物严格按照危废管理规范，分类密封贮存，委托有资质单位统一处置，不乱堆、不乱弃、不随意填埋。各类固废均得到妥善处置，无固废遗留污染问题，不会对土壤、水体环境造成二次污染。
8、运营期环境风险评价内容
1、风险源识别
本项目运营期主要环境风险源包括：生产设备、输送管道跑冒滴漏；危废贮存库危险废物渗漏、挥发；污水收集管网、防渗设施破损泄漏；除尘、环保设施故障失效；厂区油品储存、机械用油泄漏等。主要风险污染物为少量石油类、悬浮物、有机挥发物及厂区污水，无剧毒、高毒、易燃易爆重大危险源，项目整体环境风险等级较低。
2、主要风险情景分析
（1）危废、油品泄漏风险
项目危废贮存库贮存废机油、废吸附棉等危险废物，若容器破损、防渗层开裂、围堰失效，可造成少量废液渗漏；厂区机修油品、设备润滑油若发生洒落、泄漏，可随地表入渗进入包气带土壤，存在局部土壤、地下水污染风险。
（2）污水收集设施破损泄漏风险
项目污水收集沟槽、沉淀池、防渗管网若出现老化、开裂、破损，非正常工况下少量废水可发生渗漏，废水中少量COD、SS、盐分存在下渗污染土壤及浅层地下水的潜在风险。
（3）环保设施故障风险
破碎、筛分配套除尘设施突发故障、风机停运，会短时造成粉尘无组织排放增大，加剧局部扬尘污染；若管控不及时，大风天气易造成厂区周边短时起尘，对局部大气环境造成一过性影响。
（4）火灾次生污染风险
厂区物料、设备、配电设施若发生火灾事故，燃烧过程会产生少量烟尘、废气，消防废水若未及时收集，存在漫流下渗风险。
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	本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县273°方向，直距约14千米，属吉木萨尔县管辖。矿区中心地理坐标为：东经89°0004.284"；北纬44°00'30.160"，面积为0.5207平方千米。开采标高为676~636米，开采深度为19米，矿区范围由5个拐点组成，
根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）,禁止在依法划定自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地及其他法律法规规定禁采区内采矿；禁止在铁路、重要道路、航道两侧及重要生态敏感目标直观可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采；禁止在地质灾害危险区内开采矿产资源。
《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》指出：“铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200米范围以内，重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域,居民聚集区1千米以内禁止建设非金属矿采选项目。”
根据现场勘查，本项目所在区域及周边附近区域内无国家级及自治区级珍稀濒危保护植物分布。项目区及周边附近区域内动物以啮齿类、爬行类、昆虫类、鸟类等为主，无国家及自治区级珍稀濒危保护动物活动。项目区周边附近主要为其他草地和林地，无自然保护区、风景名胜区、文化和自然遗产地、文物保护单位、大型集中办公居民区、军事基地等环境敏感区。项目区北面为京新高速，距离为250m，不在铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200m范围内，不在铁路、重要道路、航道两侧及重要生态敏感目标直观可视范围内，并且本项目服务期满闭矿后将采取地质环境保护与综合治理恢复措施、土地复垦措施、生态保护、减缓和恢复措施等恢复本项目所在区域景观；项目区不属于地质灾害危险区，项目区未占用基本农田、林地、办公居住用地、公共用地等，也未压覆矿藏、墓葬、文物古迹等。因此，本项目符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651 2013）和《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》要求。
综上所述，本项目选址合理、可行，用地合法；本项目外环境没有明显的外环境制约因素，并且与区域环境具有相容性。因此。本项目选址合理可行。



五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、施工期大气污染防治措施
施工期产生的大气污染物主要分为两类，一是施工扬尘，主要来源于物料运输、装卸、堆放过程以及施工垃圾清运和运输车辆产生的道路扬尘等；二是施工机械和运输车辆运作过程中产生的少量SO2、NOx、CO等废气。为有效防治本项目施工可能产生的环境空气污染，环评要求采取以下防治措施：
（1）开挖、平整施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬；尽量避免在大风天气下进行施工作业，风力大于四级的天气禁止挖方。
（2）建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施；施工区域100%标准围挡；
（3）对于工地内裸露地面，应采取裸露黄土100%覆盖。未能及时清运或要存留的土方必须集中堆放，同时采取密目网覆盖或绿化措施，定时进行洒水、防止扬尘产生；
（4）施工工地道路100%硬化。施工现场内主要道路必须进行硬化处理，根据工程规模配备相应数量的专职保洁人员清洁打扫，保持道路干净无扬尘；
（5）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间：渣土运输车辆100%密闭拉运。渣土车辆进行清运时必须采取密闭措施，防治车辆在行进过程中出现扬尘或渣土漏撒。车辆应按照固定的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输；
（6）建筑物拆除100%湿法作业。对建筑物实施拆除时，必须辅以持续加压洒水或喷淋措施，抑制扬尘污染。
2、施工期水污染防治措施
为防止施工期废水对周围环境的影响，施工中应采取以下措施：
（1）建设单位在施工现场设置沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀处理后用于施工区洒水抑尘；项目给水管网试压废水可用于施工区域降尘用水。
（2）项目生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，用于矿区洒水降尘。
3、施工期噪声污染防治措施
施工期各类机械设备的噪声值较高，因此在施工过程中，采取以下措施：
（1）合理安排好施工时间，尽量缩短施工期；
（2）施工单位必须选用低噪声的施工机械和运输车辆，施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，并避免长时间使用高噪声设备；
（3）加强施工设备的维护保养，发生故障应及时维修，保持润滑、紧固各部件，减少运行振动噪声；施工机械设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座。加强施工管理、文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其他噪声；
（4）加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备；
（5）为保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员，轮流操作高强度噪声的施工机械，减少接触高噪声施工机械的时间，或穿插安排操作高噪声和低噪声施工机械的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声机械设备附近工作的施工人员，可采取配备耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。
（6）加强施工期间道路交通的管理，保持道路畅通也是减缓施工期噪声影响的重要手段。
4、施工期固体废物污染防治措施
施工区垃圾具有分散、不易收集等特点，对其处理措施有以下几方面：
（1）施工期间有部分施工垃圾，收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至当地建筑垃圾场进行处理。
（2）施工期产生的施工剥离表土堆放在表土堆场用于后期回填覆土，沉淀池开挖土方用于道路基础铺垫，矿区工业场所平整，全部综合利用，无弃方。 
（3）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按固定路段行驶。
（4）做好垃圾收集工作，统一清运至当地城管部门指定的垃圾处理场中，避免由于垃圾处置不当而造成二次污染。
（5）每个施工区作业结束后，要及时、全面地进行清场工作，不得遗留有垃圾。
（6）做好环保宣传工作，工程产生的弃渣严禁随意堆放。
（7）生活垃圾根据垃圾成分特点，对垃圾安排专人进行分类收集后集中外运处理。设立固定垃圾收集点，由建设单位定期将生活垃圾运至垃圾填埋场处理。 
5、施工期生态环境影响防治措施
（1）避让及减缓措施
①严格限制施工活动范围，禁止施工车辆在规划的道路以外超范围行驶，禁止施工机械碾压非施工区域，减少对土壤、植被的破坏，减少水土流失。
②为了减少施工临时征地，避免对施工区域内的草场造成破坏，本次施工临时道路沿拟建矿山道路红线布设，施工营地布设在工业广场划定区域内，施工结束后，施工临时道路作为矿山道路继续使用，施工营地作为生产办公用房继续使用。
③施工过程中，加强施工人员的管理，禁止施工人员滥砍滥伐，严禁砍伐灌木植被作燃料。
（2）恢复及补偿措施
①项目施工期对可利用的表土进行剥离，剥离后的表土运送到矿区东侧表土堆场临时堆存，用于后期矿山生态恢复使用。
②施工前要按照国家和自治区规定办理相关手续，对草场损失补偿缴纳足额的占地补偿金，项目服务期满后，严格按照指定的复垦方案及《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》及《砂石行业绿色矿山建设规范》对项目区进行土地平整并播撒草籽进行生态恢复，优先采用原生表土及乡土物种进行恢复，减轻项目建设对项目区域生态环境的影响。
（3）设置洒水车对施工道路进行洒水降尘；将施工粉料加盖篷布实行全封闭，禁止露天堆存；禁止在大风大雨等恶劣天气下施工作业，保证项目施工区域粉尘达标排放，减少矿区粉尘对项目区外天然草场的影响。
（4）在施工期应对原料堆场、施工场地、机械设备及运输车辆的行走路线作好规划工作，尽量减少临时用地数量和面积。
（5）在施工中应尽量减少裸地的占地面积，在施工合同中应有明确的环保目标和相应条款。对大的挖方地段应予以适当处理，以利于自然状态的恢复，避免造成水土流失。
（6）加强工程建设的环境保护监督管理、统筹安排，设立环境保护监督机构和环保专职人员。加强对施工人员的环保教育。
6、施工期防沙治沙防治措施
本项目为建筑用砂矿建设项目，施工期间若不注重水土保持，生态保护，可能造成土地荒漠化，引起沙尘天气。根据《防沙治沙技术规范》（GB/T21141-2007），本项目建议采取以下治理措施：
（1）工程措施
①采矿过程中，特别是建场初期，要产生大量采剥表土，必须将集中堆放于矿区表土堆场，设置截水沟，防止地表水流入场内浸泡、冲刷边坡，慎防水土流失，以备生态恢复时用。
②要坚持“因地制宜、因害设防、保护优先、综合治理”的原则，坚持宜灌则灌、宜草则草，采取以林草植被建设为主的综合措施，加强地表覆盖，减少尘源，做好植被保护、生态修复和补偿以及防沙治沙工作。
③严格控制施工范围，严禁随意破坏防风固沙设施，重点要保护荒漠植被、砾幕。明确设定施工区域，严格划定施工作业带范围，限制施工人员的活动范围，尽可能减少对地表的扰动和植被的破坏。严格落实拟建项目水土保持方案中的水土流失、防沙治沙措施破坏行为，保护施工区植被。
④施工期结束后，及时拆除临时建筑设施，妥善收集和处置施工固废。对施工场地进行平整，对矿区道路进行铺垫碎石平整压实；对临时占地，则及时清除压占物料并对其进行平整硬化，减少矿区的水土流失。
7、施工期地下水环境保护措施
1、施工废水收集回用措施
施工场地配套设置规范化临时防渗沉淀池、集水沟，对混凝土养护废水、场地冲洗废水、基坑积水等各类施工废水统一收集。废水经沉淀、澄清处理后，全部回用于施工场地洒水抑尘、裸土保湿、道路降尘等工序，实现施工废水闭环循环、零外排、无随意漫流现象，彻底杜绝废水下渗污染地下水的风险。沉淀池定期清淤，淤泥集中收集处置，避免淤积外溢造成二次污染。
2、生活污水防渗收集措施
施工生活区设置密闭式防渗污水收集设施，生活污水统一收纳、定期委托合规单位清运处置，严禁现场就地泼洒、地表漫流。生活区地面采取简易硬化防渗处理，阻断生活污水垂向入渗通道，有效防范生活污水中的COD、氨氮等污染物污染包气带及浅层地下水。
3、施工机械及油品防渗管控措施
划定专用施工机械停放、检修区域，区域地面采用硬化防渗处理，杜绝油污下渗。施工机械日常检修、保养统一在防渗区域内开展，严禁在施工场地全域随意检修、冲洗机械。现场常备吸附棉、防滑沙土、防渗收集桶、吸油毡等应急物资，一旦发生机油、柴油滴落、少量泄漏，第一时间吸附清理、收集处置，防止油污渗入土壤及地下水。施工油品单独密闭存放，设置防渗托盘及防雨围挡，杜绝油品洒落、淋溶下渗。
8、施工期施工人员健康影响防治措施
为了预防传染病流行，必须管理好水源、饭堂卫生，如避免带菌者（如患慢性痢疾者或诸病的健康带菌者）担任施工工地炊事员，同时必须做好粪便、垃圾的处理工作，防止介水传染病（肝炎、痢疾、伤寒、霍乱等）在工地流行、防止病原污染水体。同时督促民工备蚊帐防蚊，以防止虫媒传染病疟疾、登革热在工地出现流行。
（1）施工现场必须严格实施封闭式集中管理，严格落实项目《施工现场人员实名制管理办法》，各分包单位对进入施工现场的所有人员必须第一时间上报总包单位，上报的信息不限于进场人员姓名、身份证号码、手机号、籍贯等信息内容。
（2）项目人员应严格执行施工现场集中封闭管理规定，不得随意离开本项目。
（3）项目部做好施工现场办公区的疫情防控工作，施工现场疫情防控工作方案中应明确办公区的疫情防控职责分工和防控措施。办公区、生活区、施工区分界明确，减少各区之间交叉。
（4）项目部应进一步明确施工现场发现发热人员、疑似人员和确诊人员等突发情况应急处置工作流程，做到职责明确、人员到位、流程熟练、紧密衔接；要在施工现场出入口显著位置公示属地卫生健康部门、街道（乡镇）政府和区建设行政主管部门以及周边定点医院和设置发热门诊医疗机构的联系人、联系方式。一旦突发疫情，应立即启动应急处置工作并按规定报送疫情信息，有效有序应对施工现场突发情况。

	运营期生态环境保护措施
	1、大气环境保护措施
（1）采剥扬尘防治措施
本项目开采区域采取洒水降尘的措施，洒水频次以2次/天计，并设置移动式雾炮设施，可以有效减少在开采过程中采剥扬尘的产生。采取上述措施后可以减少采剥扬尘约80%。
（2）装卸、进料扬尘
建设单位对装载、卸料工序加大洒水频率，并设置移动式雾炮设施，进料口半封闭，可使得粉尘降低80%。
（3）道路扬尘防治措施
项目通过对运输汽车采取密封和遮盖，加强矿料运输车辆的管理等措施，并定期洒水抑尘，可有效减少矿料在运输过程中道路扬尘的产生。
（4）堆场扬尘防治措施
根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65T4061-2017）要求：对工业物料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取防尘网苫盖、洒水降尘等措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备喷淋防尘措施；对易产生扬尘的工业料堆场，采用喷水、洒水进行扬尘防治时，堆场表面含水率应大于堆场扬尘的极限值。
本项目堆场包括成品堆场和表土堆场均为露天堆场，堆场采取扬尘防治措施主要为洒水降尘、防尘网苫盖等措施，堆场设置移动式雾炮设施，每天定期对堆场进行洒水，保持物料表面湿润，减少扬尘，满足《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65T4061-2017）对堆场扬尘的防治要求。
综上所述，经以上述措施后，可有效降低扬尘排放浓度，且以上措施均为实际工作中常用措施，防治效果显著，措施可行。采取上述措施后无组织扬尘排放浓度可控制在1.0mg/m3以下，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值中颗粒物（其他）无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3），对项目区周边大气环境影响较小。
（5）破碎、筛分粉尘防治措施
破碎筛分生产线布设于全封闭厂房内，砂石料上料口采取半封闭措施，运输皮带全封闭，破碎、筛分等产尘点配套设置密闭集气罩负压收集，集气效率不小于90%，除尘效率可达到99%，生产废气经布袋除尘器净化后的废气通过不低于15m（DA002和DA003）高排气筒外排。对于未收集的粉尘，经全封闭厂房及洒水降尘措施，可以有效减少在破碎、筛分过程中无组织粉尘的产生。
根据《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》：矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，须配备抑尘、除尘设施，除尘效率不低于99%。本项目破碎、筛分工序采用布袋除尘，防治效果显著，措施可行。
采取上述措施后破碎、筛分工序有组织粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级标准（120mg/m3），对项目区周边大气环境影响较小。
（6）水稳站搅拌粉尘防治措施
搅拌设备位于全封闭搅拌楼内，运输皮带全封闭，收集效率为100%，除尘效率可达到99.7%，生产废气经布袋除尘器净化后的废气通过不低于15m（DA001）高排气筒外排。对于未收集的粉尘，经全厂洒水降尘措施，可以有效减少无组织粉尘的产生。
采取上述措施后搅拌工序有组织粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1现有与新建企业大气污染物排放限值（20mg/m3），对项目区周边大气环境影响较小。
（7）筒仓粉尘防治措施
水稳料的部分原辅料存放于筒仓内，每次出料或进料时筒仓顶部会产生呼吸废气，在筒仓顶部设置布袋除尘设备，搅拌设备位于全封闭搅拌楼内，运输皮带全封闭，收集效率位100%，除尘效率可达到99.7%，废气经布袋除尘器净化后无组织排放。经全厂洒水降尘措施，可以有效减少无组织粉尘的产生。
采取上述措施后搅拌工序无组织粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3监控点与参照点总悬浮颗粒物(TSP)1小时浓度值的差值≤0.5，对项目区周边大气环境影响较小。
2、水环境保护措施
本项目生产用水主要为露天采场、场内道路等洒水降尘用水、洗砂用水。降尘用水全部自然蒸发；洗砂废水经沉淀池沉淀处理后循环利用，不外排；生活污水排入化粪池后定期委托拉运。
3、声环境保护措施
本项目噪声源主要为装载机等。针对矿石开采及运输过程产生的噪声，本项目拟采取以下噪声治理措施：
（1）选用低噪声设备
目前各设备生产厂家已把低噪声作为衡量设备质量的重要标志。在满足工艺生产的前提下，设计中考虑选用设备精度高、装配质量好、低噪声的设备是必要且可行的，特别是噪声较大的设备如运输车辆等，更应尽可能选用低噪声设备。
（2）加强生产管理，降低噪声
如砂石装卸避免较高落差和直接撞击，注意轻放轻移，减弱撞击声。运输车辆，限速行驶，禁止场内鸣笛，制定合理的作业时间表和实行严格的环境管理，削减噪声对外环境的干扰。对设备进行日常维护，保障设备的正常运行，并且要求操作人员严格规范操作，防止因设备故障或者操作不当带来的额外噪声。
4、固体废物处置措施
[bookmark: _Toc480203929]本项目生活垃圾产生量为4.2t/a，生活垃圾集中收集后，定期委托拉运处置；
本项目剥离土量约52.07万t/a，拉运至表土堆场堆放，并进行防尘网苫盖，用于后期矿区回填。
除尘器收集粉尘灰约661.43t/a，定期收集回用于生产。
本项目沉淀池底泥产生量约为2300t/a，成分主要是砂石表面附着的石粉（粒径≤0.075mm），定期清掏底泥集中收集后回用于生产。
本项目不合格品产生量约为2.1t，定期收集回用于生产；
本项目废机油及废油桶产生量为0.1t/a，经收集后暂存危废贮存库，定期交由有资质的危险废物处理单位处置，措施可行。
5、运营期生态环境保护措施
本项目矿区生态环境脆弱，一旦破坏，很难或不可恢复。建设单位应加强认识，保护矿区生态环境。矿区开采过程中对生态环境的破坏与影响主要表现在矿区植被破坏可能引发的水土流失和土壤损失，这是矿区开发中对环境影响的一个重要因素。
生态综合防治的原则是：“预防为主、防治结合、综合治理、谁污染、谁负责、谁开发、谁保护”，全面推行清洁生产，加强环境管理。
矿区运营期间生态环境防治措施，主要包括以下几方面：
5.1土壤保护措施
根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》要求，对矿山基建可能影响的具有保护价值的动、植物资源，应优先采取就地、就近保护措施；对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用；对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土；矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复。
表土堆放期间，为防止水土流失及扬尘，开采期间表土剥离土壤应分层有序堆放，并控制合理的堆放边坡；土壤堆置表层采取人工洒水措施促进结皮并由防风抑尘网苫盖，避免因起风造成扬尘，以达到减少水土流失的目的。为使土壤有机质尽快恢复，对表层腐殖质采取防护措施，避免和砾石、下层黄土混合堆放，造成腐殖质永久性损失。
平整土地回填土方时，应分层回填，将具有腐殖质的土层回填至表面，以利于后期植物措施的有效实施，尽早恢复植被，促进土壤有机质的形成。
根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》要求：剥离的表层土壤不能及时铺覆到已整治场地的，应选择适宜的场地进行堆存，并采取围挡等措施防止水土流失。本矿区采用分区开采，表土亦分区剥离，每区开采完毕后，将剥离表土及时回填采坑，不在场内长期堆存，表土堆放期间采用洒水降尘、苫盖等措施，能够满足环境保护要求。
5.2植被保护措施
①加强宣传教育，增强职工的环保意识，严禁乱采乱挖，减少对土壤植被的破坏。
②根据批准的开采范围控制开采活动地表扰动面积。
③限制车辆行驶路线，减少影响范围。
④开采结束后尽快开展生态恢复建设工作。本项目开采结束后遗留矿坑尽量利用周围渣土填平后，利用施工期剥离表土进行生态恢复。
⑤控制加工生产活动的占地范围，减少地表扰动，利用项目区自然绿化条件绿化，减少项目运营对项目区域的生态环境影响。
5.3进、出场道路的生态防护措施
运输道路沿线以荒滩和砂砾地为主，运输道路沿线不存在保护动物出没区和动物迁徙通道。道路沿线区域的土壤类型主要为风沙土；沿途植被覆盖度较低，道路沿线动物出没较少。
建设单位自行修筑的进场道路主要用于石料运输，每三个月对道路进行一次维护，使用矿石开采产生的砂石料进行填补平整，并经压路机压实，以减少车辆通行产生扬尘。同时，项目运输车辆在矿区严格沿道路低速行驶，不会偏离道路造成其他地表破坏。
5.4野生动物的保护措施
采矿过程应采取切实有效措施减轻或减缓对矿区内野生动物生存环境的破坏，拟采取以下措施保护动物资源：
（1）建立严格保护的规章制度，建设单位必须在相关部门划定的临时占地范围内进行生产活动，不得在临时占用的土地上修建永久性建筑物。
（2）科学规划作业时间，晚间（24：00~8：00）严禁灯火通明，高噪声源设备不允许作业，以减轻对矿区动物的生活、觅食、繁衍生息造成影响。
（3）矿区服务期满后，拆除所有临时建筑，并进行场地平整，其矿区占地区域依靠生态系统功能自然恢复。
5.5防沙治沙保护措施
①采矿过程中，特别是建场初期，要产生大量采剥表土，必须将集中堆放于矿区东北侧表土堆场，设置截水沟，防止地表水流入场内浸泡、冲刷边坡，慎防水土流失，以备生态恢复时用。
②要坚持“因地制宜、因害设防、保护优先、综合治理”的原则，坚持宜灌则灌、宜草则草，采取以林草植被建设为主的综合措施，加强地表覆盖，减少尘源，做好植被保护、生态修复和补偿以及防沙治沙工作。
③严格控制施工范围，严禁随意破坏防风固沙设施，重点要保护荒漠植被、砾幕。明确设定施工区域，严格划定施工作业带范围，限制施工人员的活动范围，尽可能减少对地表的扰动和植被的破坏。严格落实拟建项目水土保持方案中的水土流失、防沙治沙措施破坏行为，保护施工区植被。
④施工期结束后，及时拆除临时建筑设施，妥善收集和处置施工固废。对施工场地进行平整，对矿区道路进行铺垫碎石平整压实；对临时占地，则及时清除压占物料并对其进行平整硬化，减少矿区的水土流失。
5.6水土保持流失的保护措施
（1）工程措施：
①表土剥离与保护：对施工占地内可利用表土进行统一剥离、集中堆放、妥善防护，剥离表土单独留存，用于后期植被恢复、土地复绿，最大限度保护土壤肥力，减少土壤资源流失。
②边坡防护工程：对开挖、填筑形成的永久边坡，根据坡度、土质情况采用护坡硬化、格构护坡、植草护坡等防护形式，固定坡面土体，防止坡面冲刷、溜塌，提升边坡抗蚀稳定性。
③排水导流工程：在项目场地、边坡、施工分区周边布设排水沟、截水沟、沉砂池，构建完善的排水体系。有效拦截坡面雨水、疏导地表径流，降低雨水冲刷强度，同时沉淀径流泥沙，避免泥沙外排淤积周边水系。
④土地平整与恢复：施工结束后对施工扰动区域、临时占地进行全面土地平整，清除废弃渣土、平整凹凸坡面，修复地表地形，为植被恢复创造基础条件。
（2）植物措施
①分区植被恢复：对项目永久绿化区域、临时占地恢复区域，因地制宜选用乡土耐旱、固土能力强的草种、树种，采用撒播草籽、铺设草皮、栽植灌木等方式开展绿化，快速恢复地表植被覆盖。
②边坡生态治理：对土质边坡、缓坡区域实施生态植草、藤蔓植被覆盖，兼顾防护与生态修复，减少裸露地表面积，提升区域林草植被恢复率和覆盖率。
③生态养护管护：植被种植完成后定期开展浇水、补植、除草、病虫害防治等养护工作，保障植被成活率，持续稳固生态防护成效，彻底消除区域水土流失隐患。
（3）临时措施
①裸露地表苫盖：对施工期间暂时不施工的裸露场地、坡面，采用防尘网全覆盖苫盖，有效抵御雨水冲刷、风力风蚀，避免松散土体流失起尘。
②临时堆土防护：临时堆土区周边设置临时挡土埂，堆土顶面及坡面全覆盖苫盖，堆土周边布设简易排水沟，防止堆土冲刷坍塌、泥沙外泄。
③临时排水与沉沙：施工期同步布设临时排水沟、简易沉砂池，及时疏导施工积水、雨水径流，沉淀泥沙，避免径流裹挟泥沙外排造成区域淤积和水土流失。
④施工围挡封闭：施工区域设置连续封闭围挡，阻隔施工扰动范围，防止泥沙、渣土外溢，同时减少施工活动对周边原生生态的扰动破坏。
6、闭矿期生态恢复措施
6.1已破坏土地现状
矿区属新建矿区，现状条件下矿区未进行开采，保持原有地形地貌特征。
6.2拟破坏土地
[bookmark: OLE_LINK2]本矿区采用露天开采方式，拟破坏土地主要为露天采矿造成的土地挖损，其次为地面矿建设施建设造成的临时土地压占，破坏的土地面积531099.04m2。
表5-1  矿区拟破坏土地统计表   
	名称
	破坏面积 (平方米)
	破坏类型
	破坏程度

	[bookmark: _Hlk234320882][bookmark: _Hlk234212857]开采区
	531099.04
	挖损
	较重

	生产区
	
	压占
	较轻

	生活办公区
	
	压占
	较轻


[bookmark: _Toc231651881][bookmark: _Toc235881538][bookmark: _Toc217360083][bookmark: _Toc235881634]6.3 土地复垦分区
根据《土地复垦技术标准（试行）》，结合本矿实际情况，针对矿业活动破坏土地类型、规模、程度等，划分本矿山待复垦土地单元类型（复垦分区）。
6.3.1挖损土地复垦区
露天采场对土地资源形成挖损破坏，破坏土地面积530699.04m2，破坏土地类型为其他草地和其他林地，破坏程度较严重。
6.3.2压占土地复垦区
项目生活区对土地资源形成临时压占破坏，破坏土地面积合计400m2，破坏土地类型为其他草地，破坏程度较轻。
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根据砂石料厂开采现状、施工工艺、服务年限、开采进度及土地破坏程度，制定土地复垦工程进度，以保证尽快及时复垦被破坏的土地。
本项目为新建项目，现状无人员活动，基础设施尚未建设，现状或近期无需复垦区域。今后需复垦的场地主要有：露天采场、工业广场和生活生产区。以上露天采场、工业广场和生活区设施场地在今后均要使用或利用，土地复垦工作因今后的矿业活动而无法开展，只能进行环境保护与综合治理工作，均为远期复垦区。
露天采场采用边开采，边恢复的方式进行，按照边开采边恢复的土地复垦原则，随开采进度逐年进行土地复垦，确保矿山生态环境有序恢复。随着开采进度，对已开采过的可覆土区域逐步种草区域进行平整覆土、种草，恢复植被，实现矿山开采后自西向东逐步恢复生态恢复目标。矿山开采期间，生产过程中产生的表层剥离物在表土堆场暂存后随即回填之前采坑；矿山闭坑时，尽量恢复原始地形地貌，恢复原始土地使用功能，保持与周边环境相协调。
6.4.1 露天采场土地复垦区的土地复垦计划安排
本项目采场采用边开采边复垦的方式进行，矿山开采期间，每年开采结束时，将当年产生的剥离量及废土及时进行采场回填；矿山闭坑时，对露天采场进行平整、压实，表层用泥质物质进行地表覆土，尽量恢复原始地形地貌，恢复原始土地使用功能，保持与周边环境相协调，综上所述，规划于终止采矿时3个月内完成对露天采场土地复垦。
本项目露天采场生态恢复应执行《矿山生态环境保护和恢复治理技术规范》（HJ651-2013）的有关规范：
（1）场地整治与覆土
露天采场的场地整治和覆土方法根据场地坡度来确定。水平地和15º以下缓坡地可采用物料充填、底板耕松、挖高垫低等方法；15º以上陡坡地可采用挖穴填土、砌筑植物盆（槽）填土、喷混、阶梯整形覆土、安放植物袋、石壁挂笼填土等方法。
（2）露天采场植被恢复
①该区植被工程即为在土壤重建的基础上播撒草籽，草种籽选用本地常见的芨盐生草、骆驼刺、角果黎等，按1:1比例进行混合，草籽用量45kg/hm2，撒播面积48.4910公顷，撒播草籽后轻耙覆土。草种宜购买当年种子；草籽从吉木萨尔县购买，草籽价格55元/千克，三年后植被覆盖度达到15-20%左右。
②边坡治理后应保持稳定。非干旱地区露天采场边坡应恢复植被。边坡恢复措施及设计要求应符合 GB 50433 的相关要求。
③位于交通干线两侧、城镇居民区周边、景区景点等可视范围的采石宕口及裸露岩石，应采取挂网喷播、种植藤本植物等工程与生物措施进行恢复，并使恢复后的宕口与周围景观相协调。
（3）露天采场恢复与利用
露天采场作为内排土场时，场地水土保持与稳定性、植被恢复要求按7.2-7.3执行。露天采场不作为内排土场时，按满足以下要求：
①采矿剥离物含有毒有害或放射性物质时，按照7.1.2的要求执行。
②平原地区的露天采场应平整、回填后进行生态恢复，并与周边地表景观相协调，位于山区的露天采场可保持平台和边坡。
③露天采场回填应做到地面平整，充分利用工程前收集的表土和露天采场风化物覆盖于表层，并做好水土保持与防风固沙措施。
④恢复后的露天采场进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。
6.4.2 工土地复垦计划安排
[bookmark: _Toc25008]矿山闭坑后撤出有用设备，拆除建筑物、将建筑垃圾运往当地建筑垃圾填埋场处理，播撒草籽进行生态恢复，尽量恢复与周边地形地貌相协调及土地使用功能，综上所述，规划于终止采矿时3个月内完成所有场地复垦。
7、地下水环境保护措施
本项目对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下及土壤，并及时将渗漏、泄漏的污染物收集并进行集中处理。依据地下水导则中相关分区防控措施，结合项目的性质、包气带岩性结构、污染控制难易程度及地下水环境风险，按照重点防渗区、简单防渗区和一般污染防渗区进行分区防渗，防渗层结构依据不同防渗区要求单独使用一种材料或者多种材料结合使用。根据本项目特点，环评要求项目采取的防渗措施包括：
（1）重点防渗区：本项目危废贮存库建成重点防渗区（不应低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能）。
（2）一般防渗区：本项目沉淀池建成一般防渗区（不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能）。
（3）简单防渗区：场内办公生活区域以地面硬化为主。在认真采取以上措施的基础上，一旦发生溢出与渗漏事故，渗漏物质将由于防渗层的保护作用，积聚在地面上，不会对地下水及土壤造成影响
8、环境风险分析
环境风险评价是对本项目建设期和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。
8.1评价依据
按照《建设项目环境风险评价导则》（以下简称《导则》）的要求，项目风险识别范围主要包括生产设施风险识别和生产过程涉及的物质风险识别。生产设施主要包括生产工艺、贮运、公用工程设施及作业环境、环保工程、消防等系统。物质风险识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。
评价工作程序见下图：
[image: ]
图5-1  评价工作流程图
根据本项目的特点和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）等相关资料，对本项目有关的主要物料的毒性及其风险危害特性进行识别。
8.2评价内容
根据风险识别，本项目的主要风险源为危废贮存库暂存的废机油和油桶，露天采矿区域存在地质灾害风险影响，主要表现在坍塌、泥石流、洪水等。
根据风险调查需要分析计算的危险物质，其临界量可按表B.2中推荐值选取，其主要风险因素为生产过程中产生的泄漏等。
（1）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。
（2）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源；
   

式中：
S——辨识指标；
q1、q2、qn——每种危险化学品实际存在量，t。
Q1、Q2、Q3——与每种危险化学品相对应的临界量，t。
根据以上分析，辨识本单位危险化学品重大危险源见表5-2。
表5-2   危险物质临界量及实际存量
	序号
	危险物质
	储存/使用量
	临界量
	该种危险物 
质Q值

	
	物质名称
	CAS号
	
	
	

	1
	废机油和油桶
	/
	0.1t/a
	2500t
	0.00004

	2
	项目Q值∑
	0.00004


根据表5-2数据计算得出Q=0.00004＜1，本项目所在地非环境敏感区，本项目危险物质的最大存放量不构成重大危险源。
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险评价工作级别按表5-3进行划分。
表5-3  评价工作级别
	环境风险潜势
	Ⅳ、 Ⅳ+ 
	Ⅲ  
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明


根据导则附录C中计算物质的Q值为0.00004＜1，同时，附录C中规定“当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ”。
根据表5-3规定，本次评价只对环境风险进行简单分析。
8.3 环境敏感目标概况
表5-4  项目环境保护目标一览表
	序号
	环境要素
	环境保护目标
	工程与敏感目标的关系
	敏感点环境保护要求

	1
	生态
	自然植被、农田
	项目区周边
	保护现有
生态环境不受破坏


8.4环境风险识别
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合本项目实际情况，项目环境风险识别情况见下表。
表5-5  环境风险识别一览表
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响
途径
	可能受影响的环境敏感目标

	危废贮存库
	危废贮存库
	废机油及油桶
	泄漏引发的次生污染
	地下水、大气、土壤
	项目区及周边

	矿区
	矿区
	坍塌、泥石流、洪水
	坍塌、泥石流、洪水
	大气、土壤
	项目区及周边


8.5 环境风险分析
表5-6    本项目环境风险一览表
	序号
	风险源
	风险类型
	主要污染途径
	可能造成的危害后果

	1
	危废贮存库
	废机油
	废机油发生火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放
	废机油泄漏→发生火灾爆炸→燃烧形成的伴生/次生污染物随风速和风向扩散到大气环境；
	发生火灾、爆炸事件时会产生大量的NOx、CO等可能引发伴生/次生污染的物质，造成厂区周边大气环境明显污染及人员伤亡；

	2
	
	
	废机油
	废机油/消防水→随地表径流进入地表水体→通过破损的地面等下渗经包气带进入浅层地下水造成污染
	①一般情况下，废机油泄漏产生的泄漏液和火灾产生的消防废水可能流入到地表水环境中对地表水体造成污染，进而通过破损的地面等下渗经包气带进入浅层地下水造成污染；②暴雨等异常天气下，泄漏液、消防废水和被污染的雨水等导致产生更多的污染水可能流入到地表水环境对地表水体造成污染，进而通过破损的地面等下渗经包气带进入浅层地下水造成污染。

	3
	矿区
	地质灾害
	地面塌陷、泥石流、洪水
	地面塌陷、泥石流、洪水
	对事故区域及下游环境质量及人员健康安全产生的影响


8.6环境风险防范措施及应急要求
8.6.1 环境风险事故防范措施
本项目风险物质为废机油泄漏和火灾，根据实际情况，评价提出以下风险防范措施。
（1）废机油泄漏风险防范措施
1）废油所在危废贮存库地面须采取硬化防渗、防腐措施，各类危险化学品应分类贮存并张贴相应的危化品标识，健全库管制度，建立进出库台账记录；
2）在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等应及时处理；
3）危废贮存库应配备有相应的足量应急物资、消防设施等，如防毒面具、喷淋设施、砂土等，并配备经过培训的应急人员。
4）对区域内容易引发重大突发环境事件的环境危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，对环境危险源、危险区域定期组织（每月不得少于一次）进行检查、监控，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行预防，公司设置专人每天进行巡检，定期对各环保设施进行巡查，一旦发现破损，及时检修。
5）危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》进行储存，危险废物分类分区在危废贮存间暂存，交由有危险废物处置资质的单位定期进行回收处理。
6）危险废物贮存库要防风、防雨、防晒、防渗，不得堆放在露天场地，避免遭受雨淋水浸；不得存放在阳光直接照射、高温及潮湿的地方。
7）危废贮存库应做地面防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
8）危险废物贮存库应设专人管理，管理人员须具备相关方面的专业知识，并定期组织应急演练，了解消防、环保常识。
9）存放至危险废物贮存库的危险废物需进行登记，严格填写危险废物贮存台账，注明名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物处置建立健全转移联单制度。
（2）火灾防范措施
本项目在运营期使用的机械设备都是利用电能，如果管理维护不当发生线路老化、短路等现象，可导致爆炸。因此本项目在运营期间，应加强对生产运营设备的维护管理，保证通风设备以及除尘设施的正常运行，定期进行检修，同时加强员工的管理以及风险防范意识，通过设置短路保护电路等措施，及时发现设备及线路中存在的问题，消除隐患，并配备相应的消防器材和应急设备。
（3）污染物事故性排放防范措施
加强生产区域的管理，加强环保设施的运营维护与保养，提高员工的风险防范意识，定期组织员工进行演练，提高员工的实际操作技能。
（4）地质灾害事故防范措施
项目区气候干燥、降水量稀少。虽然项目区降雨稀少，考虑在夏季有可能发生暴雨。本项目采矿场开采、废料、产品堆放过程中有可能引发采场滑坡、塌方、泥石流等地质灾害，现提出以下地质灾害预防措施：
①采取边开采边恢复的方式，缩短堆放时间。
②及时削减边坡角，清理危岩体，定期加强对不稳定边坡的监测，在危险地段设置警示牌及铁丝围栏。
③矿山开采期间需严格按照设计规范要求开采，并加强边坡稳定巡查排险，及时处理高陡边坡。
④在可能发生地质灾害区段设置警示标志。
⑤不超挖坡底，不留伞檐，进行科学、合理的采剥。
⑥严禁采场内台阶上下垂直方向双层作业。
⑦在台阶坡面作业时，必须佩戴安全带。
⑧大雾、大雨、大风、暴风雨时应停止施工。
8.6.2 环境风险管理
为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视：
（1）树立环境风险意识
该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。
（2）实行全面环境安全管理制度
项目在生产过程中有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的系数安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。
（3）加强资料的日常记录与管理
加强对生产过程中的各项操作参数等资料的日常记录及管理，及时发现问题并采取减缓危害的措施。
（4）应对措施
事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后
采取必要的事故应急措施，建议建设单位对以下几方面予以着重考虑：
①发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报给上级环保主管部门。
②定期举行应急培训活动，对该项目相关人员进行事故应急培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训；在对项目相关系统人员进行知识培训后，还对其进行了责任分配制度，确保不出现意外。
8.6.3 应急预案
事故应急预案是在发生事故后，按照预先制定的方案采取的一系列的措施，将事故的损失降低到最低程度。本工程应急预案重点如下：
A、必须制定应急计划、方案和程序
为了使突发事故发生后能有条不紊地处理事故，在工程投产之前就应制定好事故应急计划和方案，以备在发生事故后有备无患。
B、成立重大事故应急救援小组
成立由厂长、分管厂长及生产、安全、环保、保卫等部门组成的重大事故应急救援小组，一旦发生事故，救援小组便及时履行其相应的职责，处理事故。
C、事故发生后应采取紧急隔离和疏散措施
一旦发生突发事故，应及时发出警报，并在救援小组的领导下，紧急隔离危险物品，切断电源，疏散人群，抢救受害人员。
8.7 分析结论
建设单位须进一步加强风险管理，严格风险管理机制，落实本评价提出的环境风险防范措施和应急措施，并应经常或定期开展应急救援培训和演练，一旦发生事故，能够及时启动应急预案，将风险事故的影响降到较低水平。在此基础上，本项目环境风险可接受。
表5-7    建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	吉木萨尔县庆阳湖乡1号建筑用砂矿项目

	建设地点
	新疆维吾尔自治区
	昌吉回族自治州
	吉木萨尔县
	庆阳湖乡

	地理坐标
	经度
	89°00′04.284"
	纬度
	44°00'30.160"

	主要危险物质及分布
	主要危险物质：废机油
分布：危废贮存库

	环境影响途径及危害后果
	一旦废机油泄漏、火灾引发的次生污染，将会给附近地下水、大气、土壤带来一定污染，短时间难以得到修复。地质灾害对事故区域及下游环境质量及人员健康安全产生的影响。

	风险防范措施要求
	（1）废机油泄漏风险防范措施
1）废油所在危废贮存库地面须采取硬化防渗、防腐措施，并张贴相应标识，健全库管制度，建立进出库台账记录；
2）在贮存期内，定期检查，发现其包装破损、渗漏等应及时处理；
3）危废贮存库应配备有相应的足量应急物资、消防设施等，如防毒面具、喷淋设施、砂土等，并配备经过培训的应急人员。
4）对区域内容易引发重大突发环境事件的环境危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，对环境危险源、危险区域定期组织（每月不得少于一次）进行检查、监控，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行预防，公司设置专人每天进行巡检，定期对各环保设施进行巡查，一旦发现破损，及时检修。
5）危险废物应严格按照《危险废物贮存控制标准》进行储存，危险废物分类分区在危废贮存间暂存，交由有危险废物处置资质的单位定期进行回收处理。
6）危险废物贮存库要防风、防雨、防晒、防渗，不得堆放在露天场地，避免遭受雨淋水浸；不得存放在阳光直接照射、高温及潮湿的地方；
7）危废贮存库应做地面防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1×10-7cm/s），或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s。
8）危险废物贮存库应设专人管理，管理人员须具备相关方面的专业知识，并定期组织应急演练，了解消防、环保常识。
9）存放至危险废物贮存库的危险废物需进行登记，严格填写危险废物贮存台账，注明名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物处置建立健全转移联单制度。
（2）火灾防范措施
本项目在运营期使用的机械设备都是利用电能，如果管理维护不当发生线路老化、短路等现象，可导致爆炸。因此本项目在运营期间，应加强对生产运营设备的维护管理，保证通风设备以及除尘设施的正常运行，定期进行检修，同时加强员工的管理以及风险防范意识，通过设置短路保护电路等措施，及时发现设备及线路中存在的问题，消除隐患，并配备相应的消防器材和应急设备。
（3）污染物事故性排放防范措施
加强生产区域的管理，加强环保设施的运营维护与保养，提高员工的风险防范意识，定期组织员工进行演练，提高员工的实际操作技能。
（4）地质灾害事故防范措施
项目区气候干燥、降水量稀少。虽然项目区降雨稀少，考虑在夏季有可能发生暴雨。本项目采矿场开采、废料、产品堆放过程中有可能引发采场滑坡、塌方、泥石流等地质灾害，现提出以下地质灾害预防措施：
①采取边开采边恢复的方式，缩短堆放时间。
②及时削减边坡角，清理危岩体，定期加强对不稳定边坡的监测，在危险地段设置警示牌及铁丝围栏。
③矿山开采期间需严格按照设计规范要求开采，并加强边坡稳定巡查排险，及时处理高陡边坡。
④在可能发生地质灾害区段设置警示标志。
⑤不超挖坡底，不留伞檐，进行科学、合理的采剥。
⑥严禁采场内台阶上下垂直方向双层作业。
⑦在台阶坡面作业时，必须佩戴安全带。
⑧大雾、大雨、大风、暴风雨时应停止施工。

	填表说明
	本项目主要是涉及的危险物质泄漏可能性小，所涉及工艺较成熟，危险性较低，环境敏感度较低。并且项目风险潜势为I，可开展简单分析。


因此，本项目严格采取上述措施以后，运营期间发生环境风险概率较小，所以本项目的事故风险水平是可以接受的。

	其他
	1、环境管理与监测计划
（1）环境管理
根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应在试生产阶段进行“三同时”验收，具体实施计划为：
①落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保措施达到设计要求。
②建设单位或者其委托的技术机构依照法律法规及技术规范等要求，查验建设项目环保“三同时”落实情况，监测污染物达标排放情况，核实环评文件及批复要求的污染防治措施、总量减排控制、防护距离等落实情况，并据此编制竣工环保验收报告。
③环境保护验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收组对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。
④建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。
⑤建设单位取得验收合格的意见后5个工作日内，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开验收报告和验收意见。
（2）环境监测制度和计划
环境监测是环保工作重要组成部分，它是弄清污染物来源、性质、数量和分布，正确评价环境质量和处理装置效果必不可少的手段。要求本企业监测任务委托专业环境监测单位承担，并要求必须与对方签订协议，明确监测范围、监测项目及监测频次。
环境监测布点的基本原则应包括污染源源强（生产车间所有排污口）与环境质量（项目区及环境敏感目标）。从气、声等几方面进行监控。根据本项目生产工艺特点，其监测工作内容详见表5-8。
表5-8   项目监测计划一览表
	污染物类别
	监测点位
	监测因子
	监测频率

	废气
	DA001
	颗粒物
	1次/年

	
	DA002
	颗粒物
	1次/年

	
	DA003
	颗粒物
	1次/年

	
	上风向1个点，下风向布设3个监测点
	TSP
	1次/年

	噪声
	场界
	等效A声级
	1次/季


（3）排污口规范化建设要求
固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌，固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》（GB15562. 1-1995）及修改单规定制定。
（4）环保验收计划
项目建设完成后，建设单位应按照规范进行自主验收，进行验收监测（调査）监测（调查）内容一般包括：
1）监测各排污口的排污浓度、排污量情况，做好环保设施运行记录，监测内容如下：
①废气：场界废气排放浓度是否达标；
②废水：防渗沉淀池是否防渗、防漏；
③噪声：项目区四周边界噪声；
④固废：生活垃圾是否得到有效处理；
⑤生态：施工迹地是否进行了地表形态恢复。生态环境是否进行了恢复治理。
2）核查企业提交的试运行申请报吿；
3）环保部门和主管部门对环保工作进行现场检査；
4）记录各项环保设施的试运转状况，针对出现的问题提出完善修改意见。

	环保投资
	本项目投资估算为6000万元，环保投资205万元，投资比例为3.42%，见表5-9。
表5-9  环境保护投资一览表
	[bookmark: OLE_LINK11]环境要素
	环保措施和设施
	费用（万元）

	废气
	洒水降尘，各堆场覆盖防风抑尘网，移动式雾炮设施等；筛分、破碎筛分系统置于密闭车间内、全封闭输运皮带，配套设置密闭集气罩、水稳设备搅拌布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）、筛分设备布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）、破碎设备布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）
	50

	废水
	废水沉淀池和生活污水防渗池
	5

	噪声
	设置减振基座，加强设备保养
	5

	固废
	生活垃圾收集装置，危废贮存库，堆场，表土堆场。
	5

	生态
	覆土绿化、生态恢复，土地复垦，闭矿设备拆除
	140

	合计
	205











六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	明确施工用地范围，禁止施工人员、车辆进入非施工占地区域。施工结束后，施工临时生产、生活设施将予以拆除，以利于天然状态下植被的恢复；禁止施工人员捕食鸟类、兽类；禁止施工人员野外用火；施工结束后对扰动地面采取场地平整措施
	现场是否平整；是否硬化压实；施工区外是否有破坏痕迹及垃圾
	运营期实现矿山绿化与生态效益协调发展，制定生态治理及生态恢复方案。在服务期满后及时封场。矿山开采闭矿后必须按照矿山安全、水土保持、地质恢复、环境保护工作的有关规定拆除无用的地面建筑物，将破坏的地表推平，对受破坏的地表恢复原貌等工作；堆场篷布覆盖；闭矿后进行土地复垦，对矿区周边进行表土回填和迹地覆土恢复等措施
	对项目区域生态环境影响较小

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工废水循环利用；生活污水经隔油池及地埋式一体化污水处理设施处理后，用于矿区洒水降尘
	施工废水循环利用；生活污水经隔油池及地埋式一体化污水处理设施处理后，用于矿区洒水降尘
	生产废水循环利用；生活污水排入化粪池定期委托拉运
	生产废水循环利用；生活污水排入化粪池定期委托拉

	地下水及
土壤环境
	/
	/
	危废贮存库应做地面防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1×10-7cm/s），或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s。
	危废贮存库应做地面防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1×10-7cm/s），或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s。

	声环境
	选用低声级建筑机械；车辆在施工区内严禁鸣笛
	是否有噪声
扰民投诉现象
	选用低噪声设备，设备定期维护；减震、隔声；合理安排作业时间；合理设置运输路线
	《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	保持施工地面平整、堆场采取覆盖、洒水湿润地面、限制车速、严禁抛撒物料
	施工区是
否尘土飞扬
	开挖、进料粉尘：配备移动式雾炮设施
水稳站搅拌设备配套设置密闭集气罩、布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）；筛分系统配套设置密闭集气罩、布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）、破碎系统设置密闭集气罩、布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）。
装卸车粉尘：洒水抑尘，降低装卸高度等方法
运输扬尘：洒水抑尘、控制车速等方法
堆场扬尘：洒水降尘、防尘网苫盖、配备移动式雾炮设施
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及颗粒物无组织排放监控浓度限值

	固体废物
	项目剥离表土定点临时堆存；生活区设垃圾箱；建筑垃圾回收利用，无法利用的集中收集后运至指定地点处理
	施工期间产生的建筑垃圾、生活垃圾均得到了有效地处置，不得随意丢弃
	生活垃圾集中收集后，
定期运往垃圾填埋场处置。废旧的输送皮带定期收集后外售综合利用；废机油经收集后暂存危废贮存库，定期交由有资质的危险废物处理单位处置。
本项目剥离表土拉运至表土堆场堆放，并进行防尘网苫盖，用于后期矿区回填。筛分过程产生的废石暂存在项目区内的废石堆场内，年度开采结束后回填采坑，并清理平整场地无污染物。除尘器收集粉尘回用于生产。沉淀池底泥定期清掏底泥集中收集后回用于生产。
	妥善处置，固体废物处置过程满足“减量化”“资源化”“无害化”的处置原则，对项目区环境影响较小。

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	加强对边坡的检査，及时处理安全隐患；根据工程地质条件，必要时调整边坡角；经常检査边坡，发现隐患及时处理；建立全面严格的各 项管理制度和安全管理体系；严格按生产工艺规程进行生产和操作
	环境风险较低，可以接受

	环境监测
	/
	/
	定期委托有资质的第三方单位进行监测
	报生态环境主管部门备案

	其他
	/
	/
	/
	/




七、结论
	从环境角度考虑，建设单位在建设及运行过程采取工程措施、临时防护措施相结合的综合防治体系，对各项污染防治措施切实逐项予以落实、并加强运营期管理的前提下，对周围环境质量影响较小，建设项目可行。
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