一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆森淼建筑工程有限公司年产8万吨砂厂固废处理加工扩建项目

	项目代码
	2606-652301-16-03-944997

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	新疆昌吉回族自治州昌吉市三工镇常胜四队99号

	地理坐标
	（东经87度11分50.652秒，北纬43度59分17.970秒）

	国民经济
行业类别
	C4220非金属废料和碎屑加工处理
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	三十九、废弃资源综合利用
业85、金属废料和碎屑加工
处理421；非金属废料和碎屑加工处理422

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
☑扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	昌吉市发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2606301648652301000105

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	23

	环保投资占比（%）
	11.5
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地（用海）
面积（m2）
	13340m2

	
专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表1专项评价设置原则，本项目无须设置专项评价，详见表1-1。
表1-1  专项评价设置原则表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况
	本项目是否设置专项评价

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	本项目不排放有毒有害物质
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目生产废水经过沉淀后循环使用不外排，生活污水排入化粪池，最终由吸污车运往昌吉市第二污水处理厂处理。
	否

	环境
风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目风险物质存储量未超过临界量
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目用水不取自地表水，不属于取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不属于海洋工程项目
	否




	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	（一）产业政策符合性分析
本项目为砂厂固废水洗制砂扩建项目，不涉及采矿，依托砂厂固废资源化加工砂石骨料。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于工业固废循环利用范畴，不在限制类、淘汰类目录内，已取得昌吉市发改委投资备案，符合国家产业政策。综上，本项目符合国家产业政策。
（二）与《市场准入负面清单（2025年版）》符合性分析
根据《市场准入负面清单（2025年版）》，市场准入负面清单分为禁止和许可两类事项。对禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；对许可准入事项，包括有关资格的要求和程序、技术标准和许可要求等，或由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定，或由市场主体依照政府规定的准入条件和准入方式合规进入；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。本项目为砂厂固废处理加工制砂扩建项目，仅依托固废原料水洗加工砂石骨料、无采矿工序，不属于市场准入负面清单中禁止类建设项目；项目涉及环评、排污许可等均为常规许可准入手续，可依规申请办理。因此，本项目符合《市场准入负面清单（2025年版）》。
（三）与相关生态环境保护法律法规政策及生态环境保护规划的符合性分析
1.“生态环境分区管控”符合性分析
（1）生态保护红线
按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。
本项目位于新疆昌吉市三工镇常胜四队99号，周边无自然保护区、风景名胜区、同时不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线相关要求。
（2）环境质量底线
环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
本项目产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处置措施，污染物能达标排放，采取相应措施后经预测能够满足相关标准要求，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。
（3）资源利用上线
资源是环境的载体，资源利用上线是各区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。
项目生产用水为城市杂用水，职工生活用水来源于城镇自来水，水源充足；项目能源主要为电能，用电由当地电网供电。项目建设在现有厂区范围内进行建设且不涉及基本农田，不新增占地。因此项目符合资源利用上线要求。
（4）与“生态环境分区管控”符合性分析
1）与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）管控要求符合性分析见下表。
表 1-2  本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控要求符合性分析
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导 目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》和《市场准入负面清单（2025年版） 》淘汰类、禁止准入类项目。
	符合

	〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
	本项目符合国家和自治区环境保护标准。
	符合

	〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
	本项目不在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域。
	符合

	〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
	本项目不位于生态敏感区域内。
	符合

	〔A1.1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：
（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；
（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；
（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；
（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；
（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为
	本项目不涉及破坏湿地及其生态功能的行为。
	符合

	〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	符合

	〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。
	本项目不属于高耗能高排放低水平项目，不属于重点行业企业。
	符合

	〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。
	本项目不属于新建危险化学品生产项目。
	符合

	〔A1.1-9〕严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。
	本项目不属于危险化学品化工项目。
	符合

	〔A1.1-10〕推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、 电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。
	本项目不涉及重金属。
	符合

	〔A1.1-11〕国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。
	本项目不涉及。
	符合

	〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和 敏感区域高耗水、高污染行业发展。
	本项目不属于高耗水、高污染行业。
	符合

	〔A1 .2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
	本项目不占用永久基本农田。
	符合

	〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
	本项目不涉及。
	符合

	〔A1.2-4〕 严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律法规规定的权限和程序办理批准手续。
	本项目不占用湿地。
	符合

	〔A1.2-5〕严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。
	本项目不涉及自然保护地范围。
	符合

	〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。
	本项目不属于重化工、涉重金属等工业污染项目。
	符合

	〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
	本项目符合国家产业政策、不属于严重污染水环境的生产项目。
	符合

	〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结
－鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
	本项目符合国家产业政策。
	符合

	〔A1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。
	本项目不属于化工企业和危险化学品生产企业。
	符合

	〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
	本项目符合国家、自治区和当地相关规划。
	符合

	〔A1.4-2〕 新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	本项目不涉及。
	符合

	〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态保护红线管控要求。
	本项目不属于危险化学品生产企业。
	符合

	〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
	不属于重点行业建设项目。
	符合

	〔A2.1-2〕以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。
	本项目不属于重点行业，本项目不涉及挥发性有机物排放。
	符合

	〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
	本项目采取严格的大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放。
	符合

	〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。
	本项目不涉及。
	符合

	〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
	本项目采取严格的大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放。
	符合

	〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。
	本项目不属于重点行业。
	符合

	〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。
	本项目严格执行重点区域大气污染联防联控要求。
	符合

	〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。
	本项目不涉及地下水开采。
	符合

	〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。
	本项目生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池收集由吸污车运往昌吉市第二污水处理厂。
	符合

	〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
	本项目生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池收集后由吸污车运往昌吉市第二污水处理厂。
	符合

	〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
	本项目源头防控和分区防渗措施，确保项目不污染地下水。
	符合

	〔A2.2-8〕 严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
	本项目采取了严格的土壤防控措施，确保不污染土壤。
	符合

	〔A2.2-9〕加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。
	本项目不涉及
	符合

	〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。
	/
	符合

	〔A3.1-2〕对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联控机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。
	/
	符合

	〔A3.1-3〕 强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。
	/
	符合

	〔A3.2-1〕提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年，完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。
	本项目不涉及饮用水水源地。
	符合

	〔A3.2-2〕 依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。
	本项目不占用农用地
	符合

	〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
	本项目为砂厂固废水洗制砂扩建项目，生产原料为砂厂固废，生产工艺仅筛分、水洗、压滤，生产过程不产生、不排放《重点管控新污染物清单》内有毒有害新污染物，无新污染物排放口。
	符合

	〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。
	本项目采取了严格的风险防控措施，确保环境风险可控。
	符合

	〔A3.2-5〕 强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	本次评价要求建设单位按照国家相关要求编制突发环境应急预案并备案。
	符合

	〔A3.2-6〕强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵 地生态环境联合执法和联合监测长效机制。
	/
	符合

	〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
	本项目用水量较小。
	符合

	〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。
〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村 供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3% 、99.7%。
	本项目生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池收集后由吸污车运往昌吉市第二污水处理厂。
	符合

	〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。
	本项目不取用地下水
	符合

	〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
	/
	符合

	〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。
〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。
〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。
	/
	符合

	〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。
	本项目不涉及。
	符合

	〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提 高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。
	本项目用能较低
	符合

	〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。
	本项目不涉及煤炭
	符合

	〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。
	本项目不使用高污染燃料
	符合

	〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
	本项目固废均得到合理处置
	符合

	〔A4.5-2〕推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。
	本项目固废均得到合理处置
	符合

	〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境 友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。
	本项目固废均得到合理处置
	符合

	〔A4.5-4〕发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。
	本项目不涉及
	符合


因此，本项目符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》相关要求。
2）与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021 版）》符合性分析
根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求〉（2021年版）的通知》（新环环评发〔2021〕162号）新疆维吾尔自治区七大片区划分表，本项目所在区域属于乌昌石片区。
本项目乌昌石片区管控要求符合性分析见下表。
表1-3  本项目与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求
（2021 版）》符合性分析
	乌昌石片区管控要求
	本项目情况
	符合性

	乌昌石片区包括乌鲁木齐市、昌吉回族自治州和沙湾市。除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目，具备风光电清洁供 暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。
	本项目不属于煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目，也不属于热电联产项目
	符合

	坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌石”区域大气环境治理，强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，确保区域环境空气质量持续改善。所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准。强化氮氧化物深度治理。强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。
	本项目采取严格的大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放
	符合

	强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。
	本项目用水量较小，不开采地下水
	符合

	强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。
	本项目不位于油（气）资源开发区，不属于涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置项目
	符合

	煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。
	本项目不属于煤炭、石油、天然气开发项目。
	符合


综上所述，本项目符合《关于印发〈新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求〉（2021年版）的通知》相关要求。
3）与《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》符合性分析
①环境管控单元
根据《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》可知，本项目位于“昌吉市环境管控单元”中的重点管控单元，单元名称：昌吉州西部限采区，管控单元编号：ZH65230120008。
②生态环境准入清单符合性分析
项目与昌吉州西部限采区单元级管控要求分析见下表。
表1-4  本项目与单元级管控要求符合性分析
	环境管控单元名称
	管控要求
	本项目
情况
	符合性

	














昌吉州西部限采区























	


















空间布局约束
	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
〔A1.1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：
（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；
（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；
（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；
（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；
（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。
〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。
〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。
〔A1.1-9〕严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新 （改、扩） 建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线 1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。
〔A1.1-10〕推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。
〔A1.1-11〕国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。
〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。
〔A1.2-5〕严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。
〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。
〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
〔A1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。
〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态保护红线管控要求。
	





1.符合〔A1.1-1〕：项目属固废资源化利用鼓励类，无淘汰类工艺，不在市场准入负面清单禁止类范畴。
2.符合〔A1.1-2〕：项目配套水洗、压滤、抑尘环保设施，废水循环回用不外排，污染物排放满足国家及新疆地方环保标准。
3.不涉及〔A1.1-3、A1.1-4、A1.1-5、A1.1-8、A1.1-9、A1.1-10、A1.1-11〕管控情形：不属于畜禽养殖、油气煤炭开发、湿地破坏、危化化工、涉重金属冶炼、青藏高原冻土冰川开发类项目。
4.符合〔A1.1-6、A1.1-7〕：项目依托砂厂固废再生利用，能耗、水耗指标达标，不属于高耗能高排放低水平项目，配套完善无组织扬尘、废水治理设施，不新增区域污染物总量。
5.符合〔A1.2-1〕：项目生产废水全回用，不外排，不属于高耗水、高污染行业。
6.符合〔A1.2-2、A1.2-4〕：用地不占用永久基本农田、湿地，按国土空间规划选址。
7.不涉及〔A1.2-3、A1.2-5〕：地块无土壤污染遗留问题，不在自然保护地范围内。
8.符合〔A1.3-1、A1.3-2、A1.3-3、A1.3-4〕：不属于重化工、涉重金属污染项目，无落后淘汰工艺，不在城市建成区化工企业范畴。
9.符合〔A1.4-1〕：选址无生态保护红线占用，满足区域管控要求；不涉及〔A1.4-2、A1.4-3〕石化、化工类入园强制要求。

	符合

	
	污染物
排放管控
	〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
〔A2.1-2〕以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。
〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。
〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。
〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。
〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。
〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。
〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
〔A2.2-9〕加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。
	1.本项目为砂厂固废资源化制砂扩建项目，不属于重金属重点行业，无需重金属减量替代；项目选址、工艺、规模均符合区域产业政策及当地规划管控要求，满足本条准入规定。
2.项目无涂装、化工、油品储运等工序，原辅材料、生产全过程不产生VOCs，不涉及源头替代、VOCs 集中治理相关管控要求，无冲突，符合条款。
3.项目采用密闭输送、喷淋抑尘、废水闭路循环回用工艺，选用低能耗设备，减少粉尘、能源消耗，同步降低污染物与能源消耗产生的温室气体排放，实现减污降碳协同增效，符合协同管控要求。
4.项目位于乌—昌 —石联防联控区域，配套完善扬尘治理设施，落实错峰生产、重污染天气应急减排要求，大宗固废原料及成品优先密闭车辆转运，符合区域大气管控措施。
5.项目严格执行用水定额，水洗废水经压滤后100%循环回用，无外排废水；生产区、废水池、料场全部防渗，阻断废水下渗路径，同步管控地表水、地下水污染风险，落实节水与再生水回用要求。
6.项目原料为砂厂固废，重金属含量低，厂区实施全面防渗、物料密闭存放，不存在重金属流失、扬散风险，无需开展污染场地修复，符合土壤污染管控要求；本项目为砂厂固废加工项目，不涉及化肥、农药、农膜、秸秆等农业生产活动。

	符合

	
	环境风险防控
	〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌—昌—石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。
〔A3.1-2〕对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。
〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。
〔A3.2-1〕提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于 2025 年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到 2025年，完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。
〔A3.2-2〕依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。
〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。
〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
〔A3.2-6〕强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。
	1.本项目位于昌吉市，属于乌—昌— 石管控区域，生产废气以无组织扬尘为主，配套封闭料场、喷淋抑尘、布袋收尘等治理设施，大气污染物排放量小、区域影响有限。
2.项目选址不在跨界河流、县级及以上集中式饮用水水源保护区、汇水补给区范围内，生产废水全部闭路循环回用、无外排废水，不涉及流域上下游水污染联防、水源地专项整治相关约束，不产生水环境跨界风险，符合流域及饮用水源地管控要求。
3.项目用地为现有项目厂区内不新增占地，不占用农用地、耕地，无需开展受污染耕地安全利用管控，条款对本项目无约束冲突，符合相关管理要求。
4.项目仅加工砂厂固废制砂，无《重点管控新污染物清单》物质产生与排放。
5.项目不属于危废、涉重金属、化工类高风险企业，环境风险等级低；企业将编制突发生态环境应急预案并电子化备案。

	符合

	
	资源利用效率
	〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。
〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。
〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。
〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。
〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。
〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。
〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。
〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。
〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。
〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。
〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
〔A4.5-2〕推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。
〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。
〔A4.5-4〕发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。
	1.项目落实用水定额管控，生产水洗废水经沉淀后100%闭路循环回用，不新增新鲜水消耗，助力区域用水总量管控；生产不取用地下水，无地下水取水许可需求，不突破地下水总量、水位管控要求，同步提升再生水循环利用水平，符合水资源管控相关条款。
2.本项目为砂厂固废加工扩建项目，不涉及农村水利、农村供水工程建设，本条管控内容对本项目无约束，不存在冲突。
3.项目选用低能耗破碎、筛分、水洗设备，无燃煤锅炉、工业炉窑，全部采用电能生产，使用清洁能源，不消耗煤炭等高污染燃料；持续实施节能降耗清洁生产，减少能源消耗与二氧化碳排放，助力区域能耗双控、碳达峰碳中和目标完成，符合能耗与低碳管控要求。
4.项目生产无锅炉、炉窑等高污染燃料燃烧设施，不销售、不燃用高污染燃料，完全满足禁燃区管控要求。
5.本项目以砂厂固废为原料加工再生砂石骨料，属于大宗工业固废规模化、高值化建材利用范畴，契合自治区推进固废综合利用、构建循环利用体系、推行无废生产的政策导向，从源头实现固废减量，无需填埋处置，符合固废循环利用全部管控要求。
	符合


综上所述，本项目的建设符合《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》要求。
（四）与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关内容的符合性分析如下，规划要求：
（1）实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。落实最严格的水资源管理制度，科学确定水资源承载能力，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理，强化地下水超采治理。
本项目不属于“两高”项目，废水循环回用，不取用地下水，符合最严生态及水资源管控要求。
（2）深入推进重点区域大气污染治理。深入推进“乌—昌—石”“奎—独—乌”和伊宁市及周边区域大气污染治理，加快推进“乌—昌—石”区域城市细颗粒物和臭氧协同防控“一市一策”驻点跟踪研究工作。强化区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施钢铁、水泥、焦化等行业季节性生产调控措施，推进散煤整治、挥发性有机污染物（以下简称“VOCs”）综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。
本项目地处乌昌石联防区，无VOCs产生，配套抑尘设施，落实错峰减排，不在建成区，符合区域大气治理管控要求。
综上所述，本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关管控要求。
（五）与《国务院关于印发（空气质量持续改善行动计划）的通知》（国发〔2023〕24号）符合性分析
《国务院关于印发（空气质量持续改善行动计划）的通知》（国发〔2023〕24号）中要求：
五、强化面源污染治理，提升精细化管理水平
（十八）深化扬尘污染综合治理。鼓励经济发达地区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台；重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。
七、加强机制建设，完善大气环境管理体系
（二十五）实施城市空气质量达标管理。空气质量未达标的直辖市和设区的市编制实施大气环境质量限期达标规划，明确达标路线图及重点任务，并向社会公开。推进PM2.5和臭氧协同控制。2020年PM2.5浓度低于40微克/立方米的未达标城市“十四五”期间实现达标；其他未达标城市明确“十四五”空气质量改善阶段目标。已达标城市巩固改善空气质量。
本项目情况：
本项目地处昌吉市，区域PM2.5、PM10超标，属于空气质量未达标区域，严格落实PM2.5与臭氧协同管控要求，仅产颗粒物，无VOCs、氮氧化物排放，颗粒物执行2倍减量替代。项目干散货堆场配套防风抑尘网+喷淋，皮带全封闭，扬尘治理资金纳入总投资；施工、厂区道路落实洒水、车辆冲洗抑尘，无裸露裸地，全面满足扬尘精细化治理相关规定。
综上所述。本建设项目符合《国务院关于印发（空气质量持续改善行动计划）的通知》（国发〔2023〕24号）中要求。
（6） 与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域大气环境同防同治工作的通知》（新政办发〔2023〕29号）符合性分析
《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域大气环境同防同治工作的通知》（新政办发〔2023〕29号）要求：乌‑昌‑石‑五家渠同防同治区域，新建、改扩建涉气项目需严格执行大气污染物特别排放限值，生态环境部门严格项目审批，落实“三同时”制度；现有企业按规定时限执行颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物特别排放限值；已实施超低排放企业按对应因子执行超低/特别排放限值；异地搬迁升级改造企业按豁免条款执行，国家、自治区出台更严标准时从严执行。
本项目情况：
本项目位于同防同治管控区内，废气以颗粒物为主，无SO₂、NOₓ、VOCs产生，项目严格落实环保“三同时”；有组织粉尘经布袋除尘器处理，执行大气污染物特别排放限值；堆场设置防风抑尘网、喷淋，物料输送皮带全封闭，配套车辆冲洗设施控制无组织扬尘；新增颗粒物落实区域2倍减量替代，不增加臭氧前体物，符合文件各项管控要求。
（7） 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析
《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》第四十三条贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施：
（一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；
（二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；
（三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。
本项目情况：本项目原料、成品砂石料堆场无法实现全密闭，场坪及厂区运输道路全部硬化，定期清扫洒水保持路面整洁；堆场周边设置高出堆垛的防风抑尘网；堆场设置自动喷淋系统，对堆料实施喷淋抑尘。物料装卸、筛分点位设置密闭集气罩，配套布袋除尘设施；皮带输送系统全封闭，装、卸料点位设置喷淋抑尘。成品外运车辆密闭篷布遮盖，厂区出口设置洗车平台，有效抑制扬尘，落实条例各项防尘管控要求。
综上，项目符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》相关规定。
（八）与《“乌-昌-石”区域执行大气污染物特别排放限值的公告》（生态环境厅公告〔2023〕20号）符合性分析
（1）各级生态环境部门要按照本公告要求严格审批新建、改扩建项目，并严格按照“三同时”制度进行管理，确保满足特别排放限值和特别控制要求。
本项目严格按照建设项目环境保护“三同时”制度，完善污染防治措施要求，确保挥发性有机物满足特别排放限值和特别控制要求。
（2）已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。
本项目筛分、上料工序有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；厂区无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织限值，符合规划要求。
（3）已确定异地搬迁或为执行更严格大气污染控制标准进行升级改造的企业，在异地搬迁或升级改造前可暂不执行本公告中特别排放限值和特别控制要求。
本项目不属于异地搬迁。
（4）国家和自治区出台更严格的大气污染物排放标准和排放要求后，相关企业需从严执行。
本项目筛分、上料工序有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；厂区无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织限值，符合规划要求。
（九）与《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）符合性分析
表 1-5 与《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）相符性分析
	类别
	相关要求
	本项目或场地情况
	相符性

	5.1
	各企业应建立工业料堆场扬尘污染控制管理制度和工业料堆场作业相关操作规程，落实专人负责本单位的工业料堆场扬尘污染控制工作。
	企业建立工业料堆场扬尘污染控制管理制度和工业料堆场作业相关操作规程，由专人负责本单位的工业料堆场扬尘污染控制工作
	
符合

	5.2
	工业料堆场及其扬尘污染防治工程的设计应符合相关规定要求。
	本项目原料堆场、产品（石子和砂子）堆场采用防风抑尘网+雾炮喷水降尘
	
符合

	5.3
	选择工业料堆场位置应结合当地的自然环境、气象条件及水文地质条件。
	本项目堆场位于主导风向下风向
	
符合

	5.4
	工业料堆场与生产车间布置，应根据HJ/T55的要求，作业程序合理设置。原、燃料堆场及全厂性仓库（棚）宜集中布置在原、燃料进厂处或靠近主要用户的一个区域内。
	作业程序合理设置，本项目原料堆场、成品堆场集中布置在主导风向的下风向
	符合

	5.5
	工业料堆场应布置在厂区的最小风频方向上，其长边应平行于厂区的主导风向。
	本项目原料堆场成品堆场均位于厂区最小风频方向上。
	符合

	5.6
	工业料堆场的污染防治应从源头控制，减少堆存量，通过优化生产原料配置、厂区布置，提高管理水平、改善污染防治技术工艺、加强综合利用等措施减少环境污染，各工业大气污染物排放应符合相关规定。
	本项目成品堆场原料堆场均采用防尘抑尘网+持续喷淋多重抑尘手段
	符合

	5.7
	工业料堆场内应采用连续输送设备将物料送往用户，避免二次中转倒运。
	本项目原料经过铲车运输至上料口，通过皮带（密闭）运输至筛分、水洗系统，成品（石子、砂子）经过皮带输送至成品堆场
	符合

	5.8
	对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降 尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。
	装卸过程中采取降低物料的抛撒高度及雾炮喷水降尘
	符合

	5.9
	露天工业料堆场存放袋装、桶装及箱装件物品时，应加盖篷布遮护。
	本项目露天堆放的袋装、桶装及箱装件物品采用篷布遮盖
	符合

	5.10
	对于工业料堆场的坡面、场坪和路面等，必须采取铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂或稳定剂等措施。
	本项目成品和半成品堆场全部采用地面硬化并采用洒水降尘
	符合

	5.11
	工业料堆场需设置料区和道路界限的标识线，对散落地面的物料等进行及时清理和清洗，保持道路干净、整洁，必须落实专人进行保洁工作，保持环境整洁。
	本项目设置料区和道路界限的标识线，对散落地面的物料及时清理和清洗
	符合

	5.12
	在工业料堆场出口处设置车辆清洗的专用场地，配备运输车辆冲洗保洁设施，冲洗沉积物必须及时进行清理和清运，冲洗污水必须经回收系统收集、处理，处理符合GB8978的规定后排放。
	在成品和半成品堆场出口处设置车辆清洗场地，配备运输车辆冲洗设施，冲洗沉积物及时清理，冲洗污水经沉淀后循环使用
	符合

	5.13
	应管理和维护好料堆场堆存、装卸、输送和扬尘污染防治的设施、设备和场所，保证其正常运行和使用，并设立图形标志牌。
	本项目加强成品和半成品堆场管理和维护，保证其正常运行和使用，并设立图形标志牌
	符合

	5.14
	宜在工业料堆场周边进行绿化，减少扬尘污染对环境的影响。
	本项目在成品和半成品堆场周边进行绿化
	符合


根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65T4061—2017）中“表1工业料堆场类型划分”对项目堆场进行划分，详见表1-6。
表1-6工业料堆场类型划分
	环境控制区
	规模（m3）
	风速（m/s）
	粒度（mm）

	重点控制区
	≥10000
	≥4
	粉体：≤0.5
	颗粒：0.5~13
	块体：≥13

	
	
	2~4
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ

	
	
	≤2
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ

	
	300~10000
	≥4
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ

	
	
	2~4
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ

	
	
	≤2
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ

	
	≤300
	≥4
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ

	
	
	2~4
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅱ

	
	
	≤2
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅱ

	一般控制区
	≥10000
	≥4
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ

	
	
	2~4
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ

	
	
	≤2
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ

	
	300~10000
	≥4
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ

	
	
	2~4
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅱ

	
	
	≤2
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	
	≤300
	≥4
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	
	
	2~4
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	
	
	≤2
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ



本项目生产线原料为砂厂固废，不含水泥、粉煤灰等细粉体物料，无粉料筒仓；矿石中粒径≤0.5mm粉体占比极低。项目原料堆场占地面积9000m3，1号成品堆场（碎石15—40mm）占地面积约8000m3、2号成品堆场以及3号成品堆场（砂子5—15mm）占地面积分别为300m3，区域年均风速约2.7m/s，属于2～4m/s区间；项目地处乌昌石扬尘重点控制区，对照表格中重点控制区，本项目堆场均为Ⅱ类堆场。
结合项目堆场类型，进一步按照《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65T4061—2017）中表2选址堆场扬尘治理方案，详见表1-7。
表1-7工业料堆场扬尘防治方案选择参考表
	工业堆料场类型
	方案

	Ⅰ类堆料场
	（1）筒仓

	
	（2）圆形料仓

	
	（3）其他全封闭型仓库

	Ⅱ类堆料场
	（4）可用Ⅰ类料堆场防治方案

	
	（5）半封闭仓库+
	a）喷洒水
b）覆盖
c）喷洒抑尘剂
d）干雾抑尘

	
	（6）防风抑尘网（墙）+
	

	Ⅲ类堆料场
	（7）可用Ⅰ和Ⅱ类料堆场防治方案

	
	（8）覆盖+
	a）喷洒水
b）喷洒抑尘剂


根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65T4061—2017）防尘治理方案选择要求如下：
方案一：对于Ⅰ类料堆场，至少选取（1）、（2）和（3）三种措施之一。
方案二：对于Ⅱ类料堆场，除选取（5）和（6）两种措施之一外，根据物料特性还应至少选取a、b、c和d四种防治措施之一。若条件许可，应选取方案一。
方案三：对于Ⅲ类料堆场，除选取（8）措施外，根据物料特性还应至少选取a和b两种防治措施之一。若条件许可，应选取方案一或方案二。
结合《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）判定标准，所有堆场统一按Ⅱ类工业料堆场管控。规范要求Ⅱ类堆场可选用半封闭/防风抑尘设施，配套洒水、覆盖、干雾等任意一项抑尘措施；本项目原料堆场、产品堆场均设置防风抑尘网+持续喷淋多重抑尘手段，各堆场治理措施均满足Ⅱ类堆场扬尘防治方案要求，符合地方扬尘整治规范相关规定。
（十）项目选址合理性及外环境相容性分析
[bookmark: bookmark2]本项目为砂厂固废制砂扩建项目，选址严格符合《昌吉市国土空间总体规划（2021—2035年）》和《昌吉市三工镇国土空间总体规划（2021—2035年）》等相关管控要求。项目依托厂区现有厂区实施扩建，不新增建设用地、不征用耕地，落实国土空间盘活存量、节约集约用地政策；未划入生态保护红线、永久基本农田、饮用水源保护区等各类国土空间禁建区域，用地性质与砂石固废资源化加工产业相适配，满足用途管制刚性要求。
对照区域“三区三线”、地质防灾规划，场址地势平缓开阔，不存在滑坡、泥石流、活动断层等地质灾害隐患，水文及防洪条件均满足工矿项目建设标准。昌吉空港合作区、三工镇产业规划将非金属固废再生利用列为鼓励类建材配套产业，本项目依托砂厂固废生产再生骨料，契合片区循环经济布局导向。
区域常年主导风向为西南风，环境敏感点常胜村位于厂区东南侧侧风方位，厂区与村庄之间有连片耕地作为天然隔离缓冲带，粉尘向居民区扩散概率极低；厂界50米范围内无居住、文教类声敏感地块，工业与人居空间布局互不干扰。
厂区按国土空间管控要求合理分区，办公生活区与生产堆场物理隔开，配套布袋除尘、喷淋抑尘、隔声减震、分区防渗、洗砂废水闭路循环等全套环保设施，堆场、危废库、生产区均落实防渗截流措施，可有效防控土壤、地下水污染。综合国土空间规划、“三区三线”约束、产业布局、地质安全、人居隔离及污染治理条件，本项目用地合规，无明显环境制约，选址合理，区域外环境相容性良好。
综上所述，本项目选址用地合规、地质水文条件达标，满足固体废物资源化处置场地全部选址硬性约束；结合风向条件、敏感目标相对位置、空间隔离条件及完善的污染防治措施，大气污染环境风险可控，厂区污染防控布局完善，区域环境相容性良好，评价范围内无明显环境制约因素。
（十一）与《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）符合性分析
固体废物综合治理行动计划要求如下：
（一）加强工业固体废物源头减量。严格落实产业、环保、节能等政策，依法依规淘汰落后产能。强化工业园区固体废物源头管控。大力推行绿色设计，支持企业改进生产工艺和装备，强化工业生产精细化管控，降低固体废物产生强度。推动重有色金属矿采选一体化建设，促进尾矿就近充填回填，原则上不再批准建设无自建矿山、无配套尾矿利用处置设施的选矿项目。推动重点行业固体废物产生量与综合消纳量逐步实现动态平衡。
（七）加强大宗固体废弃物综合利用。提升冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾综合利用能力，加强有价组分高效提取及整体利用，因地制宜推动煤矸石多元化利用。拓宽秸秆综合利用途径，提高秸秆还田科学化、规范化水平。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。
本项目情况如下：
本项目为年产8万吨砂厂固废扩建加工项目，完全契合文件第七条、第十四条要求。项目以砂厂固废为原料水洗制砂，属于固废资源化利用设施，可实现物料整体回收、有价砂石组分高效利用，匹配提升固体废物综合利用的政策导向，生产大块废料回流生产线循环加工，水洗泥饼、除尘粉尘全部外销制砖，全物料无废弃填埋，完成大宗固废闭环利用。项目同步落实固废专项整治全链条管控要求，配套完整破碎、筛分、水洗处置生产线。原料进厂建立来源台账，生产车间全密闭收集粉尘，原料、成品堆场设置防风抑尘网与喷淋，成品移入密闭库房；厂区硬化道路、出入口配备洗车平台，严控运输抛洒扬尘。再生砂石、泥饼定向外销并留存转运单据，危废单独防渗库房规范贮存、委托资质单位处置。项目同步实施厂区原有露天堆存、排污设施不规范等问题整改，环评、备案、排污手续齐全，建立完整固废管理台账，可配合跨部门联合核查，全程无乱堆、乱运、非法处置等违规情形，符合全流程规范化整治要求。
综上所述，本项目符合《固体废物综合治理行动计划》中相关要求。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、工程内容及规模
新疆森淼建筑工程有限公司年产8万吨砂厂固废处理加工扩建项目，项目位于新疆昌吉回族自治州昌吉市三工镇常胜四队99号。项目为扩建，属于私营企业自筹投资项目，已完成投资备案，备案证号：2606301648652301000105，项目代码：2606-652301-16-03-944997。
项目地理位置及周边环境：本项目位于昌吉市，厂区用地总占地面积20亩。项目位于新疆昌吉回族自治州昌吉市三工镇常胜四队99号，常胜村位于厂区东南侧方向，项目厂界四周主要分布为耕地；项目周边无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域。区域主导风向条件下，项目废气主要影响区域为厂区西北方向，常胜村处于项目侧风向，距离厂界有一定间隔，耕地为项目周边主要地类。项目对外交通条件较好，可满足原料及成品砂石物料运输需求。
建设项目工程概况：本项目建设于现有厂区范围内，以砂厂固废为原料开展水洗制砂加工，建成后年加工处理砂厂固废规模8万吨。项目配套建设完整水洗制砂生产线，主要生产设备包含料仓1座、传送带6条、振动筛1台、1.87m滚筒筛1台、绞龙1套、捞沙机1台、压滤机1台；同步修建水洗车间、筛分车间、上料平台，总建筑面积600m²。项目仅开展砂厂固废再生砂石加工活动，生产工序涵盖固废上料、筛分、水洗、压滤脱水，实现砂厂固废资源化处置。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“三十九、废弃资源综合利用业－-85、金属废料和碎屑加工处理421-－非金属废料和碎屑加工处理422”，本项目应编制环境影响评价报告表。
1.工程内容
本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程：
主体工程：新建完整水洗制砂生产线，配套料仓、传送带、振动筛、滚筒筛、捞沙机、压滤机等全套加工设备，同步建设水洗车间、筛分车间、上料平台，总建筑面积600㎡，实现砂厂固废上料、干法筛分、湿式水洗、压滤脱水全流程资源化加工，年处理砂厂固废8万吨。
辅助工程：厂区办公值守区域、设备检修区、车辆停放区，配套设备维修工具、物料转运铲车等设施，保障生产线日常运维与物料转运（依托）。
公用工程：供水系统（水车供给生产杂用水、城镇自来水管网供给生活用水，配套多级沉淀、清水循环池）；供电依托厂区现有供电线路扩容；无生产供热，依托现有卫生间、化粪池等生活配套设施。
储运工程：划分原料堆场、碎石成品堆场、成品砂堆场，所有砂石物料分区规范堆存。
环保工程：废气治理配套密闭集气罩+布袋除尘器+15m排气筒；堆场、道路配套喷淋、防风抑尘网、洗车平台；废水配套沉降罐、二沉池实现闭路循环；设置一般固废暂存区、标准化危废贮存库，同步配套隔声、防渗、应急物资等污染防治设施。
工程内容见表2-1。
表2-1    工程内容一览表
	项目名称
	本项目内容及规模
	备注

	主体
工程
	生产车间
	水洗制砂生产线一条，包括上料平台一座、筛分车间一个、水机车间一个，占地面积分别为200m2
	新建

	储运工程
	原料堆场
	原料堆场一个，占地面积9000m2
	新建

	
	成品堆场
	两处砂子成品堆场单块占地面积均为300m²，石子堆场一个占地面积8000m2
	新建

	辅助工程
	办公区及宿舍
	依托现有
	依托

	公用
工程
	供水
	生产用水由水车拉运至项目区，水质为城市杂用水，生活用水由城镇管网供给
	依托+新建

	
	排水
	生产废水全部循环使用不外排，生活污水经化粪池收集后由吸污车运往昌吉市第二污水处理厂，洗车废水配套沉淀池，沉淀后全部回用。
	依托+新建

	
	供电
	昌吉市三工供电所供给
	依托

	
	供热
	本项目冬季不生产，生产过程无需加热，不需要热源
	/

	
环保
工程
	废气治理
	1.工艺生产粉尘（有组织废气DA002）
新建配套治理设施，针对上料、振动筛分工序粉尘，采用车间洒水预降尘+密闭集气罩负压收集+布袋除尘器深度净化，处理后废气经15m高排气筒（DA002）稳定达标排放，有效削减工序有组织颗粒物。
2.堆场无组织扬尘（原料堆场、成品堆场）
新建堆场抑尘配套设施，双重防控：全场布设全覆盖防风抑尘网，同步配套自动化持续喷淋系统，双重抑尘手段管控物料堆放起尘，削减堆场无组织颗粒物逸散。
3.厂区运输无组织扬尘（场内转运+场外外运）
新增运输扬尘防控措施：厂区全部运输道路硬化处理，定时洒水保湿；厂区出入口配套全自动车辆冲洗平台，车辆出场彻底冲洗、密闭加盖，杜绝车辆带泥上路、沿途物料遗撒、轮胎底盘起尘；场内转运车辆低速行驶，减少路面扬尘产生。
	新建

	
	废水治理
	生产废水
	本项目生产废水经过沉淀后循环使用不外排
	新建

	
	
	洗车废水
	经过沉淀后循环使用不外排
	依托

	
	
	生活污水
	生活污水经化粪池收集后由吸污车运往昌吉市第二污水处理厂
	依托

	
	噪声治理
	选用低噪声设备、减振、隔声、消声等措施
	新建

	
	一般固废治理
	一般固废治理设置一般固废暂存库，废布袋、压滤机产生的滤布由厂家单位进行回收；收集的粉尘、污泥集中收集后外售；防尘网交由厂家回收处置
	新建

	
	危险废物治理
	废润滑油、废润滑油桶等分类暂存，委托有资质单位处置
	依托


2.主要设备
本项目主要设备见表2-2。
表2-2    项目主要设备一览表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	料仓
	/
	1
	个
	/

	2
	振动筛
	1.8*4.5
	1
	个
	/

	3
	滚筒筛
	1.8*7
	1
	个
	/

	4
	绞龙
	/
	1
	个
	/

	5
	捞沙机
	/
	1
	个
	/

	6
	压滤机
	13.5*3
	1
	个
	/

	7
	装载机
	/
	5
	台
	/

	8
	输送带
	/
	6
	条
	/


3.主要原辅材料及能源消耗
本项目主要原辅材料和能源消耗情况详见表2-3。
表2-3    项目主要原辅材料消耗情况
	序号
	原辅材料名称
	来源
	一期建设项目消耗量
	二期建设项目（本项目）消耗量
	变化情况
	扩建后全场消耗量

	1
	砂厂固废
	外购
	8.09万吨/年
	101337.83吨/年
	+81070.33吨/年
	161970.33吨/年

	注：因二期项目原料中＞40mm块料（20267.5吨/年）运输至一期项目进行破碎等重新加工，一期原料较少外购20267.5吨/年。


主要原辅材料的理化性质：
本项目主要原料为砂厂固废，整体呈中性砾砂混合料，化学性质稳定，不含重金属、有毒有害物质，有机质、易溶盐含量低，无腐蚀性。颗粒分级清晰：粒径＜5mm占比极少，5～15mm颗粒占40%，15～40mm颗粒占40%，＞40mm块石约20%；原料质地坚硬，压碎值较低，堆积密度1.62t/m³，表观密度2.67t/m³。物料透水性优良，杂质少，组分稳定，无需复杂预处理，经简单筛分即可作为生产原料使用。
4.主要产品
本项目主要产品见表2-4。
表2-4项目主要产品一览表
	产品名称
	单位
	现有产量
	本项目产量
	扩建后总产量
	产能变化

	碎石（15mm—40mm）
	万吨/a
	3
	4
	7
	+4

	砂子（5mm—15mm机制砂）
	万吨/a
	5
	4
	9
	+4

	合计
	万吨/a
	8
	8
	16
	+8


本项目物料平衡分析：
本项目物料平衡见表2-5。
表2-5     物料平衡一览表
	投    入
	产    出

	序号
	名   称
	用量（t/a）
	名   称
	产量（t/a）

	1
	砂厂固废
	101337.83
	石子（15—40mm）
	40000

	
	
	
	砂子（5—15mm）
	40000

	
	
	
	废石（＞40mm）
	20267.5

	
	
	
	泥饼
	927.74

	
	
	
	粉尘
	142.59

	
	注：物料以干基量计，不包含水分


5.工作制度及劳动定员
本项目新增工作人员5人，年工作210天，每天工作16小时（两班制）。
6.公用工程
（1）供水
生产用水由水车拉运至项目区，水质为城市杂用水，生活用水由城镇管网供给。
①生活用水
本项目新增人员5人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》城镇居民住宅中平房及简易楼房用水定额为50L/人·日，项目生活用水量52.5m3/a（0.25m3/d）。
②生产用水
1）生产加工场地防尘洒水
参照砂石加工行业通用用水标准，按0.005m³/t加工物料核算，项目年处理砂厂固废101337.83t/a，年洒水量506.69m³/a，洒水直接作用于上料、筛分作业面，水分经物料吸附、自然蒸发完全损耗，无废水产生。
2）原料及成品堆场防尘洒水
依据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017），洒水定额0.003m³/（m²・次），堆场总面积17600m²，每日洒水1次、年运营210d，年洒水量11088m³/a；搭配防风抑尘网协同控尘，洒水无积水、无废水外排。
3）厂区道路防尘洒水
硬化道路总面积1200m²，洒水定额0.002m³/（m²・次），每日洒水1次，年洒水量504m³/a，水分快速蒸发消纳，不产生道路冲洗废水。
抑尘洒水汇总
场地、堆场、道路抑尘洒水合计11998.69m³/a，全部通过物料吸附、自然蒸发消耗，全程无废水产出、无外排。
4）车辆冲洗用水
厂区配套密闭车辆冲洗平台，单车冲洗定额0.3m³/次，日均进出车辆18台、年生产210d，全年冲洗用水量1134m³；冲洗产生含泥废水汇入沉淀池澄清处理后100%厂内循环复用，仅少量水分蒸发损耗，无废水外排。
4）洗砂水洗工序生产用水（参照砂石加工产排污系数同类项目用水指标）
洗砂工序定额取0.12m³/t水洗原料，项目年水洗加工砂石原料80000t/a（＞40mm大块石料不进入水洗工段），年洗砂用水量9600m³/a；洗砂产生高悬浮物泥浆废水进入多级沉淀池、沉降罐净化，上清液全部回用于滚筒筛分选、绞龙洗砂工序，循环利用率100%；沉淀底泥经压滤脱水形成泥饼，统一外售制砖综合利用，无洗砂废水外排。
水平衡整体总结
项目生产用水由抑尘洒水、车辆冲洗、洗砂生产三部分构成，全年总用水量22832.69m³/a，日均用水量108.73m³；场地、堆场、道路抑尘洒水无废水产生；车辆冲洗废水、洗砂生产废水经沉淀净化后全部内部循环回用，整套生产用水系统实现闭路循环，项目无生产废水向外环境排放，不会对区域地表、地下水环境产生不利影响。
（2）排水
生活污水排水：生活污水的排放量按用水量80%计算，排水总量为42m3/a（0.2m3/d）。生活污水排入化粪池，最终由吸污车运往昌吉市第二污水处理厂。
项目水平衡图见图2-1。
[image: 水平衡图22]
图2-1  项目水平衡图  单位：t/a

（3） 供电
本项目供电由昌吉市三工供电所供给。
（4） 供热
本项目冬季不生产，生产过程中不需要加热无需供热。
7.平面布置
厂区整体为矩形地块。地块北部、西北侧集中布置办公生活区、成品库，实现生活办公区域与生产区域物理分隔，降低生产粉尘、噪声对办公人员的影响；厂区西北侧布置成品库，紧邻厂区大门，便于成品砂石外运，物流组织便捷。危废贮存库独立设置于厂区西南角。厂区西南、东南片区统一布设原料堆场、现有一期生产区域及本项目二期新建水洗制砂生产线，为全厂产尘核心区域。区域常年主导风向为西南风，气流由西南向东北输送；办公生活区布置于厂区西北地块，偏离扬尘主导扩散轴线，处于主导风向侧方位，主导风工况下扬尘主要向厂区东北空地扩散，大幅降低生产扬尘对办公生活区的影响。厂区物流流线清晰，运料车辆自西侧大门驶入后可就近至原料区卸料堆存，物料转运距离短，可减少物料转运过程产生的二次扬尘；各露天堆场配套防风抑尘网、喷淋抑尘系统，厂区出入口设置车辆冲洗平台；生产废水配套沉淀池实现闭路循环回用。厂区各功能分区划分清晰，工艺流程顺畅，结合区域气象条件优化功能分区，污染防控布局合理，平面布置总体可行。

	工艺流程和产排污环节
	（1） 施工期
1.施工期工艺流程
本项目施工期不设施工营地，施工人员均为周边村民，食宿自行在村内原有住所解决。工程施工期间基础开挖、主体构筑物建设、设备安装等工序会产生扬尘、废水、噪声、固体废物及生态扰动等污染物，各类污染物产生量随施工强度、施工时段动态变化。施工期工艺流程见下图。
[image: 施工3]
图2-2  施工期工艺流程及产污环节图
2.施工期产排污环节
根据项目生产工艺流程及产污分析，本项目施工期产污工序及污染物情况如下。
表 2-6  本项目施工期产污环节一览表
	类别
	污染物
	产污工序

	废水
	生活污水
	施工人员

	
	施工废水
	施工、车辆冲洗

	废气
	施工扬尘
	施工过程

	
	机械车辆尾气
	车辆运输

	噪声
	施工机械及车辆运输噪声
	施工过程

	固废
	生活垃圾
	施工人员

	
	建筑垃圾、焊条
	施工过程

	生态
	地表扰动、临时占地、植被破坏
	施工过程


（2） 运行期
（1）本项目运行期工艺流程及产污节点分析
本项目运行期工艺流程见下图。
[image: 未命名文件(120)]
图2-3   本项目运行期工艺流程及产污节点图
本项目依托现有厂区开展砂厂固废制砂加工，工艺流程：原料堆场→上料平台→振动筛分→湿式滚筛分级→捞沙机分选→绞龙脱水→多级沉淀→压滤脱水；产出碎石、成品砂，泥浆压滤形成泥饼外售，生产废水闭路循环回用。各工序产污环节详述如下：
原料堆场：原料堆存、铲车装卸作业产生无组织粉尘（风蚀扬尘、装卸扬尘）；铲车作业产生机械噪声；物料堆存无废水产生。
上料平台：铲车向平台投料，物料落差产生无组织+集气收集有组织粉尘；装载机产生噪声；本工段为干法作业，无生产废水。
振动筛（筛分振动）：原料干法筛分，物料碰撞、筛分扰动产生有组织粉尘，配套集气罩收集；筛分设备运行产生噪声；干法筛分，不产生工艺废水。
湿式滚筛：物料加水湿式分级，从源头抑制粉尘产生，无粉尘逸散；滚筛设备运转产生噪声；湿式分选产生含泥废水，向下游捞沙机输送。分级产物：15～40mm碎石送碎石堆场，＞40mm大块石料运回一期原料堆场循环加工；碎石堆场堆存、装车过程新增无组织粉尘。
捞沙机：全程湿式分选，物料浸没水中，无粉尘产生；设备运行产生噪声；持续输送含砂泥水至绞龙脱水工序。
绞龙（脱水）：螺旋机械运转产生噪声；细砂脱水后输送至成品砂堆场（成品装车产生无组织粉尘）；脱出含泥废水送入沉降罐。
沉降罐、二沉池、清水池：主要实现泥水分离，构筑物无设备噪声；上清清水自流至清水池，全部回用于洗砂、喷淋、湿式滚筛，生产废水不外排；底部浓缩泥浆输送至压滤机。
压滤机：压滤设备运行产生噪声；泥浆脱水形成泥饼（一般固废，外售砖厂）；压滤滤液回流至二沉池循环使用。
表2-7  本项目运营期产污环节一览表
	类别
	污染物名称
	产污工序
	主要污染物

	废水
	生活污水
	工作人员日常办公、生活
	pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷

	
	生产废水
	地面（车辆）冲洗、洗砂以及降尘
	SS

	废气
	卸料废气及上料废气
	原料卸车
	颗粒物

	
	振动筛分废气
	振动筛分工序
	颗粒物

	
	车辆尾气
	车辆运输以及装卸车
	CO、NOx、THC等

	
	堆场粉尘
	原料以及产品堆场
	颗粒物

	
	物料转移及输送粉尘
	物料转移及输送
	颗粒物

	噪声
	设备噪声
	各运输设施以及运行生产设备
	Leq(A)

	固废
	生活垃圾
	工作人员日常办公、生活
	生活垃圾

	
	一般工业固体废物
	物料遮盖、布袋除尘、压滤
	防风抑尘网、泥饼、收集粉尘、废布袋

	
	危险废物
	设备检修维护
	废润滑油、润滑油废包装桶




	与项目有关的原有环境污染问题
	1.现有项目工程概况
新疆森淼建筑工程有限公司建筑垃圾和砂厂固废加工项目坐落于昌吉市三工镇常胜四队99号，中心坐标87°11′52.59″E、43°59′17.51″，租赁闲置厂房建设，设计及实际加工规模为年处理建筑垃圾、砂厂固废8万吨。
2. 现有项目生产工艺
[image: 工艺流程图]
图2-4   现有项目生产工艺流程
工艺流程描述：
（1）卸料
本项目生产加工原料为建筑垃圾和砂厂废石，采用运载车运至项目厂区内，运载车做遮蔽处理。来料不进行清洗，运载车将来料运输至厂内后直接倒进料斗，通过料斗下方的出料口落入皮带输送机，通过皮带输送进入下一道工序。
（2）人工初选和除铁
建筑废弃物经人工分拣选出钢筋等固废后，在输送带上安装磁选除铁器除去原料中的铁。
（3）破碎
石块通过给料机落入密闭的破碎机进行破碎，部分原料粗破碎后通过皮带输送进入修行机进行第二次破碎。为防止扬尘和设备发热，采用湿式破碎。
（4）筛分、制砂
[bookmark: _Hlk77535248]经过破碎机后的石料进入分选振动筛，在此筛选过程中一部分粒径小于15cm左右的石料成为产品，筛上大于15cm经修型机破碎后的石料进入下一个分选振动筛，在此筛选过程中一部分（小于5cm）进入制砂机，筛上部分（大于5cm）回到修型机。为防止扬尘和设备发热，采用湿式筛分。
（5）成品入库
成品砂和碎石堆放至成品库和成品堆场。
3.现有项目达标排放情况及污染物实际排放量
根据《昌吉市森淼建筑工程有限公司建筑垃圾和砂厂固废加工处理项目竣工环境保护验收意见》现有项目的污染物排放情况如下：
（1）废气
①现有项目生产线位于车间内部，生产破碎、筛分工序上方设置集气罩对粉尘收集后由布袋除尘器处理，处理后的粉尘通过1根15m高排气筒（DA001）排放。输送带全密闭；车间全密闭，车间顶部设喷雾装置。
布袋除尘器处理设施排放的颗粒物排放浓度最大值为2.29mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的颗粒物排放限值（120mg/m3）的要求；排放速率最大值为0.053kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源颗粒物排放标准（排放速率3.5kgh）的要求。现有项目颗粒物年排放总量为0.185吨，符合环评批复要求的颗粒物年排放总量指标0.19吨的要求。
（2）废水
根据《昌吉市森淼建筑工程有限公司建筑垃圾和砂厂固废加工处理项目竣工环境保护验收意见》以及现场勘查，现有项目无生产废水产生，生活污水经化粪池收集后由吸污车运往昌吉市第二污水处理厂，洗车废水配套沉淀池，沉淀后全部回用。
（3）噪声
根据《昌吉市森淼建筑工程有限公司建筑垃圾和砂厂固废加工处理项目竣工环境保护验收意见》监测结果显示：项目区厂界噪声排放值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。
（4）固废
根据《昌吉市森淼建筑工程有限公司建筑垃圾和砂厂固废加工处理项目竣工环境保护验收意见》以及现场勘查，现有项目洗车池沉渣晾干后回用（2.5t/a）、收集的粉尘（5.02t/a）收集后作为产品外售；生活垃圾（2.1t/a）由昌吉市三工镇常胜四队村委会收集后统一交由昌吉市市容环境卫生管理中心处理处置；产生的废润滑油和废油桶分别为0.05t/a。
4.现有项目环保手续履行情况
（1）环境影响评价
2021年8月26日昌吉州生态环境局出具了《昌吉回族自治州生态环境局责令改正违法行为决定书》昌州环责改字（2021）1-01号，责令其立即补办环评手续。2021年9月，昌吉市森淼建筑工程有限公司委托新疆清风源环保咨询有限公司编制完成《昌吉市森淼建筑工程有限公司建筑垃圾和砂厂固废加工处理项目环境影响报告表》；2022年3月31日，取得昌吉州生态环境局《关于昌吉市森淼建筑工程有限公司建筑垃圾和砂厂固废加工处理项目环境影响报告表的批复》（昌州环评〔2022〕41号）。
（2）排污许可
新疆森淼建筑工程有限公司首次申领固定污染源排污登记（登记编号：91652301MA77W3T97Q001W）
（3）竣工环境保护验收
2023年4月，委托新疆环疆绿源环保科技有限公司于2023年4月23日至24日进行了现场竣工验收采样并出具检测报告。
（4）应急预案
2025年11月20日取得《新疆森淼建筑工程有限公司生产安全事故应急预案》备案登记表，备案号：CJSGMYA202527。
5.与本项目有关的原有环境污染问题
经现场调查，现有厂区存在堆场、危废库、排污口、环保管理多类问题，全部整改工作须在本扩建项目正式开工前15日内全部完成，危废贮存库为本项目危险废物唯一依托贮存设施，若未按期整改达标，本期工程危废依托方案不可行，具体问题如下：
（1） 现有项目部分产品砂经过全覆盖后堆放至室外未堆放至全密闭的成品库房中，不符合《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）要求；
（2） 危险废物贮存库不满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关规定（无危险废物标识牌、现有危险废物贮存库房运营期间未出现废液渗漏、物料泄漏等环境事故，但场地仅采用一般防渗构造，未配套重点防渗层，防渗设施建设不满足国标强制要求）；
（3） 现有项目废气排气筒DA001不满足《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）及排污口规范化管理要求（未设置废气环保标志牌，无规范监测采样平台）。
（4）企业现有备案文件为《新疆森淼建筑工程有限公司生产安全事故应急预案》（备案号：CJSGMYA202527），该预案仅针对生产安全事故，未涵盖泄漏、扬尘、消防废水等突发环境污染事件，未按《突发环境事件应急管理办法》要求编制、备案专项突发环境事件应急预案，环境应急手续不完善。
6.拟采取的“以新代老”措施
（1）成品砂子全部转运至密闭成品库房堆放，厂区不再露天存放成品砂子，配套移动雾炮持续喷淋抑尘。
（2）危废贮存库专项标准化整改：开工前完成全套改造，对危废库实施重点防渗改造，整体涂刷防渗防腐层，规范张贴危险废物警示标识、分区标识，修建完整导流收集沟，配齐专用危废收集容器，完善出入库全流程管理台账。若危废贮存库未在规定时限内按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）完成全部整改，贮存条件不满足危废贮存法定要求，本期扩建工程危险废物依托贮存方案不可行，项目不得投产。
（3）对DA001排气筒标准化整治：加装规范废气排放环保图形标志牌，搭设合规监测采样平台、配套安全爬梯，满足监测采样及排污口规范化管控要求。
（4）本次扩建项目配套完成环境风险评估，编制《突发环境事件应急预案》并报送生态环境主管部门备案，健全环境应急物资、处置流程台账。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1.环境空气
（1）达标区判断
本项目位于昌吉市三工镇常胜四队99号，选择中国环境影响评价网环境空气质量模型技术昌吉市2025年的检测数据作为本项目环境空气现状评价，基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。数据来源：环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）。
表3-1   项目区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（µg/m3）
	标准值（µg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均
	7
	60μg/m3
	11.6
	达标

	NO2
	年平均
	25
	40μg/m3
	62.5
	达标

	PM10
	年平均
	71
	60μg/m3
	118
	超标

	PM2.5
	年平均
	37
	30μg/m3
	123
	超标

	O3
	日最大8h平均
第90百分位数
	90
	160μg/m3
	56.3
	达标

	CO
	24h平均第95百分位数
	600
	4000μg/m3
	15
	达标


根据上表可知，本项目所在区域PM10和PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-20206）中过渡阶段二级浓度限值。
因此，本项目区域属于环境空气质量不达标区域。超标的原因主要是当地干旱少雨、多浮尘、大风天气。
（2）特征污染物
[bookmark: _Toc23230]本项目产生特征污染物为TSP，委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2026年7月13日—16日对项目所在地TSP进行了监测。
本项目环境空气质量监测点位和监测结果见下表。
表3-2    特征污染物补充监测点位基本信息
	点位名称
	编号
	监测点坐标
	监测因子
	监测时段
	相对厂
址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	TSP监测点

	DQ1#
	87°11′57.52″
	43°59′22.51″
	TSP
	2026年7月13日~2025年7月16日
	东北
	53


环境空气质量现状补充监测与评价结果见表3-3，监测报告见附件。
表3-3    特征污染物环境质量现状（监测结果）表
	污染物
	平均时间
	评价标准（μg/m3）
	监测浓度范围（μg/m3）
	最大浓度占标率%
	超标率%
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	

	TSP
	24h平均
	300
	119~158
	52.67
	0
	达标


根据监测点位监测及评价结果可知，项目周边TSP24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值要求。
2.声环境
本项目周边50m范围内没有声环境敏感保护目标，因此，未对声环境质量现状进行监测。
3.生态环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于现有的厂区内不新增占地且占地范围无生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。
4.电磁辐射
本项目不涉及。
5、 地表水环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，地表水环境现状可引用近3年规划环评、流域控制断面、生态环境部门公开发布的有效监测数据开展评价。本项目位于昌吉市三工镇常胜四队，区域主要地表水体为三工河，距离厂区较远，无地表水径流流经厂区范围。
依据昌吉州生态环境局2025年水环境监测公开数据，三工河瑶池商城、三工河闸门两处区级控制断面常年水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类优良水体标准；昌吉州全域9条河流、湖库考核断面水质均稳定达到或优于Ⅲ类，区域地表水环境整体优良，无大面积水体污染情况。
本项目生产废水经多级沉淀实现100%闭路循环回用，无生产废水外排；仅少量生活污水经化粪池收集后由吸污车转运至昌吉市第二污水处理厂处置，不直接排入周边地表水体。按照《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.3-2018）判定，本项目地表水环境影响评价等级为三级B，无需开展现场地表水监测与详细现状评价。因此，本项目可不开展地表水环境质量现状调查与评价。
6.地下水
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。
根据现场调查，本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，同时项目采取了严格的地下水污染防治措施，无地下水环境污染途径，故本次环评未开展地下水环境质量现状评价。
7.土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：
原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。
本项目正常情况下无污染土壤的途径，本次评价未开展土壤环境质量现状监测。

	环境保护目标
	本项目区位于新疆昌吉市三工镇常胜四队99号主要环境保护目标调查如下：
1.大气环境
大气环境保护目标见下表3-4。
表3-4     大气环境保护目标分布一览表
	名称
	坐标
	保护对象
	执行标准
	环境功能区
	相对厂址方位

	
	东经
	北纬
	
	
	
	

	常胜村
	87°12′4.438″
	43°59′1.63″
	村民（57人）
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值
	二类区
	东南侧
228.58m

	注：根据地图显示，昌吉市众鑫游乐场位于项目厂区东北侧150米，但根据现场勘察，该游乐场早已拆除，实际不存在，因此未将昌吉市众鑫游乐场列入环境空气保护目标。


2.声环境
本项目厂界外50米范围无声环境保护目标。
3.地下水环境
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。
4.生态环境
本项目位于现有项目厂区内，项目用地范围内不含生态环境保护目标。

	污染物排
放控制标
准
	1、 废气排放标准
本项目生产线运行过程中粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放标准限值，具体标准值见下表。
表3-5  废气排放标准
	污染物
	最高允许排放浓度
(mg/m3)
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒
高度（m）
	二级
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	120
（其他）
	15
	3.5
	周界外浓度最高点
	1.0


2.废水排放标准
本项目营运期产生的废水主要为职工生活污水以及生产过程中的洗砂废水和车辆洗车废水，其中生产过程中的洗砂废水和车辆洗车废水经过沉淀后循环使用不外排，生活污水排入化粪池，最终由吸污车运往昌吉市第二污水处理厂处理。其执行标准见下表：
表3-6     水污染物排放标准
	废水类别
	污染物
	标准
	限值

	生活污水
	CODcr
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准
	500mg/l

	
	BOD5
	
	300mg/l

	
	NH3N
	
	-

	
	SS
	
	400mg/l


3.噪声排放标准
（1）施工期
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，详见表3-7。
表3-7 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）    单位：dB(A)
	昼间
	夜间

	70
	55


（2）运营期
本项目所在地声环境功能区划为2类区，本项目运行期四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，具体见表3-8。
表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）    单位：dB(A)
	标准类别
	等效声级Leq(A)

	
	昼间
	夜间

	2类（东、西、南、北侧）
	60
	50


4.固体废物
（1）本项目一般工业固体废物的处理、处置应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处置，不得形成二次污染。一般工业固体废物采用库房、包装工具贮存，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
（2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量控制指标
	1.总量控制原则
根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》中细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；按照《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》相关规定：
主要大气污染物：全国层面对氮氧化物（NOx）和挥发性有机物（VOCs）实施排放总量控制。
主要水污染物：全国层面对COD和总磷实施排放总量控制。
根据本项目实际情况，本项目总量控制指标为：废气：颗粒物。
根据核算，本项目颗粒物排放量为0.22吨/年，需倍量消减：颗粒物：0.44吨/年。




四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	（一）施工期大气污染物排放及治理措施
1.1施工扬尘污染防治措施
（1） 施工场地四周连续设置硬质围挡，裸露土方、砂石建材全覆盖防尘土工布；机械作业、建材装卸全过程同步洒水增湿，操作人员佩戴防尘口罩、护目镜做好个体防护。
（2） 场内运输道路全硬化，每日早中晚定时洒水保湿，场内车辆行驶速度严格控制≤5km/h，杜绝路面积尘起扬。
（3） 建材、渣土运输车辆全密闭加盖，出场前经洗车平台冲洗轮胎底盘，严禁带泥上路，按城管规定办理建筑垃圾清运备案卡，沿指定路线运输。
（4）定期检修挖掘机、装载机等施工机械，保持设备工况良好，减少粉尘、尾气无组织排放；五级及以上大风天气停止土方开挖、建材装卸等易扬尘工序。
建设方在采取上述措施后，预计能减少施工废气对周围环境的影响，且这种影响是暂时的，随施工结束影响逐渐消失。
1.2运输车辆、机械设备废气防治措施
施工机械尾气主要含有CO、NOx等污染物。应采取以下措施：
（1）厂区内施工车辆限速行驶并保持路面的清洁；
（2）加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆；
（3）对施工期间进出现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大；
（4）尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆有害废气排放；
（5）施工过程中禁止将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。
（二）施工期废水排放及处理措施
施工废水分为施工生产废水、施工人员生活污水，扩建施工周期短、废水间歇少量产生：
（1）生活污水：施工人员就近租住，不在工地集中食宿，少量洗漱、如厕污水依托厂区现有化粪池统一收集，定期吸污车转运昌吉市第二污水处理厂，无就地直排、漫排现象。
（2）施工生产废水：主要为混凝土养护废水、车辆冲洗废水，日均产生量0.5m³，污染物以SS为主。
①出入口配套简易沉淀池，车辆冲洗废水全部沉淀后循环回用，不外排；
②混凝土优先采用薄膜保湿养护，大幅减少养护废水；若采用洒水养护，废水引入沉淀池沉淀后复用；
③施工区设置截水沟，雨水、冲洗废水全部导流收集，避免漫流冲刷泥土形成泥水径流污染周边农田。
综上所述，在严格执行以上环保措施后，项目施工废水对周围环境影响很小。
（三）施工期噪声污染及治理措施
本项目施工噪声主要为设备噪声。在施工期间，为降低本项目施工期间噪声对声环境造成的影响，施工方要加强管理，采取如下噪声控制措施：
（1）建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。施工单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声。建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案。
（2）应当优先使用低噪声施工工艺和设备。
（3）禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。
通过上述噪声预防控制措施落实后，项目施工用地噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准的要求，同时对周边声环境保护目标的影响可接受。
（四）施工期固体废物处置措施
根据现场调查，项目所在区域场地较为平整，无大量土石方开挖。施工期基础建设少量土石方开挖能够做到挖填平衡，本项目无弃土产生。本项目施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。
（1）生活垃圾
施工工人生活垃圾以0.5kg/人•d计，则施工期施工人员产生的生活垃圾为10kg/d，生活垃圾集中收集，由昌吉市三工镇常胜四队村委会收集后统一交由昌吉市市容环境卫生管理中心处理处置。
（2）建筑垃圾
施工单位须对施工产生各类固体废物做到日产日清、规范转运，严格依照环境卫生主管管理要求实施资源化利用或合规处置；施工产生钢材、木方等可回收边角废料实行分类分区归集，统一交由正规废旧物资回收单位收购综合利用；混凝土碎块、砖石渣土等不可回收建筑废弃物单独密闭堆存，委托具备清运资质单位转运至主管部门划定合规固废消纳点位处置，严禁随意抛撒，就地乱堆或私设倾倒点。
综上所述，本项目施工期的固体废弃物可实现有效处置，不致造成二次污染。

	运营期环境影响和保护措施
	（一）废气
1.废气正常情况下排放
（1）源强核算
①原料堆场粉尘
参考《关于发布〈排放源统计调查排污核算方法和系数手册〉的公告》（生态环境部公告2021年第24号）中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》可知，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：


式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；
ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；
FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；
Nc指年物料运载车次（单位：车）；
D指单车平均运载量（单位：吨/车），取30t；
（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，新疆取0.0011；b指物料含水率概化系数，取0.0001；
Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3（单位：千克/平方米），取8.5848；
S指堆场占地面积（单位：平方米），本项目原料堆场面积为9000m2
经计算，原料堆场装卸粉尘产生量为37.16t/a；风蚀扬尘产生量为77.26t/a，则本项目原料堆场产生的粉尘量为114.42t/a。
治理措施及排放情况：原料堆场占地面积9000m²，按照《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）Ⅱ类堆场管控要求配套双重抑尘设施：堆场四周布设高度2.5m、高于堆垛1.1倍的封闭式防风抑尘网，阻断风力侵蚀起尘；堆场全域布设自动化喷水装置，每日分时段洒水增湿，干燥大风天气增加洒水频次，持续保持表层物料高含水率，从源头抑制风蚀、装卸扬尘产生。参考生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册—附录4：粉尘控制措施控制效率”，防风抑尘降尘效率为60%，洒水降尘效率为74%，则原料堆场粉尘的排放量为11.90t/a。
②上料粉尘
参考《逸散性工业粉尘控制技术》“第十八章、粒料加工厂”表18-1，原料上料粉尘排放系数为0.02kg/t原料，原料处理量为101337.83t/a，上料粉尘产生量为2.03t/a。
③振动筛分粉尘
参考《逸散性工业粉尘控制技术》“第十八章、粒料加工厂”表18-1，破碎和筛选粉尘排放系数为0.25kg/t原料，本项目原料用量为101337.83t/a，振动筛分粉尘产生量为25.33t/a，
治理措施及排放情况：上料口设置三面围挡式局部密闭集气罩，仅预留铲车进料操作位，罩内维持负压抽风，集气罩收集效率为70%；振动筛整体加装全封闭钢制密闭罩，设备四周、上下全部密封，物料进出缝隙加装耐磨防尘软帘，最大程度减少粉尘外溢，密闭集气罩收集效率为80%。各点位集气罩通过防腐通风管道汇总，配套离心引风机将含尘废气统一送入脉冲布袋除尘器净化，除尘器滤料符合《袋式除尘器技术要求》（GB/T6719-2009）标准，正常运行除尘效率99%，除尘系统配套风机额定风量5000m³/h，净化后的废气经15m高标准化排气筒高空排放，排气筒设置规范采样平台与环保标识牌。经核算，上料和振动筛分粉尘有组织排放量为0.22t/a，上料、振动筛分时间每年约3360小时（年生产210天，每天16小时），排放速率为0.07kg/h，排放浓度为14mg/m3；未被集气罩捕集的粉尘散逸至车间内形成无组织排放，无组织粉尘产生量（即排放量）为5.67t/a。
注：振动筛分工序筛分出来的＞40mm大块物料，由车辆转运至一期原料堆场，作为一期生产原料回用；该部分回用料可减少一期原料外购量、降低生产成本，对应的粉尘源强统一纳入一期源强核算，本项目不再重复计算。
④成品装料粉尘
本项目成品装车采用铲车装车，现成品露天堆放，并配备能够覆盖成品的喷雾设施。据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社1989年）第十八章粒料加工厂装料作业（砂和砾石）排放因子为0.01kg/t（装货），本项目年产石料8万t/a，则产生粉尘量为0.8t/a。 
治理措施及排放情况：成品碎石、砂子堆场四周布设洒水降尘设施，铲车装车点位配套可移动高压雾炮装置；装车作业全程同步开启喷雾设备，水雾完全覆盖铲车卸料落差区域，作业间隙对堆料表层定时洒水增湿，维持物料表面含水率，抑制表层细粉料起扬；干燥、大风天气加密洒水喷雾频次，多重洒水抑尘综合削减效率可达74%。经核算，抑尘处理后成品装车无组织粉尘排放量为0.21t/a，全部以无组织形式逸散于厂区内。
⑤运输扬尘
本工程外购原材料采用汽车运输。车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：
Q=0.123×(V/5)(W/6.8)0.85×(P/0.5)0.75
式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km；
V：汽车速度，km/h；
W：汽车载重量，吨；
P：道路表面粉尘量，kg/m2。
本项目车辆在厂区行驶距离约为100m，项目运输车辆载重30t/辆，平均每天发车空重载各辆·次，空车重约15t，重车重约45t。以速度4km/h行驶，道路表面粉尘量以0.4kg/m2计，运输扬尘产生量为0.012t/a。为无组织排放。
治理措施及排放情况：厂区全部运输道路全面硬化，无裸露土路；厂区出入口配套全自动洗车平台，车辆驶出前彻底冲洗轮胎、底盘，杜绝带泥上路；场内划定专用运输路线，设置限速标识；道路两侧布设固定喷淋管线，每日早、中、晚定时洒水保湿，干旱大风时段增加洒水频次，及时清扫路面散落砂石、积尘，减少路面起尘基础条件；所有原料、成品、泥饼运输车辆车厢全覆盖密闭篷布，杜绝沿途抛洒。综合洒水、清扫、车辆冲洗、密闭篷布多重抑尘措施协同作用，道路扬尘整体削减效率可达74%，抑尘后厂区运输扬尘排放量为0.003t/a，以无组织形式扩散。
⑥汽车尾气
本项目原辅材料、成品依托货运汽车场内场外转运，车辆怠速、行驶过程会产生含CO、NOₓ、THC的机动车尾气；项目厂区场地开阔，无高大建构筑物阻隔，大气扩散条件优越，尾气污染物可快速稀释消散，对区域大气环境影响轻微。
⑦皮带运输粉尘
本项目物料输送皮带全部设置全封闭廊道，廊道内配套喷淋洒水装置，物料转运全程密闭隔绝，可大幅减少皮带转接、物料落差产生的无组织粉尘逸散；洒水抑尘可进一步抑制细小颗粒物扬起。
治理措施及排放情况：整套皮带输送系统采用全密闭廊道围挡+廊道内持续喷淋组合抑尘方式，密闭结构阻断粉尘外溢通道，喷淋水雾吸附悬浮细颗粒，双重措施同步发挥抑尘作用，皮带转运过程粉尘逸散量极低，无组织颗粒物排放影响轻微，无需定量核算。
⑧产品堆场粉尘
本项目堆场存放经水洗后的成品砂石，物料含水率高、表层细粉少，仅装卸、大风时段产生无组织颗粒物，属于间歇性面源粉尘污染源，无其他废气污染物。本次仅开展定性分析，不做定量核算。
治理措施及排放情况：成品碎石、砂子堆场四周搭设高度不低于2.5m的封闭式防风抑尘网，围挡高度高出物料堆垛1.1倍，有效阻隔区域大风直接冲刷堆体，大幅降低风蚀起尘风险；堆场全域布设洒水装置并全覆盖所有堆料区域，日常定时洒水保湿，干旱、大风天气自动延长洒水时长、增加喷洒频次，持续保持物料表层湿润，抑制细颗粒物扬起；堆料分区规整堆放，控制堆垛高度不超过防风抑尘网围挡高度，减少裸露坡面面积；五级及以上大风天气暂停堆场一切铲车装卸作业，从源头减少装卸扬尘。通过防风围挡隔离、持续喷淋增湿、规范堆存管理、大风停工多重措施协同控尘，堆场整体产尘潜力低，对区域环境空气质量影响较小。
（2）废气污染物排放表
表4-1     本项目废气产生及排放情况表
	废气类别
	污染物
	产生量
t/a
	产生浓度
mg/m3
	处理措施
	排放形式
	排放量
t/a
	排放浓度
mg/m3
	排放速率
kg/h
	标准限值
mg/m3
	核算方法

	原料堆场粉尘
	颗粒物
	114.42
	-
	防风抑尘+洒水降尘
	无组织
	11.90
	-
	/
	1.0
	系数法

	上料粉尘
	颗粒物
	27.36
	-

	布袋除尘器+洒水降尘+局部密闭/密闭
	有组织
	0.22
	14
	0.07
	120
	系数法

	振动筛分粉尘
	
	
	
	
	无组织
	5.67
	-
	/
	1.0
	

	成品装料粉尘
	颗粒物
	0.8
	-
	洒水降尘
	无组织
	0.21
	-
	/
	1.0
	系数法

	运输扬尘
	颗粒物
	0.012
	-
	地面硬化+洒水降尘
	无组织
	0.003
	-
	/
	1.0
	经验公式

	汽车尾气
	CO、NOX、THC
	-
	-
	-
	无组织
	-
	-
	-
	-
	-

	皮带运输粉尘
	颗粒物
	-
	-
	皮带密闭+洒水
	无组织
	-
	-
	-
	-
	-

	产品堆场粉尘
	颗粒物
	-
	-
	防风抑尘网+持续喷淋
	无组织
	-
	-
	-
	-
	-



表4-2本项目有组织废气排放口参数一览表
	编号
	名称
	排气筒底部
中心坐标
	排气筒底部海拔高度/米
	排气筒高度/米
	排气筒出口
内径/米
	烟气量
（立方米/小时）
	烟气温度/摄氏度
	年排放小时数/小时
	排放
工况
	类型

	DA002
	上料、振动筛分排放口
	E87°11′50.098″
N43°59′18.021″
	639
	15
	0.4
	5000
	常温
	3360
	正常
	一般
排放口


通过以上计算分析，本项目产生的颗粒物污染物的排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），对周边环境影响不大。
（3）废气防治措施可行性
本项目针对各工序废气特征配套专属防治措施，技术成熟、治理效果稳定，可有效控制颗粒物无组织与有组织排放，具备良好可行性。原料卸料、成品装料及厂区运输环节，通过厂区地面硬化、常态化洒水降尘、堆场防风抑尘网布设，可实现74%的抑尘效率，有效抑制无组织扬尘逸散。上料、振动筛分工序采用局部及全密闭集气设施，搭配布袋除尘器处理，集气收集效率及99%的除尘效率均满足环评管控要求，废气经15m排气筒达标排放，污染物排放浓度和速率符合《大气污染物综合排放标准》规范。物料皮带输送采用全封闭廊道+喷淋抑尘模式，从源头阻断粉尘逸散。项目尾气依托良好大气扩散条件自然稀释，各类防治措施投资及运行成本低、运维简便，可长期稳定运行，有效降低废气对周边大气环境的影响。
2.废气非正常情况下排放
建设项目发生非正常排放的原因主要有开停车、生产设备故障、废气处理系统出现故障时和未经处理的废气排入大气环境中。本项目颗粒物废气非正常排放主要考虑废气处理设施出现故障，布袋除尘器废气去除效率为50%，废气非正常排放情况详见下表。
表4-3项目非正常排放量核算表
	序号
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	排放量kg/a
	排放浓度mg/m³
	单次持续时间
	年发生频次
	应对措施

	1
	上料振动筛分排放口
	布袋除尘器异常
	颗粒物
	3.227
	80.67
	30min
	2
	故障发生时立即停止上料、筛分产尘工序，禁止带病生产；


为减少废气非正常排放，应采取以下措施：
为减少废气非正常排放，项目需建立除尘设备常态化巡检、维保制度，每日核查布袋除尘器、风机及清灰系统运行状态，储备备用滤袋。配套压差在线报警装置，及时捕捉设备异常。严格落实故障停产制度，废气处理设施异常时立即停止上料、筛分工序，杜绝带病生产。定期开展设备检修维护，规范运维台账，最大限度降低设备故障概率，减少非正常废气排放影响。
3.废气环境影响分析
本项目废气主要为各生产工序产生的颗粒物，包含有组织和无组织两种排放形式，无有毒有害特征污染物，废气污染物种类单一、危害性较低。项目上料、振动筛分工序产生的粉尘经密闭收集+布袋除尘器处理后，通过15m高DA002排气筒有组织排放，颗粒物排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求，废气治理效果良好，有组织排放对区域大气环境影响微弱。
项目卸料、成品装料、厂区运输及皮带输送等工序产生的无组织扬尘，通过堆场防风抑尘网、厂区地面硬化、常态化洒水降尘、全封闭皮带廊道等源头及过程管控措施，大幅抑制粉尘逸散，无组织颗粒物排放量较小。厂区区域开阔、大气扩散条件良好，无组织废气可快速稀释扩散，不会造成区域空气质量超标。
非正常工况下，布袋除尘器效率下降会导致颗粒物排放升高，但通过落实设备巡检、在线预警、故障停产等防控措施，可有效降低非正常排放频次与持续时长，短时异常排放不会对周边大气环境造成持续性、累积性不利影响。总体而言，本项目各类废气污染物均实现达标可控排放，对周边区域大气环境及敏感点影响较小，环境可接受。
4.废气监测计划
参照根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中相关要求，结合本项目的自身特点，确定环境监测内容。本项目废气污染源自行监测计划见表4-4。
表4-4    本项目废气污染源自行监测计划表
	污染类型
	监测点位
	监测项目
	最低监测频次
	执行标准

	废气
	排气筒DA002
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GBl6297－1996）

	
	无组织排放：厂界上风向1个点，下风向3个点
	颗粒物
	1次半/年
	


（二）废水
1.废水产生情况
（1）废水类别
本项目抑尘用水主要包括生产加工场地防尘洒水、原料及成品堆场防尘洒水、厂区道路降尘洒水，无开采区洒水工序。抑尘用水全部依托外购城市杂用水，洒水后大部分水分随地表吸收、空气自然蒸发损耗，少量黏附于物料表面，无抑尘废水产生及外排，具体核算如下：
①生产加工场地防尘洒水及车辆冲洗废水
本项目生产作业区包含水洗制砂生产线作业区域、筛分车间及上料平台区域，生产作业防尘洒水参照行业通用核算标准，按0.005m³/t加工物料计取用水量。本项目年固废加工处理规模为101337.83t/a，据此核算，生产加工场地防尘洒水量为506.69m³/a。该部分洒水直接作用于生产作业面，可有效抑制筛分、转运工序无组织粉尘产生，水分全部自然蒸发及物料吸附，无废水产出。
厂区物料运输车辆冲洗配套专用冲洗平台，单台车冲洗用水量0.3m³/次，项目日均进出运输车辆18台，年生产210d，全年车辆冲洗用水量1134m³；冲洗废水经配套沉淀池沉淀、澄清处理后全部循环回用，无外排废水。
②原料及成品堆场防尘洒水
本项目配套新建原料堆场、碎石成品堆场、砂子堆场，总堆存面积17600m²，其中原料堆场9000m²、石子堆场8000m²、砂子堆场300m²（2个）。堆场抑尘洒水参照《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）核算标准，按0.003m³/（m²·次）计，厂区每日定时洒水1次，大风、干燥天气增加洒水频次。据此核算，堆场单日洒水量为52.8m³/d，项目年生产运营210天，堆场年抑尘洒水量为11088m³/a。堆场洒水配套防风抑尘网协同抑尘，水分全部自然蒸发及物料吸附，无积水及废水外排情况。
③厂区道路防尘洒水
项目厂区运输道路全部硬化，主要为原料、成品运输通行道路，道路总面积约1200m²。道路降尘洒水按0.002m³/（m²·次）计，每日洒水1次，持续抑制道路运输扬尘。核算得厂区道路单日洒水量为2.4m³/d，年洒水量为504m³/a。道路洒水水分快速蒸发，可有效管控运输扬尘，无废水产生。
④洗沙生产废水
本项目核心生产用水为水洗制砂工序洗沙用水，依托城市杂用水水车拉运补给，主要用于滚筒筛湿式分选、捞沙机洗砂、绞龙砂料脱水等生产工序。根据同类砂厂固废水洗加工项目用水指标，洗沙生产用水核算标准取0.12m³/t原料，本项目年加工生产砂石料80000t/a（注20%粒径＞40mm块料不经过洗沙工序），核算得洗沙生产总用水量为9600m³/a（日均用水量28.57m³/d，年生产210天）。
洗沙生产废水为项目核心生产废水，生产过程中产生的洗砂废水含有泥沙悬浮物，全部汇入厂区沉淀池、沉降完成固液初步分离；沉淀底泥泵送至压滤机脱水，压滤产生的压滤液清液同步回流至二沉池重新参与水循环，经多级沉淀净化后的清水自流进入清水池，全部回用于滚筒筛、捞沙机等洗砂生产工序，循环利用率100%，洗沙系统无废水外排；压滤后形成泥饼统一收集外售综合利用，截留泥沙全部资源化处置，不造成水体污染。
综上，本项目用水包含抑尘用水与洗沙生产用水两大类，其中：抑尘总用水量为12098.69m³/a（57.61m³/d），洗沙生产用水量为9600m³/a（28.57m³/d），项目合计总用水量21698.69m³/a（103.33m³/d）。所有抑尘用水均通过自然蒸发、地表及物料吸附损耗，不产生废水；洗沙生产废水经多级沉淀处理后全部循环回用、零外排，项目整体无生产废水外排，不会对区域水环境造成不利影响。
（2）生活污水
本项目新增劳动人员5人，年工作210天，实行16小时两班制生产。生活废水：员工生活用水定额按50L/人·d计，生活用水量为52.5m³/a，废水产生系数按0.8计，生活污水产生量为42m³/a。
（3）污染物种类、浓度和产生量
本项目外排废水（生活污水）执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，同时满足昌吉市第二污水处理厂进水管控标准，参考《水处理工程师手册》（化学工业出版社）中的方法进行估算，生活污水水质为pH：6～9、COD：350mg/L、BOD5:220mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：25mg/L，结合项目废水产污特征，分别核算废水污染物产生浓度、产生量及达标排放浓度、排放量，具体见下表。
表4-5  污染物产生情况
	污染源
	污染物种类
	污染源强（mg/L）
	产生量（t/a）

	生活污水
	pH
	6~9
	/

	
	CODcr
	350
	0.0147

	
	BOD5
	220
	0.0924

	
	SS
	200
	0.0084

	
	NH3-N
	25
	0.00105


2.治理措施
结合项目废水产排特征，本项目无生产废水外排，仅产生少量员工生活污水，针对项目废水特点制定专项治理措施如下：
本项目生产过程中的抑尘用水全部通过自然蒸发、物料及地表吸附损耗，无废水产生；洗沙生产废水经厂区沉淀池、沉降罐多级沉淀处理后，清水100%回用于洗砂生产工序，实现生产废水零外排，沉淀污泥经压滤脱水后统一收集外售综合利用。
项目外排废水仅为员工日常生活产生的生活污水，年产生量为42m³/a。厂区配套建设标准化化粪池，员工生活污水统一收集后汇入化粪池，定期由专业吸污车清运，转运至昌吉市第二污水处理厂进行深度处理，废水处置全过程密闭输送，无乱排、直排现象，可有效管控水环境污染风险。
治理工艺可行性分析：
（一）生产废水回用工艺可行性
项目洗砂废水+压滤液多级沉淀闭路回用工艺为砂石加工行业成熟处置技术，整套系统实现水资源循环，无生产废水向外环境排放，不存在地表水、地下水污染风险，基建与运维成本低，管控稳定可靠。
（二）生活污水依托昌吉市第二污水处理厂可行性
①处理能力匹配性：昌吉市第二污水处理厂设计处理规模10万m³/d，经提标改造后现状日均处理水量约5.2万m³，富余处理空间充足；本项目生活污水日排放量仅0.2m³，水量极小，占污水处理厂富余处理量占比极低，不会对污水处理厂水力负荷造成冲击。
②处理工艺适配性：污水处理厂采用氧化沟+深度过滤+紫外消毒工艺（A²/O生化处理），可高效降解COD、BOD₅、氨氮、SS等常规生活类污染物，对城镇生活污水适配性强，成熟稳定、抗轻微水质波动。
③进出水水质匹配：昌吉市第二污水处理厂设计进水水质限值：pH6~9、COD≤500mg/L、BOD₅≤150mg/L、SS≤300mg、NH₃-N≤35mg/L；本项目生活污水经化粪池收集后水质：pH6~9、COD350mg/L、BOD₅220mg/L、SS200mg/L、NH₃25mg/L，全部满足污水处理厂进水接纳标准，无重金属、难降解工业污染物，不会干扰生化系统运行。污水处理厂处理后尾水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污染物去除效率高。
④收运处置合规性项目采用专业密闭吸污车定期清运，转运流程规范化，污水处理厂具备接纳厂区化粪池收集的生活污水的处置条件，处置渠道稳定合规。
（三）综合可行性总结
项目生产废水全流程闭路循环、零外排；生活污水经化粪池收集后转运至昌吉市第二污水处理厂，污水处理厂处理余量充足、工艺适配、水质满足接纳要求，整套废水治理方案技术成熟、经济可行，可全面防控水环境渗漏、污染风险，满足区域环保管控要求。
3.废水环境影响分析
本项目生产废水全部循环回用、实现零外排，仅少量生活污水经预处理后合规清运处置。项目无废水直排环境，污染物可控，不会对区域地表水、地下水环境产生不利影响。
本项目废水排放口基本情况见下表。
表4-6  本项目废水排放口基本情况表
	名称
	编号
	类型
	地理坐标

	
	
	
	经度
	纬度

	厂区生活污水化粪池收集池
	WS-01
	生活污水暂存转运点位
	87°11′51.209″
	43°59′18.866″


4.监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），建设单位应按照下表要求定期进行自行监测。
表4-7  运营期废水监测计划
	序号
	类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	1
	生活污水
	化粪池出口
	pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N
	1年/次


（三）噪声
1.噪声源强
本项目噪声的来源主要为设备运行噪声，具体见下表。
表4-8  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源设备
	数量
	空间相对位置/m
	声功率级dB（A）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	压滤机
	1
	-86.03
	33.58
	1
	80.00
	选用低噪声设备、基础减振、加强设备维护
	昼间+夜间

	2
	风机
	1
	-87.57
	1.36
	1
	75.00
	
	


表4-9  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	型号
	设备数量
	空间相对位置/m
	声源控制措施
	声源源强
	距室内边界距离/m
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	
	
	声压级/dB(A)

	
	
	X
	Y
	Z
	
	声压级/dB(A)
	距声源距离/m
	东
	南
	西
	北
	
	
	东
	南
	西
	北

	振动筛
	1
	-68.25
	11.21
	1
	距离衰减、减震措施
	85.00
	1
	10.09
	10.01
	9.41
	12.34
	昼间+夜间
	20
	38.10
	38.16
	38.65
	36.50

	滚筒筛
	1
	-50.44
	32.36
	1
	距离衰减、减震措施
	85.00
	1
	15.42
	15.70
	7.91
	13.35
	昼间+夜间
	20
	34.69
	34.54
	40.01
	35.86

	绞龙
	1
	-44.3
	31.74
	1
	距离衰减、减震措施
	80.00
	1
	9.25
	16.21
	13.95
	14.83
	昼间+夜间
	20
	33.79
	29.29
	30.50
	30.01

	捞沙机
	1
	-46.14
	28.37
	1
	距离衰减、减震措施
	80.00
	1
	10.97
	12.50
	11.57
	17.94
	昼间+夜间
	20
	32.44
	31.39
	32.02
	28.45


2.预测模式
以预测点为原点，选择一个坐标系，确定各噪声源位置，并测量各噪声源到预测点的距离，将各噪声源视为半自由状态噪声源，按声能量在空气传播中衰减模式可计算出某噪声源在预测点的声压级，预测模式如下：
A.室内声源 
a.首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 


式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。
                  [image: ]
b.计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：


c.计算出室外靠近围护结构处的声压级：



d.将室外声级Loct，2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct：


式中：S为透声面积，m2。
e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。
由上述各式可计算出周围声环境因该项目设备新增加的声级值，综合该区内的声环境背景值，再按声能量叠加模式预测出某点的总声压级值，预测模式如下：


式中：Leq总—某预测点总声压级，dB（A）； 
n—为室外声源个数； 
m—为等效室外声源个数； 
T—为计算等效声级时间。 
表4-10    噪声预测结果
	预测点位
	噪声标准/dB(A)
	噪声贡献值/dB(A)
	超标和达标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	东厂界
	60
	50
	35
	35
	达标
	达标

	南厂界
	60
	50
	37
	35
	达标
	达标

	西厂界
	60
	50
	46
	46
	达标
	达标

	北厂界
	60
	50
	42
	42
	达标
	达标


从表4-10预测结果看，本项目各生产设备安装减振基础等降噪、减振措施，风机安装消声措施，产生的噪声再经墙体隔声和距离衰减，该项目正式投产后，东、南、西、北厂界噪声昼间预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，故本项目运营后设备噪声对周围的环境影响较小。
（3）监测计划
本项目运营期噪声监测计划见表4-11。
表4-11   噪声污染源自行监测计划
	污染
类型
	监测点位
	监测时段
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	噪声
	厂界四周
	昼间、夜间
	Leq(A)
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类标准


（四）固废
本项目加工原料为砂厂分选后遗留砂石固废，原料进厂时已完成大块废石、杂质预先分选，进厂物料均为可加工砂石骨料，生产线全过程仅对原料分级水洗、脱水加工，无不可利用废石分选排出，项目生产全过程不产生废弃废石；所有＞40mm大块石料经滚筛筛分后，全部返回生产线循环破碎加工，实现原料100%内部回用，不存在废石外排、堆存、丢弃情况。运营期固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物，项目各类固体废物分类收集、分区暂存，依托合规处置途径妥善处理，可实现固体废物减量化、资源化、无害化处置，具体固废产生及处置情况如下：
1.生活垃圾
本项目新增劳动人员5人，生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，则产生量为2.5kg/d（0.525t/a）。生活垃圾经垃圾袋分类收集后，由昌吉市三工镇常胜四队村委会收集后统一交由昌吉市市容环境卫生管理中心处理处置。
2.一般工业固废
本项目一般工业固体废物主要为生产过程中原料以及产品覆盖过程中损坏的抑尘网和洗砂废水经过沉淀压滤后产生的泥饼以及洗车平台沉淀的污泥、布袋除尘器收集的粉尘和废布袋，无其他工艺固废产生。
①根据建设单位提供的资料，本项目遮盖原料以及产品过程中损坏的防风抑尘网约1t/a,
定期委托具备相应主体资格及综合利用技术能力的回收企业回收综合利用，回收单位签订处置协议，留存转移台账、回收单据，做到去向可追溯。
②本项目洗砂用水经过沉淀罐以及二沉池沉淀后产生的污泥经过压滤机压滤后产生泥饼约2061.64t/a（含水率约55%），泥饼经过车辆运输至泥饼堆场堆放，通过自然蒸发含水率降低至40%后外售到砖厂作为原材料使用，则本项目最终产生的泥饼量为1546.23t/a（含水率40%）。注：污泥干基量为927.74t/a，压滤后泥饼初始夹带水量1133.90t/a；堆场自然蒸发脱除水量515.41t/a；风干外销泥饼留存水量618.49t/a。
处置措施可行性分析：本项目洗沙污泥处置工艺成熟可行，整体遵循分级脱水、资源化利用的处置原则，符合环保管控要求。项目洗沙废水经沉淀罐、二沉池固液分离后，污泥通过压滤机处理，产出含水率55%的泥饼，年产量2061.64t/a，泥饼转运至专用堆场堆放。经自然蒸发脱水后，泥饼含水率稳定降至40%，最终外运量为1546.23t/a，脱水工艺适配洗沙污泥物理特性，技术成熟可靠。泥饼主要成分为无机砂石黏土，无有毒有害污染物，属于一般工业固废，可作为砖厂制砖原材料，资源化利用途径合规合法。该处置方式实现污泥100%综合利用，杜绝固废随意倾倒、填埋问题，有效实现固废减量化、资源化。堆场通过防渗、防雨、截排水及抑尘管控，可有效防范二次污染，运输过程采用密闭车辆，规避洒落、滴漏及扬尘问题。综上，本项目污泥处置方案技术合理、环保可控、处置渠道稳定，具备良好的可行性与合规性。
③车辆冲洗沉淀池沉淀污泥：参考一期建设项目车辆冲洗废水沉淀截留砂石泥沙，定期清淤产生污泥约2.8t/a，产生量较少，污泥所含水分忽略不计；污泥统一转运至泥饼堆场晾晒脱水，完成后和洗砂泥饼一并外售至砖厂作为制砖原料综合利用。
④根据项目物料衡算，本项目布袋除尘器收集粉尘量为21.47t/a，直接经编织袋密封包装后统一外售砖厂作为制砖原料。
⑤项目布袋除尘器需定期更换布袋，确保废气治理设施的正常运行，废布袋产生量约0.5吨/年，由厂家更换回收。
本项目洗砂产生的泥饼、冲洗污泥、除尘粉尘单独设置专用堆场收集、晾晒脱水后外售砖厂综合利用。项目损坏抑尘网（1t/a）、废布袋（0.5t/a）依托厂区现有合规一般固废暂存间分类存放。原有暂存间库容充足，可容纳本项目少量新增固废，贮存物料品类、性质高度匹配，设施配套完善、符合国标要求，且厂区具备成熟的固废管控及回收体系，可实现两类固废规范暂存、资源化回收，全程台账完善、去向可溯，依托方案合规可行。
3. 危险废物
结合项目生产工艺、设备运维及废气治理工序，本项目运营期产生的危险废物主要为废润滑油、废润滑油包装桶，所有危险废物均严格按照危废管理要求，分区密闭暂存于厂区专用危废贮存库，定期交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理，具体如下：
（1）废润滑油及废油桶
本项目机械设备在日常运行及维护过程中会使用润滑油，机械润滑油定期添加的过程中会产生少量废机械润滑油及废油桶，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机械润滑油及废油桶属于该名录中HW08（废矿物油与含矿物油废物）危废代码为900-214-08/900-249-08。本项目年产生废机械润滑油量约为0.1t/a，废油桶量为0.1t/a，经收集暂存于危废贮存库，定期交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理。
本项目危险废物相关信息汇总情况见下表。
表4-12  本项目危险废物相关信息汇总一览表
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量t/a
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害
成分
	产废周期
	危险
特性
	污染防治措施

	废润滑油
	HW08
	900-214-08
	0.1
	设备维护维修
	液态
	矿物油
	矿物油
	1年
	T, I
	交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理

	润滑油废包装桶
	
	900-249-08
	0.1
	
	固态
	
	
	
	
	


本项目固体废物处置措施一览表如下所示。
表4-13  固体废物处置一览表    单位：t/a
	产生环节
	名称
	属性
	代码
	物理形状
	危险特性
	产生量
	贮存方式
	利用处置方式
	去向
	利用处置量

	员工
	生活垃圾
	/
	固态
	/
	0.525
	/
	委外处置
	交由当地环卫部门
	0.525

	厂区
	泥饼（包括汽车冲洗沉淀池）
	一般工业废物
	900-099-S59
	固态
	/
	1549.03
	自行贮存
	外售
	外售至制砖厂
	1549.03

	
	收集粉尘
	
	900-099-S59
	固态
	/
	21.47
	
	外售
	外售至制砖厂
	21.47

	
	废布袋
	
	900-099-S59
	固态
	/
	0.5
	
	厂家回收处置
	厂家回收处置
	0.5

	
	废防尘网
	
	900-099-S59
	固态
	/
	0.5
	
	
	
	0.5

	
	废润滑油
	危险废物
	900-214-08
	液态
	T, I
	0.1
	自行贮存
	委外处置
	交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理
	0.1

	
	润滑油废包装桶
	
	900-249-08
	固态
	T, I
	0.1
	
	
	
	0.1


4. 固体废物处置措施可行性分析
①生活垃圾处置可行性分析
本项目生活垃圾主要为厂区工作人员日常办公、生活产生的废弃物，项目新增员工5人，生活垃圾产生量为0.525t/a，产生量小、污染特性简单，无有毒有害成分。项目采取规范化分类收集方式，通过专用垃圾袋统一收集、定点存放，保持厂区生活垃圾收集点整洁有序，杜绝散落、异味滋生及蚊虫滋生等二次污染问题。
项目生活垃圾不自行处置、不随意丢弃，全部由昌吉市三工镇常胜四队村委会收集后统一交由昌吉市市容环境卫生管理中心处理处置，处置方式为区域通用的合规生活垃圾处置模式。市政环卫部门具备完善的生活垃圾清运、处置体系，处置资质齐全、处置渠道稳定，确保项目生活垃圾得到规范化无害化处理。该处置方案工艺简单、管控成本低、落地性强，完全满足厂区生活垃圾污染防控要求，处置措施具备可行性。
②一般工业固体废物处置可行性分析
本项目一般工业固体废物主要包括损坏抑尘网、洗沙泥饼、车辆冲洗沉淀污泥、布袋除尘器收集粉尘、废布袋，各类固废均为砂石生产配套产污，无有毒有害污染物，整体可实现100%资源化利用，针对不同固废特性制定差异化处置方案，处置措施合规可行，具体分项分析如下：
1）损坏抑尘网、废布袋处置可行性
其中损坏抑尘网委托具备一般固废回收资质的企业回收综合利用，废布袋由设备厂家专项回收处置，项目均签订正式处置协议，建立完整的固废转移台账、回收单据，全程可追溯、可监管。该处置方式实现固废资源化回收，杜绝固废废弃污染，贮存、处置流程规范，技术成熟、经济可行。
2）洗沙泥饼为项目核心一般固废，初始压滤后含水率55%，经专用堆场自然蒸发脱水后，含水率降至40%，最终外运量1546.23t/a；车辆冲洗沉淀池污泥产生量2.8t/a，产生量极少。两类污泥主要成分为无机砂石、黏土，不含重金属及有毒有害污染物，性质稳定，属于合规一般工业固废，是制砖行业优质原材料。
③危险废物处置及依托可行性分析
本项目运营期产生的危险废物为废润滑油、废润滑油包装桶，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，年产总量0.2t/a，产生量极小，均来源于设备日常运维工序，产废周期稳定、污染特性明确。项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》及危废管理相关规范，对两类危废实施全流程规范化管控，处置及厂区贮存依托可行性如下：
项目废润滑油（液态）、废润滑油包装桶（固态）均单独密闭收集、分类存放，杜绝混存、泄漏、挥发等风险。所有危险废物不自行处置、不随意流转，定期委托持有HW08类别危废经营许可证的专业处置单位外运处置，处置单位资质齐全、处置工艺合规、处置渠道稳定，可确保危险废物得到专业化无害化处置，杜绝危废环境污染风险，处置方式符合国家及地方危废管控要求。
依托厂区现有合规危废贮存库，库房总面积7m²，现场勘察确认库房防渗、防腐、防雨、防火、防泄漏、应急收集设施完善，符合危废贮存国标要求。现有项目日常贮存危险废物量约0.2t，贮存区域分区清晰、堆放规范。
同时，厂区危废贮存库配套完善的危废台账管理、标识张贴、入库出库登记制度，可实现危废产生、贮存、转移、处置全流程溯源管控，依托现有库房及管控体系，可完全满足本项目危废规范化贮存需求，依托可行性极高。
5.环境管理要求
（1）生活垃圾
本项目根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》提出生活垃圾管理要求，具体如下：
企业应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。
（2）一般工业固废
本项目根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）等相关法律法规提出以下要求：
1）企业应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。
2）企业贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。禁止向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。
3）企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，
4）企业应当按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）相关要求，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
5）企业优先采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。
6）企业台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。
7）企业应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。
（3）危险废物
企业落实危废全生命周期闭环管控，从产生收集、库房贮存、厂内转运到委外处置全流程留痕；收集采用相容密封容器分区盛装，危废库防渗防雨、分区张贴警示标识；内部转运轻装防泄漏，外委处置严格核验单位资质，规范填报电子转移联单；建立完整台账，如实记录产生、出入库、转运处置信息，台账存档不少于5年，定期开展库房隐患自查，杜绝渗漏、混存、非法流失等环境风险。本项目根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）等相关法律法规提出以下要求：
1）内部收集、转运
①企业进行的危险废物收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中；二是将已包装危险废物集中到危险废物产生单位内部临时贮存设施的内部转运。
②危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。
③危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等，
④危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。
⑤在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。
⑥危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。
⑦危险废物的收集作业应满足如下要求：
A.应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。
B.作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。
C.收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。
D.危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。
E.收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。
F.收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。
G.禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。
2）贮存
①容器和包装物污染控制要求
A.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。
B.针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
C.硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。
D.柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。
E.使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
F.容器和包装物外表面应保持清洁。
3）转移
①危险废物转移应当遵循就近原则。跨省、自治区、直辖市转移处置危险废物的，应当以转移至相邻或者开展区域合作的省、自治区、直辖市的危险废物处置设施，以及全国统筹布局的危险废物处置设施为主。
②企业在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。
③企业应当履行以下义务：
A.对承运人或者接收人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；
B.制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；
C.建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；
D.填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；
E.及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；
F.法律法规规定的其他义务。
④危险废物转移联单的运行和管理
A.移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。
B.对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接收人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。
C.危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。
D.移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。
4）危险废物管理计划制定要求
①制定单位
同一法人单位或者其他组织所属但位于不同生产经营场所的单位，应当以每个生产经营场所为单位，分别制定危险废物管理计划，并通过国家危险废物信息管理系统向生产经营场所所在地生态环境主管部门备案。
②制定形式及时限要求
A.产生危险废物的单位应当按年度制定危险废物管理计划。
B.产生危险废物的单位应当于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年度的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。
C.危险废物管理计划备案内容需要调整的，产生危险废物的单位应当及时变更。
③制定内容
危险废物登记管理单位的管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物转移情况信息。
5）危险废物管理台账制定要求
①一般原则
A.产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。
B.产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账，记录内容参见附录B。
C.危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。
②频次要求
产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。
③记录内容
A.危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。
B.危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。
C.危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。
D.危险废物自行利用/处置环节，应记录自行利用/处置批次编码、自行利用/处置时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、自行利用/处置量、计量单位、自行利用/处置设施编码、自行利用/处置方式、自行利用/处置完毕时间、自行利用/处置部门经办人、产生批次编码/出库批次编码等。
E.危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。
④记录保存
保存时间原则上应存档5年以上。
6）危险废物申报要求
①一般原则
A.产生危险废物的单位应定期通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。
B.产生危险废物的单位应根据危险废物管理台账记录归纳总结申报期内危险废物有关情况，保证申报内容的真实性、准确性和完整性，按时在线提交至所在地生态环境主管部门，台账记录留存备查。
C.产生危险废物的单位可以自行申报，也可以委托危险废物经营许可证持有单位或者经所在地生态环境主管部门同意的第三方单位代为申报。
②申报周期
危险废物登记管理单位应当按年度申报危险废物有关资料，且于每年 3 月 31 日前完成上一年度的申报。
③申报内容
A.申报内容包括危险废物产生情况、危险废物自行利用/处置情况、危险废物委托外单位利用/处置情况、贮存情况。
B.通过国家危险废物信息管理系统建立危险废物电子管理台账的单位，国家危险废物信息管理系统自动生成危险废物申报报告，经其确认并在线提交后，完成申报。
（五）地下水、土壤
1.污染源、污染物类型、污染途径
根据本项目特点，本项目在正常运行状况下不会对地下水和土壤环境造成污染。事故状况下本项目对地下水和土壤的污染源、污染物类型、污染途径见下表。
表4-14  地下水、土壤污染源、污染物类型、污染途径一览表
	类别
	污染源
	污染物类型
	污染途径

	地下水
	生产厂房
	泥沙悬浮物
	垂直入渗

	
	危废贮存库
	危险废物
	垂直入渗

	
	循环水池
	泥沙悬浮物
	垂直入渗

	
	污泥堆放处
	污泥滤液
	垂直入渗

	土壤
	生产厂房
	泥沙悬浮物
	垂直入渗

	
	危废贮存间
	危险废物
	地面漫流、垂直入渗

	
	循环水池
	泥沙悬浮物
	地面漫流、垂直入渗

	
	污泥堆放处
	污泥滤液
	地面漫流、垂直入渗


2.污染防控措施
针对本项目地下水、土壤潜在污染途径及风险点位，遵循“源头防控、过程阻断、分区防渗”的原则，结合项目生产布局、产污特性，制定全方位地下水及土壤污染防控措施，从根本上杜绝物料渗漏、废水漫流、危废泄漏引发的土壤及地下水污染问题，具体防控措施如下：
（1）源头控制措施
源头管控为地下水与土壤污染防控核心手段，通过规范生产运营、物料贮存、废水固废管理，从源头削减污染物泄漏、扩散风险。
①生产运营管控：项目生产厂房、筛分及洗砂作业区严格规范生产操作，杜绝洗砂废水、物料浆液随意跑冒滴漏；生产设备定期检修维护，避免设备故障导致含泥废水、物料洒落。厂区抑尘用水、生产用水严格按照规范使用，杜绝积水漫流，减少地表污染物富集。
②废水闭环管控：项目洗砂生产废水经多级沉淀池、沉降罐处理后100%循环回用，无外排废水；车辆冲洗废水配套沉淀池循环利用，全程实现废水闭环管理，杜绝生产废水渗漏污染土壤及地下水。生活污水统一收集至化粪池，由专业车辆定期清运处置，无就地排放、渗漏风险。
③固废规范贮存处置：厂区泥饼堆场、除尘粉尘暂存区、一般固废暂存间、危废贮存库分区布设、规范管理。所有一般工业固废、危险废物分类密闭存放，及时转运处置。危废单独密闭贮存，杜绝废润滑油泄漏、渗透污染。
（2）过程阻断与排水管控措施
完善厂区排水系统，实行“雨污分流、清污分流”制度，彻底阻断污染扩散途径。厂区单独设置雨水排水沟、生产废水收集沟，雨水经收集后排入厂区雨水管网外排，生产废水、淋溶废水全部收集至沉淀池回用，严禁雨水与污水混流。
各防渗区域周边设置截排水设施，雨天及时疏导地表径流，防止雨水冲刷物料堆场、生产区域，形成含污染物漫流水体；定期清理排水沟、沉淀池淤泥，保障排水、收集系统通畅，避免积水浸泡地面造成防渗层破损、污染物下渗。
（3）分区防渗措施
根据本项目特点，本项目分区防渗措施，具体见下表。
表4-15  分区防渗措施一览表
	防渗分区
	防渗措施
	防渗技术要求

	重点防渗区
	危废贮存库：地面与裙脚进行重点防渗，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。
	防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10—7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10—10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10—7cm/s，或参考GB18598执行

	一般防渗区
	生产车间、清水池、沉淀池、泥饼堆场：采用的混凝土抗渗等级不低于P8；混凝土强度等级不低于C30；混凝土耐久性符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》（GB/T 50010-2010）的有关规定。
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10—7cm/s，或参考GB16889执行

	简单防渗区
	厂区其他区域进行水泥硬化
	一般地面硬化


由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效防治地下水和土壤环境受到污染。
（六）生态
根据调查，本项目用地范围内无生态环境保护目标，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，无需分析生态影响和提出生态保护措施。
（七）环境风险
[bookmark: bookmark139]（1）环境风险调查
通过对全厂原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等进行识别分析，涉及的危险物质主要为润滑油、废润滑油和机械车辆中的柴油等危险废物。
风险潜势初判：依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。
在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。
[image: ]当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。


式中：q1、q2、…/qn——每种风险物质的存在量，t；
Q1、Q2、…、Qn——每种风险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
[bookmark: bookmark140]通过对本项目所涉及的危险物质梳理，得出本项目风险物质Q值见表4-16。
表4-16   环境风险物质最大储存量和临界量
	风险物质
	最大存储量（t）
	临界量
(t)
	最大存在量与临界量比值

	润滑油
	0.2
	2500
	0.00008

	废润滑油
	0.1
	2500
	0.00004

	废润滑油桶
	0.1
	2500
	0.00004

	柴油
	0.5
	2500
	0.00002

	合计
	0.00018


根据上表辨识结果可知，Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，直接判定本项目环境风险潜势为I，故本评价仅对本项目环境风险做简单分析。
（2）可能影响环境的途径 
项目环境风险类型、危险物质向环境转移的可能途径具体如下表：
表4-17  本项目典型事故情景
	序号
	风险单元
	风险源类型
	典型事件情景
	污染物环境迁移途径
	受影响环境敏感目标
	环境危害后果

	1
	危废贮存库
	危险废物泄漏
	包装桶碰撞倾倒可能导致桶内液体泄漏，污染地下水、土壤。
	①垂直下渗：泄漏油品渗入危废库地面，若防渗层破损，经土壤孔隙持续下渗污染浅层地下水；②地表漫流：雨水冲刷携带油污沿截排水沟流出厂区，污染厂区土壤；③少量挥发：油品轻质组分挥发进入厂区局部大气
	大气敏感目标：厂区办公人员、东南侧常胜村居民；土壤/地下水敏感目标：厂区耕作耕地、区域浅层潜水含水层
	1.土壤：油污吸附土壤颗粒，破坏土壤结构，影响周边农作物生长；2.地下水：烃类有机物长期留存含水层，地下水修复周期极长；3.大气：局部异味，近距离人员头晕、呼吸道刺激；4.无地表水体直接汇入，不会污染三工河地表水

	2
	火灾次生污染
	厂区润滑油及废润滑油等遇明火发生火灾。
	火灾次生污染环境空气及地下水、土壤。
	①大气扩散：不完全燃烧产生CO、烃类烟气、烟尘，随主导西南风向扩散至厂区东侧、东南居民区；②消防废水漫流：灭火产生大量含油消防废水，突破围堰、截流沟，漫流渗入土壤、下渗地下水；③燃烧残渣：沾染油污灰烬形成危险固废，随意堆放遇雨水淋溶二次渗漏
	大气敏感目标：东南常胜村村民、厂区作业人员；水土敏感目标：厂区耕地、浅层地下水
	1.大气：短时高浓度烟气，影响居民呼吸，产生异味扰民；2.水土：含油消防废水大面积污染土壤，渗入地下水形成长期有机污染；3.衍生危废增加处置成本，存在二次泄漏风险

	3
	车辆停放区
	柴油泄漏风险
	车辆柴油油箱破损、渗入土壤并下渗污染地下水。
	①垂直渗透：柴油直接滴落硬化地面缝隙，下渗土壤、潜水层；②雨水携带：降雨形成地表径流，将油污带至堆场、厂区空地扩大污染范围；③轻质组分挥发，局部空气污染
	大气敏感目标：厂区作业人员；水土敏感目标：厂区周边耕地、浅层地下水含水层
	1.土壤油污污染，农作物根系中毒枯萎；2.地下水烃类污染，难以治理；3. 局部油气积聚，存在次生爆炸火灾隐患


可能影响环境的途径、风险源及敏感目标识别
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）7.2.4条款要求，开展风险单元、危险物质、事故类型、污染迁移路径、环境敏感受体全要素识别：
危险单元划分：本项目共划分2个核心风险单元，分别为危废贮存库（贮存废润滑油HW08）、车辆停放区；厂区生产线砂石原料、成品、洗砂泥水无易燃易爆、有毒液态风险物质，不属于环境风险单元。
危险物质识别：项目涉及风险物质为废润滑油、柴油，均属于烃类易燃液体，泄漏后可污染土壤、地下水，遇明火易引燃并产生次生烟气、含油消防废水。
环境敏感目标识别
大气环境风险受体：厂区办公操作人员、厂区东南侧常胜村居民（侧风向，存在烟气、异味扩散风险）；
土壤、地下水风险受体：厂区及周边农用耕地、区域浅层潜水含水层；本项目厂界500m范围内无集中式地下水饮用水源、三工河地表水距离厂区较远，事故情景下无直接地表水体污染途径。
污染物迁移途径分类
大气迁移：油品挥发、火灾燃烧烟气通过空气对流、区域主导西南风横向扩散；
土壤/地下水垂直迁移：液态油品渗漏、雨水淋溶，向下穿透硬化层、包气带进入浅层地下水；
地表径流横向迁移：事故油污、消防废水随雨水、地面漫流扩大土壤污染范围。
（3）环境风险防范措施
①危废贮存库风险防范措施
危废贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）建设，地面采取防渗硬化处理，设置防渗托盘、收集沟与应急收集池，有效容纳泄漏废液，防止废液漫流、下渗污染土壤和地下水。
废润滑油等液态危险废物全部采用密闭完好的金属桶盛装，分类分区存放，桶身张贴规范危废标签；桶体之间预留安全间距，规范堆放，避免搬运、堆放过程中发生碰撞倾倒。
建立危废出入库管理制度，作业人员转运、装卸危废轻拿轻放；定期检查包装桶完好性，发现破损、渗漏容器立即转移至应急区域更换包装。
暂存间配备沙土、吸油毡、专用收集桶等应急物资，用于及时吸附收集泄漏废液。
②油品泄漏防范措施（润滑油、柴油）
机械设备停放区域地面进行防渗硬化处理；定期对场内各类设备油路、储油容器开展检修维护，及时更换老化油管、密封件，降低容器破损、管路渗漏引发润滑油泄漏的环境风险。
油品加注、转运作业现场常备吸油毡、干沙等应急物资，一旦发生润滑油泄漏，第一时间围挡封堵、吸附收集泄漏油液，严禁使用清水冲洗泄漏油污，避免含油废液下渗污染土壤及地下水。
③火灾及次生污染防范措施
厂区、危废贮存库、油品存放区严禁违规动火、吸烟，设置明显禁烟、防火警示标识；配备干粉灭火器、灭火毯等消防器材。
规范电气线路敷设，电气设备选用防爆型，定期巡检，杜绝电气火花引燃润滑油、废润滑油、柴油等易燃物质。
若发生火灾，优先采用干粉灭火，严控消防废水漫流；利用围堰、收集沟截留消防废水，避免携带油类的消防废水下渗污染土壤及地下水；火灾产生的烟气通过自然扩散稀释，降低大气环境影响。
④管理与应急防控措施
建立环境风险日常巡检制度，定期巡查危废贮存库、车辆停放区，排查容器破损、防渗设施破损、火灾隐患等问题。
对作业人员开展环境风险培训，普及泄漏处置、初期火灾扑救应急操作。
储备足量应急物资：吸油毡、沙土、塑料收集桶、防渗围挡、灭火器等，并定期检查物资有效性。
制定突发环境事件简易处置流程，一旦发生泄漏、火灾事故，第一时间启动应急处置，控制污染范围；事故产生的沾染沙土、吸油毡统一按危险废物收集处置。
综上，本项目不存在重大危险源，在采取相应的环境风险防范措施下，项目环境风险为可接受水平。
表4-18   建设项目环境风险简单分析表
	建设项目名称
	新疆森淼建筑工程有限公司年产8万吨砂厂固废处理加工扩建项目

	建设项目地点
	新疆昌吉回族自治州昌吉市三工镇常胜四队99号 

	建设地点坐标
	东经87度11分50.652秒，北纬43度59分17.970秒

	主要危险物质以及分布
	①废润滑油（HW08）：贮存于危废贮存库，产生量0.1t/a；②润滑油：分布于各生产设备润滑点，日常使用量较小；③柴油：分布于车辆停放区运输车辆油箱，厂区不设储油罐，无大量柴油贮存

	环境影响途径以及后果
	①危废贮存库废润滑油包装桶碰撞倾倒泄漏，油品渗入土壤并下渗污染地下水；②油品火灾次生污染事故：润滑油、废润滑油、柴油遇明火、电气短路引发火灾，不完全燃烧产生烟尘、VOCs随主导风向扩散，对厂区人员、常胜村居民产生短时大气影响；灭火产生含油消防废水，若截流失效将渗入土壤、地下水；燃烧沾染油污残渣形成危险废物，处置不当易发生二次淋溶污染；③车辆停放区柴油油箱破损渗入土壤并下渗污染地下水。

	风险防范措施
	①危废贮存库按 GB18597-2023重点防渗，设置围堰及导流沟，废油桶置于铁质托盘上，配备吸油毡、沙袋等应急物资，规范张贴警示标识；②厂区配备灭火器、消防沙等消防器材，严禁明火，落实防火巡查制度；③车辆停放区地面硬化防渗，配备应急吸油物资；④制定环境风险应急预案，定期开展应急演练。


8.电磁辐射
本项目不涉及。
（八）环保投资
本项目总投资200万元，其中环保投资23万元，环保投资占总投资的11.5%，项目环保治理措施及投资见下表。
表4-19  环境保护措施及投资估算一览表
	内容
	污染物
	环境保护措施
	投资（万元）

	废水治理
	生活污水
	吸污车运往昌吉市第二污水处理厂处理
	0.5

	废气治理
	上料、振动筛分生产过程中产生的颗粒物
	布袋除尘器装置处理后，通过1根15m排气筒（DA002）排放
	3

	
	原料堆场、成品堆场产生颗粒物
	防风抑尘网+洒水
	3

	噪声治理
	设备噪声
	选用低噪声设备、厂房封闭隔声、设备基础减振、加强设备维护
	2

	固废治理
	生活垃圾
	由昌吉市三工镇常胜四队村委会收集后统一交由昌吉市市容环境卫生管理中心处理处置
	0.2

	
	一般工业固废
	泥饼、收集的粉尘等集中收集后外售，废布袋、废防尘网由厂家单位回收
	1

	
	危险废物
	依托一期危废贮存库，交由持有相应类别危废经营许可证的单位处理
	1

	地下水、土壤、环境风险防治措施
	通过采取做好环境风险源头控制和分区防渗措施、严格落实各项消防措施、加强环境风险物质的管理，加强设备维护，设置事故应急池，制定完善的突发环境事件应急预案，并定期组织演练等措施
	10

	现有项目环境问题整改费用、环保教育培训费用
	/
	2.3

	合计
	23


[bookmark: _Toc7878]（九）“三同时”验收
本项目环保措施及“三同时”验收详见表4-20。
表4-20 环保措施及“三同时”验收一览表
	项目
	污染源
	治理措施
	验收要求

	废气
	有组织废气
	上料、振动筛分生产过程中产生的颗粒物
	洒水+集气罩收集+布袋除尘器装置处理后，通过1根15m排气筒（DA002）排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）

	
	无组织
	未收集的废气、原料堆场、成品堆场产生颗粒物
	密闭车间、防风抑尘网+洒水
	

	废水
	生活污水
	化粪池收集后由吸污车运往昌吉市第二污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值

	噪声
	生产设备噪声
	选用低噪声设备，基础减振、建筑隔声、消声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	固废
	危险废物
	集中收集，暂存于厂区危废贮存库，定期委托有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	一般工业固废
	集中收集，暂存于一般固体废物暂存间，定期外售
	应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求。


（十）排污口规范化
根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和原国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口必须按照便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查的原则和规范化要求，设置排污口标志牌。
1）固定噪声排放源
按规定对固定噪声源进行治理，并在企业边界噪声敏感点且对外影响最大处设置标志牌。
2）固体废物临时堆放场
对各种固体废物应分类收集﹑贮存和运输，设置专用危险废物临时贮存仓库，有防止雨淋﹑防扬散﹑防流失﹑防渗漏等措施，并设置标志牌。
3）设置标志牌要求
标志牌应设置在排污口（采样点）附近且醒目处，排污口的有关设施（如标志牌、计量装置、监控装置等）属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。各环保标志详见下表
表4-21  环境保护图形标志
	序号
	提示图像符号
	警告图像符号
	名称
	功能及作用

	1
	[image: ]
	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场

	2
	[image: ]
	[image: ]
	噪声源
	表示噪声向外环境排放

	3
	[image: 6cbda0c483cf00f72df0df100fc3067]
	废水排放口
	表示废水排放口

	4
	[image: eaf6b98236c9231b535557659add96a]
	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	5
	[image: ] 
	[image: ]
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放


（十一）项目“三本账”
本项目扩建前后项目污染物产排情况对比见下表。
表4-22   项目“三本账”一览表
	“三废”污染物类别与名称
	现有工程污染物排放量（t/a）
	本项目污染物排放量
	以新带老消减量
	扩建后污染物排放量
	污染物排放增减量

	颗粒物
	0.185
	0.22
	0
	0.405
	+0.22

	COD
	0.034
	0.0147
	0
	0.0487
	+0.0147

	BOD5
	0.024
	0.0924
	0
	0.03324
	+0.0924

	氨氮
	0.004
	0.00105
	0
	0.00505
	+0.00105

	SS
	0.019
	0.0084
	0
	0.0274
	+0.0084

	废铁屑、木块
	809t
	0
	0
	809
	0

	除尘器收集的粉尘
	5.02t
	21.47
	0
	26.49
	+21.47

	泥饼
	2.5
	927.74
	0
	930.24
	+927.74

	废布袋
	0
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	废抑尘网
	0
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	废润滑油
	0.05
	0.1
	0
	0.15
	+0.1

	废润滑油桶
	0.05
	0.1
	0
	0.15
	+0.1

	生活垃圾
	2.1
	0.525
	0
	2.625
	+0.525






[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物
项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA002排气筒
	上料、振动筛分生产过程中产生的颗粒物
	集气罩收集+布袋除尘器装置处理后，通过1根15m排气筒（DA002）排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）

	
	无组织
	厂界
	颗粒物
	密闭车间、防风抑尘网+洒水
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）

	地表水环境
	生活污水
	PH、SS、COD、BOD、氨氮
	化粪池收集后由吸污车运往昌吉市第二污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值。

	声环境
	设备运行
	设备运行噪声
	低噪声设备、基础减振、隔声、消声等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	无

	固体废物
	一般固体废物处理措施和处置方案均能够满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求；危险废物处理措施和处置方案均能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求

	土壤及地下水污染防治措施
	产车间地面硬化，做好防渗工作；一般固废区铺设防渗混凝土，做好防渗工作，并及时收集清运；危废贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定进行设置和储存管理。

	生态保护措施
	项目通过加强厂界周围环境现有植被的管护，起到降低噪声、吸收尘粒、净化空气的作用，同时也可以防止水土流失，减少对区域生态环境的影响。

	环境风险防范措施
	1.规范润滑油等油料储存，危废贮存库实行防渗、防雨、密闭设置，设置导流沟与应急收集池，配套吸油毡、沙袋等应急物资，防范废矿物油泄漏污染土壤及地下水。
2.厂区实施分区防渗设计，生产区、危废贮存库做好硬化防渗，定期检查地面破损情况，阻断污染物下渗途径，降低地下水污染风险。
3.建立扬尘、火灾风险管控机制，厂区配齐消防器材；物料密闭堆放，严控无组织粉尘，避免粉尘遇明火引发火情；定期开展设备检修，减少机械故障漏油风险。
4.完善厂区雨水导排系统，设置截排水沟，防止事故状态下泄漏油品、含泥废水随雨水外流，避免污染物扩散至厂区外区域。
5.健全环境风险应急管理制度，编制应急预案，定期组织应急演练；明确应急处置流程，一旦发生泄漏等突发状况，第一时间启动应急收集、封堵处置。
6.落实风险常态化管理，建立风险物资台账，加强员工环保风险培训；日常开展厂区风险隐患巡查，及时排查整治隐患，最大限度降低突发环境事件发生概率。

	其他环境管理要求
	依据国务院办公厅关于印发《控制污染物排放许可制实施方案》的通知（国办发〔2016〕81号）中的相关《排污许可证管理暂行规定》和《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运行期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。
建设单位应执行排污许可先行，三同时验收在后的原则，在项目建设后投产前根据实际排污情况进行排污许可变更。


[bookmark: _GoBack]
六、结论
	本项目符合国家法律法规及国家产业政策，项目用地符合要求，项目建设区域周边无大的环境制约因素，废气、污水、噪声、固废拟采取的污染防治措施技术可靠、经济可行。项目建成投产后，将具有良好的经济、社会和环境效益。只要项目认真落实本报告中提出的各项污染防治对策措施，严格执行“三同时”制度，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，从环保角度而言，本项目在此建设是可行的。




附表
            建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量①
	现有工程
许可排放量②
	在建工程
排放量③
	本项目
排放量④
	以新带老
削减量⑤
	本项目建成后
全厂排放量⑥
	变化量
⑦

	废气
	有组织
	颗粒物
	0.185
	/
	/
	0.22
	/
	0.405
	+0.22

	废水
	CODcr
	0.034
	/
	/
	0.0147
	/
	0.0487
	+0.0147

	
	BOD5
	0.024
	/
	/
	0.0924
	/
	0.03324
	+0.0924

	
	氨氮
	0.004
	/
	/
	0.00105
	/
	0.00505
	+0.00105

	
	SS
	0.019
	/
	/
	0.0084
	/
	0.0274
	+0.0084

	一般工业
固体废物
	废铁屑、木块
	809t
	/
	/
	0
	/
	809
	0

	
	除尘器收集粉尘
	5.02t
	/
	/
	21.47
	
	26.49
	+21.47

	
	泥饼
	2.5
	/
	/
	927.74
	
	930.24
	+927.74

	
	废布袋
	0
	/
	/
	0.5
	
	0.5
	+0.5

	
	废抑尘网
	0
	/
	/
	0.5
	
	0.5
	+0.5

	危险废物
	废润滑油
	0.05
	/
	/
	0.1
	/
	0.15
	+0.1

	
	废润滑油桶
	0.05
	/
	/
	0.1
	/
	0.15
	+0.1

	生活垃圾
	生活垃圾
	2.1
	/
	/
	0.525
	/
	2.625
	+0.525


注：⑥=①+③+④-⑤;⑦=⑥-①
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