建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

(报批稿)

项目名称：国家电投上海电力120万千瓦风电项目

建设单位(盖章)：木垒上电申华新能源有限公司

编制日期： 二○二四年一月

中华人民共和国生态环境部制

*********** *********** *********** *********** ***********

一、建设项目基本情况

建设项目名称	国家电投上海电力120万千瓦风电项目
项目代码	2309-652328-60-01-208550
建设单位联系人	柯储天	联系方式	176****6889
建设地点	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒县
建设项目 行业类别	“四十一、电力、热力生产和供应业”中90、陆上风力发电4415	用地(用海)面积(m2)/长度(km)	永久占地：114.25hm2 临时占地：98.8hm2 总占地面积：231.05hm2
建设性质	新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造	建设项目 申报情形	首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目
项目审批(核准/ 备案)部门(选填)	昌吉回族自治州发展和改革委员会	项目审批(核准/ 备案)文号(选填)	昌州发改工〔2023〕156号
总投资(万元)	686019.06	环保投资(万元)	440
环保投资占比(%)	0.06	施工工期	18个月
是否开工建设	否 □是：
专项评价设置 情况	无
规划情况	无
规划环境影响 评价情况	无
规划及规划环境 影响评价符合性分析	无
其他符合性分析	1 产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》(2024年本)，本项目不属于限制类和淘汰类项目，可视为允许类项目，项目符合国家产业政策。 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》，本项目属于“(十)新疆维吾尔自治区(含新疆生产建设兵团)3.风力、光伏发电场建设及运营，太阳能发电系统制造。”符合国家产业政策要求。 2 与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 加快建设国家“三基地一通道”,落实国家能源发展战略，围绕国家“三基地一通道”定位，加快煤电油气风光储一体化示范，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，保障国家能源安全供应。本项目符合国家能源发展战略。 本项目属于风力发电项目，并配置120MW/240MWh的储能系统，为风储一体化项目，属于绿色低碳能源，符合新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要要求。 3 与《昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 建设风光水火储一体化基地。因地制宜采取风电、光伏、水电、煤电、储能等互相补充多品种开发，强化灵活性电源调节作用，优化各类电源规模配比，保持能源基地送电可持续性。打造准东千万千瓦级风电光伏基地，推进新能源平价上网示范基地建设，加强调峰能力建设，促进可再生能源消纳，实现多能互补、综合开发。 本项目属于风力发电项目，建设地点位于昌吉回族自治州木垒县，本项目预计年上网电量为31500万kWh，相应单机平均上网电量为1640.6万kWh，年等效满负荷小时数为2625h，项目建设25%储能系统，符合昌吉回族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要要求。 4 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性 根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》第三章“坚持创新引领，推动绿色低碳发展”中的第三节“建设清洁低碳能源体系”，要求“大力发展清洁能源。进一步壮大清洁能源产业，着力转变能源生产和消费模式，推动化石能源转型升级。加快非化石能源发展，推进风电和太阳能发电基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电，支持可再生能源与工业、建筑、交通、农业、生态等产业和设施协同发展，配套发展储能产业，推进抽水蓄能电站建设，加快新型储能示范推广应用。积极发展可再生能源微电网、局域网，提高可再生能源的推广和消纳能力。” 本项目为风力发电项目，地点位于昌吉回族自治州木垒县，符合“大力发展清洁能源。进一步壮大清洁能源产业，着力转变能源生产和消费模式，推动化石能源转型升级。加快非化石能源发展，推进风电和太阳能发电基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电，支持可再生能源与工业、建筑、交通、农业、生态等产业和设施协同发展，配套发展储能产业，推进抽水蓄能电站建设，加快新型储能示范推广应用。积极发展可再生能源微电网、局域网，提高可再生能源的推广和消纳能力”的要求。 5 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求(2021版)》的符合性分析 根据关于《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》(2021年版)的通知(新环环评发〔2021〕162号)，本项目位于昌吉回族自治州木垒县境内地区，具体管控要求见表1-1。 表1-1 七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求符合性 文件名称 环境管理政策有关要求 本项目情况 符合性 《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》(2021年版)的通知(新环环评发〔2021〕162号) 乌昌石片区： 乌昌石片区包括乌鲁木齐市、昌吉回族自治州和沙湾市。除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌一昌-石”同防同治区域大气环境治理。强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准，强化氮氧化物深度治理，确保区域环境空气质量持续改善。强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。 本项目为风电项目，属于清洁能源项目，符合相关要求。运营期无废气产生。本项目不属于“高污染、高环境风险产品”工业项目，不涉及重金属、持久性有机污染物排放。 符合 经对比分析，本项目符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》(2021版)。 6 与“三线一单”的符合性 2021年6月30日，昌吉回族自治州人民政府办公室下发了关于印发《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》(昌州政办发〔2021〕41号)(以下简称“方案”)，《方案》提出：2025年，全州生态环境质量总体改善，环境风险得到有效管控。建立较为完善的生态环境分区管控体系与数据信息应用机制和共享系统，生态环境治理体系和治理能力现代化取得显著进展。 对照《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》(昌州政办发〔2021〕41号)，本项目与昌吉回族自治州“三线一单”符合性分析见表1-2。本项目在昌吉回族自治州环境管控单元分布图中的位置见附图1。 表1-2 “三线一单”符合性分析 管控要求 本项目 符合性 《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》(昌州政办发〔2021〕41号) 生态保护红线 生态保护红线：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立。 本项目位于昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县境内，项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，本项目不涉及生态保护红线。 符合 环境质量底线 环境质量底线：全州环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善；全州河流、湖库及城镇集中式饮用水水源地水质稳中向好。地下水质量考核点位水质级别保持稳定，地下水污染风险得到有效控制，地下水超采得到严格控制；全州土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期不涉及废气、废水排放；废铅酸蓄电池暂存于危废舱，贮油池收集事故状态下的事故油，并委托有资质单位处理；对区域环境空气质量、水环境无影响。也不会对工程周边区域土壤环境造成影响。本项目采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。 符合 资源利用上线 资源利用上线：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区、自治州下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动昌吉市国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 本项目为低碳新能源项目，项目占地类型为天然牧草地及裸地，项目区域无珍稀濒危物种，工程占地面积较小，造成的自然资源损失的量较小。项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目运营期资源利用量较少，不会超过划定的资源利用上线，可以满足资源利用要求。 符合 生态环境准入清单 自治州共划定119个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 本项目位于木垒哈萨克自治县的一般管控单元和重点管控单元，管控单元编码为ZH65232830001、ZH65232820006，选址较为合理；不涉及生态保护红线。本项目不涉及水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区、水土流失区、土地沙化区。本项目为风电项目，不属于禁止类及限制类建设项目。 符合 本项目建设地点位于木垒哈萨克自治县，根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》(昌州政办发〔2021〕41号)，本项目所在环境管控单元管控要求详见表1-3。 表1-3 环境管控单元管控要求 环境管控单元编码 ZH65232830001 本项目情况 符合性 环境管控单元名称 木垒哈萨克自治县一般管控单元 环境管控单元类别 一般管控单元重点管控单元 管控 要求 空间布局约束 执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.1）。【A7.1-1】限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能，现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。 本项目为风电项目，属于清洁能源项目，符合国家、自治区产业政策和环境准入要求，不属于“高污染、高环境风险产品”工业项目，不涉及一类重金属、持久性有机污染物排放。本项目占地为天然牧草地和裸地，不占用基本农田。 符合 污染物排放管控 执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.2）。【A7.2-1】落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业面源污染物排放量。 本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期不涉及废气、废水排放，不涉及污染物总量控制指标。 符合 环境风险防控 执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.3）。【A7.3-1】加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。 本项目不涉及公益林占用。不涉及危险化学品使用、存贮，运行期各类固废均得到妥善处置。 符合 资源利用效率 执行自治区总体准入要求中关于一般环境管控单元的准入要求（表2-4 A7.4）。【A7.4-1】实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。 本项目为风电项目，属于清洁能源项目，项目建设可优化能源结构，推动“电气化新疆”建设，运营期仅有水电消耗，无其他能源消耗。 符合 表1-5 环境管控单元管控要求 环境管控单元编码 ZH65232820006 本项目情况 符合性 环境管控单元名称 木垒县乌珠尔山一带金、铅锌矿开采 环境管控单元类别 重点管控单元 管控 要求 空间布局约束 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1）。【A6.1-1】根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区“高污染、高环境风险产品”工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局“高污染、高环境风险产品”工业项目，鼓励对“高污染、高环境风险产品”工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿化隔离带。 本项目属于风电项目，不属于“高污染、高环境风险产品”工业项目，不涉及一类重金属、持久性有机污染物排放。 符合 污染物排放管控 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2）。【A6.2-1】严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）污水处理综合利用设施建设，所有企业实现稳定达标排放。加强土壤和地下水污染防治与修复。 2、在矿产资源开发利用过程中，坚持“矿产资源开发与矿山生态环境保护并重”的原则，坚持“预防为主、防治结合”的原则，坚持“谁开发，谁保护；谁破坏谁恢复；谁投资谁受益”，不断改善和提高矿山生态环境质量，实现矿业开发和生态环境保护的协调发展。 3、加强环境管理，使建设项目运行各种污染物排放达到国家相应标准或无害化处理；采取先进的污染物处理工艺和处理设施，提高项目污染物处理率；妥善处理施工期产生的各种废物、生活垃圾等、不得随意弃置，以免遇强降雨引起严重的水土污染。 1、本项目不属于工业类项目，运行期无大气、水等污染物排放，也不涉及污染物总量指标； 2、本项目不涉及矿产开发； 3、本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期不涉及废气、废水排放。 符合 环境风险防控 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3）。【A6.3-1】定期评估邻近环境敏感区的工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 2、现有矿山企业必须依法履行地质环境保护与矿山环境恢复治理、土地复垦等义务。建立矿山地质环境、土地资源破坏监测、报告和监管制度，加强对采矿权人履行矿山地质环境治理义务情况的监督检查，对违反法律、法规和有关政策规定造成生态环境破坏和环境污染的，要依法查处，限期整改达标，并按照国家规定予以补偿，逾期不达标的，实行限产或关闭。因采矿活动引发地质灾害的，治理经费由责任单位解决。 3、建成州、县（市）、矿山三级矿山地质环境保护与恢复治理动态监测体系，制定完善的监测制度，以高新技术为支撑，构建面向地质矿产管理的矿政管理信息系统和数据库。 1、本项目属于风电项目，不涉及环境敏感区，不属于 环境敏感区的工业企业。本项目贮油池容积，满足最大单台箱变100%排油量要求； 2、本项目不涉及矿山开采，对地质无影响。 符合 资源利用效率 1、执行自治区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3 A6.4）。【A6.4-1】推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源能源利用效率。 2、引导和扶持矿山企业开展矿产资源利用技术的研发和创新，提高矿产资源综合利用水平，推动矿业循环经济发展；开展矿产的选矿、开采、新加工和新产品开发技术应用研究，不断提高资源利用效能、效率和效益。 1、本项目为风电项目，项目占地类型为天然牧草地及裸地，项目区域无珍稀濒危物种，工程占地面积较小，造成的自然资源损失的量较小。 2、本项目无水资源消耗 符合 7 与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》的符合性分析 根据《新建维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》(新环发[2017]1号)中“四、电力行业”：风电、光伏发电项目应符合自治区风区规划及区域、产业规划要求，与项目当地风能、光伏资源、环境等情况相适应，用地必须符合土地供应政策和土地使用标准；需采用先进成熟、节能环保型技术装备，保证机组的安全、稳定和长期运转。本项目为风力发电项目，建设地点位于新疆昌吉回族自治州木垒县，为国家鼓励发展的可再生能源开发利用项目，本项目采用的主要设备属于先进成熟、节能环保型技术装备，且项目运行期污染物产生量较小，对周边环境影响不明显，因此本项目的建设符合新疆维吾尔自治区重点行业环境准入要求。

二、建设内容

地理位置	国家电投上海电力120万千瓦风电项目位于新疆维吾尔自治区昌吉地区木垒县境内。拟建风电场距木垒县约185km，距乌鲁木齐市约 445km。风本项目地理位置见附图2；拟建地实景图，见附图3。
项目组成及规模	1 项目概况 项目名称：国家电投上海电力120 万千瓦风电项目 建设单位： 木垒上电申华新能源有限公司 地理位置：新疆昌吉回族自治州木垒县 建设性质：新建 项目投资：686019.06万元 2 项目建设内容及规模 建设规模：项目规划装机容量 1200MW，一次建成，本阶段拟安装192台单机容量为 6250kW的WTG204-6250kW 型风力发电机组；新建2座220kV升压站，配3台240MVA主变，配置120MW/240MWh的储能系统(升压站不在本次环评范围内，故报告中不作详细论述)；新建192台风电机组基础、192台箱变基础、进场道路、进站道路、场内集电线路及检修道路等。 项目投产后预计年上网电量为315000万kWh，相应单机平均上网电量为 1640.625kWh，年等效满负荷小时数为2625h，容量系数为0.2997。项目组成一览表见2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程组成 项目 内容 主体 工程 风力发电机组 拟安装192台6250kW的风力发电机，总装机容量1200MW，风力发电机组叶轮直径为204m，轮毂高度为115m。 箱式变压器 风力发电机与箱式变压器的组合采用一机一变的单元接线方式，共设192台箱变，每台风电机组配套安装1台箱式变压器。 辅助工程 进场道路 利用现有道路，不新建进场道路。 进站道路 升压站进站道路由附近新建场内道路引接，共长约100m，路基宽4.5m，采用粒料路面，局部采用混凝土路面。 检修道路 本项目共布置场内道路约22.13km，施工期道路宽为6.00m，在施工完成后，在简易施工道路的基础上保留宽度为4.5m的场内永久检修道路，其余路面恢复为原地貌。 公用 工程 供电 外引一回10kV电源作为施工电源 供水 采用水罐车从附近村庄拉运，设40m3不锈钢生活给水箱，运距约10km。 环保 工程 生态保护 优化风电机组位置，减少施工临时占地，减少对植物的破坏；对临时占地及时恢复，合理绿化，施工迹地进行生态修复。施工期进行环境监理。 水土流失 采取工程措施、植物措施相结合，控制水土流失量。 噪声治理 设备基础减震，选用低噪声设备。 固体废物 风电电机组本身不产生固废，在维修时会产生一些含油抹布、废手套、报废零部件、废铅蓄电池、事故废油。废零部件集中收集后由厂家回收处置；废矿物油、废铅蓄电池暂存于危废舱(依托场内升压站的危废舱)，委托有资质单位处理；箱变事故状态下的废变压器油暂存于事故油池，及时委托有资质的单位进行处理。 贮油池 每台箱式变压器下方建设1座3m3贮油池。防渗要求符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。 危废舱 为一层预制舱，层高约3.3m，建筑面积50m2，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。(设在升压站内，不在本次环评评价范围内)。 临时工程 废水治理 施工期生产用水主要为混凝土养护，养护期间水分自然蒸发，不对周围水环境造成影响；施工营地设置移动卫生厕所和防渗污水收集池，粪便排入移动卫生厕所，定期交由环卫部门拉运；营地食堂及洗漱废水经隔油隔渣池后排入防渗污水收集池，最终由环卫部门拉运。 废气治理 运输途中要加篷布、场地定期洒水。 固废治理 施工期施工营地设垃圾箱，生活垃圾统一收集定期拉运至生活垃圾中转站集中处理，各类建材安装或使用后产生的废弃包装箱(袋)统一回收后外卖给废品收购站综合利用，不会对区域环境造成影响。 3 生产设备 项目设备清单详见表2-2。 表2-2 项目主要设备一览表 名称 单位（或型号） 数量 主要设备 风电场主要机电设备 风电机组 台数 台 192 额定功率 kW 6250 叶片数 片 3 风轮直径 m 204 风轮扫风面积 m2 32685 切入风速 m/s 2.5 额定风速 m/s 10.9 切出风速 m/s 20 生存风速 m/s 59.5 轮毂高度 m 115 箱变 数量 台 192 型号 / SB11-6600kVA/35 4 工程占地 本项目占地包括工程永久占地和临时占地，占地总面积为213.05hm2，其中风电机组、箱式变压器、进站道路占地为工程永久占地，占地面积为114.25hm2；风电机组吊装场地、施工临时道路及施工生产生活区占地为临时占地，占地面积为98.80hm2。工程占地属昌吉回族自治州木垒县，占地类型为天然牧草地及裸地。工程占地面积一览表见表2-3。 表2-3 工程占地面积一览表 占地性质 工程名称 面积(hm2) 备注 永久占地 风机基础 8.25 天然牧草地、裸地 箱变基础 0.77 架空线杆征地 5.58 进站道路 0.06 检修道路 99.59 合计 114.25 临时占地 吊装平台 63.6 临时检修道路 33.20 临时施工用地 2.00 合计 98.80 总计 213.05
总平面及现场布置	1 风电场总平面布置 本风电场共布置192台风机。升压站位于整个风电场的中部。风机与箱变间距约为20m，杆塔与箱变间距约25～60m，采取一机一变一杆塔布置，集电线路布置在道路对侧。集电线路、检修道路方向与风机排布方向大致平行，风电场平面布置见附图4。 2施工组织设计 2.1 施工布置 由于风电场的机组为分散布置，机组点多，运输距离较远，因此，施工总布置在满足项目施工需要及环保与水保要求的前提下，根据项目规模、施工方案及工期等因素，按照因地制宜、易于管理、安全可靠、经济合理的原则，布置办公生活区、施工工厂、供电供水、材料堆场等施工场地。根据项目施工特点和基地内风场施工经验，为满足本项目施工期要求，计划设置1个施工临建场地，临时场地包括生产、生活两部分，其中生产场地包括：仓库、综合加工厂和砂石料堆放场；生活场地包括：生产用办公室，生活用临时住房等。临建设施也集中布置在风电场中较平坦的地方，生产、生活设施布置在一起，形成一个集中的施工生活管理区。风电场临时设施占地约2m2。 施工期临时建筑工程量，见表2-4。 表2-4 施工临时建筑工程量表 序号 名称 面积hm2 1 临时宿舍及办公室 0.28 2 砂石料堆放场 0.4 3 材料、设备仓库 0.56 4 木材、钢筋加工厂 0.76 6 合计 2 2.2 施工条件 本项目地形地势起伏平缓，无障碍地形，施工条件较好。 2.3 施工交通运输 考虑到和风电机组属于大件运输，选择沿京新高速→现有简易道路→进场道路到达风电场附近，对外交通条件较为便利，便于塔架、风电机组的运输，设备可直接通过公路运输抵达现场。 2.4 施工用水 风电场施工用水主要是混凝土养护用水，施工用水从附近村拉运，直线运距10km。在项目区设置移动式水箱，保障工程施工用水。 2.5 施工用电 施工电源引自附近已有的10kV架空线路。 2.6 工程挖填方 本项目土石方开挖总量约为536.00万m³，土石方回填总量约为96.5万m³，内部调运约439.50万m³，无外购土方。 表2-5 本项目土石方情况一览表 单位：万m3 项目 挖方 填方 内部调运 弃方 风电场区 536.0 96.5 439.5 / 合计 536.0 96.5 439.5 /
施工方案	1 建设周期 本项目计划2024年1月开工，施工人数为260人，施工期为18个月，其中施工准备2个月，土建和设备安装15个月，收尾和验收工作等1个月。 2 施工工艺 (1)风电机组施工工艺 1)圆形扩展基础施工 圆形扩展基础施施工主要工序：清槽、验槽、垫层混凝土浇筑、放线、支模板、预埋件就位、钢筋绑扎、混凝土浇筑、混凝土保养拆模验收、回填土压实。 2)风力发电机组的吊装 吊装设备：由于风电机组安装起吊最大高度105m，初步选用1000t履带吊作为风机及塔架的主力吊装机械，100t汽车吊一台作为辅助机械。履带吊转场时需将履带吊拆卸，用平板车运输到指定位置后再重新组装。 塔架吊装：塔筒分段起吊，1000t主吊停在距风电机组中心20m处，和100t辅吊联合将塔筒吊起，主吊的吊点在塔筒上端。塔筒起吊后，运输车辆即可开出，两台吊车联合将塔筒翻转后由主吊单独起吊到风电机组位置，再连接上锚板螺栓，完成塔筒吊装。 机舱吊装：1000t主吊停在距风电机组中心20m处，由主吊单独将机舱吊起轮毂高度，再起吊发电机，再连接上锚板螺栓，完成机舱吊装。 叶片吊装：由辅吊在地面完成转轮组装，叶片起吊时需辅吊抬吊。转轮组装完成后，由1000t主吊负责转轮安装。1000t主吊停在距风电机组中心20m处，和100t辅吊联合将转轮吊起，主吊的吊点在轮毂中心，两台吊车联合将转轮翻转后由主吊单独到轮毂高度，再连接上锚板螺栓，完成转轮吊装。 3)箱变、集电线路及电缆施工 箱变施工：在风机基础施工的同时，可进行箱变基础的施工和电缆沟的开挖。在风机基础进行回填土前，进行高低压电缆、通讯线、接地的铺设。待电力电缆和通讯电缆传入风机基础后，方可进行风机基础土的回填；同时可进行箱变基础电缆出入基础、箱变的安装以及电缆的回填。电缆铺设完毕后，进行电力电缆和通讯电缆的连接，并进行试验。 集电线路：在集电架空线路铁塔施工时应严格按照设计要求，对拉线盘、基础的埋深和角度逐一把关。基坑采用机械开挖，现场采用机械进行吊装。 风电机组施工期工艺流程及产污环节见下图2-2所示： 图2-2风电机组施工工艺流程及产污环节示意
其 他	无

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状	1 与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》主体功能规划相符性 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆主体功能区按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区两个层面。 本项目位于昌吉回族自治州木垒县，对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的划分，其所在位置属于自治区级重点生态功能区中的准噶尔东部荒漠草原生态功能区，为限制开发区域。其主要特征见表3-1，建设项目在新疆主体功能区划图中的位置详见附图5。 表3-1 建设项目所属新疆重点生态功能区的类型和发展方向 重点生态功能区 准噶尔东部荒漠草原生态功能区 类 型 生物多样性维护 综合评价 气候极端干旱，常年无地表径流，洪流发育。生态环境十分脆弱，荒漠植被覆盖度低，风蚀痕迹明显，荒漠化强烈。卡拉麦里有蹄类动物自然保护区，将军戈壁分布有大面积的硅化木和雅丹风蚀地貌。 发展方向 保护荒漠植被，保护野生动物，禁止砍挖和樵采，减少人为干扰，保护自然遗产和生物多样性。 开发原则：保障生态安全和修复生态环境，提供生态产品为首要任务，不断增强水源涵养、水土保持、防风固沙、维护生物多样性等提供生态产品的能力，同时因地制宜的发展资源环境可承载的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。 相符性分析： 本项目为风电项目，符合以上“资源环境可承载的适宜产业”的开发原则。本项目所占土地类型为天然牧草地及裸地，本次环评提出尽量少占用土地及施工后的生态恢复相关要求，同时要求建设单位需对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰；在项目实施过程中积极采取生态保护措施，加强对生态系统保护和恢复，高度注意保护植被，保护野生动物，保护地貌，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施，因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于项目区块的定位要求及开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。 2 生态环境现状 (1)生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域为准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区，准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区，古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区(23)，见附图36。该功能区主要的特征，见表3-2。 表3-2 本项目所属生态功能区主要特征 功能区 古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区 主要生态服务功能 沙漠化控制、生物多样性维护 主要生态环境问题 人为干扰范围扩大、工程建设引起沙漠植被破坏、鼠害严重、植被退化、沙漠化构成对南缘绿洲的威胁 主要生态敏感因子、敏感程度 生物多样性及其生境高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤侵蚀高度敏感、土壤盐渍化轻度敏感 主要保护目标 保护沙漠植被、防止沙丘活化 主要保护措施 对沙漠边缘流动沙丘、活化沙地进行封沙育林、退耕还林(草)，禁止樵采和放牧，禁止开荒。 适宜发展方向 维护固定、半固定沙漠景观与植被，治理活化沙丘，遏制蔓延。 本项目位于昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县，属于风电项目，项目区地势较开阔，无泥石流及滑坡等问题，土地利用类型主要为天然牧草地、其次为少量裸地，土壤类型为棕钙土、盐土、灰棕漠土，植被类型主要为梭梭砾漠、短叶假木贼荒漠、木本猪毛菜荒漠、膜果麻黄荒漠，植被覆盖度约30%，土地利用图、土壤类型图、植被类型图见附图7～9，与《国家重点保护野生植物名录(2021版)》比对，项目区内无国家重点保护野生植物。 本项目所在地主要为天然牧草地、其次为少量裸地，项目区域由于开发建设人类活动增多，故大型野生动物少见，根据现场调查仅有一些小的动物和鸟类，如鼠、蜥蜴、麻雀等动物。项目建设区域不涉及野生动物的栖息地、迁徙通道、水源、食源等。建设项目所在区域无国家及自治区级野生保护动物，无国家及自治区保护的珍稀、濒危物种分布。 3 土地沙化现状 木垒哈萨克自治县沙化土地总面积为459237.25hm2，占木垒哈萨克自治县国土总面积的34.52%。其中：流动沙地34406.37hm2，占7.49%；半固定沙地25477hm2，占5.55%；固定沙地66374.09hm2，占14.45%；戈壁332979.36hm2，占72.51%。根据《新疆第五次沙化监测沙化土地分布调查报告》：本项目所在区域不在准噶尔盆地古尔班通古特沙漠范围内，为非沙化土地，不占用防沙治沙设施。 4 大气现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，大气常规因子可直接采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本环评根据导则要求，环境空气质量基本污染物SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3监测数据引用国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室、生态环境部环境工程评估中心基于互联网的环境影响评价技术服务平台-环境空气质量模型技术支持服务系统中的昌吉回族自治州2021年的数据。空气质量现状评价表，见表3-3。 表3-3 基本污染物环境质量现状 评价因子 平均时段 百分位 2021年 现状浓度 μg/m3 标准限值 μg/m3 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度 / 11 60 18.3 达标 NO2 年平均浓度 / 35 40 87.5 达标 PM2.5 年平均浓度 / 51 35 145.7 超标 PM10 年平均浓度 / 84 70 120 超标 CO 百分位上日平均质量浓度 95% 2600 4000 65 达标 O3 百分位上8h平均质量浓度 90% 138 160 86.3 达标 由表3-3可知：昌吉回族自治州2021年SO2、NO2、PM2.5、PM10年均浓度分别为11μg/m3、35μg/m3、51μg/m3、84μg/m3；CO日平均第95百分位数浓度为2.6mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为138μg/m3，各监测因子中PM10、PM2.5年均浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单，属于环境空气质量不达标区。 5 地下水环境质量现状调查及评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，属于“E电力，34其他能源发电中其他风力发电”，本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类，无需进行地下水评价。 6 地表水环境现状 区域不涉及天然地表水体，项目的施工期及运营不涉及废污水排放，因此对地表水体无影响。 7 声环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)》，项目固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》，风电场场界外50m范围内无声环境保护目标，且周围较为空旷，无噪声源分布，基本处于背景状态，因此本项目不进行声环境现状监测评价。 8土壤环境现状调查及分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目属于第“电力热力燃气及水生产和供应业中其他”，土壤环境影响评价项目类别为IV类，项目不开展土壤环境影响评价，因此，本次评价不开展土壤环境现状监测。
与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况。
生态环境保护目标	1 大气环境 本项目场界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。 2 水环境 本项目场界外2km范围内无地表水体，500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3 声环境 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)，声环境保护目标指依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。本项目场界外50m范围内无声环境保护目标。 4 生态环境 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)中6.2.1规定，评价范围应涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域，并综合考虑评价项目影响区域所涉及的完整生态单元，确定以风电场场界为本项目生态环境评价范围，评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)中规定的生态敏感区，包括法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。项目建成运营后确保周边的生态环境质量维持现有水平。
评价 标准	1 环境质量标准 (1)大气环境：《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准及其修改单。 (2)声环境：《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准限值；即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 2 污染物排放标准 (1)施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 (2)运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区域噪声限值，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。 (3)一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 (4)危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)
其他	无

四、生态环境影响分析

施工期生态环境影响分析	本项目为新建项目，项目施工期内容主要为风电机组基础施工、箱式变基础施工及风电场内道路等。其施工期对环境的影响主要有废气、废水、噪声、固废、生态环境及水土流失。 1 生态环境影响分析 土地利用的影响 本项目为风力发电项目，项目建设永久和临时占用一定面积的土地，使评价范围内的各种土地现状面积发生变化，对区域内土地利用结构产生一定影响。 (1)永久占地 永久占用土地对土地利用的影响是永久性的，本项目永久占地面积为114.25hm2，永久占地会造成占地范围内的植被永久性消失，减少植被的覆盖面积，引起植被生物量、净生产量损失，本项目占用类型主要为天然牧草地及裸地，根据现场勘查，风电场所在区域植被覆盖率约为30%，工程施工会对草地带来一定的生物损失量。其中风机、箱变占地属于点位间隔式占地，并非大面积的开挖，局部占面积相对较小，故对当地的生态环境影响程度较小。但由于本项目永久占地面积较小，故对当地的土地利用结构影响也相对较小。 (2)临时占地 本项目临时占地面积合计为98.8hm2，工程建设期间，施工道路、临时生产区等区域的土地利用格局也会发生变化，但施工结束后，施工道路、临时生产区等临时占地大部分将进行植被恢复，临时占用的土地均可恢复原状。因此，临时占地的土地利用类型不会改变，本项目施工期对土地利用功能影响不大。 由于本项目占地较少，且整体为点状占地，项目建设会造成植被数量减少，但丧失的植被不会影响到植被群落整体的结构和功能，也不会影响沿线生态系统的稳定性，对于植物群落的多样性影响极其有限；植被连续性、生态系统空间结构完整性及生物多样性不会受到明显破坏，在严格按照环保措施进行施工建设的情况下，不会对当地自然生态产生明显影响。 1.2 植被影响分析 根据工程的建设特点，工程兴建对当地的植被影响主要表现为工程建设期的施工活动。风机及箱变基础、施工道路的平整、临时土方的堆存，施工生产生活区建设过程中对地表的开挖、扰动和再塑等使地表植被受到破坏，造成生物损失。本项目所在区域植被特点如下：项目占地主要为天然牧草地及裸地，生长有稀疏耐干旱植物，植被层一旦受到破坏，很难自然恢复。根据现场调查，本项目占地植被覆盖度约为30%，参考《全国重点牧区草场资源调查大纲和技术规程》，项目选址占天然牧草地，草地等级为Ⅱ等5级，按草场每公顷产鲜草1500kg计算，本项目永久占地面积约114.25hm2，临时占地约98.80hm2，经计算，本项目施工期生物损失量约为148.2t，运行期永久占地每年的生物损失量约171.38t。 风机、箱变占地为永久占地，其原有植被遭到永久性破坏，给当地局部区域的生态环境带来一定的影响。施工道路、临时生产区等区域为临时占地，施工结束后，临时占地大部分将进行植被恢复，临时占用的土地均可恢复原状。 风力发电场占地有限，不会改变当地的动植物分布，不会对当地的生态环境产生明显的影响。本项目在运行后，对施工扰动区域进行原迹地表恢复，对局部自然环境影响甚微。 1.3 野生动物影响分析 施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、推土机等均可能产生较强的噪声。虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其有一定辐射范围。预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。根据当地居民反映，本区无大型野生动物，哺乳动物主要是鼠、兔等小型动物。因此，施工期对野生动物的影响很小。 1.4 水土流失影响分析 本项目的水土流失产生时段主要集中在施工期，水土流失产生区域为风电场区。在建设过程中由于扰动原地貌、破坏土壤结构、破坏地表植被等情况的发生，可能造成水土流失，破坏周边生态环境，引发一系列的环境问题。 为保护项目区水土资源，减少和治理工程建设中的水土流失，本项目的水土保持工程措施主要有：地基开挖表土堆存采取临时毡盖措施，防止遇风扬尘产生；风电场区内对施工扰动地表的区域，施工完毕后进行土地整治，有效治理因工程建设引起的水土流失，不会引起较大的水土流失影响。 2 环境空气影响分析 2.1 施工扬尘 本项目在施工过程中扬尘对环境不可避免地要产生一些不良影响。扬尘主要来源于风机等基础土方挖掘和现场堆放、施工道路开挖后回填土的扬尘，施工运输道路的扬尘等。其产生的影响范围不大，施工结束影响即消失。 根据类比调查研究结果表明，在不采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖及回填的最大扬尘1%，在采取一定防护措施和土壤较湿时，开挖的扬尘量约为0.1%。根据本项目设计提供的资料,本项目土石方开挖总量约为536.00万m³，土石方回填总量约为96.5万m³，内部调运约439.50万m³，无外购土方。土石方工程主要集中在风电区、道路工程区。本项目开挖及回填过程中估算扬尘量取0.1%，扬尘量约0.63万m3(不含零星工程的挖方扬尘)。施工期所产生的废气及粉尘产生的影响范围不大，施工结束影响即消失。 由于建筑粉尘降尘较快，只要加强管理，文明施工，施工时通过对进场道路和施工场地进行洒水抑尘，避免在大风天气进行土地开挖和回填作业。为最大限度的降低施工扬尘，要求在施工过程中贯彻文明施工的原则，加强施工管理；施工中的物料运输采用带篷布的汽车运输，以降低运输途中产生的扬尘。 本项目施工期需严格施工扬尘监管，建立施工工地管理清单，将施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产标准化文明施工常理范畴，并建立扬尘控制责任。通过上述措施，可将施工扬尘对周围环境的影响降到最小。 2.2 设备燃油废气 施工机械、运输车辆及现场小型柴油发电机基本都以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、THC、NOx等大气污染物，影响施工区大气环境质量。鉴于项目排放的大气污染物相对较小，项目工程量小且施工期短，主要在施工区内，机械尾气排放与当地的大气容量相比很小，且具有流动性和间歇性的特点，废气产生后能迅速稀释扩散，对区域大气环境影响较小。 3 水环境影响分析 3.1 施工废水 施工废水主要由混凝土运输车、施工机械的冲洗、混凝土养护等产生，主要成分是含泥沙废水，但总量很小，且主要集中在施工前期基础施工时段，经防渗污水收集池收集沉淀后，最终由环卫部门拉运。 3.2 生活污水 本项目每日施工人员约260人，根据建设单位提供资料，拟建项目施工期按18个月计算，每人每月用水量为1m3，污水量按用水量的80%计算，生活用水总量为4680m3，则废水排放量约为3744m3，污水中主要污染物是SS、COD、BOD5等。 施工营地设置移动环保公厕和防渗污水收集池，粪便排入移动卫生厕所，定期交由环卫部门拉运；营地食堂及洗漱废水经隔油隔渣池后排入防渗污水收集池,由环卫部门定期拉运。 综上：本项目施工场地周围不涉及天然地表水体，项目的施工对地表水体无影响。施工期无废污水外排，通过严格实施各项污染防治措施后，本项目施工对当地水环境影响较小。 4 噪声环境影响分析 4.1 噪声环境影响分析 施工期噪声主要为施工机械设备所产生的作业噪声，施工机械如推土机、载重汽车、挖掘机等。根据类比调查和有关资料：这些建筑施工机械的声源噪声强度大多在85～105dB(A)左右。 4.2 噪声预测模式 施工期各种噪声源为多点源，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： LP(r)=LP(r0)-20lg（r/r0）-△L 式中：LP(r)——距离声源r处的声级dB（A）； LP(r0)——距离声源r0处的声级dB（A）； r——预测点与声源之间的距离，m； r0——参考位置与声源之间的距离，m； △L——几何发散、声屏障等引起的噪声衰减量dB（A） 4.3 噪声预测及评价 根据各种施工机械噪声值，施工时不同类型机械在不同距离处的噪声预测值见表4-1。 表4-1 距各种施工机械不同距离的噪声值 单位：dB(A) 距离(m)施工设备 源强 10 20 40 80 160 320 距离 噪声值 推土机 1 105 85 79 73 67 61 55 挖掘机 1 105 85 79 73 67 61 55 装载机 1 90 70 64 58 52 46 40 运输车辆 1 85 65 59 53 47 41 35 起重机 1 105 85 79 73 67 61 55 空压机 1 102 82 76 70 64 58 52 振捣器 1 90 70 64 58 52 46 40 施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，具体标准限值，见下表。 表4-2 建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011) 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 上述主要典型施工设备达标距离见表4.1-3。 表4-3 典型设备达标距离一览表 单位：m 设备名称 设备状况 昼间达标距离 夜间达标距离 推土机 噪声源强最大施工设备 60 320 装载机 噪声源强较大典型施工设备 10 70 运输车辆 噪声源强较小典型施工设备 7 30 由于以上预测结果是单一施工设备满负荷运作时的噪声预测结果，但在施工现场，存在多种施工设备共同作业，施工噪声影响是多种设备噪声共同辐射的结果。本项目具有施工点多、分散的特点，因而一般情况下施工机械分布比较分散，多数情况下只有1～2台施工设备在同一作业点同时使用。 由表4-3可知，噪声源强最大的施工设备(推土机)施工噪声值在距声源60m处即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的昼间要求，在320m处即可满足夜间的要求。 施工机械及车辆在局部地段的施工及工作时间较短，施工产生的噪声只是短时对局部环境造成影响；本项目施工区域周边无常住居民等噪声敏感点，且工程需动用上述施工设备的施工活动基本在白天进行，故施工期噪声对外环境基本无影响。 5 固体废物对环境的影响 施工期间将产生固体废弃物，主要包括施工土石方、生活垃圾、各类建材包装箱袋以及设备安装包装物等。本项目土石方开挖总量约为536.00万m³，土石方回填总量约为96.5万m³，内部调运约439.5万m³，无外购土方，无弃方。工程施工完毕后及时对扰动地表进行平整和植被恢复，以减少水土流失。对于各类建材安装或使用后产生的废弃包装箱(袋)统一回收后外卖给废品收购站综合利用。本项目每日施工人员约260人，施工期为18个月，生活垃圾按0.2kg/人·d计算，则施工期产生的垃圾总量约28.08t。施工前应对施工人员进行宣传和教育，要求施工中产生的生活垃圾，如饭盒，矿泉水瓶等应集中收集放置在施工营地垃圾箱，收集后统一运至环卫部门指定生活垃圾转运站处置。 综上：采取上述措施后，施工期固体废弃物对周围环境基本不会产生大的影响。
运营期生态环境影响分析	1 生态环境影响分析 (1)对植被的影响 本项目所在区域生态系统类型较为单一，主要为天然牧草地生态系统。风机、巡检道路占地破坏了原有地表植被，造成了生物量损失，对生态系统会产生一定的影响。但由于风机占地属于点状分布，且占地面积较小，不会对生态系统造成阻隔影响，不会对生态系统结构和功能造成明显影响。 (2)对野生动物的影响 ①工程占地对动物的影响分析 由于本项目大部分建设区域处在人类活动较多的地区，故大型野生动物少见，除人工饲养牛、羊、狗、马、骆驼等，只偶见一些小的动物如鼠、蜥蜴、兔、鸡、鸭、鹅等动物。迹地开挖等工程，导致项目区原有植被破坏，使部分动物觅食场所相应减少；由于风机布置于地势较高处，地表植被较少，且在周边区域还有大范围类似生境分布，因此，对区域动物觅食的影响不大。 ②风电场建设对候鸟迁徙的影响 本项目位于昌吉回族自治州木垒县，风电场距离木垒县约185km，距乌鲁木齐市约 445km。本项目的建设会在一定程度上影响到鸟类的生境，占据或缩减鸟类的栖息环境，影响鸟类正常的觅食、停歇和繁殖活动，这不仅直接影响风电场周边鸟类的正常生活，也会使其他适宜鸟类生活的生境的承载压力增大，电场在运营过程中产生的噪声、光影以及障碍效应等也会对鸟类产生干扰，使其远离风电场。 根据现有研究资料，在确定的中国候鸟3条主要迁徙通道中(见图4-1)，与新疆有关的有2条，即为：第1条：东非-西亚迁徙通道、第2条：中亚-印度迁徙通道。从图中可以看出，第1条迁徙通道涵盖面积包含新疆部分区域，第2条迁徙通道涵盖面积包含新疆全境。 图4-1 中国的3条候鸟迁徙通道 鸟类的迁徙通道宽度范围一般在数公里至上百公里。由于本项目位于准噶尔盆地西侧，塔额盆地南缘，将两盆地相连，且三面环山，东北面是乌日格夏依山，南面是加依尔山，西南面是巴尔鲁克山。候鸟在新疆的迁徙时间大都在春季的3月上旬至6月中旬，秋季的9月上旬和10月下旬；根据图4-1初步确定，项目区域不是候鸟主要的迁徙通道及活动区域，项目投运后对候鸟迁徙产生影响很小。 风机对区域栖息、觅食鸟类的影响主要包括两个方面。一方面是风机可能与鸟类发生碰撞；另一方面是风机运行，包括叶片运动、噪音、电磁辐射等对鸟类的干扰影响。本项目区距离迁徙线路较远，候鸟在迁徙过程中，如遇雾、雨、浮尘、阴天等透视度很低的不利天气状况时，有可能进入风电场区，发生误撞风机而死亡的几率会提高。对于这一影响，首先，风轮的额定转速在14.5～30.8r/min，速度较慢，鸟类的视觉极为敏锐，反应机警，因此发生鸟类撞风机致死现象的可能性极小。另外，风电机组的噪声约为102dB(A)，鸟类对风电场噪声较为敏感，会产生避噪效应，从而主动避开风电场区，极大降低了发生鸟类误撞风机致死现象的概率；根据鸟类的飞行习性，普通鸟类飞翔高度在400m左右，鹤类在300～500m，鹤、雁等最高飞行高度可达900m，输变电工程杆塔及导线的高度一般在60m以下，风机最高高度(含叶片)约在162m左右。因此一般情况下本风电场的建设对鸟类迁徙影响不大。 本项目在地理空间上留有一定的间隔，为鸟类迁徙预留了较大的空间供其穿越，不会对候鸟迁徙产生较大影响。通过收集资料、对周边区域进行调查及了解，在春、秋两季候鸟迁徙过程中，这些已建成风电场及周围未发现因风机转动而打落的候鸟，风电场在设计阶段，考虑对风能利用的充分性，每列风机间一般都有较大的距离，也为候鸟迁徙留有了较大的穿越空间。且风力发电机组占据的空间面积相对较小，不足以影响或妨碍候鸟的迁徙飞行。综合分析认为，风电场的建设不会对候鸟迁徙线路产生明显影响，在风机运行过程中可能对迁徙鸟类产生一定的威胁，但影响程度极为有限。 2 大气环境影响分析 本项目生产营运过程中无废气产生。 3 水环境影响分析 本项目生产营运过程中无废水产生。 4 声环境影响分析 (1)噪声源强 项目运行期的噪声主要是风机运转噪声。风机噪声是来源于经过叶片的气流和风轮产生的尾流所形成，其强度依赖于叶尖线速度和叶片的空气动力负荷，这种噪声源与风力发电机的机型及塔架设计有关。本风电场采用单机容量为6250kW的风电机组，在10m高度的风速为10m/s时的标准状态下，机组运行时轮毂处噪声约102dB(A)。 (2)预测方案 由于风电机组间相距较远，每个风电机组可视为一个点声源，因此，噪声预测采用处于半自由空间的点声源衰减公式对预测点进行预测。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，采用半自由声场点声源几何发散衰减模式预测距声源不同距离处的噪声值，具体计算公式如下： LA(r)＝LAW－20lg(r)－8 式中：LAW——点声源的A声功率级，dB(A)。 r——预测点距离声源的距离，m。 单个风机噪声衰减计算结果，见表4-4。 表4-4 单个风机噪声衰减计算结果 距声源水平距离r(m) 10 20 28 50 70 89 100 160 200 噪声贡献值(dB(A)) 74 68 65 60 57 55 54 50 47 由表4-1可知：风电场单个风机，昼间在水平距离50m外、夜间在水平距离160m外的噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区噪声限值，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的要求。 本项目所在地主要为天然牧草地及裸地，2km范围内无居民区，周边未有噪声敏感建筑物，因此，风机运行时的噪声不会对周围环境产生影响，不存在扰民现象。 5 固体废弃物影响分析 风力发电项目运营期产生的固体废物主要包括检修时产生的报废零部件、废弃含油抹布及废手套、废矿物油、废铅蓄电池、变压器事故废油。 5.1 一般工业固废 (1)报废零部件：风电机组本身不产生固废，在维修时会产生一些报废零部件，根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)废零部件一般固废代码为“440-001-14”，废零部件集中收集后由厂家回收处置。 (2)废弃含油抹布及废手套 含油抹布及废手套根据《国家危险废物名录》(2021版)，在符合豁免条件的情况下可豁免管理，收集后统一运至生活垃圾转运站。 5.2 危险固废 (1)废矿物油 风机主齿轮箱机油需定期更换。会产生废矿物油，产生量约为3t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废矿物油属于危险废物“HW08类废矿物与含矿物油废物”的“使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，危废代码为“900-217-08”；暂存于危废舱，最终交由资质单位处置。危废舱贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求。 (2)事故废油 箱变设备，在变压器外壳内装有变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生油污染，本项目每台箱式变压器配套一座3.0m3贮油坑，容量满足规范要求，能够收集箱式变压器100%排油量。当设备发生事故或检修时，排放的废油全部经箱变周边的挡油坎流入事故油池，然后将收集的废箱变油交由有资质单位进行规范处置。 根据《国家危险废物名录》(2021年版)，箱变事故废油(以下统称事故废油)属于危险废物“HW08类废矿物与含矿物油废物”的“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”，危废代码为“900-220-08”；其贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将尽快交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，不长时间储存。 (3)废铅酸蓄电池 项目区使用免维护蓄电池，其正常寿命在5～8年间。根据《国家危险废物名录》(2021版)，本项目废弃蓄电池属于“HW31含铅废物”中的“非特定行业”，废物代码“900-052-31”。暂存于危废暂存间，最终交由资质单位处置。根据该名录附录“危险废物豁免管理清单”内容，废弃蓄电池为“未破损”状态时，在“运输”环节，当运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求时，可进行豁免，不按危险废物进行运输。 6环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存的建设项目可能发生突发性事故需进行环境风险评价。通过风险辨识，本项目风电场不涉及有毒有害物质，涉及的危险物质主要是废矿物油和事故废油。 项目风险物质潜在的环境风险主要是在厂内暂存过程中。废矿物油和事故油在厂内潜在的危险是在储存过程中发生泄漏，导致地下水环境和土壤环境的污染。每台35kV箱变底部设有一个贮油坑(3m3)。事故油属HW08非特定行业中：变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油，危废代码900-220-08，变压器事故工况下产生的废事故油将交由具有危险废物处理资质的单位进行回收处理。
选址选线环境合理性分析	本项目位于新疆昌吉回族自治州木垒县，风电场选址区域风能资源丰富，根据《风电场工程风能资源测量与评估技术规范》(NB/T31147-2018)风功率密度等级评判标准，本项目风电场风功率等级为2级，风能资源较好。 (1) 交通条件 风电场场址东南侧有国道G331经过，场址周边有乡镇道路，对外交通条件较为便利，便于塔架、风电机组的运输，设备可直接通过公路运输抵达现场。 (2) 场地条件 本项目占地为国有未利用地，用地不占用基本农田，植被类型为梭梭砾漠、短叶假木贼荒漠、木本猪毛菜荒漠、膜果麻黄荒漠，植被覆盖度约30%，项目区内无国家及地方保护级动植物分布，由于本项目风机占地均为点征，占地面积相对较小，对区域生态环境影响较小。根据现场调查，场址范围内无自然保护区、地质公园、森林公园、风景名胜区、文物古迹及具有工业开采价值的矿产资源分布，评价范围内无环境保护目标分布。本项目选址符合相关规划要求。 拟建风场区域地貌单元上属山顶台地地貌单元，海拔高程在1500～1600m之间，地形坡度一般小于25°，地势起伏不大，地貌为天然牧草地，场区周边较为空旷。拟选场址区域构造稳定性较好，属抗震有利地段，场地土类型为中硬场地土，建筑场地类别为Ⅰ0类，其对混凝土结构具微腐蚀性，对混凝土中的钢筋具微腐蚀性，对钢结构具微腐蚀性。拟建风电场区域的地震动峰值加速度为0.15g，抗震设防烈度为7度，属设计地震第二组。 综上所述，本项目场址开发条件好，是建设风电场的理想场址。

五、主要生态环境保护措施

施工期生态环境保护措施	1 施工期生态保护措施 1.1 土地利用的措施 (1)施工现场应落实设置连续封闭围挡、设置车辆制式冲洗平台、出入口地面硬化、设置扬尘污染防治公示标牌等防尘措施；施工过程应做到施工现场主要道路硬化、施工现场散装物料遮盖、施工现场裸露场地遮盖、出场车辆冲洗、施工工地出入口及围挡周边施工影响范围内道路清洁保持等。 (2)施工现场出入口道路应采用混凝土硬化，场内施工区域道路宜采用装配式、定型化可周转构件铺装硬化，临时道路应采用碎石等粗骨料硬化，硬化后的道路应满足施工车辆行驶要求。 (3)暂时不开发的空地，建设单位应采取覆盖、绿化、可生物降解抑尘剂固化等抑尘措施，不得随意碾压侵占。 以上措施均是常用的，也是有效的，防治措施可行。施工活动严格控制在征地范围内，施工道路应有固定路线，不要随意向两边拓展或单另开道，减少对土地的破坏、占用；风电机组及电气设备必须严格按设计规划指定位置来放置，各施工机械和设备不得随意堆放，以便能有效的控制占地面积，更好的保护原地貌。 1.2 植被保护措施 (1)施工活动严格控制在征地范围内、作业区四周设置彩带、控制施工范围，尽可能减少对周围土地的破坏；施工道路应有固定路线，不要随意向两边拓展或单另开道，减少对土地的破坏、占用；组件及设备必须严格按设计规划指定位置来放置，各施工机械和设备不得随意堆放，以便能有效的控制占地面积，更好的保护原地貌。 (2) 避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等生态防护措施，临时土方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放，以减少本项目施工对生态环境及水土流失的影响。 (3) 材料运输过程中对施工道路进行合理的选择，施工运输道路一般为单行道，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。安装材料选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。 (4) 施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土的挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 (5) 严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期对各类区域及施工便道予以土地整治。 (6) 施工占用草地，应做到“分层开挖、分层堆放、分层回填”。挖方时将植被与表层土壤进行整块挖掘，尽量不破坏植物的根系和表层土壤物理性质，在基础回填时，将粘土、沙石回填至基础中，最后覆盖带有植被的表层土壤。 (7) 施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。 (8)开挖时要将表层熟土分装在编织袋内，堆放在临时堆土场的周围，用于施工结束后基坑回填，临时堆土采取上铺下盖(彩条布铺垫、苫布苫盖)的措施，回填后及时整平。施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。 (9)施工完毕后，应按设计要求立即对开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区、牵张场等施工扰动区地表进行平整，必要时进行喷水增湿，以便自然植被的生长恢复。 1.3 野生动物保护措施 (1) 施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，提高保护野生动物的意识。 (2) 选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息。 (3) 施工期如发现野生保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。 (4) 严格控制光源。夜间灯光容易吸引鸟类撞击，应严格控制光源使用量，尤其是在有大雾、小雨或强逆风的夜晚，应停止施工。在候鸟迁飞的高峰季节，需对光源进行遮蔽，减少对外界的漏光量，减小对鸟类迁飞的干扰。 1.4 水土保护措施 工程场地建构筑物基础开挖前进行表土剥离，剥离厚度0.2～0.3m，堆置在场区空地，用于场区后期绿化覆土。表土全部用于后期绿化恢复覆土。对表土剥离、堆放及防护应采取以下措施： ①对风机机组及箱变区等点状工程区域，对表土剥离后集中堆放在本区占地范围内某个区域(不影响施工)，采用彩条布等进行临时防护措施，工程结束后进行覆土绿化。 ②对场内道路区，虽为线性工程，但有一定宽度，因此表土剥离后集中堆放在道路的一侧沿边堆放，采取一定的防护措施，边坡开挖完成后进行覆土绿化。 以上提出的表土堆放的方式方法及防护措施，可确保表土有序集中、堆护稳定，防止出现新的水土流失。待绿化工程施工时回填覆土使用，保证后期绿化植被成活率，达到绿化预期效果。 工程措施：基础回填后，采用砾石压盖防治水土流失；临时堆土采取自然稳定边坡堆放，并用防尘网苫盖，可根据施工时序重复使用防尘网。当部分工程完成后，及时对裸露地进行硬化或整治绿化。对于施工期建材的堆放及施工人员的住房临时占地，在工程施工结束后，及时进行清理，并对临时用地进行整治，恢复植被。 临时措施：取临时堆土的自然稳定边坡堆放，在堆土场表面外围采取防尘网苫盖，表面压盖砾石块的临时防护措施。施工道路在使用过程中应及时洒水防护。加强施工管理和临时防护措施，对于砂石料等容易流失的建筑材料应集中堆放，同时在其周边用装土麻袋进行拦护，预防被雨水冲走，减少水土流失。 管理措施： ①基础开挖形成的临时堆土按稳定边坡分层堆放，堆放高度控制在0.5m以下。 ②施工结束后及时进行地表恢复，并将临时堆土回覆，保留表土以便植被恢复。 ③施工组织设计严密，安排好开挖与基础回填的连接施工工序，尽量减少从开挖到回填的堆放时间。 ④按照规定的路面宽度进行砾石压盖，同时及时洒水。 ⑤严格管理和控制车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“—”字型作业法，尽量缩小扰动范围，保护原始地表，使新增水土流失得到有效控制，保护和恢复本区域的生态环境。 项目完工后，由施工单位对固体废弃物质进行清扫、集中，拉至指定垃圾场进行处理，待场地全部清理完后，经过1年的自然恢复期，地表可恢复到原始状态。 1.7 施工期草地的主要环保措施 根据《自治区发展改革委 财政厅关于草原植被恢复费收费标准及有关事宜的通知》(新发改收费〔2014〕1769号)，“进行工程建设长期使用草原的单位和个人，向省级草原行政主管部门或其委托的草原监理站(所)缴纳草原植被恢复费。植被恢复费缴纳标准为：荒漠类草原1500元/亩，草原类草原2000元/亩，草甸类草原2500元/亩，沼泽类草原3000元/亩。”本项目施工前需按国家有关征占用草场程序办理手续，缴纳草场植被恢复费。要规范施工道路，禁止车辆偏离道路行驶，碾压草地。在植被生长较好区域，施工时地表土壤采取分层开挖，顺序回填。 2 施工期废气防治措施 2.1 施工扬尘防治措施 ① 加强施工管理，做到文明施工，严禁大风(风速≥5m/s)天气进行易产尘施工作业。 ② 做好施工规划，合理安排土石方临时堆放场地，对临时堆放土石方表面进行遮盖、四周进行围挡或定期对临时堆放土石方表面洒水。尽可能的降低对周边大气环境的影响。 ③ 对施工场地和运输道路每天洒水2～3次，遇大风或干燥天气应适当增加洒水次数，对于施工场地裸露地面，应采覆盖防尘布或防尘网，定时定量洒水。 ④ 对运输施工垃圾的车辆应加盖篷布或采取密闭运输方式，运输车辆的装载量应适当，严禁超载，应严格按照规定行车路线和速度行驶，并定期对运输道路路面进行清扫和洒水。除雨天和冬期施工外，施工期间每小时喷淋(雾)不少于10min。 ⑤ 合理集中安排建筑材料临时堆放场所和施工垃圾临时堆放场所，尽量设置在远离人群集中场所的下风向且避风处，严禁露天堆放粉砂状建筑材料和施工垃圾，应对其表面进行遮盖或四周进行围挡，并尽量采用成品建筑材料。 ⑥ 装卸施工垃圾过程中应采用隔板阻挡以防洒落，对不慎洒落的应及时进行清理，并尽量降低装卸落差。 ⑦ 在施工场地四周设置临时性围栏或围墙，在易产尘施工作业点四周设置临时性细目滞尘防护网。 ⑧ 加强施工人员个体防护措施，如在进行易产尘作业时佩戴防尘面罩等。 采取以上措施后对大气环境的影响会有所降低，施工期产生的扬尘会随施工结束而消失，不会长期影响周边大气环境质量。 2.2 设备燃油废气防治措施 ① 加强施工车辆运行管理与维护保养。 ② 使用满足《车用柴油》(GB19147-2016)标准的柴油，柴油机废气排放满足《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB17691-2018)及《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018)。 3 施工期水环境防治措施 项目施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排，乱流污染道路、环境。 生产废水经防渗污水收集池收集沉淀后最终由环卫部门拉运，拉运至木垒县民生工业园污水处理厂。 施工营地生活区设置移动卫生厕所及防渗污水收集池，营地食堂及洗漱废水经隔油隔渣池后排入防渗污水收集池由环卫部门清运；粪便污水排入卫生厕所，及时委托环卫部门处理，最终拉运至木垒县民生工业园污水处理厂。施工期产生的废水得到了有效的处理，无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。 4 施工期噪声防治措施 施工期噪声主要为施工机械设备所产生的作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点。本项目采取的噪声污染防治措施如下所示： (1) 合理布置施工现场，以减轻施工噪声的影响。 (2) 严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)施工厂界环境噪声排放标准。 (3) 积极采取各种噪声控制措施，如尽量采用低噪施工设备，以液压工具代替气压工具，严禁使用冲击式打桩机，选用静压式打桩机。对于高噪声设备应搭建隔声棚。 (4) 施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 (5) 对于施工期间的材料运输、敲击等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。 (6) 优化施工车辆行车路线。 施工期环境噪声影响是短期的，随着施工期的结束而消失，受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对施工现场管理，并采取有效的防护措施，则项目施工期噪声对环境影响较小。 5 固体废弃物污染防治措施 (1) 施工生活区设置垃圾箱，固定地堆放，收集后统一运至生活垃圾转运站，包装袋由施工单位统一回收，综合利用； (2) 地基处理，开挖产生的土石方及其它建筑类垃圾，要尽可能回填于场区地基； (3) 施工期生活垃圾应统一收集，严禁乱堆乱倒； (4) 施工现场建筑垃圾、粒状和粉状等易扬尘物料应密闭贮存，不具备密闭贮存条件的，应在其周围设置不低于堆放高度的围挡并有效覆盖； 本项目施工期各固体废弃物均得到了合理处置，不会造成周边环境的污染。 6 施工期的人员行为规范 加强对管理人员和施工人员的教育，提高其环保意识，设置环保宣传牌。 施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。 生活垃圾集中收集、集中处理，不得随意丢弃。 7 施工期生态环境保护措施及预期效果 本项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-1。 表5-1 施工期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号 生态保护措施要求 实施 部位 实施时间 责任主体 实施保障 实施效果 1 及时办理土地征用手续 项目施工场所、区域 开工前 建设单位 ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正 取得征地手续 2 尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围。 全部施工期 施工单位 划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围。 3 开挖回填、同时采取拦护等措施。 减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤受影响程度最低。 4 减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等。 5 占地范围内清理平整，恢复地貌。 施工后期 施工后做到工完料净场地清 6 本项目施工前需按国家有关征占用草场程序办理手续，缴纳草场植被恢复费。规范施工道路，禁止车辆偏离道路行驶，碾压草地。在植被生长较好区域，施工时地表土壤采取分层开挖，顺序回填。 全部施工期 取得草地手续，划定施工作业范围。 7 加强宣传教育，设置环保宣传牌。 全部施工期 避免发生施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物，踩踏、破坏植被的现象。 8 施工废水经防渗污水收集池收集沉淀后最终由环卫部门拉运。洗漱废水经隔油隔渣池后排入防渗污水收集池，施工营地内设置移动卫生厕所。 项目施工场所、区域 施工单位 对周围水环境影响较小。 9 道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布(网)苫盖、禁止焚烧可燃垃圾。 项目施工场所、区域 施工单位 对周边大气环境影响较小。 10 生活垃圾收集后统一运至生活垃圾转运站；施工土方回填、护坡、平整及迹地恢复；包装袋统一回收、综合利用。 项目施工场所、区域 施工单位 固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复。
运营期生态环境保护措施	1 运营期生态环境保护措施 运营期的生态环境保护措施主要是做好施工结束后的土地平整及植被恢复，采取的环境保护措施具体如下： (1)风电场检修道路需严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外地表的碾压扰动。 (2)巡检道路依托施工期已建道路作为风电场巡检道路。 (3)禁止电场运维人员对野生动植物进行滥捕、乱采和乱猎。 通过上述措施可减少项目运营期对周边生态环境的影响。 2 废气防治措施 本项目生产营运过程中无废气产生。 3 废水防治措施 本项目生产运营过程中无废水产生。 4 噪声防治措施 (1) 建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的噪声。 (2) 优先选用低噪设备，并加装减振措施。 采取上述措施后，运营期产生的噪声对周围环境影响较小。 5 固体废物防治措施 本项目营运期产生的固体废物主要是包括检修时产生的报废零部件、废弃含油抹布及废手套、废矿物油、废铅蓄电池及事故废油等。 报废零部件为一般废物，定期由厂家回收处置，不在项目区储存；生活垃圾收集后统一送至生活垃圾转运站。根据《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(公告2021年第82号)要求，产生工业固体废物单位需建立工业固体废物管理台账。一般工业固体废物管理台账实施分级管理，按照年、月、批次填写，记录固体废物的基础信息及流向信息。 产生工业固体废物单位应当设立专人负责台账的管理与归纳、一般工业固体废物台账保存期限不少于5年。 产生工业固体废物单位，应当根据自身固体废物产生情况，对应固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物具体名称并记录。 (4) 废矿物油属于危险废物，暂存于危废舱(依托场内升压站的危废舱，升压站环评已同步开展，其工程内容包含危废暂存间，本环评要求风电场与升压站同步施工、同步完工、同步投产运行，因此本项目运营期危险废物依托场内升压站危废暂存间具有可行性)，委托有资质单位处理，危废暂存间需按《危险废物贮存污染控制标准》(GB/T18597-2023)，满足防渗要求。 (5) 每台箱式变压器配套一座贮油池，发生漏油事故所有的油水混合物下渗卵石层至变压器集油池经排油槽至事故油池；事故废油属于危险废物，当设备发生事故时，排放的废油全部进入事故油池，及时委托有资质的单位进行规范处置。 (6) 危险废物的贮存设施必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)中的标准要求设置警示标志。 (7) 危险废物的贮存设施关闭后，必须采取措施消除污染。 (8) 须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、产生日期、接收日期、接收单位名称等。 (9) 根据《危险废物产生单位管理计划制定指南》(公告2016第7号)要求，产生危险废物的单位应依据国家相关法律法规和标准规范的有关要求制定管理计划，并严格按照管理计划加强危险废物全生命周期的环境管理。 (10) 根据《危险废物转移管理办法》(2022年1月1日实施)，危险废物转移应遵循就近原则。产生危险废物的单位应执行危险废物转移联单制度，通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 (11) 产生危险废物的单位应对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任。 6 环境风险措施 6.1 事故油泄漏风险防范措施 本项目每台箱式变压器配套一座3.0m3贮油坑，满足最大单台箱变100%排油量要求，能将事故油排至贮油池中，满足事故排油要求。收集后的废油收委托有资质单位处置。 6.2 火灾风险防范措施 (1)严禁野外生火、乱丢烟头等可能引发火灾的不良行为，在夏季高风险时期严禁一切野外用火。 (2)加强对各种仪器设备的管理并定期检修，加强对设备使用的管理及监控，及时发现和消除火灾隐患。加强日常巡视及实地巡查检修。 (3)设置“禁止烟火”的警示标志。 (4)配备灭火器等应急救援保障设备及器材。 (5)建设单位应设有消防设施布置图、互救信息等，并明确应急物资存放地点。 (6)加强员工的安全意识。 (7)建设单位应设有兼职的安全环保管理人员，通过技能培训，承担工程运行后的环保安全工作。落实各项安全管理制度、生产操作规则和事故应急计划及相应的应急处理手段。 在建设单位落实好本报告提出的风险防范措施的要求后，可降低环境风险事故的发生概率，事故能够得到有效控制，使其局限于项目区域，不会波及到周边环境，本项目的环境风险处于可接受水平。 7 运营期环境保护措施及预期效果 运营期主要环境保护措施及预期效果详见表5-2。 表5-2 运营期环境保护措施及预期效果一览表 序号 生态保护措施要求 实施部位 实施时间 责任主体 实施 保障 实施效果 1 运营期风电场的检修道路需严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外地表的碾压扰动。 工程生产运营场所区域 运营期 建设单位 ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正。 对周边生态环境影响可得到有效减缓 2 废气：运营期无废气产生。 / 3 废水：运营期无废水产生。 / 4 首选低噪声箱变，合理布局，建立设备定期维护、保养的管理制度，以建设运行期间噪声影响。 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 5 运营期更换的废零部件集中收集后由厂家回收处置；箱变事故时排放的废油全部经进入事故油池，委托有资质的单位处置。 各类固体废弃物能够妥善处置，事故油池容积满足事故排油需求，容量按100%最大单台变压器油量设计。 6 建设项目环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测。 监测结果达标
其他	1 环境监测计划 为了及时了解工程运营过程中对生态环境产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，根据环境影响预测结论，对风电场环境进行监测，见表5-3。 表5-3 环境监测计划 监测内容 监测因子、频率 监测点位、监测要求、监管要求 声环境监测 监测因子：噪声 监测频率：环保竣工验收监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测 1、风电场四周布点； 2、如新增声环境敏感目标，声敏感目标处布点监测；监测点位及要求《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》(HJ/T394-2007)。 生态监测 监测因子：施工结束后生态恢复情况 风电机组工程区、施工道路临时占地恢复区各布置1个监测点。 确保工程临时占地恢复原有地貌
环保投资	建设项目环保投资合计为40740万元，占项目总投资686019.06万元的0.06%，本项目环保投资分析估算见下表。 表5-5 环保投资估算 序号 项目 措施 投资(万元) 1 施工期 废气治理 材料运输时篷布遮挡、施工场地定期洒水等 60 2 废水治理 移动式卫生厕所 7 防渗污水收集池 3 3 噪声治理 隔声围挡、施工设备降噪 30 4 固体垃圾 防风、防渗带盖垃圾箱 10 5 施工垃圾处理费 6 8 运营期 噪声治理 使用低噪设备、基础减震 22 9 固废治理 危废舱(依托配套的升压站内) / 10 贮油坑 80 11 其他 / 施工土地平整 60 12 / 其他(含安全警示标牌等费用) 12 13 / 迹地恢复 110 14 / 环保验收监测费用 40 总计 440

六、生态环境保护措施监督检查清单

要素 内容	施工期	运营期
环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生 生态	施工扰动区地表进行平整，原地貌类型采用自然恢复措施。施工前需按国家有关征占用草场程序办理手续，缴纳草场植被恢复费。规范施工道路，禁止车辆偏离道路行驶，碾压草地。在植被生长较好区域，施工时地表土壤采取分层开挖，顺序回填。	土地平整，不得随意扩大临时占地面积	运营期的检修道路需严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外地表原生植被的碾压扰动。	生态环境水平不降低
水生 生态	/	/	/	/
地表水环境	生产废水经防渗污水收集池收集沉淀后最终由环卫部门拉运。施工营地生活区设置移动卫生厕所及防渗污水收集池，营地食堂及洗漱废水经隔油隔渣池后排入防渗污水收集池；粪便污水排入卫生厕所；委托环卫部门处理，生产废水及生活污水最终均拉运至木垒县民生工业园污水处理厂。	不外排	/	/
地下水及土壤环境	/	/	贮油坑采取相应的防渗措施	防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
声环境	合理布置施工现场。施工单位应采取合理安排施工机械操作时间优化施工车辆行车路线。	施工期噪声防治措施有效落实	检查设备保持良好运行状态	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准；
振动	/	/	/	/
大气 环境	裸露地面应采覆盖防尘布或防尘网，定时定量洒水。车辆应加盖篷布或采取密闭运输方式。机械、车辆使用标准柴油，加强机械、车辆维护保养等。	施工期扬尘防治措施有效落实	/	/
固体 废物	工程挖填方平衡，挖方全部回填，生活垃圾集中委托环卫部门处理	施工现场无遗留固体废弃物	一般废物，定期由厂家回收处置；运营期更换的废零部件集中收集后由厂家回收处置；废矿物油委托有资质单位处理	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。
电磁 环境	/	/	/	/
环境 风险	/	/	箱变事故油池收集事故状态下废油，委托有资质单位处理处置	危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及2013年修改单
环境 监测	/	/	项目环保竣工验收监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测	委托有资质的单位开展监测或自行监测，监测记录完整
其他	/	/	野生动植物保护宣传牌、警示人员，增强动物保护意识。	/

七、结论

综上所述，本项目符合国家相关产业政策，在严格采取本评价提出的各防治措施后，项目对周围生态环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。因此，从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。

附图：

附图1本项目在昌吉回族自治州环境管控单元分布图中的位置图

附图2本项目地理位置示意图

附图3本项目实景图

附图4本项目风电场总平面布置图

附图5本项目新疆主体功能区划图

附图6本项目新疆生态功能区划图

附图7本项目土地利用分布图

附图8本项目土壤类型图

附图9本项目植被类型图

附件：

附件1：委托书；

附件2：本项目备案登记证；