项目区东侧	项目区南侧
项目区北侧	项目区西侧
项目区现状地貌
现 场 照 片

一、建设项目基本情况

建设项目名称	准东新特硅基绿色低碳硅基产业园区示范项目（200万风电项目）
项目代码	2307-652325-04-01-322447
建设单位联系人	杨炳钊	联系方式	18690288500
建设地点	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县东北方向直线距离约130公里，地处奇台县新能源规划区内（3、4风电规划场址）
地理坐标	中心坐标东经90°29′20.940″，北纬 44°41′30.680″ ，
建设项目 行业类别	“四十一、电力、热力生产和供应业”中90、陆上风力发电4415	用地（用海）面积（hm2)/长度（km)	永久占地面积156.44hm2，临时占地面积178.43hm2
建设性质	新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造	建设项目 申报情形	首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	昌吉回族自治州发展和改革委员会	项目审批（核准/ 备案）文号（选填）	昌州发改工[2023]83号
总投资（万元）	576957	环保投资（万元）	170
是否开工建设	否 □是：
专项评价设置 情况	无
规划情况	无
规划环境影响 评价情况	无
规划及规划环境 影响评价符合性分析	无
其他符合性分析	1产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》(2024年本），本项目不属于限制类和淘汰类项目，可视为允许类项目，项目符合国家产业政策。 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》，本项目属于“（十）新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）3.风力、光伏发电场建设及运营，太阳能发电系统制造。”符合国家产业政策要求。 2项目与“三线一单”的符合性 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）及关于印发《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入负面清单”约束”。 2021年2月21日，新疆维吾尔自治区人民政府以新政发﹝2021﹞18号文印发了关于《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（以下简称“方案”）的通知，《方案》提出：到2025年，全区生态环境质量总体改善，环境风险得到有效管控。建立较为完善的生态环境分区管控体系与数据信息应用机制和共享系统，生态环境治理体系和治理能力现代化取得显著进展。 关于《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知，“方案”提出：到2035年，全州生态环境质量实现根本好转，节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成，生态系统健康和人群健康得到充分保障，环境经济实现良性循环。本项目为风力发电项目，不涉及生态保护红线，环境单元管控编码为ZH65232530001，环境管控单元是生态环境准入清单中一般管控单元，与管控分区位置关系见附图1。 对照上述文件，本项目与“昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案”符合性分析见表1-1。 表1-1 “昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案”符合性分析 昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案 本项目 相符性 分析 生态保护红线： 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性保护的区域。相关规划环评将生态空间管控作为重要内容，规划区涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中落实生态保护红线的管理要求，提出对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 建设项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县北部，项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区，项目区不涉及生态保护红线。 符合 环境质量底线 资源是环境的载体，资源利用上线是个地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 环境质量底线只能改善不能恶化。本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，运营期不排放大气污染物。因此，建设项目建成运行后对区域环境质量基本无影响。 符合 资源利用上线： （1）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”（环环评﹝2016﹞150号文）。 （2）强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展（新政发﹝2021﹞18号文）。 本工程为风电场建设项目，运营期无能源消耗。造成的自然资源损失量较小。项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目运营期无能源消耗，可以满足资源利用要求。 符合 生态环境准入清单 空间约束力： 建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。 本项目属于风电项目，不占用基本农田。 符合 污染物排放管控： 1、加强农业面源污染治理，科学合理使用化肥农药，逐步削减农业面源污染物排放量。 2、到2025年，主要污染物排放总量持续下降，单位地区生产总值二氧化碳排放完成国家下达指标。 3、城镇生活污水处理率达到97%以上、城镇生活垃圾无害化处理率保持在98%以上，农村生活污水治理率达到30%左右，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强。 4、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。 本项目不涉及1—3条内容，施工过程落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。 符合 环境风险防控： 1、加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。 2、统筹农村河湖管控与生态治理保护，深入开展河湖监督检查，强化河长湖长履职尽责，严厉打击河道乱占、乱采、乱堆、乱建等违法违规行为。建立健全促进水质改善的长效运行维护机制。 本项目在施工期采用表土剥离，篷布苫盖等措施防止水土流失，施工完毕后及时恢复施工遗迹，恢复植被。 符合 资源开发效率要求： 1、实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。 2、实施节水行动，强化农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。推进污水资源化利用，到2025年全区城镇生活污水再生利用率力争达到60%。 3、壮大清洁能源产业，加快非化石能源发展，实施绿电替代，优化用能结构，到2025年非化石能源消费比重提高到18%左右。推进大型清洁能源基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电。积极推动储能产业进步，推进抽水蓄能电站建设，加快新型储能技术和模式示范推广应用。持续完善750千伏骨干电网及农村电网建设，积极发展可再生能源微电网、局域网，提高可再生能源的推广和消纳能力。 4、严格保护优先保护类农用地，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。加强耕地污染源源头控制，推进耕地周边涉镉等重金属行业企业排查整治。鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。动态调整耕地土壤环境质量类别。 本项目为风力发电项目，属于低碳清洁能源，满足资源开发效率要求。 符合 3、本工程与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 根据规划第三章“坚持创新引领，推动绿色低碳发展”中的第三节“建设清洁低碳能源体系”，要求大力发展清洁能源。进一步壮大清洁能源产业，着力转变能源生产和消费模式，推动化石能源转型升级。加快非化石能源发展，推进风电和太阳能发电基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电，支持可再生能源与工业、建筑、交通、农业、生态等产业和设施协同发展，配套发展储能产业，推进抽水蓄能电站建设，加快新型储能示范推广应用。积极发展可再生能源微电网、局域网，提高可再生能源的推广和消纳能力。 本工程为风力发电项目，属于清洁能源项目配套发展储能产业，符合规划要求。 4、本工程与《昌吉州生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 根据规划第三章“重点任务”中“（一）加强结构优化调整，推进经济社会绿色转型发展”，要求优化调整能源结构。积极落实能源消费双控制度，强化节能评估审查。到2025年“乌-昌-石”区域在保证企业生产刚性需求的情况下，煤炭消费占一次能源消费比重有所下降。大力开发水能、风能、太阳能等可再生能源。加快构建结构多元、供应稳定的现代绿色能源产业体系，建立健全可再生能源电力消纳保障机制。 本工程为风力发电项目，加快构建结构多元、供应稳定的现代绿色能源产业体系，建立健全可再生能源电力消纳保障机制。符合规划要求。 5、本项目与《新疆电网“十四五”电力发展规划》 根据《新疆电网“十四五”电力发展规划》中可知：“十四五”新疆电网将形成“内供七环网，外送六通道”的网架结构，建成全国覆盖范围最广的750千伏省级主网架，实现南北疆电力互供、常规电源与新能源互补、疆电外送，大幅提升新疆与西北、西南、华中电网电气联系及新能源外送消纳。为更好地服务新疆电网发展，顺应新型电力系统背景下“源网荷储”一体化规划，通过在电源侧深度挖掘火电调峰能力、加快推进火电厂建设进度、加大火电灵活性改造力度、优化新能源配比；在电网侧积极推动网架补强、优化工程投产时序；在负荷侧可合理布局重大产业建设、加快负荷调节库建设；储能侧针对供电保障提出科学详细的储能布局等措施。“源网荷储”全方位行动，提升新疆电网适应性和增强供电保障能力。 本项目符合“十四五”电力发展中常规电源与新能源互补、优化新能源配比，储能侧针对供电保障提出科学详细的储能布局等要求。大力推进国家大型太阳能发电基地建设。依托疆内750千伏电网、特高压直流外送通道及其他能源利用形式，加快南疆、哈密、吐鲁番、准东、博州等区域太阳能资源开发利用，重点打造“两大基地，四大集群”。本项目为风力发电项目，符合规划要求。 6、与《“十四五”可再生能源发展规划》符合性分析 《“十四五”可再生能源发展规划》指出：大力推进风电和光伏发电基地化开发。在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续规模化开发条件的地区，着力提升新能源就地消纳和外送能力，重点建设新疆、黄河上游、河西走廊、黄河几字弯、冀北、松辽、黄河下游新能源基地和海上风电基地集群。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电太阳能发电基地。以风光资源为依托、以区域电网为支撑、以输电通道为牵引、以高效消纳为目标，统筹优化风电光伏布局和支撑调节电源，在内蒙古、青海、甘肃等西部北部沙漠、戈壁、荒漠地区，加快建设一批生态友好、经济优越、体现国家战略和国家意志的大型风电光伏基地项目。 本项目为风力发电项目，建设地点位于新疆维吾尔自治区奇台县，统筹优化风电布局和支撑调节电源，提高土地空间的经济价值，项目建设符合《“十四五”可再生能源发展规划》。 7、与《中华人民共和国草原法》的符合性分析 《中华人民共和国草原法》第三十九条规定：因建设征收、征用集体所有的草原的，应当依照《中华人民共和国土地管理法》的规定给予补偿；因建设使用国家所有的草原的，应当依照国务院有关规定对草原承包经营者给予补偿。本项目占用草地类型为其他草地，并依法缴纳补偿费。 8、与《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》国发〔2021〕23号符合性分析 《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》指出：大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地。因地制宜发展生物质发电、生物质能清洁供暖和生物天然气。探索深化地热能以及波浪能、潮流能、温差能等海洋新能源开发利用。进一步完善可再生能源电力消纳保障机制。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。本项目属于风电项目，符合本通知的要求。 9、与《自治区发展改革委 自然资源厅 生态环境厅 林业和草原局国网新疆电力有限公司关于建立新能源开发管理工作机制的通知》（新发改规[2022]10号）符合性分析 《自治区发展改革委 自然资源厅 生态环境厅 林业和草原局国网新疆电力有限公司关于建立新能源开发管理工作机制的通知》（新发改规[2022]10号）第八条：规范复合项目用地管理。优先利用沙地、裸土地、裸岩石砾地、盐碱地等国有未利用地，合理利用农用地，不占用生态保护红线、耕地、基本草原、Ⅰ级林地、园地。对于不形成实际压占土地、不改变地表形态、不影响农业生产的农光互补、牧光互补等项目，允许不改变土地原有用途和性质，以“复合用地”方式使用（详见附件）。简化风电场（风机点位）用地预审及变更审批手续，提升审批效率。 本项目占地类型属于戈壁荒漠，未占用农用地、生态保护红线、耕地、基本草原、Ⅰ级林地、园地，符合本通知的要求。 与《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T 4061-2017）符合性分析 《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T 4061-2017）规定：根据JB/T 9014.1规定的工业料堆场所在地环境敏感程度、堆场规模、当地年平均风速、物料粒度，将工业料堆场划分为Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ三个类型。 本标准确定了3种工业料堆场整治方案，具体方案选择参见表2。 方案一：对于Ⅰ类料堆场，至少选取（1）、（2）和（3）三种措施之一。 方案二：对于Ⅱ类料堆场，除选取（5）和（6）两种措施之一外，根据物料特性还应至少选取a、b、c和d四种防治措施之一。若条件许可，应选取方案一。 方案三：对于Ⅲ类料堆场，除选取（8）措施外，根据物料特性还应至少选取a和b两种防治措施之一。若条件许可，应选取方案一或方案二。 表 2 工业料堆场扬尘防治方案选择参考表 工业堆场类型 方案 Ⅰ类堆场 （1）筒仓 （2）圆形料仓 （3）其他全封闭型仓库 Ⅱ类堆场 （4）可用Ⅰ类料堆场防治方案 （5）半封闭仓库 + a）喷洒水 b）覆盖 c）喷洒抑尘剂 d）干雾抑尘 （6）防风抑尘网（墙）+ Ⅲ类堆场 （7）可用Ⅰ和Ⅱ类料堆场防治方案 （8）覆盖 + a）喷洒水 b）喷洒抑尘剂 本项目位于奇台县，属于一般控制区域，年平均风速为2.9m/s，年挖方量为221.9万立方米，项目区主要为戈壁荒漠，故主要为块体，故本项目为Ⅱ堆场。本项目施工范围内使用防风抑尘网，并喷洒水，满足《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T 4061-2017）的要求。

二、建设内容

地理位置	准东新特硅基绿色低碳硅基产业园区示范项目（200万风电项目）位于奇台县东北方向直线距离约130公里。本项目地理位置见附图2。
项目组成及规模	1 项目概况 项目名称：准东新特硅基绿色低碳硅基产业园区示范项目（200万风电项目） 建设单位：昌吉州盛鼎新能源发电有限公司 地理位置：项目场址位于奇台县东北方向直线距离约130公里，地处奇台县新能源规划区内（3、4风电规划场址） 建设性质：新建 项目投资：576957万元 2 项目建设内容及规模 建设规模：拟安装63台单机容量为10000kW型风力发电机组、128台单机容量为7700kW型风力发电机组、58台单机容量为6700kW型风力发电机组，总计装机249台，总装机容量2000MW。 工程范围包括：风电场范围内的风力发电机组设备购置及安装工程，风电机组的设备基础、变压器基础、集电线路、两座220kV升压站及其配套建筑工程、储能工程（200MW/400MW）（升压站、储能站不在本次环评范围内）送出线路工程（送出线路工程不在本次环评范围内）等。 本项目预计发电量为487562.92万kW·h，年负荷小时数为2433h，容量系数为0.278。项目组成一览表见2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程组成 项目 内容 主体 工程 风力发电机组 拟安装63台单机容量为10000kW型风力发电机组、128台单机容量为7700kW型风力发电机组、58台单机容量为6700kW型风力发电机组，总计装机249台，总装机容量2000MW，风力发电机组叶轮直径约为200m，轮毂高度为115m。 箱式变压器 风力发电机与箱式变压器的组合采用一机一变的单元接线方式，共设249台箱变，每台风电机组配套安装1台箱式变压器。 辅助工程 进场道路 S237省道从场址中间东西向穿过，故风电场不修建进场道路。 进站道路 S237省道从场址中间东西向穿过，可作为本工程对外依托道路。 检修道路 路面宽3.5m，路基宽4.0m，长328.735km，为砂砾石路面。 公用 工程 供电 外引一回10kV电源作为施工电源 供水 采用水罐车从雀仁乡拉水，及修建蓄水池。 环保 工程 生态保护 优化风电机组位置，减少施工临时占地，减少对植物的破坏；对临时占地及时恢复，合理绿化，施工迹地进行生态修复。施工期进行环境监理。 水土流失 采取工程措施、植物措施相结合，控制水土流失量。 噪声治理 设备基础减震，选用低噪声设备。 固体废物 风电机组本身不产生固废，在维修时会产生一些报废零部件、事故废油。废零部件集中收集后由厂家回收处置；箱变事故状态下的废变压器油经贮油池收集后委托有资质单位处理。 贮油池 箱式变压器尺寸是一样的，故每台箱式变压器下方建设1座3m3贮油池。防渗要求符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）要求。 临时工程 废水治理 施工期生产用水主要为混凝土养护，养护期间水分自然蒸发，不对周围水环境造成影响；施工营地设置移动卫生厕所和防渗污水收集池，粪便排入移动卫生厕所，定期交由环卫部门拉运；营地食堂及洗漱废水经隔油隔渣池后排入防渗污水收集池，最终由环卫部门拉运。 废气治理 运输途中要加篷布、场地定期洒水。 固废治理 施工期施工营地设垃圾箱，生活垃圾统一收集定期拉运至生活垃圾中转站集中处理，各类建材安装或使用后产生的废弃包装箱（袋）统一回收后外卖给废品收购站综合利用，不会对区域环境造成影响。 3 生产设备 项目设备清单详见表2-2。 表2-2 项目主要设备一览表 名称 单位（或型号） 数量 主要设备 风电场主要机电设备 风电机组 台数 台 249 额定功率 kW 6700、7700、10000 叶片数 片 3 风轮直径 m 约200 风轮扫风面积 m2 约31416 切入风速 m/s 3 额定风速 m/s 11 切出风速 m/s 25 安全风速 m/s 42.5 轮毂高度 m 115 箱变 数量 台 249 型号 / S18‐11000/3（S18‐8500/35、S18‐7400/35） 4 工程占地 本项目占地包括工程永久占地和临时占地，占地总面积为334.86746hm2，其中风电基础、部分风场道路、箱变、线路（杆塔）占地为工程永久占地，占地面积为156.43546hm2；风场道路、风机检修平台及施工用地、线缆用地为临时占地，占地面积为178.432hm2。工程占地属昌吉回族自治州奇台县，占地类型为戈壁荒漠。工程占地面积一览表见表2-3。 表2-3 工程占地面积一览表 占地性质 工程名称 面积（m2) 备注 永久占地 风机基础 168324 戈壁荒漠、裸地 风场道路 1314940 箱变征地 12201 线路（杆塔）征地 68889.6 合计 1564354.6 临时占地 风场道路 657470 风机检修平台（320） 1045800 施工用地 20000 线缆用地 61050 合计 1784320 总计 3348674.6
总平面及现场布置	1 风电场总平面布置 本风电场共安装58台6.7MW、128台7.7MW、63台10MW风力发电机组，机组出口电压为1140V，经附近的箱式变电站升压至35kV后接至场内架空线路，风机与箱变采用“一机一变”单元接线方式。箱变布置在距风机约20m处，风机地面控制柜（位于塔筒底部）与箱变采用1.8kV电缆连接。 本阶段根据拟建风电场场址特性和风资源情况，拟定的风电机组的布置原则如下： （1）根据风向和风能玫瑰图，按风机间距满足发电量较大，尾流影响较小为原则。该区域内的主风能方向为E；本次风机排布按照主风能方向为E进行排布。 （2）风电机组的布置应根据地形条件，充分利用风电场的土地和地形，考虑风电场的送变电方案、运输和安装条件，力求电力电缆长度较短，运输和安装方便。 （3）风电机的布置应根据地形条件，充分利用风电场的土地和地形，经多方案比较，恰当选择机组之间的行距和列距，尽量减少尾流影响，集中布置，并结合当地的交通运输和安装条件选择机位。 （4）在满足各种约束条件前提下，以整个风电场发电量最大为目标对风电机组进行优化布置。风电场平面布置见附图3。 本风电场共安装58台6.7MW、128台7.7MW、63台10MW风力发电机组（以下称“风机”），机组出口电压为 1140V，经附近的箱式变电站（以下称“箱变”）升压至35kV后接至场内架空线路，风机与箱变采用“一机一变”单元接线方式。箱变布置在距风机约20m处，风机地面控制柜（位于塔筒底部）与箱变采用1.8kV电缆连接。 2施工组织设计 2.1 施工布置 由于风电场的机组为分散布置，机组点多，运输距离较远，因此，施工总布置在满足项目施工需要及环保与水保要求的前提下，根据项目规模、施工方案及工期等因素，按照因地制宜、易于管理、安全可靠、经济合理的原则，布置办公生活区、施工工厂、供电供水、材料堆场等施工场地。根据项目施工特点和基地内风场施工经验，为满足本项目施工要求由于电场区域占地面积较大，依据施工总布置原则，结合场地地形地貌，充分考虑风力发电的特点进行施工设置的布置。施工临时区布置在升压汇集站附近，总占地面积为4700m2。施工材料仓库区、设备仓库区、维修区、材料加工区布置于临时区附近。 施工期临时建筑工程量，见表2-4。 表2-4 施工临时建筑工程量表 序号 名称 面积m2 1 临时宿舍及办公室 3200 2 砂石料堆放场 1000 3 材料、设备仓库 3300 4 综合加工厂房 1000 5 合计 9500 2.2 施工条件 本项目地形地势起伏平缓，无障碍地形，施工条件较好。 2.3 施工交通运输 风电机组属于大件运输，风机生产厂家→乌鲁木齐→G312→现状道路→新建进场道路→风电场。对外交通条件较为便利，便于塔架、风电机组的运输，设备可直接通过公路运输抵达现场。 2.4 施工用水及混凝土来源 本工程生活用水设置专用生活用水蓄水罐，确保人员饮用水达标。初估本工程日用水量约250m3/d。用水车从雀仁乡购水，设置1个蓄水池，水池容积200m3。混凝土为外购。 2.5 施工用电 施工电源引自附近已有的10kV架空线路。 2.6 工程挖填方 风场土方挖方约212.90万方，石方挖方约9万方，填方（包含石方填方）约221.90万方，场内土方基本平衡。 表2-5 本项目土石方情况一览表 单位：万m3 项目 土方挖方 石方挖方 填方 风电基础 94 1.5 95.5 箱变基础 2.5 0 2.5 集电线路 12 0.5 12.5 场内检修道路 52.6 2 54.6 吊装场地 49.8 5 54.8 施工临设 2 0 2 合计 212.9 9 221.9
施工方案	1 建设周期 本项目计划2024年6月开工，施工期为24个月，施工人数为310人。 2 施工工艺 （1）风电机组施工工艺 ①圆形扩展基础施工 圆形扩展基础施工主要工序：清槽、验槽、垫层混凝土浇筑、放线、支模板、预埋件就位、钢筋绑扎、混凝土浇筑、混凝土保养拆模验收、回填土压实。 ②风力发电机组的吊装 吊装设备：由于风电机组安装起吊最大高度105m，初步选用1000t履带吊作为风机及塔架的主力吊装机械，100t汽车吊一台作为辅助机械。履带吊转场时需将履带吊拆卸，用平板车运输到指定位置后再重新组装。 塔架吊装：塔筒分段起吊，1000t主吊停在距风电机组中心20m处，和100t辅吊联合将塔筒吊起，主吊的吊点在塔筒上端。塔筒起吊后，运输车辆即可开出，两台吊车联合将塔筒翻转后由主吊单独起吊到风电机组位置，再连接上锚板螺栓，完成塔筒吊装。 机舱吊装：1000t主吊停在距风电机组中心20m处，由主吊单独将机舱吊起轮毂高度，再起吊发电机，再连接上锚板螺栓，完成机舱吊装。 叶片吊装：由辅吊在地面完成转轮组装，叶片起吊时需辅吊抬吊。转轮组装完成后，由1000t主吊负责转轮安装。1000t主吊停在距风电机组中心20m处，和100t辅吊联合将转轮吊起，主吊的吊点在轮毂中心，两台吊车联合将转轮翻转后由主吊单独到轮毂高度，再连接上锚板螺栓，完成转轮吊装。 ③箱变、集电线路及电缆施工 箱变施工：在风机基础施工的同时，可进行箱变基础的施工和电缆沟的开挖。在风机基础进行回填土前，进行高低压电缆、通讯线、接地的铺设。待电力电缆和通讯电缆穿入风机基础后，方可进行风机基础土的回填；同时可进行箱变基础电缆出入基础、箱变的安装以及电缆的回填。电缆铺设完毕后，进行电力电缆和通讯电缆的连接，并进行试验。 集电线路：在集电架空线路铁塔施工时应严格按照设计要求，对拉线盘、基础的埋深和角度逐一把关。基坑采用机械开挖，现场采用机械进行吊装。 风电机组施工期工艺流程及产污环节见下图2-2所示： 图2-2风电机组施工工艺流程及产污环节示意
其 他	无

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状	1、生态环境现状 1.1 新疆维吾尔自治区主体功能区规划情况 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，主体功能区按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和省级两个层面。 本工程行政区划隶属于奇台县，属于新疆主体功能区划中确定的重点开发区域。重点开发区域功能定位为：支撑新疆经济增长的重要增长极，落实区域发展总体战略、促进区域协调发展的重要支撑点，新疆重要的人口和经济密集区。重点开发区域开发原则：统筹规划有限的土地地空间；健全城市规模结构；加强基础设施建设，统筹规划建设水利、交通、能源、通信、环保、气象、防灾等基础设施，构建完善、高效、区域一体、城乡统筹的基础设施网络；加快建立现代产业体系；保护生态环境；高效利用水资源，保护水环境，提高水质量；把握开发时序。 本工程所在区域不在生态红线区内，符合重点开发区域开发原则“加强基础设施建设，统筹规划建设水利、交通、能源、通信、环保、气象、防灾等基础设施”的开发原则，项目的建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于工程区块的主体功能规划。 1.2 新疆维吾尔自治区生态功能区划情况 表3-1 本项目所属生态功能区主要特征 功能区 阜康－木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区 主要生态服务功能 农牧业产品生产、人居环境、荒漠化控制 主要生态环境问题 地下水超采、荒漠植被退化、沙漠化威胁、局部土壤盐渍化、河流萎缩、滥开荒地 主要生态敏感因子、敏感程度 生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀轻度敏感、土地沙漠化中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感 主要保护目标 保护基本农田、保护荒漠植被、保护土壤环境质量 主要保护措施 节水灌溉、草场休牧、对坡耕地和沙化土地实施退耕还林（草），在水源无保障、植被稀少、生态脆弱地带禁止开荒、加强农田投入品的使用管理 适宜发展方向 农牧结合，发展优质、高效特色农业和畜牧业 1.3 项目区生态环境现状 （1）生态系统类型 项目所在区域生态系统类型为荒漠生态系统。气候干燥、降水量少、蒸发量大、土壤瘠薄，使得目前整个区域生态环境比较脆弱。 （2）土地利用类型 项目区土地利用类型较单一，主要为裸岩石砾地。 （3）植被调查与评价 ① 区域植被概况调查 本项目地处天山山脉东段北麓，准噶尔盆地东南。植被类型属东疆－南疆荒漠亚区－东疆荒漠省－东准噶尔荒漠亚省－将军戈壁州。主要生长荒漠植物，区域内植物组成简单，类型单调，分布稀疏。建群植物是由超旱生、旱生的半灌木、小半灌木以及旱生的一年生草本，多年生草本和中生的短命植物等荒漠植物组成。优势种类依次是蓼科（Polygonaceae））、藜科（Ehenopodium）、豆科（Legunohoseu）、蒺藜科（Zygophyllaceae）等。同时，区域内植物群落表现出层片结构较复杂。其中超旱生的小半灌木与灌木种类最为普遍，构成了多样的荒漠植物群落。据现场调查、样地记录以及有关资料分析，区域内植物资源共计4科、15属、21种，详见表3-2。 表3-2 区域主要植物名录表 序号 种类 保护级别 被子植物 Angiospermae 一 蓼科 Polygonaceae （一） 木蓼属 Atraphaxis 1 木蓼 Atraphaxispungcns 2 刺木蓼 Atraphaxi Spungcns （二） 沙拐枣属 Calligonum 3 沙拐枣 Calligonummongoticum （三） 地肤属 Koohiaroth 4 木地肤 Koohiaprostrata 5 地肤 Kochiaprostrata 四 藜科 Chenopodiaceac （四） 角果藜属 Ceratocarpus 6 角果藜 Ceratocarpusarenarius （五） 刺果藜属 Echinopsilon 7 刺果藜 Echinopsilondiuarica （六） 沙蓬属 Agriophyllum 8 沙蓬 Agriophylllumavenarium （七） 盐爪爪属 Kalidium 9 盐爪爪 Kalidiumfoliatumpall （八） 盐角草属 Salicornia 10 盐角草 Salicorniaeuropaea （九） 盐蓬属 Halimocnlmis 11 节节盐木 Halimocnlmisvillosa （十） 碱蓬属 Suaeda 12 碱蓬 Suaedaglauca 13 角果碱蓬 Suaedacorniculala （十一） 假木贼属 Anabasis 14 盐生假木贼 Anabasissalsa 15 无叶假木贼 Anabasisaphyiia 四 豆科 Leguminose （十二） 骆驼刺属 Alhagi 16 骆驼刺 Alhagipseudalhagi 17 疏花骆驼刺 Alhagisparsifoliashap （十三） 盐豆木属 Halimodendron 18 铃铛刺 Halimodendronholodendron （十四） 白刺属 Nilraria 19 白刺 Nilrariasibirica 20 大叶白刺 Nilrariaroporoskii （十五） 骆驼蓬属 Peganum 21 骆驼蓬 Peganumharmalu 根据现状调查和有关资料显示，项目区不涉及国家级和自治区级保护植物。 ② 评价区植被类型 评价区的显域植被以小半灌木荒漠与小半乔木荒漠占优势，主要分布在砾石戈壁区。主要组成植物有盐生假木贼、驼绒藜等。评价区范围内植物群落较为单一，植被覆盖度在10%左右。项目周围未发现需重点保护的珍稀、濒危植物。 （4）野生动物调查与评价 评价区地处温带，在动物地理区划上属古北界－中亚亚界－蒙新区－准噶尔亚区－准噶尔盆地省。评价区环境恶劣，气候干旱，植被稀疏，水资源匮乏，有耐旱荒漠种的一些小型野生动物（指脊椎动物中的兽类、鸟类、爬行类和两栖类）约20多种，以耐旱荒漠种为主，诸如快步麻蜥、二斑百灵、小沙百灵、子午沙鼠、五趾跳鼠等典型中亚型种，充分体现了本区动物区系的特征是以中亚型荒漠成分为主。本项目所在区域主要为未利用地，由于评价区环境恶劣，气候干旱，在此区域分布的野生动物相对数量就少，再加上保护对象自身的因素即生态系统和物种种群的脆弱性、人类活动的威胁和干扰，使得此区域的野生动物数量越来越少。根据现状调查和有关资料显示，项目区野生动物主要有跳鼠、沙蜥等，大、中型哺乳动物分布非常稀少，项目区不涉及珍稀濒危及国家级和自治区级保护动物。评价区野生动物名录见表3-3。 表3-3 评价区主要动物名录 序号 种类 学 名 频度 保护级别 爬行类 1 荒漠麻蜥 Eremias przewalskii ++ 2 东疆麻蜥 Phrynocephalus grumgrizimaloi ++ 3 快步麻蜥 Eremias velox ++ 4 奇台沙蜥 Phrynocephalus grumgrizimailoi 二 兽类 1 小五趾跳鼠 Allactagesibirca ++ 2 子午沙鼠 Merionesmeridiamas ++ 3 红尾沙鼠 Merioneserythrourus + 4 柽柳沙鼠 Merionestamariscinus 三 鸟类 1 凤头百灵 （新疆亚种） Galeruiacriatata ++ 2 小沙百灵 Calandrellarufescens ++ （5）土地沙化现状 奇台县沙化土地总面积为459237.25hm2，占奇台县国土总面积的34.52%。其中：流动沙地34406.37hm2，占7.49%；半固定沙地25477hm2，占5.55%；固定沙地66374.09hm2，占14.45%；戈壁332979.36hm2，占72.51%。本项目占地为戈壁。拟建场区位于新疆维吾尔自治区奇台县境内，交通条件一般。 2、大气环境质量现状 （1）项目所在区域达标判定 本项目位于奇台县，参照《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996），项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《环境影评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据昌吉回族自治州生态环境局2023年5月发布的《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州2022年生态环境质量报告书》：昌吉州7县（市）中奇台县、木垒县二氧化硫年平均浓度、二氧化氮年平均浓度、一氧化碳日平均第95百分位数和臭氧8小时第90百分位数浓度均达到二级标准。 （2）数据来源 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，基本污染物按照奇台县监测站2022年基准年连续1年的监测数据进行判定，基本污染物包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，进行项目所在区域环境空气达标判定和区域各污染物的环境质量现状评价。 （3）评价标准 根据本项目所在区域的环境功能区划，基本污染物及特征污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表3-4。 表3-4环境空气质量标准 序号 污染物项目 平均时间 浓度限值 单位 1 SO2 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 2 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 4 O3 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 5 PM10 年平均 70 24小时平均 150 6 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 （4）评价方法 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。 空气环境质量现状采用单项污染指数法、计算公式为： 占标率=超标数据个数/总监测数据个数×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率（无量纲）； Ci—第i个污染物的最大浓度（μg/m3）； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准（μg/m3）。 当Pi＞1时，说明环境中i污染物含量超过标准值，当Pi≤1时，则说明i污染物符合标准。某污染物的Pi值越大，则污染相对越严重。 （5）基本污染物监测及评价 根据2022年奇台县监测站点空气质量逐日统计结果，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3连续一年的基本污染物监测数据，基本污染物环境空气质量现状评价表见表3-5。 表3-5 大气环境质量标准 评价因子 平均时段 百分位 现状浓度 µg/m3 标准限值 µg/m3 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度 / 9 60 15 达标 NO2 年平均浓度 / 21 40 52.5 达标 PM2.5 年平均浓度 / 29 35 82.86 达标 PM10 年平均浓度 / 60 70 85.7 达标 CO 百分位上日平均质量浓度 95% 700 4000 17.5 达标 O3 百分位上8h平均质量浓度 90% 90 160 56.25 达标 项目所在区域奇台县2022年SO2、NO2、PM2.5、PM10年均浓度分别为9µg/m3、21µg/m3、29µg/m3、60µg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.7mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为90µg/m3，各污染物平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）及修改单中的二级标准。 3、声环境现状评价 本项目厂界周边50米范围内不存在环境保护目标。 4、地表水环境 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），结合本项目工程特点，项目评价范围内无地表水体，本工程与地表水体无水利联系，因此不对本项目地表水进行现状评价。 5、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目其他能源发电属于Ⅳ类项目，本项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录A土壤环境影响评价，本项目属于电力热力燃气及水生产和供应业的其他，全部为Ⅳ类项目，根据导则要求可以不开展土壤环境影响评价。
与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况。
生态环境保护目标	1 大气环境 本项目场界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。 2 水环境 本项目场界外2km范围内无地表水体，500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3 声环境 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)，声环境保护目标指依据法律法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。本项目场界外50m范围内无声环境保护目标。 4 生态环境 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022）中6.2.1规定，评价范围应涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域，并综合考虑评价项目影响区域所涉及的完整生态单元，确定以风电场场界为本项目生态环境评价范围，评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022）中规定的生态敏感区，包括法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。项目建成运营后确保周边的生态环境质量维持现有水平。
评价 标准	1 环境质量标准 （1）大气环境：《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中的二级标准及其修改单。 （2）声环境：《声环境质量标准》(GB3096-2008）中的2类标准限值；即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 2 污染物排放标准 （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 （2）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区域噪声限值，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。 （3）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)
其他	无

四、生态环境影响分析

施工期生态环境影响分析	本项目为新建项目，项目施工内容主要为风电机组基础施工、箱式变基础施工及风电场内道路等。其施工期对环境的影响主要有废气、废水、噪声、固废、生态环境及水土流失。 1 生态环境影响分析 土地利用的影响 本项目为风力发电项目，项目建设永久和临时占用一定面积的土地，使评价范围内的各种土地现状面积发生变化，对区域内土地利用结构产生一定影响。 （1）永久占地 永久占用土地对土地利用的影响是永久性的，本项目永久占地面积为156.43546hm2，永久占地会造成占地范围内的植被永久性消失，减少植被的覆盖面积，引起植被生物量、净生产量损失，本项目占用类型主要为戈壁荒漠，根据现场勘查，本工程区域地表植被覆盖稀少，生态环境比较脆弱，无自然保护区、旅游开发区等环境敏感区域。其中风机、箱变占地属于点位间隔式占地，并非大面积的开挖，局部占面积相对较小，故对当地的生态环境影响程度较小。但由于本项目永久占地面积较小，故对当地的土地利用结构影响也相对较小。 （2）临时占地 本项目临时占地面积合计为178.432hm2，工程建设期间，施工道路、临时生产区等区域的土地利用格局也会发生变化，但施工结束后，施工道路、临时生产区等临时占地大部分将进行植被恢复，临时占用的土地均可恢复原状。因此，临时占地的土地利用类型不会改变，本项目施工期对土地利用功能影响不大。 由于本项目占地较少，且整体为点状占地，项目建设会造成植被数量减少，但丧失的植被不会影响到植被群落整体的结构和功能，也不会影响沿线生态系统的稳定性，对于植物群落的多样性影响极其有限；植被连续性、生态系统空间结构完整性及生物多样性不会受到明显破坏，在严格按照环保措施进行施工建设的情况下，不会对当地自然生态产生明显影响。 1.2 植被影响分析 根据工程的建设特点，工程兴建对当地的植被影响主要表现为工程建设期的施工活动。风机及箱变基础、施工道路的平整、临时土方的堆存，施工生产生活区建设过程中对地表的开挖、扰动和再塑等使地表植被受到破坏，造成生物损失。本项目所在区域植被特点如下：项目占地主要为戈壁荒漠本项目占用类型主要为戈壁荒漠，根据现场勘查，本工程区域地表植被覆盖稀少，生态环境比较脆弱，无自然保护区、旅游开发区等环境敏感区域。 风机、箱变占地为永久占地，其原有植被遭到永久性破坏，给当地局部区域的生态环境带来一定的影响。施工道路、临时生产区等区域为临时占地，施工结束后，临时占地大部分将进行植被恢复，临时占用的土地均可恢复原状。 风力发电场占地有限，不会改变当地的动植物分布，不会对当地的生态环境产生明显的影响。本项目在运行后，对施工扰动区域进行原迹地表恢复，对局部自然环境影响甚微。 1.3 野生动物影响分析 施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、推土机等均可能产生较强的噪声。虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其有一定辐射范围。预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。根据当地居民反映，本区无大型野生动物，哺乳动物主要是鼠、兔等小型动物。因此，施工期对野生动物的影响很小。 1.4 水土流失影响分析 本项目的水土流失产生时段主要集中在施工期，水土流失产生区域为风电场区。在建设过程中由于扰动原地貌、破坏土壤结构、破坏地表植被等情况的发生，可能造成水土流失，破坏周边生态环境，引发一系列的环境问题。 为保护项目区水土资源，减少和治理工程建设中的水土流失，本项目的水土保持工程措施主要有：地基开挖表土堆存采取临时毡盖措施，防止遇风扬尘产生；风电场区内对施工扰动地表的区域，施工完毕后进行土地整治，有效治理因工程建设引起的水土流失，不会引起较大的水土流失影响。 1.5 项目施工对周边沙化土地的影响 项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，加上地表植被覆盖度低，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。项目施工期基础开挖、场地平整等过程中，对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）在荒漠上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长。上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。 综上所述，施工期对周围环境有一定影响，采取相应防治措施后对周围环境的影响较小，同时施工期较短，施工结束后，影响即随之消除。 2 环境空气影响分析 2.1 施工扬尘 本项目在施工过程中扬尘对环境不可避免地要产生一些不良影响。扬尘主要来源于风机等基础土方挖掘和现场堆放、施工道路开挖后回填土的扬尘，施工运输道路的扬尘等。其产生的影响范围不大，施工结束影响即消失。 根据类比调查研究结果表明，在不采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖及回填的最大扬尘1%，在采取一定防护措施和土壤较湿时，开挖的扬尘量约为0.1%。根据本项目设计提供的资料，本项目土石方开挖总量约为221.9万m³，土石方回填总量约为221.9万m³，无外购土方。土石方工程主要集中在风电区、道路工程区。本项目开挖及回填过程中估算扬尘量取0.1%，扬尘量约0.44万m3（不含零星工程的挖方扬尘）。施工期所产生的废气及粉尘产生的影响范围不大，施工结束影响即消失。 由于建筑粉尘降尘较快，只要加强管理，文明施工，施工时通过对进场道路和施工场地进行洒水抑尘，避免在大风天气进行土地开挖和回填作业。为最大限度地降低施工扬尘，要求在施工过程中贯彻文明施工的原则，加强施工管理；施工中的物料运输采用带篷布的汽车运输，以降低运输途中产生的扬尘。 本项目施工期需严格施工扬尘监管，建立施工工地管理清单，将施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产标准化文明施工管理范畴，并建立扬尘控制责任。通过上述措施，可将施工扬尘对周围环境的影响降到最低。 2.2 设备燃油废气 施工机械、运输车辆及现场小型柴油发电机基本以燃油为主，燃烧尾气中含有CO、THC、NOx等大气污染物，影响施工区大气环境质量。鉴于项目排放的大气污染物相对较小，项目工程量小且施工期短，主要在施工区内，机械尾气排放与当地的大气容量相比很小，且具有流动性和间歇性的特点，废气产生后能迅速稀释扩散，对区域大气环境影响较小。 3 水环境影响分析 3.1 施工废水 施工废水主要由混凝土运输车、施工机械的冲洗、混凝土养护等产生，主要成分是含泥沙废水，但总量很小，且主要集中在施工前期基础施工时段，经防渗污水收集池收集沉淀后，用于施工场地洒水抑尘。 3.2 生活污水 本项目每日施工人员约310人，根据建设单位提供资料，拟建项目施工期按24个月计算，每人每月用水量为1m3，污水量按用水量的80%计算，生活用水总量为7440m3，则废水排放量约为5952m3，污水中主要污染物是SS、COD、BOD5等。 施工营地设置移动环保公厕和防渗污水收集池，粪便排入移动卫生厕所，定期交由环卫部门拉运；营地食堂及洗漱废水经隔油隔渣池后排入防渗污水收集池，由环卫部门定期拉运。 综上：本项目施工场地周围不涉及天然地表水体，项目的施工对地表水体无影响。施工期无废污水外排，通过严格实施各项污染防治措施后，本项目施工对当地水环境影响较小。 4 噪声环境影响分析 4.1 噪声环境影响分析 施工期噪声主要为施工机械设备所产生的作业噪声，施工机械如推土机、载重汽车、挖掘机等。根据类比调查和有关资料：这些建筑施工机械的声源噪声强度大多在85～105dB(A）左右。 4.2 噪声预测模式 施工期各种噪声源为多点源，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： LP(r)=LP(r0)-20lg（r/r0）-△L 式中：LP(r)——距离声源r处的声级dB（A）； LP(r0)——距离声源r0处的声级dB（A）； r——预测点与声源之间的距离，m； r0——参考位置与声源之间的距离，m； △L——几何发散、声屏障等引起的噪声衰减量dB（A） 4.3 噪声预测及评价 根据各种施工机械噪声值，施工时不同类型机械在不同距离处的噪声预测值见表4-1。 表4-1 距各种施工机械不同距离的噪声值 单位：dB(A) 距离（m）施工设备 源强 10 20 40 80 160 320 距离 噪声值 推土机 1 105 85 79 73 67 61 55 挖掘机 1 105 85 79 73 67 61 55 装载机 1 90 70 64 58 52 46 40 运输车辆 1 85 65 59 53 47 41 35 起重机 1 105 85 79 73 67 61 55 空压机 1 102 82 76 70 64 58 52 振捣器 1 90 70 64 58 52 46 40 施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，具体标准限值，见下表。 表4-2 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011) 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 上述主要典型施工设备达标距离见表4-3。 表4-3 典型设备达标距离一览表 单位：m 设备名称 设备状况 昼间达标距离 夜间达标距离 推土机 噪声源强最大施工设备 60 320 装载机 噪声源强较大典型施工设备 10 70 运输车辆 噪声源强较小典型施工设备 7 30 由于以上预测结果是单一施工设备满负荷运作时的噪声预测结果，但在施工现场，存在多种施工设备共同作业，施工噪声影响是多种设备噪声共同辐射的结果。本项目具有施工点多、分散的特点，因而一般情况下施工机械分布比较分散，多数情况下只有1～2台施工设备在同一作业点同时使用。 由表4-3可知，噪声源强最大的施工设备（推土机）施工噪声值在距声源60m处即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）的昼间要求，在320m处即可满足夜间的要求。 施工机械及车辆在局部地段的施工及工作时间较短，施工产生的噪声只是短时对局部环境造成影响；本项目施工区域周边无常住居民等噪声敏感点，且工程需动用上述施工设备的施工活动基本在白天进行，故施工期噪声对外环境基本无影响。 5 固体废物对环境的影响 施工期间将产生固体废弃物，主要包括施工土石方、生活垃圾、各类建材包装箱袋以及设备安装包装物等。本项目土方开挖总量约为212.9万m³，石方开挖总量约为9万m³，土石方回填总量约为221.9万m³，无外购土方，无弃方。工程施工完毕后及时对扰动地表进行平整和植被恢复，以减少水土流失。对于各类建材安装或使用后产生的废弃包装箱（袋）统一回收后外卖给废品收购站综合利用。本项目每日施工人员约310人，施工期为24个月，生活垃圾按0.2kg/人·d计算，则施工期产生的垃圾总量约44.64t。施工前应对施工人员进行宣传和教育，要求施工中产生的生活垃圾，如饭盒，矿泉水瓶等应集中收集放置在施工营地垃圾箱，收集后统一运至环卫部门指定生活垃圾转运站处置。 综上：采取上述措施后，施工期固体废弃物对周围环境基本不会产生大的影响。
运营期生态环境影响分析	1 生态环境影响分析 （1）对植被的影响 本项目所在区域生态系统类型较为单一，主要为戈壁荒漠生态系统。风机、巡检道路占地破坏了原有地表植被，造成了生物量损失，对生态系统会产生一定的影响。但由于风机占地属于点状分布，且占地面积较小，不会对生态系统造成阻隔影响，不会对生态系统结构和功能造成明显影响。 （2）对野生动物的影响 ①工程占地对动物的影响分析 由于本项目大部分建设区域处在人类活动较少的地区，故大型野生动物少见，只偶见一些小型动物如鼠等动物。迹地开挖等工程，导致项目区原有植被破坏，使部分动物觅食场所相应减少；由于风机布置于地势较高处，地表植被较少，且在周边区域还有大范围类似生境分布，因此，对区域动物觅食的影响不大。 ②风电场建设对候鸟迁徙的影响 本项目位于昌吉回族自治州奇台县，风电场址位于奇台县东北方向直线距离约130km。本项目的建设会在一定程度上影响到鸟类的生境，占据或缩减鸟类的栖息环境，影响鸟类正常的觅食、停歇和繁殖活动，这不仅直接影响风电场周边鸟类的正常生活，也会使其他适宜鸟类生活的生境的承载压力增大，电场在运营过程中产生的噪声、光影以及障碍效应等也会对鸟类产生干扰，使其远离风电场。 根据现有研究资料，在确定的中国候鸟3条主要迁徙通道中（见图4-1)，与新疆有关的有2条，即：第1条：东非－西亚迁徙通道、第2条：中亚－印度迁徙通道。从图中可以看出，第1条迁徙通道涵盖面积包含新疆部分区域，第2条迁徙通道涵盖面积包含新疆全境。 图4-1 中国的3条候鸟迁徙通道 鸟类的迁徙通道宽度范围一般在数公里至上百公里。候鸟在新疆的迁徙时间大都在春季的3月上旬至6月中旬，秋季的9月上旬和10月下旬；根据图4-1初步确定，项目区域不是候鸟主要的迁徙通道及活动区域，项目投运后对候鸟迁徙产生影响很小。 风机对区域栖息、觅食鸟类的影响主要包括两个方面。一方面是风机可能与鸟类发生碰撞；另一方面是风机运行，包括叶片运动、噪音、电磁辐射等对鸟类的干扰影响。本项目区距离迁徙线路较远，候鸟在迁徙过程中，如遇雾、雨、浮尘、阴天等透视度很低的不利天气状况时，有可能进入风电场区，发生误撞风机而死亡的概率会提高。对于这一影响，首先，风轮的额定转速在14.5～30.8r/min，速度较慢，鸟类的视觉极为敏锐，反应机警，因此发生鸟类撞风机致死现象的可能性极小。另外，风电机组的噪声约为102dB(A)，鸟类对风电场噪声较为敏感，会产生避噪效应，从而主动避开风电场区，极大降低了发生鸟类误撞风机致死现象的概率；根据鸟类的飞行习性，普通鸟类飞翔高度在400m左右，鹤类在300～500m，鹤、雁等最高飞行高度可达900m，输变电工程杆塔及导线的高度一般在60m以下，风机最高高度（含叶片）约在162m左右。因此一般情况下本风电场的建设对鸟类迁徙影响不大。 本项目在地理空间上留有一定的间隔，为鸟类迁徙预留了较大的空间供其穿越，不会对候鸟迁徙产生较大影响。通过收集资料、对周边区域进行调查及了解，在春、秋两季候鸟迁徙过程中，这些已建成风电场及周围未发现因风机转动而打落的候鸟，风电场在设计阶段，考虑对风能利用的充分性，每列风机间一般都有较大的距离，也为候鸟迁徙留有了较大的穿越空间。且风力发电机组占据的空间面积相对较小，不足以影响或妨碍候鸟的迁徙飞行。综合分析认为，风电场的建设不会对候鸟迁徙线路产生明显影响，在风机运行过程中可能对迁徙鸟类产生一定的威胁，但影响程度极为有限。 对景观的影响 项目区域地势平坦。地表主要为戈壁荒漠，光伏项目建成后，对周围景观有一定的影响，但项目占地面积有限，对项目所在地区整体景观影响有限，改变不了项目区原有景观特性。另一方面，风电站建成后，风电机组组合在一起可以构成一个非常美观、独特的人文景观，这种景观具有群体性、可观赏性，为单调的戈壁荒漠景观增添了活力，具有明显的社会效益和经济效益。 2 大气环境影响分析 本项目生产营运过程中无废气产生。 3 水环境影响分析 本项目生产营运过程中无废水产生。 4 声环境影响分析 （1）噪声源强 风电场的噪声较单一，主要为风机运行时叶片转动、风机机舱内传动系统及主变压器发出的噪音，该噪音属低频噪音。另外，还有少量车辆及人为活动产生的噪音。风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自叶片扫风产生的噪声和机组内部机械运转产生的噪声，其中以机组内部的机械噪声为主。另外，还有少量车辆及人为活动产生的噪音。本项目风电机组在10m高度风速为10m/s时的标准状态下，机组运行时轮毂处噪声约102dB(A)。 （2）预测方案 由于风电机组间相距较远，每个风电机组可视为一个点声源，因此，噪声预测采用处于半自由空间的点声源衰减公式对预测点进行预测。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，采用半自由声场点声源几何发散衰减模式预测距声源不同距离处的噪声值，具体计算公式如下： LA(r)＝LAW－20lg(r)－8 式中：LAW——点声源的A声功率级，dB(A)。 r——预测点距离声源的距离，m。 单个风机噪声衰减计算结果，见表4-4。 表4-4 单个风机噪声衰减计算结果 距声源水平距离r(m) 10 20 28 50 70 89 100 160 200 噪声贡献值（dB(A)) 74 68 65 60 57 55 54 50 47 由表4-1可知：风电场单个风机，昼间在水平距离50m外、夜间在水平距离160m外的噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区噪声限值，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A）的要求。 本项目所在地主要为戈壁荒漠，2km范围内无居民区，周边未有噪声敏感建筑物，因此，风机运行时的噪声不会对周围环境产生影响，不存在扰民现象。 5 固体废弃物影响分析 风力发电项目运营期产生的固体废物主要包括检修时产生的报废零部件、变压器事故废油。 5.1 一般工业固废 报废零部件：风电机组本身不产生固废，在维修时会产生一些报废零部件，根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020）废零部件一般固废代码为“440-001-14”，废零部件集中收集后由厂家回收处置。 5.2 危险固废 箱变设备出现故障时会有事故废油，在变压器外壳内装有变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生油污染，本项目每台箱式变压器配套一座贮油坑，能够收集箱式变压器100%排油量。当设备发生事故或检修时，排放的废油全部经箱变周边的挡油坎流入事故油池，然后将收集的废箱变油交由有资质单位进行规范处置。 根据《国家危险废物名录》(2021年版），箱变事故废油（以下统称事故废油）属于危险废物“HW08类废矿物与含矿物油废物”的“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”，危废代码为“900-220-08”；其贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）的要求，变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将尽快交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，不长时间储存。 6环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存的建设项目可能发生突发性事故需进行环境风险评价。通过风险辨识，本项目风电场不涉及有毒有害物质，涉及的危险物质主要是废矿物油和事故废油。 项目风险物质潜在的环境风险主要是在厂内暂存过程中。废矿物油和事故油在厂内潜在的危险是在储存过程中发生泄漏，导致地下水环境和土壤环境的污染。每台35kV箱变底部设有一个贮油坑。事故油属HW08非特定行业中：变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油，危废代码900-220-08，变压器事故工况下产生的废事故油将交由具有危险废物处理资质的单位进行回收处理。
选址选线环境合理性分析	本项目位于新疆昌吉回族自治州奇台县，风电场选址区域风能资源丰富，根据《风电场工程风能资源测量与评估技术规范》(NB/T31147-2018）风功率密度等级评判标准，本项目风电场风功率等级为3级，风能资源较好。 (1) 交通条件 省道S237从风电场场址东西向穿过，场址内分布多条厂矿道路，交通较为便利，交通条件较为便利，便于塔架、风电机组的运输，设备可直接通过公路运输抵达现场。 (2) 场地条件 项目场址位于奇台县东北方向直线距离约130公里，地处奇台县新能源规划区内（3、4风电规划场址），场址南部场区地势开阔，地形略有起伏；北部场区多山地、丘陵，起伏较大。场址区域为戈壁+丘陵+山地混合地貌，地势由北向南、由东向西倾斜，海拔在600～1200m。场区地表由粉土或少量灰色棱角碎石覆盖，呈戈壁景观，有少量耐旱植被生长。项目区内无国家及地方保护级动植物分布，由于本项目风机占地均为点征，占地面积相对较小，对区域生态环境影响较小。根据现场调查，场址范围内无自然保护区、地质公园、森林公园、风景名胜区、文物古迹及具有工业开采价值的矿产资源分布，评价范围内无环境保护目标分布。本项目选址符合相关规划要求。 场区地形地貌、场区地层岩性： 拟建风电场区域上地处东准噶尔盆地北缘，北邻喀拉麦里山西段南麓。地貌上大致以帐篷沟凸起与大井凹陷相接边界分近场区为两个大的地貌单元，即残山丘陵区和剥蚀台原区： 北部残山丘陵区，主要由古生界和中生界组成。古生界为老褶皱山地，山顶被夷平，较开阔平坦，地形并不陡峻，海拔500～900m，相对高差<100m，区内季节性沟谷较发育，沟谷多呈宽阔的“U”型谷，发育I～III级洪积阶地，多为基座阶地，最高一级阶地高出河床 30～50m。中生界褶皱变动轻微，地层倾斜平缓，受地壳抬升大面积隆起，在水流和风的侵蚀作用下形成类似于“雅丹”的低山丘陵地貌。 南部为长期剥蚀和堆积作用形成的平原区，低山被剥蚀或夷平，外貌显得更为低缓平坦，具有起伏地形，基岩零星裸露，绝大多数被覆盖，海拔500～550m，地形平坦，地势有起伏，相对高差<50m，沟谷微发育。根据现场踏勘、调查了解、现场勘探及地质点揭示，并参考已有资料判定，拟建风电场总体地层变化不大，拟建场地的地层成因、时代及类型主要为第三系（N）沉积岩层，以泥岩、砂岩和砂砾岩为主，上部覆盖厚度不等的第三系、第四系坡积层（Q3-4），以角砾为主。剥蚀台原地段上部覆盖层偏厚；低山丘陵地段上部覆盖层较薄，局部区域强风化基岩出露地表。 水文地质条件： 拟建风电场地层主要为上覆强透水的角砾层下伏弱透水的岩石层，由于岩石层具有很强的隔水作用，雨季或融雪季节，受地表冲沟等地表水的补给作用，在地势较低的洼地形成季节性的上层滞水，在枯水期存在地下水大幅度下降或枯竭现象。其补给形式主要为大气降水、地表水下渗及地下径流，排泄形式主要为地下径流及蒸发。 由于本风电场区东西方向、南北方向跨度均比较大。根据《陆上风电场工程地质勘察规范》（NB/T31030‐2022）附录G，拟建风电场构造稳定性分级应分区考虑：北部低山丘陵区（E区）5km以内有活断层，并有M>5级地震的发震构造，该区区域构造稳定性差；南部剥蚀台原区（A、B、C、D区）5km以内无活断层，该区域构造稳定性较好。拟建风电场在区域构造稳定性。根据《陆上风电场工程地质勘察规范》（NB/T31030‐2022）附录G表G，拟建风电场部分风机属于建筑抗震不利地段。本工程所在地区抗震设防烈度为7度，机组塔架基础设计等级为1级；箱式变压器地基基础设计等级为2级；结构安全等级为二级；建、构筑物的抗震设防类别为丙类。同时制定《风力发电站地震应急预案》。采取上述后可以有效地应对地震带来的危害 （3）地区能源资源 从地区能源资源方面分析，电站位于地区“十四五”新能源开发规划区内。建设地区资源储量完全能够满足建设装机容量2000MW规模的电站需求；从开发条件方面分析，场址区交通运输条件便利，有利于该工程的建设，风电站位于风资源富集区，地区内建成及在建新能源装机规模均较大，且为统一管理，建设大型新能源基地条件较好。 综上所述，本项目场址适合风电场的建设。

五、主要生态环境保护措施

施工期生态环境保护措施	1 施工期生态保护措施 1.1 土地利用的措施 （1）施工现场应落实设置连续封闭围挡、设置车辆制式冲洗平台、出入口地面硬化、设置扬尘污染防治公示标牌等防尘措施；施工过程应做到施工现场主要道路硬化、施工现场散装物料遮盖、施工现场裸露场地遮盖、出场车辆冲洗、施工工地出入口及围挡周边施工影响范围内道路清洁保持等。 （2）施工现场出入口道路应采用混凝土硬化，场内施工区域道路宜采用装配式、定型化可周转构件铺装硬化，临时道路应采用碎石等粗骨料硬化，硬化后的道路应满足施工车辆行驶要求。 （3）暂时不开发的空地，建设单位应采取覆盖、绿化、可生物降解抑尘剂固化等抑尘措施，不得随意碾压侵占。 以上措施均是常用的，也是有效的，防治措施可行。施工活动严格控制在征地范围内，施工道路应有固定路线，不要随意向两边拓展或单另开道，减少对土地的破坏、占用；风电机组及电气设备必须严格按照设计规划指定位置来放置，各施工机械和设备不得随意堆放，以便能有效地控制占地面积，更好地保护原地貌。 1.2 植被保护措施 （1）施工活动严格控制在征地范围内、作业区四周设置彩带、控制施工范围，尽可能减少对周围土地的破坏；施工道路应有固定路线，不要随意向两边拓展或单向开道，减少对土地的破坏、占用；组件及设备必须严格按照设计规划指定位置来放置，各施工机械和设备不得随意堆放，以便能有效地控制占地面积，更好地保护原地貌。 (2) 避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等生态防护措施，临时土方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放，以减少本项目施工对生态环境及水土流失的影响。 (3) 材料运输过程中对施工道路进行合理地选择，施工运输道路一般为单行道，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。安装材料选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。 (4) 施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土的挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 (5) 严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期对各类区域及施工便道予以土地整治。 (6) 施工应做到“分层开挖、分层堆放、分层回填”。挖方时将植被与表层土壤进行整块挖掘，尽量不破坏植物的根系和表层土壤物理性质，在基础回填时，将粘土、沙石回填至基础中，最后覆盖带有植被的表层土壤。 (7) 施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其他任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。 （8）开挖时要将表层熟土分装在编织袋内，堆放在临时堆土场的周围，用于施工结束后基坑回填，临时堆土采取上铺下盖（彩条布铺垫、苫布苫盖）的措施，回填后及时整平。施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。 （9）施工完毕后，应按设计要求立即对开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区、牵张场等施工扰动区地表进行平整，必要时进行喷水增湿，以便自然植被的生长恢复。 1.3 野生动物保护措施 (1) 施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，增强保护野生动物的意识。 (2) 选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息。 (3) 施工期间如发现野生保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。 (4) 严格控制光源。夜间灯光容易吸引鸟类撞击，应严格控制光源使用量，尤其是在有大雾、小雨或强逆风的夜晚，应停止施工。在候鸟迁飞的高峰季节，需对光源进行遮蔽，减少对外界的漏光量，减小对鸟类迁飞的干扰。 1.4 水土保护措施 工程场地建构筑物基础开挖前进行表土剥离，剥离厚度0.2～0.3m，堆置在场区空地，用于场区后期绿化覆土。表土全部用于后期绿化恢复覆土。对表土剥离、堆放及防护应采取以下措施： ①对风机机组及箱变区等点状工程区域，对表土剥离后集中堆放在本区占地范围内某个区域（不影响施工），采用彩条布等进行临时防护措施，工程结束后进行覆土绿化。 ②对场内道路区，虽为线性工程，但有一定宽度，因此表土剥离后集中堆放在道路的一侧沿边堆放，采取一定的防护措施，边坡开挖完成后进行覆土绿化。 以上提出的表土堆放的方式方法及防护措施，可确保表土有序集中、堆放稳定，防止出现新的水土流失。待绿化工程施工时回填覆土使用，保证后期绿化植被成活率，达到绿化预期效果。 工程措施：基础回填后，采用砾石压盖防治水土流失；临时堆土采取自然稳定边坡堆放，并用防尘网苫盖，可根据施工时序重复使用防尘网。当部分工程完成后，及时对裸露地进行硬化或整治绿化。对于施工期建材的堆放及施工人员的住房临时占地，在工程施工结束后，及时进行清理，并对临时用地进行整治，恢复植被。 临时措施：采取临时堆土的自然稳定边坡堆放，在堆土场表面外围采取防尘网苫盖，表面压盖砾石块的临时防护措施。施工道路在使用过程中应及时洒水防护。加强施工管理和临时防护措施，对于砂石料等容易流失的建筑材料应集中堆放，同时在其周边用装土麻袋进行拦护，预防被雨水冲走，减少水土流失。 管理措施： ①基坑开挖形成的临时堆土按稳定边坡分层堆放，堆放高度控制在0.5m以下。 ②施工结束后及时进行地表恢复，并将临时堆土回覆，保留表土以便植被恢复。 ③施工组织设计严密，安排好开挖与基础回填的连接施工工序，尽量减少从开挖到回填的堆放时间。 ④按照规定的路面宽度进行砾石压盖，同时及时洒水。 ⑤严格管理和控制车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“—”字型作业法，尽量缩小扰动范围，保护原始地表，使新增水土流失得到有效控制，保护和恢复本区域的生态环境。 项目完工后，由施工单位对固体废弃物进行清扫、集中，拉至指定垃圾场进行处理，待场地全部清理完后，经过1年的自然恢复期，地表可恢复到原始状态。 1.7 施工期草地的主要环保措施 根据《自治区发展改革委 财政厅关于草原植被恢复费收费标准及有关事宜的通知》（新发改收费〔2014〕1769号），“进行工程建设长期使用草原的单位和个人，向省级草原行政主管部门或其委托的草原监理站（所）缴纳草原植被恢复费。植被恢复费缴纳标准为：荒漠类草原1500元/亩，草原类草原2000元/亩，草甸类草原2500元/亩，沼泽类草原3000元/亩。”本项目施工前需按国家有关征占用草场程序办理手续，缴纳草场植被恢复费。要规范施工道路，禁止车辆偏离道路行驶，碾压草地。在植被生长较好区域，施工时地表土壤采取分层开挖，顺序回填。 1.8生态恢复措施 本项目施工过程中由于风机及杆塔基础开挖、场地平整、车辆碾压等活动将造成植被破坏、土地利用性质的改变，生态系统受到一定影响。施工期工程基础开挖、施工道路和各种设施的建设过程中均要进行地表开挖、植被清除，造成施工区域内地表植被的破坏。运输道路、施工场地等临时占地及机械碾压、施工人员践踏等，也会使施工区周围植物受到不同程度的破坏，使植被覆盖率降低，短期内较难恢复。尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，由于占地面积较小，不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一植物种的消失。临时占地的生物损失可在施工期结束后3～5年内恢复，对局部自然环境影响甚微。从对区域植被资源的影响来说，本项目的影响不大。 1.9沙化土地保护措施： 风机基坑开挖土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘。施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工场地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。采取以上措施后，可防止区域土地沙化，项目建设对区域内生态环境的影响较小。 2 施工期废气防治措施 2.1 施工扬尘防治措施 ① 加强施工管理，做到文明施工，严禁大风（风速≥5m/s）天气进行易产尘施工作业。 ② 做好施工规划，合理安排土石方临时堆放场地，对临时堆放土石方表面进行遮盖、四周进行围挡或定期对临时堆放土石方表面洒水。尽可能地降低对周边大气环境的影响。 ③ 对施工场地和运输道路每天洒水2～3次，遇大风或干燥天气应适当增加洒水次数，对于施工场地裸露地面，应覆盖防尘布或防尘网，定时定量洒水。 ④ 对运输施工垃圾的车辆应加盖篷布或采取密闭运输方式，运输车辆的装载量应适当，严禁超载，应严格按照规定行车路线和速度行驶，并定期对运输道路路面进行清扫和洒水。除雨天和冬期施工外，施工期间每小时喷淋（雾）不少于10min。 ⑤ 合理集中安排建筑材料临时堆放场所和施工垃圾临时堆放场所，尽量设置在远离人群集中场所的下风向且避风处，严禁露天堆放粉砂状建筑材料和施工垃圾，应对其表面进行遮盖或四周进行围挡，并尽量采用成品建筑材料。 ⑥ 装卸施工垃圾过程中应采用隔板阻挡以防洒落，对不慎洒落的应及时进行清理，并尽量降低装卸落差。 ⑦ 在施工场地四周设置临时性围栏或围墙，在易产尘施工作业点四周设置临时性细目滞尘防护网。 ⑧ 加强施工人员个体防护措施，如在进行易产尘作业时佩戴防尘面罩等。 采取以上措施后对大气环境的影响会有所降低，施工期间产生的扬尘会随施工结束而消失，不会长期影响周边大气环境质量。 2.2 设备燃油废气防治措施 ① 加强施工车辆运行管理与维护保养。 ② 使用满足《车用柴油》(GB19147-2016）标准的柴油，柴油机废气排放满足《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》(GB17691-2018）及《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018)。 3 施工期水环境防治措施 项目施工期间，施工单位应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排，乱流污染道路、环境。 生产废水经防渗污水收集池收集沉淀后用于场地洒水抑尘。 施工营地生活区设置移动卫生厕所及防渗污水收集池，营地食堂及洗漱废水经隔油隔渣池后排入防渗污水收集池由环卫部门清运；粪便污水排入卫生厕所，及时委托环卫部门处理，最终拉运至奇台县民生工业园污水处理厂。施工期产生的废水得到了有效地处理，无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。 4 施工期噪声防治措施 施工期噪声主要为施工机械设备所产生的作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点。本项目采取的噪声污染防治措施如下所示： (1) 合理布置施工现场，以减轻施工噪声的影响。 (2) 严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）施工厂界环境噪声排放标准。 (3) 积极采取各种噪声控制措施，如尽量采用低噪施工设备，以液压工具代替气压工具，严禁使用冲击式打桩机，选用静压式打桩机。对于高噪声设备应搭建隔声棚。 (4) 施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 (5) 对于施工期间的材料运输、敲击等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。 (6) 优化施工车辆行车路线。 施工期环境噪声影响是短期的，随着施工期的结束而消失，受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对施工现场管理，并采取有效的防护措施，则项目施工期噪声对环境影响较小。 5 固体废弃物污染防治措施 (1) 施工生活区设置垃圾箱，固定地堆放，收集后统一运至生活垃圾转运站，包装袋由施工单位统一回收，综合利用； (2) 地基处理，开挖产生的土石方及其他建筑类垃圾，要尽可能回填于场区地基； (3) 施工期生活垃圾应统一收集，严禁乱堆乱倒； (4) 施工现场建筑垃圾、粒状和粉状等易扬尘物料应密闭贮存，不具备密闭贮存条件的，应在其周围设置不低于堆放高度的围挡并有效覆盖； 本项目施工期各固体废弃物均得到了合理处置，不会造成周边环境的污染。 6 施工期的人员行为规范 加强对管理人员和施工人员的教育，增强其环保意识，设置环保宣传牌。 施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。 生活垃圾集中收集、集中处理，不得随意丢弃。 7 施工期生态环境保护措施及预期效果 本项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-1。 表5-1 施工期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号 生态保护措施要求 实施 部位 实施时间 责任主体 实施保障 实施效果 1 及时办理土地征用手续 项目施工场所、区域 开工前 建设单位 ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正 取得征地手续 2 尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围。 全部施工期 施工单位 划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围。 3 开挖回填、同时采取拦护等措施。 减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤受影响程度最低。 4 减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等。 5 占地范围内清理平整，恢复地貌。 施工后期 施工后做到工完料净场地清 6 本项目施工前需按国家有关征占用草场程序办理手续，缴纳草场植被恢复费。规范施工道路，禁止车辆偏离道路行驶，碾压草地。在植被生长较好区域，施工时地表土壤采取分层开挖，顺序回填。 全部施工期 取得草地手续，划定施工作业范围。 7 加强宣传教育，设置环保宣传牌。 全部施工期 避免发生施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物，踩踏、破坏植被的现象。 8 施工废水经防渗污水收集池收集沉淀后用于场地洒水抑尘。洗漱废水经隔油隔渣池后排入防渗污水收集池，施工营地内设置移动卫生厕所。 项目施工场所、区域 施工单位 对周围水环境影响较小。 9 道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布（网）苫盖、禁止焚烧可燃垃圾。 项目施工场所、区域 施工单位 对周边大气环境影响较小。 10 生活垃圾收集后统一运至生活垃圾转运站；施工土方回填、护坡、平整及迹地恢复；包装袋统一回收、综合利用。 项目施工场所、区域 施工单位 固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复。
运营期生态环境保护措施	1 运营期生态环境保护措施 运营期的生态环境保护措施主要是做好施工结束后的土地平整及植被恢复，采取的环境保护措施具体如下： （1）风电场检修道路需严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外地表的碾压扰动。 （2）巡检道路依托施工期已建道路作为风电场巡检道路。 （3）禁止电场运维人员对野生动植物进行滥捕、乱采和乱猎。 通过上述措施可减少项目运营期对周边生态环境的影响。 2 废气防治措施 本项目生产营运过程中无废气产生。 3 废水防治措施 本项目生产运营过程中无废水产生。 4 噪声防治措施 (1) 建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的噪声。 (2) 优先选用低噪设备，并加装减振措施。 采取上述措施后，运营期产生的噪声对周围环境影响较小。 5 固体废物防治措施 本项目营运期产生的固体废物主要包括检修时产生的报废零部件、事故废油等。 报废零部件为一般废物，定期由厂家回收处置，不在项目区储存；生活垃圾收集后统一送至生活垃圾转运站。根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）要求，产生工业固体废物单位需建立工业固体废物管理台账。一般工业固体废物管理台账实施分级管理，按照年、月、批次填写，记录固体废物的基础信息及流向信息。 产生工业固体废物单位应当设立专人负责台账的管理与归纳、一般工业固体废物台账保存期限不少于5年。 产生工业固体废物单位，应当根据自身固体废物产生情况，对应固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物具体名称并记录。 (4) 每台箱式变压器配套一座贮油池，发生漏油事故所有的油水混合物下渗卵石层至变压器集油池经排油槽至事故油池；事故废油属于危险废物，当设备发生事故时，排放的废油全部进入事故油池，及时委托有资质的单位进行规范处置。 (5) 危险废物的贮存设施必须按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995）及其修改单中的标准要求设置警示标志。 (6) 危险废物的贮存设施关闭后，必须采取措施消除污染。 (7) 须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、产生日期、接收日期、接收单位名称等。 (8) 根据《危险废物产生单位管理计划制定指南》（公告2016第7号）要求，产生危险废物的单位应依据国家相关法律法规和标准规范的有关要求制定管理计划，并严格按照管理计划加强危险废物全生命周期的环境管理。 (9) 根据《危险废物转移管理办法》(2022年1月1日实施），危险废物转移应遵循就近原则。产生危险废物的单位应执行危险废物转移联单制度，通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 (10) 产生危险废物的单位应对承运人或者接收人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任。 6 地下水、土壤环境保护措施 按照《环境影响技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防治 分区参照表，对项目风电场内进行分区防渗，项目各区采取的地下水防治措施如下。 （1）重点防渗区 风电场内的防渗贮油池为重点防渗区，重点防渗区铺砌地坪地基必须采用黏土材料，且厚度不得低于100cm，在不满足100cm厚度黏土基础垫层的情况下，可采用30cm厚度普通黏土垫层，并加厚2mm高密度聚乙烯，或至少2mm厚度其他人工防渗材料，渗透系数≤10—10cm/s，进一步采取如下措施，采用防渗混凝土+HDPE膜（1.5mm、渗透系数不高于10—11cm/s的HDPE膜作为防渗层）。重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10—7cm/s；与《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗技术要求相符。 通过采取以上防渗措施，风电场内防渗贮油池正常情况下不会对地下水环境造成影响。此外，环评要求建设单位在施工结束后，要求施工单位出具防渗工程质检报告，确保重点防渗区严格按照相关要求完成重点防渗处理。 （2）一般防渗 一般防渗区为生活区废水收集池、施工用水沉淀池等区域，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，一般防渗区等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10—7cm/s。生活区废水收集池、施工用水沉淀池使用现浇抗渗钢筋混凝土，均能满足一般防渗区的防渗要求。 （3）简单防渗区 简单防渗区为场内检修道路，停车场等区域，采用简单防渗即可，不会对地下水产生污染。 7 环境风险措施 本项目环境风险主要为变压器发生事故时引起的变压器油外泄、风机倒塌风险和火灾风险 7.1风险防范措施 箱式变压器运行期正常情况下，变压器无漏油产生。一旦发生事故，事故油及油污水经事故油池收集，事故油回收处理，事故油污水交由有相应资源 质的单位处理处置，不外排。事故油坑及排油管道均采取以下防渗防漏措施， 确保事故油及油污水在贮存过程中不会渗漏。 ②根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）要求，对升压站事故油池应配套导流、拦截、防雨设施，事故油池周围设雨水沟，拦截雨水进入事故池。事故池池壁高出地面10cm以上，防止雨水漫流进入事故油池。废油排入事故贮油池后，交由具有资质的单位进行回收；确保油水混合物全部收集不外排。 ③事故油池容量可以容纳规划容量事故状态下事故油污水的排放量，确保在所有变压器发生故障时，事故油不会泄漏。 本项目每台箱式变压器配套一座贮油坑，满足最大单台箱变100%排油量要求，能将事故油排至贮油池中，满足事故排油要求。收集后的废油收委托有资质单位处置。 7.2 火灾风险防范措施 （1）严禁野外生火、乱丢烟头等可能引发火灾的不良行为，在夏季高风险时期严禁一切野外用火。 （2）加强对各种仪器设备的管理并定期检修，加强对设备使用的管理及监控，及时发现和消除火灾隐患。加强日常巡视及实地巡查检修。 （3）设置“禁止烟火”的警示标志。 （4）配备灭火器等应急救援保障设备及器材。 （5）建设单位应设有消防设施布置图、互救信息等，并明确应急物资存放地点。 （6）加强员工的安全意识。 （7）建设单位应设有兼职的安全环保管理人员，通过技能培训，承担工程运行后的环保安全工作。落实各项安全管理制度、生产操作规则和事故应急计划及相应的应急处理手段。 7.3风险事故的应急措施 根据本项目所储存物料的特性，对发生泄漏事故的应急措施如下： ①一旦发生物料泄漏事故，应迅速撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，周围设警告标志，严格限制出入。 ②建立有效的厂区内外环保应急隔离系统。 ③项目应成立相应的负责人，运营过程中加强现场巡视，及时发现电气设备运行得是否正常。 ④配置消防用品，应急物资。 在建设单位落实好本报告提出的风险防范措施的要求后，可降低环境风险事故的发生概率，事故能够得到有效控制，使其局限于项目区域，不会波及周边环境，本项目的环境风险处于可接受水平。 表 5-2 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 准东新特硅基绿色低碳硅基产业园区示范项目（200万风电项目） 建设地点 项目场址位于奇台县东北方向直线距离约130公里，地处奇台县新能源规划区内（3、4风电规划场址） 地理坐标 东经90°29′20.940″，北纬 44°41′30.680″ 主要危险物质及分布 箱式变压器油最大存量为60t，临界值为2500t。 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水） 本项目涉及的危险物质储存量较小，事故风险可能有变压器油外泄污染环境意外事故。针对变压器箱体贮有变压器油，项目在变压器下方设事故油池，事故油池设计有效容积按油量的100%设计，事故油池按照要求进行了严格的防渗漏处理。因此，危险性不高，对大气、地表水、地下水不会造成明显的环境风险影响 风险防范要求 1、针对变压器箱体贮有变压器油，项目在变压器下方设事故油池，事故油池设计有效容积按油量的 100%设计，事故油池按照要求进行了严格的防渗漏处理，配置消防设施，消防用品。 2、升压汇集站运营期正常情况下，变压器无漏油产生，事故时排出的油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。 3、火灾、触电事故预案，恶劣天气事故预案，电气误操作事故预案，继电保护事故预案，变压器损坏和互感器爆炸事故预案，开关设备事故预案等事故预案。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据导则中环境风险潜势划分相关规定，本项目涉及的危险物质Q<1，项目环境风险潜势为I，项目环境风险较小，通过采取评价提出的风险防范措施后，可将环境风险降至最低，风险可控 8 运营期环境保护措施及预期效果 运营期主要环境保护措施及预期效果详见表5-3。 表5-3 运营期环境保护措施及预期效果一览表 序号 生态保护措施要求 实施部位 实施时间 责任主体 实施 保障 实施效果 1 运营期风电场的检修道路需严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外地表的碾压扰动。 工程生产运营场所区域 运营期 建设单位 ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正。 对周边生态环境影响可得到有效减缓 2 废气：运营期无废气产生。 / 3 废水：运营期无废水产生。 / 4 首选低噪声箱变，合理布局，建立设备定期维护、保养的管理制度，以减少运行期间噪声影响。 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 5 运营期更换的废零部件集中收集后由厂家回收处置；箱变事故时排放的废油全部进入事故油池，委托有资质的单位处置。 各类固体废弃物能够妥善处置，事故油池容积满足事故排油需求，容量按100%最大单相变压器油量设计。 6 建设项目环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测。 监测结果达标
其他	1 环境管理与监控 1.1施工期环境保护宣传教育、培训与管理计划 宣传与教育计划 本工程施工前期生态环境保护宣传教育计划见下表。 表5-4 生态环境保护宣传教育计划 宣传目标 实施方式 实施时间 责任单位 让施工人员了解本工程施工环境保护有关规定 在施工区设立工程施工环保管理规定布告牌一座 工程施工前期完成 工程实施单位 让施工人员熟悉施工组织规划要求和有关环境保护的具体操作规定 聘请工程设计资深专家和环保专家在施工前期组织一次集中授课 工程施工前期完成 工程实施单位 （2）培训计划 缺乏受过培训的施工人员是生态环境破坏的潜在主要因素，为了增强工程施工人员的环境意识和工程监督管理人员的管理水平，本工程在施工前期、施工期都需要对有关人员进行专门的培训。工程生态环境保护培训计划见下表。 表5-5 工程生态环境保护培训计划 培训对象 培训时间 培训内容 责任单位 施工人员 施工前期 1、施工组织设计要求； 2、施工队伍行为规范要求。 工程实施单位组织实施 工程监理人员 施工期 工程环境监理现场技术要求 工程实施单位组织实施 施工人员 施工后期 生境破坏带施工现场清理要求规定 工程实施单位组织实施 （3）施工现场环境管理计划 施工现场的有效管理是防止生态无序破坏的前提基础和重要手段，本工程施工现场环境管理计划详见表。 表5-6 施工现场环境管理计划 管理对象 管理措施 责任单位 施工便道管理 1、严格控制施工便道使用范围，严格将施工范围限制在工程预定范围内； 2、用彩旗和路标等标明施工便道的范围和方向，车辆、人员必须按指定线路行驶、行走，不能随意碾压、踩踏。 3、指定专门的人力和设备进行维护； 4、施工便道在形成厚层泥土时，将厚土铲除并集中堆放在专门地区； 5、严禁非施工人员使用施工便道。 工程实施单位组织实施；当地环保局现场监管。 施工现场管理 施工人员不经允许不得擅自到施工现场或临时站场以外地区活动，不许任意采集野生植物 工程实施单位组织实施；当地环保局现场监管。 挖方管理 建设工程形成的挖方区在施工现场结合地貌恢复工作进行摊平、压实处理，然后按照不同地段的生态恢复需要进行地表恢复。 工程实施单位组织实施；当地环保局现场监管。 2 环境监测计划 为了及时了解工程运营过程中对生态环境产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，根据环境影响预测结论，对风电场环境进行监测，见表5-7。 表5-7 环境监测计划 监测内容 监测因子、频率 监测点位、监测要求、监管要求 声环境监测 监测因子：噪声 监测频率：环保竣工验收监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测 1、风电场四周布点； 2、如新增声环境敏感目标，声敏感目标处布点监测；监测点位及要求《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》(HJ/T394-2007)。 生态监测 监测因子：施工结束后生态恢复情况 风电机组工程区、施工道路临时占地恢复区各布置1个监测点。 确保工程临时占地恢复原有地貌 3 环境保护设施竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》精神，工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。工程“三同时”及环保措施竣工验收见下表。 表5-8 项目竣工环境保护验收一览表 类别 治理 对象 治理设施及工艺 验收标准 完成时间 固废 风机废弃零部件 集中收集后由厂家回收处置 满足环保要求，对环境无明显影响。 与主体工程同时完成 变压器废油 贮油池 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 噪声 风电场 检查设备保持良好运行状态 风电场执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中3类标准。 生态环境 水土 流失 工程措施、临时措施等 扰动土地整治率95%，水土流失总治理度95%。 自然恢复期1年 临时 占地 土地平整、多次洒水措施在地表形成结皮 临时占地生态环境基本恢复。 与主体工程同时完成 保护野生动植物 野生动植物保护宣传牌 警示人员，增强动物保护意识。 与主体工程同时完成
环保投资	建设项目环保投资合计为170万元，占项目总投资576957万元的0.029%，本项目环保投资分析估算见下表。 表5-9 环保投资估算 序号 项目 措施 投资（万元） 1 施工期 废气治理 材料运输时篷布遮挡、施工场地定期洒水等 5 2 废水治理 移动式卫生厕所 4 防渗污水收集池 3 3 噪声治理 隔声围挡、施工设备降噪 5 4 固体垃圾 防风、防渗带盖垃圾箱 5 5 施工垃圾处理费 4 8 运营期 噪声治理 使用低噪设备、基础减震 8 10 固废治理 贮油坑 80 11 其他 / 施工土地平整 20 12 / 其他（含安全警示标牌等费用） 2 13 生态恢复 临时用地生态恢复 34 总计 170

六、生态环境保护措施监督检查清单

要素 内容	施工期	运营期
环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生 生态	施工扰动区地表进行平整，原地貌类型采用自然恢复措施。施工前需按国家有关征占用草场程序办理手续，缴纳草场植被恢复费。规范施工道路，禁止车辆偏离道路行驶，碾压草地。在植被生长较好区域，施工时地表土壤采取分层开挖，顺序回填。	土地平整，不得随意扩大临时占地面积	运营期的检修道路需严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外地表原生植被的碾压扰动。	生态环境水平不降低
水生 生态	/	/	/	/
地表水环境	生产废水经防渗污水收集池收集沉淀后用于场地洒水抑尘。施工营地生活区设置移动卫生厕所及防渗污水收集池，营地食堂及洗漱废水经隔油隔渣池后排入防渗污水收集池；粪便污水排入卫生厕所；委托环卫部门处理，生活污水最终均拉运至奇台县民生工业园污水处理厂。	不外排	/	/
地下水及土壤环境	/	/	贮油坑采取相应的防渗措施	防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤1×10—7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1×10—10cm/s。
声环境	合理布置施工现场。施工单位应采取合理安排施工机械操作时间优化施工车辆行车路线。	施工期噪声防治措施有效落实	检查设备保持良好运行状态	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类标准；
振动	/	/	/	/
大气 环境	裸露地面应覆盖防尘布或防尘网，定时定量洒水。车辆应加盖篷布或采取密闭运输方式。机械、车辆使用标准柴油，加强机械、车辆维护保养等。	施工期扬尘防治措施有效落实	/	/
固体 废物	工程挖填方平衡，挖方全部回填，生活垃圾集中委托环卫部门处理	施工现场无遗留固体废弃物	一般废物，定期由厂家回收处置；运营期更换的废零部件集中收集后由厂家回收处置；废矿物油委托有资质单位处理	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。
电磁 环境	/	/	/	/
环境 风险	/	/	箱变事故油池收集事故状态下废油，委托有资质单位处理处置	危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)
环境 监测	/	/	项目环保竣工验收监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测	委托有资质的单位开展监测或自行监测，监测记录完整
其他	/	/	野生动植物保护宣传牌、警示人员，增强动物保护意识。	/

七、结论

综上所述，本项目符合国家相关产业政策，在严格采取本评价提出的各项防治措施后，项目对周围生态环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。因此，从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。

附图：

附图1：项目在昌吉州“三线一单”生态环境分区管控单元的位置图

附图2：项目地理位置图

附图3：项目平面布置图

附图4：项目在新疆主体功能区划的位置图

附图5：项目在新疆生态功能区划的位置图

附图6：项目评价区域植被类型图

附件：

附件1：委托书

附件2：项目备案

附件3：土地预审与选址意见书

项目位于一般管控单元

附图1 昌吉回族自治州“三线一单”环境管控单元分类图

0 30km 本项目位置

附图2 本项目地理位置图

附图3 本项目平面布置图

本项目位置

附图4 项目在新疆主体功能区划的位置图

本项目位置

附图5 项目在新疆生态功能区划的位置图

本项目位置

附图6 项目评价区域植被类型图