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[bookmark: _Toc8673][bookmark: _Toc20485]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司新地1井勘探钻探项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	霍健
	联系方式
	

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县

	地理坐标
	

	建设项目
行业类别
	四十六、专业技术服务
业99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）
	用地面积（m2）/长度（km）
	34680（临时用地）

	建设性质
	新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	无
	项目审批（核准/备案）文号
	无

	总投资
（万元）
	4000
	环保投资
（万元）
	377

	环保投资占比（%）
	9.4
	施工工期
	钻井期32天
试油期90天

	是否开工建设
	否
□是：                             

	专项评价
设置情况
	无

	规划情况
	1、规划名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》
审批机关：自然资源部；
审批文号：自然资函〔2022〕1092号。
2、规划名称：《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）》；
规划编制单位：昌吉回族自治州人民政府。
3、规划名称：《新疆油田公司“十四五”发展规划》；
规划编制单位：中国石油新疆油田分公司开发公司。

	规划环境影响
评价情况
	1、文件名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》；
审查机关：生态环境部；
审查文件名称及文号：关于《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》的审查意见，环审〔2022〕124号。
2、环评文件名称：《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》；
审查机关：昌吉回族自治州生态环境局；
审查文件名称及文号：关于《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）环境影响报告书》的审查意见（昌州环函〔2023〕40号）。
3、环评文件名称：《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》；
审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅；
审查文件名称及文号：关于《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》的审查意见（新环审〔2022〕252号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划》（2021-2025）符合性分析
《规划》依据新疆维吾尔自治区矿产资源分布特点及勘查开发利用现状，按照“深化北疆东疆，加快南疆勘查开发”的总体思路，划分为环准噶尔、环塔里木、阿尔泰、东准噶尔、西准噶尔、东天山、西天山、西南天山、西昆仑、东昆仑－阿尔金十个勘查开发区，将石油、天然气列为重点勘查开采矿种。其中，环准噶尔能源资源勘查开发区主要包括阿勒泰地区南部、昌吉回族自治州、塔城地区东部山前及沙漠腹地。合理控制矿产资源开发规模与强度，优先避让生态敏感区（如自然保护区、水源地等），不得占用禁止开发区域。实施污染物达标排放，落实“三同时”制度（污染防治设施与主体工程同时设计、施工、投产）。加强废水、固废、废气治理，推广清洁生产技术。对开发活动造成的生态破坏采取有效恢复措施，减少土地沙化与水土流失。
本项目位于昌吉回族自治州，属于环准噶尔能源矿产勘查开发区、陆地石油、天然气勘查行业，项目占地范围内不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园及其他需要特别保护的环境敏感区和禁止开发区域；本次环评对项目“三废”、噪声及生态影响均提出了相应的治理或减缓措施，采取措施后污染物可达标排放或得到妥善处置。符合规划环评相关要求。
2、与《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021—2025年）》及规划环评的符合性分析
《规划》将石油、天然气列为鼓励勘查开采的矿种。以油气、煤、地热、硅质原料、饰面石材等矿产资源勘查开发为主，重点加强准噶尔南缘、准东冲断带等地区石油、天然气、页岩气等常规能源勘查，有序开发准东、准南等地区煤炭、煤层气资源，延伸煤炭产业链，推进煤电煤化工一体化等综合资源开发，助力天山北坡城市群经济高质量发展。拟部署勘探井位于环准噶尔能源矿产勘查开发区，属于陆地石油天然气勘查行业，符合规划相关要求。项目占地范围内不涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜区、城市规划区、居民密集区、重要水工设施、高速公路、铁路、永久基本农田等；施工期采取了严格的生态保护和修复措施。施工期产生的“三废”、噪声及生态影响均提出了相应的治理或减缓措施，符合规划环评的相关要求。
3、与《新疆油田公司“十四五”发展规划》及规划环评的符合性分析
[bookmark: OLE_LINK4]本项目部署的勘探井属于《新疆油田公司“十四五”发展规划》中的腹部片区，符合规划要求。规划环评要求对产生的污染物采取相应的治理措施，对实施过程中产生的生态影响采取有效的减缓措施。本项目属于陆地石油勘探，对施工期产生的“三废”、噪声及生态影响均提出了相应的治理或减缓措施，符合规划及规划环评结论相关要求。具体如下：
表1-1  与《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》污染防治措施符合性分析
	序号
	规划环评规定
	本项目
	符合性

	1
	井下作业带罐作业，产生的井下作业废水采用专用收集罐集中收集后送至就近已有或配套新建的联合站污水处理系统处理。井下作业过程中所使用的各种化学药剂严格控制落地，落地残液要彻底清理干净，不得向环境排放。
	本次环评要求钻试期间洗井废水和压裂返排液由地面储罐收集后，依托石西集中处理站采出水处理系统处理，处理达标后回注油藏。
	符合

	2
	根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）对项目区进行防渗分区，防渗应满足相应防渗等级的防渗要求，并布设一定数量的长期监测井。
	本项目无运营期。为防止施工期各类污染物对项目区地下水造成污染，本次环评要求建设单位在施工期间对钻试井场和生活营地进行分区防渗，具体如下：施工期间钻井井场分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。其中柴油储罐、发电房、废料场、不落地系统、钻井液储罐区、岩屑储罐区、钻井井口、危险废物贮存点和应急放喷池（应急放喷池仅在事故状态下开挖）区域为重点防渗区；化工爬犁、材料爬犁、材料房和生活营地生活污水收集池区域为一般防渗区；水罐区、地质房、录井房和值班房等其他区域为简单防渗区。试油井场分为重点防渗区和简单防渗区。其中发电房、采出液储罐、危险贮存点、试油废水罐和应急放喷罐（仅在事故状态下开挖）为重点防渗区；值班房为简单防渗区。
	符合

	3
	含油污泥、废分子筛等危险废物交由有相应处置资质的单位进行无害化处置。危险废物贮存设施必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求，并按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》、《危险废物标志牌式样》设置明显标志。）工作人员的生活垃圾设置垃圾桶集中收集后交由当地的环卫部门及时清运
	钻井场配有钻井液不落地设备，钻井过程中分离出的固相水基钻井岩屑暂存于岩屑储罐中，委托第三方岩屑处置单位及时清运、处置。钻井过程中分离出的油基岩屑暂存于油基岩屑专用储罐，储罐下方采用防渗膜防渗，最终交具有危废处置资质单位处置。钻井井场设置1座危险废物贮存点，用于施工过程中产生的沾油废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶的暂存，各类危险废物定期交由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。生活垃圾箱集中收集，定期清运至呼图壁县生活垃圾填埋场。
	符合

	4
	井场清理等工作还会产生部分废弃管线、废弃建筑残渣等固体废物，对这些废弃管线、残渣等进行集中清理收集，管线外运经清洗后可回收再利用，废弃建筑残渣外运至指定处理场填埋处理。运输过程中，运输车辆均加盖篷布，以防止行驶过程中固体废物的散落。
	钻试工程结束后，井场清理等工作中会产生废弃建筑残渣，应集中清理收集。废弃建筑残渣外运至当地建筑垃圾填埋场，不得遗留在场地内影响土壤环境质量。运输车辆加盖篷布。
	符合

	5
	尽量选用低噪声设备，对噪声强度较大的设备进行减噪处理；定期给机泵等设备加润滑油和减振垫，对各种机械设备定期保养。
	采用低噪声设备；加强设备维护及保养，对噪声较大的设备采取基础减振措施；加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。
	符合

	6
	合理规划占地，严格控制占地面积，尽量选择在植被稀少或荒漠的区域布设，避让梭梭、白梭梭等保护植物；严格控制管线施工作业带宽度，管沟分层开挖、分层堆放、分层回填；施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，使之限于在施工区范围内活动，最大限度减少对荒漠植物生存环境的踩踏破坏，避免破坏荒漠植物；开展环境监理；永久占地进行砾石铺垫，定期检查管线、井场等。
	施工井场、生活营地等选址，探临道路选线时应提前踏勘，在满足勘探设计和施工要求的前提下，对井场、生活营地位置等临时占地进行适当调整，避开野生植物生长密集地带，加强施工管理，严格控制施工作业范围；缩短施工时间；施工前需对占地范围内表土进行剥离，剥离后用砂石料对井场和探临道路进行铺垫，剥离表土单独堆放，用于完井后临时占地的恢复；施工结束后应及时对施工区进行平整、清理，恢复临时占地；本次环评要求建设单位按照有关规定，依法办理占地手续，足额缴纳生态补偿费。
	符合


表1-2  项目与《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》结论符合性分析
	序号
	规划环评结论
	本项目
	符合性

	1
	规划生产运营期废气主要各燃气设备产生的燃烧尾气，油气集输及各类储罐暂存过程中无组织逸散的烃类等，主要大气污染物为烟尘、SO2和NO2、非甲烷总烃。规划所用各燃气设备（燃气加热炉、相变炉、锅炉等）燃料均为天然气，为清洁能源。燃烧后污染物排放量少，对环境影响较小。燃气设备排放的SO2、NOx均符合《锅炉大气污染物排放标准》标准限值，对周围环境造成的影响较小。油气集输过程及各类储罐暂存过程中产生的烃类挥发是影响规划区域环境空气的主要污染源。油气集输及处理采用全密闭流程，井口密封并设紧急截断阀，可有效减少烃类气体的挥发。严格按照GB39728标准要求，对部分不符合标准的储罐、装载系统等进行改造。通过采取相应的污染防治措施，能够有效控制无组织烃类的污染，在运行过程中严格管理，确保废气控制措施正常运转，各站场场界浓度和最大落地浓度可满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）的场界标准限值（4mg/m3）
	本项目无运营期，本项目施工期较短，对易起尘物料进行遮盖、加强车辆管理等措施；柴油储罐采用固定顶罐；水基钻井岩屑暂存于罐中，及时清运；油基岩屑暂存于油基岩屑专用储罐交由具有危废处置资质单位处置；使用符合国家标准的油品，加强机械、车辆的维护；试油期产生的伴生气气量不稳定，经排气管线充分燃烧后放空；加强采出液储罐管理，装卸必须采取密闭装载方式，柴油机、发电机燃料燃烧烟气、施工机械及施工车辆均使用高质量燃油，施工期废气随施工的结束而停止产生。
	符合

	2
	生产运营期产生的废水主要包括井场产生的井下作业废水、站场产生少量含油废水。井下作业严禁废水外排，井下作业废水采用专用废液收集罐收集后拉运至各自区块污水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》标准后，由各联合站统一调配，不外排进入环境，不会对地表水环境产生环境影响。生产运营期产生的采出水和井下作业废水拉运至各自区块污水处理系统处理，处理达标后回注地层
	本项目无运营期，拟部署井钻试期间洗井废水和压裂返排液由地面储罐收集后，依托石西集中处理站采出水处理系统处理，处理达标后回注油藏。
	符合


[bookmark: _Hlk188376208]表1-3  项目与《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》审查意见符合性分析
	序号
	规划环评审查意见
	本项目
	符合性

	1
	（一）严守生态保护红线，加强空间管控。坚持以习近平生态文明思想为指导，严守生态保护红线，严格维护区域主导生态功能，积极推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。主动对接国土空间规划，进一步做好与“三线一单”生态环境分区管控方案、主体功能区划、生态功能区划等有关要求的有序衔接和细化分解，严格落实各项生态环境保护要求，协同推进石油天然气开发和生态环境保护相协调，切实维护区域生态系统的完整性和稳定性。加强规划区内环境敏感区和重要环境保护目标的生态环境保护工作，开展项目环评时应将油气开发对环境敏感区影响作为重点评价内容，并采取合理、有效的保护措施，确保规划涉及环境敏感区和重要环境保护目标不因油气开发而造成环境污染和生态破坏。
	本项目不涉及生态敏感区，不涉及生态保护红线，建设符合“三线一单”、《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》要求；本项目施工期较短，对易起尘物料进行遮盖、加强车辆管理等措施；柴油储罐采用固定顶罐；水基钻井岩屑暂存于罐中，及时清运；油基岩屑进罐收集交由有危废处置资质单位处理；使用符合国家标准的油品，加强机械、车辆的维护；试油期产生的伴生气气量不稳定，经排气管线充分燃烧后放空；加强采出液储罐管理，装卸必须采取密闭装载方式，柴油机、发电机燃料燃烧烟气、施工机械及施工车辆均使用高质量燃油，施工期废气随施工的结束而停止产生，且周围扩散条件良好；采用低噪声设备；加强设备维护及保养，对噪声较大的设备采取基础减震措施；加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛；加上施工噪声是暂时的、不连续的，待施工结束后影响将消失，对区域环境影响不大。在满足勘探设计和施工要求的前提下，对井场、生活营地位置及探临路等临时占地进行适当调整，尽量避开野生植物生长密集地带和减少占地。施工结束后及时对临时占地进行清理平整，植被自然恢复。
	符合

	2
	（二）合理确定开发方案，优化开发布局。根据区域主体功能定位，结合区域资源环境特征、生态保护红线等相关管控要求，依据生态环境影响评价结果，从穿越位置、穿越方式、施工场地设置、管线工艺设计、环境风险防范等方面对规划建设油气长输管道工程及油气田内部集输管道工程选址选线提出要求，进一步优化石油天然气开采规模、开发布局和建设时序，优先避让环境敏感区，远离沿线居民。总结石油天然气开发过程对生态环境影响和保护经验，及时进行优化调整。
	本项目井场、生活营地位置及探临道路等临时占地进行适当调整，尽量避开野生植物生长密集地带和减少占地。
	符合

	3
	（三）严格生态环境保护，强化各类污染物防治。针对规划实施可能出现的累积性、长期性生态环境问题，采取积极有效的生态复垦和生态恢复措施，确保实现《报告书》提出的各项生态恢复治理要求，有效减缓规划区生态环境退化趋势。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平，对油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，提出减量化的源头控制措施、资源化的利用路径、无害化的处理要求，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平。油气开采、输送、储存、净化等过程及非正常工况应加强挥发性有机物等污染物排放控制，确保满足区域环境空气质量要求。加强开采废水污染控制，涉及回注的应经处理满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（ SY/T5329）等相关标准要求，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染。油气开采过程中产生的固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，合规处置。加强伴生气、落地油、采出水等回收利用，提高综合利用水平。
	本项目采取的生态恢复措施符合规划环评报告书的要求，水基钻井岩屑由岩屑处置单位处置；油基岩屑、废润滑油、废润滑油桶和沾油废防渗材料交由具有相应危险废物处置资质的单位回收处置，生活垃圾清运至呼图壁县生活垃圾填埋场，建筑垃圾收集后送至当地建筑垃圾填埋场处理；产生的各类固体废物均得到合规处置；钻试井场和生活营地采取了相应的分区防渗措施；加强采出液储罐管理，装卸必须采取密闭装载方式，以减少无组织非甲烷总烃的排放；试油期产生的伴生气气量不稳定，经排气管线充分燃烧后放空；钻试期间洗井废水和压裂返排液由地面储罐收集后，依托石西集中处理站采出水处理系统处理，处理达标后回注油藏。
	符合

	4
	（四）加强生态环境系统治理，维护生态安全。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，守住自然生态安全边界。严格控制油气田开发扰动范围，加大生态治理力度，结合油气开采绿色矿山建设等相关要求，落实各项生态环境保护措施，保障区域生态功能不退化。油气开发应同步制定并落实生态保护和修复方案，综合考虑防沙治沙等相关要求，因地制宜开展生态恢复治理工作。
	根据试采结果决定新钻井是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前对其开展环境影响评价工作，编制环境影响评价文件。若不具备转产条件，则应根据《废弃井封井回填技术指南（试行）》《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）、《陆上石油天然气生产环境保护推荐作法》（SY/T6628-2005）、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）和中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司的相关要求对新钻井进行封井，并拆除相关设施，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物均得到妥善处置，制定生态恢复方案，报告中提出了相应的生态保护和恢复措施。
	符合

	5
	（六）加强油气开发事中事后环境管理。油气企业应切实落实生态环境保护主体责任，进一步健全生态环境管理和应急管理体系，确保各项生态环境保护和应急防控措施落实到位。建立环境空气、水环境、土壤环境、生态等监测体系，开展长期跟踪监测。根据监测结果，及时优化开发方案，并采取有效的生态环境保护措施。
	本项目仅有施工期，无运营期。
	符合




	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	1.产业政策
[bookmark: OLE_LINK69]本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类——七、石油天然气——1、常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、致密油（气）、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发，符合国家产业政策。
2.生态环境分区管控符合性分析
（1）生态保护红线
本项目所在区不属于自然保护区、风景名胜区、居民居住区、学校等环境敏感区，不占用生态保护红线，且距离生态保护红线距离较远（距离项目北侧准噶尔盆地南缘土地沙化防控与防风固沙生态保护红线区约10425.16m，该距离满足《石油天然气开采业污染防治技术政策》），项目建设不会对生态保护红线产生影响。项目与生态保护红线相对位置关系见附图1。
（2）环境质量底线
本项目为陆地矿产资源地质勘查－油气资源勘探项目，无运营期；钻试期产生的污染影响随施工结束而停止，对区域环境质量影响小，不会突破区域环境质量底线。
（3）资源利用上线
本项目为临时占地，不会永久占用土地资源；项目建设过程中会消耗一定量的柴油及新鲜水，消耗量总体相对区域资源利用总量很少，在区域可承受范围内，不会突破区域资源利用上线，符合区域资源利用要求。
（4）生态环境准入清单
①《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》
根据《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）分区管控总体要求，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目，且符合国家和自治区环境保护标准；项目不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区、城镇居民区、基本农田等生态敏感区域，不属于禁止开发建设的活动，不属于高耗水、高污染行业，不占用湿地；项目符合“空间布局约束”要求。
②污染物排放管控要求
本项目符合“三线一单”、产业政策、矿产规划及规划环评和行业环境准入管控要求，试油过程产生的伴生气（主要成分为甲烷）充分燃烧后排放，柴油储罐密闭，可最大程度减少挥发性有机废气的产生和排放；项目结束后，废气、噪声即消失；项目产生的废水、固废均可得到妥善处理、处置；项目不涉及地表水体，通过废液、岩屑进罐收集及井场场地分区防渗，避免对土壤和地下水质量的不利影响；项目符合“污染物排放管控”要求。
③环境风险防控要求
本项目周边无居民集中区域，不涉及饮用水水源地，不涉及耕地；项目试油时伴生气燃烧后排放，井场采取了分区防渗措施，各类废液及钻井岩屑均进罐收集，可避免对土壤产生的污染；项目实施过程中，严格执行中国石油天然气股份有限公司大港油田建立的健康、安全与环境管理体系（HSE管理体系）以及《大港油田突发环境事件应急预案》；项目符合“环境风险防控要求”。
④资源利用要求
本项目仅有施工期，且用水量较少；项目用地性质为临时，不占用耕地资源；项目产生的水基/油基钻井液及岩屑混合通过钻井液不落地系统处理后，液相重复利用，固相钻井岩屑进罐收集后委托第三方岩屑处理单位处置/具备危险废物处置资质单位处理，实现固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置；项目符合“资源利用要求”。
②《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案成果动态更新》
本项目位于《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案成果动态更新》中呼图壁县一般管控单元，环境管控单元编码为ZH65232330001，本项目与昌吉回族自治州生态环境分区管控单元位置关系见附图2。本项目所在管控单元项目环境准入符合性分析见表1-4。
表1-4  本项目与昌吉回族自治州“三线一单”分区管控要求符合性分析
	管控要求（编码为ZH65232330001）
	本项目
	符合性

	1、符合国土空间规划要求。
2、符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》《市场准入负面清单（2025年版）》
	本项目符合国土空间规划要求；项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类；项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止类事项。
	符合

	1、污染物排放执行国家和地方相关标准中普适性要求。
2、“乌-昌-石”区域内，已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。
3、加强农业面源污染治理，科学合理使用化肥农药，逐步削减农业面源污染物排放量。
4、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。
	施工期产生的污染影响随施工结束而消失且无运营期，施工过程中采取切实可行的扬尘污染防治措施。
	符合

	1、执行区域生态环境保护的基本要求。
2、执行昌吉州总体准入清单中的要求。
	项目施工过程中产生的污染影响随施工结束而消失，施工结束后拟对临时占地进行复垦。
	符合

	1、执行区域资源能源利用的基本要求。
2、执行昌吉州总体准入清单中的要求。
	项目施工期仅消耗少量新鲜水和柴油；不开采地下水；符合要求。
	符合



[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK12]3.与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）及〈转发《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知》的通知〉（新环环评发〔2020〕142号）的符合性分析
本项目与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）及〈转发《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知》的通知〉（新环环评发〔2020〕142号）的符合性分析见表1-5。
表1-5  本项目与《通知》相关要求符合性分析
	序号
	《通知》要求
	本项目
	符合性

	1
	建设项目环评文件中应当包含钻井液、压裂液中重金属等有毒有害物质的相关信息，涉及商业秘密、技术秘密等情形的除外。
	本项目一开采用非磺化水基钻井液，二开采用油基钻井液；压裂液主要成分为羟丙基胍胶、氯化钾、过硫酸钠等，详细成分涉及商业秘密，不宜公开，本次环评中已简单说明相关信息。
	符合

	2
	油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。油气开采项目产生的危险废物，应按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求评价
	本项目一开采用水基钻井液，二开采用油基钻井液，项目井场内设有钻井液不落地设备，钻井液循环使用，符合减量化要求；施工结束后产生的未沾油防渗材料，由施工单位集中回收利用，符合资源化原则；项目产生的水基钻井岩屑集中收集后委托第三方岩屑处置单位进行处置，油基岩屑及危险废物交具有相应危险经营许可单位处置，符合无害化原则。
	符合

	3
	施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。
	本次环评提出施工期尽量减少占地、缩短施工时间的要求。项目不涉及生态环境敏感区。项目实施过程采用低噪声设备；项目结束后，对临时占地范围进行及时清理、平整，严格落实本次环评中提出的生态保护措施。
	符合

	4
	油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。
	环评要求建设单位应按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。
	符合


4.与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析
本项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析见表1-6。
表1-6  本项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析
	序号
	文件要求
	本项目
	符合性

	1
	在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排。
	本项目钻井液循环使用，洗井废水、压裂返排液使用罐车拉运至石西集中处理站处理，项目无废水外排。
	符合

	2
	油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系；加强油气田建设、勘探开发过程的环境监督管理。在开发过程中，企业应加强油气井套管的检测和维护，防止油气泄漏污染地下水；建立环境保护人员培训制度；油气田企业应对勘探开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。
	本项目执行中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司健康、安全与环境（HSE）管理体系，对项目实施过程进行环境监督管理，严防油气泄漏；环评要求建设单位应按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。
	符合


[bookmark: OLE_LINK13]5.与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析
[bookmark: OLE_LINK11]本项目与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析见表1-7。
表1-7  本项目与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析
	[bookmark: OLE_LINK17]序号
	文件要求
	本项目
	符合性

	1
	施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，有效降低生态环境影响。
	本次环评提出了“施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实生态环境保护措施”的相关要求。
	符合

	2
	钻井及储层改造应采用环境友好的油田化学助剂、酸化液、压裂液、钻井液，配备完善的固控设备，钻井液循环率应达到95%以上，压裂废液、酸化废液等井下作业废水应100%返排入罐。
	钻井期井场设钻井液不落地设备，钻井岩屑采用一套不落地系统进行固液分离处理。分离出的液相回用于钻井，分离出的水基钻井岩屑暂存于专用储罐，委托岩屑处置单位进行最终处置；分离出的油基钻井岩屑进入油基岩屑专用方罐后交由具有相应危险废物处置资质的单位负责接收、转运以及处置。施工结束对场地进行清理时产生的沾油废防渗材料施工结束后委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。
	符合

	3
	废弃钻井泥浆及岩屑应采取“泥浆不落地”工艺，勘探、开发过程产生的落地原油回收率应达到100%。废弃水基钻井泥浆及岩屑经“泥浆不落地”设备处理后，固相优先综合利用。
	
	符合


6.与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
《新疆生态环境保护“十四五”规划》提出“坚决遏制‘两高’项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府‘一支笔’审批制度、环境保护‘一票否决’制度，落实‘三线一单’生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控”。
本项目不属于“两高”项目，符合产业准入政策及《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，因此项目符合该规划要求。
7.与《新疆维吾尔自治区石油天然气发展“十四五”规划》符合性分析
《新疆维吾尔自治区石油天然气发展“十四五”规划》主要任务中提到：“加大油气勘探力度：加快推进油气资源基础地质调查和非常规油气资源勘查，明确勘探主攻方向，以准噶尔、塔里木、吐哈等盆地为重点，加强准噶尔盆地南缘、玛湖凹陷区、沙湾凹陷区、吉木萨尔凹陷，塔里木盆地顺北、碳酸盐岩等低勘探程度区域，以及页岩油气等新领域风险勘探，尽早形成新的油气资源战略接续区。”
本项目位于准噶尔盆地，为石油勘探项目，符合《新疆维吾尔自治区石油天然气发展“十四五”规划》。
8.与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析
本项目不使用煤炭和其他高污染燃料，伴生气燃烧后放空，可减少对大气环境的影响；项目产生的废水全部拉运至油田集中处理站处理，不外排；固体废物中，水基钻井岩屑分别委托具有相应经营许可单位清运处置，可得到无害化处置。项目采取了生态影响避让、减缓、修复和补偿措施，施工结束后对土地进行清理平整以利于植被恢复。综上，项目建设符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例（2018修正）》相关要求。
9.与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，本项目不使用煤和其他高污染燃料，不属于高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目；柴油储罐密闭，采出液罐装卸过程密闭；施工过程使用符合国家排放标准的机动车辆；施工场地采取砂砾石对地表进行覆盖，措施防止扬尘产生。钻井岩屑均进储罐并进行覆盖，防止扬尘产生。符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》相关要求。
10.与《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》符合性分析
《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》中提出：石油、天然气开发单位钻井和井下作业应当使用无毒、低毒钻井液。对已使用的有毒钻井液应当回收利用并做无害化处置，防止污染环境。对钻井作业产生的污水应当进行回收，经处理达标后方可回注。未经处理达标的污水不得回注或者外排。对钻井作业产生的污油、废矿物油应当回收处理。石油、天然气开发单位应当采取保护性措施，防止油井套管破损、气井泄漏，污染地下水体。运输石油、天然气以及酸液、碱液、钻井液和其他有毒有害物品，应当采取防范措施，防止渗漏、泄露、溢流和散落。煤炭、石油、天然气开发过程中产生的伴生气、有毒有害气体或者可燃性气体应当进行回收利用；不具备回收利用条件的，应当经过充分燃烧或者采取其他防治措施，达到国家或者自治区规定的排放标准后排放。
本项目一开采用水基钻井液，二开采用油基钻井液，钻井时随钻井液排出井口，进入固控设备处理后岩屑与钻井液分离，液相循环使用，钻井结束后由钻井队带走，用于下一口井的配制，固相经钻井液不落地系统处理后进罐收集，其中水基钻井岩屑交岩屑处置公司处理，油基钻井岩屑交由有危险废物处置资质单位处理。试油过程产生的试油废水进罐收集后运至石西集中处理站采出水处理系统处理；钻试过程产生的沾油废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶均交由有危险废物处置资质单位处理；试油时伴生气产量不稳定，不具备回收利用条件，通过排气管线充分燃烧后放空；项目钻井液、岩屑等在运输过程中，采取了防泄漏等防范措施；项目钻井时配备井控装置；因此，本项目符合《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》。
11.与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析
《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》中提出：加快发展现代煤化工、新材料、有色金属、煤炭、煤电、矿产开采及加工等优势产业，培育壮大先进装备制造、页岩油气加工、节能环保、新型建材、新能源等新兴产业和生产性服务业。严守水资源管理“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，健全州、县（市）、乡（镇）三级行政区用水总量和用水强度控制指标体系，规范农业灌溉用水定额管理，严格执行国家、自治区和行业用水定额标准，强化节水约束性指标管理。建立健全地下水污染防治重点区划定制度，规范禁止开采区、限制开采区划定；强化禁止开采区、限制开采区管理；规范地下水超采治理。强化对污染地下水行为的管控，切实防止土壤污染导致地下水污染。
本项目属于陆地石油勘探项目；拟部署井钻试期仅消耗少量新鲜水，用量在区域可承受范围内，不会突破区域资源利用上线；拟部署井钻试期使用的新鲜水由罐车从石西作业区供水点运至施工区，不开采地下水；钻井过程中使用水泥固井，用套管将含水层与井筒分隔开，钻试井场分区防渗，均采取了符合规范的防渗措施，不会对地下水环境产生不利影响。
12.与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）符合性分析
《方案》要求：推进矿山生态环境综合整治。根据安全生产、水土保持、生态环境等要求，新建矿山按照绿色矿山标准规划、设计、建设和运行管理，鼓励同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式；推进生产矿山绿色矿山建设，依法关闭限期整改仍不达标矿山。沙化土地范围内矿产资源开发建设项目加强防沙治沙工作。
本项目钻试过程严格控制施工范围，合理布置施工现场，尽量减少临时占地，对临时堆土及粉状材料进行苫盖，施工产生的各类污染物进行合理收集及处置，施工结束对临时占地进行清理、平整，表土回填，恢复地貌。故符合《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》要求。
13.与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析
《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中要求：大力推进源头替代，全面加强无组织排放控制，推进建设适宜高效的治污设施，深入实施精细化管控，重点加强密封点泄漏，建立台账，开展泄漏检测、记录管理等工作。
本项目伴生气充分燃烧后排放；柴油储存过程密闭；油基岩屑主要成分为白油，具有低挥发性的特点；采出液使用密闭储罐储存，可降低挥发性有机物的排放。项目对产生各类废物分类收集、分区贮存，委托相应处置单位进行处理，并进行台账记录，符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求。
14.与《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T 5466-2013）符合性分析
《钻前工程及井场布置技术要求》中要求：油、气井井口距高压线及其他永久性设施不小于75m，距民宅不小于100m，距铁路、高速公路不小于200m，距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不小于500m。在地下矿产采掘区钻井，井筒与采掘坑道、矿井坑道之间的距离不小于100m。以井口为中点，以井架底座的两条垂直平分线的延长线为准线，划分井场的前、后、左、右。井场应平坦坚实，能承受大型车辆的行驶。根据油气田地质构造和井位布局确定道路走向。
本工程井口距离75m范围内无高压线及其它永久性设施；100m范围内无民宅，200m范围内无铁路、高速公路，500m范围内无学校、医院和大型油库等人口密集型、高危性场所；探临道路结合周围环境及地势，尽量利用或与周围已有道路连接，减少临时占地范围；本项目选址及井场布置符合《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中要求。
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[bookmark: _Toc5010][bookmark: _Toc27387]二、建设内容
	地理位置
	本项目行政隶属于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县，新地1井南距呼图壁县县城约62km，北距石西集中处理站约78km。本项目井位坐标见表2-1，区域位置见附图3，地理位置见附图4。
表2-1  本项目井位坐标一览表
	[bookmark: _Hlk175918775]井号
	大地2000坐标
	经纬度

	
	Y
	X
	E
	N

	新地1井
	
	
	
	




	[bookmark: _Hlk136793942]项目组成及规模
	[bookmark: OLE_LINK19]为贯彻落实国家油气体制改革精神、有效化解资源结构布局不平衡等问题，通过矿权流转激活未动用资源的开发潜力，中国石油天然气股份有限公司于2017年开始实施内部矿权流转工作。2025年，中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司通过矿权内部流转，获得了原中国石油新疆油田分公司在准噶尔盆地漠北南和东道海子区块的勘探开发权，总面积4800余km2。此次流转是中国石油集团内部资源优化配置的重要举措，通过矿权流转，可充分盘活矿权区块和未动用储量资产，促进高效勘探和低成本开发，对于油气体制改革具有先导意义。
本项目位于中国石油天然气股份有限公司由新疆油田分公司内部流转至大港油田分公司的“准噶尔盆地中部坳陷东道海子勘查区域”范围内。勘查区块已取得自然资源部授予的探矿权证书（证书号T1000002021101018000716）。勘查区块总面积3037.668km2，包括乌鲁木齐市、五家渠市、昌吉市、呼图壁县和玛纳斯县范围；勘查许可有效期自2021年9月23日至2026年9月23日。
本项目位于呼图壁县境内的准噶尔盆地中部坳陷东道海子勘查区域，本次部署1口探井，即：新地1井，井深4839m，采用二开定向井井身结构。项目工程组成情况详见表2-2。
[bookmark: _Ref19637151]表2-2  本项目工程组成一览表
	[bookmark: _Hlk176172371]工程组成
	工程内容

	主体工程
	钻前工程
	井场平整、钻机基础建设、探临道路和生活营地建设以及设备进场。

	[bookmark: _Hlk186369386]
	钻井工程
	钻井进尺为4839m，采用ZJ70D钻机，钻井期32天，施工人数为35人。钻井期井场占地面积16917m2，井场内布置有值班房、材料房、钳工房、录井房、配电房、发电房、罐区、钻井液不落地设备等。

	
	试油工程
	开展试油准备、储层改造和试油工作，其中试油准备包括通井、洗井和试压工作，储层改造包括射孔和压裂；试油过程记录勘探参数，如温度、气压、油气产量；试油期为90天，施工人数为2人。试油期井场占地面积8458.50m2，井场内布置有井口方罐、发电房、值班房、井口放喷管线、应急放喷罐、消防沙箱等设施。

	
	完井
	根据试油结果进行关井或封井作业，最后撤去所有施工设施，清理、平整井场。

	辅助工程
	放喷设施
	井场左右两侧各设置1条放喷管线，在井场一侧预留应急放喷池位置（池容积225m3）。

	
	探临道路
	新建井场探临道路1578m、宽度9m～12m，采用砂石路面。

	公用工程
	供配电
	井场用电由柴油发电机供给，井场设置柴油储罐区，储罐区内设置1座30m3的柴油储罐，日常储备柴油20t。

	
	给排水
	给水：施工期用水主要为洗井用水和生活用水，从石西作业区供水点由罐车拉运至井场；
排水：洗井废水和压裂返排液设置废水储罐储存收集后送至石西集中处理站采出水处理系统处置；生活污水通过生活营地临时防渗储集池暂存，定期清运至呼图壁县丰泉污水处理厂处理。

	环保工程
	废气
	施工
扬尘
	对易起尘物料进行遮盖；加强车辆管理等措施。

	
	
	柴油机、发电机燃料燃烧废气
	加强设备维护管理，使用合格油燃料。

	
	
	施工机械及车辆尾气
	使用合格油燃料。

	
	
	伴生气
	排气管线出口处安装自动点火装置，放喷管线出口设有放喷罐，伴生气由排气管线充分燃烧后放空。

	
	
	无组织挥发烃类
	采出液采取密闭装载方式；柴油储罐密闭，罐体保持完好。

	
	废水
	生活
污水
	生活营地设有防渗储集池（1个，10m3），定期清运至呼图壁县丰泉污水处理厂处理。

	
	
	洗井废水和压裂返排液
	采用专用储罐收集后送至石西集中处理站采出水处理系统处理。

	
	噪声
	施工设备噪声
	选用低噪声设备，设备底部进行基础减震。

	
	固体废物
	钻井
岩屑
	井场配有钻井液不落地设备，钻井过程中分离出的固相水基钻井岩屑暂存于岩屑储罐中，委托第三方岩屑处置单位及时清运、处置。钻井过程中分离出的油基岩屑暂存于油基岩屑专用储罐，储罐下方采用防渗膜防渗，最终交具有危废处置资质单位处置。

	
	
	废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶
	井场设有1座危险废物贮存点，分区暂存各类危险废物；其中沾油废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶均属于危险废物，分区暂存在危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。

	
	
	生活
垃圾
	井场和生活营地均设有垃圾箱暂存生活垃圾，定期清运至呼图壁县生活垃圾填埋场。

	
	生态措施
	严格控制施工人员及施工机械活动范围；选择合理施工方式、严格控制施工作业面积；尽量缩短施工时间；施工结束后及时对临时占地范围进行清理、平整，尽量利用表土对临时占地进行覆盖，使其恢复土壤原有种植条件。

	
	环境风险
	H2S
监测
	井场配备H2S监测仪。

	
	
	放喷设施
	井场左右两侧各设置1条放喷管线，预留应急放喷池位置。

	依托工程
	试油废水
	试油废水（洗井废水和压裂返排液）由罐车送至石西集中处理站采出水处理系统处理。

	
	采出液
	采出液由罐车送至石西集中处理站原油处理系统处理。

	
	生活污水
	生活污水定期由吸污车运至呼图壁县丰泉污水处理厂处理。

	
	生活垃圾
	生活垃圾定期清运至呼图壁县生活垃圾填埋场。

	
	水基钻井
岩屑
	水基钻井岩屑委托第三方岩屑处置单位处置。

	
	危险废物
	钻试过程中产生的油基岩屑以及沾油废防渗材料等危险废物，均交由具有相应危废处置资质的单位负责接收、转运以及处置。

	储运工程
	钻井期水基、油基钻井液（12座50m3的钻井液储罐，容积不小于660m3）、水基钻井岩屑（25m3，4个）、油基井岩屑（25m3，4个）、柴油（30m3，1个）、水（20m3，1个），试油期试油废水（20m3，1个）、采出液（20m3，4个）、柴油均在储罐内储存，储存区域采取防渗措施；其他施工材料在井场专门区域（材料房、材料爬犁、化工爬犁）堆放。钻井、试油期均设置一处危险废物贮存点，危险废物贮存点占地5m2，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。




	总平面及现场布置
	1、工程布局情况
新地1井施工期布设一个钻井井场和试油井场。钻井井场以部署井井口为中心按照钻井期井场平面布置图布置，钻井井场和试油井场场址相同、占地面积大小不同，钻井结束后将钻井井场改为试油井场，试油设备均在原钻井井场内布置，不新增占地。根据《中国石油大港油田分公司新地1井临时用地勘测定界技术报告书》，本项目为油气资源勘探项目，新地1井占地全部为临时用地，土地利用类型为灌木林地和农村道路，总占地面积34680m2，其中井场临时占地16917m2，生活营地临时占地2810m2，探临道路临时占地14953m2。本项目新建探临道路将已建道路与井场、生活营地连接。本项目工程布局见图2-1。
根据现场踏勘及井场平面布置，本项目井口距离75m范围内无高压线及其它永久性设施。100m范围内无民宅，200m范围内无铁路、高速公路，500m范围内无学校、医院和大型油库等人口密集型、高危性场所，其选址及井场布置符合《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中的井位选址要求。同时，本项目道路与周边已有道路相连接，不绕行修筑，减少了临时占地，生活营地位于井场南侧约148m，便于施工人员施工作业。
2、施工现场布置情况
（1）钻井期井场平面布置
钻井期井场内布置有值班房、材料房、钳工房、录井房、配电房、发电房、罐区、钻井液不落地设备等。钻井井场平面布置见附图5。
本项目钻井设备位于井场中部，钻进液储罐不落地设施、岩屑储罐区就近布置在井口周围，以减少场内运输距离。办公用房设置在入口位置，柴油储罐和危废贮存点远离井口装置区，其他设备沿井场四周放置；放喷管线位于井场两侧，远离钻井设备。井场分区明确，动线流畅，保持防火距离，总体布置合理。
（2）试油期井场平面布置
试油期井场内布置有井口方罐、发电房、值班房、井口放喷管线、应急放喷罐、消防沙箱等设施，并在井场设置紧急集合点。试油井场平面布置见附图6。
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图2-1  本项目工程布局示意图

	施工方案
	1、施工时序及工艺
施工时序依次为钻前工程、钻井工程、试油工程和完井四个阶段。
[image: 勘探井工艺流程]
图2-2  本项目总体工艺流程和产污环节示意图
（1）钻前工程
包括井场平整、铺垫、钻机基础建设、探临道路和生活营地建设，以及设备进场。井架基础采用混凝土浇筑。工艺流程为：场地平整、放线、支模板、浇筑混凝土、养护、拆除模板。其他设备基础是在原地面进行清理、找平，铺设砂砾石垫层并压实。项目混凝土用量较少，就近商砼站购买。
（2）钻井工程
①钻井流程
钻前准备工作完成后即可开展钻井工作。钻井是破岩和加深井眼的过程，首先埋设导管后钻达下表层套管深度后，再下入表层套管并固井试压；然后继续钻进，待安全钻达目标深度后下油层套管；施工中根据钻井设计要求，进行测井、录井、固井等其他作业。
②井身结构
新地1井钻井进尺为4839m，采用二开定向井井身结构，设计参数见表2-3，井身结构见附图7。
表2-3  井身结构设计参数一览表
	[bookmark: _Hlk167964015]井号
	开钻次序
	井深
(m)
	钻头尺寸
(mm)
	套管尺寸（mm）
	套管下入深度（m）

	新地1井
	一开
	0~1202
	444.5
	339.7
	1202

	
	二开
	~4839
	215.9
	139.7
	4839


③钻井设备
钻井设备包括钻机、井架、钻井泵、柴油机、发电机等，主要钻井设备见表2-4。
[bookmark: _Ref19636829]表2-4  主要钻井设备一览表
	序号
	名称
	型号
	载荷
(kN)
	功率
(kW)
	备注

	一
	钻机
	ZJ70D
	4500
	
	净空高度≥7m

	二
	井架
	JJ450/45-K8
	4500
	
	

	三
	提升
系统
	绞车
	JC-70-09
	
	
	

	
	
	天车
	TC450-1
	4500
	
	

	
	
	游车
	YC450
	4500
	
	

	
	
	大钩
	DG450
	4500
	
	1套

	
	
	水龙头
	SL-450-H
	4500
	
	1套

	四
	转盘
	ZP375
	
	
	1套

	五
	循环系统配置
	钻井泵
	F1600
	
	1180
	2台

	
	
	钻井液罐
	
	
	
	总容量：660m3

	
	
	搅拌器
	NJ-15
	
	15
	12个

	六
	钻机动力系统
	柴油机
	G12V190PILG-3
	
	810
	3台

	七
	发电
机组
	发电机
	
	
	
	3台

	
	
	MCC房
	HH70LDB
	
	
	1栋

	八
	钻机控制系统
	自动压风机
	SPE306X
	
	
	6.5m3/min

	
	
	电动压风机
	SPE306X
	
	
	6.5m3/min

	九
	固控
系统
	振动筛
	HS270-4P-PTS
	
	
	3台

	
	
	除砂除泥一体机
	ZQJ-l/250X2
-100X14-2
	
	
	1套

	
	
	离心机
	LW600×1000-N
	
	
	2台

	十
	加重装置
	加重漏斗
	
	
	
	1套

	
	
	电动加重泵
	
	
	
	1套

	
	
	气动下灰装置
	
	
	
	1套

	十一
	井
控
系
统
	二开
	环形防喷器
	FH35-70
	
	
	1套

	
	
	
	单闸板防喷器
	FZ35-105
	
	
	1套

	
	
	
	双闸板防喷器
	2FZ35-105
	
	
	1套

	
	
	
	节流管汇
	JG-105
	
	
	1套

	
	
	
	压井管汇
	YG-105
	
	
	1套

	
	
	控制装置
	FKQ6406
	
	
	1套

	
	
	司钻控制台
	
	
	
	1套

	
	
	除气器
	CQ1/4
	
	
	1套

	
	
	节流控制箱
	FKQ8008
	
	
	1套

	
	
	液气分离器
	YFQ-1200
	
	
	1套

	十二
	仪器仪表
	钻井参数仪表
	八参数仪
	
	
	1套

	
	
	测斜仪
	单点测斜仪
	
	
	1套

	十三
	防硫设备
	H2S监测仪
	便携式
	
	
	1套

	十四
	液压大钳
	
	
	
	1台

	十五
	柴油储罐
	
	
	30m³
	1座

	十六
	水基钻井岩屑储罐
	
	
	25m3
	4座

	十七
	油基钻井岩屑储罐
	
	
	25m3
	4座


（3）试油工程
在钻井施工完毕后对目的层进行试油作业。试油工程主要包括试油准备、储层改造和试油。
①试油准备
试油准备主要进行通井、洗井和试压工作。通井时用钻杆或油管带通井规下入井内，检查套管是否有影响试油工具通过的弯曲和固体物质等；洗井使用泵注设备，利用洗井液，通过井内管柱内外循环，清除套管壁杂物等；试压用气体或液体介质，对地面流程、井口设备、井下套管等进行耐压程度检验。
②储层改造
[bookmark: _Hlk183350774][bookmark: _Hlk183352914][bookmark: OLE_LINK6]储层改造包括射孔和压裂两个工序。射孔时利用专用设备和射孔枪，对套管和井壁进行射孔，建立地层与井筒之间的通道，射孔方式为：电缆常规射孔；压裂时用泵车将压裂液挤入油层，当把油层压出许多裂缝后加入支撑剂（如石英砂等），使其充填进裂缝，可有效提高油气层的渗透能力等操作，主要压裂设备见表2-5。储层改造过程将产生压裂返排液。
表2-5  压裂主要设备一览表
	阶段
	设备名称
	主要型号
	数量（台/座）

	压裂
	压裂车
	2500型
	8

	
	混砂车
	/
	1

	
	仪表车
	/
	1

	
	砂罐车
	/
	3

	射孔
	射孔车
	/
	1

	
	射孔工具车
	/
	1


③试油
试油是利用专用的设备和方法，就初步确定的可能含油（气）层位进行直接的测试，并取得目的层的产能、压力、温度、油气水性质以及地质资料的工艺过程。试油包括：通井、洗井、试压、射孔、诱喷、试油求产、油气水分析。
a）通井：用专门的工具验证套管径向尺寸变化及完好程度的作业。通常用油管带通井规下入井内探人工井底，清除套管内壁上黏附的固体物质，检查套管是否有影响试油工具通过的弯曲和变形，检查固井后形成的人工井底是否满足试油要求，通井过程中无废水产生。
b）洗井：使用泵注设备，利用洗井液（清水），通过井内管柱建立管柱内外循环、清除井内污物作业，洗井过程中主要产生洗井废水。
c）试压：使用空气介质用泵注设备按规定对井口设备、下井管柱、井筒套管、井下工具、封层和封堵井段等进行耐压程度检验的作业。该过程使用空气介质，无废水产生。
d）射孔：利用专用设备，建立地层到井筒的连通孔道，促使地层流体进入井内的工艺过程，分为射孔弹射孔和水力射孔。本项目采用射孔弹射孔，用电缆下带定位仪器和射孔枪，对目的层进行射孔。射孔过程中无废水产生。
试油工艺流程及产污环节图。
[image: ]
图2-3  试油工艺流程及产污环节图
本项目主要试油设备见表2-6。
表2-6  试油主要设备一览表
	[bookmark: OLE_LINK22]序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	1
	修井机
	60t
	部
	1
	-

	2
	试油井架
	-
	部
	1
	-

	3
	液压钳
	600型或300型
	台
	1
	足够长的配套管线

	4
	方罐
	20m3
	个
	4
	采出液

	5
	吊卡
	Φ73.0mm/Φ88.9mm
	只
	2/2
	50t

	6
	吊环
	SH-80
	付
	1
	-

	7
	通管规
	Φ73.0mm/58.0mm
	个
	2
	-

	8
	提升短节
	Φ88.9mm
	套
	1
	-

	9
	调整短节
	Φ73.0mm
	m
	1
	-

	10
	值班房
	-
	套
	1
	-

	11
	发电房
	-
	套
	1
	储罐1个

	12
	柴油发电机
	-
	台
	1
	-

	13
	气液分离装置
	-
	套
	1
	-

	14
	泵车
	700型
	台
	1
	-

	15
	防喷器
	-
	台
	1
	-

	16
	放喷管及罐
	-
	套
	1
	放喷罐1个，30m3

	17
	采油树
	-
	套
	1
	-

	18
	H2S气体监测仪
	-
	部
	1
	-

	19
	可燃气体检测仪
	-
	部
	1
	-

	20
	消防砂
	-
	m3
	0.5
	-

	21
	推车式干粉灭火器
	MFZL35型
	具
	1
	-

	22
	干粉灭火器
	MFZL8型
	具
	4
	-

	23
	方罐
	60m3
	个
	2
	试油废水

	24
	自动点火装置
	
	套
	1
	伴生气点燃


（4）完井
试油作业结束后，若油气产量显示该井具备商业开采价值，则对其进行关井，后期根据油田开发要求转为开采井，转产前应开展产能建设工程环境影响评价。如该井不具备开采价值，则对地面设施进行拆除，对井口按照《废弃井封井回填技术指南（试行）》《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）、《陆上石油天然气生产环境保护推荐作法》（SY/T6628-2005）进行封井作业，撤去所有生产设施交油田物资处，建筑垃圾交当地建筑垃圾填埋场处置，对临时占地范围进行地表清理、平整，恢复地貌。
本项目污染物汇总一览表见下表。
表2-7  本项目污染物汇总一览表
	阶段
	产生位置
	污染物
	产污环节
	污染因子
	影响对象

	钻前
	井场、道路、生活营地
	施工扬尘
	施工活动、车辆行驶
	TSP
	大气环境

	
	
	施工噪声
	施工设备、车辆
	等效连续A声级
	声环境

	
	
	建筑垃圾
	土石方、混凝土废渣、废包装、废模板等
	/
	/

	钻井
	井场
	废气
	柴油机、柴油发电机
	SO2、NOX、总烃、颗粒物
	大气环境

	
	
	
	施工机械及车辆尾气
	SO2、NOX、总烃、颗粒物
	

	
	
	
	施工扬尘
	TSP
	

	
	生活营地
	生活污水
	生活用水
	COD、SS、氨氮
	水环境

	
	井场、道路
	噪声
	施工机械、车辆
	等效连续A声级
	声环境

	
	井场
	水基钻井岩屑
	一开钻井
	COD
	土壤环境

	
	
	油基钻井岩屑
	二开钻井
	矿物油、COD
	

	
	
	沾油废防渗材料
	设备保养、维护
	废矿物油
	

	
	
	废润滑油及桶
	
	废矿物油
	

	
	生活营地
	生活垃圾
	生活营地
	/
	

	试油
	井场
	废气
	伴生气燃烧废气
	SO2、NOX、总烃、颗粒物
	大气环境

	
	
	
	柴油发电机
	SO2、NOX、总烃、颗粒物
	

	
	
	
	施工机械及车辆尾气
	SO2、NOX、总烃、颗粒物
	

	
	
	
	采出液储存、装车过程
	非甲烷总烃、硫化氢
	

	
	
	试油废水
	洗井、压裂
	SS、石油类等
	地下水

	
	井场、道路
	噪声
	施工机械、车辆行驶
	等效连续A声级
	声环境

	
	井场
	固废
	含油物质泄漏
	沾油废防渗材料
	土壤环境

	
	
	
	设备保养、维护
	废润滑油及桶
	

	完井
	井场、道路
	废气
	拆除设备、构筑物；场地清理、平整
	TSP
	大气环境

	
	
	噪声
	施工机械、车辆运行
	等效连续A声级
	声环境

	
	
	建筑垃圾
	拆除设备、构筑物、场地清理
	混凝土废渣、废包装物等
	土壤环境


2、施工周期及组织定员
新地1井钻井期32天，施工人数为35人。试油期为90天，试油人数为2人。
3、能源物料消耗
[bookmark: _Hlk15400228]本项目施工期消耗的主要物料及能耗包括：钻井液、压裂液、柴油、新鲜水等，消耗情况见表2-8，水平衡图见图2-4。
表2-8  施工期主要消耗物料及能源用量一览表
	[bookmark: _Hlk176174647]物料/能源名称
	使用量

	主要
材料
	水基钻井液（m3）
	495

	
	油基钻井液（m3）
	955

	
	压裂液（m3）
	1000

	能源
	新鲜水
	洗井用水（m3）
	300

	
	
	生活用水（m3）
	22.4

	
	
	水基钻井液配制用水（m3）
	396

	
	
	油基钻井液配制用水（m3）
	286

	
	柴油（t）
	82


[image: 1754363986507]
图2-4  本项目水平衡图
（1）钻井液体系
[bookmark: _Hlk183359743][bookmark: _Hlk176173839][bookmark: _Hlk167901113][bookmark: _Hlk186373794]根据建设单位提供的设计资料可知，一开采用非磺化水基钻井液，二开采用油基钻井液，其中水基钻井液主要成分为水（占比80%）、坂土、钾钙基有机盐、重晶石等，油基钻井液主要成分为水（占比30%）、白油/柴油（占比50%）、氧化钙、氯化钙、重晶石等；钻井液体系及用量见表2-9。
[bookmark: _Ref66721972][bookmark: _Hlk176173812]表2-9  钻井液用量表
	井号
	钻井液性质
	开钻次序
	钻井液体系
	钻井液用量（m3）

	新地1
	水基
	一开
	水基钻井液体系（坂土-CMC）
	495

	
	油基
	二开
	油基钻井液体系（白油、重晶石等）
	955


（2）压裂液
本项目压裂液主要成分为羟丙基胍胶、氯化钾及过硫酸钠等，根据设计资料，压裂液使用量为1000m3，压裂过程产生压裂返排液500m3。
（3）柴油
钻井、试油过程需使用柴油机和柴油发电机，消耗一定量的柴油。柴油从附近加油站拉运至井场，使用储罐储存，日常储存量为20t。钻井期柴油平均消耗为2t/d▪井，试油期柴油平均消耗0.2t/d▪井，由此计算得项目钻井、试油过程柴油消耗总量为82t。
（4）洗井用水
根据设计资料，项目洗井用水量为300m3，新鲜水从石西作业区拉运至井场；洗井后产生洗井废水285m3。
（5）生活用水
本项目生活用水参照《农村生活污水处理技术规范》（DB65/T4346—2021）附录A北疆天山北坡区用水定额，生活用水系数为20L/人▪d，生活营地使用时间为32d，施工人数为35人，则生活用水量约为22.4m3。新鲜水采用罐车从石西作业区拉运至生活营地水罐储存。生活营地产生生活污水17.9m3。

















	其他
	无



[bookmark: _Toc17214][bookmark: _Toc1728]三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1、主体功能区规划
本项目所在地昌吉回族自治州呼图壁县位于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中国家层面重点开发区域——天山北坡地区。该区域位于全国“两横三纵”城市化战略格局中陆桥通道的西端，涉及23个县市，是我国面向中亚、西亚地区对外开放的陆路交通枢纽和重要门户，全国重要的能源基地，我国进口资源的国际大通道，西北地区重要的国际商贸中心、物流中心和对外合作加工基地，石油天然气化工、煤电、煤化工、机电工业及纺织工业基地。
本项目为陆地石油勘探类项目，为石油天然气开发前进行的勘探活动，均为临时工程，符合主体功能区的功能定位。
2、生态功能区划
根据《新疆生态功能区划简表》，本项目所属生态功能区的主要生态服务功能、主要生态环境问题、主要保护目标和主要发展方向等内容详见表3-1，本项目与生态功能区划位置关系见附图8。
表3-1  生态功能区划简表
	[bookmark: _Hlk3923160]生态功能分区单元
	生态区
	Ⅱ 准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区

	
	生态亚区
	Ⅱ5 准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区

	
	生态功能区
	26．乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区

	隶属行政区
	乌苏市、奎屯市、沙湾县、石河子市、玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市

	主要生态服务功能
	工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制

	主要生态环境问题
	地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁

	生态敏感因子
敏感程度
	生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感

	主要保护目标
	保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量

	主要保护措施
	节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、控制城镇建设用地、荒漠草场禁牧休牧 、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理

	适宜发展方向
	发展优质高效农牧业，美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统与人居环境


[bookmark: _Hlk136793903]3、生态环境现状
（1）植被现状
根据资料收集及现场调查，项目所在区域主要植被类型为多枝柽柳、琵琶柴、梭梭、白梭梭等，植被覆盖度为8%～10%。本项目临时占地范围内植被主要为白梭梭、多枝柽柳和琵琶柴，其中白梭梭和多枝柽柳冠幅宽度约30cm～100cm，株高约50cm～110cm，株密度约在50株/公顷，覆盖度约8%；琵琶柴株高约10cm～25cm，株密度约在70株/公顷，覆盖度约10%。
根据《新疆国家重点保护野生植物名录》（2022年）和《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（2024年），本项目评价范围内无国家及自治区级保护植物分布。本项目植被现状见附图9。
（2）野生动物现状
本项目所在区域气候干燥少雨，昼夜温差大，植被稀疏，野生动物生存的饮水、食物及栖息条件非常有限。因此种类和数量分布较少，主要是常见的沙蜥和沙鼠等小型动物，还有一些麻雀等常见鸟类活动。本项目占地范围未见《国家重点保护野生动物名录》及《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（2024年）》中保护野生动物分布。
[bookmark: _Hlk136793978]（3）土地利用类型
[bookmark: _Hlk168224186]根据建设单位提供的土地利用类型叠图可知，新地1井临时占地范围内的土地利用类型为灌木林地和农村道路；本项目土地利用类型见附图10。
（4）土地沙化现状
本项目所在地沙化土地类型属于非沙化土地，根据现场调查结果，项目所在区域地表覆盖植被主要为多枝柽柳、琵琶柴、白梭梭等，植被覆盖度为8%～10%，本项目沙化土地类型见附图11。
（5）水土流失现状
根据《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州水土保持规划（2021—2030年）》，项目区不属于水土流失重点治理区和预防区；本项目水土流失现状见附图12。
4、区域环境质量现状
[bookmark: _Hlk136793645]（1）环境空气质量现状调查
[bookmark: _Ref21430043]根据中华人民共和国生态环境部环境工程评估中心发布的“环境空气质量模型技术支持服务系统”数据显示，2024年昌吉回族自治州基本污染物中SO2、NO2、PM10、CO、O3的现状浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，PM2.5的现状浓度超标，项目所在区域为非达标区，具体数据见表3-2。
表3-2  大气质量及评价结果一览表
	监测因子
	年评价指标
	标准值
(μg/m3)
	现状浓度
(μg/m3)
	占标率
（%）
	达标
情况

	SO2
	年平均值
	60
	7
	12
	达标

	NO2
	年平均值
	40
	30
	75
	达标

	PM10
	年平均值
	70
	70
	100
	达标

	PM2.5
	年平均值
	35
	40
	114
	超标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	4(mg/m3)
	1.8(mg/m3)
	45
	达标

	O3
	最大8小时平均第90百分位数
	160
	134
	84
	达标


（2）水环境质量现状调查
本项目周边无地表水分布，生活污水和试油期产生的废水均不外排，项目与地表水体无任何水力联系，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B，因此，本项目不进行地表水环境质量现状评价。
钻井期间采用钻井液不落地工艺，钻井液循环利用，不会对地下水环境造成污染；参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目为Ⅳ类项目；无需对地下水环境质量现状进行评价。
（3）声环境质量现状调查
本项目周边50m范围内无声环境保护目标，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，无需对声环境质量现状进行评价。
（4）土壤环境质量现状调查
参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为Ⅳ类项目，无需对土壤环境质量现状进行评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，无与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，按照环境影响评价相关技术导则要求确定评价范围并识别环境保护目标。本项目环境保护目标识别如下表所示。
表3-3  环境保护目标识别
	环境要素
	评价范围
	环境保护目标识别

	大气
	不设置评价范围
	无

	地表水
	不设置评价范围
	无

	地下水
	不设置评价范围
	无

	声环境
	井场外延200m范围
	无

	土壤
	不设置评价范围
	无

	生态
	井场及生活营地周围50m范围
探临道路两侧外延300m范围
	保护评价范围内野生动植物、土壤、严禁随意踩踏碾压、砍伐植被

	环境风险
	不设置评价范围
	无




	[bookmark: _Hlk136793712]评价
标准
	1.环境质量标准
环境空气基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。
表3-4  环境空气质量标准
	序号
	污染物项目
	浓度限值

	1
	二氧化硫
	年平均 二级60μg/m3

	2
	二氧化氮
	年平均 二级40μg/m3

	3
	一氧化碳
	24小时平均 二级4mg/m3

	4
	臭氧
	日最大8小时平均 二级160μg/m3

	5
	颗粒物（粒径小于等于10μm）
	年平均 二级70μg/m3

	6
	颗粒物（粒径小于等于2.5μm）
	年平均 二级35μg/m3


2.污染物排放标准
（1）废气
①扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度最高点限值，颗粒物≤1.0mg/m³；
②试油期无组织排放非甲烷总烃参照《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）限值，非甲烷总烃≤4.0mg/m³；硫化氢排放浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建浓度要求，≤0.06mg/m³；
③车辆尾气、柴油机、发电机排放废气、伴生气燃烧废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织排放限值，二氧化硫≤0.40mg/m³、氮氧化物≤0.12mg/m³、颗粒物≤1.0mg/m³。
（2）噪声
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间70dB（A），夜间55dB（A）。
（3）固体废物
①一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
②危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	其他
	总量控制指标：
本项目钻试周期短，污染物产生量少，钻试期结束后污染影响即消失，故不提出污染物排放总量控制指标。





[bookmark: _Toc9710][bookmark: _Toc28843]四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk136794071]1、生态环境影响分析
（1）工程占地
[bookmark: _Hlk167562934]本项目占地主要包括井场、探临道路、生活营地，应急放喷池和钻井液不落地系统占地包含在井场占地范围内，项目总占地面积34680m2，井场、生活营地和探临道路占地均为临时占地，施工结束后进行恢复平整，不涉及永久占地，建设单位目前正在办理临时用地征地手续。具体占地情况见表4-1。
[bookmark: _Ref67772631]表4-1  本项目占地面积及土地利用类型一览表
	[bookmark: _Hlk180059234]项目占地
	占地面积（m2）
	土地利用类型

	井场
	16917
	灌木林地

	生活营地
	2810
	灌木林地

	探临道路
	14953
	灌木林地-14883m2
农村道路-70m2

	总计
	34680
	——


本项目施工过程产生的土方主要来自井场、道路建设，产生的土方均回填，不产生弃土。项目土石方平衡见下表。
表4-2  土石方平衡表    单位：m3
	项目组成
	挖方
	填方
	借方
	弃方

	井场、道路
	6374
	8066
	1692
	0


本项目土方开挖总量约为6374m3，填方主要来源于自身开挖土，挖方基本用于道路、井场平整。项目土石方自挖自填，土方挖填基本平衡，本项目不产生弃方，同时不设置取土场，施工期1692m3借方来自呼图壁县周边成品砂石料厂。
（2）道路建设对生态环境的影响
本项目新建道路总长约1578m，道路起点连接井场和生活营地，终点与项目周边现有道路相连接。道路占地面积总计14953m2，占地类型为灌木林地、农村道路。道路施工过程中，沿线施工作业范围的植被和土壤不可避免地遭到破坏和扰动，增大了该区域的土壤侵蚀模数和侵蚀量。
本项目道路占用灌木林地14883m2、农村道路70m2，施工过程重型机械碾压会导致土壤压实，破坏土壤结构，降低土壤透气性和保水能力，表层土壤被剥离，导致土地生产力下降，因此在道路施工时，应采取表土剥离，施工结束后进行土地复垦措施，恢复其土壤肥力，有利于后期灌木生长。
（3）对植被的影响分析
钻前工程建设（包括井场、探临道路、生活营地建设工程）及各施工阶段的人类活动是造成植被破坏的主要原因，对植被主要影响形式是施工阶段对土地的占用、清场过程中对地表植被的清理及施工过程中机械、设备的碾轧。
本项目占地范围属于正在发展的荒漠化，其生物损失量按1.5t/（hm2·a）计算，则井场临时占地生物损失量约为2.54t/a，道路临时占地生物损失量约为2.23t/a，生活营地临时占地生物损失量约为0.42t/a，合计生物损失量约为5.19t/a，当临时性占地的植被得到初步恢复后，这种损失将逐渐减少。
施工井场、生活营地和探临道路施工过程中将会破坏占地范围内的自然植被。施工井场和生活营地尽可能布置在植被稀疏的位置，探临道路施工过程中严格控制施工范围，可有效减缓项目建设对植被的破坏，最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。项目为临时用地，项目结束后及时对占地进行清理、平整以利于植被恢复。采取以上措施后，项目对植被的影响可接受。
（4）对野生动物的影响分析
项目的实施对野生动物生存环境、分布范围和种群数量的影响，主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目占地使野生动物的原有生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源减少。施工设备及车辆发出的噪声、人为活动会惊扰项目区附近的野生动物，影响其觅食、活动等行为。项目区及周边野生动物主要是小型啮齿类、爬行类动物等和一些常见鸟类，项目区不是野生动物的唯一栖息地，野生动物可迁移至周边类似的生境，且工程占地面积较小，施工结束后，机械噪声、人类活动影响消失。野生动物有可能逐渐返回原来的区域。故该建设项目对动物影响较小。
[bookmark: _Hlk140835968]（5）土地沙化影响分析
项目实施过程中将会破坏占地范围内的土壤表层稳定结皮和地表荒漠植被，项目所在区域具有多风、降水量偏低等气候特征，地表稳定结皮被破坏后，在大风天气条件下，施工会使占地范围内的土地就地起沙，局部沙化趋势加重。但是由于项目占地范围较小，施工时间短，施工结束后对临时占地范围内场地进行平整和清理，尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复。综上所述，本项目对区域土地沙化影响不大。
（6）水土流失影响分析
施工过程中将破坏地表原有稳定结构，施工作业范围内的土壤表层遭到破坏，下层的粉细物质暴露在地层表面，降雨形成地表径流时可能会增加区域水蚀量。项目区以小到中雨为主，大雨较少，降雨大部分被干燥的地表土壤吸收及蒸发，剩余降雨量形成地表径流的可能性较小，不会明显增加区域水蚀量；且随着地表植被的恢复，水蚀量会随着地表新保护层的逐渐形成而减弱，水土流失的程度会慢慢减轻。
2、大气环境影响分析
本项目施工期废气主要为施工扬尘、柴油机和发电机燃料燃烧废气、施工机械及车辆尾气、伴生气燃烧废气、试油期采出液储存及装车过程中无组织逸散废气及油基钻井岩屑暂存时无组织挥发性有机物。
（1）施工扬尘
本项目对场地平整、井场、探临道路、生活营地等建设及施工运输车辆会产生扬尘，对周围大气环境产生一定的影响；施工期加强管理、对易起尘物料进行苫盖、车辆低速慢行，合理安排施工时间，避开大风天气进行施工等措施；扬尘随着施工期结束而消失，对周围大气环境影响较小。
（2）柴油机、发电机燃料燃烧烟气
施工期井场动力系统设柴油机和柴油发电机为钻机及井场提供动力、电力和照明，消耗的燃料为柴油。根据设计资料，柴油消耗量为82t。柴油燃烧产生的烟气以无组织形式逸散，烟气中主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、总和颗粒物烃等。本项目区地域空旷，周围扩散条件良好，且废气随施工的结束而消失。因此，对区域大气环境影响较小。
（3）施工机械及车辆尾气
[bookmark: OLE_LINK21]施工机械及车辆运行过程中会产生一定的尾气，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、总烃和颗粒物等。对周围大气环境产生一定的影响；各类施工机械及施工车辆均采用符合国家标准的油品，定期对施工机械及车辆维护、保养，保证施工机械及车辆正常运行，且废气随着施工期的结束而消失，对周围大气环境影响较小。
（4）伴生气燃烧烟气
[bookmark: _Hlk170206616]本项目为矿产资源地质勘探项目，目的是获取地层油气藏参数，为后期油气开发提供基础数据，试油期产生的伴生气产量不稳定，不具备回收利用条件，通过排气管线充分燃烧后放空，燃烧烟气的主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃和颗粒物，其中非甲烷总烃应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求，其余污染物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。由于燃烧烟气属于阶段性排放，且随着试油结束而停止产生。井场周边无集中居民区，地域空旷、扩散条件良好，不会对周围大气环境产生明显不利影响。
（5）采出液储存及装车过程的无组织废气
[bookmark: _Hlk136794460]试油期产生的采出液暂存于地面储罐，由罐车定期拉运至石西集中处理站处理，采出液在储存及装车过程中会产生无组织挥发烃类（以非甲烷总烃计）和少量硫化氢。本项目主要为探明区域油藏含油气性及规模，试油过程不确定性大，采出液产生情况无法确定，且采出液装载仅在试油期进行，随试油期结束而停止产生；项目周边地域空旷、扩散条件良好；试油期采出液储存及装车过程产生的无组织非甲烷总烃应符合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中相关标准限值要求，硫化氢排放浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建浓度要求；井场周边无大气环境保护目标，地域空旷、扩散条件良好，不会对区域环境产生较大影响。
（6）油基钻井岩屑暂存时无组织挥发性有机物
油基岩屑采用专用储罐在井场暂存，油基岩屑中的油类物质为白油，主要成分为C16-C20正构烷烃。根据资料，20℃、1标准大气压时正十六烷的饱和蒸气压＜0.1hpa，小于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中的0.3kpa，因此不属于挥发性有机液体，不属于挥发性有机物。类比新疆油田其他类似钻井井场，井场场界外非甲烷总烃的浓度低于《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）周界外无组织排放浓度限值4.0mg/m3的要求。
[bookmark: _Hlk136795076]3、地表水环境影响分析
本项目施工期废水主要为生活污水和试油期废水（洗井废水和压裂返排液）。
（1）生活污水
新地1井设有1个生活营地，施工期生活用水总量约为22.4m3，排水系数取0.8，则生活污水产生量约为17.9m3。施工人员产生的生活污水水质与居民生活污水相似，主要污染物浓度分别为化学需氧量（COD）350mg/L、氨氮（NH3-N）30mg/L、悬浮物（SS）200mg/L。
该生活营地内设置1座临时防渗储集池，用于收集和暂存生活污水，防渗储集池开挖后采用HDPE防渗膜铺垫防渗。生活污水定期清运至呼图壁县丰泉污水处理厂处理，施工结束后，防渗储集池占地及时清理并恢复原貌、防渗膜回收。
（2）试油废水
钻井期无生产废水产生，试油废水包括洗井废水和压裂返排液。洗井用水量300m3，洗井完成后洗井废水返回井场设置的储罐内，洗井废水产生量为285m3，主要污染物为石油类和悬浮物等；压裂期间使用压裂液约1000m3，根据同类项目施工数据可知，压裂液返排量约20%～50%，取最大值50%计算，则压裂返排液产生量约500m3，主要污染物为石油类、悬浮物等。洗井废水和压裂返排液经专用储罐收集后由罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）的相关标准后全部回注油藏，不外排。
4、地下水、土壤环境影响分析
（1）地下水环境影响分析
[bookmark: _Hlk170208004][bookmark: _Hlk170207859]①正常情况下对地下水环境影响
各井场油罐、废水储罐、发电房、材料房、生活污水收集池、水基/油基钻井岩屑方罐底部等关键区域均采用防渗膜防渗。本次钻井深度为4839m，钻井采用下套管注水泥固井的完井方式进行水泥固井，一开环空水泥浆均返至地面，对含水层进行了固封处理，可有效保护地下水层；试油目的层与地下水处于不同层系，在施工过程中确保套管下入指定深度，施工作业严格按照固井作业规程要求施工，由专业下套管作业队进行施工作业，同时严格落实套管下入深度合格、固井质量合格，可有效避免钻试工程对地下水环境的影响。
本项目井场内设有临时危险废物贮存点，用于分区暂存施工阶段产生的沾油废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶，最终交由具有相应危险废物处置资质单位进行接收、转运和处置。危险废物贮存点对危险废物分区暂存，具备防雨、防晒和防止危险废物流失等措施；贮存区地面采取表面防渗措施，并对各分区设置了危险废物识别标志；沾油废防渗材料暂存区设有托盘，废润滑油装在废润滑油桶内，且油桶顶部带盖，桶底设防渗膜；同时对危险废物建立管理台账；在交由具有相应危险废物处置资质单位进行接收、转运和处置过程中，严格按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。贮存点实施贮存量约为1.5t，不超过3t。
正常情况下，本项目不会对地下水环境产生影响。
②事故状态下对地下水环境影响
本项目钻井过程中采用套管与土壤隔离，并在套管与地层之间注入水泥进行固井，水泥浆返至地面，封隔疏松地层和水层；本项目井口表套管下土深度为1202m，技套管下土深度为1202m，油套管下土深度为4839m，固井水泥返至地面，超出本区域地下水含水层深度，有效隔断了油井与含水层之间的联系，可保护地下水环境不受污染。如在施工过程套管下土深度不合格，固井不合格，则将会导致地下水受到污染影响。因此，项目钻井过程必须严格要求套管下入深度达到设计要求，可有效控制钻井液在地层中的漏失，减轻对地下水环境的影响。由于本工程勘探目的层与地下水处于不同层系，超出本区域地下水含水层深度，在施工过程中采用下套管注水泥固井、完井方式进行水泥固井，对含水层进行了固封处理，有效保护地下水层。项目在井下作业过程中产生的废水不与当地水体发生水力联系，同时对产生的废水进行严格管理，因此基本不会对所在区域地下水产生影响。
本项目井场内设有临时危险废物贮存点，如该贮存点无防晒、无防雨、无防渗、无防腐等措施，将会导致贮存点地表土壤受到油污污染，改变土壤的理化性质，导致土壤肥力下降，影响植被生长；在无防晒措施下，一些危险废物中的挥发性物质会因温度升高而加速挥发，对周围大气环境会造成一定的影响；在无防腐、无防渗措施下，贮存容器一旦破损，将导致危险废物泄漏，对人体、土壤等周边环境造成不利影响。因此，井场内设置的危险废物贮存点必须采取防晒、防雨、防腐及防渗等措施。
（2）土壤环境影响分析
钻前工程及钻试工程各项施工活动不可避免的会对土壤造成人为扰动，产生破坏性影响，如井场、生活营地、探临道路占地，以及施工材料堆积、挖掘、碾压、踩踏等均改变原有的土壤结构和理化性质，机械碾压的结果使土壤紧实度增高，地表水入渗减少，土壤团粒结构遭到破坏，降低土壤肥力，不利于野生植被恢复。另外施工过程中，各类机械设备若发生燃油滴漏情况，可能对沿线土壤造成一定的影响。
[bookmark: _Hlk167973179]施工结束后，随着施工设备和人员的撤离，临时占地得到恢复，项目建设对原有的土壤结构和理化性质影响不大。施工期严格控制施工作业范围，施工机械及施工车辆禁止在施工范围之外区域随意行驶，禁止将废水、固体废物排至项目区及周边。采取上述措施后，施工期间不会对周围土壤环境产生明显影响。
5、声环境影响分析
[bookmark: _Hlk163506224]本项目施工期噪声源主要为柴油发电机、柴油机、钻井液循环泵和压裂车等各类施工机械，源强一般为85～110dB（A），基础减振降噪效果约为10dB（A）。根据现场调查，声环境评价范围200m内没有固定居住人群等声敏感目标，不会造成扰民现象，施工期的噪声仅对施工人员产生影响。施工期噪声源及特性见表4-3。
表4-3  施工期主要噪声源强特性    单位：dB(A)
	时段
	噪声设备
	数量
	单台源强
	距声源
	噪声特性
	排放时间
	声源种类

	钻井期
	钻机
	1
	90
	1m
	机械
	昼夜连续
	固定声源

	
	泥浆泵
	2
	90
	1m
	机械
	昼夜连续
	固定声源

	
	振动筛
	3
	100
	1m
	机械
	昼夜连续
	固定声源

	
	柴油发电机
	2
	85
	1m
	机械
	昼夜连续
	固定声源

	
	柴油机
	4
	95
	1m
	机械
	昼夜连续
	固定声源

	试油期
	压裂车
	8
	100
	1m
	机械
	昼夜连续
	固定声源

	
	射孔车
	1
	100
	1m
	机械
	昼夜连续
	固定声源

	
	柴油发电机
	1
	85
	1m
	机械
	昼夜连续
	固定声源


施工过程不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值见下表。
表4-4  各种施工机械在不同距离的噪声预测值    单位：dB（A）
	距离（m）
	源强
	基础减振后
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	40
	50
	60
	80
	100
	120
	140
	160
	200

	钻机
	90
	80
	66
	60
	56
	54
	52
	50
	48
	46
	44
	42
	40
	38
	37
	36
	34

	泥浆泵
	93
	83
	79
	73
	69
	67
	65
	63
	61
	59
	57
	55
	53
	51
	50
	49
	47

	振动筛
	105
	95
	81
	75
	71
	69
	67
	65
	63
	61
	59
	57
	55
	53
	52
	51
	49

	柴油发电机
	88
	78
	64
	58
	54
	52
	50
	48
	46
	44
	42
	40
	38
	36
	35
	34
	32

	柴油机
	101
	91
	77
	71
	67
	65
	63
	61
	59
	57
	55
	53
	51
	49
	48
	47
	45

	压裂车
	109
	99
	85
	79
	75
	73
	71
	69
	67
	65
	63
	61
	59
	57
	56
	55
	53

	射孔车
	100
	90
	76
	70
	66
	64
	62
	60
	58
	56
	54
	52
	50
	48
	47
	46
	44

	柴油发电机
	85
	75
	61
	55
	51
	49
	47
	45
	43
	41
	39
	37
	35
	33
	32
	31
	29


根据预测结果，施工期间，各类施工机械的噪声在距离声源160m处时噪声均可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，即：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。
本项目施工过程对高噪声设备采取隔声措施，并加强机械设备的保养，保证机械设备的正常运转，以降低设备正常运转的噪声。进一步落实以上措施后，施工期噪声对周边环境及施工人员的影响将进一步减少，施工期产生噪声对周边环境影响不大。本项目区周边200m范围内无声环境敏感目标，不会对周围声环境产生明显影响。
6、固体废物影响分析
井场和探临道路平整过程中需要对占地范围内表土进行剥离，剥离后用砂石料对井场和探临道路进行铺垫，剥离的表土单独堆放（放置在井场后场空地临时占地范围内），表土保存过程使用防尘网苫盖；施工结束后进行垫层清理（砂石料拉运至下一井场使用），剥离的表土及时回填，按照原有土地利用类型进行生态恢复－开展土地复垦，项目无弃方产生。
[bookmark: _Hlk136795783]本项目固体废物主要为钻井岩屑、沾油废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶、生活垃圾和建筑垃圾。
（1）钻井岩屑
钻井过程中，岩石经钻头和钻井液的研磨而破碎成岩屑，随钻井液排出井口，进入固控设备处理后岩屑与钻井液分离，液体循环使用，钻井结束后由钻井队带走，用于下一口井的配制。固体（少量废弃泥浆和岩屑的混合物）经钻井液不落地系统处理后运离井场。岩屑产生量与井身结构有关，可按下式计算：
W=1/4×π×D2×h×P
式中：W——产生的岩屑量，m3；
      D——井眼平均井径，m；
      h——裸眼长度，m；
      P——膨胀系数，水基钻井液体系时取2.2；油基钻井液体系时取5.0，油基岩屑密度2.5g/cm3。
[bookmark: _Ref19642107]根据井身结构计算岩屑产生量，水基岩屑按体积计，油基岩屑按质量计，钻井期岩屑产生量见表4-5。
表4-5  钻井岩屑产生情况表
	[bookmark: _Hlk186375959]井号
	井段
	钻头尺寸（mm）
	井段（m）
	岩屑产生量

	新地1
	一开
	水基钻井液
	444.5
	0~1202
	410 m3

	
	二开
	油基钻井液
	215.9
	~4839
	1664 t


[bookmark: _Hlk186376309]由上表可知，本项目钻井期间产生的水基钻井岩屑约410m3，油基钻井岩屑1664t。
[bookmark: _Hlk176951179]井场设一套钻井液不落地设备，钻井岩屑采用不落地系统进行固液分离处理。分离出的液相回用于钻井，钻井结束后装入钻井液罐由钻井队带至下一个钻井井场，分离出的水基钻井岩屑暂存于岩屑专用方罐，委托第三方岩屑处置单位进行最终处置。分离出的油基钻井岩屑属于《国家危险废物名录》（2025年版）HW08类危险废物（废物代码：071-002-08，危险特性：毒性），进入油基岩屑专用方罐后交由具有相应危险废物处置资质的单位负责接收、转运以及处置。
（2）沾油废防渗材料
施工结束对场地进行清理时，会产生一定的废防渗材料，未沾油防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油废防渗材料属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW08废矿物油与含矿物油类危险废物（废物代码为900-249-08，危险特性为毒性和易燃性），预估产生量约1.0t，分区暂存在井场设置的危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。
（3）废润滑油及废润滑油桶
[bookmark: _Hlk143012744]施工过程中，若遇到机械、设备需要检修与维护的情况会产生一定量的废润滑油及废润滑油桶，属于间歇产物，预估产生量约0.5t。废润滑油、废润滑油桶均属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW08废矿物油与含矿物油类危险废物，废物代码分别为900-214-08（危险特性：毒性、易燃性）、900-249-08（危险特性：毒性、易燃性），分区暂存在井场设置的危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。
（4）生活垃圾
施工期生活垃圾产生量按0.8kg/人·d计算，则施工期间生活垃圾产生量约0.9t，生活垃圾由垃圾箱收集，定期委托清运至呼图壁县生活垃圾填埋场进行处理。
（5）建筑垃圾
试油结束后，拆除井场设施交中石油大港油田物资处，剩余建筑垃圾主要为废边角料等，产生量较少，集中收集后送至当地建筑垃圾填埋场。
综上所述，施工期产生的固体废物可得到妥善处置，不会对周围环境造成不良影响。

7、环境风险影响分析
（1）评价依据
施工期涉及的危险物质主要为柴油、油基钻井液中白油、原油、伴生气（天然气）和伴生气中的少量硫化氢。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，废润滑油属于“油类物质”，废润滑油桶、沾油废防渗材料为含油废物（各危险物质在线量分别以沾油废防渗材料和废润滑油桶中石油类含量计），临界量均为2500t。
根据相关资料可知，钻井井场柴油的储存量约20t；危险废物贮存点废润滑油、废润滑油桶及沾油废防渗材料中石油类最大暂存量约为1.5t。油基钻井液中白油的含量为50%，井场油基钻井液最大储存量600m3，白油密度取0.84g/cm3，井场油基钻井液中白油的最大在线量为252t；钻井井场油基钻井岩屑最大暂存量为100m3，岩屑中的石油类含量为25.2t。
试油期产生的伴生气气量不稳定，伴生气和伴生气中的硫化氢最大存在总量远低于其临界量（伴生气临界量10t，硫化氢临界量2.5t）；试油期柴油在井场的日常储量为20t；试油期井场设置方罐4个，每个方罐容积为20m3，原油平均密度为0.87g/cm3，则采出液中原油最大储存量约69.6t。
本项目各危险物质与临界量的比值计算情况具体如下：
表4-6  本项目井场各风险单元Q值一览表
	风险单位
	危险物质名称
	危险物质最大在线量（t）
	危险物质临界量（t）
	Q值
	风险潜势
等级

	钻井井场
	柴油
	20
	2500
	0.008
	Ⅰ

	
	油基钻井液
	252
	2500
	0.101
	

	
	油基钻井岩屑
	25.2
	2500
	0.010
	

	
	废润滑油、废润滑油桶及沾油废防渗材料
	1.5
	2500
	0.001
	

	小计
	/
	/
	/
	0.119
	

	试油井场
	柴油
	20
	2500
	0.008
	Ⅰ

	
	采出液
	69.6
	2500
	0.028
	

	小计
	/
	/
	/
	0.036
	

	总计
	/
	/
	/
	0.155
	Ⅰ


综上所述，本项目井场钻井期、试油期Q值均小于1，评价工作等级为简单分析。
（2）环境敏感目标概况
本次不设风险评价范围，占地范围内无环境风险敏感目标。
（3）环境风险识别
①危险物质识别
施工期间涉及的环境危险物质主要为原油、伴生气（主要成分为天然气）、柴油、白油，其主要物化、毒理性质、危险等级划分及影响途径见表4-7。
表4-7  本项目危险物质的理化性质及危险级别分类情况
	序号
	名称
	组分
	毒性
	燃烧爆炸特性参数
	危险
级别
	影响
途径

	1
	原油
	由各种烃类和非烃类化合物所组成的复杂混合物
	原油本身无明显毒性。遇热分解出有毒的烟雾，吸入大量可引起危害：有刺激和麻痹作用，吸入急性中毒者有上呼吸道刺激症状。流泪，随之出现头晕、头痛、恶心、运动失调及酒醉样症状。
	热值：41870KJ/kg
火焰温度：1100℃
沸点：300～325℃
闪点：23.5℃
爆炸极限1.1～6.4%（v）自然燃点380～530℃
	属于高闪点液体
	大气、地下水、土壤

	2
	天然气
	多种可燃性气体的总称，主要成分包括甲烷、乙烷等
	伴生气中主要包括天然气，天然气中含有的甲烷，是一种无毒气体，当空气中大量弥漫这种气体时它会造成人因氧气不足而呼吸困难，进而失去知觉、昏迷甚至残废。
	热值：50009KJ/kg
爆炸极限5～14%（v）
自然燃点
482～632℃
	属于5.1类中易燃气体，在危险货物品名表中编号21007
	大气

	3
	柴油
	复杂烃类（碳原子数约10～22）混合物
	柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂（如硫化酯类）的影响，毒性可能比煤油略大。主要有麻醉和刺激作用。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。
	热值为3.3×107J/L
沸点范围有180～370℃和350～410℃两类闪点：38℃
	属于高闪点液体
	大气、地下水、土壤

	4
	白油
	饱和的环烷烃与链烷烃混合物
	一般接触和使用矿物油对人类通常是安全的，FDA也批准矿物油在个人护理和化妆品方面的使用，也可以作为食品的添加剂，不超过10mg/kg。世界卫生组织将矿物油定义为“未处理或低级处理的工业品形态”，作为1号致癌物的一类。
	闪点220℃
	属于高闪点液体
	大气、地下水、土壤

	5
	硫化氢
	硫化氢气体
	本品是强烈的神经毒物，对黏膜有强烈刺激作用。
急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、喉部灼热感、咳、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。
	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其他强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
	易燃，具强刺激性。
	大气


②生产设施风险识别
a.井喷事故风险
若井底压力小于地层压力，地层流体将进入井筒并推动钻井液外溢。此时如果对地下油、气压力平衡控制不当，不能及时控制溢流，会造成油、气、水或其他混合物迅速喷到地面，即发生井喷。井喷会引发油气泄漏及火灾爆炸，对大气环境、地下水环境、土壤环境及生态环境造成危害，致使人员伤亡、财产损失。
b.储罐泄漏风险
钻试期井场设有柴油储罐、废水储罐、采出液储罐、水基钻井岩屑储罐和油基钻井岩屑储罐等，若储罐因质量、操作运行和管理等方面存在缺陷和失误，可能会发生泄漏，对周围地下水、土壤、大气等环境造成污染。
c.井漏事故风险
钻井施工表层套管下入深度不够或固井质量不好可能引发井漏事故。
d.采出液、废水及柴油拉运过程中的环境风险
试油期废水及其他采出液由罐车拉运至石西集中处理站处理，运输过程中若因车辆本身的设计、制造、操作、管理等各环节存在缺陷，则可能发生泄漏事故的风险。事故发生时罐车内液体溢出，对周围环境造成直接污染，泄漏的油气如遇到明火还可能发生火灾、爆炸事故。
③环境风险类型
环境风险类型主要为泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。
④危险物质向环境转移的可能途径和影响方式
井场内各储罐若出现破损造成柴油/采出液泄漏污染土壤，污染物有可能通过包气带渗漏进入地下含水层，污染地下水；泄漏的柴油/采出液若遇明火，发生火灾、爆炸，污染大气环境。
（4）环境风险分析
①井喷事故环境影响分析
[bookmark: _Hlk143201703]a.井场主要发生的风险事故为钻井时发生井喷事故。一旦发生井喷突发事件，立即启动相应的突发事件专项应急预案。立即开挖放喷池（仅在事故状态下开挖），放喷池容积约225m3（15m×10m×1.5m），井喷液体通过放喷管线排放至应急放喷池内，应急放喷池底部进行人工防渗，防渗材料为HDPE防渗膜，渗透系数≤10-10cm/s，待事故结束后，对放喷液送至最终交由具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。
试油期若发生井喷事故，在井喷可控的情况下，放喷的伴生气排至排气管线燃烧后放空，采出液除了排入放喷池外还可以进入井场布设的试油废水储罐及采出液方罐，可满足要求。
井喷事故不可控的情况，可能导致大量的油气喷出井口、散落于井场周围，据类比资料显示，井喷范围内土壤表层可见有蜡状的原油喷散物，井喷的影响范围一般为以井眼为圆心、半径200m的区域，由于项目区人口稀少，所以井喷对人员的伤害有限，对土壤环境、大气环境和地下水可能产生影响。
b.对大气环境影响分析
发生井喷失控事故后，油类物质进入环境空气，挥发的气体可能会对周围环境空气产生影响，若遇明火可能发生火灾、爆炸，随之产生的伴生、次生污染物会对环境空气产生一定的影响。由于地域空旷，扩散条件较好，发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围环境空气产生明显影响。
c.对地下水环境影响分析
根据类比调查，从事故井区土壤剖面分析，井喷失控事故后石油类污染物主要被拦截在包气带土壤剖面1m以内，同时因为气候干旱少雨，不存在大量降水的淋滤作用，因此对地下水体的影响概率不大。及时清理井喷事故中落地原油，对可回收采出液进行回收，落地油收集后交由具有相应危险废物处置资质的单位进行回收处置，及时采取上述有效措施治理污染后，井喷不会造成地下水污染。
d.对土壤环境影响分析
井喷失控事故使井喷影响范围内的土壤理化性质发生变化，破坏土壤结构，影响土壤的通透性、降低土壤质量，油污黏在植被根系上，形成一层黏膜，阻碍植被根系养分和水分的吸收，引起根系腐烂，影响野生植被的生长。事故发生后及时清理现场，对可回收原油进行回收，不能回收的原油和受污染的土壤形成落地油，落地油集中收集后由有相应危险废物处置资质的单位进行回收处置，将井喷事故对周边植被的影响降至最低。
e.对植被影响分析
[bookmark: _Hlk175608479]井喷事故发生后，喷出的油类物质可能对周围自然植被产生一定的影响，井场周围半径200m范围内的自然植被将由于石油类污染而使其呼吸受阻，不能进行正常光合作用而死亡；原油进入土壤后与土壤结合，渗入土壤孔隙，使土壤透气性和呼吸作用减弱，改变了土壤质地和结构，影响到土壤的生物功能，进而造成生长其上的植物和土壤动物的死亡，这种影响会导致污染地段多年无法生长植物或长势减弱，甚至使这一区域变为裸地。由于这一影响使土壤结构受石油类污染而发生变化，因此，被污染区域的植被不易恢复。若井喷时发生火灾，结果将使燃烧范围内的植被全部死亡。必须采取严格有效的风险防范措施，防止、降低井喷事故风险发生。事故发生后应及时清理现场，及时清理沾染油污的植被，对落地油进行回收，受污染的土壤集中收集后由有相应危废处置资质的单位进行回收处置，将井喷事故对周边植被的影响降至最低。
②储罐泄漏环境影响分析
a.对大气环境影响分析
储罐发生泄漏后，伴生气和原油挥发产生的非甲烷总烃进入环境空气可能会对周围环境空气产生影响。若遇明火，可发生火灾、爆炸，且火灾、爆炸产生的伴生、次生污染物也会对环境空气产生一定影响。由于泄漏量少，加上项目区地域空旷、扩散条件较好，发生事故后若能及时采取相应措施，则不会对周围环境空气产生明显影响。
b.对土壤环境影响分析
泄漏的油类物质可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化，使土壤透气性和呼吸作用减弱，从而影响土壤中的微生物生存，造成土壤盐碱化、破坏土壤结构；除此之外，还会导致土壤中石油类污染物增加，造成土地肥力下降、改变土壤的理化性质，从而影响土壤的正常结构和功能。
施工期间柴油储罐、采出液储罐、废水储罐、岩屑储罐等储罐区域均铺设防渗膜，储罐发生泄漏后应及时回收原油、收集受污染的土壤，然后委托有相应危废处置资质的单位进行回收处置。因此，在采取上述措施后不会对周围土壤环境产生明显影响。
c.对植被的影响
油类物质泄漏对植被的影响主要分为三种途径，一是泄漏物直接粘附于植物体阻断植物的光合作用，使植物枯萎、死亡；二是污染土壤，造成土壤理化性状发生变化，从而间接影响植物生长，严重时会导致植物死亡；三是泄漏物质中的轻组分挥发，在对空气环境产生影响的同时，也会对周围植物产生影响。因此，对储罐区采取防渗措施、对受污染区域及时处理后，油类物料泄漏不会对周围植被产生明显影响。
d.对地下水环境的影响
柴油储罐、采出液储罐、废水储罐泄漏的油品下渗可能会污染地下水。井场各类储罐堆放场地为地上设施，储罐均为钢制储罐且底部铺设防渗膜，发生泄漏的概率极小；一旦发生泄漏可在较短时间内发现并采取堵漏措施，出现长期连续性泄漏的可能性很低。因此，施工期发生渗漏污染地下水的风险事故可能性很小。
③井漏环境影响分析
井漏事故对地下水的污染途径主要是钻井液漏失于地下水含水层中，造成地下含水层水质污染。钻井液漏失于地下含水层其径流型污染的范围不大，主要发生在局部且持续时间较短；严格控制使用有毒有害钻井液，同时严格要求套管下入深度、确保固井质量等措施，可有效控制钻井液在含水层中的漏失。因此，井漏事故对地下水环境的影响在可接受范围内。
④采出液、废水及柴油拉运过程中泄漏风险分析
罐车拉运过程中的风险主要为罐车上的储罐发生泄漏、火灾、爆炸等事故对周围环境的影响，其影响与储罐泄漏影响相同，具体影响见储罐泄漏影响分析。
⑤油基岩屑环境影响分析
钻井过程中油基岩屑收集在金属方罐内。当金属方罐发生泄漏时，会对周围环境空气、水体、土壤和植被造成一定的不利影响。
8、其他产出物说明
试油过程产生的采出物包括伴生气和采出液（原油和采出水），其中伴生气在井场通过排气管线充分燃烧后放空；采出液（原油和采出水）暂存于地面储罐后拉运至石西集中处理站处理。

	运营期生态环境影响分析
	本项目无运营期，钻试活动结束后无废气、废水、噪声和固体废物产生，临时占地范围内生态可得到逐步恢复。

	选址选线环境合理性分析
	根据现场踏勘及井场平面布置，井口距离高压线及其他永久性设施不小于75m；距民宅不小于100m；距铁路、高速公路不小于200m；距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不小于500m。周围无地下矿产采掘坑道、矿井通道。其选址符合《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）的要求。
本项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等特殊敏感区域和重要生态敏感区域，且无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无重大环境制约因素。
井场和生活营地选址、探临道路选线均已避开野生植物生长密集地带，探临道路尽量沿自然地形建设，尽可能取直、减少占地，减少对植被的影响。项目所在区域人类活动频繁，野生动物数量较少，且占地均为临时占地，钻试工程结束后，临时占地均可得到释放和恢复，植物主要靠自然恢复；区域内野生动物数量较少，对周围生态环境影响较小。建设单位应按相关要求及时办理征地补偿协议；本次评价针对施工期间产生的“三废”、噪声及生态影响均提出了相应的治理或减缓措施，不会对项目所在区域环境质量产生较大影响。
综上所述，本项目选址选线合理。



[bookmark: _Toc26870][bookmark: _Toc12711][bookmark: _Hlk136794953]五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、生态环境保护措施
建设单位及施工单位应严格执行本次评价提出的生态环境保护措施，并确保各项保护措施与钻试工程同时设计、同时施工、同时使用。
[bookmark: _Hlk140837423]（1）道路生态环境保护措施
[bookmark: _Hlk106550750]①道路施工时，尽量选择区域内距离井场较近的已有道路相连接，减少道路修建距离，注意保护原始地表与天然植被，划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，不得并行开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围。
②尽量利用原有道路，沿已有车辙行驶，严格执行先修路，后开钻的原则进行勘探；杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生；不随意开设便道。
③施工机械不得在道路以外行驶和作业，保持地表不被扰动。
④本项目新建临时道路占用灌木林地的区域，路基应分层开挖、分层回填，取弃土工程均应根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并保存。工程结束后，将前期剥离的土壤进行分层回填、平整及复垦。施工严格按照道路设计要求进行，采用合格材料及施工设备，由专业施工人员修筑，保证建设道路的质量。
⑤施工结束后，临时用地一律平整土地，清除用地范围内的一切废弃物。
（2）植被保护措施
[bookmark: _Hlk140834056]①工程避让措施：
A、 [bookmark: _Hlk136795909]施工井场、生活营地等选址，探临道路选线时应提前踏勘，在满足勘探设计和施工要求的前提下，对各井场、生活营地位置、探临道路路由等临时占地进行适当调整，避开野生植物生长密集地带，减少占地。
B、 临时道路建设过程中可采取调整路线以避开植被分布密集区域，尽量选择裸地或植被稀疏的区域进行施工建设。应严格控制施工作业面积，并尽量沿道路纵向平行布设，以减少地表破坏。尽量利用原有道路，沿已有车辙行驶，严格执行先修路，后开钻的原则进行勘探；杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生；不随意开设便道。
②减缓措施：
A、 施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积；选择合理施工方式、严格控制施工作业区面积。严格控制探临道路施工作业带范围；采取限界措施，在井场四周、道路两侧和生活营地四周设置警示带。加强对工作人员的管理和宣传教育，禁止车辆、人员随意碾压或扰动临时占地范围外的场地。严格控制井场、生活营地及探临道路等各类工程建设活动在临时占地范围内，不得随意扩大、碾压周边野生植被，最大限度减缓对野生植物生存环境的破坏；确保各环保设施正常运行，避免各类污染物对土壤环境的影响，防止进一步影响其上部生长的野生植被。
B、 项目在建设过程中，应避免在大风天气作业，避免风蚀造成的水土流失；提高施工效率，缩短施工时间。严格按施工方案要求在指定地点堆放临时土石方，并压紧、夯实，做好洒水降尘工作，减少扬尘对野生植被的影响。
[bookmark: _Hlk143198760]③修复措施：施工结束后，施工单位应负责及时清理现场，做到井场整洁、无杂物，完井后施工机械、设备及时撤离，对生活营地和探临道路等占地进行清理平整，废水和固体废物全部妥善处置，禁止现场遗留；尽量利用井场及探临道路施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，对场地进行清理、平整以利于植被恢复。
④补偿措施：严格按照有关规定依法办理征地手续，按照被征用土地的原始用途给予补偿，目前建设单位正在办理临时占地手续，临时占地征用时间为2年。
⑤管理措施：严格遵守油田环境保护规章制度；严格控制井场占地，严格划定车辆行驶路线及探临道路开拓路线，禁止运输车辆乱碾乱轧；严格规定各类工作人员的活动范围，最大限度减少对植物生存环境的踩踏破坏和对野生动物栖息地的侵扰。加强环境保护宣传工作，提高施工人员环保意识，特别是注意对野生动物和自然植被的保护。
（3）对野生动物的生态环保措施要求
建设单位在施工过程中要严格规定工作人员的活动范围，尽量不侵扰野生动物的栖息地；对施工人员开展保护野生动物宣传教育工作，强化保护野生动物的观念；加强管理，确保各生产设施的正常运行，避免强噪声情况发生而对野生动物造成惊扰。
上述生态环境保护措施均为技术可行、经济合理、稳定可靠、便于实施的成熟措施，在油气田勘探过程中得到广泛应用。采取上述措施后，可有效减轻对野生动植物及水土流失的不利影响，施工过程中对周围生态环境的破坏可降低至可接受水平。
（4）防沙治沙措施
本次评价要求建设单位严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018）《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》（2025年1月1日实施）中要求，采取以下防沙治沙措施：
①大力宣传防沙治沙相关法律法规，使施工人员知法、懂法、守法，自觉保护林草植被，自觉履行防治义务；
②严格控制施工活动范围，严禁施工车辆乱碾乱轧，避免对占地范围外的土壤和植被造成扰动；
③优化施工组织，缩短施工时间，避免在大风天气作业，避免造成土壤风蚀影响；
④施工结束后及时对占地进行清理、平整，按照征地文件规定对占地进行经济补偿。
（5）水土流失防治措施
①施工期间严格划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，不另辟施工便道，不得离开探临道路及随意驾驶，避免增加对地表的扰动和破坏。
②合理安排施工时间，避免大风天气施工，以免造成土壤风蚀影响。
③施工结束后应及时对临时占地进行清理、平整，平整过程中不仅要保证土体再塑，防止水土流失。
④对临时占地范围内的生态损失进行经济补偿。
2、大气污染防治措施
[bookmark: _Hlk176185340]（1）使用符合国家标准的油品，加强机械、车辆的维护。
（2）施工运输车辆在施工现场和周边道路行驶时，严格控制车速；车辆不得超载，并采取密闭或遮盖措施；车辆沿探临道路行驶，不得随意开设便道。
（3）易起尘物料在运输、存放时加盖遮盖物，最大限度防止扬尘扩散；施工过程采取设置围挡、洒水、覆盖等降尘措施，合理安排施工时间；对施工人员进行扬尘防治知识培训，提高施工人员的环保意识和扬尘防治技能。
（4）试油期产生的伴生气气量不稳定，不具备回收利用条件，经排气管线充分燃烧后排放，定期检查伴生气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护，确保正常运行。
（5）试油期加强采出液储罐管理、装卸必须采取密闭装载方式，尽可能减少无组织挥发性有机物的排放。
（6）柴油储罐采用固定顶罐，井场内单座柴油罐容积为30m3，小于75m3，且柴油真实蒸汽压小于27.6kPa，按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中要求可不采取油罐烃蒸气回收措施。施工期应加强储罐的检修和维护，柴油储罐罐体应保持完好，不应有孔洞；储罐附件开口（孔），除采样、计量和例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭；定期监测呼吸阀的定压是否符合设定要求。
（7）水基钻井岩屑和油基钻井岩屑暂存于罐中，及时转运，不在井场长期贮存。
（8）硫化氢的产生具有不确定性，伴生气中若含有硫化氢，可随伴生气一同充分燃烧。施工期应定期检查伴生气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护，确保伴生气充分燃烧，最大程度减少硫化氢的污染影响。
以上防治措施，简单可行，具有可操作性，施工扬尘影响能够减缓到可以接受的程度。
[bookmark: _Hlk136795800]3、水污染防治措施
（1）生活污水
[bookmark: _Hlk136795039][bookmark: _Hlk62325205][bookmark: _Hlk91252762]施工期生活污水产生量约17.9m3，排入生活营地临时防渗收集池暂存，定期由吸污车抽出后运至呼图壁县丰泉污水处理厂处理。生活污水收集池采用HDPE防渗膜防渗，施工结束后防渗膜回收、收集池占地及时恢复原貌。
依托可行性：
呼图壁县丰泉污水处理厂位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县园户村镇大草滩（中心地理坐标：东经86°53′43.36″，北纬44°13′24.43″）。该污水处理厂于2019年6月21日取得原昌吉回族自治州环境保护局出具的《关于呼图壁县丰泉污水处理厂提标改造工程环境影响报告表的批复》（昌州环评〔2019〕51号），并于2020年7月通过自主竣工环境保护验收。采用“预处理+初沉池+改良多级A/O+二沉池+高密度沉淀池+紫外线消毒”的处理工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后冬储夏灌综合利用。
呼图壁县丰泉污水处理厂设计污水处理规模为1.5×104m3/d，目前实际处理规模约1.1×104m3/d，剩余处理量约0.4×104m3/d。本项目产生的污水量较少，该污水处理厂剩余处理量能满足项目污水处理需求，依托可行。
（2）试油废水
试油期产生的洗井废水和压裂返排液由专用方罐收集后，拉运至石西集中处理站采出水处理系统进行处理，处理达标后全部回注油藏。
石西集中处理站环保手续履行情况见表5-1。
表5-1  石西集中处理环保手续一览表
	序号
	环评文件
	环评批复文号
	验收情况

	1
	新疆石油管理局石西油田开发建设项目
	原国家环境保护总局
环发〔1998〕201号
1998年8月3日
	原国家环境保护总局
[bookmark: _Hlk39848713]环验〔2005〕007号
2005年1月13日

	2
	石西油田作业区采油废水回注（再利用）工程
	原新疆维吾尔自治区环境保护厅
新环函〔2014〕191号
2014年2月21日
	原新疆维吾尔自治区环境保护厅
新环函〔2015〕1155号
2015年10月28日

	3
	石西油田作业区2010年～2019年环境影响后评价报告书
	新疆维吾尔自治区生态环境厅
新环环评函〔2021〕240号
2014年2月21日
	/


石西集中处理站建设于1998年，是集原油处理、采出水处理、清水处理及油田注水为一体的集中处理站。
[bookmark: _Hlk140833975]石西集中处理站采出水处理系统采用“重力除油+混凝沉淀+过滤”的处理工艺，出水水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）相关要求后，回注地层，不外排。该系统设计处理能力为2600m3/d，目前采出水实际处理规模2300m3/d，富余量为300m3/d。
本项目洗井废水产生量为21.9m3/d（总量为285m3，按13d计）、压裂返排液产生量约38.5m3/d（总量为500m3，按13d计），石西集中处理站采出水处理系统处理工艺和剩余处理规模均可满足本项目试油废水处理需要，依托可行。
（3）管理措施
①洗井废水、废压裂液和生活污水应建立台账管理制度，并实施全过程管理，记录废水的产生量、转移量及去向等。
②加工施工单位和运输车辆的管理，严禁废水随意排放或倾倒。
③压裂优先选用无毒、低毒的环境友好型压裂液。
[bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK127]④新钻井的设计、建造应按照相关要求以满足采油井的完整性：具体如下：油井套管技术状况合格，按《套管柱试压规范》（SY/T5467-2007）的要求进行套管试压；表层套管、技术套管、生产套管固井水泥应返至地面，固井质量合格；井口装置结构完整、密封良好，压力级别满足要求，材质满足防腐要求。
采取上述措施后，施工期产生的废水得到妥善处置，不会对地表水环境产生不利影响。
4、地下水和土壤环境保护措施
（1）分区防渗
本项目对井场进行分区防渗，具体防渗单元及防渗要求见表5-2。分区防渗示意图见附图5和附图6。
表5-2  本项目分区防渗一览表
	时段
	防渗分区
	防渗单元
	防渗要求

	钻井井场
	一般防渗区
	化工爬犁、材料爬犁、材料房、一般工业固废暂存点
	等效黏土防渗层，K≤1.0×
10-7cm/s

	
	重点防渗区
	柴油储罐、发电房、废料场、不落地系统设备、钻井液储罐区、岩屑储罐区、钻井井口、危险废物贮存点、应急放喷池（仅在事故状态下开挖）
	铺设2mm厚HDPE防渗膜（渗透系数不大于10-10cm/s）或者采取铺设渗透系数不大于10-10cm/s、其他人工材料的防渗措施

	
	简单防渗区
	水罐区、地质房、录井房、值班房、化验房、远控台、消防房、管线盒、过桥、配电房、钳工房
	一般地面硬化

	试油井场
	简单防渗区
	值班房
	一般地面硬化

	
	重点防渗区
	发电房、危废贮存点、采出液储罐、试油废水罐，井口及应急放喷罐
	铺设2mm厚HDPE防渗膜（渗透系数不大于10-10cm/s）或者采取铺设渗透系数不大于10-10cm/s的其他人工材料的防渗措施

	生活营地
	一般防渗
	生活污水收集池
	等效黏土防渗层MB≥1.5m，≤1.0×10-7cm/s


建设单位应监督施工单位严格按照上述分区防渗要求执行，以确保防渗措施的落实和有效性。
（2）井场内设有钻井液不落地系统，对钻井液可进行循环使用，降低钻井液的损耗，同时定期检测钻井液的性能，确保其符合环保要求。
（3）井场安装可靠的防喷器等井控设备，并定期进行检查和维护，确保其在钻井过程中能正常工作；加强对井口装置、阀门等设备的密封检查，防止发生钻井液泄漏。
[bookmark: OLE_LINK125]（4）钻井时采用套管与地层隔离开、并在套管与地层之间注入水泥进行固井，水泥浆返至地面，封隔疏松地层和水层。
[bookmark: _Hlk183361829]（5）本项目钻井过程中采用下套管注水泥固井的完井方式进行水泥固井，将含水层与井筒分隔开，一开环空水泥浆均返至地面，对含水层进行了固封处理，同时严格要求套管下入深度、确保固井质量等措施，可有效控制钻井液在含水层中的漏失。
（6）钻井时严格落实套管下入深度合格和固井质量合格，同时定期检查固井质量，发现固井质量不合格应及时采取措施，保证固井质量合格，可有效防止地下水污染。
（7）对产生的洗井废水、压裂返排液、水基钻井岩屑、油基钻井岩屑、沾油废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶严格管理，禁止乱排。
采取上述措施后，本项目不会对地下水环境和土壤环境造成不利影响。
5、噪声污染防治措施
为有效降低施工噪声对周围的影响，现就施工期噪声控制措施提出以下要求：
（1） 施工机械采用低噪声设备。
（2） 加强设备维护及保养，对噪声较大的设备采取基础减震措施。
（3） 加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。
在采取上述措施后，施工噪声不会对区域声环境产生明显影响。
[bookmark: _Hlk183349956][bookmark: _Hlk143015311][bookmark: _Hlk136795812]6、固体废物处置措施
[bookmark: _Hlk183355720]固体废物主要为生活垃圾、水基钻井岩屑、油基钻井岩屑、废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶和建筑垃圾。
（1）水基钻井岩屑
[bookmark: _Hlk183357572][bookmark: _Hlk69139413]本项目一开采用水基钻井液，钻井时井筒返排的钻井液及岩屑经不落地设备分离，分离出的液相回用于水基钻井液配置，分离出的水基钻井岩屑暂存于水基钻井岩屑方罐中，水基钻井岩屑属于一般工业固体废物，根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，水基钻井岩屑废物种类为SW12钻井岩屑（废物代码：071-001-S12），产生量410m3。委托具有相应经营许可单位清运处置。
水基钻井岩屑处理工艺流程如图5-1所示。
岩屑方罐暂存后委外拉运处置
回用于钻井液配置
液相
水基钻井岩屑
钻井液及岩屑
振动
离心
不落地设备
进罐
不落地

图5-1    水基钻井岩屑处理工艺流程图
水基钻井岩屑处置单位依托可行性：
克拉玛依宇洲环保工程有限责任公司成立于2017年2月20日，主要经营范围：环保工程；技术推广服务；污水处理及其再生利用；废弃资源综合利用；道路普通货物运输；环境治理业；石油和天然气开采专业及辅助性活动。2017年10月30日通过新疆生产建设兵团第七师环保局“关于克拉玛依宇洲环保工程有限责任公司钻井泥浆、岩屑处置及综合利用项目环境影响报告书”的批复，文件号：师环审〔2017〕64号。废钻井泥浆、岩屑处理工艺：采用“化学脱稳+压滤离心+混凝沉降+精细过滤”工艺实现废钻井泥浆、岩屑的无害化处置和综合利用。处理规模为10万m3，占地面积13333.4m2。本项目水基钻井岩屑产生量少，该公司能处理能力能满足项目需求。
（2）油基钻井岩屑
本项目二开采用油基钻井液，钻井时井筒返排的钻井液及岩屑经不落地设备进行初步分离，液相回用于油基钻井液配置；固相再由甩干机进行第一次固液分离，然后由离心机对甩干机排出的液体进行第二次固液分离，从而实现深度分离，分离出的液相回用于油基钻井液配置，分离出的固相（即油基钻井岩屑）属于HW08类危险废物（废物代码：071-002-08），产生量1664t，采用专用储罐进行收集，交由有相应危险废物处置资质的单位接收、转运和处置。油基钻井岩屑临时贮存在岩屑专用储罐内，储罐底部铺设防渗膜，油基钻井岩屑在井场临时贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。
油基钻井岩屑处理工艺流程如图5-2所示。
[image: ]
图5-2    油基钻井岩屑不落地系统工艺流程示意图
油基钻井岩屑处置单位为新疆中建环能北庭环保科技有限公司-新疆中建西部建设水泥制造有限公司进行处置，处置后满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）相关要求后综合利用。
油基钻井岩屑处置单位依托可行性：
新疆中建环能北庭环保科技有限公司-新疆中建西部建设水泥制造有限公司位于昌吉回族自治州吉木萨尔县，危废经营许可证号6523270119，许可证有效期至2027年3月18日；危废经营方式包括收集、贮存、利用、处置。经营类别包括本项目涉及的071-002-08,900-249-08,900-214-08危废。处置能力为100000m3/a。本项目油基岩屑产生量1664t，沾油废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶等危废的产生量约1.5t。新疆中建环能北庭环保科技有限公司-新疆中建西部建设水泥制造有限公司处理能力可满足项目需求。建设单位应尽快和处置单位签订处置协议。
（3）沾油废防渗材料
本项目施工结束后清理场地时产生的未沾油防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油废防渗材料属于HW08类危险废物，废物代码为900-249-08，危险特性为毒性和易燃性，产生量约1.0t，分区暂存在井场设置的危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。
（4）废润滑油、废润滑油桶
本项目施工过程中机械、设备检修和维护过程中产生的废润滑油、废润滑油桶属于HW08类危险废物，废物代码为900-214-08、900-249-08，产生量约0.5t，分区暂存在井场设置的危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。
（5）危险废物贮存点
本项目在钻试井场内分别设置一座临时危险废物暂存点，占地面积均为5m2，位置位于井场南侧，其选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的选址要求，建设过程中应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求建设，具体要求如下：
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。
④同一贮存设施采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。危险废物贮存点防渗措施采取铺设HDPE防渗膜（渗透系数不大于10-10cm/s）或者至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料。
⑤容器和包装物污染控制要求
废润滑油采用桶装，容器材质、内衬应与盛装的危险废物相容；容器满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；容器外表面应保持清洁。
⑥贮存过程污染控制要求
废润滑油、废润滑油桶和沾油废防渗材料分类堆放贮存，废润滑油装入桶内贮存，桶顶部带盖。
⑦运行环境管理要求
危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入；应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
（6）生活垃圾
本项目设置生活垃圾收集箱，箱底铺设防渗膜，上部遮盖篷布，钻试期共计产生0.9t生活垃圾，集中收集后定期拉运至呼图壁县生活垃圾填埋场处置，运距约60km。
[bookmark: _Hlk183361156][bookmark: _Hlk136792721]生活垃圾处置单位依托可行性：
呼图壁县生活垃圾填埋场位于大丰镇北部约15km，地理坐标为东经86°36′48.40″，北纬44°19′48.60″，建于2013年，设计库容54.18万m3，设计使用年限16年，目前已服役8年，仍在使用年限内。本项目施工期生活垃圾产生量较少，约0.9t，相对于该垃圾填埋场的库容所占比例很小，依托可行。
（7）建筑垃圾
试油结束后，拆除井场设施交中石油大港油田物资处，严禁擅自出售和处置；剩余建筑垃圾集中收集在垃圾箱后送至当地建筑垃圾填埋场。
（8）一般工业固体废物环境管理要求
①建设单位应落实污染环境防治责任制度，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。
②建设单位应与具有相应具有固体废物处置资质的单位签订书面合同，在合同中约定污染防治要求，由受托方负责处置水基岩屑。
[bookmark: _Hlk183363774]（8）危险废物环境管理要求
①建设单位应落实污染环境防治责任制度，建立健全工业危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。
②按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等有关规定，对危险废物的容器和收集、贮存、危险废物的场所设置危险废物识别标志。
[bookmark: OLE_LINK1]③按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）等有关要求制定危险废物管理计划，并报所在地生态环境主管部门备案。
④落实危险废物管理台账及申报制度，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
⑤落实危险废物转移联单制度，转移危险废物的，应当按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。
⑥各类危险废物分区暂存在井场设置的危险废物贮存点，危废贮存点建设须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，具体如下：井场危废贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施；贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3t。各类危险废物定期由依法签订书面合同具有相应危险废物处置资质的单位（受托方）进行接收、转运和处置。
综上，严格落实各项固体废物处置措施后，项目施工期产生的固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成不利影响。
7、环境风险应急措施及应急要求
（1）建设单位以及施工钻井队结合行业作业规范，设置专职安全环保管理人员，把安全、环境管理纳入生产管理的各个环节，对防止事故的发生能起到非常积极的作用。现场作业严格按照《石油天然气钻井作业健康、安全与环境管理导则》（Q/SY08053-2017）的要求执行。
（2）井喷环境风险防范措施
①设有井控装置，钻井工程中各岗位必须严格分工，定期对井控装置进行维护、保养、检查，保证井控装置及工具灵活可用、始终处于待命状态；落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部值班制度。
②钻开油层后：落实专人坐岗，观察井口和循环池液面变化，发现溢流、井漏及油气显示等异常情况应立即报告司钻；钻开油层后，每次起下钻（离上次活动时间超过5d）对闸板防喷器及手动锁紧装置开关活动一次，定期对井控装置进行试压；起钻杆时每3～5柱向环空灌满泥浆，起钻铤要连续灌浆，做好记录、校核，若灌入泥浆量大于或小于应灌入量，均应停止起钻作业并进行观察。如有溢流，应立即关井求压。如有井漏，应及时采取相应措施。安排专人观察出口管钻井液返出情况，严禁在空井情况下检修设备；钻开油层后，所有车辆应停放在距井口以外30m，必须进入距井口30m以内的车辆，应安装阻火器，车头朝外停放。
③溢流处理和压井措施：最大允许关井压力应考虑井口装置额定工作压力、套管抗内压强度的80%和薄弱地层破裂压力所允许的关井压力。在允许关井套压内严禁放喷。天然气溢流不允许长时间关井而不作处理。在等候加重材料或在加重过程中，应采取井筒压力控制措施防止井口压力过高。空井溢流关井后，根据溢流的严重程度，可采用置换法和压回法等方法进行处理。
④测井、固井、完井等作业时，要严格执行安全操作规程和井控措施，避免发生井下复杂情况和井喷失控事故。电测前井内情况应正常、稳定；测井队到井后应向井队了解井况，确认油气上窜安全作业时间，若电测时间超过等值时间，应中途通井循环再电测。测井队专用剪切工具应放置在钻台上，随时处于待命状态。发生溢流征兆应立即停止电测，尽快起出井内电缆，当危及井控安全时，立即实施剪断电缆并关井。由钻井队队长决定何时切断电缆并进行关井作业，测井队队长负责实施剪断电缆工作。不允许用关闭环形防喷器的方法起电缆。
[bookmark: _Hlk183350582][bookmark: _Hlk183363993]⑤一旦发生井喷突发事件，应立即启动相应的环境突发事件专项应急预案，立即关闭井口切断污染源，根据需要建设应急放喷池，控制原油污染面积，对放喷液进行集中收集处理，同时及时通知可能受影响的人员进行疏散；切断一切可能扩大污染范围的环节，严防污染区域的扩大。采取围、堵等措施限制固体废弃物和溢油扩散范围；将溢油最大限度地回收，对少量确实无法回收的油以及受污染的土壤形成的落地油，采用铲除油泥层等有效方法，落地油集中收集后不在井场贮存，直接交由具有相应危废处置资质的单位进行接收、转运和处置，以降低残油对生态环境的污染程度；同时迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类和浓度，出具监测数据，评估污染物转移、扩散速率；对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据分析，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。
⑥试油期产生的伴生气气量不稳定，不具备回收利用条件，经放喷管线充分燃烧后排放；建设单位应定期检查伴生气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护，确保伴生气充分燃烧，减少污染物的排放。
（3）储罐泄漏防控措施
①选用质量、防腐措施合格的储罐。安装过程中焊接要经过100%的探伤，安装时应选择刚性不燃的坚固基础作为罐体基础。储罐在投用前，必须严格按照《压力容器安全技术监察规程》进行强度和气密性试验。
②储罐区应严格用火管理，采用有效的避雷装置和接地装置等防止雷电的措施。
③加强储罐和管线接口的检查工作，防止腐蚀穿孔。定期进行壁厚检测，腐蚀余量低于规定的允许值时，要及时进行检修和更换。
[bookmark: _Hlk183350612][bookmark: _Hlk183364061]④井场各类储罐、特别是油类物质及危险废物储罐底部均应铺设符合要求的防渗材料，一旦发生泄漏须及时发现并采取有效的堵漏措施，同时对产生的落地油集中收集，不在井场贮存，直接交由具有相应危废处置资质的单位进行接收、转运和处置；加强储罐运输环节的管理，避免出现储罐泄漏风险事故发生。
⑤加强消防安全管理
A、在柴油储罐区设置明显的防火防爆标志，严禁在储罐区吸烟、动火等。配备足够的消防器材和设施，如灭火器，并定期进行检查和维护，确保其性能良好。采用防爆型电气设备和照明设施，防止电气火花引发火灾爆炸事故。对储罐区的电气线路进行定期检查和维护，避免因线路老化、短路等问题引发火灾。
B、定期进行消防培训与实战演练，要求岗位工作人员具有较强的消防安全意识，加强巡检，确保无异常情况出现。
⑥控制操作条件要求
严格控制柴油储罐的温度、压力、液位等操作参数，避免超温、超压、超液位运行。设置温度、压力、液位等报警装置，当参数超出正常范围时及时报警并采取措施进行调整。在装卸柴油过程中，要严格按照操作规程进行，控制装卸速度，防止产生静电和泄漏。
⑦柴油泄漏事故应急处置措施
发生柴油泄漏事故时，根据泄漏情形采取应急处置措施，如关闭阀门、封堵泄漏点等措施；若罐体破裂，无法封堵，则利用围堰拦截泄漏油品，及时采取油品回收措施；发生火灾、爆炸事故时，应及时疏散人员，根据现场指挥确定紧急集合点（一般选择事故发生时的上风向）。
⑧储罐泄漏检测周期要求
储罐外部检验每年至少一次，内外部检验每3年至少一次，全面检验每6年至少一次，储罐的使用期已达15年，应每两年进行一次内外部检验，使用期已达20年，应每年至少一次内外部检验。此外，例行检查周期应根据储罐结构、储存介质、环境特点决定，最长不超过1个月。
（4）井漏防范措施
①建立、健全各项安全管理制度以及配套的工艺、设备安全操作规程并严格执行，确保施工质量，防漏、防窜，做好防腐工作。
②操作人员应密切注意设备运行状况，发现管件破裂刺漏等问题及时处理；作业现场应配备消防设备以备应急救援。
③严格要求套管下入深度、确保固井质量。
④工程施工单位须具备相应资质，加强对施工现场的安全组织管理和监督。
（5）硫化氢防范措施
①在项目施工过程中配备便携式硫化氢监测仪，做好硫化氢监测预警工作，并制定防硫化氢应急预案。当监测到硫化氢浓度大于75mg/m3（50ppm）时，按照含硫油气井作业规程执行。
②钻井期在作业现场显著位置设置5处风向标；试油期设置2处风向标，并在不同方向上划定2个紧急集合点，并规划撤离路线，发生紧急情况时向上风向撤离。
（6）物料运输环境风险防范措施
加强各类储罐运输环节的管理，避免出现储罐泄漏风险事故发生。危险废物在储存、转移、处理过程中应严格执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）并制定内部转移、转运制度。确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。
（7）油基岩屑环境风险防范措施
存放油基钻井液、油基岩屑作业区域及方罐储存区下部铺防渗膜，四周设置围堰，顶部应满足防风、防晒、防雨的要求。油基岩屑需使用专用收集罐收集后交资质单位处理，其收集、贮存应符合《陆上石油天然气开采含油污泥处理处置及污染控制技术规范》（SY/T7300-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定要求，运输过程中应依据《危险废物收集贮存运输技术规范（HJ2025-2012）》的要求进行管理；转移过程应按《危险废物转移管理办法》办理危险废物转移联单。
（8）危险废物贮存点环境风险防范措施
①危险废物贮存要求
危险废物贮存点应采取必要的防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。贮存设施地面应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用高密度聚乙烯膜或其他防渗性能等效的材料。
②危险废物贮存点运行管理要求
应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。贮存场所内设置危险废物识别标志；设立危险废物管理台账；制定危险废物管理计划并报所在地生态环境主管部门备案；贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3t。
③危险废物转移管理要求
各类危险废物定期由依法签订书面合同具有相应危险废物处置资质的单位（受托方）进行接收、转运和处置。严格落实危险废物转移联单制度，转移危险废物的，应当按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。
（9）环境风险应急预案
建设单位应按国家相关规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。应急预案包含井喷应急预案等，井场配备相应应急物资，如防毒面具、防护服、井控设备（见表2-4）、急救箱、消防砂、消防锹、手提灭火器等。定期进行演练，作业班组每月应举行不少于1次不同工况下的应急预案演练。
（10）结论
施工期发生风险事故的概率较小，且制定了较为周全的风险事故防范措施和事故应急预案，当发生风险事故时立即启动事故应急预案，确保事故不扩大，避免对周边环境造成较大危害。在采取严格的安全防护和风险防范措施后，环境风险可控。

	运营期生态环境保护措施
	[bookmark: _Hlk140836626][bookmark: OLE_LINK131]根据试采结果决定新钻井是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前对其开展环境影响评价工作，编制环境影响评价文件；若不具备转产条件，则应根据《废弃井封井回填技术指南（试行）》《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范（DZ/T0317-2018）》和中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司的相关要求对新钻井进行封堵，并拆除相关设施，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物均得到妥善处置，制定生态恢复方案。具体如下：
1. 生态恢复方案
（1）临时占地生态恢复
根据《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）所有施工范围需进行生态环境保护与恢复治理，工程施工结束后，应对井场等临时占地内的土地进行平整，恢复原有地貌。充分利用前期已收集的表土覆盖于井场表层，覆盖厚度根据植被类型和场地用途确定。减少植被破坏，减缓水土流失，抵制沙化发展将起到一定的积极作用。
试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作，井口安装采油树，临时道路保留；若不具开发价值，井口进行封井，临时道路进行平整，自然恢复。
（2）废弃井生态恢复
根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）和《废弃井封井回填技术指南（试行）》中的相关要求，勘探活动结束后，应根据景观相似原则，对勘探活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复。对水文地质条件及道路安全有影响或重要建筑物附近的钻孔或坑井应予回填封闭，并恢复其原有生态功能。对项目区域不再使用的各项临时建（构）筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复。转为其他用途的，应开展污染场地调查、风险评估与修复治理。勘探后的封闭井应将井口封堵完整，采取遮挡和防护措施并设立警示牌。
1. 生态环境保护措施
（1）封井材料应无污染，不得使用可能对地下水造成污染的材料。
（2）应开展井盖封堵或密闭填充，对废弃井进行封井回填并做好井口处置，确保地表污染物不进入井内，各层位地下水不连通。
（3）确保固井质量和封井质量合格。
（4）封井作业结束后及时清理作业现场，各个建构筑物和基础设施应全部拆除，做到“工完、料尽、场地清”，确保采取的封井措施有效可行。施工区域采用临时占地剥离表土对其进行回填，以便于恢复复垦条件。各个建构筑物和基础设施拆除过程中会产生一定扬尘，应避开大风天气施工。

	其他
	1、环境管理
（1）环境监管
本项目实施过程中，将根据中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司在环境管理上建立的健康、安全与环境管理体系（HSE管理体系），落实各项环保和安全措施，减少项目开发对周围环境的影响。本报告提出的环境管理主要内容见表5-3。
表5-3  施工期环境保护行动计划表
	[bookmark: _Hlk183042634]序号
	影响因素
	环保措施

	1
	大气环境
	对易起尘物料存放，运输过程进程苫盖、避免大风天气进行易起尘施工，施工机械设备和车辆使用符合国家标准的油品，并定期保养维护确保正常运行，采出液采用密闭装载方式，柴油密闭储存。

	2
	声环境
	施工单位应使用低噪声的施工设备、机械，并定期进行检修和维护，使其处于运行良好的状态。

	3
	水环境和土壤环境
	钻井液采用不落地设备进行处理后回用于钻井液配置，不外排；试油期废水收集至地面储罐后由罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理；生活污水经临时防渗储集池收集暂存，清运至呼图壁县丰泉污水处理厂处理。做好关键区域的防渗措施；采用套管与地层隔离开、并在套管与地层之间注入水泥进行固井，且固井质量合格；各类废水和固体废物得到妥善处置。

	4
	固体废物
	生活垃圾由垃圾箱集中收集后定期清运至呼图壁县生活垃圾填埋场。建筑垃圾集中收集在垃圾箱后送至当地建筑垃圾填埋场。钻井期产生的水基钻井岩屑暂存于水基钻井岩屑方罐后委托岩屑处置单位处置；油基钻井岩屑排入专用岩屑罐中，交由有危废处置资质单位进行处置；沾油废防渗材料、废润滑油和废润滑油桶等危险废物分区暂存在井场的危险废物贮存点，及时委托具有相应危废处置资质的单位处置。

	5
	生态环境
	严格控制占地面积；合理安排施工时间；施工车辆严格按规定路线行驶，严禁随意开道，碾压植被、扰动土壤，严禁破坏植被、捕杀野生动物；施工结束后应对临时占地进行清理、平整，植被自然恢复；对临时占地范围内的生态损失进行经济补偿。

	6
	环境管理
	施工单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物产生、去向和各个污染防治措施及实施情况均记录在案。建设单位要求施工单位在钻井工程开工前进行环保自查，建设单位对施工单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录；完工交井前，建设单位主管部门现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录。


（2）环境监测计划
本项目钻试结束后，大气及噪声影响消失，无废水、固废继续产生，施工结束对废水、固废清运处置；项目无运营期，因此不制定监测计划。
本项目对环境的影响主要是生态影响，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），制定生态监测计划见表5-4。
表5-4  环境监测计划
	监测对象
	监测范围
	监测内容
	监测频次

	生态
	井场、生活营地及道路扰动范围
	临时占地植被恢复情况
	项目验收时期


2、环保标识
本项目井场为标准化设计，井场进场处应设警示牌，油基钻井岩屑储罐区和危险废物贮存点应设危险废物标识。具体见表5-5。
表5-5  井场环保标志牌
	排放源
	图形符号
	类型

	[image: ]
	[image: ]
	危险废物




	环保投资
	[bookmark: _Hlk136795979]本项目总投资为4000万元，其中环保投资377万元，占总投资的9.4%。
表5-6  本项目环保投资一览表
	工程名称
	拟采取的环保措施
	环保投资
（万元）

	[bookmark: _Hlk180059680][bookmark: _Hlk186826244]废气
	试油伴生气
	自动点火装置、放喷管线、放喷罐，伴生气经点燃充分燃烧后排放。
	2

	
	施工扬尘
	采取井场洒水抑尘、对易起尘物料进行遮盖、加强车辆管理等措施。
	2

	废水
	洗井废水、压裂返排液
	由地面储罐收集后，依托石西集中处理站采出水处理系统处理。
	10

	
	生活污水
	生活营地内设1座临时防渗储集池收集暂存，定期吸污车抽出并拉运至呼图壁县丰泉污水处理厂处理。
	2

	固体废物
	生活垃圾
	设有垃圾箱集中收集，定期清运至呼图壁县生活垃圾填埋场处置。
	2

	
	建筑垃圾
	集中收集在垃圾箱后送至当地建筑垃圾填埋场。
	2

	
	水基钻井岩屑
	井场设有水基和油基钻井液不落地设备各1套，水基岩屑暂存于岩屑方罐中，油基岩屑暂存于岩屑专用储罐，水基岩屑委托岩屑处置单位处置，油基岩屑委托具有相应危废处置资质的单位处置。
	200

	
	油基钻井岩屑
	
	

	
	沾油废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶
	钻井井场设置1座危险废物贮存点，用于施工过程中产生的沾油废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶的暂存，各类危险废物定期交由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。
	5

	[bookmark: _Hlk180059585]生态恢复
	对临时占地进行清理、平整；对灌木林地进行复垦，足额缴纳生态补偿费用
	100

	环境风险
	井控装置
	设置防喷器，防止井喷；井场左右两侧各设置1条放喷管线，并预留应急放喷池位置。
	50

	
	硫化氢监测
	井场配备便携式硫化氢气体检测仪。
	2

	合计
	377






[bookmark: _Toc3878][bookmark: _Toc24067]六、生态环境保护措施监督检查清单
	[bookmark: _Toc1567][bookmark: _Toc32275][bookmark: _Toc32580]内容
  
[bookmark: _Toc5962][bookmark: _Toc29428][bookmark: _Toc28201]要素
	[bookmark: _Toc20362][bookmark: _Toc19495][bookmark: _Toc23670]施工期
	[bookmark: _Toc31693][bookmark: _Toc13290][bookmark: _Toc14726]运营期

	
	[bookmark: _Toc18508][bookmark: _Toc11583][bookmark: _Toc27457]环境保护措施
	[bookmark: _Toc16373][bookmark: _Toc26361][bookmark: _Toc24394]验收要求
	[bookmark: _Toc21087][bookmark: _Toc22115][bookmark: _Toc17204]环境保护措施
	[bookmark: _Toc24712][bookmark: _Toc27860][bookmark: _Toc15471]验收要求

	陆生生态
	①选址尽量避开植被密集区域；严格划定路线，禁止乱辗乱轧；确保各环保设施正常运行，避免各种污染物对土壤环境的影响；
②严格控制占地，严格规定各类工作人员的活动范围；
③建设单位按照相关要求办理临时占地经济补偿协议；
④合理安排施工时间，避免大风天气施工；
⑤完井后施工机械、设备及时撤离，废水和固体废物全部妥善处置，现场禁止遗留；
⑥施工结束后及时对场地进行清理、平整并压实。
	施工结束后清理、平整，以利于土壤、植被自然恢复。井场、生活营地和探临道路进行平整，临时占地范围内无废水和固体废物遗留。具有临时用地及补偿手续。
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水
环境
	①生活污水经临时防渗储集池收集和暂存，定期由吸污车拉运至呼图壁县丰泉污水处理厂处理；
②洗井废水和压裂返排液收集至专用储罐后由罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理。
	验收现场无废水遗留；具有清运协议。
	/
	/

	地下水及土壤环境
	①井场进行分区防渗；废水进罐收集后进行清运，无外排；
②生活营地污水收集池进行防渗，并定期清运污水，污水不外排。
	验收现场无污水外排痕迹，无地下水及土壤污染事件发生。
	/
	/

	声环境
	①在设备选型上要求采用低噪声的设备，施工设备定期检查维修，对噪声较大的设备采取基础减震措施；
②加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。
	/
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	①使用符合国家标准的合格油品作为燃料，加强施工设备和车辆的维护和保养；
②试油期产生的伴生气含量较少且不稳定，不具备回收利用条件，必须经排气管线充分燃烧后排放，严禁不燃烧排放；
③加强车辆管理；对易起尘物料在运输和存放时加盖遮盖物，合理安排施工时间，避免大风天气作业；
④柴油采用密闭储存；
⑤加强采出液储罐管理、采取密闭装载方式。
	验收时现场无施工遗留问题。
	/
	/

	固体废物
	①水基钻井岩屑进罐收集后交由岩屑处置单位处置；
②油基钻井岩屑经钻井液不落地设备处理后进入专用储罐储存，最终交由具有相应危险废物处置资质的单位处置；
③未沾油的防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油的废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶分区暂存在井场危险废物贮存点，定期交具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置；
④危险废物贮存点建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求；
⑤生活垃圾集中在垃圾箱内，定期清运至呼图壁县生活垃圾填埋场处置；
⑥建筑垃圾集中收集在垃圾箱后送至当地建筑垃圾填埋场。
	具备水基、油基钻井岩屑清运处置协议及台账；具备危险废物处置协议及台账；验收现场无固体废物遗留。
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	①施工时应严格执行相关风险防范措施和规章制度，严禁违规操作加强设备维修与巡检，避免储罐泄漏事故的发生；
②在井口安装井控装置，杜绝井喷的发生；
③定期检查固井质量，发现固井质量不合格应及时采取措施，保证固井质量合格；
④加强各类储罐及放喷管线的日常管理及安全检查；
⑤加强施工期管理，严禁油田施工人员和车辆随意进入临时占地以外的区域；⑥编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。定期进行演练。
	验收时现场无施工遗留问题。
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	①施工单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物产生、去向和各个污染措施及实施情况均记录在案。
②建设单位对施工单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录；完工交井前，建设单位主管部门现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录。
	是否保留必要的影像资料；项目环评及审批手续是否完备、环境保护档案资料是否齐全。
	/
	/



[bookmark: _Toc28560][bookmark: _Toc18654][bookmark: _Toc22407]七、结论
	本项目符合国家产业政策、“三线一单”和相关规划，选址选线合理。在严格执行已有各项环保政策、规定，认真落实报告表中提出的污染防治措施和生态影响减缓措施的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。
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