建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：新疆科瑞华泽节能科技有限公司年产

20万立方米挤塑聚苯板（XPS板）建设项目

建设单位（盖章）：新疆科瑞华泽节能科技有限公司
编制日期：            2026年07月            
中华人民共和国生态环境部制

[image: image41.jpg]




目录
1一、建设项目基本情况


22二、建设项目工程分析


30三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


35四、主要环境影响和保护措施


60五、环境保护措施监督检查清单


63六、结论


64建设项目污染物排放量汇总表





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆科瑞华泽节能科技有限公司年产20万立方米挤塑聚苯板（XPS板）建设项目

	项目代码
	2510-652302-04-01-852886

	建设单位联系人
	黄超建
	联系方式
	13999176896

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市产业园准东北侧片区新疆吉隆管业有限公司院内西侧厂房

	地理坐标
	（东经87度52分19.172秒，北纬44度10分26.050秒）

	国民经济

行业类别
	C2922塑料板、管、型材制造
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业，53.塑料制品业，其他

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	阜康市发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2511141014652302000071

	总投资（万元）
	800
	环保投资（万元）
	38

	环保投资占比（%）
	4.75
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

□是：
	用地（用海）

面积（m2）
	2000

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划文件：《阜康高新技术产业开发区 C、D 片区控制性详细规划》
审批机关：阜康市人民政府 
审批文件名称：关于阜康高新技术产业开发区 C、D 片区控制性详细规划的批复
审批文件文号：阜政函〔2020〕167 号

	规划环境影响

评价情况
	/

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	阜康高新技术产业开发区C、D片区位于阜康高新区中北部，新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市西部，紧邻乌鲁木齐北外环，西侧紧挨国家级甘泉堡工业园、南抵准东生活区、东部靠近阜康城区，东南侧为天山天池风景名胜区；东距阜康市政府所在地约7公里，阜康高新技术产业开发区C、D片区东与阜康市城区相邻，北侧与“500”水库库区保护范围为界，南侧与乌准铁路为界，西侧与甘泉堡工业园为界。本项目位于阜康高新技术产业开发区C、D片区。根据《阜康高新技术产业开发区C、D片区控制性详细规划》，本项目位于综合产业区，产业发展定位为建材产业。本项目为C2922塑料板、管、型材制造项目，符合园区产业布局要求，项目占地为二类工业用地，符合规划用地类型。产业布局图见图1。本项目建设符合阜康高新技术产业开发区C、D片区控制性详细规划要求。

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析
根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于年产20万立方米挤塑板项目，不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类的范畴，同时，本项目不使用该《目录》中淘汰、落后类工艺及设备，符合国家产业政策。
2.“生态环境分区管控”符合性分析
2.1与关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（新环环评发〔2024〕157号），自治区共划定1777个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。
本项目与自治区生态环境分区管控方案的符合性分析见下表。

表1-2  项目与自治区“生态环境分区管控”中生态环境准入清单符合性分析
生态环境分区管控
建设项目
相符性分析
空间布局约束
（A1.1-1）禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单》禁止准入类事项
（A1.1-2）禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目
（A1.1-3）禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜牧养殖场、养殖小区
（A1.1-4）禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发
（A1.1-5）禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：

开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；

擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；
排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；
过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；

（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为
（A1.1-6）禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目
（A1.1-7）①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平
（A1.1-8）严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展
（A1.1-9）严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）
（A1.1-10）推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区
（A1.1-11）国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全
青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境
（A1.2-1）严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展
（A1.2-2）建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿
（A1.2-3）以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目
（A1.2-4）严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律法规规定的权限和程序办理批准手续
（A1.2-5）严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出
（A1.3-1）任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁（A1.3-2）对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔
（A1.3-3）根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工
业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出（A1.3-4）城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模
（A1.4-1）一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求
（A1.4-2）新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区
（A1.4-3）危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求
本项目为挤塑板建设项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。
项目不属于《市场准入负面清单》禁止准入类事项；本项目不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区；本项目不涉及畜禽养殖；本项目不属于高耗能高排放低水平项目；本项目不属于高污染、高环境风险工业项目和化工类项目；本项目不涉及一类重金属、持久性有机污染物排放；本项目各污染物可实现达标排放，满足国家和自治区生态环境保护相关标准要求；不涉及工业炉窑；本项目不占用耕地；项目符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求；本项目符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求
符合
污染物排放管控
（A2.1-1）新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则
（A2.1-2）以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程
（A2.1-3）促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效
（A2.1-4）严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理
（A2.2-1）推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效
（A2.2-2）实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统
（A2.2-3）强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出
（A2.2-4）强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障（A2.2-5）持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造
（A2.2-6）推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平
（A2.2-7）强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控
（A2.2-8）严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程
（A2.2-9）加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局
本项目排放的挥发性有机物按要求申请总量；本项目不涉及农业方面；项目废水、固均得到妥善处置；严格落实土壤、地下水污染防治措施
符合
环境风险防控
（A3.1-1）建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌-昌石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见
（A3.1-2）对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联控机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线
（A3.1-3）强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控
（A3.2-1）提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年，完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资
（A3.2-2）依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜，制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用
（A3.2-3）加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散
（A3.2-4）加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。

（A3.2-4）加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。

（A3.2-6）强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制
本项目为挤塑板项目，企业建成投产后加强风险管理，建立完善突发环境事件应急响应机制，增强企业员工意识，防止风险事故的发生
符合
资源利用要求
（A4.1-1）自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内
（A4.1-2）加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%
（A4.1-3）加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%
（A4.1-4）地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主

（A4.2-1）土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内
（A4.3-1）单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标
（A4.3-2）到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%（A4.3-3）到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上
（4.3-4）鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤

（4.3-5）以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。
（A4.3-6）深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治
（A4.4-1）在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源
（A4.5-1）加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上
（A4.5-2）推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平
（A4.5-3）结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用
（A4.5-4）发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜牧粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制
本项目运营期用水总量符合国家指标；本项目能源为电能，不涉及使用燃煤；本项目产生的固体废物均合理处置；生活垃圾设置生活垃圾收集设施收集后由当地环卫部门清运处置；本项目生活污水排入管网，本项目用水为市政管网供给，项目用水有限，且不涉及地下水开采
符合
2.2与《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析
本项目位于阜康市产业园准东北侧片区新疆吉隆管业有限公司院内西侧厂房，根据《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》，本项目所属为文件中“阜康市环境重点管控单元”的“阜康高新技术产业开发区”，环境管控单元编码：ZH65230220002。具体见附图2。
表1-3    与《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》
符合性分析
管控
名称
管控要求
项目概况
符合
情况
空间布局约束
1.入园企业须符合园区产业发展定位、产业发展布局规划。

2.入园企业须符合国土空间规划的布局及土地利用等相关要求。

3.园区入驻项目须严格执行园区规划及规划环评相关要求。

4.园区入驻项目须满足《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》相关要求。

5.除国家规定新增原料用能不纳入能源消费总量控制的项目和列入国家规划的项目外，“ 乌-昌-石 ”等重点区域原则不再新建、扩建使用燃料用煤项目。

本项目属于塑料板、管、型材制造业，符合阜康产业园产业发展定位、产业发展布局规划，符合园区规划相关要求。本项目满足《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》相关要求；本项目为年产20万立方米挤塑板项目，不涉及用煤。

符合
污染物排放管控
1.聚焦采暖期重污染天气治理，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。

2.新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。

3.“乌-昌-石”区域内，已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。

4.推动园区企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。

5.严格实施污染物排放总量控制要求；全面深化面源污染治理，积极推进绿色施工。
1.项目在建设过程中产生的各类污染物均采取了相应治理措施，污染物排放满足相应标准，符合自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求。

2.本项目已执行最严格的大气污染物排放标准。
3.项目所在区域为不达标区域，本项目总量控制指标为非甲烷总烃，将严格按照相关要求申请倍量替代总量。
符合
环境风险防控
1.园区应设立环境应急管理机构，建立环境风险监管制度、环境风险预警制度、突发环境事件应急预案、环境风险应急保障制度等环境风险防控体系，并具备环境风险应急救援能力。
本项目为年产20万立方米挤塑板项目，项目不储存和使用有毒有害、易燃易爆等危险物质，本次环评提出的环境风险防范措施实施后，项目产生的环境风险是可控的。
符合
资源利用效率
1.严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线 ”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化用水定额管理。

2.推行清洁生产、降低生产水耗、从源头上控制污染物的产生。

3.加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。严格合理控制煤炭消费增长，精准测算原料煤、动力煤，新增原料用能不纳入能源消费总量控制。

本项目生产废水循环使用，不外排。满足资源利用效率要求
符合
综上所述，本项目符合《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》相关要求。
3.与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析
根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》的相关要求：（1）持续优化产业结构。支持企业实施智能化改造升级，推动石油开采、石油化工、煤化工、有色金属、钢铁、焦化、建材、农副产品加工等传统产业的重点企业改进工艺、节能降耗、提质增效，促进传统产业绿色化、智能化、高端化发展。（2）加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。（3）加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。（4）支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
本项目为年产20万立方米挤塑板项目，属于塑料板、管、型材制造业，运营期两条生产线各自产生的废气主要为发泡挤出工序产生的非甲烷总烃，经各自“蓄热催化燃烧（RCO）装置”处理后，于15m高排气筒排放；投料、搅拌、切割及破碎工序产生的粉尘，在车间内呈无组织排放，通过采取封闭式厂房，加大车间通风量等处理措施，减少无组织排放；项目噪声主要为各类设备噪声，通过采取厂房隔声，减振等措施后，厂界噪声可达标，对周边环境影响较小；项目发泡挤出工序间接冷却水循环使用，不外排；生活污水直接排入园区污水管网。因此项目建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关规划要求。
4.与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析
根据《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》的相关要求：推进石化、化工、工业涂装、家具制造、塑料、橡胶、包装印刷、汽修等重点行业领域VOCs整治，加强VOCs源头、过程、末端全流程控制，重点加强对光化学反应活性强的VOCs物质控制，开展企业深度治理和精细化管控。持续开展防风固沙绿化工程，抑制季节性裸地农田扬尘，减少裸露扬尘污染。推进露天矿山综合整治，2021年底完成全州露天开采矿山动态管理清单。落实建筑工地智能降尘管控专项行动方案，全州建筑面积3000平方米及以上新建建筑工程和主体未封顶的在建工程安装降尘喷淋系统，并与扬尘在线监测设备联接，实现智能化控制。强化道路扬尘治理，进一步加强散料货运车辆运输环节的扬尘污染整治。加强桔秆综合利用，严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气。
本项目为年产20万立方米挤塑板项目，属于塑料板、管、型材制造业，运营期两条生产线各自产生的废气主要为发泡挤出工序产生的非甲烷总烃，经各自“蓄热催化燃烧（RCO）装置”处理后，于15m高排气筒排放；投料、搅拌、切割及破碎工序产生的粉尘，在车间内呈无组织排放，通过采取封闭式厂房，加大车间通风量等处理措施，减少无组织排放。不涉及秸秆焚烧。因此项目建设符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》的相关要求。

5.与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》相符性分析
根据《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》相关内容：需严格污染物排放浓度，认真落实《重点区域大气污染物排放特别限制的公告》（环保厅2016第45号）的要求，钢铁、石化、火电、水泥等行业和燃煤锅炉严格执行重点行业污染物特别排放限制要求。其他工业企业一律执行国家最新污染物排放标准，减少污染物排放总量。严格执行污染物无组织排放监测浓度限制。
本项目位于阜康市产业园准东北侧片区新疆吉隆管业有限公司院内西侧厂房，属于乌昌石联防联控区，不属于钢铁、石化、火电、水泥等行业，不涉及燃煤锅炉，运营期两条生产线各自产生的废气主要为发泡挤出工序产生的非甲烷总烃，经各自“蓄热催化燃烧（RCO）装置”处理后，于15m高排气筒排放；投料、搅拌、切割及破碎工序产生的粉尘，在车间内呈无组织排放，通过采取封闭式厂房，加大车间通风量等处理措施，减少无组织排放。综上，项目建设符合《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》的相关内容。

6.与《关于进一步加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域大气环境同防同治的意见》（新政办发〔2023〕29号）符合性分析
开展挥发性有机物和有毒有害废气防治。建立重点行业挥发性有机物重点监管企业名录，加强重点区域内挥发性有机物治理，推进征收挥发性有机物环保税。加强有毒有害废气排放企业环境监测监管，推进其工艺技术和污染治理技术升级改造。

本项目运营期两条生产线各自产生的废气主要为发泡挤出工序产生的非甲烷总烃，经各自“蓄热催化燃烧（RCO）装置”处理后，于15m高排气筒排放；投料、搅拌、切割及破碎工序产生的粉尘，在车间内呈无组织排放，通过采取封闭式厂房，加大车间通风量等处理措施，减少无组织排放。本项目符合《关于进一步加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域大气环境同防同治的意见》相关要求。
7.与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）及《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》相符性分析
本项目与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）及《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》相符性分析见表1-4。
表1-4  与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》及《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》符合性分析一览表

序号
文件要求
本项目建设情况
符合性
1

新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。
本项目产生的有机废气采用“蓄热催化燃烧（RCO）装置”+15m排气筒排放。项目不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。
符合
2

对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。
项目产生的废活性炭定期委托有资质的单位清运处置。
符合
8.与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析
根据方案，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。

运营期两条生产线各自产生的废气主要为发泡挤出工序产生的非甲烷总烃，经各自“蓄热催化燃烧（RCO）装置”处理后，于15m高排气筒排放；投料、搅拌、切割及破碎工序产生的粉尘，在车间内呈无组织排放，通过采取封闭式厂房，加大车间通风量等处理措施，减少无组织排放。本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相关要求。
9.与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析
强化挥发性有机物和氮氧化物综合治理。优化含VOCs原辅材料和产品结构，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，推广使用低（无）VOCs含量涂料，严格执行VOCs含量限值标准。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销（储罐）VOCs深度治理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。联防联控区石化、化工行业集中的园区，建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。加大锅炉、炉窑及移动源氮氧化物减排力度，有序实施燃气锅炉低氮燃烧改造。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。

本项目位于阜康市产业园准东北侧片区新疆吉隆管业有限公司院内西侧厂房，运营期两条生产线各自产生的废气主要为发泡挤出工序产生的非甲烷总烃，经各自“蓄热催化燃烧（RCO）装置”处理后，于15m高排气筒排放；投料、搅拌、切割及破碎工序产生的粉尘，在车间内呈无组织排放，通过采取封闭式厂房，加大车间通风量等处理措施，减少无组织排放。本项目符合《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》相关要求。
10.与《主要污染物总量减排核算技术指南》（2022年修订）符合性分析
根据指南，主要污染物是指实施总量控制的化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（VOCs）等4项污染物。本项目建议申请总量指标为挥发性有机物（VOCs）。
指南中推荐的VOCs废气治理措施包含蓄热催化燃烧（RCO）装置，处理效率85%。本项目运营期两条生产线各自产生的废气主要为发泡挤出工序产生的非甲烷总烃，经各自“蓄热催化燃烧（RCO）装置”处理后，于15m高排气筒排放。

综上，本项目符合《主要污染物总量减排核算技术指南》（2022年修订）相关要求。
11.选址合理性分析
本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市产业园准东北侧片区新疆吉隆管.有限公司院内西侧厂房。
（1）环境敏感性分析：本项目未占用基本农田、草地等，选址未选在人口密集点、饮用水水源保护区、重要湿地等敏感区域，评价区内无国家法律法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、历史遗迹、生态功能保护区等需要特殊保护的地区，区域内无特殊自然观赏价值较高的景观，属于非敏感区。按生态环境保护部制定的《建设项目环境保护分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查本项目选址地区不属于特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种、文物古迹等。
（2）土地利用相容性：项目用地性质为工业用地，用地不属于国土资发关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制用地和禁止用地项目。
（3）基础设施条件：根据调查，本项目所在区域供电、供水、交通、通讯等基础设施完善，可满足项目需求，不会影响项目投产运营。
（4）区域主导风向及防护距离：区域年主导风向为西南风，项目周边均为工业企业，无环境敏感目标，减轻了废气排放对城市环境空气的影响。

根据《阜康高新技术产业开发区C、D片区控制性详细规划》，本项目位于综合产业区，产业发展定位为建材产业。本项目为C2922塑料板、管、型材制造项目，符合园区产业布局要求，项目占地为二类工业用地，符合规划用地类型。
（5）与周边企业相容性
本项目位于阜康市产业园准东北侧片区新疆吉隆管业有限公司院内西侧厂房，根据对本项目周边企业的现场踏勘，项目东侧和北侧为园区建设厂房，南侧为园区空地，西侧为园区道路，厂址周围无与建设项目性质不相容的其它建设项目，本项目与周围企业相互影响较小。厂区周边500米范围内无环境空气保护目标，本项目在采取本次环评中提出的各项环保措施后，能确保各类污染物达标排放，对周围工业企业影响不大，项目区附近的企业在严格落实国家和地方各类环保法规制度、加强环保管理的情况下，其对本项目产生的影响不大。因此，本项目在此建设与周边环境是相容的。
综上，本项目选址合理可行。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.建设项目概况

本项目位于阜康市产业园准东北侧片区新疆吉隆管业有限公司院内西侧厂房，中心地理坐标为87°52′19.172″E，44°10′26.050″N。项目东侧和北侧为园区建设厂房，南侧为园区空地，西侧为园区道路。工程组成包括主体工程、公用工程、环保工程，建设内容为：租赁厂房1栋，总占地面积2000m2（1F），新建挤塑板生产线2条，年产挤塑板20万立方米。地理位置见附图3，周边关系见附图4。

2.建设内容及规模

（1）建设内容及建设规模

建设内容为：租赁厂房1栋（车间内划分原料区和成品区），总占地面积2000m2（1F），新建挤塑板生产线2条，年产挤塑板20万立方米。给排水、供电、供水等基础设施建设完善。
项目组成详见表2-1所示。

表2-1    工程组成情况一览表

工程
类别
工程名称
工程规模与内容
主体
工程
生产车间
1F，钢结构厂房，建筑面积2000m2，建设挤塑板生产线2条，建成后年产挤塑板20万立方米
储运
工程
原料和产
品存放区
车间内设置原料区，建筑面积600m2
公用
工程
供热工程
本项目冬季不生产，无需取暖
供电工程
由园区供电管网提供
供水工程
由园区供水管网提供
排水工程
园区污水管网
环保
工程
废气治理
两条生产线发泡挤出工序产生的非甲烷总烃，经各自的“蓄热催化燃烧（RCO）装置”处理后，分别通过15m高排气筒（DA001、DA002）排放；投料、搅拌、切割及破碎工序产生的粉尘，在车间内呈无组织排放，通过采取封闭式厂房，加大车间通风量等处理措施，减少无组织排放
废水治理
项目发泡挤出工序间接冷却水循环使用，不外排；生活污水直接排入园区污水管网
噪声治理
项目运营期主要噪声来源于生产车间的机械设备等，采取厂房隔声，减振等措施
固废治理
项目运营期固体废物主要为生活垃圾、废包装材料、边角料、废活性炭及废机油。生活垃圾集中收集于垃圾设施后，由环卫部门统一清运；废包装材料集中收集后统一外售；边角料回收再次用于生产；废活性炭、废机油暂存于危废贮存库，定期交由资质单位处置
依托工程
污水处理厂
阜康市西部城区污水处理厂，又名阜西区污水处理厂，2016年6月6日取得《关于阜康市西部城区污水处理厂及配套管网工程环境影响报告书的批复》（新环函〔2016〕680号），于2016年建成，2018年5月31日完成验收，园区内下水管网均已敷设完毕，各企业内排水管网与园区主下水管网接通后即可排水。

（2）主要设备情况见表2-2。

表2-2     主要设备一览表

序号
设备名称
规格型号
单位
数量
1

全自动称重式上料系统
全自动格瑞尔斯95--300
套
2
2

全自动失重式喂料系统
套
2
3

二氧化碳恒压输送系统
套
2
4

二氧化碳高压注入系统
套
2
5

一级螺杆混炼机
台
2
6

二级螺杆挤出机
台
2
7

两级静态混合器
台
2
8

专用模具
台
2
9

一级牵引机
台
2
10
冷却输送机
台
2
11
牵引定型一体机
台
2
12
纵切机
台
2
13
二级牵引机
台
2
14
横切机
台
2
15
修边机
台
2
16
拉毛机
台
2
17
开槽机
台
2
18
吸尘机
台
2
19
PLC电控系统
套
2
20
精确油温控制系统
套
2
21
打包机
全自动瑞冠0.6--3.6（米）
台
2
22

二氧化碳储罐
20立方米
个
2
23

全自动柱塞式计量泵
3J-Z-60-36-P
台

6

24
全自动挤塑板边角料回收破碎造粒机（不涉及熔融）
410
套

2
3.产品方案

本项目生产挤塑板，产品主要用于保温、防水、防潮，年产量为20万m3。项目产品方案详见表2-3。

表2-3    产品方案一览表

序号

产品名称
单位
年产量
1

挤塑板
万m3
20
4.主要原辅材料

主要原辅材料消耗情况见表2-4。

表2-4    主要原材料及能耗用量表

序号
名称
性状
数量
单位
来源
原材料用量
1
聚苯乙烯
固态
3800
t/a
外购，袋装，50kg/袋；车间（封闭式）内原料堆放区暂存
2
甲基八溴醚阻燃剂
固态
200
t/a
外购，袋装，50kg/袋；车间（封闭式）内原料堆放区暂存
3
二氧化碳（发泡剂）
液态
1000
m3/a
外购，灌装
能源消耗情况
4
水
液态
720
t/a
由园区供水管网（中泰化学厂净水厂）提供
5
电
-
300万
kW·h/a
由园区供电电网提供，用于生产用热
表2-5    项目原辅材料理化性质和毒理性质

序号
原材料
理化性质
毒理性质
1

聚苯乙烯
指由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物。聚苯乙烯玻璃化温度80～105℃，非晶态密度1.04～1.06g/cm3，晶体密度1.11～1.12g/cm3，熔融温度为140～180℃，分解温度300℃以上。通常的聚苯乙烯为非晶态无规聚合物，具有优良的绝热、绝缘和透明性，长期使用温度0～70℃，但脆，低温易开裂。化学性质：聚苯乙烯的化学稳定性比较差，可以被多种有机溶剂溶解，会被强酸强碱腐蚀，不抗油脂，在受到紫外线照射后易变色。物理性质：聚苯乙烯质地硬而脆，无色透明，可以和多种染料混合产生不同的颜色。
无毒，无臭，无色的透明颗粒，似玻璃状脆性材料，其制品具有极高的透明度，透光率可达90%以上。
2

甲基八溴醚阻燃剂
白色颗粒，熔点120-122℃。甲基八溴醚是烯烃类树脂的良好阻燃剂，主要用于各种牌号的聚丙烯、丙纶纤维、丁苯橡胶、顺丁橡胶等，阻燃效果显著。八溴醚作为添加型阻燃剂，是一种既含有芳香族溴又含有脂肪族溴的高效阻燃剂，有极好的热稳定性和光稳定性。八溴醚用作塑料阻燃剂，在聚丙烯、聚苯乙烯中添加效果尤为显著，具有极好的热稳定性和光稳定性。
低毒（刺激性毒剂），可溶于苯、丙酮、氯仿等，不溶于水和乙醇。
3

二氧化碳（发泡剂）

常温下为无色无臭稍带酸味的惰性气体，比空气重，可液化、固化。气、液、固三相均不燃烧也不助燃。二氧化碳一般可由高温煅烧石灰石或由石灰石和稀盐酸反应制得，主要应用于冷藏易腐败的食品（固态）、作制冷剂（液态）、制造碳化软饮料（气态）和作均相反应的溶剂（超临界状态）。将二氧化碳注入装置中，使气体与原料充分混合，让塑料产生反应形成具有微孔发泡的塑料制品过程，利用发泡技术生产出来的产品具有轻量化，缓冲吸震，吸音，保温等特点，广泛应用于包装，建筑建材等行业。相对而言，CO2是一种更安全更利于环保的发泡剂。
是一种无机物，不可燃，通常不支持燃烧，无毒性。
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图5    原辅料（聚苯乙烯；粒径：4-5mm）示意图
5.物料平衡
本项目两条生产线规模相同，物料平衡见表2-6。
表2-6     项目物料平衡表
入料
出料
聚苯乙烯
3800t/a
挤塑板
4992.79t/a
甲基八溴醚阻燃剂
200t/a
废气产生量
1.0126t/a

二氧化碳（发泡剂）
1000t/a
边角料
6.2t/a
共计
5000t/a
共计
5000t/a
6.劳动组织安排

劳动定员：本项目劳动定员为8人，其中管理人员1人，技术人员1人，生产线人员6人。
工作制度：全年工作200天。采用三班制，每班8小时，全年共计生产4800h。
7.公用工程
（1）给水
本项目运营期用水由园区供水管网提供，水质可满足项目需求。项目用水主要为员工生活用水和发泡挤出工序间接冷却用水。
①生活用水
本项目劳动定员12人，年生产200天，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，本项目生活用水量按100L/人·d计，则生活用水量为240m3/a（1.2m3/d）。
②生产用水-发泡挤出工序间接冷却用水
发泡挤出工序间接冷却用水：发泡挤出工序冷却水循环使用，因不断蒸发，平均每天补充新水量为2.4m3/d（480m3/a），循环水量为45m3。
（2）排水
本项目发泡挤出工序间接冷却水循环使用，不外排。废水主要为职工的生活污水，本项目生活用水排污系数按0.85计，故本项目生活污水排放量为204m3/a（全年工作日按200d计）。产生的生活污水排入园区污水管网，最终排入阜康市西部城区污水处理厂处理。
本项目水平衡详见图6。
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图6    水平衡图    单位m3/a
（3）供电

本项目用电由园区供电电网提供，用于厂内的生产使用。

（4）供热

本项目冬季不生产。

8.厂区平面布置

本项目根据选址所在的位置和用地条件结合项目的实际情况，生产车间呈矩形分布，厂房内挤塑机、料仓等设备按流程式布置，可减少工艺管线的交叉往来和基建投资。当地的主导风向为西南风，项目区下风向500m范围内无敏感点，生产车间相对当地主导风向垂直分布，布置合理。厂区总平面布置做到功能分区明确、物流顺畅、布局紧凑合理，节约用地，从方便生产、安全管理、保护环境角度考虑，布局基本合理。项目区平面布置见附图7。

	工艺流程和产排污环节
	1.施工期工艺流程

本项目施工期主要包括厂房改造、设备安装、工程验收等。工艺流程及产排污环节见图7。
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图8    施工期工艺流程及产污环节图
2.运营期生产工艺及产污环节：
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图9    运营期工艺流程图及产排污环节图
工艺流程简述：
本项目产品为挤塑板，加工原材料为聚苯乙烯颗粒、甲基八溴醚阻燃剂颗粒，均为外购的颗粒，具体加工工艺流程叙述如下：

(1)上料计量混合：真空上料机通过负压将原料经管道吸入双层钢架结构的自动上料混配系统，将各组分按比例加入到料仓中，经自动上料混配系统充分搅拌混合均匀。

(2)一级挤出塑化混合：混合均匀的原料采用螺旋输送形式注入一级挤出机，在旋转着的螺杆的作用下，通过机筒内壁和螺杆表面的摩擦作用，由机简外的加热圈(以电作为能源)对机筒进行加热，使聚苯乙烯颗粒在料筒里前进时温度逐渐升高，加热温度约为200°C，颗粒转变成熔融状态(塑化过程)。
(3)二级挤出熔融混炼：物料在二级挤出机中得到高效均匀混合，同时将CO2发泡剂由高压泵通过管道注入挤出机，使得初步熔融的原料与发泡剂均匀混合。同时通过问接循环水降温，达到板材发泡所需温度(50~60°C)。循环水不接触原料。(发泡原理：本项目采用低沸点物理发泡法发泡，利用低沸点物理发泡剂液相与气相的体积变化进行发泡，低沸点物理发泡剂通过高压计量装置注入熔体后，以液相均匀混合在熔体中，通过熔体的冷却以及在挤出压力的作用下逐步被压缩混合，在机筒内形成较高的压力，挤出口模后，由于外部压力急剧降至常压，熔体中的液体发泡剂体积迅速膨胀成气态，形成一个个蜂窝状的塑料泡沫体)。

(4)冷却定型：发泡挤出的板材在牵引机作用下通过T型成型机头在渐扩和可控口模的作用下，挤出发泡成为塑料泡沫板，在牵引机作用下通过冷却架自然冷却定型，使得制品表面更加光泽。

(5)纵向、横向切割：根据产品规格，需要对制品进行切割，项目采用锯片式切割对板材进行纵向切割，使得板材表面光泽整齐无毛刺，纵向切割后，根据据客户需要，采用先进的自动控制系统，锯片切割成一定长度。

(6)包装：被切割成定长的成品传送至包装区，包装后暂存于成品区，待售。

造粒机运行原理主要为剪切作用，将产生的边角料通过风机抽入布袋式料仓通过管式（封闭式）绞龙上料进入挤塑板边角料回收造粒机，进行二次利用。粉碎工序仅限于本厂区生产工序产生的下脚料破碎使用。

表2-7   本项目产污环节一览表
序号
污染类别
产排污环节
编号
污染物
污染因子
1
废气
投料、搅拌工序
G1
投料、搅拌粉尘
颗粒物
发泡挤出工序
G2
有机废气
VOCs（以非甲烷总烃计）
切割工序
G3
切割废气
颗粒物
破碎工序
G4
破碎废气
颗粒物
2
废水
厂区职工
W1
生活污水
CODCr、BOD5、氨氮、SS
3
噪声
挤出机、破碎造粒机等机械
N
机械噪声
等效A声级
设备
4
固体废物
原辅材料
S1
废包装材料
一般固废
切割工序
S2
边角料
一般固废
废气处理装置
S3
废活性炭
危险废物
设备维修
S4
废机油
危险废物


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，经现场勘查，不存在与本项目有关的原有污染及主要环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1.环境空气质量现状调查与评价

1.1 达标区判定
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本次选择阜康市例行监测站点2024年现状监测数据统计值，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。

（1）监测项目

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3
（2）评价标准

根据本项目所在区域的环境功能区划，常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。

（3）评价方法

评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比，及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—某种污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci—某种污染物的实际监测浓度，毫克/立方米；

    Coi—某种污染物的环境空气标准浓度，毫克/立方米。

（4）监测结果

根据阜康市例行监测站点2024年现状监测数据统计值，基本污染物环境空气质量现状评价见表3-1。
表3-1    区域环境空气质量现状监测及评价结果
污染因子

年评价指标

浓度/(μg/m3)

评价标准/(μg/m3)

占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

6
60
30
达标

NO2
年平均质量浓度

6
40
15
达标

PM10
年平均质量浓度

33
70
55
达标

PM2.5
年平均质量浓度

+
35

60
达标

CO

24小时平均质量浓度
0.9mg/m3
4mg/m3
12.5
达标
O3
日最大8h平均质量浓度
95
160
95
达标
由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、O3、CO的年均浓度均达标；PM2.5年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准要求，因此，本项目所在区域为达标区域。

1.2特征污染物监测结果及评价

本项目特征污染物环境空气质量现状评价数据引用“阜康市长沣新材料科技有限公司年产50万立方米装配式墙体材料项目”环评报告表中的数据，监测点位于本项目建设地点北侧0.9km处，于2023年4月19日～4月22日由新疆环疆绿源环境科技有限公司进行监测。监测布点图见图10。
（1）监测项目及频率
监测项目：TSP。
监测频率：连续3天监测。
（2）监测分析方法
分析方法按照国家环保局颁布的《环境监测技术规范（大气部分）》和《空气和废气监测分析方法》中有关规定进行监测。
（3）评价标准
本次评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单，标准值详见表3-2。
表3-2    环境空气质量标准

污染物
年平均
24小时平均
标准来源
TSP
0.2mg/m3
0.3mg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
（4）评价结果
监测及评价结果统计，详见表3-3。
表3-3    环境空气质量结果汇总表（TSP，日均值）单位：mg/m3
监测点位
采样时间
检测结果
标准值
占标率
TSP
北侧0.9km
2023.4.19-4.20
0.118
0.3
39.33%
2023.4.20-4.21
0.143
0.3
47.67%
2023.4.21-4.22
0.126
0.3
42.00%
根据监测结果，特征污染物TSP在监测时段内浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单，TSP在监测时段内达标，区域内大气环境空气质量现状良好。
2.地表水环境质量现状调查及评价
本项目厂界500m范围内无地表水环境敏感目标，项目运营期发泡挤出工序间接冷却水循环使用，不外排，且与地表水系无水力联系，因此，本项目不需要进行地表水评价。
3.地下水环境质量现状调查及评价

依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运营期无地下水污染源，对地下水影响不大，故不再开展地下水环境质量现状评价。
4.土壤环境质量现状监测及评价

依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运营期土壤污染源，对土壤影响不大，故不再开展土壤环境质量现状评价。
5.声环境质量现状监测及评价

依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目四周均为空地且周边50m范围内无环境敏感目标，本次环评不再对声环境质量现状进行监测评价。

6.生态环境质量现状监测及评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中规定，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的，应进行生态现状调查。本项目位于阜康市产业园准东北侧片区新疆吉隆管业有限公司院内西侧厂房，用地性质为工业用地，项目区内不存在生态环境保护目标，故本项目可不开展生态环境现状调查。

	环境

保护

目标
	1.大气环境

本项目位于阜康市产业园准东北侧片区新疆吉隆管业有限公司院内西侧厂房。根据现场踏勘和资料搜集，项目评价范围内无风景名胜、文物古迹、自然保护区、人口集中居住区等环境敏感目标分布，厂界外500米范围内无大气环境敏感保护目标。

2.声环境

本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

3.地下水环境

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4.生态环境

本项目位于阜康市产业园准东北侧片区新疆吉隆管业有限公司院内西侧厂房，用地性质为工业用地，无生态环境保护目标。
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	1.废气：

①项目有组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表5大气污染物特别排放限值；②厂区内无组织VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值（监控点处1h浓度平均值6.0mg/m3）③厂界无组织VOCs执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表9企业边界大气污染物浓度限值要求。

表3-2    大气污染物排放标准限值一览表
污染物类别
项目

标准值
标准来源
有组织
VOCs
60mg/m3
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单
单位产品VOCs排放量
0.3kg/t-产品
无组织（厂区内）

VOCs

监控点处1h浓度平均值6.0mg/m3监控点处任意一次浓度值20mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值

无组织（厂界）

VOCs

4.0mg/m3
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单
颗粒物
1.0mg/m3
2.噪声：

本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）的标准限值。

运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体见表3-3。

表3-3   噪声排放标准

功能区

功能区类型

阶段

执行的标准与级别

标准值[dB(A)]

昼间

夜间

厂界噪声

工业区

运营期

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

65

55

3.废水：

本项目生活污水排入市政排水管网，最终排至阜康市西部城区污水处理厂。出水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准。
4.固废：

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

	总量

控制

指标
	根据工程分析内容，本项目在采取有效的污染物防治措施后，污染物可实现达标排放，挥发性有机物排放量为1.013吨/年。项目所在地区位于“乌-昌-石”联防联控区，为不达标区域，主要为颗粒物超标，需落实重点区域大气污染物总量控制指标2倍削减替代的要求。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目租赁园区已建设完成的标准厂房，进行简单厂房改造和设备安装调试即可完成建设，施工期环境影响主要是设备安装过程中产生的噪声和安装设备产生的废包装物及施工人员产生的生活垃圾、生活污水。
1.施工期废气影响分析及防治措施
项目因不涉及土建施工，只需在室内进行清扫，安装调试设备即可，清扫及设备安装调试时室内会产生少量扬尘，造成短时的污染，待清扫及设备安装调试结束后可自行恢复。
2.施工期废水影响分析及防治措施
因施工人员少，施工工期短，且不在场内食宿，施工期产生的生活污水量很少。产生的生活污水直接排入园区排水管网，不会对周围环境产生影响。施工过程中不产生施工废水。
3.3.施工期噪声影响分析及防治措施
施工期设备安装过程产生的噪声，主要来源包括施工现场的各类机械设备、设备装卸碰撞噪声和机械设备调试噪声和车辆运输，这些机械的单体声级，一般在80dB（A）以上。主要采取以下环保防治措施：
（1）尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备。
（2）午休时间和夜间应禁止高噪声设备施工，合理安排施工时间，将产生高噪声的施工作业安排在不敏感的时段。
（3）合理安排施工时间和施工场所，并对设备定期保养，严格操作规范。
在实行以上措施后，施工场界噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）的标准限值。
综上所述，本项目施工噪声对周围环境的影响较小。
4.4.施工期固体废物影响分析及防治措施
施工过程中主要产生的固体废物主要为安装设备产生的废包装物和施工人员产生的生活垃圾。
本项目产生的废包装物定期清理，回收利用，施工区并设立垃圾收集箱，生活垃圾定期由环卫部门统一清运。施工区作业结束后，应及时、全面地进行清场作业，做到施工区内不遗留生活垃圾。施工期产生的生活垃圾集中收集于垃圾收集箱后，统一交由环卫部门清运。
经以上分析可知，根据各类固体废物的不同特点，分别采取不同的、行之有效的处理措施，项目建设过程中产生的各类固体废物均可得到妥善的、合理可行的处理处置，并将其对周围环境带来的影响降低到最低程度。
5.其他措施
项目设备安装应采取相应措施减少对周围环境的负面影响，设备的拆卸、组装均在厂房内进行，可利用建筑隔声。
综上，加强对施工活动的管理，按环评及生态环境部门要求合理安排施工，尽量将施工活动对周围环境的影响降至最低。采取了上述措施后，可有效降低施工过程各污染物对周围环境的影响，确保施工期产生的各污染物达到相关规定要求，施工结束后，所有施工影响将一并消失。
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	1.废气影响分析

1.1废气产生、处置及排放情况
本项目生产过程中产生的废气主要来源于投料、搅拌、切割及破碎工序产生的颗粒物以及发泡挤出工序产生的有机废气。
（1）投料、搅拌废气
挤塑板生产过程中原料通过投料口投入混料机搅拌过程中产生的投料粉尘，项目使用的聚苯乙烯、阻燃剂均为粒径4～5mm的大颗粒物料，基本不会飘散产生粉尘。通过采取密闭厂房、洒水降尘，加大车间通风量等处理措施后，对周围大气环境影响较小。
（2）发泡挤出有机废气
本项目使用聚苯乙烯塑料颗粒，生产过程中聚苯乙烯塑料颗粒的熔融温度控制在180～200℃，但聚苯乙烯分解温度在300℃以上，不会导致其分解，但由于聚苯乙烯在生产过程中会带有游离的非甲烷总烃。本项目产品为挤塑板材，因此根据生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292塑料制品行业系数手册-2922塑料板、管、型材制造行业系数表进行计算，产污系数详见表4-1：

表4-1    塑料板、管、型材制造行业系数表

产品
名称
原料
名称
工艺
名称
规模
等级
污染物指标
单位
产污
系数
末端治理
技术名称
塑料管板、型材
树脂、助剂
配料-混合-挤出
所有规模
挥发性有机物
千克/吨-产品
1.5
蓄热催化燃烧

根据建设单位提供资料，产品重量约5000吨，经计算，正常生产情况下，挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）产生量为7.5t/a（每条生产线各3.75t/a）。
要求在每条生产线发泡挤出工序上方设置2个集气罩（收集效率90%），配套高压风机收集有机废气非甲烷总烃，要求挤出机挤出的时候同步保持风机运行，风机风量为5000m3/h。收集后的废气由引风机送入每条生产线各自的钢质废气管道，后分别经2套“蓄热催化燃烧（RCO）装置”（处理效率85%）处理，处理后的废气分别连接至15m高排气筒（DA001、DA002）排放。本项目年生产时长4800h，则每条生产线有组织非甲烷总烃产生量为3.375t/a，产生速率为0.70kg/h，产生浓度为140.63mg/m3；排放量为0.5063吨/年，排放速率为0.11kg/h，排放浓度为21.09mg/m3；车间无组织非甲烷总烃产生量为0.375t/a，产生速率为0.08kg/h，排放量为0.375t/a，排放速率为0.08kg/h。
经2套“蓄热催化燃烧（RCO）装置”处理后的非甲烷总烃分别经各自的15m高排气筒（DA001、DA002）高空排放，非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃≤60毫克/立方米）要求。未捕集到的非甲烷总烃以无组织的形式在厂房内排放，本项目无组织非甲烷总烃排放量小，在加强车间通风条件下，对环境影响较小。
（3）切割废气
本项目在切割过程中会有颗粒物产生。切割工序为间歇式操作，且切割时产生的颗粒较大，易沉降在厂房内部封闭式操作间（位于项目区厂房内），项目切割工序在封闭环境下进行，本项目不进行定量分析。要求企业在切割时定时清扫车间。
（4）破碎废气
参考生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42废弃资源综合利用行业系数手册-4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册-废PVC-干法破碎”中产污系数，粉尘产生量即为原料用量乘以产污系数。产污系数表见表4-2。
表4-2   产污系数表
产品名称
原料名称
工艺名称
规模等级
污染物类别及指标
单位
产污系数
再生塑料粒子
废PVC
干法破碎
所有规模
废气
工业废气量
标立方米/吨-原料
2500
所有规模
废气
颗粒物
克/吨-原料
450
由固体废物影响分析章节可知本项目年产边角料及不合格品6.2t/a，则本项目破碎颗粒物产生总量为0.0028t/a。通过采取封闭车间，加大车间通风量等处理措施后，对周围大气环境影响较小。粉碎工序仅限于本厂区生产工序产生的下脚料破碎使用。
1.2排放口设置情况

本项目废气污染产排情况详见表4-3，表4-4。
表4-3    废气污染物产排污及治理措施情况

产排污环节

污染物种类

产生量和浓度

排放

方式

污染防治设施

排放量和浓度

排放标准

名称及工艺

是否为可行技术

1#生产线发泡挤出工序

VOCs
3.375t/a，140.63mg/m3
有组织

集气罩（集气效率90%）+1套“蓄热催化燃烧（RCO）装置”（处理效率85%）+15m排气筒（DA001）
是

0.5063t/a，21.09mg/m3
60
mg/m3
2#生产线发泡挤出工序
VOCs

3.375t/a，140.63mg/m3
有组织
集气罩（集气效率90%）+1套“蓄热催化燃烧（RCO）装置”（综合处理效率85%）+15m排气筒（DA002）
是
0.5063t/a，21.09mg/m3
60
mg/m3
厂界
VOCs
0.75t/a
无组织
加强通风
/
0.75t/a
4.0mg/m3
颗粒物
0.0028t/a
无组织
加强通风
/
0.0028t/a
1.0mg/m3
表4-4       废气污染物排气筒情况

编号

位置

地理坐标
高度

内径

温度

类型

DA001
生产车间1#生产线
E87°52'18.88"，N44°10'26.11"
15米
0.5m

80℃
一般排放口

DA002
生产车间2#生产线
E87°52'19.47"，N44°10'26.26"
15米
0.5m
80℃
一般排放口
1.3非正常工况废气源强核算

根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ848-2018），非正常工况是指生产设施非正常工况或污染防治（控制）设施非正常状况，其中生产设施非正常工况指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。
本项目的非正常工况排放主要为废气治理设施达不到应有治理效率或同步运转率的情况下的废气排放，全年非正常工况运行时间约72h。本次评价按所有废气处理设施均发生故障，导致废气处理设施处理完全失效，处理效率为零分析。
本项目非正常工况下，污染物的排放情况见表4-5。
表4-5    非正常工况废气污染物产生及排放情况

排放源
污染源名称
污染物
收集效率/处理效率
排放量（t/a）
排放浓度（mg/m3）
排放速率（kg/h）
非正常工况
生产车间
发泡挤出废气排放口（DA001）
非甲烷总烃
0
3.375t/a
140.63
0.71
“蓄热催化燃烧（RCO）装置”附装置
本评价要求建设单位强化项目生产运行过程中环保设备的管理，降低非正常工况的发生频次，减少非正常工况的持续时间。同时，在环保设备发生非正常工况时，应降低运行负荷，以降低污染物的排放量。在持续时间超过四小时时，应停止运行，直到环保设备正常为止。
1.4废气治理措施可行性分析

（1）VOCs治理政策要求
根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外线高级氧化技术等净化后达标排放。VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

（2）RCO蓄热催化燃烧设备工艺原理
RCO处理技术特别适用于热回收率需求高，大风量，低浓度有机废气，且温度≤40℃，湿度≤90%的VOCs有机废气，也适用于同一生产线上，因产品不同，废气成分经常发生变化或废气浓度波动较大的场合。

在工业生产过程中，排放的有机尾气通过引风机进入设备的旋转阀，通过旋转阀将进口气体和出口气体完全分开。气体首先通过陶瓷材料填充层（底层）预热后发生热量的储备和热交换，其温度几乎达到催化层（中层）进行催化氧化所设定的温度，这时其中部分污染物氧化分解；废气继续通过加热区（上层，可采用电加热方式或天然气或柴油加热方式）升温（本项目采用电加热方式），并维持在设定温度；其再进入催化层完成催化氧化反应，即反应生成CO2和H2O，并释放大量的热量，以达到预期的处理效果。经催化氧化后的气体进入其他的陶瓷填充层，回收热能后通过旋转阀排放到大气中，净化后排气温度仅略高于废气处理前的温度。系统连续运转、自动切换。通过旋转阀工作，所有的陶瓷填充层均完成加热、冷却、净化的循环步骤，热量得以回收。RCO蓄热式催化燃烧装置使用旋转阀替代了传统设备中众多的阀门以及复杂的液压设备。有机物去除率可以达到85%以上，热回收率达到95-97%。

（3）RCO蓄热催化燃烧设备工艺流程

RCO蓄热催化燃烧设备工作时需要经过吸附、脱附、陶瓷蓄热催化燃烧三个阶段。

活性炭的脱附值需要根据各个行业的工作量、工作时间、废气浓度等具体值来设定。当活性炭的吸附达到饱和值时，催化燃烧系统会进行自动脱附。

活性炭催化燃烧设备进行脱附时，首先空气通过脱附风机进入催化燃烧室，通过催化燃烧室内的加热器进行升温，当温度达到200摄氏度时，通过热交换器进入脱附管道，在脱附管道内的混流箱内进行降温，当混流箱内的温度达到活性炭的脱附温度时通过阀门进入活性炭吸附箱体，对活性炭进行脱附。废气通过上面的阀门进入脱附通道，然后进入催化燃烧室跟催化剂进行反应，反应过程中产生高温气体，温度一般在260-380摄氏度，当温度达到300摄氏度时，第一组加热管关闭，温度到350度时，第二组加热管关闭，温度达到380度时，三组加热管全部关闭。电加热全部关闭之后节约电源，催化剂周围放有陶瓷蓄热体，可以有效的锁住热量，催化剂可以长时间地进行无加热的反应，当温度低于300摄氏度时，电加热自启动，又开始加热。此过程不需人员控制，节省人力和能源。

按照《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》，本项目RCO蓄热催化燃烧设备燃烧温度应不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。流程示意图见图9。
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图9    RCO处理工艺流程图 

1.5监测要求

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019），本项目属于登记管理排放单位，本项目废气监测计划见表4-6。
表4-6    废气监测计划一览表

监测位置

监测对象

监测因子

监测频次

执行标准

排气筒DA001
排气筒出口
VOCs
1次/半年
VOCs执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表5大气污染特别物排放限值
排气筒DA002
排气筒出口
VOCs
1次/半年
VOCs执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表5大气污染特别物排放限值
厂界上风向1个点、下风向3个点

厂界
VOCs、颗粒物
1次/半年

厂界无组织VOCs执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表9企业边界大气污染物浓度限值要求；
厂区内1个点
厂区内
VOCs

1次/半年

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值

1.6大气环境影响分析
根据国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室的环境空气质量模型技术支持服务系统（http：//data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）中阜康市2023年的监测数据，项目区为不达标区。本项目周边500m范围内无居民等环境敏感点。根据前文污染源核算内容，本项目生产车间内VOCs经治理措施处理后均可实现达标排放。
综上所述，经采取可行的废气治理措施后，本项目废气可达标排放，对区域大气环境的影响较小。
2.废水影响分析

2.1废水来源及水量

生产过程中冷却水循环使用，正常情况不外排。本项目废水主要为生活污水。生活污水排放量约1.02m3/d（204m3/a）。
2.2废水特点及排放去向

生活污水中成分简单，不含有毒害物质，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮等。生活污水依托现有排水管网，最终进入阜康市西部城区污水处理厂处理。项目生活污水产排量见表4-7。
表4-7    废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水

CODcr、NH3-N、BOD5、

SS

阜康市西部城区污水处理厂

间断排放，流量稳定

/

/

/

DW

001

(是

(否

(企业总排

(雨水排放

(清净下水排放

(温排水排放

(车间或车间设施排放口

2.3废水排放依托可行性分析

阜康市西部城区污水处理厂，又名阜西区污水处理厂，2016年6月6日取得《关于阜康市西部城区污水处理厂及配套管网工程环境影响报告书的批复》（新环函〔2016〕680号），于2016年建成，2018年5月31日完成验收，园区内下水管网均已敷设完毕，各企业内排水管网与园区主下水管网接通后即可排水。
（1）接管水量可行性
阜康市西部城区污水处理厂位于阜康市西北侧17.8km处，现已通过验收，近期日处理能力为2万m3/d，远期日处理能力为5万m3/d。污水处理厂污水处理工艺采用水解酸化+A2/O+MBR膜池。处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准后，主要作为梧桐沟沙漠旅游景区用水。污水处理厂现阶段已接纳废水量约为1.25万m3/d，尚有余量7500m3/d，本项目废水排放量约为1.02m3/d，故污水处理厂的余量处理能力可以满足本项目的需要。
由上述分析可知，项目废水量接入污水处理厂是可行的。
（2）接管水质可行性
本项目废水主要为生活污水，主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮，项目外排废水可满足阜康市西部城区污水处理厂纳管标准要求，因此本项目外排废水接入管网可行。
（3）处理工艺的可行性
阜康市西部城区污水处理厂采用污水处理厂污水处理工艺采用水解酸化+A2/O+MBR膜池，出水消毒方式为紫外线消毒。处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准后，主要作为梧桐沟沙漠旅游景区用水，对COD、BOD、SS、氨氮具有良好的去除效果，本项目的水质与阜康市西部城区污水处理厂的工艺是相符的。
综上，本项目进水水质、阜康市西部城区污水处理厂处理规模、处理工艺均能满足处理本项目生活污水的要求，项目生活污水排入阜康市西部城区污水处理厂是可行的。
3.噪声影响分析

3.1噪声源强

项目运营期主要噪声源为项目区设备噪声，多为点状、间歇噪声源。声源位置、工作声级、隔声情况、工作时段等情况详见表4-8。

表4-8    项目噪声源强

序

号

声源

名称

型号

空间相对位置/米

源强

声源控制措施

运行时段

（小时）

X

Y

Z

声功率级/dB(A)

1
挤塑机1
/
40

28

1.0
80-85
消声、基础减振、墙体隔声
4800
2

挤塑机2
/

42

28

1.0
80-85
4800
3

破碎造粒机
/

44

28

1.0
75-80

4800
4

全自动柱塞式计量泵
/
60
45
1.0
75-80

4800
注：坐标原点设在厂区西南角，X轴正向为东北，Y轴正向为西北，同类合并视为一个点源

3.2预测模型

依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本次评价采用该导则附录B中“B.1工业噪声预测计算模型”进行预测分析。按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），选择点声源预测模式来模拟预测本项目主要设备声源产生噪声随距离的衰减变化规律。

①室外声源在预测点产生的声级计算模型

户外声传播衰减包括几何发散（Aarv）、大气吸收（Aam）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amise）引起的衰减。

为简化计算工作，预测计算中只考虑厂区内各声源至受声点（预测点）的距离衰减作用。各声源由于厂内外其他建筑物的屏蔽衰减、空气吸收引起的衰减以及由于云、雾、温度梯度、风及地面其他效应等引起的衰减，因衰减量不大，本次计算忽略不计。
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②室内声源等效室外声源声功率级计算方法
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出：
Lp2Lp1TL6
式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
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室内声源等效为室外声源图例
3.4噪声贡献值
噪声贡献值为由建设项目自身声源在预测点产生的声级，其计算公式为：
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式中：Leqg——噪声贡献值，dB；
T——预测计算的时间段，s；
ti——i声源在T时段内的运行时间，s；
LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。
3.5评价标准
根据《声环境质量标准》功能区的划分，按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）适用区域划分中的规定，项目区执行3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。
3.6预测和评价结果
本项目声环境评价范围内无声环境保护目标，参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本环评预测建设项目在运营期厂界噪声贡献值，评价其超标和达标情况。通过预测模型计算，项目厂界噪声贡献值预测结果与达标分析见表4-9。
表4-9    厂界噪声预测结果

预测方位

时段

贡献值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

东侧
昼间

45
65

达标

南侧
昼间

44
65

达标

西侧
昼间

44
65

达标

北侧
昼间

46
65

达标

由上表可知，建设项目投入运营后，各厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值，对项目周围环境影响较小。

3.7噪声防治措施
项目区噪声评价范围（50米）内无噪声敏感点，本项目运营期设备噪声主要影响对象为现场工作人员，环评要求建设单位采取以下噪声防治措施进一步减小噪声对声环境和工作人员的影响：

①在满足生产工艺需求的前提下，对生产设备要选用优质低噪声设备，以减轻噪声对环境的污染；

②加厚设备基底、设备缓冲器，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫，同时安装防震垫，吸声等降噪设备；

③定期检查、及时对设备保养和维修，对不符合要求的设备及时更换，使设备处于良好的技术状态，防止机械噪声的升高；

④项目设备产生的噪声对操作人员的影响较大，应对操作人员采取佩戴耳塞、控制噪声接触时间等必要的噪声防护措施，降低设备噪声对操作人员的影响程度。
通过采取上述措施后，本项目产生的噪声对周围环境的影响在可接受范围内，即对周边环境影响较小。

3.8监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测要求见表4-10。
表4-10    噪声监测要求一览表

监测对象

监测因子

监测频次

依据
厂区边界四周

噪声
1年/季（昼间监测）
HJ819-2017

4.固体废物影响分析

4.1固体废物产污环节及产生量

本项目固体废物主要为职工生活垃圾、废包装材料、废边角料、废活性炭及废机油。
（1）生活垃圾
项目工作人员共12人，按每人每天产生1kg生活垃圾计，则产生量约为2.4t/a，生活垃圾集中收集垃圾设施后，由环卫部门统一清运。生活垃圾收集后，应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清；垃圾收集点应做好隔离措施，及时清运、消毒。
（2）一般固体废物
①废包装材料
主要为原料废包装材料。根据建设单位工艺设计资料，本项目废包装材料产生量约为0.1t/a，固废代码为900-003-S17。具有一定的回收利用价值，暂存一般固体废物暂存间，统一外售。
②废边角料
本项目切割过程中会产生边角料，产生量约6.2t/a，属于塑料制品业产生的废塑料制品，固废代码为900-003-S17，经收集后回用于生产。
（3）危险废物
①废活性炭

根据《国家危险废物名录（2025年版）》，本项目产生的废活性炭，属HW49其他废物－烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭，活性炭（选择碘值不低于800mg/g的活性炭）需定期更换，3个月更换1次，根据《简明通风设计手册》P510页，活性炭有效吸附量：qe=0.24kg/kg活性炭，则本项目废活性炭的产生量为1.82t/a，废物代码为900-039-49；集中收集后临时存放在危废贮存库，交给有危废处置资质的单位回收处理。

②废机油
本项目对设备进行保养、维修过程中，产生废机油，产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2025年）》，废机油属于“HW08废矿物油、与含矿物油废物”，废物代码900-249-08“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，危险特性为T，I。集中收集后临时存放在危废贮存库，交给有危废处置资质的单位回收处理。
本项目固体废物排放详见表4-11。
表4-11    本项目固体废物排放一览表

序号
污染物名称
产生途

径
固废

性质
固废代码
产生量
贮存

方式
处理

方式
处理措施
1
生活垃圾
工作人员
-
-
2.4t/a
及时拉运
委托处置
集中收集垃圾设施后，由环卫部门统一清运
2
废包装材料
原辅料包装物
一般固废
900-003-S17
0.1t/a
及时拉运
委托处置
集中收集后统一外售
3
废边角料
切割工序
一般固废
900-003-S17
6.2t/a
及时回用
回用
集中收集后回用于生产
4
废活性炭
废气处理装置
危险废物
900-03

9-49
1.82t/a
及时拉运
委托处置
暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置
5
废机油
设备维修
危险废物
900-24

9-8
0.1t/a
及时拉运
委托处置
暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置
本项目新建危废贮存库1座（10平方米）用于临时储存危废，运营过程中，对暂存的危险废物，要按国家有关规定，认真执行向生态环境行政主管部门申报制度及危险废物转移制度。危险废物暂存间设置要求如下：

①贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
②对于危险固废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危险固废容器上贴上标签，详细注明危险固废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。

③危险废物贮存设施要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料组成（渗透系数不大于10-10cm/s），表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统。储存间内清理出来的泄漏物，也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。

④贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

⑤危险废物临时储存场所必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其他防护栅栏。

⑥危险废物临时储存场所应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

综上，通过对生产过程中产生的固废分类收集，分类处理与处置，本项目固体废物不会对周围环境产生污染影响。

2.危险废物收集、运输要求

本项目危险废物的收集和运输主要委托第三方，从事危险废物收集、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、运输危险废物时，应根据危险废物经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等。

（1）危险废物的收集

①危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。

②危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

③危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

（2）危险废物的运输

危险废物转移过程应按《危险废物转移管理办法》执行。危险废物需按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的要求进行运输。产废单位负责危险废物的收集，第三方运输企业负责运输，在接收危险废物原料时，本项目工作人员和运输单位需协调相关危险废物运输车辆，要求其按照规范要求操作，避免运输途中的污染。

①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

②危险废物运输应执行《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令〔2005年〕第9号）。

③危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标识。

④根据《新疆维吾尔自治区危险废物处置利用行业环保准入条件》：危险废物处置利用单位必须有固定的危险废物运输车辆，并在运输车辆安装GPS装置。

‌其他排污单位（含危险废物产生单位）‌：除危险废物经营单位外的其他排污单位，其环境管理台账（包括危险废物管理台账）的保存期限‌不得少于五年‌。‌危险废物产生单位应建立并落实危险废物管理台账记录责任，对台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。‌

此外，项目危险废物产生、转移、贮存、利用处置等基础数据，需在新疆维吾尔自治区固体废物动态信息管理平台上申报和备案。

综上所述，项目产生的固体废弃物对环境的影响较小。

5.地下水、土壤防治措施

（1）地下水、土壤污染源及污染途径

本项目运营过程地下水、土壤污染源主要是非正常工况下危险废物暂存间防渗系统破损，会导致废机油等垂直入渗对项目区及周围地下水和土壤环境造成不利影响。

（2）防控措施

为有效预防地下水及土壤污染，本项目采取分区防渗措施。结合本项目工艺特点，本项目按重点防渗区、简单防渗区和一般防渗区分区域进行防渗处理。地下水污染防渗分区参照表详见下表。
表4-12    污染控制难易程度分级参照表
污染控制难易程度
主要特征
难
对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理
易
对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理
表4-13   天然包气带防污性能分级参照表
分级
主要特征
强
岩（土）层单层厚度Mb≥1.0米，渗透系数K≤1×10-6厘米/秒，且分布连续稳定
中
岩（土）层单层厚度0.5米≤Mb＜1.0，渗透系数K≤1×10-6厘米/秒，且分布连续、岩（土）层单层厚度Mb≥1.0米，渗透系数1×10-6c厘米/秒＜K≤1×10-4厘米/秒，且分布连续稳定
弱
岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件
表4-14    地下水污染防渗分区参照表

防渗分区
天然包气带防污性能
污染控制难易程度
污染物类型
防渗技术要求
重点防渗分区
弱
难
重金属、持久性有机污染物
等效黏土防渗层Mb≥6.0米，K≤1×10-7厘米/秒；或参照GB18598执行
中-强
难
弱
易
一般防渗区
弱
易-难
其他类型
等效黏土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒；或参照GB16889执行
中-强
难
中
易
重金属、持久性有机污染物
强
易
简单防渗区
中-强
易
其他类型
一般地面硬化
重点防渗区包括：危废贮存库。要求等效黏土防渗层Mb≥6米，渗透系数≤1.0×10-7厘米/秒。

一般防渗区包括：生产车间。要求等效黏土防渗层Mb≥1.5米，渗透系数≤1.0×10-7厘米/秒。

其余部位已进行简单防渗，已采取一般性的地面硬化措施。

本项目对防渗区域采取防渗措施后，达到相应的防渗标准后，项目运营期不会对区域地下水造成明显不利影响，防治措施有效可行。
6.环境风险评价 

本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求，采用风险识别、风险分析和环境后果计算等方法进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到降低危险，减少危害的目的。

6.1评价依据
风险调查

本项目生产过程中所涉及的易燃有害物质根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）表B.1突发环境事件风险物质及临界量确定为：381油类物质，其主要风险因素为暂存过程中产生的泄漏、物料散失等，环境风险评价主要针对生产过程中存在的风险因素进行分析。

风险潜势初判

①环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性其所在地环境敏感程度，结合事根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性其所在地环境敏感程度，结合事故情形下影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-15确定环境风险潜势。

表4-15    建设项目环境风险潜势划分依据

环境敏感程度（E）
危险物质及工艺系统危险性（P）
极高危害（P1）
高度危害（P2）
中毒危害（P3）
轻度危害（P4）
环境高敏感区（E1）
Ⅳ+
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
环境高敏感区（E2）
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
环境高敏感区（E3）
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
注：Ⅳ+为极高环境风险
②危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定

危险物质数量与临界量比值（Q）：

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出本项目的危险物质及临界量。根据下式计算危险物质及临界量的比值Q：
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式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； 

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100

表4-16  危险物质生产单元及贮存单元物质量一览表
序号

物质名称

储存量（t）

临界量（t）

qn/Qn

1

废机油

0.1
2500

0.00004
根据表4-16中对项目风险物质的Q值的统计，本项目危险物质及临界量的比值Q值为0.00004，因为Q＜1，所以直接判定该项目环境风险潜势为Ⅰ。

评价等级 

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于风险评价工作等级的判定依据，评价工作级别按表4-17划分：

表4-17  评价工作级别表
环境风险潜势
VI、VI+
Ⅲ
II
I
环境风险评价等级
一
二
三
简单分析a
a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
根据判定，环境风险评价工作等级为“简单分析”。

6.2环境敏感目标概况 

本项目位于工业园区内，根据现场调查，周边无环境风险敏感目标。

6.3环境风险识别

拟建项目主要危险物质及分布情况，可能影响环境的途径详见表4-18。

表4-18   主要物质危险性识别

序号
装置名称

物料名称

储存量

储存位置

包装方式

危险因素

后果
1
废机油暂存装置

废机油

0.1吨/年
危废贮存库
液态、桶

装

泄漏、火灾

污染土壤环境与大气环境

6.4风险分析

本项目运营期风险主要是泄漏、火灾事故对环境的影响。

本项目废机油泄漏存在火灾等风险，废机油储存期间若发生泄漏，则容易导致火灾等风险事故；主要为火灾，在未及时采取对策措施的情况下对周围环境有一定的影响；引发的火灾会迅速蔓延，燃烧产物主要为CO2和水蒸气，同时伴随浓烟，挥发至空气中，会造成大气污染，会对人的健康造成危害。 

6.5环境风险防范措施及应急要求 

（1）火灾防范措施

①严禁烟火。加强管理严格操作规范，制定一系列的防火规章制度。

②原料和产品的使用、储存、运输、管理要按照国家标准和要求，进行设计、施工、运行，设置卫生应急措施，减少对环境、人员产生影响。

③项目消防设计本着“预防为主，防消结合”的原则，立足于火灾自救。对主要设备和重要建筑物均采取防消结合措施。要按照有关要求，设置消火栓、灭火器。严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。

④加强员工教育培训，使全体人员充分认识本岗位火灾危害性，增强防范意识。各部门的负责人要充分认识做好消防安全工作的重要性和紧迫性，思想上予以高度重视，将消防工作放在重要位置，与其他各项工作同计划、同布置。绝不能只顾经营，忽视消防安全。要按照《中华人民共和国消防法》有关规定，认真履行法定消防安全职责，全面落实各项防火工作措施。

⑤定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。严格按照国家有关规定在建造、装修时办理防火审批手续，按要求设置火灾报警、自动喷淋、室内消火栓、防排烟、灭火器材、应急照明和安全疏散通道出口等消防设施。日常管理中要明确专门人员定期进行防火安全检查，重要设备和重点部位应当每日进行巡查，检查情况要书面记录。要确保消防设施能正常运行，要保证安全疏散通道及出口畅通。

⑥加强管理，严格执行各项规章制度。认真制定和完善各项消防安全管理规章制度。区域内严格管控明火的使用，要提出安全措施。结合自身实际，制定灭火疏散预案，定期组织员工进行演练。要从相关行业火灾事故中吸取教训，严格用火用电制度，有效地减少和消除诱发火灾的因素。

（2）危险废物泄漏事故防范措施

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求有关规定，为防止危险废物贮存、转移过程泄漏对环境的污染，必须切实采取以下措施：

①危险废物用专门容器装载，并粘贴符合标准要求的标签：

②危险废物运输必须配备专用运输车，按规定路线运输。装卸作业是造成危险废物污染环境的重要环节，为了保证安全，必须严格执行培训、考核、许可证制度：

③根据危险废物污染的特点，其从产生、收集、贮存、运输、预处理直至最终处置全过程必须严格控制，运输、转移过程运输路线必须尽可能选择居民稀少的线路，严禁穿越人口密集的城市道路：

④危险废物的日常管理：建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

（3）应急要求

①突发环境事件应急预案

风险事故发生后，能否迅速做出应急反应，对于控制环境污染、减少人员伤亡及经济损失等都起到了关键性作用。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的规定和要求，建设单位应编制突发环境事件应急预案并备案，并按要求定期演练。

②环境风险应急体系

本项目应急系统应与周边企业、园区、阜康市等区域环境风险应急系统对接联动，实现区域联防联控。项目厂区配备足够的消防、防毒防护设施及应急监测等应急设施和物资。配备应急队伍，能够立即响应，立即汇报，立即事故处置等。

6.6环境风险分析结论

本项目风险事故主要为废机油泄漏造成的地下水环境污染和火灾事故导致大气环境污染。项目应严格落实本评价提出的各项环境风险防范措施，严格按国家有关环保、安全处理的要求，规范工程设计，落实有关安全、环保设施“三同时”，制定相应的环保及安全处理规章制度及应急预案；处理过程中，加强处理管理，注意做好废机油在运输、使用过程中的风险事故防范工作，避免火灾等事故的发生。评价认为，在采取相应的防范控制及应急措施后，项目风险处于可接受水平，不会对项目周围环境产生明显影响，项目提出的风险管理措施可靠、有效，在认真落实本评价针对安全处理以及风险事故提出的具体防范对策及应急措施的情况下，从环境风险角度，项目在拟建地实施是可行的。建设项目环境风险简单分析内容见表4-19。
表4-19     建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

新疆科瑞华泽节能科技有限公司年产20万立方米挤塑聚苯板（XPS板）建设项目
建设地点

新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市产业园准东北侧片区新疆吉隆管业有限公司院内西侧厂房
地理坐标

东经87度52分19.172秒
北纬44度10分26.050秒
主要危险物质及分布

废机油暂存于危废贮存库内

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

废机油泄漏或发生火灾，可能污染大气环境和地下水环境

风险防范措施要求

①在危废贮存库门口设置门槛，一旦发生泄漏确保无外排放；

②加强危险废物监管；

③制定环境风险突发事故应急预案。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目环境风险分析结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》相关内容进行分析评价。

7.环保投资及“三同时”验收内容

本项目总投资800万元，其中环保投资38万元，占总投资的比例为4.75%。根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。本项目建成运营时，应对环保设施进行验收，环保投资与验收清单见4-20。

表4-20      项目环保投资及“三同时”验收一览表

污染

类别

污染物

环保措施

投资

（万元）
验收标准及要求

废气
VOCs

集气罩（集气效率90%）+“蓄热催化燃烧（RCO）装置”（综合处理效率85%）
15
VOCs执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表5大气污染特别物排放限值

VOCs
集气罩（集气效率90%）+“蓄热催化燃烧（RCO）装置”（综合处理效率85%）
15
VOCs执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表5大气污染特别物排放限值
无组织VOCs、颗粒物
密闭生产车间，及时清扫，加强通风
2
厂区内无组织VOCs可以满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值，厂界无组织VOCs、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表9企业边界大气污染物浓度限值要求
废水

生活污水

排入园区排水管网，最终进入阜康市西部城区污水处理厂处理
/
/
噪声

噪声

合理布局，隔声减振
1
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值要求
固废

一般固废：

废边角料回用于生产，废包装袋收集后外售给相关回收单位；一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求；

危险废物：

废活性炭、废机油暂存于危废贮存库内（10m2），定期交于有资质单位集中处理；危险废物暂存间执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

生活垃圾：设置生活垃圾箱收集，由环卫部门定期清运至垃圾填埋场填埋处理
5
一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

合计（万元）
38
总投资（万元）

800
占总投资比例

4.75%
9.排污许可信息填报要求

《排污许可证管理暂行规定》要求“新建项目的排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证”，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》本项目属于登记管理，因此，建设单位应在项目建设完成投入运行之前向主管生态环境局申办排污许可证，并严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。

建设单位申办排污许可证，需首先在排污许可证管理信息平台申报系统填报排污许可证申请表中的相应信息，主要包括排污单位基本信息，主要产品及产能，主要原辅料及燃料，产排污环节、污染物及污染治理设施等。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	废气
	发泡挤出工序（DA001）
	VOCs
	集气罩+“蓄热催化燃烧（RCO）装置”（处理效率85%）+15米排气筒（DA001）
	VOCs执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表5大气污染特别物排放限值（GB 14554-93）

	
	发泡挤出工序（DA002）
	VOCs
	集气罩+“蓄热催化燃烧（RCO）装置”（处理效率85%）+15米排气筒（DA002）
	VOCs执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表5大气污染特别物排放限值

	
	厂区内及厂界
	无组织VOCs、颗粒物
	密闭生产车间，及时清扫，加强通风
	厂区内无组织VOCs可以满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值，厂界无组织VOCs、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单中表9企业边界大气污染物浓度限值要求

	地表水环境
	生活污水
	CODcr
	阜康市西部城区污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	NH3-N
	
	

	
	
	动植物油
	
	

	声环境
	设备
	机械噪声
	选用低噪声设备，同时采用减震垫进行减震降噪，加强设备维护，合理布局，采取这些综合措施后厂界外噪声可以达标。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）中3类声环境功能区标准

	电磁辐射
	无

	固体废物
	一般固废：

废边角料回用于生产，废包装袋收集后外售给相关回收单位；一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求；

危险废物：

废活性炭、废机油暂存于危废贮存库内（10m2），定期交于有资质单位集中处理；危险废物暂存间执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

生活垃圾
设置生活垃圾箱收集，由环卫部门定期清运至垃圾填埋场填埋处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	重点防渗区为危险废物暂存间

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	①生产车间、危废贮存库应设置消防栓和灭火器，有专门的消防人员，做好巡检工作，防患于未然；

②生产车间设置禁火区，远离明火、禁烟；禁止在通道内堆放物品；

③加强消防安全教育培训。每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，增强全体员工的消防意识。定期组织员工学习消防法规和各种规章制度，针对岗位特点进行消防安全教育培训；

④一旦发生火灾，厂房应立即报警，通过消防灭火；组织救援小组，封锁现场，指挥人员疏散，并组织消防力量进行自救灭火。

⑤按照环评要求对危废贮存库进行分区防渗，对危废贮存库采取重点防渗措施。

	其他环境管理要求
	加强管理，项目建成投入运营后，按要求填报排污许可证，并尽快组织竣工环保验收；项目正式运营后必须按照当地环境保护行政主管部门的要求，委托第三方社会化环境监测机构对企业排污状况按照监测计划进行环境监测。

排污许可信息填报要求：

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）及《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目属于简化管理，建设单位应在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证，并严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。

排污口规范化管理：

（1）按照国家相关的规定，应如实向环境管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物或产生公害的种类、数量、浓度、排放去向等情况。

（2）废气排气筒设置便于采样，监测的采样口和采样平台，附近设置环境保护标志。

（3）对于固体废弃物，应当设置暂时贮存或堆放场所，堆放场地或贮存设施必须有防雨水淋洗冲刷、防流失、防渗漏等措施，贮存（堆放）处进路口应设置标志牌。

（4）本项目的工程设计在污染物排放口（源）设置监测用的采样口，采样口的设计应符合《污染源监测技术规范》要求并便于采样监测。同时必须按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）及修改单规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。具体设计图形见图表-1。

表5-1    排放口图形标志
排污口

废水排放口

废气排放口

噪声源

固体废物堆场

图形符号
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背景颜色

绿色

图形颜色

白色




六、结论
	本项目建设符合国家产业政策及相关法规要求，项目站址与周边环境相容，平面布置合理。建设方严格按照国家、自治区、市有关政策、规定以及技术要求进行管理，认真落实既定的各项环境保护措施和各项环境保护对策建议，项目运行是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	VOCs
	0
	0
	0
	1.013吨/年
	0
	1.013吨/年
	+1.013吨/年

	废水
	废水量
	0
	0
	0
	204吨/年
	0
	204吨/年
	+204吨/年

	一般工业
固体废物
	废包装材料
	0
	0
	0
	0.1吨/年
	0
	0.1吨/年
	+0.1吨/年

	
	废边角料
	0
	0
	0
	6.2吨/年
	0
	6.2吨/年
	+6.2吨/年

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	0
	0
	2.4吨/年
	0
	2.4吨/年
	+2.4吨/年

	危险废物
	废活性炭
	0
	0
	0
	1.82吨/年
	0
	1.82吨/年
	+1.82吨/年

	
	废机油
	0
	0
	0
	0.1吨/年
	0
	0.1吨/年
	+0.1吨/年


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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	项目区东侧厂区道路及闲置厂房
	项目区东侧隔吉隆管业厂房为青龙管业
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	项目区南侧厂区空地
	项目区南侧隔空地为335国道
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	项目区厂房西侧空地
	项目区西侧为阜汇路
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	项目区北侧为阜江路
	项目区厂房


现场踏勘照片
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图1   阜康高新技术产业开发区 C、D 片区产业布局图
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图2    “三线一单”环境管控单元

图3  项目地理位置图


[image: image29.png]



图4   项目周边关系图


图7   平面布置图
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图10    监测布点图
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附件2项目备案证
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附件3厂房租赁合同
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附件4引用监测数据
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