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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	吉木萨尔县中药临方加工中心建设项目

	项目代码
	2602-652327-23-01-338494

	建设单位联系人
	周成明
	联系方式
	13899668881

	建设地点
	昌吉回族自治州吉木萨尔县文明东路19号吉木萨尔县中医院内

	地理坐标
	经度：89°11′14.919″，纬度：43°59′45.363″

	国民经济

行业类别
	C2740中成药生产
	建设项目

行业类别
	二十四、医药制造业27-“
48、中药饮片加工273*;一中成药生产274*”-其他（单纯切片、制干、打包的除外）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	吉木萨尔县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	吉县发改〔2026〕125号

	总投资（万元）
	1850
	环保投资（万元）
	22

	环保投资占比（%）
	1.19
	施工工期（月）
	21

	是否开工建设
	☑否

□是：            
	用地（用海）

面积（m2）
	2799.52

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	/

	规划环境影响评价情况
	/

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类的“十三、医药：5.中医药传承创新：中药鉴定技术传承与创新，中药饮片炮制技术传承与创新，中药创新药和改良型新药、古代经典名方复方制剂、民族药的开发和生产，中药高效提取、全过程质量控制和信息追溯等新技术、新设备的开发与应用”，符合国家产业政策。

2、生态环境管控要求符合性分析

（1）生态保护红线

本项目位于吉木萨尔县，选址不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区及其他重要生态功能区和生态环境敏感区、脆弱区，不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。
（2）环境质量底线

由环境现状调查可知，建设项目所在区域环境空气达标；地表水环境、声环境等均满足相应的功能区划要求，具有一定的环境承载力。根据分析，本项目的建设不会改变区域环境功能属性，项目的建设符合环境质量底线要求。
（3）资源利用上线

本项目所使用的能源主要为电能和清洁能源天然气；本项目选用了高效、先进的设备，自动化程度较高，提高了生产效率，减少了产品的损耗率，减少了原料的用量和废料的产生量，减少了物流运输次数和运输量，节省了能源。综上，本项目的建设符合资源利用上线的要求。

（4）环境管控要求

① 自治区划分结果

2024年11月15日，按照生态环境部《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函〔2023〕81号）要求，自治区生态环境厅组织开展了生态环境分区管控成果动态更新工作，发布了《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环环评发〔2024〕157号），根据通知内容，本项目与动态更新内容符合性分析，见表1-1。本工程在新疆维吾尔自治区环境管控单元中的位置见附图1。
表1-1  与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析一览表

管控维度

管控要求

符合性分析

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动

〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。

〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。

〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。

〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。

〔A1.1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：

（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；

（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；

（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；

（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；

（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。

〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。

〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。

〔A1.1-9〕严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。

〔A1.1-10〕推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。

〔A1.1-11〕国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。

本项目不属于“高污染、高环境风险产品”工业项目，不属于淘汰类项目，不属于禁止准入类事项。
A1.2限制开发建设的活动

〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。

〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律法规规定的权限和程序办理批准手续。

〔A1.2-5〕严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。

本项目不属于高耗水行业。

A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求

〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。

〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。

〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结－鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。

〔A1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。

本项目不属于重化工、涉重金属等工业污染项目。
A1.4其他布局要求

〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。

〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。

本项目符合自治区主体功能区规划等相关规划

A2污染物排放管控

A2.1污染物削减/替代要求

〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。

〔A2.1-2〕以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。

〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。

〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。

本项目符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求，详见对应符合性分析。运营期无有机废气排放。

A2.2污染控制措施要求

〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。

〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。

〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。

〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。

〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。

〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。

〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。

〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。

〔A2.2-9〕加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。

本项目实验室废液、废试剂瓶等危险废物，依托医院已建医疗废物暂存间暂存后，定期委托有资质单位进行处置。药材清洗废水、中药汤剂废液、设备清洗废水、浓水经中医院原有污水处理设施处理后排入市政污水管网。实验室器皿清洗废水经新建污水处理设施预处理后，再经中医院原有污水处理设施处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理排放标准后，最终排入吉木萨尔县污水处理厂处置。药材破碎及筛分工序均采用全封闭机型，全程密封+硅胶密封圈+负压运行，基本无粉尘外溢。微量溢出粉尘以无组织的形式在粉碎间内排放。
A3环境风险防控

A3.1人居环境要求

〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。

〔A3.1-2〕对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。

〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。

已要求建设单位在本项目建成后及时修订突发环境事件应急预案。定期演练，加强应急预警能力。

A3.2联防联控要求

〔A3.2-1〕提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年，完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。

〔A3.2-2〕依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。

〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。

〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。

〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。

〔A3.2-6〕强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。

已要求建设单位在本项目建成后及时修订突发环境事件应急预案。定期演练，加强应急预警能力。
A4资源利用要求

A4.1水资源

〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。

〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。

〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。

〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。

本项目不涉及地下水开采使用。

A4.2土地资源

〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。

本项目用地复核相关国土空间规划。
A4.3能源利用

〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。

〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。

〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。

〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。

〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。

〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。

运营期重要汤剂等产品的熬煮使用清洁能源天然气或电力进行加热。

A4.4禁燃区要求

〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。

本项目不在禁燃区。
A4.5资源综合利用

〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。

〔A4.5-2〕推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。

〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。

〔A4.5-4〕发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。

施工期生活垃圾统一收集后，定期交环卫部门处理。实验室废液、废试剂瓶等危险废物，依托医院已建医疗废物暂存间暂存后，定期委托有资质单位进行处置。
根据上表分析，本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》要求。

② 昌吉州划分结果

根据2025年1月10日昌吉州人民政府《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》的相关附件及“新疆维吾尔自治区“三线一单”信息应用平台”查询结果。本项目所在地位于吉木萨尔县县城内，属于重点管控单元，重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。
本项目在昌吉州环境管控单元图中的位置见附图2，本项目所在环境管控单元位置图见附图3。

（5）生态环境准入清单

本项目所在地属于吉木萨尔县城镇集中建设区（重点管控单元），环境管控单元编码为ZH65232720001，本项目与吉木萨尔县城镇集中建设区（重点管控单元）符合性分析详见表1-2。

表1-2  项目所在地执行的生态环境准入清单管控要求

环境管控

单元编码

ZH65232720001
环境管控

单元名称
吉木萨尔县城镇集中建设区
管控维度

更新后管控要求

本项目

符合性

空间布局约束

1、城市建成区内不得建设高污染的火电、化工、冶金、造纸、钢铁、建材等工业项目；已经建成的，应当逐步搬迁。

2、禁止在居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，新建、改建和扩建易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。

3、禁止在集中供热管网覆盖地区新建、扩建分散燃煤供热锅炉。

本项目为中药临方加工中心建设项目，不属于城市建成区禁止建设的项目。本项目的建设不产生恶臭气体，不新建锅炉。
符合

污染物排放管控

1、推进燃气锅炉低氮燃烧改造和65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，到2024年县级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。 

2、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。

本项目不涉及燃煤锅炉，已在环评中要求建设单位在施工期，施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）
符合

环境风险防控

1、严格危险化学品废弃处置。对城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业，进行定量风险评估，就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。 2、提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。

本项目不属于危险化学品生产企业。项目位于城市建成区，不属于饮用水水源地。
符合

资源利用效率

1、禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源；严格控制引进高载能项目。

本项目中药煎煮使用清洁能源天然气或电力进行加热。
符合

根据上表分析，本项目的建设符合昌吉州生态环境准入清单动态更新成果要求。

4、与其他相关规范符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》、《新疆生态环境保护“十四五”规划》、《制药工业污染防治技术政策》的符合性分析见表1-3～表1-7。
表1-3  与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析
要求
本项目情况
符合性
第二十七条 禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。自治区人民政府应当制定或者适时修订高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险项目认定标准，并向社会公布。

本项目不属于“三高”工业项目
符合
第二十八条 自治区人民政府工业和信息化、发展和改革、生态环境等部门制定产业结构调整目录时，应当将严重污染大气的工艺、设备、产品列入淘汰目录。州、市（地）、县（市、区）人民政府（行政公署）应当组织制定现有高污染工业项目标准改造或者关停计划，并组织实施。禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。
本项目不涉及淘汰类工艺、设备、产品
符合

第二十九条 县级以上人民政府应当鼓励产业集聚发展，按照主体功能区划合理规划工业园区的布局，引导工业企业入驻工业园区。

本项目不属于工业生产项目
符合

第三十条 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放：

（一）石油、化工等含挥发性有机物原料的生产；

（二）燃油、溶剂的储存、运输和销售；

（三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产；

（四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等含挥发性有机物的产品使用；

（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。

本项目运营期无有机废气产生及排放

符合

第三十二条 向大气排放恶臭气体的排污单位、垃圾处置场、污水处理厂，应当设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其他措施，防止恶臭气体排放。

本项目无恶臭气体排放
符合

表1-4  与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

要求

本项目情况

符合性

加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCs排放量。

本项目运营期无有机废气产生及排放
符合
加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。优化重点区域声环境质量监测点位，加强城市环境噪声、道路交通噪声、功能区噪声例行监测与评价，推动功能区声环境质量自动监测，强化声环境功能区管理，适时调整完善声环境功能区。继续强化噪声信访处置，畅通噪声污染投诉渠道，完善生态环境与相关部门的噪声污染投诉信息共享处理机制。

选用低噪声设备，采取隔声、减震等措施后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准
符合
推进危险废物收运体系建设，开展危险废物集中收集贮存试点，提升小微企业、工业园区、检验检测机构、教学科研机构等危险废物收集转运能力。推进兵地统筹、区域合作，实现兵地间、区域间危险废物转移无缝衔接，探索建立危险废物跨区域转移处置补偿机制。

实验室废液、废试剂瓶等危险废物，依托医院已建医疗废物暂存间暂存后，定期委托有资质单位进行处置。
符合

推进固体废物源头减量化和资源化利用。加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。持续开展固体废物非法转移和倾倒排查整治，持续保持打击洋垃圾走私高压态势。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。

本项目产生的生活垃圾分类收集。
符合

表1-5  与《制药工业污染防治技术政策》符合性分析
要求
本项目情况
符合性
二、清洁生产
（一）鼓励使用无毒、无害或低毒、低害的原辅材料，减少有毒、有害原辅材料的使用。

（二）鼓励在生产中减少含氮物质的使用。

（三）鼓励采用动态提取、微波提取、超声提取、双水相萃取、超临界萃取、液膜法、膜分离、大孔树脂吸附、多效浓缩、真空带式干燥、微波干燥、喷雾干燥等提取、分离、纯化、浓缩和干燥技术。

（四）鼓励采用酶法、新型结晶、生物转化等原料药生产新技术，鼓励构建新菌种或改造抗生素、维生素、氨基酸等产品的生产菌种，提高产率。

（五）生产过程中应密闭式操作，采用密闭设备、密闭原料输送管道；投料宜采用放料、泵料或压料技术，不宜采用真空抽料，以减少有机溶剂的无组织排放。

（六）有机溶剂回收系统应选用密闭、高效的工艺和设备，提高溶剂回收率。

（七）鼓励回收利用废水中有用物质、采用膜分离或多效蒸发等技术回收生产中使用的铵盐等盐类物质，减少废水中的氨氮及硫酸盐等盐类物质。

（八）提高制水设备排水、循环水排水、蒸汽凝水、洗瓶水的回收利用率。

本项目使用原辅料均无毒、无害。本项目使用粉碎机和筛分机，均为全封闭机型，全程密封，硅胶密封圈，负压运行，同时配备收尘系统，基本无粉尘外溢。
符合
三、水污染防治
（一）废水宜分类收集、分质处理；高浓度废水、含有药物活性成份的废水应进行预处理。企业向工业园区的公共污水处理厂或城镇排水系统排放废水，应进行处理，并按法律规定达到国家或地方规定的排放标准。

（二）烷基汞、总镉、六价铬、总铅、总镍、总汞、总砷等水污染物应在车间处理达标后，再进入污水处理系统。

（三）含有药物活性成份的废水，应进行预处理灭活。

（四）高含盐废水宜进行除盐处理后，再进入污水处理系统。

（五）可生化降解的高浓度废水应进行常规预处理，难生化降解的高浓度废水应进行强化预处理。预处理后的高浓度废水，先经“厌氧生化”处理后，与低浓度废水混合，再进行“好氧生化”处理及深度处理；或预处理后的高浓度废水与低浓度废水混合，进行“厌氧（或水解酸化）－好氧”生化处理及深度处理。

（六）毒性大、难降解废水应单独收集、单独处理后，再与其他废水混合处理。

（七）含氨氮高的废水宜物化预处理，回收氨氮后再进行生物脱氮。

（八）接触病毒、活性细菌的生物工程类制药工艺废水应灭菌、灭活后再与其他废水混合，采用“二级生化－消毒”组合工艺进行处理。

（九）实验室废水、动物房废水应单独收集，并进行灭菌、灭活处理，再进入污水处理系统。

（十）低浓度有机废水，宜采用“好氧生化”或“水解酸化－好氧生化”工艺进行处理。

药材清洗废水、中药汤剂废液、设备清洗废水、浓水经中医院原有污水处理设施处理后排入市政污水管网。实验室器皿清洗废水经新建污水处理设施预处理后，再经中医院原有污水处理设施处理后排入市政污水管网。
符合

四、大气污染防治

（一）粉碎、筛分、总混、过滤、干燥、包装等工序产生的含药尘废气，应安装袋式、湿式等高效除尘器捕集。

（二）有机溶剂废气优先采用冷凝、吸附－冷凝、离子液吸收等工艺进行回收，不能回收的应采用燃烧法等进行处理。

（三）发酵尾气宜采取除臭措施进行处理。

（四）含氯化氢等酸性废气应采用水或碱液吸收处理，含氨等碱性废气应采用水或酸吸收处理。

（五）产生恶臭的生产车间应设置除臭设施；动物房应封闭，设置集中通风、除臭设施。

本项目使用粉碎机和筛分机，均为全封闭机型，全程密封，硅胶密封圈，负压运行，同时配备有布袋收尘系统，基本无粉尘外溢。
符合

五、固体废物处置和综合利用

（一）制药工业产生的列入《国家危险废物名录》的废物，应按危险废物处置，包括：高浓度釜残液、基因工程药物过程中的母液、生产抗生素类药物和生物工程类药物产生的菌丝废渣、报废药品、过期原料、废吸附剂、废催化剂和溶剂、含有或者直接沾染危险废物的废包装材料、废滤芯（膜）等。

（二）生产维生素、氨基酸及其他发酵类药物产生的菌丝废渣经鉴别为危险废物的，按照危险废物处置。

（三）药物生产过程中产生的废活性炭应优先回收再生利用，未回收利用的按照危险废物处置。实验动物尸体应作为危险废物焚烧处置。

（四）中药、提取类药物生产过程中产生的药渣鼓励作有机肥料或燃料利用。

运营期一般固体废物主要为中药渣、收尘灰，危险废物主要为实验室废液、新建污水处理设施污泥。中药渣为一般固废，设置专门的药渣收集桶并加盖密闭，同生活垃圾一起交环卫部门处置；中药粉碎间粉碎、筛分工序配套收尘系统收集的少量中药灰粉全部纳入生活垃圾一同处置；实验室废液和新建污水处理设施污泥分类收集暂存至中医院已建医疗废物暂存间后，委托有资质单位定期处置。

七、二次污染防治

（一）废水厌氧生化处理过程中产生的沼气，宜回收并脱硫后综合利用，不得直接放散。

（二）废水处理过程中产生的恶臭气体，经收集后采用化学吸收、生物过滤、吸附等方法进行处理。

（三）废水处理过程中产生的剩余污泥，应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准进行识别或鉴别，非危险废物可综合利用。

（四）有机溶剂废气处理过程中产生的废活性炭等吸附过滤物及载体，应作为危险废物处置。

（五）除尘设施捕集的不可回收利用的药尘，应作为危险废物处置。

新建污水处理设施污泥分类收集暂存至中医院已建医疗废物暂存间后，委托有资质单位定期处置。
表1-6  与《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）符合性分析
要求

本项目情况

符合性

5贮存设施选址要求
5.1贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。
根据“三线一单”符合性分析章节内容，本项目的选址满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求。
符合
5.2集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

本项目位于吉木萨尔县内，项目选址不涉及生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域

5.3贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

本项目位于吉木萨尔县内，本项目贮存设施不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡范围内。
5.4贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。

本项目位于吉木萨尔中医院院内，危废贮存设施依托原有危废库。
6贮存设施污染控制要求

6.1一般规定

6.1.1贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。6.1.2贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。6.1.3贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

6.1.4贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。6.1.5同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

6.1.6贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
本项目依托危废暂存库已建成投用，并完成竣工环保验收，满足贮存设施污染控制要求。
符合
表1-7  与《危险废物污染防治技术政策》符合性分析
要求

本项目情况

符合性

2.危险

废物减
量化
各级政府应通过经济和其他政策措施促进企业清洁生产，防止和减少危险废物的产生，企业应积极采用低废、少废、无废工艺，禁止采用《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》中明令淘汰的技术工艺和设备；按有关规定自行处理处置或交由持有危险废物经营许可证的单位收集、运输、贮存和处理处置。在处理处置过程中，应采取措施减少危险废物的体积、重量和危险程度。
本项目不涉及《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》中明令淘汰的技术工艺和设备。
符合
3.危险废物的收集和运输

3.1危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。
本项目产生危险废物使用专用容器收集。
符合
3.2装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。
委托第三方具有相关危险废物运输资质的单位负责转运
符合
3.4鼓励发展安全高效的危险废物运输系统，鼓励发展各种形式的专用车辆，对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。
符合
3.5鼓励成立专业化的危险废物运输公司对危险废物实行专业化运输，运输车辆需有特殊标志。
符合
4.危险

废物的
转移
4.1危险废物的越境转移应遵从《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》的要求，危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求。
本项目危险废物的转移遵从《危险废物转移管理办法》中相关要求。
符合
4.2各级环境保护行政主管部门应按照国家和地方制定的危险废物转移管理办法对危险废物的流向进行有效控制，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。
符合
5.危险废物资源化
已生产的危险废物应首先考虑回收利用，减少后续处理处置的负荷，回收利用过程应达到国家和地方有关规定的要求，避免二次污染。生产过程中产生的危险废物，应积极推行生产系统内的回收利用，生产系统内无法回收利用的危险废物，通过系统外的危险废物交换、物质转化、再加工、能量转化等措施实现回收利用。国家鼓励危险废物回收利用技术的研究与开发，逐步提高危险废物回收利用技术和装备水平，积极推广技术成熟、经济可行的危险废物回收利用技术。
实验室废液和新建污水处理设施污泥分类收集暂存至中医院已建医疗废物暂存间后，委托有资质单位定期处置。
符合
6.危险废物的贮存

危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。

本项目依托危险废物的贮存设施已建成，危险废物贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等均遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。

符合

综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》、《新疆生态环境保护“十四五”规划》、《制药工业污染防治技术政策》等文件要求。
5、与《关于印发〈关于进一步加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域大气环境同防同治的意见〉的通知》（新政办发〔2023〕29号）符合性分析

新政办发〔2023〕29号文件覆盖昌吉回族自治州全部行政区域，吉木萨尔县纳入乌昌石五区域大气同防同治管控范围，从产业准入、能源结构、粉尘与VOCs治理、施工扬尘、重污染天气应急、区域协同监管六大维度明确管控要求：一是严格产业准入，城镇建成区禁止新建火电、化工、冶金等高污染行业，严控高耗能、涉粉尘、涉VOCs工业项目落地，优先扶持中医药等低污染民生配套产业；二是推进能源清洁替代，辖区内禁止新增分散燃煤锅炉，生产、采暖全面采用集中供热、天然气、电力等清洁能源，持续削减煤炭消费总量；三是强化废气深度治理，所有粉碎、筛分工序必须采用密闭负压+高效除尘设施，涉挥发性有机物生产工序需全密闭收集处理，杜绝无组织废气直排；四是规范施工扬尘管控，全域施工工地严格落实“六个百分之百”抑尘措施，大风天气停止土方开挖、物料装卸作业，渣土、建材运输车辆密闭运输；五是落实重污染天气联防联控，辖区生产企业需编制“一厂一策”应急减排清单，重污染预警期间落实限产、停产减排措施，定期开展应急演练；六是实施区域统一监管，排污单位需落实自行监测、台账记录、排污许可制度，生态环境部门统一开展执法检查，常态化管控无组织扬尘、有机废气面源污染。

本项目选址位于吉木萨尔县中医医院院内闲置空地，属于县域中医药民生配套工程，为《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类项目，不属于文件禁止的高污染工业类型，不新增工业用地，无大规模VOCs生产工序，仅药材粉碎产生微量粉尘，符合区域产业布局准入要求；项目采暖依托医院现有市政集中供热系统，膏方熬煮采用清洁能源天然气或电力进行加热，全部生产设备以电力驱动，全程无燃煤设施，满足能源清洁化管控规定；药材粉碎机、筛粉机均采用全封闭密封结构，配套负压布袋除尘装置，粉尘收集效率达99%，实验室少量挥发性试剂在通风柜内密闭操作，无工艺有机废气排放，废气治理措施契合文件深度治理要求；施工阶段环评已明确硬质围挡、场地硬化、裸土全覆盖、车辆冲洗、大风停工等全套抑尘方案，完整落实施工“六个百分之百”管控细则；项目建成后将纳入医院整体应急管理体系，编制专项重污染天气减排方案，预警期间暂停粉碎产尘工序，定期开展环境应急演练；项目运营后依法办理排污登记，每半年开展厂界颗粒物自行监测，完整留存环保设备运维、生产台账，接受昌吉州、吉木萨尔生态环境部门统一监管，同时原料、成品全部密闭仓储，厂区常态化洒水抑尘，从源头减少扬尘面源污染。综上，本项目从产业、能源、废气、施工、应急、监管各方面均满足新政办发〔2023〕29号文件相关要求，项目建设符合区域大气同防同治相关规定。
6、与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）符合性分析
本方案覆盖全疆，重点对乌—昌—石联防联控区域实施精细化大气治理，核心管控要求分为五大类：产业源头管控：严格遏制高耗能、高污染、低水平“两高”项目盲目上马，严控城市建成区重化工、高粉尘、高VOCs工业项目准入，优先支持中医药、民生服务类低污染配套项目，落实环评源头减排要求。能源结构清洁化：全域推进散煤清零，城镇建成区严禁新建、扩建燃煤锅炉，生产、采暖优先使用市政集中供热、天然气、电力等清洁能源，持续削减煤炭消费，推进燃气设施低氮改造。工业废气精细化治理：一是粉尘管控，所有破碎、筛分、粉状物料加工工序必须全密闭、负压运行并配套高效除尘设备，粉状原料全部密闭仓储；二是VOCs管控，化工、制药等行业优先低VOC原辅材料，涉有机试剂、溶剂工序密闭收集，无组织废气禁止直排；三是推行“一厂一策”，建立企业废气运维台账，落实自行监测制度。施工扬尘全域管控：所有建筑工地严格执行“六个百分之百”抑尘措施，扬尘治理费用纳入工程造价；城区工地配套喷淋、雾炮设施，大型工地安装视频监控接入监管平台；渣土、砂石运输车辆全密闭，大风天气停止土方开挖、物料装卸作业。重污染防控与区域联防：完善重污染天气分级应急减排机制，辖区企业制定差异化停产限产清单；落实兵地、县市统一监管、统一排放标准，常态化开展无组织扬尘、废气专项执法；统筹PM2.5、颗粒物、VOCs协同减排，完成区域年度空气质量改善指标。

本项目为吉木萨尔县中医院配套中药临方加工民生工程，位于乌昌石大气联防联控管控区域，全面匹配新政办发〔2024〕58号各项治理要求：产业准入层面：项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类中医药配套项目，不属于“两高”、重污染工业项目，仅少量药材粉碎产尘、无大规模有机溶剂提取工序，污染物产生量极低，从源头落实方案产业减排管控要求。能源使用层面：项目采暖全部依托医院现有市政集中供热管网，膏方熬煮使用天然气为清洁能源，全部生产、检测设备以电力驱动，无任何燃煤锅炉、燃煤设施建设计划，完全契合散煤清零、清洁能源替代政策。工业废气治理层面：粉碎、筛粉设备采用全封闭结构+硅胶密封+负压集气，配套布袋除尘器，粉尘收集效率99%；中药材、粉状辅料全部存放于密闭阴凉库房，杜绝堆场扬尘；实验室有机试剂仅少量使用，操作在通风柜内密闭开展，无工艺VOCs排放；项目运营后建立除尘设备月度检修、季度更换台账，按规定每半年开展厂界颗粒物自行监测，落实“一厂一策”精细化管理要求。施工扬尘管控层面：环评明确施工扬尘治理费用纳入工程预算，施工场地设置2m硬质围挡、出入口洗车平台，场内道路全面硬化，土方、砂石全覆盖防尘网，配备雾炮喷淋设备，大风天气停止土方作业，渣土运输车辆密闭加盖，完整落实“六个百分之百”全部管控细则。应急与联防管控层面：项目建成后纳入医院重污染天气应急管理体系，黄色及以上预警时段暂停粉碎产尘工序；严格执行区域统一大气排放标准，依法申领排污登记，完整留存废气、固废环保台账，主动接受昌吉州、吉木萨尔生态环境部门常态化监督检查，配合区域颗粒物、VOCs协同减排工作，助力完成区域2025年空气质量改善目标。综上，本项目符合《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）相关要求。
7、与《吉木萨尔县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
《吉木萨尔县国土空间总体规划（2021-2035年）》以“三区三线”作为空间管控刚性底线，明确城镇建设活动必须限定在城镇开发边界内，严禁占用生态保护红线、永久基本农田；规划提出优先盘活存量建设用地、严控新增用地，中心城区重点完善医疗、中医药等公共服务配套，支持现有医疗机构依托院内闲置地块实施配套工程；同时划定城镇产业准入要求，城区禁止布局高污染、高耗能工业，鼓励低污染民生类中医药配套项目，要求新建项目充分依托现有市政水、电、热等基础设施，实现土地资源节约集约利用，健全县域城乡医疗卫生服务体系。

本项目选址于吉木萨尔县中医医院院内闲置空地，处于县城城镇集中建设区、城镇开发边界范围内，用地为医院自有公共管理与公共服务存量用地，不涉及生态红线、永久基本农田，自然资源部门已出具无需办理用地预审与选址意见书的证明，完全符合三区三线管控及存量土地盘活要求；项目属于中医院中医药配套民生工程，不属于城区禁建高污染工业，建筑采用地下+地上多层框架形式集约利用土地，供水、供热、供电全部依托院区现有市政配套，补齐县域中药加工、质检服务短板，契合总体规划公共服务布局、产业导向、节约用地全部管控要求，项目建设与县域国土空间规划相容。
8、选址合理性分析

（1）选址基本概况

项目选址于昌吉州吉木萨尔县中医医院院内空地（文明东路19号），坐标E89°11′14.919″、N43°59′45.363″，占地700㎡，总建面2800㎡（地下1层+地上3层框架建筑），原址为院内闲置空地，不新征建设用地。项目地理位置图见附图4，周边概况图见附图5。
（2）选址合理核心依据

1）符合国土空间、城乡及行业规划

用地性质合规：地块为医院自有公共管理与公共服务用地，权属清晰，无征地拆迁、土地纠纷，符合吉木萨尔县域国土空间规划、城区用地规划，土地手续完备。

行业规划匹配：项目定位县域中药临方炮制、代煎、质检、科研一体化配套工程，是医院现有中医药服务配套补强项目，选址院内符合医疗机构配套设施布局规划。

片区管控合规：选址属于吉木萨尔县城镇集中建设区（重点管控单元，编码ZH65232720001），昌吉州“三线一单”分区管控要求，不在生态红线、永久基本农田、水源保护区内。

2）周边环境友好，环境制约因素少

环境本底满足建设要求：区域环境空气除PM2.5受气候自然因素轻微超标外，其余SO₂、NO₂等指标达标，地表水、声环境满足功能区划，区域环境承载力可容纳本项目建设。

无恶臭等高污染约束矛盾：项目仅中药炮制、煎煮，不产生恶臭、重金属污染物，不在城区禁建重污染项目清单范畴，满足城镇建成区空间布局管控条款。

3）水、电、暖、交通等配套条件完善

交通条件：紧邻城区团结路、文明路市政主干道，国道、省道通达县域，建材、药材、成品配送车辆进出便捷，施工及运营交通保障充足。

公用工程依托成熟

给水：接入医院现有市政自来水管网，供水稳定；

排水：生产废水配套自建一体化预处理设备后接入医院原有污水处理站，最终排入市政污水管网，依托吉木萨尔县污水处理厂进行最终处置，排水路径合规；

供热：采暖接驳医院既有集中供热管网，医院原有冬季供暖为市政集中供暖，本项目建成后接入集中供热管网，能够满足本项目冬季生产生活供热供暖所需；
供电：就近接入院区配电系统，市政电网容量满足生产、实验室设备用电需求。

施工条件优越：场地地势平整，勘察地层上层杂土可清理，下层圆砾为优质天然持力层，无不良地质（滑坡、泥石流、地下水隐患），抗震7度设防满足规范，五通齐备，施工难度低。

4）贴合产业与民生需求，区位适配服务半径

项目立足县中医院本体，服务全县常住人口、县域各卫生院医共体单位，选址县域城区核心医疗片区，可就近承接门诊处方临方加工、膏丸散定制，缩短药材转运距离、降低物流能耗，契合县域中医药产业布局，联动本地“车师药谷”中药材基地、车师药物研究所，实现产研就地融合。

5）规避各类法定禁建区域

选址不在生态保护红线、饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区、洪涝易发区、河湖滩地，远离化工、高污染工业聚集区，符合相关法规选址约束。

6）环境敏感目标达标性分析
本项目选址于吉木萨尔县中医医院院内闲置存量用地，用地合规且符合城镇规划及环境管控要求，周边以南侧25m金地花园、西侧55m宇盛家园为近距离居民敏感点，其余居民区距离较远，院内东侧、北侧为医院自有建筑，无生态、水源等法定敏感区域；项目仅产生微量药尘、轻微煎煮异味与低噪声，废水、固废、废气均可依托院内成熟环保配套设施处置，建筑墙体、道路绿化形成天然缓冲屏障，配套密闭除尘、隔声、污水预处理等污染防控措施后，大气、噪声污染物扩散至居民区时浓度可满足标准，虽南侧小区距离较近，但通过限产、常态化监测等管控手段可进一步降低影响，整体不存在重大环境制约，选址环境合理。

（3）综合结论

项目选址院内闲置地块，水、电、暖、交通、一般固废、综合污水主体处理设施均可有效依托医院现有成熟系统，仅实验室废水预处理补齐现有配套短板，整体配套依托条件优越，大幅减少外部配套工程建设，从基础设施依托角度，本项目选址院内闲置空地具备充分合理性。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、建设内容

本项目新建中药临方加工中心一座，占地面积700m2，建筑面积2800m2，地下一层，地上三层，框架结构，含给水、排水、强电、弱电、暖通、消防、管沟管网、室内外装饰装修、汉唐风格外立面造型等附属设施。配套购置原料处理设备、中药临方加工中心设备设施、质量检测设备及相关辅助设备等约54台（套）。
工程组成情况见表2-1。

表2-1  项目工程组成一览表

工程组成

主要工程内容

备注

主体工程

中药临方加工中心

负1层
内设临方耗材库/热计量间、医用耗材库、西药库、办公室、总务库、清洁间、应急库、中药阴凉库、配电室。
新建

1层
内设散剂包装间、粉碎间、丸剂间、药物研究所（院）、药食同源加工区、污水处理设备间、清洁间、贴标及包装间、中药手工制作区。
2层
内设自动煎煮区、自动调剂预留区域、破碎间、成品发放及留样间、清洁间、传统膏方室（天然气）、膏方区、煎药区、预留区。
3层
内设理化实验室、有机前处理室、研发室、高温间、样品保存室、接样室、样品预处理、会议室、办公室、排烟机房、试剂室、危化品室、小型仪器室、气相液相、天平室、微生物限度室。

公用工程

供水系统

依托医院原有供水系统
依托
排水系统

依托医院原有供水系统
依托
供热系统

本项目不新建任何采暖锅炉，冬季生产区域、办公及配套用房采暖全部依托中医院已投运的市政集中供热系统，项目建成后管线直接接入院区现有供热管网，现有市政集中供热设施供热余量充足，能够稳定满足项目全年冬季供热供暖使用需求。
依托
供电系统

依托医院原有供电系统
依托
环保工程

废气

药材破碎及筛分工序均采用全封闭机型，全程密封，硅胶密封圈，负压运行，基本无粉尘外溢。微量溢出粉尘以无组织的形式在粉碎间内排放。
新建

废水

药材清洗废水、中药汤剂废液、设备清洗废水、浓水经中医院原有污水处理设施处理后排入市政污水管网。实验室器皿清洗废水经新建污水处理设施预处理后，再经中医院原有污水处理设施处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理排放标准后，最终排入吉木萨尔县污水处理厂处置。
新建、依托

噪声

选择低噪声设备，采取减振等措施

新建

固废

一般固废
中药汤剂及膏剂生产产生药渣，原辅料外包装物等外售综合利用。生活垃圾依托医院现有收集设施统一收集后由环卫部门拉运处置。
依托
危险废物
实验室废液、废试剂瓶等危险废物，依托医院已建医疗废物暂存间暂存后，定期委托有资质单位进行处置。
依托

2、产品方案
本项目建成后计划生产中药汤剂日均约200方（73000方/年），一人一方中药丸剂日均约10人次（3650人次/年），一人一方中药散剂日均约20人次（7300人次/年），一人一方中药膏方日均约15人次（5475人次/年）。本项目无化学制药工序，中药汤剂、丸剂、散剂和膏方主要技术指标符合《中华人民共和国药典》（2020年版）要求。

根据建设单位提供资料，中药汤剂每方剂量约1500g，中药丸剂每人次剂量约3000g，中药膏方每人次剂量约3000g，中药散剂每人次剂量约3000g。项目具体产品方案详见下表。

表2-2  项目产品方案一览表
名称
年产量
中药汤剂（主要为山药、党参、白术、甘草、熟地、当归、川芎、白芍、川牛膝、茯苓、北柴胡、续断、杜仲等）

73000方/年
中药丸剂（主要为山药、党参、白术、甘草、熟地、当归、川芎、白芍、川牛膝、茯苓、北柴胡、续断、杜仲、蜂蜜、冰糖和黄酒等）

3650人次/年
中药膏方（主要为山药、党参、白术、甘草、熟地、当归、川芎、白芍、川牛膝、茯苓、北柴胡、续断、杜仲、蜂蜜、冰糖和黄酒等）

7300人次/年
中药散剂（主要为山药、党参、白术、甘草、熟地、当归、川芎、白芍、川牛膝、茯苓、北柴胡、续断、杜仲等）

5475人次/年
3、主要设备及原辅料消耗
本项目主要生产设备见下表。

表2-3  项目主要生产设备一览表
序号
设备名称
单位
数量
备注
一
中药临方加工中心设备
1

中药智能煎煮设备及附属设施
台

1

包括中药智能煎煮软硬件、中药饮片智能调剂设备搬迁（从现状中医传统特色综合楼搬迁）、临方加工区及传统煎药区和膏方区空调及排风、粉碎间排尘、传统膏方浓缩灶具和排尘排气罩等
2

全自动单剂量药品摆药机
台

1

3

中药调剂台、调剂柜
台

2

4
单面5层药架
台

15
5

双面5层药架
台

20
6

库房货架
台

100
7

全自动多功能煎药机
台

10
8

中药包装贴标一体机
台

15
9

煎药浓缩一体机
台

3

10
药品阴凉柜（三开门）
台

10
11
药品阴凉柜（双开门）
台

10
12
槽型混合机（小）
台

1

13
搅拌机
台

1

散剂用
14
热风循环烘箱
台

1

15
炼蜜锅
台

1

16
超微粉碎机
台

1

17
筛粉机
台

1

配置80目-200目不同规格筛网

18
炼药机
台

1

19
全自动中药制丸机
台

1

配备3mm～12mm可调节器
20
手工中药搓丸、中药手串、香牌、香皂等制作设备、模具、耗材
1

1批
21
液体真空浓缩机
4
22
调膏包装一体机
3

23
100寸触摸屏电视
2

24
冷面柜
10
25
中药加工操作台
10
二

实验室设备及二次装修
1

索氏提取器
台

1

2

高效液相色谱仪
台

1

3

气相色谱仪
台

1

4
薄层色谱成像系统
台

1

包含软硬件
5

紫外-可见分光光度计
台

1

6

旋转蒸发仪
台

1

7

冷冻干燥机
台

1

8

低温恒温槽
台

1

9

冷却水循环装置
台

1

10
药品稳定性试验箱
台

2

11
水分测定仪
台

1

12
崩解时限仪
台

1

13
溶变时限仪
台

1

14
超声波细胞破碎仪
台

1

15
暗箱式紫外投射反射仪
台

1

16
真空干燥箱
台

1

17
箱式电阻炉
台

1

18
显微镜+视频分析成像软件
台

1

19
离心机
台

1

20
台式高速离心机
台

1

21
超纯水机
台

1

22
恒温水浴锅
台

1

23
冷藏冰箱（2-8℃）
台

1

24
冷冻冰箱（-30℃）
台

1

25
超声波清洗器
台

1

26
电热恒温鼓风干燥箱
台

1

27
恒温培养箱
台

2

28
超净工作台
台

1

29
生物安全柜
台

1

30

高压灭菌器
台

1

31

微生物均质器
台

1

32

菌落计数器
台

1

33

恒温摇床
台

1

34

生物显微镜
台

1

35

液氮罐
台

1

36

红外电子万用炉
台

1

37

人工气候箱
台

1

38

高速万能粉碎机
台

2

39

酸度计
台

1

40
湿热灭菌仪
批
1

41
电子天平（百分之一）
套

2

42
电子天平（千分之一）
套

2

43
电子天平（万分之一）
套

1

44
量筒、移液管等玻璃器皿一批
套

1

45
药品柜
套

10
46
器皿柜
套

2

47
万象罩（实验室整套）
套

1

万象罩+通风系统（含风机主管道等）
48
通风柜
套

2

49
试剂架
套

30

30米

50

实验室试剂、耗材一批
套

1

51

气瓶含气体（氮气，氢气，空气）+气瓶柜含安装
套

1

52

净化柜（双门双锁，带电子密码锁）
套

1

放化学药品，易挥发有毒性药品等
53

危化品柜
套

1

54

阴凉库制冷恒温系统
套

1

包含药房、常温库冰箱温湿度监测系统
本项目原辅材料消耗情况见下表。

表2-4  项目主要原辅材料种类及用量一览表
序号

产品

原料名称

单位

年用量

包装方式及规格
储存位置

界内最大存量
1

中药汤剂
中药汤剂（主要为山药、党参、白术、甘草、熟地、当归、川芎、白芍、川牛膝、茯苓、北柴胡、续断、杜仲等）
t/a
109.5
编织袋（5kg/袋）
中药阴凉库
0.5t
2

中药丸剂
中药丸剂（主要为山药、党参、白术、甘草、熟地、当归、川芎、白芍、川牛膝、茯苓、北柴胡、续断、杜仲、蜂蜜、冰糖和黄酒等）
t/a
10.95
编织袋（5kg/袋）
0.5t
3

中药散剂
中药膏方（主要为山药、党参、白术、甘草、熟地、当归、川芎、白芍、川牛膝、茯苓、北柴胡、续断、杜仲、蜂蜜、冰糖和黄酒等）
t/a
16.425
编织袋（5kg/袋）
0.5t
4

中药膏方
中药散剂（主要为山药、党参、白术、甘草、熟地、当归、川芎、白芍、川牛膝、茯苓、北柴胡、续断、杜仲等）
t/a
21.9
编织袋（5kg/袋）
0.5t
5

辅料

蜂蜜

t/a
1.095
桶装（20kg/桶）
0.1t
6

冰糖

t/a
0.55
桶装（20kg/桶）
0.1t
7

黄酒

m3/a
0.55
桶装（20kg/桶）
0.1t
8

化验室

甲醇
L/a
10
瓶装（500mL/瓶）
危化品室
4L
9

乙醇
L/a
10
瓶装（500mL/瓶）
4L
10
丙酮
L/a

5

瓶装（500mL/瓶）
4L
11
乙醚

L/a

5

瓶装（500mL/瓶）
4L
12
盐酸
L/a

5

瓶装（500mL/瓶）
4L
13
硫酸

L/a
5
瓶装（500mL/瓶）
4L
注：1、本项目中药材加工过程中未使用防腐剂。

2、本项目所用原辅料不含汞、砷等急性毒性和氰化物物质。
5、劳动定员及工作制度

本项目建成后无新增劳动定员，在中医院原有人员的基础上进行调配，年运行时间拟安排365天。
7、公用工程

（1）供热

本项目冬季生产、生活采暖热源全部依托吉木萨尔县中医医院现有市政集中供热管网，建成后直接接驳接入院区供热管线，现有市政集中供热系统供热能力充足，可完全满足项目冬季采暖及配套用房供热需求。

（2）供电

供热依托原有供电设施。

（3）给水

本项目水源采用市政自来水管网，主要为生活用水及生产用水。

（4）用水
本项目用水主要为药材清洗用水、中药汤剂加工用水、中药丸剂加工用水、中药膏剂加工用水、设备清洗用水和实验室器皿清洗用水。
1）药材清洗用水

本项目中药材用量约为160t/a，经与业主沟通以及类比同行业药材清洗用水情况，确定本项目药材清洗用水定额：12L/kg，则药材清洗用水量为1920m3/a（5.26m3/d）。
2）中药汤剂加工用水
单方汤剂用水量：40L/方，年产汤剂73000方/年，则中药汤剂加工用水量为2920m3/a（8m3/d）。
3）中药丸剂加工用水
中药丸剂每人次用水量：8L/方，年产丸剂3650人次/年，则中药丸剂加工用水量为29.20m3/a（0.08m3/d）。
4）中药膏方加工用水
中药膏方每人次用水量：12L/方，年产中药膏方7300人次/年，则中药膏方加工用水量为87.6m3/a（0.24m3/d）。
5）设备清洗用水
每方中药汤剂或每人次丸剂、膏方加工后对设备进行冲洗，用水量约为2.8m3/d（1022m3/a）。
6）实验室器皿清洗用水
本项目实验室检测分析过程中使用的实验器具在使用过程中和使用完毕后需进行清洗。根据类比同类项目，实验器具需清洗四遍（前三遍清洗用自来水，最后清洗使用纯水），第一遍至第三遍清洗自来水用量约为0.06m³/d，第四遍清洗纯水用量0.04m³/d，则实验室器皿清洗用水总量为0.1m³/d（36.5m³/a）。
7）实验用水

本项目实验过程中需使用纯水配制各类溶液，类比同类型项目（长春市双阳区中医院扩建项目，该项目建设内容及规模与本项目相似），实验室溶液配置消耗用水为0.01m³/d（3.65m³/a），实验用水混入实验废液作为危废处置。
8）纯水制备用水
纯水主要用于配置各种溶剂、样品及清洗部分实验用玻璃容器。实验室采用纯水机制纯水，项目纯水制备比例为新鲜水：纯水=1:0.8，即1m3的新鲜水可制备0.8m3的纯水。实验室每天的纯水制备量约为0.05m³/d，则实验室纯水制备需要0.0625m³/d（22.8125m³/a）的新鲜水，纯水制备产生的浓水为0.0125m³/d（4.5625m³/a）。
（4）排水

中药汤剂、丸剂、膏方加工用水除蒸发损耗外，其余水分全部进入产品，不产生废水；废水主要为药材清洗废水、中药汤剂废液、设备清洗废水、纯水制备浓水、实验室器皿清洗废水、实验废水。

1）药材清洗废水

药材清洗废水产生量约为药材清洗用水量的90%，则药材清洗废水产生量为1728m3/a（4.73m3/d），较为清洁，经中医院原有污水处理设施处理后排入市政污水管网。

2）中药汤剂废液
根据建设单位提供资料，中药汤剂加工过程中，废液产生约为加工用水量的5%，则中药汤剂废液产生量为146m3/a（0.4m3/d），经临方加工中心新建污水处理设施预处理后，再经中医院原有污水处理设施处理后排入市政污水管网。
3）设备清洗废水

设备清洗废水产生量为设备清洗用水量的90%，则设备清洗废水产生量为919.8m3/a（2.52m3/d），经临方加工中心新建污水处理设施预处理后，再经中医院原有污水处理设施处理后排入市政污水管网。

4）纯水制备浓水

实验室采用纯水机制纯水，项目纯水制备比例为新鲜水：纯水=1:0.8，即1m3的新鲜水可制备0.8m3的纯水。实验室每天的纯水制备量约为0.05m³/d，则实验室纯水制备需要0.0625m³/d（22.8125）的新鲜水，纯水制备产生的浓水为0.0125m³/d（4.5625m³/a）。浓水经中医院原有污水处理设施处理后排入市政污水管网。

5）实验室器皿清洗废水

本项目实验室器皿清洗废水主要为器皿清洗废水、润洗废水等不含有第一类污染物的废液，产生量为用水量的90%，则清洗废水产生量为0.09m³/d（32.85m³/a），实验室器皿清洗用水先经临方加工中心新建污水处理设施预处理后，再经中医院原有污水处理设施处理后排入市政污水管网。

6）实验室实验废水

本项目实验过程中需使用纯水用于配备各类溶液，类比同类型项目，实验室溶液配置消耗用水为0.01m³/d（3.65m³/a），实验用水混入实验废液作为危废处置。
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图2-1  项目水平衡图
8、平面布置

本项目在吉木萨尔中医院预留空地内进行建设，建设项目总建筑面积为2800平方米。

（1）平面设计

新建中医医院中药临方加工中心一座，建筑面积2800平方米，地下一层，地上三层，框架结构建筑。功能布局如下：

1）负一层：中药阴凉库、西成药库、配电室、医用耗材库、应急库、总务库等。

2）一层：清洗间、贴标及包装间、大厅、中药手工制作区、散剂包装间、粉碎间、丸剂间、药物研究所（院）、药食用源加工区、前室、男女更衣室等。

3）二层：中药临方加工区（洁净等级：万级）。设置煎药区、传统膏方室、膏方区、成品暂存区、自动煎煮区、自动调剂预留区、中药标本区、成品发放及留样区、男女更衣室等。

4）三层：实验室（洁净等级：万级）及办公与辅助区等。设置样品与处理室、样品接收与储存区、前处理区、检测分析区、试剂储存区、留样室与资料室等

（2）剖面设计

建筑高度16.55米（室外地面至女儿墙），地下一层，地上三层，地下室3.6米，一层高度为4.0米，二层高度为4.5米、三层高度为4.0米，框架结构，室内外高差0.90m。

中医院总体布置示意图详见附图6，拟建中药临方加工中心各楼层平面布置详见附图6-1至6-5。



	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述

1、施工期工艺流程

本项目未开工，施工期人员均为当地居民，不在场内居住。施工内容主要包括杂物清理、土地整平、土建施工及其他附属设施等内容。施工期环境影响主要有施工机械噪声、扬尘，其次是施工废水、废气、弃渣，以及施工人员的生活垃圾和生活污水等。具体施工工艺流程及产污环节见图2-1。


[image: image9.emf]基础工程

中药临方加工中

心主体施工

完工验收

废气、废水、噪

声、固废


图2-1  施工期工艺流程及产污节点图
项目施工期间，会产生生活污水、生活垃圾、扬尘、建材运输车辆的尾气和噪声以及临时占地等，均会对环境造成一定的影响。施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，除永久性占地为持续性影响外，其余环境影响随着施工期的结束会消失。

2、运营期工艺流程

（1）中药汤剂生产工艺：
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图2-2  生产工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：

将调剂好的中药饮片装入药袋中，扎紧袋口放入不锈钢泡药桶内，加水浸过煎药袋2-5厘米浸泡时间不少于30分钟，将患者信息标签贴于浸泡桶上，标随药走。

接通电源，关闭安全阀和排气阀门，把浸泡后的药袋放入煎药锅中，上盖，旋紧手柄，设定温度和时间。煎药过程中对药袋进行不少于两次的挤压放松，以提高有效成分的煎出率。二煎结束达到设定时间后打开排药阀门，药液引流到包装机罐内。

启动包装机，测试热合封装效果。根据医嘱处方设定袋长和袋数，包装完毕后打开阀门，流水冲洗包装机罐，无残液后关闭排液阀门备用。

煎药机药液排完后，打开排气安全阀，压力复零后关闭电源，打开锅盖，戴防护用具取出药渣袋，流水冲洗桶内和连接管道，排出废液并检查有无残留，清洗后盖好锅盖，关闭排液阀和清洗阀，保持排气阀处于开启状态。每天工作完毕，将滤桶取出，将煎药桶底部和内壁彻底擦拭干净，做好清洁、卫生及消毒工作，并做好记录。

包装完毕，煎药人员复核签字，根据煎药付数包装药液，把煎好的药送到窗口并联系患者取药，窗口发药人员核对取药人姓名、年龄、付数后发药。

（2）中药膏方生产工艺：
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图2-3  生产工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：

药师严格按照医师处方进行调配，确保药材的品种、规格、质量符合要求。

将饮片加水浸泡，一般加水量应高于药面2-5cm，浸泡时间不少于2h。煎药机煎煮2次，排出药液备用。

将过滤后的药液倒入蒸发皿或浓缩锅中，加热蒸发浓缩。浓缩过程中要不断搅拌，防止药液焦糊。

在浓缩后的药液中加入适量辅料如：冰糖、蜂蜜等，继续加热搅拌，使辅料充分溶解，边加边搅拌直至成膏。药汁在搅拌棒挂旗或滴水成珠即可收膏。

将熬制好的膏方趁热倒入经过消毒的容器中，一般为玻璃瓶或陶瓷罐，或膏方包装机趁热包装。待膏方冷却后，密封保存，置于阴凉干燥处，避免阳光直射。

（3）中药丸剂生产工艺：
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图2-4  生产工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：

根据处方准确称量各种药材，确保药材质量符合要求。

将药材用粉碎机粉碎成细粉，过筛，使粉末细度达到规定要求，粉碎越细，制作的药丸越光滑成型。

将蜂蜜倒入锅内，加热至沸腾，撇去浮沫。继续加热并不断搅拌，根据蜜丸的要求，将蜂蜜炼至嫩蜜、中蜜或老蜜程度。例如，一般大蜜丸多用中蜜，其特征是颜色加深，有光泽，手捻有黏性，两手指分开无白丝出现。

将炼好的蜂蜜趁热加入药粉中，用搅拌工具充分搅拌均匀，使药粉与蜂蜜充分混合，制成软硬适中的药坨。或将混合搅拌后的药粉倒在制丸机上，前期少量多次放入搅拌仓内，直到出条后再多量倒入搅拌好的药粉，（一开始大量倒入药粉容易卡住搅拌仓）。将药坨放在案板上，反复揉搓，使其质地均匀。搓成粗细均匀的丸条，丸条的粗细根据所制丸剂的大小而定。

用搓丸板或手工将丸条分割成大小相等的小粒。将小粒放在搓丸板或手中，轻轻搓动，使其成为圆整的药丸。

制成的丸剂根据其性质选择适宜的干燥方法，如烘干、晾干、低温干燥等，控制干燥温度和时间，防止丸剂变色、变形或有效成分损失。

干燥后的丸剂用适宜的筛网进行筛选，除去过大或过小的丸粒，使丸剂的粒度均匀一致。丸剂应大小均匀，色泽一致，无粘连、变形、破裂等现象。按规定方法称取一定数量的丸剂，检查其重量差异是否符合规定标准。

通电后等待包装机预热，等升至设定温度后丸药倒入包装机仓，（切记温升到设定温度后才能包装）设置重量，包装袋数，包装速度后按开始包装即可。结束后按清空放料，清除仓内物料，至此制丸包装过程全部结束。包装结束后贴上标签，注明药品名称、规格、数量、用法用量、批号等信息。

（4）中药散剂生产工艺：
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图2-5  生产工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：

按处方准备药材，精准称重投料。然后对芳香挥发药材进行45～55℃低温烘干；根茎、矿物60～70℃烘干；含糖黏性药材低温慢烘。

贵细药、树脂、胶质应单独超微粉碎，防止黏机、损耗；矿物、坚硬籽实应先粗碎再细粉；芳香花叶应低温短时粉碎，减少挥发油散失。

按剂型选用筛号：内服散：100～200目；煮散粗粉：40～60目；外用散：80～120目；筛上粗粒回机复碎。

少量、色深、贵重细粉打底，量大浅色药粉分次等量加入套研；剂量悬殊药材采用等量递增逐级混匀；机械混合3～8min，目视色泽均匀无花斑。

按医嘱单次剂量包装机定量密封分装。最后贴上标签，注明患者姓名、用法用量、贮存条件、加工日期等。

3、主要污染工序

项目主要污染影响因素分析见表2-5、表2-5。

表2-5  项目施工期主要污染影响因素分析汇总

类别

污染影响类型

排放源/工序/位置

污染物

主要污染因子/固废类别

建设过程污染影响因素

废气

运输车辆、装卸设备

扬尘、

颗粒物

汽车尾气

CO、HC和NOx等

废水

施工人员生活

生活污水

CODcr、BOD5、pH、SS、氨氮等

噪声

施工过程

设备安装机械噪声、施工作业噪声、运输车辆噪声

连续等效A声级

固废

施工人员生活

生活垃圾

一般工业固废

施工场地

建筑垃圾

一般工业固废

表2-6  项目运营期主要污染影响因素分析汇总

项目

污染源

污染/影响因子
环保措施

废气

中药破碎、筛分
颗粒物
全程封闭，硅胶密封圈密封，负压运行+布袋除尘
中药煎煮
中药异味
通过室内新风系统排至室外大气环境，通过大气环境稀释后对环境空气产生影响较小

噪声

设备运行

等效连续A声级

隔声、减振

废水

生产污水（药材清洗废水、中药汤剂废液、设备清洗废水）

CODS、BOD5、氨氮、SS
药材清洗废水、中药汤剂废液和设备清洗废水经中医院原有污水处理设施处理后排入市政污水管网。

纯水制备浓水

SS、总硬度
浓水经中医院原有污水处理设施处理后排入市政污水管网

实验室器皿清洗废水
PH、CODS、BOD5、SS
实验室器皿清洗废水经临方加工中心新建污水处理设施预处理后，送入中医院原有污水处理设施处理后排入市政污水管网
实验废水

pH、有机溶剂残留
实验用水混入实验室废液作为危废处置

固废

中药汤剂及膏方加工
药渣
集中收集后外售
中药粉碎间粉碎、筛分工序配套收尘系统收集的少量中药灰粉

收尘灰
纳入生活垃圾一同处置
实验室
实验室废液

收集暂存至中医院已建医疗废物暂存间（危废暂存间）后，委托有资质单位定期处置

新建污水处理设施
污泥


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程概况
根据建设单位提供资料及现场踏勘，吉木萨尔县中医院现阶段基本情况如下。

（1）吉木萨尔县中医院现阶段基本情况
吉木萨尔县中医医院是一家二级甲等中医医院，选址于新疆吉木萨尔县文明东路19号，医院北侧为文明路，西侧为团结路，东侧为沙河巷，南侧为金帝花园；院区用地面积33350m；已建中医传统特色综合楼已建门诊急诊综合楼1座，综合病房楼1座，已建医养结合康养中心1座，行政楼已建发热门诊1座，医疗辅助用房1座，换热站1座，共享煎药中心1座，已建总务库房1座。

本项目废水处理依托中医院已建的污水处理站。污水处理工艺采用二级生化处理（生物接触氧化）+消毒处理（二氧化氯）工艺。污水处理站设计规模为400m3/d，处理后出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表2”预处理标准，本项目废水通过中医院原有污水处理设施处理后排入市政污水管网，最终由吉木萨尔县污水处理厂处理达标后排放。

中医院内建有医疗废物暂存间一座，位于中医院南侧现状门卫房区域，医疗废物暂存间占地约15m2，最大暂存量为4t。

（2）原有工程环保手续履行情况

2010年福建省厦门市委、市政府援建吉木萨尔县中医医院综合病房楼项目，于2011年委托中国科学院新疆生态与地理研究所编制《吉木萨尔县中医医院门诊病房综合楼建设项目环境影响报告书》，并于2011年1月通过吉木萨尔县环境保护局审批，审批文号：吉环项发〔2011〕18号。2011年10月10日竣工后，组织开展了项目竣工环保验收，并取得项目竣工环保验收申请登记卡，编号：吉环验卡2011029。
2016年建设单位委托宁夏智诚安环科技发展股份有限公司编制了《吉木萨尔县中医医院门诊综合楼建设项目环境影响报告书》。2016年6月14日，原昌吉回族自治州环境保护局出具了该项目的批复（昌州环评〔2016〕25号）。2021年12月11日，建设单位组织开展了该项目竣工环保验收会，会上验收组专家组一致同意该项目通过竣工环境保护验收。
2、污染物排放情况
根据建设单位提供资料及现场踏勘，吉木萨尔县中医院现阶段基本情况如下。

（1）废气污染源

污水处理站产生的废气经活性炭吸附后经15m排气筒排放至大气中。活性炭吸附效率90%，对环境影响较小。根据2021年12月11日对吉木萨尔县中医医院门诊综合楼建设项目的竣工环保验收报告监测情况，污水处理站废气有组织H2S、NH3、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值。
（2）废水污染源
项目外排医疗废水在正常排放条件下，病区废水经院区内污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准后再排入市政下水管网；最后纳入吉木萨尔县污水处理厂进行处理，则不会对医院附近水体产生显著影响。根据2021年12月11日对吉木萨尔县中医医院门诊综合楼建设项目的竣工环保验收报告监测情况，验收监测期间，本项目医疗废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准。
（3）噪声
项目噪声主要来源于设备运转产生的机械噪声，根据监测结果，验收监测期间，本项目昼间、夜间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（4）固废
原有项目产生的固体废物主要为医疗废物、污水处理站污泥、废活性炭、一般性固体废物及生活垃圾。

医疗废物分类暂存医疗垃圾暂存处，由奇台县天达环卫有限公司（资质信息详见附件7）定期清运与处置；验收期间，污水处理站污泥暂未产生，待产生后经灭菌消毒处理，依托原有项目医疗废物暂存间暂存，根据现场调查及建设单位反馈，中医院已建医疗废物暂存间按照危废暂存间要求进行建设，能够满足中医院危废的暂存需求 ；验收期间，废活性炭未产生，待产生后定期交由具有处理资质的单位统一处理；一般性固体废物分别放置，给以明确标识，经医院统一收集后由环卫部门进行清运和处置；生活垃圾集中收集后由吉木萨尔县环卫部门清运处置。根据现场调查及建设单位反馈，从2021年12月11日竣工环保验收至今，现有医院污水处理站污泥产量为2.98t，废活性炭产生量0.01867t；产生医院污水处理站污泥已委托新疆金派环保科技有限公司全部进行处置，产生的废活性炭已委托新疆泰泽嘉业环境工程服务有限公司全部进行处置，详见附件6危废转移联单。目前中医院内无废活性炭和污水处理站污泥暂存。
3、结论
根据上述分析，本工程建设无原有环境污染和生态破坏问题。

4、环境问题及“以新带老”改进意见
根据现场踏勘结果，现有工程各环保设施全部稳定运行，各污染物均能达标排放，现场调查过程中暂未发现环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状调查与评价

1.1基本污染物环境质量现状评价
项目位于昌吉回族自治州吉木萨尔县，本环评根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，选取距离较近的环境空气质量数据，基本污染物环境质量现状评价引用昌吉州大气环境在线监测站点2024年在线监测的数据作为项目区域环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
基本污染物：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本污染物，采用2024年的环境质量数据。
1.2评价标准
SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准要求。
1.3监测结果
根据引用监测数据，其监测结果见表3-1。
表3-1  环境空气质量现状评价结果

监测因子
评价指标
现状浓度（μg/m³）

标准值（μg/m³）

浓度占标率（%）
达标情况

SO2
年平均值
8.42
60

14.03
达标
NO2
年平均值
15.84
40
39.6
达标
PM10
年平均值
87.59
60
145.98
不达标
PM2.5
年平均值
50.64
30
168.8
不达标
CO
24小时第95百分位数日平均
2.5（mg/m³）
4（mg/m³）
62.5
达标
O3
最大8小时第90百分位数日平均
115
160
71.88
达标
由评价结果可知，各项评价因子除PM10、PM2.5外，其余均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求，项目区为不达标区。PM10、PM2.5超标原因：项目所在区域气候干燥、风沙大，降水较少，受自然因素的影响比较明显。
2、地表水环境质量现状调查与评价
本项目厂址位于吉木萨尔县城区，周边无地表水水系。本项目生产废水不外排，不与地表水体发生水力联系，因此，本次环评不进行地表水环境现状调查与评价。

3、声环境质量现状调查与评价

3.1 声环境现状

根据项目区的地理位置、环境特点及周围关系，对项目区南侧和西侧声环境敏感目标设置2个监测点位，根据监测结果，监测点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，故监测点位设置满足环保要求。详见附件噪声监测报告。
3.2监测因子

昼间、夜间等效声级

3.3 监测方法及布点

监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）

3.4监测单位及监测时间

监测单位：乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司
监测时间：2026年7月1日

3.5 监测仪器、监测条件及工况

监测仪器参数，见表3-2。

表3-2  监测仪器一览表

监测仪器

仪器名称

多功能声级计

仪器型号

AWA6292
测量范围

20dB~142dB（A）
检定单位/证书编号

招商新疆计量测试技术研究院有限公司JV字26000260号

3.6 监测结果

监测结果，见表3-3。

表3-3  声环境质量现状监测结果  单位：dB（A）

序号

测量点位

监测结果（dB（A））

昼间
夜间
1
拟建中药临方加工中心南侧金地花园小区8号楼旁1m处
48
41
2

拟建中药临方加工中心西侧团结宇盛家园小区与团结路交汇处
48
41
由表3-3分析可知，声环境敏感目标处的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））的要求。

4、地下水及土壤环境质量现状调查与评价

本项目中药汤剂、中药膏方的生产均在拟建加工中心内进行，加工中心建筑采取有效硬化处理，相关化学品存放在厂房固定区域，有包装桶盛装，不与地面直接接触，不存在土壤、地下水污染途径，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），原则上不展开地下水、土壤环境质量现状调查。

5、生态现状调查与评价

根据对项目现场的勘察，项目区域周边为人工生态为主，无原始植被生长和珍贵的野生动物活动，项目所在位于已建中医院预留空地内。不会对外部生态环境造成影响，因此无生态影响。



	环境

保护

目标
	本项目区行政区划隶属于吉木萨尔县，中心地理坐标为：经度：89°11′14.919″，纬度：43°59′45.363″。主要环境保护目标见下表。

表3-4    主要环境保护目标一览表
保护时段
环境要素
保护目标
保护内容
相对方位
居民规模
与厂界距离（m）
保护要求
运营期
大气环境
金地花园小区
居民
南
1500
25
《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）

滨河雅居小区
居民

东南
800
180
团结宇盛家园小区
居民

西
1600
55
云海佳苑小区
居民

西

1200
230
上海城市花园小区
居民

西南
1400
270

绿园小区
居民

西
1800
340
兰庭河畔小区
居民

北
600
175
吉瑞书院小区
居民

西北
2000
200
花园小区
居民

西北
1500
330
公务员小区2期
居民

北
2000
440
公务员小区2期B区
居民

北

600
380
声环境
金地花园小区

居民

南

1500
25

《声环境质量标准》（GB 3096-2008）

地下水
厂界外500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等

生态环境
无生态环境敏感目标


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

中药破碎、筛分粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织颗粒物排放限值，具体见表3-5。

表3-5  大气污染物排放浓度限值    单位：mg/m3

生产过程
污染物

排放方式

标准值（mg/m3）
标准来源

中药破碎、筛分
无组织
无组织

1
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织颗粒物排放限值
2、废水
生产废水执行《《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理排放标准。

3、噪声

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中昼间70dB（A），夜间55dB（A）的标准要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准（昼间55dB（A），夜间45dB（A））。

4、固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

	总量

控制

指标
	根据国家对污染物排放实行总量控制的有关规定及拟建项目特点、所在区域环境质量现状等因素，本项目废气污染物为无组织颗粒物，无有组织排放，废水为间接排放，故不设总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期大气环境影响分析及保护措施

1.1施工期大气环境影响分析
施工期扬尘产生量最大时出现在基础设施建设阶段，由于该阶段需要各类建筑材料共同使用，而且是多风、干燥地区，因此，扬尘的产生量比较大。施工扬尘主要造成大气中TSP值增高，根据类比资料，引起施工扬尘的起尘主要因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥沙量、水泥搬运量、起尘高度、采取的防护措施、空气湿度和风速等。

施工期扬尘主要来源有：

（1）建筑材料（水泥、沙子等）现场搬运及堆放产生的扬尘；

（2）施工场地的清理及废土堆放产生的扬尘；

（3）施工场地内机动车辆运输建筑原材料、施工设备、器材及建筑垃圾等产生的扬尘。

施工期机动车辆行驶过程会产生尾气，主要污染物有CO、NOx和SO2。

（1）土方的挖掘、堆放、回填和清运过程造成的扬尘

本项目土方施工露天堆场为施工现场物料、开挖土方堆积等，会产生扬尘。土石方工程主要来自开挖和回填工程，其中部分开挖土方回填，多余土方均用于厂区土地平整及厂区北侧凹地回填，施工期无弃土。

据资料统计，扬尘排放量为0.12kg/m3物料。施工期堆土表面覆盖防尘网并定期洒水，每段施工结束后及时进行回填，排放量可降至10%。

（2）原辅材料等装卸、运输及堆放

根据有关资料，运输车辆在施工场地行驶产生的扬尘约占施工扬尘总量的60%，这与场地状况有很大关系。一般情况下，在不采取任何抑尘措施的情况下，产尘点周围5m范围内的TSP小时浓度值可达10mg/m3。场地在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m以内，在产尘点下风向100m处的TSP小时浓度值可降至1mg/m3以下。

此外，运输车辆在离开施工场地后因颠簸或风的作用洒落尘土，对沿途周围环境产生一次和二次扬尘污染，主要是道路扬尘。

（3）车辆扬尘

建设项目现场施工机械虽较多，但主要以电力为能源，无废气的产生，只有打桩机和运输车辆以汽、柴油为燃料，有机械尾气的排放，所产生的尾气主要的污染物有CO、HC、NOx、SO2。主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，但使用期短，尾气排放量也较少，不会引起大气环境污染，对区域大气环境影响较小。
1.2施工期大气环境保护措施
项目施工期间对周围环境空气影响最大的污染物是扬尘和车辆尾气，为防止对周边环境造成污染，拟采取的污染防治措施如下：

（1）在施工场地进出口处放置防尘垫，运输车辆进入场地后应减速慢行，以减少扬尘。

（2）运输车辆应覆盖毡布，避免在运输过程中材料的抛洒，并且选择对周围环境影响较小的运输路线。

（3）设置施工围栏、绿化，防止施工粉尘散逸至周围敏感点处。

（4）项目场地在干燥天气，适当洒水，抑制扬尘的产生。

（5）一边施工一边洒水，抑制扬尘产生。同时设置2m高的围栏，防止施工粉尘散逸。严格按照以上措施的要求进行作业，项目施工场地扬尘对周边大气环境影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

2、施工期噪声环境影响分析及保护措施

2.1施工期噪声环境影响分析
施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械产生，如挖土机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。建设期主要施工机械设备的噪声源强见表4-1~4-2。

表4-1  施工期噪声声源强度表

施工阶段

噪声源

声源强度[dB（A）]

土石方阶段

挖土机

78~96

空压机

75~85

压缩机

75~88

底板与结构阶段

振捣器

100~105

电锯

100~105

电焊机

90~95

空压机

75~85

装修、安装阶段

电钻

100~105

电锤

100~105

手工钻

100~105

无齿锯

105

多功能木工刨

90~100

角向磨光机

100~115

表4-2  交通运输车辆噪声

施工阶段

运输内容

车辆类型

声源强度[dB（A）]

底板及结构阶段

钢筋、商品混凝土

混凝土罐车、载重车

80~85

装修阶段

各种装修材料及必备设备

轻型载重卡车

75~80

2.2施工期噪声环境影响保护措施

项目施工期主要噪声是场地施工、装修、设备安装等噪声对周边的环境影响较大，但施工期产生的噪声对环境的影响是暂时的，随着施工期结束，影响随之消失。为了减轻施工噪声对周边环境的影响，应做好以下噪声污染的控制措施。

（1）选用低噪声施工设备，对产生高噪声的设备如电锯，在其外加盖易拆移、隔声效果好的隔声屏障，将施工噪声所造成的影响减少到最低程度。

（2）合理安排施工计划，禁止在夜间（22：00～次日06：00）及午间（12：00~14：30）进行有噪声污染的建筑施工作业（抢修、抢险作业除外），若工程需要必须在晚上施工，要上报有关部门批准同意后方可进行，并公告附近居民。

（3）对位置相对固定的高噪声机械设备，尽量在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围挡之类的单面声屏障。

（4）加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声；在环境敏感点100m范围内车辆行驶速度应限制在10km/h以内，以降低车辆运输噪声。采取以上措施后，施工场界噪声基本满足标准要求。

3、施工期水环境影响分析及保护措施

3.1施工期水环境影响分析
施工期废水主要为工地建筑工人产生的生活污水和施工废水。

（1）施工期生活污水

施工期间进场施工人数约为25人左右，施工人员不在项目区食宿，施工期间，工地生活用水按0.04m3/人·d计，用水量为1m3/d，排放系数以0.8计，排放量约为0.8m3/d，该项目施工期共为21个月，总排放量504m3。生活污水主要施工人员如厕产生废水，施工人员如厕依托中医院原有设施。
（2）工程废水

工程废水包括进出施工场地的车辆清洗废水及泥浆水等工程废水，主要污染物是SS、石油类，水量较少，该部分废水沉淀后用于厂区洒水降尘。

3.2施工期水环境影响保护措施

施工期的废水主要来自建筑施工废水和部分工人的生活废水。施工废水主要来自施工过程中的养护等施工工序，进出施工场地的车辆清洗废水、施工产生的泥浆水等施工废水，主要污染物是SS、石油类，废水量较少。

（1）施工废水

施工废水主要污染因子为SS、石油类等。其产生特点是间歇式产生，废水量不稳定，本项目施工期较短，施工废水产生量较小，施工单位对施工废水经简单沉淀后循环使用或用于洒水抑尘。

（2）生活污水

项目施工期施工人员约25人，施工工期约21个月，施工人员为当地居民，项目区内不设置施工场地，不设置食堂。生活污水主要施工人员如厕产生废水，施工人员如厕依托中医院原有设施。

施工期废水产生量小，随着施工的结束，影响也会随之消失。因此，项目施工期对水环境影响很小。
4、施工期固体废物环境保护措施

施工期会产生建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。项目工程挖土方量与回填土方量工程弃土在场内周转，全部于厂区内平衡，无弃方产生。建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运。施工高峰期施工人员及工地管理人员约25人，工地生活垃圾按0.5kg/人d计，产生量约为12.5kg/d，该项目施工期约21个月，施工期排放量7.88t，统一收集后交由环卫部门处理。

本项目总建筑面积2800㎡，参照《施工现场建筑垃圾减量化技术标准》（JGJ/T498-2024），新建框架公共建筑主体建筑垃圾产渣系数取0.05t/㎡；主体建筑垃圾量=2800㎡×0.05t/㎡=140t；场地平整、基坑开挖土方经场内回填平衡后，外运弃土220t；施工建筑垃圾总产生量=140t+220t=360t；垃圾主要为基坑弃土、混凝土碎块、废砖瓦、废钢筋、木料、塑料包装，无油漆桶、废涂料等危险建筑垃圾。施工全过程应严格执行《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ1462-2026）要求：产生阶段现场分区分类收集，泥浆脱水回用；临时贮存区硬化、全覆盖防尘网、设置雨水沉淀池；运输采用密闭加盖车辆，出入口冲洗轮胎，避开居民区夜间运输。建筑垃圾实行分质处置：场内土方优先回填消纳，废钢材、木料等可回收物料交由再生资源企业资源化利用，惰性渣土、混凝土碎块密闭转运至吉木萨尔县合规建筑垃圾消纳场统一处置，无随意倾倒行为。处置去向兼具资源化效益与环境可控性，消纳场手续齐全、配套防渗抑尘设施，运输、处置全程建立台账留存转运凭证，符合建筑垃圾减量化、资源化、无害化管控要求，施工建筑垃圾对周边大气、水环境影响短暂可控。

5、生态环境影响分析

本项目选址周围无珍稀动植物分布，区域生物多样性较低，场地平整，无植被，主要施工内容均在现有厂区内进行，对用地范围内植被和生态环境的破坏和影响较小。
6、小结

综上所述，项目施工期会产生一些废水、废气、噪声和固体废物，从而对周围的水环境、大气环境、声环境和土壤环境造成一定的影响。但只要采取上述有效措施，并加强施工管理，则施工期对环境的影响将会大大减轻。而且，随着施工期的结束，这些影响将逐渐减少直至消除。因此，项目施工期对施工场址周围的环境影响较小。
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	一、大气

1.1废气源强分析

运营期废气主要来源于中药熬煮过程中产生的中药异味和中药破碎筛分产生的颗粒物。

（1）中药熬煮异味
本院生产加工所使用药材均为常规植物类中草药，不含毒性药材、挥发性有毒有害化学物质，原料本身无毒无害。中药异味主要产生于加工中心二楼煎药区、传统膏方室及自动煎煮区域，废气主要组分为水蒸气与药材天然挥发性芳香组分，无 VOCs、硫化物、氨等有毒有害特征污染物，异味产生总量小、排放浓度低。生产车间整体为密闭空间，配套完整室内负压新风排风系统，煎煮、熬膏工位废气统一收集后高空排放，外排废气经中医院上空大气扩散稀释、自然降解后，厂界臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）新建项目二级标准限值，对周边居民区大气环境影响程度轻微。鉴于废气仅含天然植物挥发气味、无有毒有害污染因子，产生强度低、环境影响有限，本次环评不对该类异味开展定量核算与预测分析，仅从污染防治措施、达标可行性开展定性评述。

（2）中药破碎筛分废气
根据现场调查，制剂楼主要产尘点位于一楼的药材粉碎间，各类型制剂粉碎筛分工序均在此处加工处理，粉碎间共设置1台粉碎机和1台筛分机，均为全封闭机型，全程密封，硅胶密封圈，负压运行，基本无粉尘外溢，两台机器密闭联动使用，配套安装有收尘系统（布袋除尘），未收集到的颗粒物以无组织的形式排放。

根据院方提供资料，中药丸剂和散剂均需药材粉碎，最大粉碎量约为27.375t/a，参考生态环境部组织制定并发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《2740中成药生产行业系数手册》中固体制剂（年产量小于200吨），颗粒物产污系数为4kg/吨-中成药，则颗粒物产生量为0.11t/a，产生的颗粒物通过管道输送至配套收尘系统（布袋除尘），收尘效率一般为99%，经计算，颗粒物无组织排放量约为0.001t/a；除尘灰纳入生活垃圾一同处置。

1.3废气污染物产排污情况汇总

本项目运营期废气污染物产排污情况及达标分析详见表4-3。

表4-3  废气污染物产生和排放情况一览表

产污环节

污染物

产生速率kg/h

产生量t/a

处理

措施

排放速率kg/h

排放量t/a

排放浓度mg/m3
标准

限值mg/m3
无组织
中药破碎筛分

颗粒物
0.013
0.11
硅胶密封圈密封+负压运行+布袋收尘（99%）

/
0.001
/
1mg/m3
1.4污染防治技术可行性分析
对照《制药工业污染防治技术政策》大气污染防治章节明确要求：粉碎、筛分工序产生含药尘废气，应配套袋式、湿式等高效除尘器捕集粉尘。本项目选用布袋除尘属于政策优先推荐成熟高效粉尘治理技术，完全契合医药饮片、中成药加工行业粉尘治理技术路线要求，无淘汰、落后工艺设备。

本临方加工中心粉碎筛分车间配套成套室内负压新风系统，布袋除尘过滤后的洁净空气直接接入车间新风管路实现内部循环回用，无集中持续工艺废气向外排放，因此无需单独设置高空排气筒。车间整体新风系统可持续置换室内空气、稀释微量逸散药尘，中药粉尘自重高、易沉降，加之周边建筑、绿化形成缓冲，仅依靠车间闭环通风即可将厂界颗粒物控制在标准限值内；现有行业规范仅针对高浓度持续有组织废气强制要求建设排气筒，本项目不存在集中外排尾气，增设独立排气筒无治理必要性。
1.5非正常工况废气影响分析

布袋除尘器、密闭设备失效导致的非正常工况会短时间提升车间内粉尘浓度，存在一定职业健康风险，但颗粒物为无毒植物药尘，单次排放总量极低、发生频次少、持续时间短，粉尘易沉降、远距离扩散能力差，对厂区外居民敏感点及区域大气环境影响轻微。

通过落实日常巡检、备件储备、故障立即停产等应急管控措施，可大幅缩短非正常排放时长、降低粉尘逸散量，非正常工况环境影响可控，环境风险可接受。
1.6大气环境影响分析
综上所述，运营期主要大气污染物为颗粒物和中药熬煮异味，建设单位采取上述污染物控制措施后废气可实现达标排放，对区域大气环境影响较小。因此，本项目运营期对周边大气环境的影响是可接受的。

1.7监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—中成药生产》（HJ 1064-2019），项目监测要求如下表所示。本项目废气污染物监测计划见表4-4。

表4-4  项目运营期大气污染物监测计划
序号

监测项目

监测

点位
监测频次
执行标准

1
颗粒物
厂界

半年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值
二、废水

2.1产生及排放情况
中药汤剂、丸剂、膏方加工用水除蒸发损耗外，其余水分全部进入产品，不产生废水；废水主要为药材清洗废水、中药汤剂废液、设备清洗废水、纯水制备浓水、实验室器皿清洗废水。

1）药材清洗废水

药材清洗废水产生量约为药材清洗用水量的90%，则药材清洗废水产生量为1728m3/a（4.73m3/d），较为清洁，经中医院原有污水处理设施处理后排入市政污水管网。

2）中药汤剂废液
根据建设单位提供资料，中药汤剂加工过程中，废液产生约为加工用水量的5%，则中药汤剂废液产生量为146m3/a（0.4m3/d），经中医院原有污水处理设施处理后排入市政污水管网。
3）设备清洗废水

设备清洗废水产生量为设备清洗用水量的90%，则设备清洗废水产生量为919.8m3/a（2.52m3/d），经临方加工中心新建污水处理设施预处理后，再经中医院原有污水处理设施处理后排入市政污水管网。

4）纯水制备浓水

实验室采用纯水机制纯水，项目纯水制备比例为新鲜水：纯水=1：0.8，即1m3的新鲜水可制备0.8m3的纯水。实验室每天的纯水制备量约为0.05m³/d，则实验室纯水制备需要0.0625m³/d（22.8125m³/a）的新鲜水，纯水制备产生的浓水为0.0125m³/d（4.5625m³/a）。浓水经中医院原有污水处理设施处理后排入市政污水管网。

5）实验室器皿清洗废水

实验室器皿清洗废水产生量为用水量的90%，则清洗废水产生量为0.09m³/d（32.85m³/a），实验室器皿清洗用水先经临方加工中心新建污水处理设施预处理后，再经中医院原有污水处理设施处理后排入市政污水管网。

表  4-14项目废水污染物产生及排放情况一览表

项目

PH
COD
BOD5
氨氮
SS
盐类

总磷

药材清洗废水（1728t/a）

产生浓度mg/L

6-9
400
300
50
150
/
10
产生量t/a
/

0.691
0.518
0.086
0.259
/
0.017
中药汤剂废液（146t/a）

产生浓度mg/L

6-9

1000

800

150

200

/
20

产生量t/a
/

0.146

0.117

0.022

0.029

/
0.003

设备清洗废水（919.8t/a）

产生浓度mg/L

6-9

250
200
30
50

/
5
产生量t/a
/

0.230
0.184
0.028
0.046
/
0.005
纯水制备浓水（4.5625t/a）

产生浓度mg/L

6-9

50

/
/
60

/
/
产生量t/a
/
0.0002

0.0003

/
/
实验室器皿清洗废水（32.85t/a）
产生浓度mg/L

6-9

400
/
/
250
/
/
产生量t/a
/

0.013
0.008
/

0
注：类比同类型医院（昌吉州中医医院中药制剂中心建设项目）及中成药加工项目。
2.2混合废水

药材清洗废水、中药汤剂废液、设备清洗废水、纯水制备浓水经中医院原有污水处理设施处理后排入市政污水管网。实验室器皿清洗废水先经临方加工中心新建污水处理设施预处理后，再经中医院原有污水处理设施处理后排入市政污水管网。项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准限值。

表4-5  项目混合废水的污染物排放情况

污染源

污水排放量

污染物

PH
CODcr
BOD5
NH3-N
总磷
SS
排放浓度

—

6-9
250mg/L
100mg/L
/
/
60mg/L
混合废水污染物排放量

2831.21m3/a

/

0.708
0.283
/
/
0.170
2.3废水类别、污染物及污染治理设施信息

废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-6。

表4-6  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

1

综合废水

pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量

吉木萨尔县污水处理厂

连续排

放，排

放期间

流量不

稳定

TW001

污水处理站

二级生化处理（生物接触氧化）+消毒处理（二氧化氯）工艺

DW001

√是

□否

企业总排口

2

实验室器皿清洗废水

pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量
TW002

+TW001
临方加工中心污水处理设施+医院原有污水处理设施
（酸碱中和+重金属捕捉微电解+絮凝沉淀+多级氧化+多介质过滤+复合式杀菌消毒）+（二级生化处理（生物接触氧化）+消毒处理（二氧化氯））工艺
DW001

√是

□否

企业总排口

表4-7  本项目间接排放口基本情况表

排污口编号

排放口地理坐标

废水排放量

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

污染物排放标准浓度限值

DW001

89°11′14.398″

43°59′47.651″

3129.06t/a

吉木萨尔县污水处理厂

连续排放

24h

吉木萨尔县污水处理厂
PH

6-9

COD

250
BOD5
100

SS
60
2.4废水污染治理设施可行性分析

（1）临方加工中心新建污水处理设施
本次拟建临方加工中心一楼污水处理设备间建筑面积11.58m2，设计在污水处理间新增一套污水处理设备，主要处理实验室废水，新增污水处理主体工艺采用“酸碱中和+重金属捕捉微电解+絮凝沉淀+多级氧化+多介质过滤+复合式杀菌消毒”工艺。污水处理设计的规模为500L/d（182.5t/a），设计小时最大污水量≥60L/h。设计出水水质：达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的的预处理标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的排放标准要求。
本项目实验室废水产生量为36.5t/a（36500L/a，100L/d），新增污水处理设施能够满足本项目实验室废水的处理需求。
（2）中医院已建污水处理站
本项目废水处理依托中医院已建的污水处理站。污水处理工艺采用二级生化处理（生物接触氧化）+消毒处理（二氧化氯）工艺。污水处理站设计规模为400m3/d，处理后出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表2”预处理标准，本项目废水通过中医院原有污水处理设施处理后排入市政污水管网，最终由吉木萨尔县污水处理厂处理达标后排放。

目前吉木萨中医医院废水排放量约为130.94m3/d，尚有269.06m3/d处理余量，本项目投入运营后新增废水排放量7.76m3/d，最终合计废水排放量138.7m3/d，对比实际400m3/d处理能力的污水处理站，本项目依托的条件是具备的。

2.5水污染源监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范》（HJ 967-2018），需进行废水自行监测，自行监测计划见表4-8。

表4-8  水污染源监测计划表

类别

监测位置

监测项目

监测频次

执行排放标准

综合废水

DW001

流量、pH值、化学需氧量、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮
半年

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值

三、噪声

3.1源强分析

运营期噪声源主要是运输车辆、风机等噪声。噪声源强在70~80dB（A）之间，详见下表。

表4-9  主要设备噪声源强

声源名称

声源源强/dB

声源控制措施

运营时段

降噪后设备声级/dB

搅拌机
80

基础减震、建筑隔声、消声、吸声、距离衰减
间断运行

60
粉碎机
90
间断运行
70
筛粉机
80
间断运行
60
离心机
85
间断运行
65
高速离心机
90
间断运行

70
3.2预测方法

本项目主要产噪设备均布置在室内区域，对厂界外的声环境影响采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测模式。

3.3噪声排放标准

厂界噪声标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，其标准值见下表。

表4-10  噪声评价标准  单位：dB（A）

采用标准

类别

昼间

夜间

工业企业厂界环境噪声排放标准

1
55
45
3.4噪声影响预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本次评价采用下述噪声预测模式：

①室外声源在预测点产生的声级计算模型

本项目室外声源在预测点产生的声级计算模型主要采用附录 A 中户外声传播衰减公式：
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②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

本项目位于室内的声源，室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。室外的倍频带声压级参考附录 B 中 B.1 公式近似求出：
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③衰减项的计算

本项目衰减项的计算主要考虑点声源的几何发散衰减，公式如下：
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④噪声贡献值计算

由建设项目自身声源在预测点产生的声级。

噪声贡献值（Leqg）计算公式为：
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⑤噪声预测值计算

预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。

噪声预测值（Leq）计算公式为：
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以上公式符号详见《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）。
根据建设项目厂区总平面布置图，按预测模式，考虑隔声降噪措施、距离衰减及厂房屏闭效应等，本项目厂界和环境保护目标噪声预测结果及达标情况详见下表。

表4-11  项目噪声设备及噪声衰减预测结果  单位：dB（A）

序号

预测点

预测结果dB（A）
噪声标准dB（A）
超标达标情况

昼间

昼间

昼间

1

厂界东

49.21
55
达标

2

厂界南

49.82
55
达标

3

厂界西

49.74
55
达标

4

厂界北

49.35
55
达标

由上表结果可知，本项目厂界四周噪声的昼间最大贡献值均为49.82dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，同时根据现状监测数据，声环境敏感目标处昼间及夜间的监测结果同样满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，故无需再对声环境保护目标噪声进行预测。

3.6监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》，确定本项目噪声监测因子及监测频次，监测计划见表4-12。

表4-12  噪声自行监测计划

类别

监测点位

监测项目

监测频次

噪声

厂界

Leq（A）

1次/季

四、固体废物

4.1固废产污环节及源强分析

运营期一般固体废物主要为中药渣、收尘灰，危险废物主要为实验室废液、新建污水处理设施污泥。

（1）一般固体废物
1）中药渣
汤剂和膏方采用水煎煮工艺，药材加水浸泡、煎煮，有效成分溶入药液，剩余植物纤维为湿药渣，参考中成药煮提工段行业类比、同类中医院临方加工环评通用核算系数：干中药材经加水煎煮、滤渣后，湿药渣产率取1.8t湿渣/t干药材，中药汤剂和膏方中药材用量为131.4t/a，则中药渣产生量为236.52t/a，本项目所用中药材多为植物草药，无毒无害，不涉及《医疗用毒性药品管理办法》（国务院令第23号）中的毒性中药品种，且不在《医疗废物分类目录》及《国家危险废物名录》（2021年版）内：制剂过程提取方式为水提，因此所产生的药渣不具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，因此，本项目中药渣为一般固废，设置专门的药渣收集桶并加盖密闭，同生活垃圾一起交环卫部门处置。

2）收尘灰
中药粉碎间粉碎、筛分工序配套收尘系统收集的少量中药灰粉，约0.109t/a，全部纳入生活垃圾一同处置。
（2）危险废物
1）实验室废液
本项目实验过程中使用各类酸碱试剂、有机试剂等，实验室过程会产生各类实验室废液，根据各类药剂用量、实验过程纯水用水，估算产生量约为4.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），实验废液属于“HW49其他废物”，废物代码为900-047-49。项目实验废液由密闭塑料桶统一收集，收集暂存至中医院已建医疗废物暂存间后，委托有资质单位定期处置。
2）新建污水处理设施污泥
本次临方加工中心新建废水处理设施在运行过程中会产生污泥，污泥的产生量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），污水处理设施污泥属于“HW49其他废物”，废物代码为772-006-49。收集暂存至中医院已建医疗废物暂存间后，委托有资质单位定期处置。
参照《国家危险废物名录》（2025年版），对项目运营期产生的固体废物进行识别，详见表4-13。

表4-13  固体废物产污情况一览表
序号

产污环节

名称

固废代码

危险特性

物理性状

是否为危险废物

产生量（t/a）

贮存及去向

1

实验
实验室废液
900-047-49
T/C/I/R
液态

是

4.5
依托中医院现有医疗废物暂存间暂存后，交由有资质单位进行处置
2
污水处理
污水处理设施污泥
772-006-49
T/In
液态
是
0.2
4.2危险废物管理要求

建设单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中的相关规定，对项目产生的危险废物进行妥善管理和处置。对危险废物的收集、暂存、管理按国家标准有如下要求：

1）危险废物的收集包装

①所有产生的危险废物均应使用符合国家标准的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损；

②禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。所有收集容器必须密闭；

③必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

2）危险废物的暂存要求

企业应加强危险废物的管理，全面推行危险废物申报制度，对废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节都要有跟踪性的账目和手续，并纳入生态环境主管部门的监督管理，集中收集交由具有《危险废物经营许可证》的单位进行安全处置，并办理相关手续，使本项目固体废弃物由产生至无害化的整个过程都得到控制，保证每个环节均对环境不产生污染危害。

3）危险废物贮存点设计要求

本项目设计危险废物的贮存，贮存标准应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定：

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

4）贮存设施运行管理要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），贮存池运行执行如下要求：

①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；

②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；

③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；

④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置；

⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

5）危险废物转运要求

根据《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号），本项目属于危险废物接受人和移出人。
作为接收人应履行以下义务：
①应当按照国家有关规定申请取得许可证，未取得许可证禁止从事危险废物贮存活动；
②核实拟接受的危险废物的种类、重量（数量）、包装、识别标志等相关信息；
③填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写是否接受的意见，以及利用、处置方式和接受量等信息；
④按照国家和地方有关规定和标准，对接受的危险废物进行贮存、利用或者处置；
⑤将危险废物接受情况、利用或者处置结果及时告知移出人。
作为移出人应履行以下义务：
①对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；
②制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；

③建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；

④填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；

⑤及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。

6）危险废物台账管理要求

危险废物产生、接收单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。

①频次要求

产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。

②记录内容

A、危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等；

B、危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等；

C、危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等；

D、危险废物自行利用/处置环节，应记录自行利用/处置批次编码、自行利用/处置时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、自行利用/处置量、计量单位、自行利用/处置设施编码、自行利用/处置方式、自行利用/处置完毕时间、自行利用/处置部门经办人、产生批次编码/出库批次编码等；

E、危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。
③记录保存

保存时间原则上应存档5年以上。

五、地下水

5.1地下水污染源识别
本项目对地下水、土壤的污染主要从废水、废气及固废进行分析：

项目排放的废气均为气态形式存在，沉降性差，且排放量较小，不会对周围土壤造成污染；

项目的废水经过废水处理设施处理后，排入市政污水管网再排入吉木萨尔县污水处理厂进行深度处理，因此正常情况下，不会通过污水排放对地下水造成影响。

项目危险废物均存放于医疗废物暂存间，所有试剂均存放于试剂室和试剂柜中，实验过程均在通风橱内或试验台上进行，且项目地面全部硬化，不直接接触地面，因此本项目不存在地下水、土壤污染途径。
5.2预防措施

防止地下水及土壤污染的主要措施就是切断污染物进入地下水及土壤环境的途径，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。通过采取防渗措施，厂区防渗效果应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关要求，尽可能避免废水、废液进入土壤及地下水环境事故的发生。

项目地下水污染防治措施和对策坚持“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的原则。

（1）源头控制

主要包括在贮存池、工艺、管道、设备等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（2）分区防渗

将全厂按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区（危化品室、污水处理设备间）、一般防渗区（项目一般防渗区主要为除危化品室、污水处理设备间、办公区域的其他区域）以及简单防渗区（办公区域）三类地下水及土壤污染防治区域。本项目防渗工程污染防治分区情况见下表。

表4-14  本项目防渗工程污染防治分区
序号

防渗区域及部位

防渗分区等级

防渗技术要求

1

危化品室、污水处理设备间
重点

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

2
项目一般防渗区主要为除危化品室、污水处理设备间、办公区域的其他区域
一般

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行
3
办公区域
简单

水泥硬化处理
综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施，做好水工构件的防渗，在落实各项环保措施的条件下，本项目不会对区域内地下水及土壤产生影响，治理措施可行。
六、环境风险

（1）环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）：
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式中：q1，q2，qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果见下表
表4-15  危险物质数量与临界量比值（Q）
物质名称
CAS号
密度（g/mL）
最大贮存量q（t）
临界量Q（t）
qn/Qn
甲醇
67-56-1

0.792
0.008
10
0.0008
乙醇
64-17-5

0.789
0.008
100
0.00008
丙酮
67-64-1

0.791
0.004
10
0.0004
乙醚
60-29-7

0.714
0.004
10
0.0004
盐酸
7647-01-0

1.19
0.006
7.5
0.0008
硫酸
7664-93-9
1.84
0.009
10
0.001
从上表可知Q=0.0035＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C1.1中的规定，当项目危险物质数量与临界量比Q<1时，则项目环境风险潜势为I，进行简单分析。
（2）生产系统危险性识别

主要是试剂泄漏的风险。
生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护措施等。

本项目生产系统危险性识别内容如下表所示：

表4-16  本项目生产系统危险性识别表

序号
生产系统名称
数量
危险性识别
1
危化品室
1 间
试剂泄漏风险
2
污水处理设备间
1 间
废水泄漏风险
（3）危险物质向环境转移的途径识别

危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

根据上述物质及生产系统危险性识别结果，综合分析。主要考虑本项目环境风险类型为试剂泄漏、污染治理设施失效、火灾、爆炸对项目周围居民、环境空气、地下水、地表水以及土壤的影响。

（4）环境风险防范措施

1）管理预防措施
①建立健全各项环保制度、安全生产管理制度，包括环保设备检修制度、危险废物存储与转运制度等。

②按章操作，杜绝违章；加强对员工的各类培训和考核，员工上岗前必须经过培训，内容包括易燃易爆物料的特性（物理、化学性质），中毒危害及防护、自然措施；岗位操作规程、设备使用操作规程，做到考核合格持证上岗。

③配备相应的防控器材，包括消防器材、监控设施等，消防器材要设置在明显、取用方便的地方，要经常检查，做到“三定”（定点、定型号和用量、定专人维护管理），不准挪作他用，还应按规定定期检测，保持完好。

④各风险物质贮存及使用场所应设置醒目的安全标志、禁令、警语和告示牌，杜绝明火火源，并由专业人员负责其使用及管理。

⑤定期检查各设备、储罐、输送管线以及电气线路等完好性，发现问题及时处理。

⑥配备足够的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

2）危化品风险防范措施

本项目设置有试剂室、危险品仓库，按包装材料、化学试剂种类、毒性、易燃性、腐蚀性和潮解性等不同化学性质、危害特性分类存储，其中危险品仓库配套设置有易制爆柜、易制毒柜，易燃易爆试剂存储于易制爆柜、易制毒柜中。

在运营使用过程中要注意安全、防风化、防潮解、防曝光、防挥发，化学试剂的保存应根据进行妥善保管，建立化学剂电子清单，以便清点和重复购买，对新采购入库的化学试剂应及时更新电子清单（清单内容应包括名称、等级或纯

度、规格、购进日期、生产厂家、用途等相关信息），并对其粘贴清晰的标签后进行归类存放，领用化学试剂时同样做好电子清单的更新工作，并做好领用相关的登记工作。临时存放于实验单元的试剂，放置于实验室的试剂架上，防止试剂瓶滑落，试剂瓶外壁应清晰地注明试剂名称、浓度或配比、配制日期、配制人员姓名等信息，将有标签的方向朝外，摆放整齐。

根据《危险化学品安全管理条例》相关要求，本项目各类危险化学品应加强安全防护，具体措施如下：
A、强化风险意识、加强安全管理，严格按操作规程操作危险化学品按要求分类储存，储存时间不得过长，储存量不得超过规定要求；按照安全规范使用和保存危险化学品，避免或减轻由安全事故引发的环境风险；

B、对盐酸、硫酸、磷酸采用专桶收集，对泄漏的盐酸、硫酸、磷酸应交由有资质单位处置，严禁将盐酸、硫酸、磷酸等直接排入区域污水管网；

C、实验室内配备一定消防器材，如泡沫、二氧化碳灭火器等配备一定的防毒面具和化学防护服，并在试剂存放室内设有摄像头和报警设备等设施，严密监控化学品的取用和储存状态；

D、建设单位对于危险化学品的购买、储存、保管、使用应制定了严格的规章制度，严格按照《危险化学品安全管理条例》进行管理。目前实验使用的危险化学品按照毒理特性，分类储存在试剂柜内，单种化学药品储存量均较小，储存周期约为 3 个月，使用完毕后及时购买；大大减少化学品泄漏造成的环境污染范围，化学品的储存和取用严格按照国家标准管理。

E、规范化学品的取用和使用去向，建设单位对实验室使用的化学品入库、

出库均设置有专人核查登记，并对原料库定期检查，确保项目内的危险化学品和各类药品做到妥善管理。

3）危废暂存管理措施

本项目危险废物在医疗废物暂存间集中存储；医疗废物暂存间应规范建设，设立标志牌，并对医疗废物暂存间的地面按要求作防渗漏处理，针对液态危险废物，在废液收集容器下设置塑料托盘，且医疗废物暂存间内设置一个空置危废收集桶，用于事故状态下废液收集，危险废物定期清运，交由有资质单位处理。危险废物在其贮存过程中，应安排专人管理，定期对危险废物存放容器以及防渗措施进行检查，以免渗漏而造成地下水和土壤污染。
5）火灾风险防范措施

①设立环境管理机构，制定日常管理措施、消防措施和应急预案。对工作人员进行火灾事态时的报警培训，项目方应成立环境风险事故应急救援领导小组和应急救援专业队伍。

②在火灾易发处配备干粉灭火器。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。

③加强消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对厂房等可能出现的火灾事故进行消防演练。

④项目定期进行电路、电气检查，消除安全隐患；严格明火管理，严禁吸烟、动火，消除电气火花。

6）实验室减缓措施

①在实验室中应穿着工作服或罩衫等防护服。离开实验室时，防护服必须脱下并留在实验室内。不得穿着外出，更不能携带回家。用过的工作服应先在实验室中消毒，然后统一洗涤或丢弃。

②当手可能接触感染材料、污染的表面或设备时应戴手套。不得戴着手套离开试验室。工作完全结束后方可除去手套，一次性手套不得清洗和再次使用。
③实验室设置有洗手池，宜设置在靠近的出口处。地面防滑、无缝隙，不得铺设地毯。实验台表面不透水，耐腐蚀、耐热。实验室中的家具牢固。为易于清洁，各种家具和设备之间保持生物废弃容器的台（架）。实验室如有可开启的窗户，应设置纱窗。

④实验室内设置实施有消毒方法的设施，如高压灭菌锅、化学消毒装置等对废弃物进行处理。

⑤制定有效的防鼠防虫措施。

⑥实验设备在运出修理或维护前必须进行消毒。

⑦配备消防设施、防毒面具和口罩等。

7）生物安全风险防范措施

本项目检验室涉及生物实验内容，日常运行过程中将生物安全程序纳入标准操作规范或生物安全手册，由实验室负责人专门保管，工作人员在进入实验室之前要阅读规范并按照规范要求操作，制定相应的管理制度，切实执行《实验室生物安全通用要求》和《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《病原微生物实验室生物安全通用准则》等相关操作规程，配备高温灭菌器，制定严格的菌种管理制度；可能沾染菌体的各类废水、固废均先进行灭活、灭菌处理后方可进行后续处理。

①安全防护屏障

A 一级安全屏障

本项目生物安全防护一级屏障由个人防护装备构成，即个人防护服、防护手套、防护口罩。工作人员在实验时应穿工作服，工作手上有皮肤破损或皮疹时应戴手套，防护装备满足以下要求：

a、研发实验室备有清洁防护服，清洁防护服和污染防护服分开储存。

b、定期清洗更换防护服。

c、手套在工作时可供使用，手套应舒适、合适、灵活、握牢、耐磨、耐扎和耐撕。操作工明确使用前后的佩戴和摘除方法。

d、所戴手套、口罩无漏损。

e、带好手套后完全遮住手及腕部。
f、在撕破、损坏或怀疑内部受污染时更换手套。

g、手套为研发实验室专用，在工作完成或终止后消毒、摘掉并安全处置。

B、二级安全屏障

本项目采用生物安全柜作为安全防护的设施屏障，可以防止气溶胶对操作人员和工作环境的污染，其自带的高效过滤器对外排废气进行必要处理，形成最主要的防护屏障。

②其他防护要求及措施

a、实验室能开启的窗户必须安装防昆虫进入的纱窗，下回隧道和排风管道应安装防啮齿动物进入的铁网，防止因老鼠等动物进入实验室内携带病原体。

b、实验室要有限制进入设施，实验室的门宜带锁、可自动关闭，门上有观察窗，出口应有发光指示标志。

c、墙壁、天花板和地板要光滑且易于清扫，对液体要有防渗透性，对实验室日常应用的化学药品及消毒剂要有抗腐蚀性。地面应防滑、无缝隙、不得铺设地毯和瓷砖。

d、试验台表面应不透水、耐腐蚀、耐热。

e、实验室配置高压灭菌锅。

f、应就近设置洗眼和淋浴装置。

g、每个实验室内宜在靠近出口处设置洗手池。

h、提供充足的照明，光线不要眩目，也不应产生倒影。

i、实验室水源和饮用水源不应有交叉连接，应有防止倒流装置保护公共供水系统。

j、应该有可靠和充分的电力供应及应急照明以便安全撤离。

8）风险事故应急预案

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，建设单位必须制定风险事故应急预案。制定预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小，应急预案原则如下：

①确定救援组织、队伍和联络方式。

②制定事故类型、等级和相应的应急响应程序。
③配备必要的救灾防毒器具及防护用品。

④对生产系统制定应急状态切断终止或自动报警联锁保护程序。

⑤岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。

⑥制定区域防灾救援方案，厂外受影响人群的疏散、撤离方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系，以便风险事故发生时得到及时救援。

9）污水处理设施事故排放防范措施

本项目使用一体化污水处理设施，用于收集处理实验室废水。本项目废水处理过程中因操作不当、管理不善或处理设施失灵、停电等，造成废水不能处理达标而排放。为避免出现废水事故性排放，采取以下防范及应急措施：

① 加强一体化废水处理设施设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出现故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放。

② 一体化废水处理设施应配套设置关闭阀门，以应对管道破裂、废水处理设施损坏或失效、人工操作失误等突发事故。一旦出现非正常情况，操作人员应关闭废水排放口的阀门，同时停止实验室废水来水。查找原因，及时抢修，待系统正常运行后方可开启排放口阀门。

③ 建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，建立一体化废水处理设施运行台账，药剂使用台账等，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。

（5）环境风险分析结论

实验室运营过程中，只要加强管理，对各类危险化学品严格管控，实验操作过程标准化要求，一般不会导致火灾、爆炸、泄漏等事故的发生，环境风险程度较小，是可以接受的。
表4-17  环境风险简单分析内容表

建设项目名称

吉木萨尔县中药临方加工中心建设项目

建设地点

昌吉回族自治州吉木萨尔县文明东路19号吉木萨尔县中医院内
地理坐标

经度：89°11′14.919″
纬度：43°59′45.363″
主要危险物质及分布

本项目涉及环境风险物质有甲醇、乙醇、丙酮、乙醚、盐酸、硫酸。
试剂、废水泄漏风险。
环境影响途径及危害后果

本项目甲醇、乙醇、丙酮、乙醚、盐酸、硫酸均仅少量存放于实验室危化品室，潜在环境影响途径主要为试剂容器破损泄漏，可造成土壤、地下水污染，同时易引发挥发刺激人体、遇明火火灾，酸碱泄漏还会腐蚀地面、水体，危害厂区及周边人居与生态环境。
风险防范措施要求

1.储存管控：危化品分区分类存放于带防渗托盘专用危化柜/试剂室，酸碱、有机溶剂隔离储存，容器密封贴标识，控制最大储存量，库房防渗、通风、配备消防及应急吸收物资；

2.操作管理：实验全程在通风橱内开展，规范取用试剂，严禁混配不相容化学品，操作人员佩戴防护用具，落实岗位培训、持证上岗；

3.设施防渗：危化品室、污水处理间划为重点防渗区，地面、裙脚做防渗防腐处理，设置收集围堰，防止泄漏液下渗污染土壤地下水；

4.设备运维：定期巡检试剂瓶、管路、废水处理设备，及时更换破损容器，废水处理设施故障立即关停截断废水；

5.固废管控：实验废液、废试剂瓶单独密闭收集，依托医院合规医疗废物暂存间分区贮存，执行转移联单制度，委托有资质单位规范处置，建立完整危废管理台账；

6.消防应急：分区配置干粉、泡沫灭火器、洗眼器、中和吸附材料，严禁实验区明火，定期消防巡检；

7.制度与预案：制定化学品泄漏、火灾、废水超标等专项应急预案，定期开展应急演练，明确处置流程、人员分工，留存演练记录；

8.日常监管：建立危化品出入库领用登记台账，落实专人管理，重污染天气、汛期加强隐患排查，常态化开展环境风险隐患自查整改。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目运营期废气、废水、固废均得到合理处置，采取上述环境风险防范措施后环境风险可控。

七、环境管理“三同时”验收

项目的环保设施应与生产设施同时设计、同时施工、同时投入使用，项目竣工环境保护验收完成后方可投入生产。

八、环保投资

本项目总投资1850万元，其中环保投资22万元，占总投资的1.19%。本项目环保投资见表4-18。

表4-18  项目环保投资

污染类别

治理措施

投资（万元）

废气

运营期

设置封闭门窗，负压+布袋除尘器
5
废水
运营期
临方加工中心污水处理设备间一体化污水处理设施
8
噪声

运营期

基础减振、加强管理、禁止喧哗

1
固废
运营期
药渣收集设施，危废处置费用
6
风险

运营期

防渗措施
2
合计

22
总投资

1850
占总投资比例

1.19%



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	企业边界
	颗粒物
	全封闭机型+硅胶密封圈+负压运行+布袋收尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物排放限值

	
	
	中药异味
	通过室内新风系统排至室外大气环境
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）新建项目二级标准限值

	地表水环境
	综合废水
	PH
CODcr
BOD5
NH3-N
总磷
SS
	药材清洗废水、中药汤剂废液、设备清洗废水、浓水经中医院原有污水处理设施处理后排入市政污水管网。实验室器皿清洗废水经新建污水处理设施预处理后，再经中医院原有污水处理设施处理
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准

	声环境
	运行设备
	等效A声级
	基础减振、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类功能区标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	运营期一般固体废物主要为中药渣、收尘灰，危险废物主要为实验室废液、新建污水处理设施污泥。中药渣为一般固废，设置专门的药渣收集桶并加盖密闭，同生活垃圾一起交环卫部门处置；中药粉碎间粉碎、筛分工序配套收尘系统收集的少量中药灰粉全部纳入生活垃圾一同处置；实验室废液和新建污水处理设施污泥分类收集暂存至中医院已建医疗废物暂存间后，委托有资质单位定期处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	分区防渗

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①加强生产设备、废气治理、废水治理设施的检查与维护，发现问题及时解决；

②对操作人员进行岗位培训，严格按操作规程进行操作，严禁违章作业；

③安排工作人员定期检测生产设施的运行情况，排查项目区各处的风险隐患，并做好记录，杜绝事故发生。

	其他环境

管理要求
	建设单位应按照标准要求，在全国排污许可证管理信息平台申报系统办理排污许可证的申领工作，做到依法排污。排污许可证申请及核发参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）填报执行。


六、结论

	综上所述，本项目建设符合国家产业政策，选址符合用地要求，选址合理。项目运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废气、噪声、废水能够达标排放，固体废物处置去向明确，生态破坏得到有效控制。因此，在项目建设过程中严格落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.001t/a
	0
	0.001t/a
	+0.001t/a

	一般固废
	中药渣
	0
	0
	0
	236.52t/a
	0
	236.52t/a
	+236.52t/a

	
	收尘灰
	0
	0
	0
	0.109t/a
	0
	0.109t/a
	+0.109t/a

	危险废物
	实验室废液
	0
	0
	0
	4.5t/a
	0
	4.5t/a
	+4.5t/a

	
	新建污水处理设施污泥
	0
	0
	0
	0.2t/a
	0
	0.2t/a
	+0.2t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附件1：委托书
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委托书
新疆昊科工程规划设计有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》和环境保护部公布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，我单位特委托贵公司进行 吉木萨尔县中药临方加工中心建设项目 的环境影响评价工作，编制该项目的环境影响报告表，望尽快开展工作。

吉木萨尔县中医医院
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附件2：备案
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附件3：事业单位法人证书
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附件4：用地文件
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附件5：原有项目的环评批复及验收意见
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附件6：危废转移联单
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附件7：原有医疗废物处置单位信息
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附件8：环境质量现状监测报告
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附图1
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附图1：新疆维吾尔自治区环境管控单元图
附图2
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附图2：昌吉回族自治州“三线一单”环境管控单元分类图
附图3
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附图3：本项目所在环境管控单元位置图
附图4
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附图4：地理位置图
附图5
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附图5：周边概况图

附图6
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附图6：中医院总平面布置图

附图6-1
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附图6-1  中药临方加工中心负一层平面图

附图6-2
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附图6-2  中药临方加工中心一层平面图

附图6-3
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附图6-3  中药临方加工中心二层平面图

附图6-4
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附图6-4  中药临方加工中心地下一层平面图

附图6-5
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附图6-5  中药临方加工中心屋顶平面图

附图7
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附图7：监测布点图

附图8
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附图8：敏感目标分布图

附件2





项目所在地





项目所在地





项目所在地





项目所在地





现状医疗废物暂存间





现状污水处理站位置





污水处理设备间





实验室





危化品室





图例


项  目  区：


噪声监测点：








基础工程
中药临方加工中心主体施工
完工验收
废气、废水、噪声、固废



浸提
浓缩
收膏
分装与保存
废水、固废
中药材
水
冰糖、蜂蜜等



粉碎
蜂蜜炼制
制作药丸
干燥与筛选
中药材
蜂蜜
包装入库
废气、噪声



干燥
粉碎
分级过筛
混合
废气、噪声
中药材
蜂蜜
定量分装
废气、噪声



浸泡
煎药
药液收集
包装
废水
废气
固废、废水
噪声
中药材
水
清洗
发药
废水



药材清洗用水
设备清洗用水
中药汤剂加工用水
临方加工中心污水处理设施
中医院原有污水处理厂
新鲜水5978.8
1920
1022
2920
919.8
1728
中药丸剂加工用水
中药膏方加工用水
29.20
87.6
730
进入产品汤剂
进入产品丸剂
进入产品膏方
2044
5.84
17.52
23.36
70.08
市政管网
2831
146
纯水机
实验室器皿清洗
实验用水
浓水
22.8125
4.5625
21.9
18.25
3.65
36.5
32.85
32.85
4.5625
实验室废液
3.65
192
102.2



