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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	萨探1块萨102-124等4口井钻试工程

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县

	地理坐标
	萨102-124井：***
萨102-224井：***
萨102-115井：***
萨102-215井：***

	建设项目
行业类别
	四十六、专业技术服务业99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	临时占地：29072m2

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	15200
	环保投资（万元）
	248

	环保投资占比（%）
	1.63
	施工工期
	钻井期：196d
单井试油期：180d

	是否开工建设
	☑否
□是：

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	1.规划名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》；
审批机关：自然资源部；
审批文号：自然资函〔2022〕1092号。
2.规划名称：《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》；
规划编制单位：昌吉回族自治州人民政府。
3.规划名称：《吐哈油田公司勘探与生产业务“十四五”发展规划》；
规划编制单位：中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司。

	规划环境影响评价情况
	1.环评文件名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》；
审查机关：生态环境部；
审查文件名称及文号：关于《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》的审查意见（环审〔2022〕124号）。
2.环评文件名称：《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》；
审查机关：昌吉回族自治州生态环境局；
审查文件名称及文号：关于《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》的审查意见（昌州环函〔2023〕40号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1 与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》及规划环评的符合性分析
新疆矿产资源丰富，是我国重要的能源资源开发区。规划将石油、天然气列为重点勘查开采矿种，鼓励勘探和开发；并依据矿产资源分布特点及勘查开发利用现状，按照“深化北疆东疆、加快南疆勘查开发”的总体思路，划分了环准噶尔、环塔里木、阿尔泰、东准噶尔、西准噶尔、东天山、西天山、西南天山、西昆仑、东昆仑—阿尔金等“两环八带”十个勘查开发区。规划环评要求对勘查开发活动中产生的污染物采取相应的治理措施，对生态影响实施有效的减缓措施。
本项目拟部署的4口勘探井位于“两环八带”中的环准噶尔能源矿产勘查开发区，属于陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探），符合规划要求。项目按照《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》要求，在施工期落实了相应的污染防治与生态保护措施：一是废水防治方面，生活污水经防渗收集池收集后定期拉运至吉木萨尔县污水处理厂处理，井下作业废水（洗井废水、压裂返排液）全部回收，由密闭罐车运输至吉康脱水站处理达标后回注油藏，不外排；二是废气防治方面，伴生气通过排气管线充分燃烧后放空 ，对施工扬尘采取物料覆盖、场地洒水抑尘和车辆限速等措施；三是固体废物处置方面，钻井全过程采用“泥浆不落地”工艺 ，钻井液循环利用率超过95%，落地油100%回收；水基钻井岩屑由具备资质单位资源化利用或妥善处置，油基及沾油岩屑、废防渗材料、废润滑油、废弃防渗膜等危险废物全部委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司进行无害化处置；四是噪声控制方面，对钻机、柴油机等高噪声设备采取减振、隔声及合理施工时段措施，确保噪声达标排放；五是生态保护方面，严格控制临时占地范围，施工结束后及时清理平整场地，促进植被自然恢复。综上，项目已明确并落实了规划环评要求的污染防治与生态减缓措施，符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》及其规划环评的相关要求。
2 与《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》及规划环评的符合性分析
《规划》将石油、天然气列为鼓励勘查开采的矿种，以油气、煤、地热、硅质原料、饰面石材等矿产资源勘查开发为主，重点加强准噶尔南缘、准东冲断带等地区石油、天然气、页岩气等常规能源勘查，有序开发准东、准南等地区煤炭、煤层气资源，延伸煤炭产业链，推进煤电煤化工一体化等综合资源开发，助力天山北坡城市群经济高质量发展。拟部署的4口勘探井位于准噶尔盆地吉南油田萨探区块，属于陆地石油勘探，符合规划要求。
项目占地范围内不涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜区、城市规划区、居民密集区、重要水工设施、高速公路、铁路、永久基本农田等生态环境敏感区。施工期严格落实生态保护和污染防治措施：一是施工期生态保护措施，合理控制临时占地范围，施工结束后及时清理、平整井场及道路，促进植被自然恢复；二是废水防治措施，生活污水经防渗收集池收集后定期拉运至吉木萨尔县污水处理厂处理，井下作业废水（洗井废水、压裂返排液）全部回收，由密闭罐车运输至吉康脱水站处理达标后回注油藏，不外排；三是废气防治措施，伴生气经排气管线充分燃烧后放空，对施工扬尘采取物料遮盖、场区洒水抑尘、运输车辆限速等抑尘措施；四是固体废物处置措施，钻井全过程采用“泥浆不落地”工艺，钻井液循环率超过95%，落地油100%回收；水基钻井岩屑由具备资质单位综合利用或处置，油基及沾油岩屑、废防渗材料、废润滑油、废弃防渗膜等危险废物全部委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司无害化处置；五是噪声防治措施，对钻机、柴油机等高噪声设备采取减振、隔声措施并合理安排施工时段，确保噪声达标排放。综上所述，本项目在施工期落实了污染防治与生态恢复的具体措施，生态环境保护措施可行，符合《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州矿产资源总体规划（2021-2025年）》及其规划环评的相关要求。
3 与《吐哈油田公司勘探与生产业务“十四五”发展规划》的符合性分析
根据《吐哈油田公司勘探与生产业务“十四五”发展规划》中“十四五方案规划”中“规划部署内容”：（一）坚持资源战略，大打勘探发现进攻仗，筑牢高质量发展的根基。始终将勘探作为各项工作“龙头”，打好勘探发现进攻仗，发现并落实2～3个5000万吨级整装规模储量区，确保探明储量替换率石油>1.5、天然气>2.5。加大四新领域风险勘探和甩开预探，进一步解放思想，强化基础研究与整体研究，优选突破方向，落实有利勘探领域及区带6～8个，每年采纳风险井位3-5口，力争实现具有战略意义的重大突破。瞄准吐哈盆地中下侏罗系岩性油气藏、胜北致密气、石钱滩天然气、准东和三塘湖页岩油、阜康断裂带东部等领域和区带，加大集中勘探力度，努力将当前发现的好苗头转化为效益建产的规模储量，力争“十四五 ”新增探明石油储量1.35亿吨、天然气储量900亿方，为新区上产奠定坚实的资源基础。
本项目位于准噶尔盆地吉南油田萨探区块，属于《吐哈油田公司勘探与生产业务“十四五”发展规划》重点开发的吉南区块，符合此规划要求。

	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	1 产业政策合理性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》的有关规定，本工程属于第一类“鼓励类”第七项“石油、天然气”第1条“常规石油、天然气勘探与开采”，符合国家产业政策。
根据《市场准入负面清单》（2025年版）（发改体改规〔2025〕466号）：该清单中分禁止准入类和许可准入类两类。本工程为油气资源勘探，属于《市场准入负面清单》中“许可准入类-采矿业”，不属于禁止准入类；因此，本工程符合清单要求。
2 与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求：“建设国家大型油气生产加工和储备基地。加大准噶尔、吐哈、塔里木三大盆地油气勘探开发力度，提高新疆在油气资源开发利用转化过程中的参与度。”
本工程位于准噶尔盆地，属于油气勘探项目，与该规划相符。
3 与生态环境分区管控方案相符性分析
3.1 与自治区生态环境分区管控方案符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）的相符性见表1-1。
表1-1  本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求
	管控维度
	管控要求
	本项目
	相符性

	空间布局约束
	1、一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
2、应符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》《市场准入负面清单（2022年版）》。
3、禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
	1、本项目符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划要求。
2、项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类项目，属于《市场准入负面清单》许可准入。
3、本项目不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域。
	符合

	污染物排放管控
	1、新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
2、严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
	1、本项目属于新建项目，石油勘探项目，属于国家产业政策鼓励类项目，不在重点污染物的建设项目之列。
2、本项目提出了土壤污染防治措施。
	符合

	环境风险防控
	建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。
	本项目位于昌吉回族自治州奇台县，本项目产生少量无组织挥发性有机物，扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的颗粒物无组织排放限值；试油期无组织废气执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求。
	符合

	资源利用效率
	结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。
全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。
	本项目采用“钻井泥浆不落地技术”，钻井液循环使用，剩余水基/油基泥浆由钻井队委托专业公司合规处置，减少固废的产生。
	符合


3.2 与昌吉回族自治州生态环境分区管控方案符合性分析
根据《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》，本项目所在区域位于昌吉回族自治州奇台县重点管控单元（管控单元编码：ZH65232520007）。本项目与重点管控单元相符性见表1-2。
表1-2  本项目与一般管控单元的相符性
	单元
编码
	环境管控单元名称
	环境
管控
	管控要求
	本项目
	相符性

	ZH65232520007
	奇台县限采区
	空间布局约束
	严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
	1.本项目不属于高耗水、高污染行业。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
	本项目井场按照相关要求分区做防渗措施，不涉及污染地表水、地下水，本项目不属于化学品生产企业，不属于重点行业、重点企业，不属于农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造项目，本项目不在工业园区，不涉及工业园区污水集中处理设施的运行管理。
	符合

	
	
	环境风险防控
	强化重点区域地下水环境风险管控。对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
	本项目不属于化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域。
	符合

	
	
	资源利用效率
	1、县级以上人民政府水行政主管部门应当合理配置地表水、地下水，从严控制地下水取水总量。
2、严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和 强度控制，强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。
	本项目用水从附近村镇取水，尽量减少新鲜水的使用，不涉及地下水超采综合治理。
	符合


综上，本项目建设符合生态环境分区管控要求。
4 与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析
本项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》（公告2012年第18号，2012-03-07）的相关要求相符性见表1-3。
表1-3  与《石油天然气开采业污染防治技术政策》相符性分析一览表
	序号
	要求
	本项目
	相符性

	1
	到2015年末，行业新、改、扩建项目均采用清洁生产工艺和技术，工业废水回用率达到90%以上，工业固体废物资源化及无害化处理处置率达到100%。要遏制重大、杜绝特别重大环境污染和生态破坏事故的发生。要逐步实现对行业排放的石油类污染物进行总量控制。
	项目钻井废水循环使用，剩余水基/油基泥浆由钻井队委托专业公司合规处置，试油期井下作业废水拉运至吉康脱水站污水处理系统处理后回注油藏，工业废水回用率大于90%；钻井泥浆经“钻井泥浆不落地技术”处理后循环使用，正常情况下无落地油。本环评对项目可能产生的环境风险进行了分析，并提出了相应的风险防范措施和应急预案编制要求。本项目无总量控制要求。
	符合

	2
	油气田开发不得使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂，逐步淘汰微毒及以上油气田化学剂，鼓励使用无毒油气田化学剂。
	本项目未使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂。
	符合

	3
	在勘探开发过程中，应防止产生落地原油。其中井下作业过程中应配备泄油器、刮油器等。落地原油应及时回收，落地原油回收率应达到100%。
	井下作业过程中配备了泄油器、刮油器等设备井下作业时带罐，正常情况下无落地油。
	符合

	4
	在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用。
	本项目涉及水基钻井液和油基钻井液，采用“钻井泥浆不落地技术”，钻井液循环使用，剩余水基/油基泥浆由钻井队委托专业公司合规处置。
	符合

	5
	在井下作业过程中，酸化液和压裂液宜集中配制，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到100%。
	项目压裂液集中配制，再拉运至井场；本项目试油作业过程中，严格按照中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司环境保护规定的要求，带罐作业，100%回收。井下作业废水严禁直接外排，作业单位自带回收罐回收作业废水，用专用罐车拉运至吉康脱水站污水处理系统处理，处理达标后回注油藏。
	符合

	6
	在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用。
	本项目采用钻井泥浆不落地技术，钻井废水循环使用，剩余水基/油基泥浆由钻井队委托专业公司合规处置，试油期井下作业废水经吉康脱水站污水处理系统处理达标后，全部回注地层。
	符合

	7
	应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到90%以上，残余固体废物应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准识别，根据识别结果资源化利用或无害化处置。
	井下作业必须带罐（车）操作，正常情况下无落地油，事故状态下的落地油100%回收，交由有相应危废处置资质的单位处置。
	符合

	8
	油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系。
	中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司目前已建立了完善的健康、安全与环境管理体系（QHSE管理体系）。
	符合

	9
	加强油气田建设、勘探开发过程的环境监督管理。油气田建设过程应开展工程环境监理。
	吐哈油田已建立了完整的生态环境监管体系，项目实施过程中油田公司主管部门、管理区相关业务部持续做好环境监督管理。
	符合


5 与《新疆维吾尔自治区石油天然气发展“十四五”规划》相符性分析
新疆维吾尔自治区石油天然气发展“十四五”规划在规划主要任务中要求：“加快推进油气资源基础地质调查和非常规油气资源勘查，明确勘探主攻方向，以准噶尔、塔里木、吐哈等盆地为重点，加强准噶尔盆地南缘、玛湖凹陷区、沙湾凹陷区、吉木萨尔凹陷，塔里木盆地顺北、碳酸盐岩等低勘探程度区域，以及页岩油气等新领域风险勘探，尽早形成新的油气资源战略接续区。”
本项目属于油气资源勘探项目，位于准噶尔盆地南缘，属于规划重点项目中的油气勘探重点项目，符合规划要求。
6 与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》的符合性分析
本项目与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号，2019年12月13日），相符性见表1-4。
表1-4  与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》相符性分析一览表
	序号
	要求
	本项目
	相符性

	1
	未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。海洋油气勘探工程应当填报环境影响登记表并进行备案。确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评。勘探井转为生产井的，可以纳入区块环评。自2021年1月1日起，原则上不以单井形式开展环评。
	为评价萨探1块油藏构造含油气性，验证有利储层发育特征认识，落实油藏规模，拟建本项目，本项目4口井属于预探井，不属于开发井。
	符合

	2
	项目环评应当深入评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险，提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施。
	项目施工期的环境影响及风险评价详见后文“环境影响分析”章节。
	符合

	3
	依托其他防治设施的或者委托第三方处置的，应当论证其可行性和有效性。
	本项目钻井废水循环使用，剩余水基/油基泥浆由钻井队委托专业公司合规处置，试油期洗井废水全部回收，采用专用废液收集罐收集后运至吉康脱水站污水处理系统处理达标后回注油藏，依托工程及其可行性分析详见第二节建设内容。
	符合

	4
	涉及向地表水体排放污染物的陆地油气开采项目，应当符合国家和地方污染物排放标准，满足重点污染物排放总量控制要求。
	本项目无废水外排。
	符合

	5
	涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。
	本项目钻井废水循环使用，剩余水基/油基泥浆由钻井队委托专业公司合规处置，试油期洗井废水全部回收，采用专用废液收集罐收集后运至吉康脱水站污水处理系统处理达标后回注油藏，本项目采取了地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染，详见报告环保措施章节。
	符合

	6
	油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。
	本项目钻井岩屑、泥浆经不落地系统处理实现固液分离，分离后的液相回用，水基岩屑交岩屑处置单位处置；油基岩屑由新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。
	符合

	7
	施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。
	施工期严格控制占地面积，施工单位在占地范围内施工，严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围。具体详见环境保护措施章节。
	符合

	8
	油气企业应当切实落实生态环境保护主体责任，进一步健全生态环境保护管理体系和制度，充分发挥企业内部生态环境保护部门作用，健全健康、安全与环境（QHSE）管理体系，加强督促检查，推动所属油气田落实规划、建设、运营、退役等环节生态环境保护措施。
	建设单位设置安全环保科室及人员，建有QHSE管理体系，监督落实建设、运营及退役期各项生态环境保护措施。
	符合


7 与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0317-2018）相符性分析
该文件要求：“因矿制宜选择开采工艺和装备，符合清洁生产要求。应贯彻‘边开采，边治理，边恢复’的原则，及时治理恢复矿区地质环境，复垦矿区压占和损毁土地；应遵循矿区油气资源赋存状况、生态环境特征等条件，科学合理地确定开发方案，选择与油气藏类型相适应的先进开采技术和工艺，推广使用成熟、先进的技术装备，严禁使用国家明文规定的限制和淘汰的技术工艺及装备；集约节约利用土地资源，土地利用符合用地指标政策。合理确定站址、场址、管网、路网建设占地规模。应实施绿色钻井技术体系，科学选择钻井方式、环境友好型钻井液及井控措施，配备完善的固控系统，及时妥善处置钻井泥浆”。
本项目钻试方案的设计技术先进、实用成熟，符合清洁生产要求；项目钻试完成后，按照要求恢复井场及生活营地、道路临时占地，符合“边开采，边治理，边恢复”的原则；项目钻试方案设计考虑了该区域油气资源赋存状况、生态环境特征等条件，所选用的技术和工艺均属于成熟、先进的技术装备；本项目临时占地规模从土地资源节约方面考虑，尽可能缩小占地面积。项目钻试过程中，配备先进完善的固控设备，设置井控装置。经泥浆经不落地系统处理实现固液分离，分离后的液相回用，水基岩屑交岩屑处置单位处置；油基岩屑由新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置，本项目符合该规范要求。
8 本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》相符性分析
本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析见表1-5。
表1-5  与《新疆生态环境保护“十四五”规划》相符性分析一览表
	序号
	要求
	本项目
	相符性

	1
	加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCs排放量。
	本项目仅在试油期产生少量伴生气经放空燃烧，不随意排放。
	符合

	2
	严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展风险管控与修复工程。推广绿色修复理念，强化修复过程二次污染防控。
	本项目井场采取防渗措施，防止土壤污染，本项目为新建项目，不涉及历史遗留工业企业污染场地。
	符合


9 与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》相符性分析
《规划》中指出“强化矿山整治修复。遵循‘谁破坏、谁修复、边开采边治理’的原则，加强矿山生态环境修复治理。坚持源头严控、过程严管、末端修复，将矿产资源开发、地质环境恢复治理与土地复垦利用统一规划、统一设计、同步实施。”
本项目占地选址过程中尽量避免对植被的砍伐及避让，对施工结束后对所占区域进行恢复。严格落实防沙治沙措施，项目建设完成后，对施工场地的废渣及一切废弃物资、设备应及时清理，对井场和生活营地进行平整，尽量利用井场及临时道路施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖。凡受到施工车辆、机械破坏的地方都给予及时的修整，恢复原貌，被破坏的植被在施工结束后尽快恢复，完井后井场须平整，做到无油污，无地坑，无三废，确保周围环境无污染。本项目建设符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》要求。
10 与《加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》相符性分析
本项目与《加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》符合性分析见表1-6。
表1-6  与《加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》相符性分析一览表
	序号
	要求
	本项目
	相符性

	1
	按照《中华人民共和国防沙治沙法》要求，加强涉及沙区的建设项目环评文件受理审查，对于没有防沙治沙内容的建设项目环评文件不予受理。
	本环评分析了项目对周围环境的影响，提出了防沙治沙措施，详见环保措施章节。
	符合

	2
	对于受理的涉及沙区的建设项目环评文件，严格按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）要求，强化建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性和防沙治沙生态环境保护措施的可行性、有效性评估。
	本项目严格按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）要求，强化建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性和防沙治沙生态环境保护措施的可行性、有效性评估，详见环境影响分析章节、环境保护措施章节。
	符合

	3
	对于位于沙化土地封禁保护区范围内或者超过生态环境承载能力或对沙区生态环境可能造成重大影响的建设项目，不予批准其环评文件，从源头预防环境污染和生态破坏。
	本项目属于勘探项目，钻井期钻井液循环使用，剩余水基/油基泥浆由钻井队委托专业公司合规处置，各项污染物妥善处置，不会对环境造成较大影响。
	符合


11 与《新疆维吾尔自治区石油勘探开发环境管理办法》相符性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区石油勘探开发环境管理办法》相符性分析见表1-7。
表1-7  本项目与《新疆维吾尔自治区石油勘探开发环境管理办法》相符性分析一览表
	序号
	要求
	本项目
	相符性

	1
	石油勘探开发管理部门应当加强环境保护工作，把防治污染、保护与改善环境纳入石油勘探开发规划和年度计划，建立环境保护责任制，采取有效措施，防治环境污染和生态破坏。
	中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司将防治污染、保护与改善环境纳入石油勘探开发规划和年度计划，并采取有效措施防治环境污染和生态破坏。
	符合

	2
	石油勘探开发的新建、扩建、改建项目应当采用资源利用率高、污染物排放量少的生产设备和工艺，实行清洁生产。
	本项目属于新建项目，钻井液采用水基、油基钻井液，经泥浆不落地系统处理实现固液分离，分离后的液相回用，水基岩屑交岩屑处置单位处置；油基岩屑由新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。
	符合

	3
	石油勘探开发单位的新建、扩建、改建、区域开发和引进项目等，必须执行环境影响报告的审批制度，执行防治污染的设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用的制度。
	本项目严格执行“三同时”制度，执行防治污染的设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用的制度。
	符合

	4
	石油勘探开发单位应当加强防治污染设施的管理，配备专门管理及操作人员，建立岗位责任制和操作规程，保证设施的正常运行。
	中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司配备专门管理及操作人员，建立岗位责任制和操作规程，保证设施的正常运行。
	符合

	5
	石油勘探开发单位应当实行用水管理制度，提高水的重复利用率，对含油污水经处理达到注水标准的，可以实行回注，减少废水的排放量，保护地面水和地下水不受污染；排放废水必须符合国家和自治区规定的标准。
	本项目钻井废水循环使用，剩余水基/油基泥浆由钻井队委托专业公司合规处置，试油期洗井废水全部回收，采用专用废液收集罐收集后运至吉康脱水站污水处理系统处理达标后回注油藏。
	符合

	6
	石油勘探开发单位排放的废气、烟尘、粉尘，应当符合国家和自治区有关规定；天然气、油田伴生气及炼化系统中排放的可燃性气体应当回收利用；不具备回收条件而向大气排放的可燃气体，必须经过充分燃烧或者采取其他防治污染的措施。
	本项目试油期短，产生的气量不稳定，不具备回收条件，采取放空燃烧措施。
	符合

	7
	石油勘探开发单位在钻井和井下作业过程中，应当定点存放泥浆、岩屑或者其他废弃物，并及时做好回收利用和处理；对含有汞、镉、铅、铬、砷、氰化物、黄磷等有毒有害物质的泥浆、岩屑或者其他废弃物，应当采取防水、防渗和防溢等有效措施存放。
	钻井岩屑、泥浆经不落地系统处理实现固液分离，分离后的液相回用，水基岩屑交岩屑处置单位处置；油基岩屑由新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。
	符合

	8
	石油勘探开发单位在自然保护区、水源地、风景游览区、农田和绿洲等特殊区域作业，应当遵守国家和自治区有关法律、法规和规章的规定，对作业中产生的泥浆、岩屑、废油或者其他废弃物，必须配备固定的贮存设施，并采取防水、防渗、防溢等有效措施，防止造成污染与破坏。
	本项目不在自然保护区、水源地、风景游览区、农田和绿洲等特殊区域。
	符合

	9
	石油勘探开发单位必须按照国家和自治区有关规定，严格管理有毒化学品和含有放射性物质的物品。
	本项目未使用有毒化学品和含有放射性物质的物品。
	符合

	10
	运输原油、酸、碱、泥浆和其他有毒、有害物资的车辆，应当采取防渗漏、防溢流和防散落的措施；物料底脚和洗车水应当定点存放，集中处理。
	本项目运输车辆采用密闭运输罐，已采取防渗漏、防溢流和防散落的措施。
	符合

	11
	石油勘探开发单位在勘探开发作业完毕后，应当及时清理场地；在农田、绿洲等地带作业，必须采取治理措施，减少占用耕地和破坏植被，对临时性占用的耕地造成破坏的，应当复垦还耕、恢复植被，并赔偿损失。
	本环评已要求建设单位勘探完成后及时清理场地；本项目不在农田、绿洲等地带；不占用耕地。
	符合

	12
	石油勘探开发单位应当严格执行井控技术规定，防止井喷污染，并实行无污染作业，严格控制落地油。
	建设单位采用“原油不落地”技术，防止井喷污染，并实行无污染作业，严格控制落地油。
	符合

	13
	石油勘探开发中发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成环境污染和生态破坏的，必须立即采取措施，通报可能受到污染危害的单位和个人，并按国家有关规定，做好污染事故的调查处理工作。
	本环评已要求建设单位制定突发环境事件应急预案，在石油勘探开发中发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成环境污染和生态破坏的，必须立即采取措施，通报可能受到污染危害的单位和个人，并按照国家有关规定，做好污染事故的调查处理工作。
	符合


12 与《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）相符性分析
本项目与《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）相符性分析见表1-8。
表1-8 《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）相符性分析
	序号
	要求
	本项目
	相符性

	4 总体要求
	4.1  油气开采固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则。钻井作业现场配备钻井泥浆回收装置，实现钻井泥浆最大化利用。无法循环利用的钻井泥浆宜采用随钻不落地处理，回收钻井泥浆中的液相，减少钻井岩屑的产生量，回收的液相宜在钻井作业现场循环利用。
4.2  含油废物综合考虑含油率、剩余固相的利用或处置污染控制要求等因素采取适当的利用处置技术，宜采用回收矿物油的方式利用。
4.3  水基岩屑、剩余固相根据相关国家生态环境标准或技术文件等要求开展环境风险定量评价，评价结果为可接受时，可用于油气开采区内基础设施建设场地铺垫、管线覆盖土等其他利用方式。
4.4  油气开采固体废物利用处置过程中废气排放满足GB 16297、GB 37822等国家或地方大气污染物排放标准要求。
4.5  油气开采固体废物利用处置过程中废水排放满足GB 8978等国家或地方水污染物排放标准要求。 
4.6  油气开采固体废物、剩余固相和回收的矿物油收集、贮存、转移、利用、处置过程涉及的国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等，应符合国家和地方相关法律法规及标准的规定。
	本项目采用泥浆不落地系统，所有钻井液循环使用。
本项目油基岩屑、含油污泥、废矿物油等危险废物委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。
井场场界外非甲烷总烃的浓度低于《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）周界外无组织排放浓度限值4.0mg/m3的要求。
钻井井场设危险废物贮存点，产生的机械设备废油、废弃防渗膜等均由施工单位委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司进行处理。危险废物的收集过程中，应依据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行管理，采用专用车辆到指定地点收集运输危险废物，运输过程中不准设置中转储存点，严禁偷排、洒落、泄漏和随意倾倒等。
	符合

	5 收集、贮存、转移污染控制要求
	5.1  含油废物与水基岩屑分开收集。水基岩屑中磺化钻井岩屑单独收集处理，造斜井段和目的层井段等特殊工段及非正常工况下产生的聚合物钻井岩屑单独收集处理。
5.2  水基岩屑随钻固液分离后收集，其中磺化钻井岩屑先破胶脱稳处理，分离后的水基岩屑含水率宜小于60%，分离后的液相宜在钻井现场循环利用。
5.3  水基岩屑需要在作业现场临时贮存的，贮存场地的防渗性能满足GB 18599的要求。综合考虑降雨量、蒸发量等因素，因地制宜采取必要的防雨、防尘措施。转移过程中采取防遗撒、防扬尘、防泄漏的措施。
5.4  含油废物的收集、贮存、转移等环节采取防雨、防渗、防泄漏等措施。属于挥发性有机物（VOCs）物料的，采取有效措施减少VOCs的无组织排放。
5.5  剩余固相的转移采取防遗撒、防扬尘、防泄漏的措施。剩余固相和回收的矿物油收集、贮存、转移过程的其他要求，根据其管理属性分别执行相关环境保护规定和标准的要求。
	本项目油基岩屑与水基岩屑分开收集储存。使用泥浆不落地系统，分离的液相循环使用。本项目井场中发电机房、不落地设备、岩屑储罐、各类罐体罐基础和危废贮存点采取重点防渗；材料房和移动厕所等采取一般防渗；其他区域采取简单防渗，采取一般地面硬化，防渗材料参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相应防渗要求执行。
本项目产生的机械设备废油、废弃防渗膜等均由施工单位委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司进行处理。危险废物的收集过程中，应依据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行管理，采用专用车辆到指定地点收集运输危险废物，运输过程中不准设置中转储存点，严禁偷排、洒落、泄漏和随意倾倒等。
	符合

	6 一般工业固废利用处置
	水基岩屑浸出毒性达标可综合利用（场地铺垫、建材原料）；超标岩屑送至一般工业固废填埋场；钻前表土分区堆存，完井后用于生态复垦。
	本项目产生的水基岩屑交由第三方公司处置。
	符合

	7 危险废物利用处置
	油基岩屑、含油污泥、废矿物油等危险废物不得就地处置，须委托资质单位进行资源化回收或无害化安全填埋。
	本项目油基岩屑、含油污泥、废矿物油等危险废物委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。
	符合


13 与《关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》（自然资发〔2024〕122号）相符性分析
本项目与《关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》（自然资发〔2024〕122号）相符性分析见表1-9。
表1-9 本项目与《自然资源部 国家林草局 关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》（自然资发〔2024〕122号）相符性分析
	序号
	要求
	本项目
	相符性

	二、健全绿色勘查标准体系，明确项目实施要求
	（一）加快推进标准规范落实。各地要加快落实《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T 0374-2021），细化形成符合本地实际的绿色勘查地方标准，为地勘单位和矿山企业实施绿色勘查提供明确依据，支持和鼓励地勘单位和矿山企业开展绿色勘查标准建设。要加大绿色勘查标准规范、工作规则宣传培训力度，加强绿色勘查成功经验总结提炼、推广应用。
（二）强化勘查设计管理。财政出资的各类地质勘查项目，勘查实施方案中要明确绿色勘查具体措施。新出让的探矿权，要将矿业权人绿色勘查义务在合同中载明，并在勘查实施方案评审中，对绿色勘查措施进行严格把关，促进矿业权人落实绿色勘查各项规定和要求。
（三）明确项目实施要求。地勘单位和矿山企业要在新一轮找矿突破战略行动有关地质勘查项目实施中，优先采用遥感、物探、化探等对环境影响小的地质勘查方法，必要的坑探、槽探、钻探、硐探要符合绿色勘查有关标准规范。在森林、草原、湿地地区尽可能减少使用坑探、槽探，鼓励使用以钻代槽、一基多孔等探矿手段。
	本项目新建4口预探井，属于鼓励类勘探手段。本项目采用泥浆不落地系统，所有钻井液循环使用。
本项目油基岩屑、含油污泥、废矿物油等危险废物委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。
井场场界外非甲烷总烃的浓度低于《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）周界外无组织排放浓度限值4.0mg/m3的要求。环保方面符合绿色勘查要求。
	符合

	四、在生态保护红线内实行更加严格的绿色勘查要求
	生态保护红线内自然保护地核心保护区外依法开展的地质勘查工作，执行更加严格的绿色勘查标准和要求。要根据森林、草原、湿地、荒漠等不同场景采取针对性的绿色勘查方法和装备（具体要求见附件），在勘查实施方案中进行明确。涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照相关法律法规执行。
对于地质勘查需要临时使用或占用林地、草原、湿地、海域等的，要按照《土地管理法》《森林法》《草原法》《湿地保护法》《海域使用管理法》等法律法规及自然资源部关于规范临时用地管理有关规定，及时办理申请审批手续，涉及自然保护地的应按规定征求林草主管部门或自然保护地管理机构意见。各级自然资源、林草主管部门要加强对申请地质勘查临时使用或占用林地、草原、湿地等的审核审批和复垦监管，按照《自然资源部 国家林业和草原局关于以第三次全国国土调查成果为基础明确林地管理边界 规范林地管理的通知》（自然资发〔2023〕53号），加强部门间审批协作联动，提升政务服务效能，加快审批进度，更好推动生态保护红线内地质勘查项目落地。
	本项目不涉及生态保护红线，项目正在办理征地手续中，已针对提出施工结束后生态修复措施。
	符合

	五、加强项目场地生态环境保护和恢复
	各地要严格落实好生态环境保护有关规定和要求，勘查工作结束后，项目承担单位要及时撤除各项设施，严格按照废弃物清理有关国家标准清理施工现场各种废物、垃圾等，严格按照绿色勘查有关标准规范和勘查实施方案要求处理新建道路、施工产生的坑、沟等，严格按照森林、草原、湿地、防沙治沙有关法律法规和标准规范在规定时间内做好复绿、复植等。各地要将绿色勘查措施落实和项目场地生态环境恢复情况作为地质勘查项目验收重要内容，不符合规定的项目（野外）验收不予通过。
	本项目已根据绿色勘查中的要求，所有施工范围需进行生态环境保护与恢复治理，已提出生态恢复措施。要求施工单位严格执行。针对临时占用的草地和林地进行生态恢复。
	符合

	六、强化监督管理
	各级自然资源、林草主管部门要加强绿色勘查执行情况、环境保护落实情况监督，督促勘查项目承担单位落实绿色勘查主体责任，将绿色勘查各项要求和义务落实在地质勘查信息实地核查、勘查实施方案审查、项目实施过程管理等日常工作中，以高质量监督管理促进绿色勘查工作走深走实。
	本项目要求建设单位承担绿色勘查主体责任，督促施工单位进行环保日常检查并做好记录。
	符合


14 与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）相符性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）相符性见表1-10。
表1-10  与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）符合性分析一览表
	序号
	要求
	本项目
	相符性

	1
	适用范围
	适用于自治区行政区域内新、改、扩建陆地石油天然气开发项目相关环境管理活动。包括石油、天然气、页岩油、页岩气的勘探、开采、油气集输与处理等作业或过程。
	本项目为石油勘探项目。
	符合

	2
	选址与空间布局
	涉及自然保护地的石油天然气勘探、开发项目按照国家和自治区有关油气安全保障政策要求执行。
	本项目不涉及自然保护地。
	符合

	3
	污染防治与环境影响
	施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，有效降低生态环境影响。
	施工期严格控制占地面积，施工单位在占地范围内施工，严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围。具体详见环境保护措施章节。
	符合

	4
	
	钻井及储层改造应采用环境友好的油田化学助剂、酸化液、压裂液、钻井液，配备完善的固控设备，钻井液循环率应达到95%以上，压裂废液、酸化废液等井下作业废水应100%返排入罐。
	本项目钻井使用水基、油基钻井液，采用“钻井泥浆不落地技术”，钻井液循环使用，剩余水基/油基泥浆由钻井队委托专业公司合规处置。
	符合

	5
	
	涉及废水回注的，应采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染；在相关行业污染控制标准发布前，回注水应满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329）《气田水注入技术要求》（SY/T6596）等相关标准要求。对于页岩油、稠油注汽开采，鼓励废水处理后回用于注汽锅炉。
	本项目钻井废水循环使用，剩余水基/油基泥浆由钻井队委托专业公司合规处置，试油期洗井废水全部回收，采用专用废液收集罐收集后运至吉康脱水站污水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）Ⅱ级标准后回注油藏，本项目采取了地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染，详见报告环保措施章节。
	符合

	6
	
	废弃钻井泥浆及岩屑应采取“泥浆不落地”工艺，勘探、开发过程产生的落地原油回收率应达到100%。废弃水基钻井泥浆及岩屑经“泥浆不落地”设备处理后，固相优先综合利用，暂时不利用或者不能利用的，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）处置；废弃油基钻井泥浆及岩屑、落地油、清罐底泥、含油污泥、含油清管废渣、油气处理厂过滤吸附介质、废脱汞剂等危险废物，应按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，依法依规自行处置或委托有相应资质的单位无害化处置。固体废物无害化处置率应达到100%。
	本项目钻井使用水基、油基钻井液，采用“钻井泥浆不落地技术”，钻井液循环使用，剩余水基/油基泥浆由钻井队委托专业公司合规处置，井下作业过程中配备了泄油器、刮油器等设备井下作业时带罐，正常情况下无落地油；本环评对项目可能产生的环境风险进行了分析，并提出了相应的风险防范措施和应急预案编制要求。
	符合

	7
	
	[bookmark: _Toc163555379]对拟退役的废弃井（站）场、管道、道路等工程设施应进行生态修复，生态修复前应对废弃油（气）井、管道进行封堵或设施拆除，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物得到妥善处置。生态修复应满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》、《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317）等相关要求。
	本项目无营运期，试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前开展环境影响评价工作。如发现该井不具开发价值或目的层不含油，则进行封井。生态修复按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646）和《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）中的要求。
	符合


15 与《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T 5466-2013）相符性分析
本项目与《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T 5466-2013）相符性分析见表1-11。
表1-11  本项目与《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T 5466-2013）相符性分析
	序号
	要求
	本项目
	相符性

	1
	并应避开滑坡、泥石流等不良地质地段。在河滩、海滩地区应避开汛、潮期进行钻前施工。
	本项目不属于滑坡、泥石流等不良地质地段，不属于河滩、海滩地区。
	符合

	2
	油、气井井口距高压线及其他永久性设施不小于75m，距民宅不小于100m，距铁路、高速公路不小于200m。距学校、医院和大型油库等人口密集型、高危型场所不小于500m在地下矿产采掘区钻井。井筒与采掘坑道、矿井坑道之间的距离不小于1000m。
	本项目油井井口周围500m范围内无建筑物或设施。
	符合


16 《关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）
本项目与《关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）相符性分析，见表1-12。
表1-12  与《关于规范临时用地管理的通知》相符性分析一览表
	序号
	要求
	本项目
	相符性

	二、临时用地选址要求和使用期限
	建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。使用后土地复垦难度较大的临时用地，要严格控制占用耕地。铁路、公路等单独选址建设项目，应科学组织施工，节约集约使用临时用地。制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的不得以临时用地方式占用耕地和永久基本农田，可以建设用地方式或者临时占用未利用地方式使用土地。临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，并符合《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）中申请条件、土壤剥离、复垦验收等有关规定。
临时用地使用期限一般不超过两年。建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设项目施工使用的临时用地，期限不超过四年。城镇开发边界内临时建设用地规划许可、临时建设工程规划许可的期限应当与临时用地期限相衔接。临时用地使用期限，从批准之日起算。
	勘探井临时占地严格控制占地面积，尽量减少占地；本项目不占农田和基本农田，占用土地类型其他草地。施工前应向当地相关主管部门办理征地手续，按照相关法律法规进行经济补偿。本项目临时用地使用期限根据征地协议期限要求执行。
	符合

	三、规范临时用地审批
	县（市）自然资源主管部门负责临时用地审批，其中涉及占用耕地和永久基本农田的，由市级或者市级以上自然资源主管部门负责审批。不得下放临时用地审批权或者委托相关部门行使审批权。城镇开发边界内使用临时用地的，可以一并申请临时建设用地规划许可和临时用地审批，具备条件的还可以同时申请临时建设工程规划许可，一并出具相关批准文件。油气资源探采合一开发涉及的钻井及配套设施建设用地，可先以临时用地方式批准使用，勘探结束转入生产使用的，办理建设用地审批手续；不转入生产的，油气企业应当完成土地复垦，按期归还。
	本项目不占用基本草原和基本农田。施工前按要求办理征地手续；本项目属于油气资源勘探项目，涉及的钻井及配套设施建设用地，本次属于临时用地，若转生产井后重新开展环境影响评价，同时办理建设用地审批手续，若后期不转入生产井，则完成土地恢复，按期归还。
	符合

	四、落实临时用地恢复责任
	临时用地使用人应当按照批准的用途使用土地，不得转让、出租、抵押临时用地。临时用地使用人应当自临时用地期满之日起一年内完成土地复垦，因气候、灾害等不可抗力因素影响复垦的，经批准可以适当延长复垦期限。
严格落实临时用地恢复责任，临时用地期满后应当拆除临时建（构）筑物，使用耕地的应当复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低；使用耕地以外的其他农用地的应当恢复为农用地；使用未利用地的，对于符合条件的鼓励复垦为耕地。
县（市）自然资源主管部门依法监督临时用地使用人履行复垦义务情况，对逾期不恢复种植条件、违反土地复垦规定的行为，责令限期改正，并依照法律法规的规定进行处罚。按年度统计，县（市）范围内的临时用地，超期一年以上未完成土地复垦规模达到应复垦规模20%以上的，省级自然资源主管部门应当要求所在县（市）暂停审批新的临时用地，根据县（市）整改情况恢复审批。
	本项目试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作，临时道路保留；若不具开发价值，井口进行封井，临时道路进行平整，自然恢复。
	符合






—  34  —

	地理位置
	本项目位于准噶尔盆地吉南油田萨探1区块，行政隶属于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县，东北距奇台县直线距离约22.5km。本次拟钻井为水平井，井口坐标详见表2-1。项目占地类型为其他草地。二、建设内容


表2-1  本项目井位坐标一览表
	序号
	井号
	坐标

	
	
	X
	Y
	东经
	北纬

	1
	萨102-124
	***
	***
	***
	***

	2
	萨102-224
	***
	***
	***
	***

	3
	萨102-115
	***
	***
	***
	***

	4
	萨102-215
	***
	***
	***
	***




	项目组成及规模
	1 项目建设内容
本项目建设内容为：新钻4口预探井，完井后进行试油，获取有关技术参数。本项目临时占地29072m2，占地类型为其他草地。本项目工程组成详见表2-2。
表2-2  项目建设内容对比一览表
	名称
	建设内容
	项目建设规模及建设内容
	备注

	主体工程
	钻前工程
	钻井前准备工作，包括进场道路建设、井场平整、设备基础修建等。
	新建

	
	钻井工程
	新钻预探井4口，井型均为水平，采用三开井身结构，一开采用水基钻井液，二开、三开采用油基钻井液，总进尺为10992m。
	新建

	
	试油工程
	对完成的钻井开展通井、洗井、试压、射孔、诱喷、试产等工序，并配套洗井液注入泵等试油设备。单井试油期180天。
	新建

	
	钻后工程
	测试完井后，若该井无开采价值，则将井口用水泥封固，并对临时占地进行恢复，如有开采价值则进行产能建设工程的环境影响评价。
	/

	辅助
工程
	井口基础
	加固井口，方便其他配套设施安装。
	新建

	
	生活营地
	本项目设生活营地1座（包含H2平台井14口井（现状无井），本次实施其中的4口井，生活营地设在一起，本次一起办理征地手续），占地面积15000m2。
	新建

	
	临时道路
	临时道路总长244m，宽7m，总占地面积1708m2，新建临时道路采用压实整平后铺垫砂砾石结构形式，满足钻机设备、罐车及物料运输车辆通行要求。
	新建

	
	钻井液循环固控装置
	单井配备1套振动筛、1套除砂器、1套除泥器、1套离心机。
	新建

	
	钻井动力系统
	每井钻井队配备钻井柴油机1台，甲醇发电机12台（250kW/机）。
	新建

	储运工程
	柴油储罐
	每个井场内设1个柴油储罐，存储钻井用柴油，20m3/个，最大储存量约16.7t，地坪基础防渗，设30cm高围堰。
	新建

	
	泥浆储备罐区
	位于泥浆循环系统区域，用于储备压井泥浆。罐区周边设置围堰。
	新建

	
	防喷池
	本项目防喷池及管线占地面积300m2。
	新建

	
	钻井、固井材料储存区
	每个井场内设置1处材料堆存区，堆场采用彩钢板顶棚防雨防风，地面防渗处理。
	新建

	
	采出液临时储罐
	每个井场内设置1个60m3采出液临时储罐。
	新建

	
	甲醇罐
	在井场设1座50m3的甲醇储罐，储存约30t的甲醇。
	新建

	
	危废贮存点
	施工期在井场设1座15m2的危废贮存点。
	新建

	
	堆土区
	设置1处堆土区，占地面积1500m2，用于临时堆土。
	新建

	公用工程
	供配电
	钻机通过柴油机、发电机供电。
	/

	
	供水
	生产用水、生活用水就近从附近村镇由罐车拉运至井场，分别采用储水罐储存。
	依托

	
	供热
	项目冬季不施工，无供暖设施。
	/

	环保工程
	废气
	柴油发电机废气
	废气产生量较少，属无组织排放。
	/

	
	
	施工扬尘
	产生量较少，属无组织排放，采取场区洒水抑尘措施。
	/

	
	
	伴生气燃烧
	伴生气无收集设施，燃烧后无组织排放。
	/

	
	
	临时储罐废气和采出液装卸废气
	临时储罐废气产生量较少，通过密闭底部装载方式减少废气的排放，排放方式均为无组织排放。
	/

	
	
	柴油卸车及储存无组织废气、油基岩屑储罐无组织废气
	临时储罐废气产生量较少，排放方式均为无组织排放。
	/

	
	
	水基钻井岩屑暂存扬尘
	水基钻井岩屑暂存于罐中，并及时清运。
	/

	
	废水
	洗井废水
	采用专用废液收集罐收集后运至吉康脱水站污水处理系统处理达标后回注油藏。
	依托

	
	
	生活污水
	生活污水排入防渗污水收集池（30m3），定期清运至吉木萨尔县污水处理厂处理。
	依托

	
	
	压裂返排液
	压裂返排液进入罐车拉运至吉康脱水站污水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中Ⅱ级标准后回注油藏。
	依托

	
	噪声
	施工设备、钻井机械噪声
	减振、隔声降噪措施。
	/

	
	
	试油期机械噪声
	选用低噪声设备，安装基础减振垫。
	/

	
	固废
	钻井岩屑
	井场设置不落地设备，用于分离钻井液和钻井岩屑，分离后的岩屑暂存于水基/油基岩屑储罐，水基岩屑委托第三方处置单位进行处理；油基岩屑交由新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。
	/

	
	
	生活垃圾
	集中收集后统一拉运至吉木萨尔县生活垃圾填埋场处理。
	/

	
	
	废弃防渗膜
	集中收集后暂存于井场危废贮存点，定期委托具有危险废物运输及处理资质的单位拉运处理。
	/

	
	
	机械设备废油
	机械设备产生的机械设备废油集中收集暂存于危废贮存点，定期交由有资质的单位清运处置。
	/

	
	生态恢复
	井场、生活营地
	施工结束后，对井场和生活营地进行平整，自然恢复。
	/

	
	
	井口、临时道路
	试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若转为生产井，则应当在产能开发建设前开展环境影响评价工作，井口安装采油树，临时道路保留；若不具开发价值，井口进行封井，临时道路进行平整，自然恢复。
	/

	依托工程
	吉康脱水站
	吉康脱水站采出水处理系统设计处理规模2000m3/d，目前实际日处理量约1000m3/d，富余处理能力为1000m3/d，本项目的井下作业洗井废水产生量约108.52m3/次，压裂返排液产生量约为612.84m3/次。井下作业废水和压裂返排液用专用罐车拉运至吉康脱水站污水处理系统处理，依托可行。
	依托

	
	吉木萨尔县污水处理厂
	吉木萨尔县污水处理厂采用“强化脱氮改良A2/O+絮凝沉淀滤布滤池工艺”处理工艺，各项污染物日均值浓度均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准的要求。设计处理能力30000m3/d，目前实际建设规模为处理污水量10000m3/d。本项目钻井期新增生活污水量总计248.6m3，新增生活污水量0.84m3/d，占污水处理厂实际处理能力比例很小，项目生活污水处理方案依托可行。
	依托

	
	吉木萨尔县生活垃圾填埋场
	吉木萨尔县生活垃圾填埋场生活垃圾清运处理量100t/d。有效库容63万m3，服务年限11年，处理工艺为卫生填埋，渗滤液经场底收集系统排至渗滤液收集池，经处理后回喷垃圾堆体；填埋气经导气石笼收集后导出。填埋场底部和边坡采取严格防渗的设计方案。本项目钻井期产生的生活垃圾总量约6.30t，在井场及生活营地分别设置生活垃圾收集箱，集中收集后送至吉木萨尔县生活垃圾填埋场填埋处置。本项目生活垃圾产生量占生活垃圾填埋场处理能力比例很小，根据调查，吉木萨尔县生活垃圾填埋场正常运行，生活垃圾处理依托方案可行。
	依托

	
	新疆中建环能北庭环保科技有限公司
	新疆中建环能北庭环保科技有限公司采用热相分离工艺年处理油基岩屑、含油污泥、油泥渣20万吨。新疆中建环能北庭环保科技有限公司日处理量为547.95t/d，本项目危险废物的产生量约为20.31t/d，仅占新疆中建环能北庭环保科技有限公司含油危险废弃物处理能力的3.76%，依托可行。
	依托


3 技术经济指标
本项目主要经济技术指标见表2-3。
表2-3  本项目主要经济技术指标表
	序号
	项目
	单位
	数量

	1
	设计井数
	口
	4

	2
	水基钻井液
	m3
	1400

	3
	油基钻井液
	m3
	3400

	4
	压裂液
	m3
	1225.68

	5
	新鲜水
	m3
	3032.82

	6
	柴油
	t
	409.2

	7
	工程占地
	永久占地
	m2
	0

	8
	
	临时占地
	m2
	29072

	9
	总投资
	万元
	15200

	10
	环保投资
	万元
	248


4 钻井工程
4.1钻井基本参数
本次拟钻井主要技术参数见表2-4。
表2-4  钻井基本参数
	[bookmark: _Toc13133400]序号
	井号
	井型
	井身结构
	设计井深（m）
	钻井时间（d）

	1
	萨102-124
	水平井
	三开
	2717
	49

	2
	萨102-224
	水平井
	三开
	2758
	49

	3
	萨102-115
	水平井
	三开
	2737
	49

	4
	萨102-215
	水平井
	三开
	2778
	49


4.2 井身结构
本项目4口井均采用三开井身结构。井身结构设计说明见表2-5。
表2-5  H2平台萨102-124等4口井井身结构要求表
	开钻次序
	井深（m）
	钻头尺寸（mm）
	套管尺寸（mm）
	设计说明

	导眼
	30
	Φ660
	Φ508
	用Φ660mm钻头打导眼5-30m，下入Φ508mm的导管固井，水泥返至地面。

	一开
	700
	Φ375
	Φ273
	用Φ375mm钻头一开，钻穿砾石层至少20m，钻至井深700m左右，下入Φ273mm表层套管，采用常规水泥浆体系固井，水泥返至地面。
表套下深原则：钻穿砾石层进入稳定泥岩段30m。

	二开
	2300
	Φ250.8
	Φ193.7
	用Φ250.8mm钻头二开，按设计轨迹钻至井深2300m，下入Φ193.7mm技术套管，采用抗盐低密度水泥浆体系固井，水泥自井底返至地面，封固段长2300m。
技套下深原则：进入芦草沟垂深140m。

	三开
	完钻井深
	Φ171.5
	Φ139.7
+Φ127
	用Φ171.5mm钻头三开，按设计轨迹钻至井深4050m完钻，下入Φ139.7mm+Φ127mm复合油层套管，采用抗盐低密+抗盐增韧复合水泥浆体系固井完井。0-2100m下入Φ139.7mm套管，2100-4050m下入Φ127mm套管。抗盐增韧水泥自井底返至井深2000m，封固段长2050m；抗盐低密水泥返至地面，封固段长2000m。


4.3 主要设备
本项目单井钻井主要设备见表2-6。
[bookmark: _Hlk141543048]表2-6  单井钻井主要设备配置
	序号
	名称
	型号
	载荷
	功率kW
	单位
	数量

	1
	钻机
	ZJ-50
	/
	/
	部
	1

	2
	井架
	ZJ-50
	3500KN
	/
	部
	1

	3
	天车
	TC-350
	3500KN
	/
	个
	1

	4
	游动滑车
	YC-350
	3500KN
	/
	个
	1

	5
	大钩
	DG-350
	3500KN
	/
	个
	1

	6
	水龙头
	SL-350
	3500KN
	/
	个
	1

	7
	转盘
	ZP-520A/ ZP-205
	200T
	/
	个
	1

	8
	绞车
	JC-200
	/
	/
	个
	1

	9
	泥浆泵
	#1
	3NB-1300
	/
	956
	台
	1

	
	
	#2
	3NB-1300
	/
	956
	台
	1

	10
	柴油机
	#1
	PZ12V190B
	/
	796
	台
	1

	11
	甲醇发电机
	/
	/
	250kW
	台
	12

	12
	四级固控装置
	振动筛×3
	ZX-60×300
	/
	/
	组
	1

	
	
	除砂器
	NCS250×2
	/
	/
	台
	1

	
	
	除泥器
	ZQJ125×8-1.3×0.6
	/
	/
	台
	1

	
	
	离心机
	LW450-842N
	/
	/
	台
	1

	
	
	除气器
	HZQ1/4
	/
	/
	台
	1

	13
	净化罐
	40m3
	/
	/
	个
	4

	14
	套装水罐
	60m3
	/
	/
	个
	1

	15
	油水罐
	40m3
	/
	/
	个
	4

	16
	柴油罐
	20m3
	/
	/
	个
	1

	17
	泥浆罐
	100m3
	/
	/
	个
	5

	18
	岩屑储罐
	50m3
	/
	/
	个
	2

	19
	硫化氢监测仪
	便携式
	/
	/
	套
	3

	20
	甲醇罐
	50m3
	/
	/
	个
	1


4.4 钻井液体系
本项目H2平台萨102-124等4口井全井段钻井液要求：一开采用水基钻井液，二开、三开采用油基钻井液。水基钻井液主要成分为清水、膨润土、Na2CO3、NaOH、重晶石粉等；油基钻井液主要成分为白油/柴油、CaCl2、超细碳酸钙、CaO、重晶石粉等。本项目单井水基钻井液用量为350m3、油基钻井液用量850m3，4口井水井钻井液总量约1400m3、油基钻井液总量约3400m3。
膨润土：主要成分为蒙脱石，外观是适当粒度的粉末，因含杂质的不同，有白色、灰色、灰黄色和紫红色等颜色，易吸潮，吸潮后结块。
Na2CO3：白色粉末，或不透明单斜晶系细微晶体，无臭、味微咸而性凉，易溶于水及甘油，水溶液呈微碱性。受热易分解，在潮湿空气中缓慢分解，产生二氧化碳，约50℃开始分解，加热至270℃完全分解。遇酸则强烈分解，产生二氧化碳。
NaOH：氢氧化钠又称烧碱、火碱或苛性钠。白色结晶，有液体、固体片状三种产品，纯度从50%至99%不等，密度2~2.2g/cm3，易吸潮，有强烈的腐蚀性。
重晶石：成分为硫酸钡。产于低温热液矿脉中不溶于水和盐酸，无磁性和毒性。
白油：无色透明油状液体。在日光下观察不显荧光。室温下无味。无臭。相对密度0.860～0.905(25/4℃）。粘度（50℃）7.5～18MPa·s。着火点130℃～185℃，粘度指数90～125。凝固点-3℃～-30℃。酸价0.01～0.02mgKOH/g。色泽0°～3°。不溶于水、冷乙醇和甘油，能溶于二硫化碳、乙醚、氯仿、苯和热乙醇。樟脑、薄荷油、麝香可在白油中溶解。
CaCl2：CaCl₂（氯化钙）是一种典型的无机卤化物，无水CaCl2为白色多孔块状、粒状或蜂窝状固体；极易溶于水，也能溶于乙醇、丙酮等有机溶剂，但溶解度低于水。具有极强的吸湿性，熔点较高，约为772℃；沸点约为1600℃。CaCl2的化学性质由Ca2+和Cl-离子决定，表现出典型的金属氯化物特性，且反应活性相对温和。
CaO：俗名生石灰。物理性质是表面白色粉末，不纯者为灰白色，含有杂质时呈淡黄色或灰色，具有吸湿性。易从空气中吸收二氧化碳及水分。与水反应生成氢氧化钙（Ca(OH)2）并产生大量热，有腐蚀性。
4.5 钻井周期
本项目4口井依次开钻，钻井周期总计196天，施工人数40人/井。
5 试油工程
（1）试油设备
本项目对完钻后的新井进行试油，试油主要包括测井、油气测试、完井等工序组成，试油期单井主要设备见表2-7。
表2-7  试油期主要设备
	序号
	设备名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	1
	修井机
	60t
	部
	1
	-

	2
	试油井架
	-
	部
	1
	-

	3
	液压钳
	600型或300型
	台
	1
	足够长的配套管线

	4
	方罐
	21m3
	个
	4
	-

	5
	吊卡
	Φ73.0mm/Φ88.9mm
	只
	2/2
	50t

	6
	吊环
	SH-80
	付
	1
	-

	7
	通管规
	Φ73.0mm/58.0mm
	个
	各2
	-

	8
	提升短节
	Φ88.9mm
	套
	1
	-

	9
	调整短节
	Φ73.0mm
	m
	1
	（0.3m、0.5m、1.0m、1.5m、2.0m）

	10
	值班房
	-
	套
	1
	-

	11
	发电房
	-
	套
	1
	-

	12
	柴油发电机
	
	台
	2
	

	13
	气液分离装置
	
	套
	1
	

	14
	泵车
	700型
	台
	1
	-

	15
	防喷器
	
	台
	1
	

	16
	放喷池及管线
	
	/
	/
	占地面积300m2

	17
	采油树
	
	套
	1
	

	18
	采出液临时储罐
	60m3
	座
	1
	

	19
	H2S气体监测仪
	
	部
	1
	

	20
	可燃气体检测仪
	
	部
	1
	

	21
	消防砂
	
	m3
	0.5
	

	22
	推车式干粉灭火器
	MFZL35型
	具
	1
	

	23
	干粉灭火器
	MFZL8型
	具
	4
	

	24
	柴油储罐
	5m3
	个
	1
	


（2）完井
完井是钻井工程的最后环节，整个钻井工艺结束。一般情况下，完井即钻开油层，完井方式采用套管固井完井。
（3）储层改造设备
储层改造包括射孔和压裂两个工序。射孔时利用专用设备和射孔枪，对套管和井壁进行射孔，建立地层与井筒之间的通道；压裂时用泵车将压裂液挤入油层，当把油层压出许多裂缝后加入支撑剂（如石英砂等），使其充填进裂缝，可有效提高油气层的渗透能力等操作。
表2-8  压裂主要设备（单井）
	阶段
	设备名称
	主要型号
	数量（台/座）

	压裂
	压裂车
	2500型
	8

	
	混砂车
	/
	1

	
	仪表车
	/
	1

	
	砂罐车
	/
	3

	射孔
	射孔车
	/
	1

	
	射孔工具车
	/
	1


（4）压裂液成分
根据建设单位提供的钻井工程设计资料，试油期压裂液单井使用量为306.42m3，4口井压裂液用量共计为1225.68m3，主要成分为胍胶、复合添加剂及交联剂等，压裂液成分见表2-9。
表2-9 压裂液成分表
	1
	压裂基液配方
	0.4%胍胶+0.2%复合添加剂+0.3%交联剂

	2
	交联比
	0.3%交联剂

	3
	基液粘度
	30~40mPa·s

	4
	冻胶粘度
	220mPa·s

	5
	pH值
	9~10

	6
	滑溜水配方
	0.05%～0.2%环保型减阻剂


（5）试油周期
本项目试油周期180天，试油作业人数2人。
6 钻后工程
试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前开展环境影响评价工作。如发现该井不具开发价值或目的层不含油，则进行封井，拆除井口装置，截去地下1m内管头，最后清理场地，清除各种固体废弃物，自然恢复至相对自然的地貌。封井后，人员撤离，区域内没有了人为的扰动，井场范围内的自然植被会逐渐得以恢复，有助于区域生态环境的改善。
7 公用工程
7.1 给水
①本项目在钻井过程中生产用水主要为泥浆配比用水，根据建设单位提供的资料，泥浆配比用水约为泥浆用量的80%，本项目钻井期需水基钻井液1400m3，则钻井液配比用水1120m3，项目油基钻井液直接将成品钻井液拉运至所需地，不进行现场配置。
②根据建设单位提供的资料，压裂液配比用水约为压裂液的99%，本项目共需压裂液1225.68m3，则压裂液配比用水1213.42m3。
③钻井期钻井人数40人/井，钻井周期为196天，按每人每天用水80L计算，钻井期生活用水627.2m3。
⑤本项目洗井用水为120.6m3（每口井按30.15m3计）。
⑥建设期进场道路修建、施工营地及井场场地平整、运输车辆行驶均会产生扬尘，在施工场地实施每天洒水抑尘作业1次，单次洒水定额1.8L/m2，本项目占地面积29072m2，则洒水抑尘用水量为52329.6L（52.33m3）。
综上所述，本项目总用水量为3085.15m3。
7.2 排水
钻井过程中采用“钻井泥浆不落地技术”，分离出的液相循环使用，剩余水基/油基泥浆由钻井队委托专业公司合规处置，废水主要为钻井期生活污水和井下作业废水（洗井废水和压裂返排液）。洒水抑尘后自然蒸发。
（1）生活污水：本项目施工期生活污水产生量为用水量的80%，预计生活污水产生量为501.76m3。施工期生活污水排入防渗收集池，定期采用密闭式吸污罐车定期拉运至吉木萨尔县生活污水处理厂进行处理。
（2）压裂返排液：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“1120石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册”，低渗透油井洗井作业废压裂液排放量为153.21m3/井。本项目产生压裂返排液612.84m3，产生的废压裂液由罐车送至吉康脱水站处理后全部回注，不外排。
（3）洗井废水：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的 “1120石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册”，低渗透油井洗井作业洗井废水产排放量为27.13t/井，本项目产生洗井废水108.52t。井下作业过程中，作业单位自带回收罐回收作业废水，运至吉康脱水站污水处理系统处理达标后，上清液回注含油层，底泥依托吉康脱水站污泥罐暂存，定期交由新疆中建环能北庭环保科技有限公司进行无害化处置。
本项目水平衡见表2-10。
表2-10 项目水平衡一览表单位：m3
	项目
	新鲜水
	损失量
	废水量
	备注

	钻井液用水
	1120
	0
	0
	1120全部用于钻井液

	压裂液用水
	1213.42
	600.58
	612.84
	/

	洗井用水
	120.6
	12.08
	108.52
	/

	生活用水
	627.3
	125.54
	501.76
	/

	洒水抑尘用水
	52.33
	52.33
	0
	自然蒸发

	合计
	3133.65
	790.53
	1223.12
	1120


7.3 供暖
本项目钻井期不在冬季，无需供暖。
7.4 供电
钻井作业和试油作业使用柴油机和柴油发电机供电，每井钻井队配备钻井柴油机1台，甲醇发电机12台（250kW/机），试油期柴油发电机2台（1用1备），钻井及试油期共916天，预计消耗柴油量409.2t，甲醇消耗量109.33kg/h。
8 工程占地及土石方平衡
8.1 工程占地
本项目总占地面积29072m2，均为临时占地，本项目占地情况见表2-11。
表2-11  项目占地情况一览表
	井号
	区域
	临时占地（m2）
	用地类型
	备注

	平台井（萨102-124井、萨102-224井、萨102-115井、萨102-215井）
	井场
	10564
	其他草地
	根据勘界单位提供

	
	道路
	1708
	
	井场道路长度244m，宽度7m

	
	生活营地
	15000
	
	150m×100m，包含H2平台井14口井，本次实施其中的4口井，生活营地设在一起，本次一起办理征地手续

	
	堆土区
	1500
	
	100m×15m

	
	放喷池及放喷管线
	300
	
	根据勘界单位提供

	合计
	29072
	
	/


8.2 土石方平衡
各井场和探临道路平整过程中需要对占地范围内表土进行剥离，剥离后用砂石料对井场和探临道路进行铺垫，剥离表土单独堆放，用于完井后临时占地的恢复，无弃方产生。土石方平衡分析具体如下：
钻前工程挖方作业为井场及探临道路平整、铺垫过程中表层土的剥离，表层土剥离厚度约0.2m，本项目4口井临时占地总面积为29072m2，计算可得本项目总挖方量约为5814.4m3。
其中，挖方主要发生在井场平整、生活营地整平、临时道路修筑过程中表层土剥离及局部场地整形等工程部位；填方主要用于井场铺垫、生活营地整平、临时道路路基铺垫及施工结束后的场地恢复等工程部位。项目土石方在施工范围内综合平衡，剥离的清洁表土全部用于后期场地恢复和表土回覆，无弃方外排，原则上不涉及借方。如施工过程中局部道路铺垫需补充少量砂砾料，由建设单位从合法料场购买，不单独设置取土场。
项目土石方平衡见表2-12。
表2-12 土石方平衡一览表 单位：m3
	类别
	挖方
	填方
	借方
	弃方

	
	
	
	
	数量
	去向

	合计
	5814.4
	5814.4
	0
	0
	/


9 依托工程
本项目生活污水和生活垃圾依托吉木萨尔县污水处理厂和吉木萨尔县生活垃圾填埋场处理，依托工程均为吉木萨尔县，吐哈油田管理区主要生产区域、已建生产设施、管理机构等均在吉木萨尔县，本项目均可依托已有条件。
9.1 吉康脱水站
（1）基本概况及环保手续
吉康脱水站主要服务于吉康油田萨探1块二叠系井井子沟组油藏开发先导试验工程项目，根据新疆维吾尔自治区生态环境厅《关于吉康油田萨探1块二叠系井井子沟组油藏开发先导试验工程环境影响报告书的批复》（新环审〔2024〕200号）及环评文件，吉康油田萨探1块二叠系井井子沟组油藏开发先导试验工程位于昌吉州吉木萨尔县境内，中心地理坐标为：***，主要建设内容包括扩建吉康脱水站（新建设计日处理规模2000立方米的一体化污水处理撬装装置，新建日注水能力700立方米的注水站），原油处理规模为19.3×104t/a。一体化污水处理撬装装置位于吉康脱水站内，该撬装装置设计处理规模2000m3/d，采用“预除油+GEM三相涡流混合气浮＋石英砂、核桃壳、超滤膜三级过滤”工艺，废水处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中相关标准后（储层空气渗透率0.5-2.0μm2），回注吉康油田萨探1井区（回注层储层空气渗透率1.6-1.8μm2），回注后多余污水进行注水吞吐或外运。该脱水站工程于2024年9月18日取得环评批复，截至目前进入调试运营自主验收阶段。
（2）依托可行性
本项目洗井废水和压裂返排液均排至钻试场专用储罐储存由密闭罐车拉运至吉康脱水站污水处理系统处理。本项目4口探井井下作业废压裂液产生量为612.84m3，洗井废水产生量为108.52t，吉康脱水站一体化污水处理撬装装置处理能力2000m3/d，随着准东区块的滚动开发，该区域会有新增探井或预探井陆续实施。吉康脱水站作为区域中心站，在设计之初已充分考虑了萨探区块滚动开发的废液处理需求（2000m3/d的设计规模具有较大余量）。目前，该区域开发尚处于先导试验和评价阶段，尚未形成大规模全面投产的生产井网，现状汇入该站的废液量远未达到其设计满负荷。分析结论：即使考虑本项目实施后新增的废水量，以及近期区块内其他滚动开发井位的废液汇入，吉康脱水站现有的2000m3/d处理能力仍有较大富余（目前剩余处理能力大于1000m3/d），完全具备接纳本项目及周边滚动开发项目废液并处理达标回注的能力。依托该站进行处理在技术上可行，容量上充足。
9.2 吉木萨尔县污水处理厂
本项目生活污水经收集后由钻井技术服务公司拉运至吉木萨尔县污水处理厂处理。吉木萨尔县污水处理厂工程位于吉木萨尔县城东北15km处（张家庄子村北500m）。设计规模为处理污水量3万m3/d处理设施，实际建设规模为处理污水量1万m3/d。污水处理工艺采用“强化脱氮改良A2/O+絮凝沉淀滤布滤池工艺”，污泥处理工艺采用带式压榨脱水一体机浓缩脱水，消毒工艺采用紫外线消毒。工程于2015年6月动工开建，2017年10月初建成，2017年10月16日进入试运行。项目处理能力1万m3/d，目前实际处理量在0.6~0.7万m3/d。尾水输入北部荒漠地带做生态林用水。吉木萨尔县污水处理厂由新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司进行验收，验收监测期间，尾水排放浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准的要求。本项目施工期生活污水量501.76m3/a，吉木萨尔县污水处理厂剩余处理能力0.3~0.4万m3/d，可以满足本工程施工期生活污水处理需求。
9.3 吉木萨尔县生活垃圾填埋场
（1）基本情况及环保手续
[bookmark: OLE_LINK8]吉木萨尔县生活垃圾填埋场位于吉木萨尔县新地乡，距吉木萨尔县城西南约9.5km，北距乌奇南路约2km处。整个卫生填埋场占地面积约21.94×104m2，其中近期为7.0×104m2，远期约10.5×104m2，管理站区0.64×104m2，绿化面积3.8×104m2。近期工程设计规模：生活垃圾清运处理量100t/d，总库容63×104m3，服务年限11年。远期工程设计规模：生活垃圾清运处理量130t/d，总库容94.5×104m3，服务年限12年。主要由填埋场、生产管理区、道路、垃圾收集系统等组成。填埋场主要处置城镇生活垃圾，不作为工业固体废物和危险废弃物处置场所。
该垃圾填埋场已于2010年8月取得原新疆维吾尔自治区环保厅《关于吉木萨尔县生活垃圾处理工程环境影响报告书的批复》（新环函评价〔2010〕452号），2015年9月29日原昌吉回族自治州环境保护局以昌州环函81〔2015〕358号文对吉木萨尔县生活垃圾处理工程作出竣工环境保护意见，同意通过竣工环境保护验收。
（2）处理工艺
垃圾填埋场总投资2352.81万元。主要采用卫生填埋工艺，推进式填埋法，工艺过程主要包括机械卸料、铺平、压实、覆土、喷水降尘、灭虫等。渗滤液经场底收集系统排至渗滤液收集池，经处理后回喷垃圾堆体；填埋气经导气石笼收集后导出。填埋场底部和边坡采取严格防渗的设计方案。
（3）依托可行性
目前该垃圾填埋场日处理量约40t左右，本项目施工期产生生活垃圾量为3.92t，试油期不新增劳动定员故不新增生活垃圾，依托可行。
9.4 新疆中建环能北庭环保科技有限公司
（1） 基本概况
新疆中建环能北庭环保科技有限公司位于吉木萨尔县北三台循环经济工业园区，中心地理坐标为：***。建设3套热相分离处理装置（单套处置规模为8t/h），年处置油基岩屑、含油污泥以及油泥渣20万t，采用热相分离工艺，油基岩屑、含油污泥和油泥渣贮存在具顶的贮存池中，处置时，使用装于挖掘机或装载机上的移动式筛分破碎设备进行物料筛分、破碎，筛分破碎后的物料通过装载机上料，上料系统采用开放式料斗，密闭的裙边皮带进行物料输送，含油污泥和油泥渣贮存在危险废物贮存库中，处置时，使用短倒车拉运至上料区，通过移动式筛分破碎设备，进行物料筛分、破碎成较松散的状态，然后通过装载机上料，上料系统采用开放式料斗，密闭的裙边皮带进行物料输送。物料进入热相分离设备后经过隔氧间接加热（炉内温度控制在350-550℃可调）分解为固态物和气态物，固态物即还原土（或废渣），气态物即为热相分离混合气体；还原土（或废渣）经出料密封装置进入排料设备，由喷淋螺旋输送机冷却80℃以下输出。热相分离混合气体进入冷凝设备经过喷淋塔内急速冷却（三级冷凝），冷却后液相循环至沉降分离设备中的分离罐进行沉降分离，分离的水经污水处理设施处理达标后回用于冷凝设备喷淋塔补水、排料设备喷淋螺旋输送机冷却以及还原土抑尘用水，不外排；分离的油品进入回收油罐；分离罐底部的底泥经刮渣机、排泥泵送入底泥储存罐，从而实现油、水、渣的分离。经过冷凝设备喷淋塔的不凝气（不凝气出口温度约40℃）经工艺风机增压，经过气处理设备气液分离罐对不凝气进行脱水（脱水后的积液进入沉降分离设备）及净化处理返回供热系统与天然气掺烧。
（2）环保手续
新疆中建环能北庭环保科技有限公司建设项目环保手续履行情况见表2-13。
表2-13  新疆中建环能北庭环保科技有限公司建设项目环保手续履行情况一览表
	名称
	环境影响评价
	竣工环境保护验收
	排污许可

	
	审批单位
	批准文号
	批准时间
	
	

	新疆中建环能北庭环保科技有限公司含油废物资源化处置项目
	新疆维吾尔自治区生态环境厅
	新环审〔2024〕109号
	2024.5.17
	2024年11月26日完成企业自主验收
	证书编号：91652327MA78YRKN1J001V

	中建合资公司利用新疆中建西部建设水泥制造有限公司水泥窑协同处置危险废物项目
	新疆维吾尔自治区生态环境厅
	新环审〔2020〕237号
	2020.12.12
	2023年8月9日通过“中建合资公司利用新疆中建西部建设水泥制造有限公司水泥窑协同处置危险废物项目”自主竣工环境保护验收
	

	新疆中建环能北庭环保科技有限公司贮存设施改扩建项目
	昌吉回族自治州生态环境局
	昌州环评〔2024〕40号
	2024.2.18
	目前正在建设
	


（3）依托可行性
本项目4口井二开、三开油基岩屑产生量4036.64t，机械设备废油产生量2.0t，废弃防渗膜少量，新疆中建环能北庭环保科技有限公司日处理量为547.95t/d，本项目危险废物的产生量约为20.61t/d，仅占新疆中建环能北庭环保科技有限公司含油危险废弃物处理能力的3.76%。新疆中建环能北庭环保科技有限公司可满足本项目的危险废弃物处理需求，依托可行。

	总平面及现场布置
	1 钻井井场平面布局
项目的布置本着结构简单、流程合理的原则进行布局。井场布置有值班房、机房、发电房、罐区、不落地设备区等。钻井期生活污水经防渗收集池收集后由第三方污水拉运单位定期拉运至吉木萨尔县污水处理厂处置。钻井岩屑、泥浆经不落地系统处理实现固液分离，分离后的液相回用，分离后的固相（岩屑）临时贮存在井场内的岩屑储罐，水基岩屑交由第三方公司处置；油基岩屑委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。井场各设1处危废临时贮存点，机械设备产生的机械设备废油、废弃防渗膜暂存在井场设置的危险废物贮存点，委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。井场内各设1个柴油储罐，存储钻井用柴油，20m³/个，最大储存量约16.7t，设1个50m3甲醇储罐，最大储存量约30t，地坪基础防渗。罐区周围3m内所有电器采取防爆处理。
2 试油井场平面布局
试油井场布置有值班房、发电房、罐区、不落地设备区、放喷管线等。每个井场内设置1个60m3采出液临时储罐由罐车拉运至吉康脱水站。洗井废水和压裂返排液进入试油废水罐，采用试油废水罐收集后运至吉康脱水站污水处理系统处理达标后回注油藏。
3 防渗设计
本项目钻井井口周边、柴油罐区、甲醇罐区、钻井液不落地系统、岩屑储罐、危废贮存点、各类罐体罐基础和放喷池采取重点防渗，防渗层应不低于6.0m厚，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；材料房、配电房、录井房、地质房、生活污水收集池等采取一般防渗，防渗层应不低于1.5m厚，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；其他区域采取简单防渗，采取一般地面硬化，防渗材料参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中相应防渗要求执行。
4 临时工程平面布置
本项目4口井为平台井，每口井之间间距约50m，在井口周边设平台井场（总占地10564m2），井场和临时道路附近设1处生活营地（15000m2），在井场一侧设置1处堆土区（1500m2），根据井场位置和周围已建道路情况修建临时道路（临时道路总长1708m2）。

	施工方案
	本项目施工方式为钻进方式，包括：钻前作业、钻井施工、试油作业、钻后工程。
1 钻前作业
钻前作业主要包括井场、道路以及生活营地占地清理平整，设备入场等，工艺流程如下：
（1）钻前整理场地，并保证全套钻井设备达到相关的安装标准。
（2）在钻机安装的过程中，注意保护井口设备。
（3）要求天车、转盘、井口三点成一条铅垂线，误差小于10mm；确保在施工过程中不偏磨井口套管及井控设备。
（4）设备运转正常，安全装置灵活好用。各种仪器仪表准确灵敏好用。
（5）钻具在入井前必须用通径规通径。
（6）对所有的下井钻具进行外观检查和超声波探伤，准确丈量钻具，钻具记录上注明内外径、扣型，特殊工具要画草图。
（7）钻前道路以能通重型车为标准修建，清理道路占地范围内的植被、杂物等，对路线进行平整，修建为简易砂石路；同时清理场地搭建生活营地。
2 钻井施工
钻井时采用旋转的钻头给所钻的地层一定的压力，使钻头的牙齿嵌入地层，然后旋转钻头，利用旋转钻头的扭矩来切削地层，并用循环的钻井液将钻屑带出井眼，以保证持续钻井。
钻井时井筒排出的钻井泥浆及岩屑进入泥浆不落地循环系统，该系统设置振动筛、除砂器、除泥器、离心机四级处理，经四级处理后，岩屑与钻井液完全分离，钻井液返回井筒，岩屑临时贮存在井场内的岩屑储罐，水基委托第三方岩屑公司进行无害化处置，油基岩屑委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。
（1）钻井井口产生的钻井泥浆、岩屑混合物经振动筛、除砂器、除泥器、离心机四级实现初步分离，分离出的液相用于钻井液配制。分离出的混合物进入收集箱待进一步处理。
（2）收集箱中的混合物经不落地系统进一步固液分离，由有资质的单位进行无害化处理，自行利用。
（3）防渗膜由施工队回收利用，废弃防渗膜集中收集后暂存于井场危废贮存点，定期委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处理。
固井作业：
固井是在已钻成的井眼内下入套管，然后在套管与井壁之间环空内注入水泥浆将套管和地层固结在一起的工艺过程，可防止复杂情况以保证安全继续钻进下一段井眼或保证顺利开采生产层中的油、气。
固井工程包括下套管和注水泥两个过程。下套管就是在已经钻成的井眼中按规定深度下入一定直径、由某种或几种不同钢级及壁厚的套管组成的套管柱。注水泥就是在地面上将水泥浆通过套管柱注入井眼与套管柱之间的环形空间中的过程。固井的主要目的是封隔疏松的易塌、易漏地层；封隔油、气、水层，防止互相窜漏。固井作业的主要设备有水泥搅拌机、下灰罐车、混合漏斗和其他附属安全防喷设备等。
另外，现场施工前根据实际情况要做水泥浆配方及性能复核试验，同时，如果是钻井中井漏严重，则应考虑采用双凝水泥浆体系固井，从而提高固井质量，防止因为井漏事故造成地下水环境污染。
3 试油作业
当钻至井目的层后，对油气应进行试油作业，试油就是利用专用的设备和方法，对通过地震勘察、钻井录井、测井等间接手段初步确定的可能含油（气）层位进行直接的测试，并取得目的层的产能、压力、温度、油气水性质以及地质资料的工艺过程。如钻孔在目的层遇到裂隙发育，则不需进行射孔、酸化、压裂等工作，钻孔在目的层未遇裂隙，则需进行射孔，用射孔枪打开产层，用酸化压裂液清洗裂隙，酸化目的层。
试油作业包括通井（用钻杆或油管带通井规下入井内，清除井壁上附着的固体物质，如钢渣、固井残留水泥等，同时检查套管是否有影响试油工具通过的弯曲等）、洗井（使用泵注设备，利用洗井液，通过井内管柱内外循环，清除套管壁杂物等，每口井洗井1次）、射孔（利用专用设备和射孔枪，对套管和井壁进行射孔，建立地层与井筒之间的通道）、压裂（用泵车将压裂液挤入目的层，当把目的层压出许多裂缝后，加入支撑剂，如石英砂等，充填进裂缝，提高目的层的渗透能力，每口井进行1次压裂作业）等操作，试井前安装井口各种计量设备、油气两相分离设备，采出液临时储罐等。如有油气资源，则产出液经两相分离器分离后，采出液进入临时储罐，拉运至吉康脱水站，伴生气由放散管燃烧放散。
其中压裂工艺具体为：泵注桥塞射孔连作→压裂→焖井→排液→测试生产。
4 钻后工程
测试完井后。要换装井口装置，有油时井口需换装采油树，其余设施将拆除、搬迁，钻井液材料全部进行回收，井场无遗留，对钻井过程中产生的各类废物进行清理，并进行产能建设工程的环境影响评价，若该井无开采价值，则将井口用水泥封固，并对临时占地进行平整恢复。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	[bookmark: _Toc11891]1 生态环境现状调查与评价
1.1 生态系统调查与评价
（1）生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，项目所在区域属于Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区—Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区—28阜康—木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区。其生态功能见表3-1。
表3-1  项目所属生态功能区具体情况
	生态功能分区单元
	生态区
	Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区

	
	生态亚区
	Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区

	
	生态功能区
	28阜康—木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区

	隶属行政区
	阜康市、吉木萨尔县、奇台县、木垒县

	主要生态服务功能
	农牧业产品生产、人居环境、荒漠化控制

	主要生态环境问题
	地下水超采、荒漠植被退化、沙漠化威胁、局部土壤盐渍化、河流萎缩、滥开荒地

	生态敏感因子敏感程度
	生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀轻度敏感，土地沙漠化中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感

	主要保护目标
	保护基本农田、保护荒漠植被、保护土壤环境质量

	主要保护措施
	节水灌溉、草场休牧、对坡耕地和沙化土地实施退耕还林（草），在水源无保障、植被稀少、生态脆弱地带禁止开荒、加强农田投入品的使用管理

	适宜发展方向
	农牧结合，发展优质、高效特色农业和畜牧业


本项目为预探井建设工程，项目只有钻井期、试油期，不涉及运营期环境影响；项目建设占用的土地资源相对区域资源利用较少，且为临时用地；项目单井施工期较短，单井水、柴油等资源消耗量较少，不涉及地下水的开采活动。采取一定的环保措施后，项目产生的废气、废水、噪声等对环境影响较小。项目建设符合《新疆生态功能区划》相关要求。
（2）新疆维吾尔自治区主体功能区规划
根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，将新疆分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和省级两个层面。新疆重点开发区包括国家级重点开发区域和自治区级重点开发区域。奇台县属于国家级农产品主产区。
新疆国家级农产品主产区（天山北坡主产区）涉及13个县市，这些农产品主产区县市的城区或城关镇及其境内的重要工业园区是国家级重点开发区域，但这些县市以享受国家农产品主产区的政策为主。
重点开发区域的功能定位是：支撑新疆经济增长的重要增长极，落实区域发展总体战略、促进区域协调发展的重要支撑点，新疆重要的人口和经济密集区。新疆农产品主产区的功能定位是：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区；农产品主产区发展方向和开发原则还包括：位于农产品主产区的点状能源和矿产资源基地建设，必须进行生态环境影响评估，并尽可能减少对生态空间与农业空间的占用，同步修复生态环境。其中，在水资源严重短缺、环境容量很小、生态十分脆弱、地震和地质灾害频发的地区，要严格控制能源和矿产资源开发。
本项目为油气资源勘探项目，项目的建设有利于提高油气资源的安全供应能力和开发利用水平，支撑地区经济，项目建设与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相符合。
1.2 植被调查
本项目评价范围1km内周边生态系统主要为农田生态系统和荒漠生态系统。主要植被类型为荒漠植被，按中国植被自然地理区划划分，项目所在区域属新疆荒漠区、北疆荒漠亚区、准噶尔荒漠省、准噶尔荒漠亚省、乌苏—奇台州。
项目所在区在植被类型上属荒漠，植被群系为驼绒藜、沙漠娟蒿群系，建群种为驼绒藜、沙漠娟蒿，伴生种为骆驼蓬、欧洲山杨、伊犁小檗、多枝柽柳、芨芨草、琵琶柴、短叶假木贼等，区域植被覆盖度在10%左右，视地貌部位变化而异。
根据《国家重点保护野生植物名录》（2021年）、《新疆国家重点保护野生植物名录》（2022年）、《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（2024年），项目区无国家及自治区级重点保护野生植物。
1.3 野生动物现状调查与评价
按中国动物地理区划的分级标准，项目区属古北界、中亚亚界、蒙新区、西部荒漠亚区、准噶尔盆地小区。因该区域地处准噶尔盆地东南缘，气候干燥，野生动物的栖息生境极为单一。本项目区域常见啮齿类、爬行类、鸟类等动物，对照《国家重点保护野生动物名录》（2021版）、国家林业和草原局公告《陆生野生动物重要栖息地名录（第一批）》（2023年第23号）及自治区人民政府《关于发布新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）的通知》（新政发〔2022〕75号），未发现以上《名录》中重点保护野生动物和陆生野生动物重要栖息地。区域主要野生动物种类及分布情况见表3-2。
表3-2  评价区域内主要野生动物及分布情况一览表
	序号
	中名
	学名
	分布

	
	
	
	多见种
	少见种

	爬行类（含两栖类）

	1
	变色沙蜥
	Phrynocephalus Versicolor
	
	+

	2
	快步麻蜥
	Eryxtataricus
	
	+

	啮齿类

	3
	小五趾跳鼠
	Allactageelater
	
	+

	4
	大沙鼠
	Rhombomysopimus
	+
	

	5
	子午沙鼠
	Merionesmeridianus
	+
	


注：++多见，+少见，—偶见
1.4 土壤现状调查与评价
[bookmark: _Hlk50733755]项目区主要土壤类型为灰漠土。
灰漠土为温带干旱区地带性土壤，母质多为黄土状洪冲积物，剖面自上而下发育孔泡结皮层、片状鳞片状层、紧实黏化层、钙积石膏聚积层及母质层，质地以粉壤土、粉砂壤土为主，紧实黏化层黏粒含量显著高于上下土层；土壤容重偏大，紧实层可达1.50~1.75g/cm3，微孔隙占比高、透水通气性能较差，区域蒸发远大于降水，灌溉条件下易发生毛管上升返盐；土壤整体呈碱性至强碱性，pH值8.0～9.5，通体碳酸钙含量较高，30cm以下土层大量石膏与易溶盐淀积，部分土层存在碱化现象，阳离子交换量中等，黏土矿物以伊利石为主，风化程度微弱；土壤有机质含量整体偏低，表层有机质仅6~12g/kg，腐殖质富啡酸占比更高，土壤碱解氮、有效磷供给不足，速效钾相对丰富，受高pH、高钙环境影响，有效铁、锌、锰等微量元素普遍匮乏，存在表层结皮、中层板结、盐碱抑制、养分贫瘠等多重障碍，农业开发过程中易出现次生盐渍化问题。
1.5 土地利用现状调查与评价
根据本项目的勘界结果，并参照《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017），以确定本项目区域的土地利用类型。本项目所在区域土地利用类型为其他草地。土地现状以自然状态为主，呈典型的干旱荒漠。
1.6 水土流失现状调查与评价
根据新水水保〔2019〕号文件可知：新疆共划分了2个自治区级重点预防区，4个自治区级重点治理区。依据《昌吉州水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》及《昌吉回族自治州两区划分图》可知，本项目不在昌吉回族自治州两区划分的水土流失预防区和治理区。
根据《新疆维吾尔自治区2025年水土保持公报》，昌吉回族自治州水土流失面积45596.02km2，侵蚀类型主要有水力侵蚀、风力侵蚀。其中风力侵蚀面积为41499.24km2，占水土流失面积的91.02%；水力侵蚀面积为4096.78km2，占水土流失面积的8.98%。
1.7 沙化土地调查与评价
根据《新疆第六次沙化土地监测报告》，新疆国土总面积为16648.97万公顷，本次沙化监测区面积为15689.13万公顷，沙化监测区分布在14个地州市，88个县市（区）、10个自治区直辖市共98个行政区域。监测结果显示：沙化土地面积7468.21万公顷，占监测区总面积47.60%，具有明显沙化趋势的土地面积437.96万公顷，占监测区总面积2.79%，非沙化土地面积7782.95万公顷，占监测区总面积49.61%。古尔班通古特沙漠面积48695km2，占全疆沙漠的11.05%；沙漠中的沙化土地面积449.44万hm2，其中：流动沙地3.57万hm2，半固定沙地96.92万hm2，固定沙地344.54万hm2，沙化耕地4.41万hm2。
本项目位于昌吉回族自治州奇台县境内，位于古尔班通古特沙漠的准噶尔盆地的南部，不属于沙漠区域以及沙化土地，离古尔班通古特沙漠的准噶尔盆地约60km。
2 区域环境质量现状
2.1 环境空气质量现状调查与评价
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，选取生态环境部环境工程评估中心环境空气质量模型技术支持服务系统发布数据，昌吉回族自治州2025年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7μg/m3、25μg/m3、67μg/m3、37μg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.6mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为131μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级标准浓度限值，属于达标区。空气质量达标判定详见表3-3。
表3-3  2025年昌吉回族自治州基本污染物监测结果表（单位：μg/m3）
	项目
	平均时段
	现状浓度
	过渡阶段二级浓度限值
	占标率（%）
	超标
倍数
	达标情况

	SO2
	年平均
	7
	60
	11.67
	/
	达标

	NO2
	年平均
	25
	40
	62.5
	/
	达标

	PM10
	年平均
	67
	60
	111.67
	1.12
	超标

	PM2.5
	年平均
	37
	30
	123.33
	1.23
	超标

	CO（mg/m3）
	日平均
	1.6
	4
	40
	/
	达标

	
	1小时平均
	/
	10
	/
	/
	达标

	O3
	1小时平均
	/
	200
	/
	/
	达标

	
	日最大8小时平均
	131
	160
	81.86
	/
	达标


由上表可知，PM10、PM2.5污染物平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级标准浓度限值，其余污染物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级标准浓度限值，项目所在区域为不达标区。
为持续降低区域PM10、PM2.5浓度、推进空气质量达标，奇台县已出台系列大气污染治理管控文件，主要包括《奇台县2024-2025年生态环保攻坚行动方案》（奇环委办发〔2024〕2号）、《奇台县生态建设与环境保护第十四个五年规划》《关于调整奇台县高污染燃料禁燃区的通告》，同步执行《昌吉回族自治州重污染天气应急预案（2023年修订）》《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》及《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》等相关管控要求，聚焦扬尘、工业无组织粉尘、燃煤、移动源、沙尘生态修复五大方向实施全域颗粒物削减。
2.2 水环境质量现状
本项目区西侧730m有墒户十六队斗渠，项目钻井期间钻井废水循环使用，剩余水基/油基泥浆由钻井队委托专业公司合规处置，生活污水拉运至吉木萨尔县污水处理站处理，与地表水体无水力联系，本次未对地表水环境进行现状评价。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中4.1 一般性原则要求：“根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类（地下水导则 附录A）。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。”本项目属于矿产资源勘查活动，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，故项目不开展地下水监测。
2.3 声环境质量现状
[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK64]根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，无需监测声环境保护目标质量现状。
2.4 土壤环境质量评价
[bookmark: _Hlk47367778]根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附表A.1 土壤环境影响评价项目类别中无矿产资源地质勘查行业，本工程为109 矿产资源地质勘查（含勘探活动和油气资源勘探），“行业类别”属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为IV类，不需要进行土壤环境影响评价，仅进行简要的定性分析。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为前期勘探工程，属于新建项目，不存在原有环境问题。

	生态环境保护目标
	[bookmark: _Hlk48507087]1 环境保护目标
[bookmark: _Hlk167566341]参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《环境影响评价技术导则陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）等相关导则要求，本项目大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境、环境风险均不设评价范围，生态评价范围为井场和生活营地周围50m范围、临时道路两侧外延300m；声环境评价范围为井场外延200m的范围，根据现场调查，本项目井场周边为其他草地，周边300m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区、人群较集中的区域，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；周边200m范围内无声环境保护目标；本项目环境保护目标具体情况见表3-4。
表3-4  主要环境敏感目标一览表
	要素
	环境保护
目标
	与项目区的关系
	保护要求

	大气环境
	项目区大气
	井场
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准

	生态环境
	植被
	井场占地
	落实工程占地周边生态环境保护措施，施工结束后逐渐恢复到自然状态

	
	动物
	
	保护生境不被破坏，禁止捕杀野生动物

	水环境
	地下水
	井场
	确保地下水不受污染

	
	地表水
	墒户十六队斗渠距离本项目区西侧730m
	确保渠道地表水体不受污染

	土壤环境
	农田
	最近距离本项目井场55m
	施工过程中严格执行降尘，污水储运和防渗等措施，保护农作物不受施工影响


2 保护要求
（1）保护项目所在区域的空气质量，保持现有空气质量级别，不因本项目的建设降低环境空气质量；
（2）保护项目所在区域地下水质量保持在现有水平，不受本项目所排废水的影响；
（3）保护项目区声环境质量现状，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类声环境功能限值；
（4）生态环境保护目标：本项目需保护项目区生态环境，使项目的建成不对项目区生态环境产生不利影响；
（5）土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）控制。

	评价标准
	1 环境质量标准
（1）大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值2.0mg/m3执行；
（2）声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准限值；
（3）土壤环境：土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值要求；
（4）地下水环境：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。
2 污染物排放标准
（1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的颗粒物无组织排放限值；
（2）试油期无组织非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）、NOx和颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放限值要求；硫化氢排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级浓度要求0.06mg/m3。
（3）生产废水执行《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）表1推荐水质主要控制指标要求；
（4）柴油发电机、甲醇发电机无组织废气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）标准要求；
（5）施工期施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1排放限值；
（6）水基钻井岩屑执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求；
（7）油基岩屑、含油污泥执行《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》（DB65/T3999-2017）标准要求；
（8）钻井固体废物执行《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）标准要求。
（9）危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）标准要求。

	其他
	无




四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	施工期主要污染环节和因素：
本项目对环境的污染主要存在于钻井期、试油期三废排放。
本项目污染源按作业持续时间分为临时性污染源、连续性污染源和间歇性污染源三大类，见表4-1。
表4-1  本项目主要环境影响因素
	阶段
	污染物
	产污环节
	污染因子

	钻井期
	废气
	柴油机和柴油发电机
	SO2、NOx、CO、非甲烷总烃、PM10、PM2.5

	
	
	施工扬尘、水基钻井岩屑暂存扬尘
	颗粒物

	
	
	燃油机械废气、运输车辆尾气、柴油卸车及储存、油基岩屑储罐
	非甲烷总烃

	
	废水
	生活营地生活污水
	COD、SS、氨氮、BOD5

	
	
	固井
	水泥颗粒、砂石碎屑

	
	噪声
	动力设备、施工作业
	等效连续A声级

	
	固体废物
	钻井井场
	水基岩屑、油基岩屑、机械设备废油、废弃防渗膜

	
	
	生活营地
	生活垃圾

	试油期
	机械排放废气和运输车辆尾气
	伴生气燃烧放空
	SO2、NOx、颗粒物

	
	
	柴油发电机
	SO2、NOx、CO、非甲烷总烃、PM10、PM2.5

	
	
	临时储罐和采出液装载
	非甲烷总烃

	
	废水
	井下作业废水（洗井废水、废压裂返排液）
	SS、石油类

	
	噪声
	动力设备、井下作业
	试油机械噪声

	
	固废
	井下作业
	废弃防渗膜


[bookmark: _Hlk27231092][bookmark: _Hlk2526104]1 生态环境影响分析
1.1 生态环境影响因素及类型
本项目井场、道路及施工营地施工过程中不可避免地会对周围生态环境造成不同程度的污染和破坏。
[bookmark: _Hlk44523827]（1）生态环境影响类型
[bookmark: _Hlk67930575]①占地对地表土壤、植被影响
井场、道路、施工营地施工占地范围内土壤翻出、植被清除，将破坏地表原有稳定砾石层，加剧风蚀，改变原有生态系统结构和功能，属暂时性影响。施工完成后，临时性占地和影响将消除，使被破坏的生态环境逐步恢复。封井前井场将会在原来连续分布的生态环境中形成生态斑点，产生地表温度、水分等物理异常，以及干扰地面植被和野生动物繁殖、迁移和栖息，长久影响生态环境的类型和结构。
②污染物排放对生态环境的影响
本项目主要污染源集中在钻井工程，其污染源分布广、排放源强小，污染因子简单，具有影响的全方位性、综合性的特点，其对生态环境影响的途径和程度取决于水环境、空气环境、声环境被污染的程度和固废的产生量及处置方式。
（2）生态环境影响因素
环境影响因素识别实际上是对主体的识别，包括主要工程和辅助工程。对于本项目来讲，主要从钻井工程分析环境影响因素。
本次部署4口预探井，井场的平整会产生土方的扰动；钻井过程中废物的排放、钻井机械的运输等施工活动均可对地表原生结构造成破坏，对生态环境带来不利影响。在井场选址过程中，应尽量选择动土作业量小的地段，场地平整所产生的土方随地势进行处置，尽可能填入低洼地带；采用钻井泥浆不落地技术；井场材料整齐堆放，严格管理，不得随地洒落，完井后全部回收外运；施工机械划定运行线路，不得随意开行便道，以减少对地表原生结构的破坏。各种措施的采用，可有效减轻钻井过程对生态环境的影响。
生态环境影响因素见表4-2。
[bookmark: _Hlk47519731]表4-2  生态环境影响因素
	工程活动
	主要影响

	钻井工程
	1、对井场及周围植被的破坏影响；
2、对井场土壤产生的不利影响。

	施工营地修建
	1、对施工营地及周围植被的破坏影响。
2、对施工营地土壤产生的不利影响。

	井场道路修建
	1、施工过程对道路两侧植被和土壤产生不利影响。


1.2 植被的影响分析
本项目钻井工程是造成植被破坏的主要原因。
（1）工程占地对植被的影响
[bookmark: _Hlk43446974]钻井过程中的占地包括井场、入场道路及施工营地占地，对植被的影响主要表现在施工期，主要影响形式是对土地的占用以及施工阶段清场过程中对地表植被的清理及施工过程中的碾压。
[bookmark: _Hlk43447011]在井场、道路及施工营地施工过程中土地被扰动，地表植被基本被毁。施工结束后重新回到原来的自然状态，但地表植被及地表结构却发生了变化。地表保护层被破坏后，其稳定性下降，防止水土流失的能力也随之下降。
本项目施工结束后如发现该井不具有开发价值或目的层不含油，则进行封井，自然恢复植被。占地范围内植被覆盖度较低，且随着施工期的结束，被开挖部分将覆土回填，可以减少临时占地对植被的破坏程度。本次环评要求在井场、入场道路等临时占地选址过程中，应尽量选择动土作业量小的地段，场地平整所产生的土方随地势进行处置，尽可能填入低洼地带。施工结束后即对占地进行植被恢复；运输车辆沿道路行驶，禁止乱压乱碾，只要加强施工管理，项目实施不会对项目区的生态环境造成太大影响。
[bookmark: _Hlk48504594]（2）道路修建对植被的影响
本项目建设过程中需修建油区简易道路244m。在道路修建过程中，除了路基占用原有土地外，主要影响的是道路两侧的植被。施工完成后，由于区域内有冬季降雪，在融雪季节道路两侧有积水产生，有利于道路两侧植被的自然恢复。
（3）人类活动对植被的影响
项目施工过程对植被的影响主要表现在人类和机械对植物的碾压和砍伐，使原生植被生境发生较大变化。区域单位面积上人口密度的增加将导致工程开发范围内及边缘区域地表土壤被践踏、自然植被减少。但评价区植被分布不均匀，覆盖度较低，因此，人类活动对该区域天然植被产生的不良影响非常有限。
（4）生物损失量核算
本项目占地类型主要为其他草地，植被类型为荒漠植被，平均覆盖度约10%，主要物种为骆驼蓬、欧洲山杨、伊犁小檗、多枝柽柳、芨芨草等。由于施工期进行表土剥离和平整，将导致占地范围内的生物量全部损失（按100%损失率计算）。根据朴世龙、方精云等《中国草地植被生物量及其空间分布格局》（植物生态学报，2004，（04）：491-498），新疆地区草地的平均生物量5.354t/hm2。本项目临时占地总面积为29072m2，生物损失量约为15.57t。
本项目施工结束后如发现该井不具有开发价值或目的层不含油，则进行封井，植被自然恢复。占地范围内植被覆盖度较低，且随着施工期的结束，被开挖部分将覆土回填，可以减少临时占地对植被的破坏程度。本次环评要求在井场、入场道路等临时占地选址过程中，应尽量选择动土作业量小的地段，场地平整所产生的土方随地势进行处置，尽可能填入低洼地带。施工结束后即对占地进行植被恢复；运输车辆沿道路行驶，禁止乱压乱碾，只要加强施工管理，项目实施不会对项目区的生态环境造成太大影响。
（5）突发性事故对植被的影响
项目施工过程中对生态环境造成严重破坏的主要事故类型为原油和含油污水泄漏，其产生的污染物排放均会对评价范围内的植被造成不同程度的影响，影响程度与发生事故时泄漏的油量及是否发生火灾有很大关系。植被体上附着的原油越多，植物死亡率就越高，而且草本植被比乔、灌木更敏感，更易受到致命的影响。如果发生火灾，则植被的地上部分会完全被毁，但如果土壤环境未被破坏，第二年植被将会重新生长。
交通事故通常发生在道路两旁，发生的概率及影响范围均极小，仅对路边很小范围的植被产生严重污染。相对于整个开发区域而言，事故均发生于一个较小的范围内，且可通过对原油的及时清理而减轻其影响，不会对整个区域植被产生明显不利影响。
1.3 对野生动物影响分析
本项目施工对野生动物的生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目的占地，使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源的减少。
（1）施工期对野生动物的影响
井场建设、钻井过程中，由于机械设备的轰鸣惊扰，人群活动的增加，鸟类和哺乳类动物将远离施工现场，使区域内单位面积上的动物种群数量下降，但此类影响对爬行类和小型啮齿类动物的干扰不大。一些伴人型鸟类如麻雀、乌鸦等，一般在离作业区30m以外活动，待无噪声干扰时较常见于人类生活区附近。因此，随着钻井、试油各个过程的变化，该区域内野生动物的种类和数量将发生一定的变化，原有荒漠型鸟类和哺乳类将逐渐避开人类活动的干扰迁至其他区域，而常见的伴人型野生动物种类有所增加。施工完成后，施工人员撤离作业区域，区域内的人为活动逐步减少，野生动物将逐步回归原有生境。
（2）事故对野生动物的影响
发生事故时常常导致原油及天然气的泄出和渗漏，从而可能影响工程区域内的野生脊椎动物的生存环境。事故类型的不同，对野生动物的影响范围和程度也有所不同。当发生井喷事故时，井场周围200m~500m范围以内的各种小型脊椎动物会因躲避不及造成死亡，局部区域可能影响到的只是一些啮齿类动物、爬行动物和小型鸟类，对大中型动物，特别是对保护动物不会造成影响。如果发生火灾事故，由于生态环境及空气环境的变化，短时间内会使事故周围动物的分布数量下降。
（3）对野生动物生境的影响
区域内各种野生动物经过长期的适应已形成较稳定的取食、饮水、栖息活动范围和分布，施工占地将使原有野生动物的分布、栖息活动范围受到压缩。人为活动的干扰使得区域上空活动的鸟类相对于未干扰时有所减少，而使得局部地段二、三级营养结构中的爬行类（啮齿类）和昆虫类数量有所增加或活动频度增大。这些占地影响对地面活动的野生动物种类产生隔离作用，使原分布区内的种类向外扩散，而钻井作业结束后，随着人类活动和占地的减少，原有生境将逐步恢复，野生动物对新环境适应后其活动和分布范围亦将恢复。
[bookmark: _Hlk48510044]1.4 对土壤的影响分析
本项目属于“矿产资源地质勘查（含勘探活动和油气资源勘探）”，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价，本次环评仅作简单分析。
（1）工程占地影响分析
本项目占地主要为井场、施工营地及临时道路等，施工期扰动总面积达29072m2，均为临时占地。最主要的危害是破坏了地表结构，增加了土壤风蚀量和沙漠化的可能性。
在进行井场施工时，将对作业范围内的土壤表层进行干扰和破坏，土壤表层结构（包括紧实度）、肥力将受到影响，土壤易受到侵蚀。
当施工结束后，人为活动的范围缩小，将使受到破坏的地表逐渐得到恢复，风蚀和荒漠化影响将随着天然植被的恢复逐渐得到控制。
（2）固体废物对土壤环境的影响
在钻井过程中会产生钻井岩屑，本项目采用泥浆不落地技术，可以有效减缓钻井岩屑对土壤的影响范围和程度。
（3）事故状态下对土壤环境的影响
井喷是油田开发过程中的意外事故，钻井和井下作业中均可能发生井喷。一次井喷可抛洒大量的天然气和原油，其中的轻组分挥发，而重组分油对土壤有一定的影响。井喷会造成大量原油覆盖在土壤表层，使土壤表层的土壤透气性下降，理化性状发生变化，对影响范围内的土壤表层造成严重的污染。
井喷持续时间越长，对土壤造成的污染越严重。但根据已有的相关资料，井喷事故主要影响事故区域内的表层土壤。
1.5 对其他草地的影响分析
井场、生活营地、道路等占地范围内的草地征用应按照地方征地补偿标准进行，本项目正在办理征地手续。施工作业时尽量避开草地茂密区域，最大程度地保护沿线的草地生态环境，建设单位须取得当地林草主管部门许可后方可开工，在规范施工以及严格按照林草部门的要求对占用草地采取相应补偿措施后，本项目的建设对区域草地的影响在可接受范围内。
1.6 土地沙化影响分析
项目区钻井工程实施中，会使施工带范围内的土体结构遭到破坏，其范围内的植被也会受到严重破坏甚至被彻底清除，导致风沙作用加剧，主要表现为：
（1）土壤粗粒化
在土壤沙化过程中，当风力作用地表产生风蚀时，便产生风蚀作用，细粒物质被带走，粗粒物质大部分原地保留下来，从而使土壤颗粒变粗，将未沙化的原始土壤和“就地起沙”形成的风沙土颗粒粒级加以比较，沙化后的风沙土较之原始土壤粗砂和细砂粒显著增加，而粉砂和粘粒粒级减少。
（2）土壤贫瘠及含盐量变化
沙化引起土壤贫瘠化的原因，一是积累土壤有机质的表层被风吹蚀；二是在风沙化发展过程中，土壤干旱并在高温影响下，有机物质矿化加强，使原来积累的有机物大量分解；三是土壤粗粒化结果。从未沙化原始土壤与沙化地段土壤肥力对比看，土壤有机质和全氮含量随沙漠化增加有所降低，特别是土壤有机质随沙化强度的变化十分明显。磷素和钾素随沙化程度增加，含量无明显差异。土壤中的易溶性盐分是随土壤水分发生移动的，并随着土壤水分蒸发而在地表聚积。由于沙土毛管上升高度低，因此，通过毛管上升水流到达地表而产生的积盐很微弱，另外在土壤受到风蚀沙化时，表土层的盐分有的被吹蚀，有的和含盐轻的底土层发生混合，因而也降低了风沙土壤的盐分含量，据邻近油田的调查结果表明，随沙化增强，盐分含量降低。
（3）对区域沙化土地的影响分析
本项目位于古尔班通古特沙漠的南部，施工期临时占地将会破坏项目占地范围内的土壤表层稳定砾幕和地表荒漠植被，项目所在区域具有多风、降水量偏低等气候特征，地表稳定结皮被破坏后，在大风天气条件下，项目施工会使占地范围内的土地就地起沙，局部形成沙化土地。
但是由于项目占地范围较小，施工结束后对临时占地范围内场地进行平整和清理，尽量利用井场施工时产生的表层弃土对临时占地进行覆盖，采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复。综上所述，本项目对项目所在区域土地沙化影响不大。
1.7 水土流失影响分析
油田工程建设对当地水土流失影响的方式包括扰动、损坏、开挖、破坏原地貌、地表土壤结构及植被。工程施工及占地呈面状、线状分布，施工期间，井场占地、临时道路、机械作业人员活动等都会加剧水土流失。油田开发过程中加剧水土流失的不良影响主要表现在以下几个方面：
（1）施工车辆对地表的大面积碾压，使所经过地段的植被和地表结构遭到不同程度的破坏，使荒漠化的过程加剧。
（2）在井场开钻及临时设施搭建中，最直接而且易引起水土流失的是施工过程中使影响范围内的地表保护层变得松散，增加风蚀量。对于本项目油田的开发建设来讲，地面构筑物建设的内容主要包括井场、道路的敷设及配套工程等。临时占地范围内的土壤地表表层遭到破坏，下层的粉细物质暴露在地层表面，在风力的作用下，风蚀量会明显加大，这种影响在短时间内不会完全恢复。但随着时间的推移，风蚀量会随着地表新保护层的逐渐形成而减弱。
（3）油田道路建设可能引起水土流失的因素较多，如破坏地表结构、砍伐植被、挖取土方等。带来的环境问题是使具有稳定结皮的地表结构被破坏，使其失去原有稳定性，引发流沙的重新分布。如遇起沙风，地表在没有保护的状态下极易被吹蚀，从而引起水土流失。道路施工期间的水土流失影响主要在于动土引起的风沙影响，风沙影响的范围主要集中于油田区域内。施工期结束后，路面风沙影响即告结束，但此时路边作业带的影响还将持续几年，呈逐渐衰减趋势。施工期内，管沟边堆起一道临时土垄，在大风状态下易发生风力侵蚀，即使在堆土回填后风蚀量会有所减少，但地表仍为疏松地带，需要一个较长的恢复阶段。
本项目区域不属于水土流失，经查阅资料，昌吉回族自治州水土流失面积45596.02km2，侵蚀类型主要有水力侵蚀、风力侵蚀。其中风力侵蚀面积为41499.24km2，占水土流失面积的91.02%；水力侵蚀面积为4096.78km2，占水土流失面积的8.98%。随着细土物质不断被吹蚀，以后每年可吹物质减少，风蚀量将逐年降低，直到地表重新形成新的保护层后才能消失。
建设单位在采取一系列的水土保持措施后，对防止荒漠化促进生态环境的恢复起到了良好的作用，可将水土流失的程度降低到最低限度。
2 施工期废气影响分析
本项目施工期废气主要来源于钻井期的柴油机组燃烧废气、施工扬尘、机械排放废气和运输车辆尾气，试油期的柴油机组燃烧废气、伴生气燃烧废气、临时储罐废气和采出液装卸废气。
（1）柴油机组燃烧废气
本项目钻井期及试油期柴油耗量见表4-3。
表4-3  钻井期和油气测试期消耗柴油量
	阶段
	周期（d）
	柴油用量（t/d）
	柴油消耗总量（t）

	钻井期
	196
	1.5
	294

	试油期
	720
	0.16
	115.2

	总计
	409.2


根据《非道路移动污染源排放清单编制技术指南》，柴油机污染物排放系数和柴油机组燃烧废气中各污染物产生情况见表4-4。
表4-4  柴油机污染物排放量
	污染物
	排污系数kg/t
	柴油用量（t）
	排放量（t）

	CO
	10.722
	409.2
	4.39

	NOx
	32.792
	
	13.42

	THC
	3.385
	
	1.39

	SO2
	0.02
	
	0.0082

	PM10
	2.09
	
	0.86

	PM2.5
	2.09
	
	0.86


注：据《车用柴油》（GB19147-2016）表3要求，车用柴油中硫的含量≤10mg/kg，燃烧0.5t柴油产生的SO2为0.02kg。
本环评要求钻井期和试油期间定期对柴油机、柴油发电机等设备进行维护，并且采用高品质的柴油、添加柴油助燃剂等措施，在很大程度上可降低柴油燃烧污染物的排放，减轻对大气环境的影响。钻井期间排放的大气污染物将随钻井工程的结束而消失。
（2）扬尘
建设期进场道路修建、施工营地及井场场地平整、运输车辆行驶均会产生扬尘，施工扬尘造成大气中TSP值增高。在施工场地实施每天洒水抑尘作业1次，大风天气增加洒水次数。采用洒水降尘措施，其扬尘造成的污染距离可缩小到20～50m范围，对周围环境影响较小。从影响时间、范围和程度来看，通过洒水降尘等措施后，钻井施工扬尘对周围大气环境质量影响是有限的。
（3）燃油机械废气和运输车辆尾气
本项目各类机械设备均使用符合国家标准的燃料，且施工期短暂、周边无居民区、地域空旷，大气扩散条件良好，加上施工期废气排放时段较为集中，属于阶段性排放源，随着施工的结束而停止排放，燃油机械废气和运输车辆尾气对周围大气环境影响不大。
（4）伴生气燃烧废气
钻井和试油过程中可能会出现油层伴生气排出地面的情况。伴生气通过气液分离器进行分离，并经排气管线燃放。由于勘探前油藏情况未明，伴生气产生量无法确定，伴生气放空燃烧属短期排放且产生量较少，因此，本评价不对伴生气燃烧排放的NOx和颗粒物进行量化分析。
根据地质设计可知，邻井钻井过程中均未发现H2S，但压裂、采油过程中多口井发现H2S。则在试油过程中伴生气中可能含有少量的硫化氢，试油过程中可能通过阀门、法兰等连接件有少量的硫化氢逸散，井场配备有硫化氢监测仪，试油过程中伴生气主要通过排气管线燃烧放空，项目周围无大气环境保护目标，且地域空旷、扩散条件较好，不会对周围环境产生不利影响。
（5）临时储罐和采出液装载过程无组织排放废气
本项目试油期采出液暂存于井场1个60m3采出液临时储罐中，由罐车定期拉运至吉康脱水站处理，采出液装车过程中会产生VOCs，根据《石化行业VOCS污染源排查工作指南》，装载过程VOCs排放量与物料年周转量、装载温度、装载物料的真实蒸气压等因素有关。由于试油过程具有很大的不确定性，无法确定试油阶段产能情况，因此本评价仅对装载过程产生的VOCs进行定性分析，不进行定量计算。本环评要求建设单位在试油阶段采出液装载应符合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求，采用底部装载或顶部浸没式装载方式，采用顶部浸没式装载的，出口管口距离罐底部高度应小于200mm。采出液装载仅在试油期进行，随试油期结束而终止。
（6）柴油卸车及储存无组织废气
钻井期井场设有柴油罐（20m3），试油期设置1个5m3的柴油储罐，均为固定顶罐，外购柴油由罐车拉运至井场后暂存于储罐内，最大贮存量约21t。柴油卸车及临时贮存时会产生一定的无组织挥发性废气，由于柴油周转量较小，真实蒸气压较低，挥发性低，由柴油卸车及储罐临时储存产生的挥发性废气量较小，不会对周围大气环境产生明显不利影响。对比新疆油田其他类似钻井井场，井场场界外非甲烷总烃的浓度低于《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）周界外无组织排放浓度限值4.0mg/m3的要求。
（7）油基岩屑储罐无组织废气
油基岩屑暂存于油基岩屑储罐内，每口井2个罐，每个罐50m3，油基岩屑储罐暂存时会产生一定的无组织挥发性废气，储罐临时储存产生的挥发性废气量较小，不会对周围大气环境产生明显不利影响。对比新疆油田其他类似钻井井场，井场场界外非甲烷总烃的浓度低于《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）周界外无组织排放浓度限值4.0mg/m3的要求。
（8）水基钻井岩屑暂存扬尘
水基钻井岩屑暂存于岩屑罐中，暂存过程中会产生少量的扬尘，不落地系统分离出的水基钻井岩屑含水率较高且产生后及时清运，由水基钻井岩屑临时暂存产生的扬尘量很少，不会对周围大气环境产生不利影响。
综上所述，施工期间产生的废气对大气环境影响不大。
3 施工期废水影响分析
本项目在钻井施工过程中采用“钻井泥浆不落地技术”，分离出的液相循环使用，完井后剩余水基/油基泥浆由钻井队委托专业公司回收利用。本项目施工期废水主要来源于钻井期施工人员的生活污水和试油期的井下作业废水（洗井废水和压裂返排液）。
（1）洗井废水
[bookmark: _Hlk5211222]与建设单位核实，本项目均属于低渗透油井，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中与石油和天然气开采有关的服务活动产排污系数计算洗井废水的产生量，见表4-5。
表4-5  与石油和天然气开采有关的服务活动产排污系数一览表
	产品
名称
	原料
名称
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污
系数
	末端治理技术名称
	排污系数

	井下作业
	洗井液（水）
	低渗透油井洗井作业
	所有规模
	工业废水量
	t/井次-产品
	27.13
	回收回注
	0

	
	
	
	
	化学需氧量
	g/井次-产品
	34679
	回收回注
	0

	
	
	
	
	石油类
	g/井次-产品
	6122
	回收回注
	0


本项目属于低渗透油井，4口新井完钻后须进行1次洗井作业，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）统计结果，本项目井下作业废水污染物产生量见表4-6。
表4-6  井下作业废水污染物产生量一览表
	污染物
	排污系数
	井数（口）
	产生量（t/a）
	产生浓度（mg/L）

	洗井废水
	27.13t/井次-产品
	4
	108.52
	/

	化学需氧量
	34679g/井次-产品
	4
	0.14
	1290.08

	石油类
	6122g/井次-产品
	4
	0.024
	221.16


试油期洗井废水带罐作业，拉运至吉康脱水站采出水处理系统处理后全部回注，不外排，对环境影响较小。
（2）压裂返排液
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）结果，压裂返排液约153.21m3/井。
本项目4口井试油期各压裂1次，则压裂返排液产生量为612.84m3。井下作业采用带罐作业，压裂返排液进入罐车拉运至吉康脱水站，拉运过程中参考《危险废物收集 贮存 运输技术规范（HJ 2025-2012）》、《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2022年1月1日起实施）等文件要求；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，压裂返排液属于石油开采行业产生的固体废物，根据《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（2021年12月21日实施），压裂返排液不属于表1石油开采过程中产生的主要危险废物。压裂返排液进入方罐由罐车拉运至吉康脱水站，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中Ⅱ级标准后回注油藏。油泥定期交由新疆中建环能北庭环保科技有限公司进行无害化处置。
（3）生活污水
本项目施工人员40人，按每人每天用水80L计算，钻井期196天，生活用水627.2m3。生活污水产生量为用水量的80%，预计生活污水产生量为501.76m3。试油期设2人值班，不在井区食宿。
钻井生活污水水质与居民生活污水相近似，其中COD产生浓度350mg/L，产生量0.18t；BOD5产生浓度300mg/L，产生量0.15t；SS产生浓度200mg/L，产生量0.1t；NH3-N产生浓度30mg/L，产生量0.015t。
本项目生活污水排入防渗收集池（容积30m3），定期清运至吉木萨尔县污水处理厂处理。
本项目废水合规处理，不会对区域水环境产生不利影响。本项目施工期各类废水污染物统计情况见表4-7。
[bookmark: _Ref490401896]表4-7  项目废水污染物产生量及去向
	序号
	污染源
	产生量
	处理去向

	1
	洗井废水
	108.52t
	洗井废水采用专用废液收集罐收集后运至吉康脱水站的污水处理系统处理达标后回注油藏

	2
	生活污水
	501.76m3
	生活污水排入防渗收集池，施工期定期清运至吉木萨尔县污水处理厂处理

	3
	压裂返排液
	612.84m3
	压裂返排液进入罐车拉运至吉康脱水站采出水处理系统处理，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中Ⅱ级标准后回注油藏


3 施工期及试油期噪声影响分析
钻井期的噪声主要来源于钻井设备、泥浆泵、振动筛等连续性噪声，噪声源强在85~100dB(A)。试油期的噪声主要来源于柴油发电机、柴油动力机。主要噪声源强及特性见表4-8。
表4-8  钻井和试油期主要噪声源强特性单位：dB(A)
	时段
	噪声设备
	数量（个）
	单台源强
	距声源
	噪声特性
	排放时间
	声源种类

	钻井
期
	钻井设备
	1
	90
	1m
	机械
	昼夜连续
	固定声源

	
	泥浆泵
	2
	90
	1m
	机械
	昼夜连续
	固定声源

	
	振动筛
	3
	100
	1m
	机械
	昼夜连续
	固定声源

	
	搅拌机
	1
	100
	1m
	机械
	昼间连续
	固定声源

	钻井期、试油期
	柴油发电机
	2
	85
	1m
	机械
	昼夜连续
	固定声源

	
	柴油动力机
	4
	95
	1m
	机械
	昼夜连续
	固定声源


钻井及试油期过程中，不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值见表4-9。
表4-9  各种施工机械在不同距离的噪声预测值    单位：dB（A）
	距离（m）
	源强
	隔声后
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	40
	50
	60
	80
	100
	160

	钻机
	90
	80
	66
	60
	56
	54
	52
	50
	48
	46
	44
	42
	40
	34

	泥浆泵
	93
	85
	71
	65
	61
	59
	57
	55
	53
	51
	49
	47
	45
	42

	振动筛
	105
	90
	76
	70
	67
	65
	63
	61
	59
	57
	55
	53
	51
	47

	柴油机
	95
	85
	71
	65
	61
	59
	57
	55
	53
	51
	49
	47
	45
	42

	搅拌机
	100
	90
	46
	70
	66
	64
	62
	60
	58
	56
	54
	52
	50
	46


根据预测结果，施工期间，各类机械的噪声在施工场界外60m处时噪声达《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求（昼间70dB（A），夜间55dB（A））。同时，对高噪声设备采取隔声措施，并加强机械设备的保养，保证机械设备的正常运转，以降低设备正常运转的噪声。进一步落实以上措施后，钻井噪声对周边环境及施工人员的影响将进一步减少，钻井期产生噪声对周边环境影响不大。
试油期时间短且产生噪声的设备少，试油期产生噪声对周边环境影响不大。
4 施工期固体废物影响分析
本项目在钻井期固体废物主要是水基岩屑、油基岩屑、机械设备废油、废弃防渗膜、生活垃圾。
（1）钻井岩屑
钻井岩屑产生、排放量与井身结构等因素有关，岩屑产生量可按下式计算：
W=1/4×л×D2×h×α×d
式中：W－钻井岩屑排放量，t；
D—井的直径，m；
h－井深，m；
d－所钻岩石的密度（g/cm3），取2.5g/cm3；
α－岩石膨胀系数，水基取4.0，油基取4.5。
计算得知：本项目钻井岩屑产生情况见表4-10。
表4-10  钻井岩屑产生量
	井号
	井段
	井深（m）
	水基岩屑量（t）
	油基岩屑量（t）

	萨102-124
	导眼
	0~30
	102.58
	/

	
	一开
	30~700
	2291.04
	/

	
	二开
	700~2300
	/
	890.20
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	三开
	2300~2717
	/
	108.31

	萨102-224
	导眼
	0~30
	102.58
	/

	
	一开
	30~700
	2291.04
	/

	
	二开
	700~2300
	/
	890.20

	
	三开
	2300~2758
	/
	118.96

	萨102-115
	导眼
	0~30
	102.58
	/

	
	一开
	30~700
	2291.04
	/

	
	二开
	700~2300
	/
	890.20

	
	三开
	2300~2737
	/
	113.51

	萨102-215
	导眼
	0~30
	102.58
	/

	
	一开
	30~700
	2291.04
	/

	
	二开
	700~2300
	/
	890.20

	
	三开
	2300~2778
	/
	124.16

	合计
	/
	/
	9574.48
	4036.64


①水基岩屑：本项目水基岩屑产生量约9574.48t，经不落地系统收集、压滤脱水后，暂存在水基岩屑储罐（每口井2个罐，每个罐50m3），随钻随拉，委托岩屑处置单位处置；根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中附表8（一般工业固体废物分类表）判定，项目水基钻井岩屑的废物代码：SW12，废物种类：钻井岩屑。
②油基岩屑：本项目油基岩屑产生量约4036.64t，按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采行业》《国家危险废物名录》（2025年版）的划分为“HW08废矿物油与含矿物油废物类”，其危险废物编号为071-002-08。油基岩屑在振动筛后经密封储罐（每口井2个罐，每个罐50m3）集中收集，随钻随拉，交由新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。转运处置过程应严格落实危险废物转运和处理处置的有关法规和规范。
结合本项目钻井液体系及钻井阶段差异，钻井岩屑实行分类管理、分段处置。水基钻井岩屑不属于危险废物，属于一般工业固体废弃物，经“泥浆不落地”系统处理，暂存于岩屑储罐中，委托具有相应处理能力的第三方环保单位进行集中处置，依据《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）的相关规定，经检测达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）相关标准限值后综合利用；产生的油基钻井岩屑属于危险废物，规范收集、防渗暂存，委托具有危险废物经营资质的单位及时规范处置。
本项目钻井岩屑在产生、暂存、转运和处置全过程中均纳入建设单位环保管理体系，严格执行分类管理、规范处置和风险可控原则，不会对周边环境产生不利影响。
（2）机械设备废油
钻井期间使用的机械设备运行过程中需进行维护、保养、维修等工作，以使其能正常运转，类比调查已完成的井，本项目产生量约2.0t（0.5t/井），机械设备废油按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采行业》划分为“HW08废矿物油与含矿物油废物类”，其危险废物编号为900-214-08。机械设备产生的废机油由钻井单位用专用罐集中收集后暂存于井场危废贮存点，定期交由新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。
（3）废弃防渗膜
为防止施工过程中产生的废油污染土壤，项目钻井施工期及试油作业期在施工区域铺垫防渗膜，防渗膜可重复利用，若使用过程中防渗膜破损无法再次利用。
根据《国家危险废物名录》（2025年版）要求，废弃防渗膜属于使用过程中沾染矿物油的废弃包装物，沾满油泥的废弃防渗膜作为危险废物，危废代码为900-249-08，集中收集后暂存于井场危废贮存点，定期交由新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。
（4）生活垃圾
本项目施工期共有施工人员40人，施工期为196天，施工人员生活垃圾产生量按每人每天产生0.5kg计，预计共产生生活垃圾为3.92t，生活垃圾集中收集，定期拉运至吉木萨尔县生活垃圾埋场处理。
本项目施工期固废的名称、类别、属性和数量等情况详见表4-11。采用如下措施处理后，本项目施工期所产生的各种固体废物均可得到有效的安全处理，对环境影响较小。
表4-11  施工期固废情况一览表
	序号
	固废
名称
	产生
工序
	固废属性
	产生量（t）
	处置方式

	1
	水基
岩屑
	钻井
	一般工业固废
（071-001-S12）
	9574.48
	经不落地系统收集、压滤脱水后，暂存在水基岩屑储罐，委托第三方合规处置。

	2
	油基
岩屑
	钻井
	危险废物
（071-002-08）
	4036.64
	油基岩屑临时贮存在井场内的岩屑储罐，委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。

	3
	机械设备废油
	钻井
	危险废物
（900-214-08）
	2.0
	机械设备废油由钻井单位用专用罐集中收集后暂存危废贮存点，交由新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。

	4
	废弃防渗膜
	钻井期和试油期
	危险废物
（900-249-08）
	少量
	暂存于井场危废贮存点，交由新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。

	5
	生活
垃圾
	施工生活
	生活垃圾（900-099-S64）
	3.92
	集中收集，统一拉运至吉木萨尔县生活垃圾填埋场处理。


[bookmark: _Hlk43201977][bookmark: _Toc29189]7 环境风险分析
环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
7.1 评价依据
7.1.2 环境风险调查
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1中，本项目钻井过程中涉及的危险物质施工期主要为柴油，试油期主要是柴油、原油和伴生气（天然气），钻井期井场设有柴油罐（20m3），预计柴油存在量16.7t，试油期设置1个临时储罐共计60m3，原油存在量约49.8t；1个5m3的柴油储罐，预计柴油存在量4.2t。现场设1座50m3甲醇罐，预计甲醇存在量30t，根据地质设计可知，邻井钻井过程中均未发现H2S，但压裂、采油过程中多口井发现H2S。则在试油过程中伴生气中可能含有少量的硫化氢，试油过程中可能通过阀门、法兰等连接件有少量的硫化氢逸散。
7.1.2 环境敏感目标概况
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，项目开展简单分析，不设环境风险评价范围。本项目所在区不属于自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区，井场西侧744m处有居民点，井场周边500m范围内无居民点、学校、医院。项目区内无环境风险敏感目标。
[bookmark: _Toc16655]7.2风险潜势初判及评价等级
7.2.1环境风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。
根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，进而确定环境风险潜势，确定依据见表4-12。
表4-12  项目环境风险潜势划分依据一览表
	环境敏感程度
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+极高环境风险


（1）Q值的确定
项目涉及的主要危险物质为柴油、原油、甲醇。涉及的风险为运行过程中储存罐破损造成的油类物质、天然气和甲醇的泄漏。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的判定方法，当存在多种危险物质时，按照下式计算物质总量与其临界量比值：
[image: ]
式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t；
Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目Q的确定见表4-13。
表4-13  危险物质与临界量比值
	物质名称
	临界量
	最大存在总量
	Q

	柴油
	2500t
	20.9t
	0.008

	原油
	2500t
	49.8t
	0.02

	甲烷（天然气）
	10t
	0
	0

	甲醇
	10t
	30t
	3

	合计
	/
	/
	3.028


综上，本项目Q值介于1≤Q=3.028＜10。
（2）M值的确定
分析项目所属行业及生产工艺特点，具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。
表4-14  行业及生产工艺（M）
	行业
	评估依据
	分值

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	10

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5

	a温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力(P)≥10.0MPa；
b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


本项目为陆地矿产资源地质勘查，综上，各贮存设施M分值为5，级别为M4（M=5）。
（3）P值的确定
根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表4-15确定危险物质及工艺系数危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。
表4-15  危险物质及工艺系数危险性等级判断（P）
	危险物质数量与临界比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


本项目危险物质数量与临界量比值1≤Q＜10，行业及生产工艺（M）为M4，因此危险物质及工艺系统危险性等级为P4。
（4）环境敏感程度的确定
1）大气环境敏感程度
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D的规定：项目所在区域大气环境敏感程度是依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性来确定。大气环境敏感程度共分为三种类型：E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表4-16。
表4-16  大气环境敏感程度分级原则一览表
	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。


本项目位于奇台县，根据现场调查，井场周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，周边500m范围内人口总数小于500人。根据表4-16判定，项目所在区域大气环境敏感程度为环境低度敏感区E3。
2）地表水环境敏感程度
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D的规定：区域地表水环境敏感程度依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性与下游环境敏感目标情况确定。区域地表水环境敏感程度共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，其分级原则见表4-17。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级原则分别见表4-18和表4-19。
表4-17  地表水环境敏感程度分级原则一览表
	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E2
	E3

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


表4-18  地表水功能敏感性分区原则一览表
	敏感性
	地表水环境敏感特征

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区


表4-19  环境敏感目标分级原则一览表
	分级
	环境敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区和自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标


根据项目工程分析，本项目周边无天然地表水体，因此，本项目不考虑风险事故泄漏危险物质对地表水体的预测影响分析，仅进行定性分析。
3）地下水环境敏感程度的确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D的规定：项目所在区域地下水环境敏感程度依据地下水功能敏感性与包气带防污性能确定。区域地下水环境敏感程度共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，其分级原则见表4-20。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表4-21和表4-22。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对值。
表4-20  地下水环境敏感程度分级原则一览表
	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


表4-21 地下水功能敏感性分区原则一览表
	分级
	分级地下水环境敏感特征

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区

	不敏感G3
	上述地区之外的其他地区

	环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


表4-22  包气带防污性能分级原则一览表
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定
Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数


项目环境风险物质主要是甲烷气体，不会进入地下水中，此外导热油炉为橇装式，废润滑油在站内危废贮存库暂存，发生泄漏后可及时发现，通过围堰或收集设施收集，不会进入地下水中。因此本项目各集气增压脱水站所在区域地下水功能敏感性为“较敏感G3”。
根据调查，项目所在区域包气带厚度大于1m，包气带渗透系数1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，根据表4-22的判定依据，本项目所在区域包气带防污性能分级为“D2”。根据表4-20的判定依据，项目所在区域的地下水环境敏感程度分级为“E3”。
（5）环境风险潜势判定
经分析得知，本项目不考虑风险事故泄漏危险物质对地表水体的影响，项目所在区域大气环境敏感程度为环境低度敏感区E3，地表水环境敏感程度分级为环境低度敏感区E3，项目所在区域的地下水环境敏感程度分级为环境低度敏感区E3，其环境风险潜势判定结果具体见表4-23。
表4-23  项目环境风险潜势判定结果一览表
	项目环境敏感程度
	项目危险物质及工艺系统危险性P

	
	轻度危害（P4）

	大气环境低度敏感度区（E3）
	Ⅰ

	地表水环境低度敏感度区（E3）
	Ⅰ

	地下水环境低度敏感度区（E3）
	Ⅰ


从表4-23中可知，本项目的大气环境、地下水环境、地表水环境风险潜势潜势均为Ⅰ级。
7.2.2环境风险评价等级
《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级划分依据见表4-23。
表4-23  环境风险评价工作等级划分表
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	Ⅱ
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危险后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


本项目的大气环境、地下水环境、地表水环境风险潜势潜势均为Ⅰ级，环境评价工作等级为简单分析。
7.3 环境风险识别
（1）物质危险性识别
本工程涉及的环境风险物质主要为：原油、天然气、甲醇和柴油。其主要物化、毒理性质、危险等级划分，见表4-24。
表4-24  原油、天然气、甲醇和柴油的理化性质及危险级别分类情况
	序号
	名称
	组分
	毒性
	燃烧爆炸特性参数
	危险级别

	1
	原油
	由各种烃类和非烃类化合物所组成的复杂混合物
	原油本身无明显毒性。遇热分解出有毒的烟雾，吸入大量可引起危害：有刺激和麻痹作用，急性吸入中毒者有上呼吸道刺激感觉。流泪，随之出现头晕、头痛、恶心、运动失调及酒醉样症状
	热值：41870KJ/kg
火焰温度：1100℃
沸点：300～325℃
闪点：23.59℃
爆炸极限：1.1%～6.4%(v)
自然燃点：380~530℃
	属于高闪点液体

	2
	天然气
	多种可燃性气体的总称，主要成分包括甲烷、乙烷等
	伴生气中主要包括天然气，天然气中含有的甲烷，是一种无毒气体，当空气中大量弥漫这种气体时它会造成人因氧气不足而呼吸困难，进而失去知觉、昏迷甚至残废
	热值：50009KJ/kg
爆炸极限：5%～14%(v)
自然燃点：482~632℃
	属于5.1类中易燃气体，在危险货物品名表中编号21007

	3
	柴油
	复杂烃类（碳原子数约10～22）混合物
	柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂（如硫化酯类）的影响，毒性可能比煤油略大。主要有麻醉和刺激作用。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂
	热值为3.3×107J/L沸点范围有180~370℃和350~410℃两类闪点：38℃
	属于高闪点液体

	4
	甲醇
	单一有机化合物，分子式CH3OH，纯品无杂质，工业甲醇含微量水、杂醇
	中度危害毒物，可经呼吸道、消化道、皮肤侵入人体；对视神经、视网膜有特异性损伤，过量摄入可致失明、死亡；急性中毒表现头痛、眩晕、恶心、呼吸困难、酸中毒；皮肤长期接触引发皮炎，高浓度蒸气刺激呼吸道黏膜。
	热值：726.51kJ/mol（约22700kJ/kg）
沸点：64.7℃
闭杯闪点：8~11℃
爆炸极限（体积分数）：5.5%～44.0%
自燃点：385℃
	第3.2类中闪点易燃液体，危化品编号32058；兼具易燃、有毒双重危险性


（2）生产设施风险识别
①井喷事故风险
若井底压力小于地层压力，地层流体将进入井筒并推动钻井液外溢，即发生井喷。此时，如果对地下油、气压力平衡控制不当，不能及时控制溢流，会造成油、气、水或其他混合物迅速喷到地面，即发生井喷。井喷会引发油气泄漏及火灾爆炸，对大气环境、水环境、土壤环境及生态环境造成危害，致使人员伤亡、财产损失。
②储罐泄漏风险
钻井及试油期井场设置柴油储罐、甲醇储罐，试油期井场设置有试油废水储罐和原油储罐，若储罐因质量、操作运行和管理等方面存在缺陷和失误，可能会发生泄漏，对周围地下水、土壤、大气等环境造成污染。
③井漏事故风险
钻井施工表层套管下入深度不够或固井质量不好可能引发井漏事故。
④采出液、废水及柴油拉运过程中的环境风险
试油期采出液由罐车拉运至吉康脱水站处理，运输过程中若因车辆本身的设计、制造、操作、管理等各环节存在缺陷，则可能发生泄漏事故的风险。事故发生时罐车内液体溢出，对周围环境造成直接污染，泄漏的油气如遇到明火还可能发生火灾、爆炸事故。
（3）环境风险类型
环境风险类型主要为泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。
（4）危险物质向环境转移的可能途径和影响方式
柴油储罐、原油储罐、甲醇储罐、废水储罐等发生破损造成柴油/原油/甲醇/废水泄漏，柴油/原油/甲醇/废水泄漏后污染土壤，污染物有可能通过包气带渗漏进入地下含水层，污染地下水；泄漏的柴油/原油/甲醇若遇明火，发生火灾、爆炸，污染大气环境。若防渗膜破损，泄漏的含油物质对土壤环境和地下水环境可能产生一定的影响。
7.4 环境风险分析
（1）井喷环境影响分析
井喷事故一旦发生，大量的油气喷出井口，散落于井场周围，据类比资料显示，井喷范围内土壤表层可见有蜡状的原油喷散物，井喷的影响范围及影响程度较大。但从事故井区土壤剖面分析，井喷事故后石油类污染物主要聚集在土壤剖面1m以内。
①对大气环境影响分析
发生井喷失控事故后，伴生气挥发产生的非甲烷总烃进入环境空气，可能会对周围环境空气产生影响。若遇明火可能发生火灾、爆炸，随之产生的伴生、次生污染物会对环境空气产生一定的影响，并对环境和施工人员产生一定危害，主要危害包括：a、遇明火可能发生火灾或爆炸事故，造成人员伤亡；※烃类气体以及火灾或爆炸事故次生污染物CO对人体的毒性危害，对周围的大气环境及施工人员造成影响。b、伴生气中的甲烷和硫化氢进入大气后，可能会造成中毒事件。
由于地域空旷，扩散条件较好，发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围环境空气产生明显影响。
②对地下水环境影响分析
根据类比调查，从事故井区土壤剖面分析，井喷失控事故后石油类污染物主要被拦截在包气带土壤剖面1m以内，同时因为气候干旱少雨，不存在大量降水的淋滤作用，因此对地下水体的影响概率不大。及时清理井喷事故中落地原油，对可回收原油进行回收，落地油收集后交由具有相应危废处置资质的单位进行回收处置，及时采取上述有效措施治理污染后，井喷不会造成地下水污染。
③对土壤环境影响分析
井喷失控事故使井喷影响范围内的土壤理化性质发生变化，破坏土壤结构，影响土壤的通透性、降低土壤质量，油污黏在植被根系上，形成一层黏膜，阻碍植被根系养分和水分的吸收，引起根系腐烂，影响野生植被的生长。事故发生后及时清理现场，对可回收原油进行回收，不能回收的原油和受污染的土壤形成落地油，落地油集中收集后由有相应危废处置资质的单位进行回收处置，将井喷事故对周边植被的影响降至最低。
④对植被、其他草地、农田影响分析
井喷事故发生后，喷出的油类物质可能对周围自然植被产生一定的影响，井场周围半径200m范围内的自然植被将全部由于石油类污染而使其呼吸受阻，不能进行正常光合作用而死亡；本项目南侧最近距离本项目井场55m处有农田，原油进入土壤后与土壤结合，渗入土壤孔隙，使土壤透气性和呼吸作用减弱，改变了土壤质地和结构，影响到土壤的生物功能，进而造成生长其上的植物和土壤动物的死亡，这种影响会导致污染地段多年无法生长植物或长势减弱，甚至使这一区域变为裸地。由于这一影响使土壤结构受石油类污染而发生变化，因此，被污染区域的植被不易恢复。若井喷时发生火灾，结果将使燃烧范围内的植被全部死亡。必须采取严格有效的风险防范措施，防止、降低井喷事故风险发生。事故发生后应及时清理现场，及时清理沾染油污的植被，对落地油进行回收，将受污染的土壤集中收集后由有相应危废处置资质的单位进行回收处置，将井喷事故对周边植被的影响降至最低。
（2）泄漏环境影响分析
本项目在钻井和试油过程中会在井场布置柴油储罐、甲醇储罐、试油采出液储罐等，一旦储罐发生泄漏，会对周围环境空气、水体、土壤和植被造成一定的不利影响。
①对大气环境的影响
对大气环境的影响，主要考虑柴油储罐、甲醇储罐及采出液储罐泄漏的影响，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区、学校、医院、集中居住区等环境敏感点，即使发生泄漏造成周围居民点发生急性中毒和慢性中毒的危险性较小，因吸入中毒引起生命危险的可能性就更小。
②对土壤的影响
泄漏的油类物质可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化。泄漏情况发生时，油类物质渗入土壤孔隙，使土壤透气性和呼吸作用减弱，影响土壤中的微生物生存，破坏土壤结构，增加土壤中石油类污染物，造成土地肥力下降，改变土壤的理化性质，影响土壤正常的结构和功能，从而造成植物生物的死亡。
③对地下水的影响
尽管液体在土壤渗漏过程中土壤层吸附会延缓液体的下渗进入地下水，但在长期的作用下，发生渗漏的液体仍可能对地下水造成污染。
本项目勘探周期较短，各类储罐均采取钢制储罐，发生泄漏的概率极小，同时一旦发生泄漏会在较短时间内发现并采取堵漏措施，出现长期连续性泄漏的可能性很低，发生渗漏污染地下水风险事故概率较低。
④对植物影响分析
柴油、采出液等泄漏对植被的影响主要分为三种途径，一是泄漏物直接粘附于植物体阻断植物的光合作用，使植物枯萎、死亡；二是油类物质污染土壤造成的土壤理性化性状变化间接影响植物生长，严重时会导致植物死亡；三是泄漏的油类物质中的轻组分挥发，在对空气环境产生影响的同时，也对周围植物产生影响。发生事故后，及时采取救援措施，不会对周围植被产生明显影响。
7.5 环境风险评价结论
本项目设计中严格执行各种安全标准、规范，采取完善的安全措施，可有效地防止火灾、爆炸、泄漏、井喷等事故的发生。
本项目的环境风险在可接受范围之内。

	运营期生态环境影响分析
	本项目无营运期，试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前开展环境影响评价工作。如发现该井不具开发价值或目的层不含油，则进行封井，拆除井口装置，截去地下1m内管头，最后清理场地，清除各种固体废弃物，恢复至相对自然的地貌。封井后，人员撤离，区域内没有了人为的扰动，井场范围内的自然植被会逐渐得以恢复，有助于区域生态环境的改善。

	选址选线环境合理性分析
	根据《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T 5466-2013）中5.1井场布置技术要求“一般油、气井口距民房100m以外”。根据《石油天然气钻井井控技术要求》（GB/T31033-2025）中井控设计要求“油气井井口距高压线及其他永久性设施不小于75m；距居宅不小于100m；距铁路及高速公路不小于200m；距学校、医院、油库、人口密集及高危场所等不小于500m”。本项目各井口均不在铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200m范围以内，不在重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域；也符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）要求。
本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等特殊敏感区域和重要生态敏感区域内，符合区域经济发展规划、环保规划，无重大环境制约因素。本工程土地利用类型为其他草地，不占用基本农田，不占用公益林，植被覆盖度10%左右，本项目临时占地面积29072m2，本项目征地手续还在办理中，土壤扰动面积控制在临时占地面积范围内，项目周边已有建成道路，本项目临时道路建设路段较短，对项目区的生态影响呈点状分布，仅影响井场占地范围内土壤、植被等。本工程钻井结束后对临时占地进行地貌恢复，工程造成的生物量损失较小。
综上，本项目选址选线是合理的。










五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	[bookmark: _Hlk26201142]1 生态环境保护措施
1.1 生态保护措施
建设单位及施工单位应严格执行本次评价提出的生态环境保护措施，并确保各项保护措施与钻试工程同时设计、同时施工、同时使用。
（1）工程避让措施
建设单位在设计阶段应严格控制临时占地面积。尽量减少占地，并尽量避开植被密集的区域，避免破坏荒漠植物，最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。
（2）井场、道路、施工营地临时占地保护措施要求
①临时性占地进行合理规划，严格控制占地面积，尽量选择在植被稀少的区域。
②本项目临时占地期满后，占地单位需对临时占地进行清理，拆除临时建筑物，清除废弃材料，结合地形恢复场地并平整土地，做到工完料净场地清。
（3）对其他草地的生态保护措施要求
①避让：设计选线过程中，避开植被较丰富的区域，避免破坏荒漠植物。
②减缓：严格遵守油田环境保护规章制度，严格划定车辆行驶路线及临时道路开拓路线，运输车辆应结合植被的分布情况，在限定的路线范围内行驶，禁止乱碾乱轧；严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区范围内活动。各固体废物均得到妥善处置，现场禁止遗留任何固体废物，场地清理平整，尽量利用井场及临时道路施工时产生的表层弃土对临时占地进行恢复覆盖，覆盖厚度根据植被恢复类型和场地用途决定。
③补偿：本项目施工前，应向当地相关主管部门办理征地手续，按照相关法律法规进行补偿。本项目在办理征地手续，补偿方式为费用补偿。
④强化风险意识：确保各环保设施正常运行，污水进罐、落地油回收、固体废物收集，避免各种污染物对土壤环境的影响从而进一步影响其上部生长的沙生植被。加强对施工人员和职工的教育，强化保护野生植物的观念，不得随意踩踏野生植物。制定切实可行的风险防范与应急预案，最大限度降低风险概率，避免可能发生的泄漏事故对荒漠野生植物生存环境造成威胁。
（4）对野生动物的生态环保措施
本工程设计选线过程中，最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。为了更好的保护野生动物，建设单位在项目实施过程中要严格规定工作人员的活动范围，使之限于在施工作业带范围内活动，尽量不侵扰野生动物的栖息地。对施工人员开展保护野生动物宣传教育工作，强化保护野生动物的观念，禁止施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物。避免在保护动物的繁殖期、迁徙期、育幼期等关键时期进行大规模高噪音、高干扰的施工活动。定期宣讲国家和自治区有关环境保护的法律、法规、条例、政策，如《中华人民共和国野生动物保护法》等，宣传野生动物保护知识等。设置“保护野生动植物”等警示牌。加强管理，确保各生产设施的正常运行，避免强噪声环境的出现，避免对野生动物的惊扰。
1.2 生态恢复方案
根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》和《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）中的要求，所有施工范围需进行生态环境保护与恢复治理，因此提出如下生态恢复措施。
（1）井场生态恢复措施
①钻试结束后施工现场禁止遗弃废物，固体废物全部回收，平整井场。
②在工程施工过程中和施工结束后，及时对施工场地进行平整，尽量利用井场及临时道路施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖。
③勘探井试油结束后，若试油报废，则该井需封井，并进行地表及恢复工作。根据《废弃井封井回填技术指南（试行）》《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）（HJ 651-2013）》《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范（DZ/T0317-2018）》《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）中相关要求，采取的生态恢复措施及要求如下：
——闭井后要拆除井架、井台，并对井场土地进行平整，清除地面上残留的污染物等。
——不要求留存井口的钻井应在封填后按相关规定恢复地貌，并视情况设置标识。要求留存井口的钻井在封填后保留井口套管头，并设置相应的保护装置。保证对钻井采取的固井、封井措施有效可行，防止其发生油水层窜层，产生二次污染。
——采用正确的封堵方式，能够保证封堵效果，从而将永久性地阻止流体在井内运移。
——做好封堵施工作业记录，按照管理机构要求的格式以永久性文件存档，保存在永久性的井史文件中。
④建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；制定相关环境管理规定；加强环境检查，发现问题及时解决、纠正，加强宣传教育。
（2）生活营地生态恢复措施
本项目工程结束后，若转为生产井，对生活营地占地进行清理平整，恢复原有地貌；若不具开发价值，对生活营地占地进行清理平整，恢复原有地貌。
（3）井口及临时道路生态恢复措施
试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若转为生产井，则应当在产能开发建设前开展环境影响评价工作，井口安装采油树，临时道路保留；若不具开发价值，井口进行封井，临时道路进行平整，自然恢复。
（4）草地恢复措施
工程施工结束后，按照林草部门要求的在一年内恢复被临时使用草地的植被和草业生产条件，井场恢复后的植被覆盖率不应低于区域范围内同类型土地植被覆盖率，植被类型应与原有类型相似，并与周边自然景观协调，不得使用外来有害物种进行井场、站场植被恢复。
1.3 水土流失防治措施
针对项目建设施工活动引发水土流失的特点和危害程度，将水土保持工程措施和植物措施有机结合在一起，合理确定水土保持措施的总体布局。对主体工程中具有水土保持功能工程，纳入方案的水土保持措施体系当中，使之与方案新增水土保持措施一起，形成一个完整、严密、科学的水土流失防治措施体系。
①本项目施工时，首先要特别注意保护地表与植被，划定施工活动范围，严格控制和管理车辆及重型机械的行驶范围，所有车辆采用“一”字形作业法，避免并行开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围。
②施工中严格按照施工占地要求，划定适宜的堆料场。路基修筑开挖等作业避免在大风天施工；严格按规划的施工范围进行施工作业，不得随意开辟施工便道。施工车辆不得随意驶离便道。
③施工后期，及时做好施工后期的迹地恢复工作，包括土地平整，创造局部小环境以利于植被的恢复等。
④施工期应首先制订严格的施工管理运行条例，运用管理措施减少地表的扰动面积；合理安排施工，优化施工时段，避免大风大雨天气施工，施工期间车辆运输土石方，运输车辆的车厢应采取苫布遮盖，减少风蚀。
在工程建设中，必须坚持“预防为主，防治结合”的水土保持工作方针，把预防保护放在水土保持工作的首位，尽可能地减少工程建设造成的水土流失。具体预防保护措施为：加强对施工单位和施工人员的水土保持宣传教育，增强其法治观念，提高其水土保持意识。按水土保持方案实施的水土保持工程制定管护制度，加强工程管护。
1.4 防沙治沙措施
本环评要求建设单位及施工人员严格按照《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国防沙治沙法>办法》及《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）中有关规定执行防沙治沙措施：
①严格控制井场、道路、放喷管线等工程的临时占地，按施工方案严格控制扰动范围，不得随意碾压固沙植被。
②严格划定车辆行驶路线及临时道路开拓路线，严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字型作业法，临探道路应选取最短路径与油田现有公路相连接，不开辟新路，以减少风蚀沙化活动的范围。
③优化施工组织，尽量缩短施工时间，避免在大风天气进行产生扬尘的作业，以免造成土壤风蚀影响。
④应在施工场地外围迎风面一侧设置移动式围挡，最大限度减少因风力作用加重局部区域沙化。施工过程粉状材料及临时土方等在井场堆放应采取覆盖防尘布，逸散性材料运输采用苫布遮盖，减少施工扬尘产生量和起沙量。
⑤施工结束时，应拆除并移走全部施工设备，清理所有施工固废及生活垃圾，将井场、道路等临时占地范围进行平整，并覆土压实覆盖一层砾石，防止风蚀现象发生。
⑥为减少因施工破坏植被造成局部区域的沙化，本环评要求建设单位和施工人员须征得当地林业管理部门的批准后方可开展施工作业。建议尽可能完整保存拟建选址区域的原生植被，在施工期结束后恢复原有植被或栽种同类沙地植物，最大限度减少沙化的可能性。
⑦对于无植被生长的纯沙地区域，在施工结束时建议对遭受扰动的临时占地区域设置草方格进行固沙，阻止沙化进一步发展。
⑧大力宣传《中华人民共和国防沙治沙法》，使施工人员知法、懂法、守法，自觉保护林草植被，自觉履行防治义务。禁止在沙土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。
⑨施工过程中及施工期结束土壤环境恢复过程中发现临时占用土地出现沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地生态环境保护部门和人民政府，并根据专业意见开展防沙治沙措施。
⑩建设项目主管部门应该积极主动，加强水土保持管理，对施工人员进行培训和教育，自觉保持水土，保护植被。严禁施工材料乱堆乱放，不随意乱采乱挖沿线植被。加强施工期管理，加速建设进度，减少施工期水土流失的产生；同时在施工期间，应提前制定严密的交通管理措施。
通过采取上述措施，可将项目建设对所在区域土壤环境造成的水土流失和沙化影响降至可接受水平。
1.5 闭井期生态修复措施
根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）和《废弃井封井回填技术指南（试行）》中的相关要求，勘探活动结束后，应根据景观相似原则，对勘探活动造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复。对水文地质条件及道路安全有影响或重要建筑物附近的钻孔或坑井应予回填封闭，并恢复其原有生态功能。井场道路用地应严格控制占地面积和范围。道路建设及取弃土工程，均应根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并保存，必要时应设置截排水沟、挡土墙等相应保护措施。井场道路取弃土工程结束后，弃土场应及时回填、整平、压实，并利用堆存的表土进行植被和景观恢复。道路建设施工结束后，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调。对项目区域不再使用的各项临时建（构）筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复。转为其他用途的，应开展污染场地调查、风险评估与修复治理。试油期伴生气燃烧放空应远离农田、植被等。勘探后的封闭井应将井口封堵完整，采取遮挡和防护措施，并设立警示牌。建设单位将作为生态修复实施的主体。
2 大气污染防治措施
（1）应合理规划、选择最短的工区道路运输路线，尽量利用油田现有公路网络；其次是对使用频繁的道路路面进行洒水处理；运输车辆进入施工区域，应以中、低速行驶（速度＜40km/h）。
（2）井场设备的放置进行合理优化，尽可能少占土地，对工作区域外的场地严禁车辆和人员进入、占用，避免破坏植被和造成土地松动；作业场地保持一定湿度，进出车辆严格限速，装卸器材文明作业。
（3）定期对钻机、柴油发电机、固井搅拌机等设备进行维护，定期对柴油发电机进行污染物排放检测，确保其污染物排放达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中的标准要求。
（4）禁止焚烧原油、废油品及各类废弃物。
（5）钻井材料集中堆放，下垫上盖。
（6）试油期对各井场的设备、阀门等进行定期的检查、检修，以减少跑、冒、滴、漏的发生，消除事故隐患，防止油气泄漏进入大气环境。一旦发生泄漏事故，紧急切断油、气源，从而最大限度地减少烃类及油的排放量。
（7）试油期加强采出液储罐管理、装卸必须采取密闭装载方式，采出液装卸必须采取密闭底部装载、顶部浸没式装载等方式，装卸过程采取油气回收措施，使用具有油气回收接口的车辆。
（8）试油期产生的伴生气气量不稳定，不具备回收利用条件，经排气管线充分燃烧后排放。应定期检查伴生气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护，确保伴生气充分燃烧，以减轻燃烧废气对区域大气环境质量的不良影响。
（9）柴油储罐采用固定顶罐，钻井期井场设有柴油罐（20m3），试油期井场设1个5m3的柴油储罐，小于75m3，且柴油真实蒸气压小于27.6kPa，按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中要求可不采取油罐烃蒸气回收措施。施工期应加强储罐的检修和维护，固柴油储罐罐体应保持完好，不应有孔洞；储罐附件开口（孔），除采样、计量和例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭；定期监测呼吸阀的定压是否符合设定要求。
3 地下水和土壤污染防治措施
3.1废水处置
（1）采用“钻井泥浆不落地技术”，严格落实防渗措施，剩余钻井泥浆由专业服务公司回收后，用于后续钻井液配制。本项目钻井期间钻井废水循环利用，不直接向外环境排放，不与周边地表水体发生水力联系。
（2）洗井废水含有油类物质，须全部回收，采用专用废液收集罐收集后运至吉康脱水站的污水处理系统处理达标后回注油藏。
（3）项目产生的压裂返排液进入罐车拉运至吉康脱水站采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中Ⅱ级标准后回注油藏。
（4）钻井队在生活营地均设置了生活污水防渗收集池，生活污水均排入收集池，定期拉运至吉木萨尔县污水处理厂处理。
工程钻井期间产生的废水均得到妥善处理，不外排，不会对地表水体造成污染。
3.2 地下水和土壤污染防治措施
（1） 地下水和土壤保护措施
①作业平台铺设防渗膜，防渗膜防渗系数需小于等于1.0×10-7cm/s。
②生活污水排入生活营地内防渗收集池（30m3），定期拉运至吉木萨尔县污水处理厂处理，严禁生活污水随意外排。
③储罐区做基础的防渗，宜从上至下依次采用罐底板、沥青砂绝缘层、砂垫层、防水涂料层、钢筋混凝土承台、混凝土垫层的防渗方式。
④放喷池为下陷式，底部及四周采用聚乙烯丙纶复合防水卷材铺贴放喷池内表面，防渗系数小于10-7cm/s。根据以往经验和附近已钻油井经验，预留的放喷池可以容纳井喷时产生的原油。
⑤方罐和气液分离器：宜采用“混凝土+2mm高密度聚乙烯膜”防渗。
⑥钻井时采用套管与地层隔离开、并在套管与地层之间注入水泥进行固井，泥浆返至地面，封隔疏松地层和水层。
⑦钻井时严格落实套管下入深度合格和固井质量合格，对产生的洗井废水、压裂返排液、生活污水、钻井岩屑、废弃防渗膜、机械设备废油及生活垃圾严格管理，禁止乱排。
（2）井喷地下水保护措施
虽然本项目钻井期间发生井喷的可能性极小，但应切实做好防止井喷的落实工作。主要措施是安装防喷器和井控装置（简易封井器等），同时随时调整泥浆密度，修井采用清水循环压井等技术，以最大限度地防止井喷事故的发生。
①制定具体井控措施及防止井喷预案。
②开钻前由建设方地质监督或受委托的相关单位地质员，对相应的停注、泄压等措施进行检查（检查结果记录在井队井控专用本上）落实，直到相应层位套管固井后凝完为止。
③钻井液密度及其他性能符合设计要求，并按设计要求储备压井液、加重剂、堵漏材料和其他处理剂，对储备加重钻井液定期循环处理，防止沉淀。
④送至井场的防喷器有试压曲线和试压合格证。安装防喷器前要检查闸板芯尺寸是否与使用钻杆尺寸相符，液控系统功能是否齐全、可靠，液控管线有无滴漏现象。
⑤钻开油、气层后，每次起下钻（活动时间间隔超过5d）对闸板防喷器及手动锁紧装置开关活动一次，定期对井控装置进行试压。
⑥测井、固井、完井等作业时，要严格执行安全操作规程和井控措施，避免发生井下复杂情况和井喷失控事故。
⑦要严格控制提下钻速度，防止抽汲压力过大造成井涌、井喷，激动压力过大造成井漏。提钻按规定灌好钻井液，下钻过程中注意观察井口返出钻井液情况并安排中间洗井，起下钻过程中操作要连续，减少钻具静置时间。
⑧要求做好固井前的通井、循环钻井液、调整钻井液性能等工作。控制下套管速度，以防蹩漏地层。
⑨下套管要操作平稳，严禁猛刹、猛放，防止溜钻、顿钻，按规程下套管，双大钳紧扣，以保证套管连接强度。
⑩目的层钻进时预防井漏和井喷，并做好油气层保护工作。
废水均得以妥善处置，最终实现达标排放或回用，固体废物均得到妥善处置。地下水、土壤环境保护措施均为技术可行、经济合理、稳定可靠、便于实施的成熟措施，在钻井过程中得到广泛应用。采取上述措施后，钻试工程不会对地下水环境和土壤环境造成不利影响。
4 噪声污染防治措施
（1）钻井期做好泥浆泵、发电机和柴油机等高噪声设备的基础减振和设置隔声罩减少噪声传播，合理安排施工时间，高噪声施工设备减少夜间使用或禁止使用；避免形成污染影响；在不能对声源采取有效措施情况下，对可能受噪声影响的油田工作人员发放噪声个人防护器材，消除噪声污染影响。
（2）定期维护保养泥浆泵、钻机、柴油发电机、柴油动力机组、压裂车、搅拌机等高噪声设备；
（3）做好机械设备组织，尽量避免高噪声设备同时操作。
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[bookmark: _Hlk26201155]（1）施工期钻井岩屑、泥浆经不落地系统处理实现固液分离，分离后的液相回用，水基岩屑交岩屑处置单位处置；油基岩屑交由新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。岩屑储罐应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）相应要求设置标志牌，故本项目固废处置可行，处置方式合理。
（2）物料及废物不乱排乱放，严禁各种油料落地。
（3）施工单位应及时回收落地油等废物，产生的少量落地油泥由钻井队用专罐收集后委托有资质的单位进行处置。
（4）采用“绿色修井技术和配套设备”，以原油不出井筒为目标，达到“三不沾油”，即井场不沾油、设备不沾油、操作工人身上不沾油。
（5）井场垃圾分类存储，上加遮盖防止风吹飘散，严禁现场抛洒、焚烧、掩埋。
（6）生活营地内设置垃圾箱，施工期含油抹布、手套等用品与生活垃圾一起统一收集，由施工单位清运至吉木萨尔县生活垃圾填埋场处置。
（7）钻井井场设1座危险废物贮存点，油基岩屑贮存在井场密封储罐集中收集，随钻随拉，产生的机械设备废油（2.0t）、废弃防渗膜（少量）暂存于井场危废贮存点，危废贮存点面积15m2，足以保障本项目危废的贮存，定期交由有资质的单位进行清运处置。危险废物的收集过程中，应依据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求进行管理，采用专用车辆到指定地点收集运输危险废物，运输过程中不准设置中转储存点，严禁偷排、洒落、泄漏和随意倾倒等。此外，要求钻井完工前完成危险废物转移工作。
建设单位应依据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）和《危险废物转移管理办法》（部令 第23号2022年1月1日起施行）要求中有关规定，项目应加强以下措施：
A、收集作业
①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。
②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。
③收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。
④危险废物收集应填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。
⑤收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。
⑥收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。
B、危险废物转移
①转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度，法律法规另有规定的除外。
②运输危险废物的，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定。未经公安机关批准，危险废物运输车辆不得进入危险货物运输车辆限制通行的区域。
③在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。
④制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息。
C、危险废物的运输
①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。
②废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定。
③运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A设置标志。
④危险废物公路运输时，运输车辆应按《道路危险货物运输管理规定》（交通部令〔2005年〕第9号）、JT/T 617-2018以及JT/T 617-2018执行。
危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：
①卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。
②卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。
③危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。
D、危险废物管理
根据《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（2021年12月22日）相关要求如下：
①落实污染环境防治责任制度，建立健全危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处理全过程的污染环境防治责任制度。
②落实危险废物识别标志制度，按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）等有关规定，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处理危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。
③落实危险废物管理计划制度，按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》等有关要求制定危险废物管理计划，并报所在地生态环境主管部门备案，结合本项目的特点，需从台账管理、环境信息公开、执行报告三大核心维度构建全流程环境管理要求，同时覆盖源头减量、贮存转移等关键环节，确保合规可控。危险废物台账需装订成册，保存期限至少为5年，危险废物相关信息需向社会公开。
④落实危险废物管理台账及申报制度，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处理等有关资料，危险废物台账需装订成册，保存期限至少为5年。
⑤落实《危险废物转移管理办法》，转移危险废物的，应当按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。
⑥危险废物收集、贮存应当按照其特性分类进行；禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。危险废物收集、贮存和运输过程的污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）等有关规定。
本项目产生的危险废物委托有资质的单位转运及处理。转运过程严格按照相关要求进行操作转运，严禁由不具备相应资质的单位私自转运。完井后，井场废物全部进行清理、回收处理，做到“工完、料尽、场地清”。
6 土壤污染防治措施
（1）应严格控制施工期临时占地面积，按设计及规划的施工范围进行施工作业，减少土壤扰动。
（2）施工机械及运输车辆应按规定的道路行驶，减少对土壤的碾压，减少碾压造成的土壤紧实度增加及养分流失。
（3）施工产生的建筑垃圾不得随意抛洒，应集中收集并及时清运，防止污染物进入土壤环境造成污染。
综上所述，正常情况下，钻井及试油工程不会污染土壤环境，非正常情况下，采取有效措施后可减轻对土壤环境的影响。在做好源头控制、过程防控等措施的前提下，可避免工程实施对土壤环境产生污染影响。
7 环境风险防范措施
7.1 环境风险防范措施
本项目应在预防措施上切实做好防止井喷的各项措施，严格执行各类管理制度。主要措施是安装井控装置（防喷器、简易封井器等），同时采用随时调整泥浆密度，采用清水循环压井等技术，以最大限度地防止井喷事故的发生。
（1）钻井作业事故防范措施
①安装防喷器前认真检查闸板心子尺寸是否与使用钻杆尺寸相符，液控系统功能是否齐全、可靠，液控管线有无刺漏现象。
②防喷器顶部安装防溢管时用螺栓连接，不用的螺孔用丝堵进行封堵。防溢管与防喷器的连接密封可用金属密封垫环或专用橡胶圈。防溢管处应装挡泥伞，保证防喷器组及四通各闸阀清洁、无钻井液。
③远程控制台安装在面对井架大门左侧、距井口不少于25m的专用活动房内，距放喷管线或压井管线有2m以上距离，周围留有宽度不少于2m的人行通道，周围10m内不得堆放易燃、易爆、腐蚀物品。
④放喷管线接出井口15m以外，一般情况下管线应平直并向井场两侧或后场引出，转弯处应使用角度大于120°的铸（锻）钢弯头或具有缓冲垫的标准两通；若用钻杆，其公扣朝外；管线每隔9～11m、转弯处（前后基墩固定）、出口处用基墩或地锚固定牢靠；放喷管线出口处使用双基墩固定，距出口端不超过1.5m。辅助放喷管线执行主放喷管线标准。
⑤井控设备安装好后，按要求试压。
⑥作业班应按钻进、起下钻杆、起下钻铤和空井发生溢流四种工况，按“逢五逢十”进行防喷演习，防喷演习遵循“以司钻为中心，班自为战，从实战出发”的原则。
⑦钻进作业和空井状态应在2min、提下钻杆应在4min、提下钻铤（加重钻杆）应在5min内控制住井口。
⑧做好防硫、防喷演习讲评和记录。
⑨全井坐岗。非油、气层每小时测量一次钻井液增、减量。进入油层前50m开始每15min测量一次；提下钻杆每3-5柱（＜15min）测量一次；提下钻铤每15min测量一次。
⑩在井口安装防喷器和控制装置，杜绝井喷的发生。
⑪井控操作实行持证上岗，各岗位的钻井人员有明确的分工，并且应经过井控专业培训。
⑫井场设置明显的禁止烟火标志；井场钻井设备及电气设备、照明灯具符合防火防爆的安全要求，井场安装探照灯，以备井喷时钻台照明。
⑬在井架、井场路口等处设风向标，发生事故时人员迅速向上风向疏散。
⑭按消防规定配备灭火器、消防铁锹和其他消防器材。
⑮事故应急救援预案。
根据项目的生产特点，制定了相应的应急预案，由项目主要负责人按照应急预案中的要求定期组织职工学习并进行演习。
（2）硫化氢防范措施
应做好硫化氢监测和防范工作。施工井队应配备至少3套的便携式硫化氢监测仪，做好硫化氢检测工作，制定防硫化氢应急预案。在井场大门口、钻台、振动筛、坐岗房、防喷器液控房等五处设立风向标（风袋、风飘带、风旗或其他适用的装置），并在不同方向上划定两个紧急集合点，一旦发生紧急情况，作业人员可向上风方向疏散。当监测到硫化氢浓度大于15mg/m3（10ppm）时，立即按照含硫油气井作业规定配置硫化氢监测仪、正压式呼吸器等设施，按照《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》（SY/T 5087-2024）标准规定执行。
（3）钻井套管破损、泄漏事故风险防范措施
①钻井、固井、完井等作业严格执行各项安全操作规程，确保施工质量，防漏、防窜。
②压裂、酸化及调堵等施工作业前应将高低压管汇连接牢固，施工时应该严格控制不能超过设备额定压力；操作人员要密切注意设备运行状况，发现管件破裂刺漏等问题及时处理；作业现场应配备消防设备，以备应急救援。
③气井压裂、酸化解堵及冲砂等作业应按照设计要求均匀加砂，严禁中途停泵；冲砂管柱下放速度不宜过快，排量不能太小；更换油管速度要快并要防止井中落物。
④防腐蚀，做好地层水、天然气二氧化碳等的防腐工作。
⑤工程施工、监理单位须具备相应资质，加强对施工现场的安全组织管理和监督。
⑥建立、健全各项安全管理制度以及配套的工艺、设备安全操作规程，并严格执行。
（4）井喷预防措施
①在钻井泥浆循环时，如果泥浆液面快速上升，应立即停泵，在阻流管线打开的情况下立即关井，然后慢慢关闭阻流器。如发现泥浆罐液面在慢速上升，且在一次起下钻之后发生溢流时，应采用旋转头和橡胶阻流器继续钻进，防止井喷发生。
②井下作业之前，在井场周围划分高压区和低压区，高压泵、高压汇管、井口装置等高压设备均布置于高压区内，施工过程中，高压区无关人员全部撤离，并设置安全警戒岗。
③起下钻时，当发现井内液体流出，而钻杆在井内时，应立即接上回压阀或管内防喷器并关井。若发现流体流出而钻铤正位于防喷器处时，立即接上回压阀或管内防喷器，用多效万能防喷器关井；在突然发生井内液体大量流出的情况下，应将井内钻具下过钻铤，在钻杆处关闭全密封闸板。如果不下过钻铤，则可用万能防喷器关井。当钻头从井眼中起出后发现井内液体流出时，要立即关闭全封闭闸板。
④作业班应按钻进、起下钻杆、起下钻铤和空井发生溢流四种工况，按“逢五逢十”防喷演习制度进行防喷演习。作业班每月不少于一次不同工况的防喷演习。二开前应进行四种工况的防喷演习。换班人员应在第一次下钻作业中进行四种工况的防喷演习，演习不合格不得进行下步作业。
⑤每一次井下作业施工前，必须对高压汇管进行试压，试压压力大于施工压力，施工后必须探伤，更换不符合要求的汇管。
⑥钻进中遇到钻速突然加快、放空、井漏、气测及油气水显示异常等情况，应立即停钻观察，如发生溢流要按规定及时发出报警信号，并按正确的关井程序及时关井，关井试压后迅速实施压井作业。
（5）井漏防范措施
①建立、健全各项安全管理制度以及配套的工艺、设备安全操作规程并严格执行，确保施工质量，防漏、防窜，做好防腐工作。
②操作人员应密切注意设备运行状况，发现管件破裂刺漏等问题及时处理；作业现场应配备消防设备以备应急救援。
③严格要求套管下入深度、确保固井质量。
④工程施工单位须具备相应资质，加强对施工现场的安全组织管理和监督。
（6）储罐环境风险防范措施
柴油、甲醇、原油罐区周边设置警示标识，严禁烟火和不相关人员靠近。日常加强油罐的管理及安全检查，防止发生泄漏等安全事故。为尽量避免管线破裂事故的发生，减轻泄漏事故对环境的影响，应该采取以下安全环保措施：
①选用质量、防腐措施合格的储罐。安装过程中焊接要经过100%的探伤，安装时应选择刚性不燃的坚固基础作为罐体基础。储罐在投用前，必须严格按照《压力容器安全技术监察规程》进行强度和气密性试验。
②储罐区应严格用火管理，采用有效的避雷装置和接地装置等防止雷电的措施。
③加强储罐和管线接口的检查工作，防止腐蚀穿孔。定期进行壁厚检测，腐蚀余量低于规定的允许值时，要及时进行检修和更换。
④井场各类储罐底部均应铺设符合要求的防渗材料，一旦发生泄漏须及时发现并采取有效的堵漏措施；加强储罐运输环节的管理，避免出现储罐泄漏风险事故发生。
根据项目的特点，制定相应的应急预案，由项目主要负责人按照应急预案中的要求定期组织职工学习并进行演习。
（7）罐车运输过程风险防范措施
①罐车必须符合《压力容器安全技术监察规程》的安全管理规定，企业对压力容器管理执行国家有关锅炉压力容器的规定。
②认真执行罐车巡检、回检以及维护、修理管理办法，保持罐车完整性。
③配备具有危险货物运输资质和经验的驾驶员和押运员，严格执行特车公司反“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为”管理规定，并使用GPS监控车辆动态。
④出车前必须对车辆的安全技术状况进行认真检查，杜绝跑、冒、滴、漏，故障未处置好不得承运。
⑤采出液装卸参照《危险货物道路运输规则（系列）》（JT/T 617-2018）配装表中进行，车辆排气管应安装隔热和熄灭火星装置，并配装符合JT/T 230-2021规定的导静电橡胶拖地带装置。罐体装采出液时，应预留容积不得少于罐体总容量5%的膨胀余量。采出液中的石油类容易污染土地和水源。卸货时尤其要注意。
⑥选择好运输路线，避让居民点、水渠等环境敏感目标，防止泄漏对环境造成不利影响。
⑦行车要遵守交通、消防、治安等法律法规。控制车速，保持与前车安全距离，严禁违法超车，行车途中要勤于检查，当行驶一定时间后要查看车厢底部四周有无泄漏液体，若有原油泄漏，应查找泄漏点，采取相应的应急措施，防止液体继续泄漏，将受到污染的土壤要全部回收，交由有资质的单位回收、处置。
⑧检查随车配备的消防器材的数量及有效性。运输过程中如发生事故时，驾驶员和押运员应立即向安全生产管理部门、环境保护部门、质检部门报告，并应看护好车辆，共同配合采取一切可能的警示、救援措施。
7.2 环境风险处理措施
一旦发生井喷，绝大多数井都能通过防喷器关闭，然后采取压井措施控制井喷；最后还可用向事故井打定位斜井等方法处理井喷，并尽快采取措施回收原油。事故处理中要有专人负责，管好电源、火源，以免火灾发生。井喷、井漏时，需要对井喷、井漏的油泥等污染物进行收集处理，运送到专门的固体废物处理场进行处理。受污染的土壤交由有相应处置资质单位转运、处置。
7.3 应急预案
（1）应急救援体系及指挥系统
为了提高突发事件的预警和应急处置能力，保障风险事故发生后，参与救援的人员都有具体分工，并能够迅速、准确、高效地开展抢险救援工作，最大限度地降低事故造成的人员伤亡、财产损失和社会影响，项目必须组建风险事故应急救援工作领导小组（简称“应急救援领导小组”），负责风险事故的应急救援组织工作。应急救援领导小组的组成如下：
①组长：总经理
②副组长：副总经理
③成员：由建设单位根据实际情况指定（可包括后勤主管、生产主管、维修主管以及安全主任等）
（2）报警与响应流程
企业应建立可靠的通讯系统，满足紧急报警系统的需要。发生火灾时，根据火势大小，应立即请求外部援助。
（3）应急预案内容
建设方应根据具体生产情况，分别制定相应的应急预案，并在日后生产管理中贯彻实施，应急预案内容应根据下表详细编制，经修订完善后，由企业最高管理者批准发布实施。
表5-1  应急预案内容
	序号
	项目
	主要内容

	1
	应急计划区
	井场

	2
	应急组织结构
	设立环境风险管理机构，设置有应急办主任、副主任，为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。

	3
	预案分级响应条件
	根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。

	4
	应急救援保障
	应急设施、设备和器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通信方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法。

	6
	应急环境监测，抢救、救援控制措施
	组织专业队伍负责对事故现场进行侦查检测，对事故性质、参数与后果先进评估，为指挥部门提供决策依据。严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。

	7
	应急防护措施、消除泄漏措施及需使用器材
	控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。

	8
	人员紧急撤离、疏散计划，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场邻近区域、受事故影响的区域人员，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。

	9
	事故应急救援关闭程序
	制定相关应急状态终止程序，事故现场，受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

	9
	应急状态终止与恢复措施
	规定应急状态终止程序：事故现场善后处理，恢复生产措施。解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训，并进行事故应急处理演习；对工人进行安全卫生教育

	11
	公众教育和信息
	对邻近地区公众开展环境风险事故预防措施、应急知识培训并定期发布相关信息

	12
	应急联动机制
	应急联动机制应由当地政府制定，在企业内部应急措施能力不足时，提供外部应急措施。当发生重大事故时，矿山公司立即向当地政府报告，由政府应急指挥部召开会议，确定响应级别，启动应急风险机制，落实救援任务和措施。


8 环境管理
8.1 钻前准备环境管理要求
（1）在修建通往井场道路时，避免堵塞和填充任何自然排水通道，施工作业机具，不得在道路、井场以外的地方行驶和作业，禁止碾压和破坏植被，禁止乱扔废弃物。
（2）井场临时用地面积按设计规定，不得超过规定面积。
（3）安装泥浆泵冷却水循环系统和振动筛的污水循环系统，做好各种油、水管线的试运行工作，防止油、水跑、冒、滴、漏。
（4）井场应有排水沟。钻机底座下、机泵房、循环罐区应有排水沟，排水沟必须硬化防渗、防塌，过车地段沟上要铺钢板桥。
8.2 钻井作业期间环境管理要求
（1）采用泥浆不落地工艺的井，岩屑应堆放在岩屑储罐内。
（2）不落地岩屑应有含水率检验台账（日报）。
（3）现场岩屑分开存放，在同一堆场应有物理分割。
（4）发生井喷后地面处理措施及要求：调查因井喷事故造成的地面污染情况，积极组织清除地面环境污染，恢复地貌。
8.3 建设单位及施工单位的环保责任
建设单位要求施工单位在施工前进行环保自查，建设单位安全环保部门对施工单位施工期间进行环保日常检查并做好记录；完工前，建设单位要求施工单位进行环保完工自查，安全环保主管部门现场验收合格后报请现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录。
8.4 完井后环境管理要求
（1）妥善存放泥浆材料等化学品，不得失散在井场。废弃包装袋等应及时加以回收。
（2）推平柴油、机油及水罐坡道，井场应平整。
（3）井场、基地不得随处丢弃垃圾，有利用价值的废料应回收，没有利用价值的废料应送至垃圾场填埋。
9 环保验收
完井后如获工业油流，井口装采油树进行试采；如未获工业油流，则打水泥塞封套管，恢复地貌。大多数探井是就地封固，恢复地貌，完井后对周围环境影响很小，甚至不产生影响。
建议按表5-2开展竣工环境保护验收。
表5-2  “三同时”竣工验收调查建议清单
	验收内容
	位置
	治理对象
	防治措施
	工程量
	验收标准

	废气
	井场
	柴油、甲醇废气
	使用达标柴油、甲醇，加强设备维护，无组织排放
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）；《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）

	
	
	扬尘
	对易起尘物料遮盖，加强车辆管理，水基钻井岩屑暂存于罐中，并及时清运
	/
	

	
	
	伴生气
	放散管燃放，无组织排放
	/
	

	
	
	临时储罐
	无组织排放
	1个60m3采出液临时储罐
	

	
	
	采出液装载废气
	无组织排放
	/
	

	
	
	油基岩屑储罐
	无组织排放
	每口井2个罐，每个罐50m3
	

	废水
	井场
	洗井废水
	本项目钻井废水循环利用，试油期洗井废水全部回收，采用专用废液收集罐收集后运至吉康脱水站的污水处理系统处理达标后回注油藏
	每个施工井场配备方罐，规格为4×21m3
	不外排

	
	
	压裂返排液
	压裂返排液入方罐，拉运至吉康脱水站采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中Ⅱ级标准后回注油藏
	/
	《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中Ⅱ级标准

	
	生活营地
	生活污水
	排入防渗污水收集池，清运至吉木萨尔县污水处理厂处理
	防渗收集池1座（30m3）
	不外排

	固废
	井场
	水基岩屑
	水基岩屑交岩屑处置单位处置
	井场设置水基岩屑储罐
	《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）中综合利用污染物限值

	
	
	油基岩屑
	委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置
	井场设置油基岩屑储罐
	

	
	
	机械设备废油
	废机油暂存于危废贮存点，定期交由新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置
	1座15m2的危废贮存点
	/

	
	
	废弃防渗膜
	暂存于危废贮存点，定期交由新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置
	
	/

	
	施工
营地
	生活垃圾
	集中收集后拉运至吉木萨尔县生活垃圾填埋场
	垃圾箱1个
	/

	生态
	井场、道路及生活营地
	生态恢复
	生态保护措施落实情况；临时占地清理平整，植被自然恢复

	
	
	野生动物及植被
	严禁滥捕保护动物，严禁乱碾乱轧，毁坏植被；禁止车辆离开道路行驶，保护野生动物生境和生物多样性；井场采用护栏加以防护，外围地带设置警告标识。

	环境管理
	环境管理制度是否建立并完善，环保机构及人员是否设置到位；是否保留必要的影像资料

	环境风险措施
	配备灭火装置、应急点火系统、钻井井口防喷器等


（1）在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告书（表）及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。
（2）按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。企业、验收调查（监测）机构及其相关人员对验收调查（监测）报告结论终身负责。
（3）验收调查（监测）报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。
（4）企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。验收意见应经三分之二以上验收组成员同意。
验收组应由项目法人、设计单位、施工单位、环境监理单位、环境监测单位、环境影响报告书（表）编制单位、变更环境影响报告书（表）编制单位、验收调查（监测）报告编制单位代表，以及不少于3名行业专家组成。
（5）企业应对验收意见中提出的环保问题进行整改。环境保护设施未经验收或者验收不合格的，建设项目主体工程不得投入生产或者使用。
（6）企业应自验收通过之日起30个工作日内，制作竣工环境保护验收意见书，并将验收意见书、验收调查（监测）报告和“三同时”验收登记表上传至建设项目竣工环境保护企业自行验收信息平台，并如实向社会公开。
10 环境监测计划
根据项目特点，本项目为陆地油气勘探预探井钻试工程，施工周期较短，环境影响具有阶段性。项目环境管理以施工期环境监测与环境检查为主，参照相关环境管理技术指南要求制定环境监测与检查计划，本项目建议监测计划见表5-3。
表5-3  环境监测计划表
	监测对象
	监测频率
	监测项目
	监测地点
	监测方式

	大气
	1次/施工期
	TSP、H2S
	钻井平台周围
	委托监测

	
	1次/试油期
	NOx、SO2、颗粒物、 H2S、非甲烷总烃
	钻井平台周围
	

	噪声
	1次/钻井期
	等效连续A声级
	井场边界
	

	土壤
	1次/施工结束后
	石油烃
	钻井平台周围
	




	运营期生态环境保护措施
	本项目无营运期，试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前开展环境影响评价工作。如发现该井不具开发价值或目的层不含油，则进行封井。
封井需拆除井口装置，截去地下1m内管头，最后进行场地清理，清除各种固体废弃物，清除井场及临时道路砂砾石铺垫，对井场、进场道路等临时占地进行平整，植被自然恢复。根据《废弃井封井回填技术指南（试行）》中的相关要求，对井口进行封井回填，回填前先摸清废弃井（筒）管现状。回填材料应无污染，不得使用可能对地下水造成污染的材料。回填后，应开展井盖封堵或密闭填充，确保地表污染物不进入井内，各层位地下水不连通。
在封井施工操作中应注意采取降尘措施，文明施工，防止水泥等的洒落与飘散，同时在清理井场时防止产生飞灰、扬尘的产生，尽可能降低对周边大气环境的影响。另外，井场清理等工作还会产生部分废弃建筑残渣等固体废物，对这些残渣应进行集中清理收集，外运至指定处理场填埋处理。

	其他
	无

	环保投资
	本项目总投资15200万元，估算环保投资为248万元，占总投资的1.63%。本项目环保投资估算见表5-3。
表5-3  工程环保投资估算
	[bookmark: _Hlk48510648]序号
	环保项目
	主要内容
	投资（万元）

	1
	废水治理
	生活营地设置防渗污水收集池、生活污水拉运
	8

	
	
	井下带罐作业；试油期洗井废水和压裂返排液清运
	10

	2
	大气治理
	施工期定时洒水、钻井材料加盖篷布等
	4

	
	
	试油伴生气经排气管线充分燃烧后排放。
	4

	3
	噪声
	发电机、泥浆泵等设置隔声；为柴油/甲醇机安装消声器和减振基础等
	4

	4
	固体废弃物
	钻井泥浆不落地技术
	88

	
	
	岩屑（水基、油基）委托拉运、处置
	10

	
	
	生活垃圾清运处理
	4

	
	
	井场施工作业区地面铺设防渗膜；危废贮存点；危险废物委托清运、处置
	50

	5
	风险防范
	井口防喷器、放喷管线、放喷池
	47

	6
	生态措施
	井场、入场道路、施工营地等施工占地平整，植被自然恢复
	4

	7
	相关服务费
	环境监测、环境监理、环保验收
	15

	总计
	/
	248






[bookmark: _Toc4872]六、生态环境保护措施监督检查清单
	[bookmark: _Toc30985]    
     内容  

[bookmark: _Toc28874]
要素
	[bookmark: _Toc10600]施工期
	[bookmark: _Toc2143]运营期

	
	[bookmark: _Toc22452]环境保护措施
	[bookmark: _Toc20726]验收要求
	[bookmark: _Toc27550]环境保护措施
	[bookmark: _Toc5071]验收要求

	陆生生态
	①选址尽量避开植被密集区域；严格划定路线，禁止乱碾乱轧；确保各环保设施正常运行，避免各种污染物对土壤环境的影响；②严格控制占地，严格规定各类工作人员的活动范围；③完井后施工机械、设备及时撤离，废水和固体废物全部妥善处置，现场禁止遗留；④建设单位按照相关要求办理临时占地经济补偿协议；⑤施工结束后及时对场地进行清理、平整并压实。⑥合理安排施工时间，避免大风天气施工。
	生态保护措施落实情况；现场无废水和固体废物遗留；井场及周边占地恢复情况；临时占地经济补偿协议办理情况。
施工结束后清理、平整并压实临时占地，以利于土壤、植被自然恢复。井场、生活营地和探临道路进行平整，井场无废水和固体废物遗留。
	-
	-

	水生生态
	-
	-
	-
	-

	地表水环境
	-
	-
	-
	-

	地下水及土壤环境
	井下作业废水、压裂返排液：作业单位自带回收罐回收，拉运至吉康脱水站污水处理系统处理，处理达标后用于回注油藏。
	井下作业废水、压裂返排液：作业单位自带回收罐回收，拉运至吉康脱水站污水处理系统处理，处理达标后用于回注油藏。
	-
	-

	
	生活污水：排入防渗污水收集池，定期拉运至吉木萨尔县污水处理厂处理
	生活污水：排入防渗污水收集池，定期拉运至吉木萨尔县
	-
	-

	
	应严格控制临时占地面积，减少土壤扰动。施工机械及运输车辆应按规定的道路行驶，减少对土壤的碾压。施工产生固体废物集中收集并及时清运，防止污染土壤。试油作业铺垫防渗膜，防止油泥落地污染土壤
	是否造成土壤污染
	-
	-

	声环境
	高噪声设备采取基础减振、隔声措施
	核实是否采用高噪声设备采取基础减振、隔声措施
	-
	-

	振动
	-
	-
	-
	-

	大气环境
	柴油废气：使用达标柴油，加强设备维护；
扬尘：对易起尘物料遮盖；水基钻井岩屑暂存于罐中，并及时清运。
施工机械废气、运输车辆尾气：选用合格油品，加强车辆管理；
伴生气：放散管燃放
临时储罐：无组织排放
采出液装载废气：无组织排放
柴油卸车及储存无组织废气、油基岩屑储罐无组织废气：无组织排放
	柴油废气：核实是否使用达标柴油，加强设备维护；
扬尘：核实是否对易起尘物料遮盖；水基钻井岩屑是否暂存于罐中，并及时清运。
施工机械废气、运输车辆尾气：核实是否选用合格油品，加强车辆管理；
伴生气：核实是否放散管燃放
临时储罐：无组织排放
采出液装载废气：无组织排放
柴油卸车及储存无组织废气、油基岩屑储罐无组织废气：无组织排放
	-
	-

	固体废物
	钻井岩屑：水基岩屑经“钻井泥浆不落地技术”分离后经检测合格后综合利用，油基岩屑委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置后，综合利用
	钻井岩屑：核实钻井水基岩屑是否经检测合格后综合利用，油基岩屑是否委托有相应危废处置资质的单位进行无害化处置后，综合利用
	-
	-

	
	机械设备废油集中收集暂存于危废贮存点，定期交由新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置。
	核实机械设备废油是否集中收集暂存于危废贮存点，定期交由有资质的单位清运处置。
	-
	-

	
	废弃防渗膜：集中收集后暂存于井场危废贮存点，定期委托新疆中建环能北庭环保科技有限公司处置
	废弃防渗膜：核实是否集中收集后暂存于井场危废贮存点，定期委托具有危险废物运输及处理资质的单位拉运处理
	-
	-

	
	生活垃圾：集中收集后定期拉运至吉木萨尔县生活垃圾填埋场处理
	生活垃圾：集中收集后定期拉运至吉木萨尔县生活垃圾填埋场处理
	-
	-

	电磁环境
	-
	-
	-
	-

	环境风险
	①施工时应严格执行相关风险防范措施和规章制度，严禁违规操作加强设备维修与巡检，避免储罐泄漏事故的发生；②在井口安装井控装置，杜绝井喷的发生；③定期检查固井质量，发现固井质量不合格应及时采取措施，保证固井质量合格；④加强各类储罐及放喷管线的日常管理及安全检查；⑤应将本项目纳入《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司准东采油管理区突发环境事件应急预案》。
	-
	-
	-

	环境监测
	-
	-
	-
	-

	其他
	施工单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物产生、去向和各个污染措施及实施情况均记录在案。建设单位对施工单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录；完工交井前，建设单位主管部门现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录。
	环境管理制度是否建立并完善，环保机构及人员是否设置到位；是否保留必要的影像资料。
	-
	-




[bookmark: _Toc20585]七、结论
	本项目符合国家有关产业政策，项目建设符合达标排放、总量控制及维持环境质量原则；符合风险防范措施要求。通过加强管理，污染物无害处理，及时恢复原貌等措施，在各项污染治理措施实施且确保全部污染物达标排放的前提下，本次项目的建设从环境影响角度而言，项目实施是可行的。
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