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[bookmark: _Toc4805]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	呼图壁融鼎农林科技有限责任公司秸秆及粪污综合利用项目

	项目代码
	2604-652323-04-03-397357

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇红柳塘村丹霞路28号

	地理坐标
	（东经86度38分51.716秒，北纬44度10分32.257秒）

	国民经济
行业类别
	C制造业-26化学原料和化学制品制造业-2629其他肥料制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十三、化学原料和化学制品制造业26-肥料制造262-其他

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	呼图壁县发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2604231255652323000255

	总投资（万元）
	8000.0
	环保投资
（万元）
	128.0

	环保投资占比（%）
	1.6
	施工工期
	10个月

	是否开工建设
	否
是：已建设1个炭化车间及配套设备，车间外还建有1条固体碳基肥生产线，但该生产线未配备相关设备，但尚未开展生产作业，可依法免予行政处罚。（不予行政处罚事先告知书见附件8）
	用地（用海）
面积（m2）
	8123.0

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划文件名称：《呼图壁县大丰镇红柳塘村村庄规划（2021-2035年）》；
规划审批机关：呼图壁县人民政府；
规划审批文件名称：关于《呼图壁县大丰镇红柳塘村村庄规划（2021-2035年）》的批复（呼县政函〔2026〕26号）。

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	与《呼图壁县大丰镇红柳塘村村庄规划（2021-2035年）》符合性分析
根据《呼图壁县大丰镇红柳塘村村庄规划（2021-2035年）》有关内容：
第二十三条高标准农田整治
6、土壤改良
采取掺黏、掺沙、施用调理剂、施有机肥、保护性耕作及工程措施等，开展土壤质地、酸化、盐碱化及板结等改良。
8、土壤培肥
通过土壤改良、施有机肥、种植绿肥、深耕深松等措施，保持或提高耕地地力。
第二十七条产业空间布局
1、产业布局
规划形成“一轴、三区”的产业发展布局。
一轴：东西向产村融合发展轴。
产村融合发展轴：沿G312国道沿线串联全村主要的服务节点，既是村庄交通主要通乡村旅游核心区：以一片区村庄集中建设区为核心，带动发展农业综合体，农家乐、道，也是产业联动发展的核心区域，更是村庄的形象轴，带动村庄产业综合发展。
三区：乡村旅游核心区、智慧农业示范区、循环经济发展区。
旅游驿站等三产配套产业，同时配套建设各类基础设施和公共服务设施，为产业发展提供基础，促进产业融合发展。
智慧农业示范区：依托一片区东侧优质棉花种植基地，打造智慧农业示范区。通过建设现代化的农业设施，引进先进的农业技术和设备，推广先进的农业理念，帮助农民提高生产效率和质量，增加收益，推动农业的转型升级。
循环经济发展区：依托智慧农业示范基地以及秸秆加工厂等企业，统筹布局村域内各项产业用地，重点发展有利于农牧业循环发展、实现高效低碳村庄的农副产品初加工产业。逐步形成粮食种植-秸秆饲料加工-畜禽养殖-农畜产品加工-废弃物变有机肥加工-还田肥沃饲草料的全产业链循环农牧业发展模式。拓展农牧民就地就近就业渠道。
本项目选址于新疆昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇红柳塘村丹霞路28号，为有机肥生产及热力生产供应项目。项目以果木枝条、农作物秸秆等农林废弃物为原料进行炭化，炭化产物（木炭）经与外购的矿源腐殖酸粉、复合生物酶粉剂等后制成有机肥，生产过程副产木醋液、木焦油，有机肥与木醋液均可改良土壤、提升耕地地力。是区域循环经济产业体系的重要组成部分。
本项目位于规划的循环经济发展区，在村域产业布局规划图中的位置见附图1；本项目用地类型为工业用地，在村域建设空间规划图中的位置见附图2。
综上，本项目的建设符合《呼图壁县大丰镇红柳塘村村庄规划（2021-2035年）》的相关要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性
（1）本项目为有机肥生产及热力生产供应项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第一类-鼓励类-14.现代畜牧业及水产生态健康养殖：畜禽标准化规模养殖技术开发与应用，农牧渔产品绿色生产技术开发与应用，畜禽养殖废弃物处理和资源化利用（畜禽粪污肥料化、能源化、基料化和垫料化利用，病死畜禽无害化处理），远洋渔业、人工鱼礁、渔政渔港工程、绿色环保功能性渔具示范与应用，新能源渔船，淡水与海水健康养殖及产品深加工，淡水与海水渔业资源增殖与保护，海洋牧场；17.可再生资源综合利用：农作物秸秆综合利用（秸秆收储运体系建设、秸秆肥料化利用、秸秆饲料化利用、秸秆能源化利用、秸秆基料化利用、秸秆原料化利用等），农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、生物天然气工程、再生资源综合利用、沼气发电、生物质能清洁供热、秸秆气化清洁能源利用工程、废弃菌棒利用、太阳能利用），属于鼓励类；
本项目秸秆炭化采用“干馏炭化工艺”，本项目秸秆炭化不属于淘汰类的以木材、伐根为主要原料的土法活性炭、土法木炭生产工艺；热风炉不属于淘汰类的一段式固定煤气发生炉（一段式固定煤气发生炉就是把煤炭变成煤气的生产设备，用空气和水蒸气当气化剂，在固定床内让煤和气化剂逆流接触反应生成混合煤气）设备；本项目不涉及淘汰类及限制类设备及生产工艺。
符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》。
（2）不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项；
（3）呼图壁县发展和改革委员会在2026年4月23日针对本项目出具了《新疆维吾尔自治区投资项目备案证》（备案号：2604231255652323000255，项目代码：2604-652323-04-03-397357），
项目名称：呼图壁融鼎农林科技有限责任公司秸秆及粪污综合利用项目，建设性质为新建；
综上所述，本项目符合国家产业政策。
2、与《关于印发新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果的通知》（新环环评发〔2024〕157号）的符合性分析
根据《关于印发＜新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果＞的通知》（新环环评发〔2024〕157号）可知，新疆维吾尔自治区共划定1777个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。其中优先保护单元925个（主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区）、重点管控单元713、一般管控单元139个。
生态环境保护红线：本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇红柳塘村丹霞路28号。本项目的建设不占用自然保护区、饮用水水源地、生态保护红线、风景名胜区、基本农田等特殊生态环境敏感区。符合生态环境保护红线要求。
环境质量底线：根据项目所在区域基本污染物统计结果可知，项目周边环境空气中SO2、NO2、PM10年平均质量浓度，CO24h平均浓度第95百分位数及O3日最大8h平均浓度第90百分位数均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段浓度限值的二级标准限值，PM10和PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段浓度限值的二级标准要求，本项目所在区域为不达标区域。
本项目施工期及运营期废水、固废均得到合理处置，废气达标排放，对区域环境影响较小，不会突破区域环境质量底线。
资源利用上线：本项目在营运过程中消耗一定的资源，项目对区域资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
生态环境准入清单：本项目为有机肥生产及热力生产供应项目，与生态环境分区管控符合性分析详见表1-1。
表1-1   与《印发新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果的通知》（新环环评发〔2024〕157号）》的符合性分析
	管控维度
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	A1空间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为鼓励类项目，项目不涉及淘汰类及限制类设备及生产工艺；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项。符合国家产业政策。
	符合

	
	A1.4其他布局要求
	【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
	本项目的建设符合《呼图壁县大丰镇红柳塘村村庄规划（2021-2035年）》的相关要求。
	符合

	
	A2.1污染物削减/替代要求
	【A2.2-9】加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。
	项目以果木枝条、农作物秸秆等农林废弃物为原料进行炭化，炭块经复配矿源腐殖酸粉、复合生物酶粉剂后制成有机肥，生产过程副产木醋液，有机肥与木醋液均可改良土壤、提升耕地地力。
	符合

	A3环境风险防控
	
	【A3.2-4】加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。
	本项目运营期产生的废润滑油、废润滑油桶及含油废抹布收集后暂存于危废贮存库，定期委托有危废处理资质的单位清运处置。
	符合

	
	
	【A3.2-5】强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	本项目在做好环评提出的各项风险的预防和应急措施的前提下，发生污染事故的概率较小，所产生的环境风险可以控制在可接受风险水平之内，同时要求企业编制突发环境事件应急预案，并定期开展突发环境事件应急培训及演练，并做好区域风险防控的衔接。
	符合

	
	A4.5资源综合
	【A4.5-4】发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。
	项目以果木枝条、农作物秸秆等农林废弃物为原料开展炭化加工，炭化产物经复配矿源腐殖酸粉、复合生物酶粉剂后制成有机肥，生产过程副产木醋液，有机肥与木醋液均可改良土壤、提升耕地地力。
	符合


综上，本项目符合《关于印发新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果的通知》（新环环评发〔2024〕157号）的相关规定。
3、与《昌吉回族自治州生态环境准入清单（2024年）》符合性分析
本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇红柳塘村丹霞路28号。根据《昌吉回族自治州生态环境准入清单（2024年）》文件，本项目所属的管控单元为“昌吉州西部限采区”，属于重点管控单元，管控单元编号：ZH65232320004。本项目在环境管控单元位置图中的位置见附图3。本项目与其符合情况见下表1-2。
表1-2   与昌吉回族自治州生态环境准入清单（2024年）符合性分析
	管控单元名称
	管控要求
	项目情况
	符合性

	“昌吉州西部限采区”，管控单元编号：ZH65232320004
	空间布局约束
	/
	/
	/

	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
环境风险防控

	/
	/
	/

	
	资源利用效率
	1、县级以上人民政府水行政主管部门应当合理配置地表水、地下水，从严控制地下水取水总量。2、严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。

	1、本项目新鲜水来源于市政给水管网，不涉及地下水开采；2、项目用水由市政给水管网供应，用水量较小，不挤占当地的农业用水、生态用水和居民用水，符合“三条红线”控制要求。
	符合


4、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析见表1-3。
表1-3   与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析一览表
	相关条款要求
	本项目概况
	符合性
分析

	强化危险废物全过程环境监管。建立健全各类危险废物重点监管单位清单，全面实行危险废物清单化管理。督促各类危险废物产生单位和经营单位依法申报危险废物产生处置情况，报备管理计划，做好信息公开工作，规范运行危险废物转移联单。精准实施《国家危险废物名录》，加强危险废物经营许可、跨省转移以及危险废物鉴别等工作。加强全区危险废物环境监管机构和人才队伍建设，逐步建立健全自治区、地州市二级危险废物环境管理技术支撑体系，提升危险废物监管能力、鉴别能力与应急处置技术支持能力。推动工业固体废物依法纳入排污许可管理。升级完善自治区固体废物动态信息管理平台及视频监控系统，有序推进危险废物产生、收集、贮存、转移、利用和处置等全过程监控和信息化追溯。深入开展危险废物规范化环境管理评估考核与专项整治，严厉打击非法排放、倾倒、转移、利用、处置危险废物等环境违法犯罪行为。
	本项目运营期产生的废润滑油、废润滑油桶及含油废抹布分类收集后暂存于危废贮存库，定期委托有危废处理资质的单位清运处置，贮存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。
	符合

	推进固体废物源头减量和资源化利用。加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。持续开展固体废物非法转移和倾倒排查整治，持续保持打击洋垃圾走私高压态势。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
	本项目运营期产生的废润滑油、废润滑油桶及含油废抹布分类收集后暂存于危废贮存库，定期委托有危废处理资质的单位清运处置，贮存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求；一般工业固废处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。项目各类固体废物处置及贮存措施可行、管理规范，可有效控制环境风险，对周边环境影响较小。
	符合


综上所述，本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》中相关条款要求。
5、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析
《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中与本项目有关内容进行相符性对照，本项目符合性分析见表1-4。
表1-4   与新疆维吾尔自治区大气污染防治条例符合性分析
	序号
	文件要求
	本项目建设情况
	符合性

	1
	禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目非“三高”工业项目。
	符合

	2
	禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的
工艺、设备、产品。
	本项目不涉及淘汰类及限制类设备。
	符合

	3
	贮存易产生扬尘的煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等物料的堆场应当密闭；不能密闭的，贮存单位或者个人应当采取下列防尘措施：（一）堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；（二）堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；（三）按照物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施。露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。
	秸秆破碎、炭块粉碎、有机肥加工等工序废气经集气罩收集、布袋除尘后，通过15m排气筒高空排放，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；热风炉燃烧废气配套静电除尘装置，经15m排气筒排放，热风炉废气处理后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均满足《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）中重点区域工业炉窑大气排放浓度限值，项目大气治理措施均符合相关法规、标准要求。
	符合


综上所述，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》。
6、与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）符合性分析
与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）符合性分析见表1-5。
表1-5   与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》
符合性分析一览表
	序号
	政策要求
	项目情况
	符合性

	1
	（十五）加强秸秆综合利用和禁烧。提高秸秆还田标准化、规范化水平，健全秸秆收储运服务体系，提升产业化能力，提高离田效能。全区秸秆综合利用率达到90%以上。各地结合实际精准划分禁烧范围，加强秸秆焚烧监管，开展秸秆焚烧重点时段巡查。
	本项目以果木枝条、农作物秸秆等农林废弃物为原料开展炭化处置，是当地循环经济产业布局的关键配套项目，从源头杜绝农林秸秆露天焚烧带来的大气污染问题；炭化所得炭基物料搭配矿源腐殖酸粉、复合生物酶粉剂加工制成成品有机肥，生产同步副产木醋液，两类产品均可有效改良土壤理化性质、提升耕地肥力，实现农林废弃物资源化、肥料产品生态化的闭环循环利用。
	符合

	
	（十七）强化挥发性有机物和氮氧化物综合治理。优化含VOCs原辅材料和产品结构，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，推广使用低（无）VOCs含量涂料，严格执行VOCs含量限值标准。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销（储罐）VOCs深度治理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。联防联控区石化、化工行业集中的园区，建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。加大锅炉、炉窑及移动源氮氧化物减排力度，有序实施燃气锅炉低氮燃烧改造。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。
	本项目炭化产生的木煤气（VOCs）在双模储气柜暂存后，利用管道通向热风炉进行燃烧；本环评要求，项目应保持炭化炉至储气柜负压，定期维保实现密闭输气；储气柜大小呼吸废气分别引至热风炉焚烧处理。采取以上措施后，VOCs逸散量较少；木煤气为清洁能源，热风炉废气处理后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均满足《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）中重点区域工业炉窑大气排放浓度限值。
	符合


综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》中相关条款要求。
7、与关于印发《自治区农业农村减排固碳实施方案（2022－2030年）》的通知（新农科〔2023〕58号）符合性分析
与关于印发《自治区农业农村减排固碳实施方案（2022－2030年）》的通知符合性分析见表1-6。
表1-6   与关于印发《自治区农业农村减排固碳实施方案（2022一2030年）》的通知符合性分析一览表
	序号
	政策要求
	项目情况
	符合性

	1
	（八）可再生能源替代行动。以清洁低碳转型为重点，大力推进农村可再生能源综合开发利用。因地制宜发展农村沼气，鼓励有条件地区以农业农村废弃物为原料，建设规模化沼气/生物天然气工程，推进沼气集中供气供热、发电上网、生物天然气车用和并入燃气管网等应用，替代化石能源。推广生物质成型燃料、打捆直燃、热解炭气联产等技术，配套清洁炉具和生物质锅炉，助力农村地区清洁取暖。推广太阳能热水器、太阳能灯、太阳房，利用农业设施棚顶、鱼塘等发展光伏农业。
	木煤气燃烧后的热能采用氢氧化钙-氧化钙/水体系吸热放热进行热能储存与应用，供给周边村庄，用于大棚供暖，减少了农村散煤的使用。
	符合

	2
	专栏13 生物质发电/热电/燃料联产
生物质发电/热电联产。将生物质通过燃烧、气化等热化学技术转化为热能，用作发电、供热等清洁能源。热解炭气多联产。生物质在隔绝或少量空气条件下，热解转化生成生物炭、热解气、热解油等多联产技术，热解气能够替代化石能源，为农村提供清洁用能，生物炭可作为炭基肥还田固碳。
	项目以果木枝条、农作物秸秆等农林废弃物为原料开展炭化加工，是区域循环经济产业体系的重要组成部分；炭化产物经复配矿源腐殖酸粉、复合生物酶粉剂后制成有机肥，生产过程副产木醋液，有机肥与木醋液均可改良土壤、提升耕地地力；木煤气燃烧后的热能采用氢氧化钙-氧化钙/水体系吸热放热进行热能储存与应用，供给周边村庄，用于大棚供暖。
	符合


综上所述，本项目符合关于印发《自治区农业农村减排固碳实施方案（2022－2030年）》的通知中相关条款要求。
8、与关于印发《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知（新大气发〔2019〕127号）符合性分析
与关于印发《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知符合性分析见表1-7。
表1-7   与关于印发《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知符合性分析一览表
	序号
	政策要求
	项目情况
	符合性

	1
	加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。
	本项目不涉及淘汰类及限制类设备。
	符合

	2
	推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造、日用玻璃、玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。
	项目热风炉废气处理后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均满足《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）中重点区域工业炉窑大气排放浓度限值。
	符合


综上所述，本项目符合关于印发《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知中相关条款要求。
9、选址合理性
（1）本项目区域不属于特殊或重要生态敏感区，附近无国家及省级确定的风景名胜区、历史遗迹等保护区，无地表水、地下水水源地分布，也无重点保护生态品种及濒危生物物种、文物古迹等，生态约束条件少。
（2）本项目位于新疆昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇红柳塘村丹霞路28号，租赁呼图壁县大丰镇红柳塘村股份经济合作社现有场地，占地面积8123m2，用地合法且规模、性质、权属等清楚无纠纷，占地类型为工业用地，本项目建设不另新增用地，用地条件满足项目建设需求。
（3）根据现状调查资料，项目所在地环境空气、地表水、声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。本项目废气预测结果表明，各废气污染物短期最大贡献浓度均小于环境质量浓度限值，本项目无需设置大气环境防护距离。
（4）项目区西侧丹霞路，丹霞路与G312相接，交通条件十分便利，区位优势明显；厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。
（5）与西侧新疆元鲜记食品科技有限公司相容性分析
根据表3-3主要环境保护目标，本项目大气主要环境保护目标为厂址北侧105~535m的红柳塘村四队居民点、厂址西侧15~155m的新疆元鲜记食品科技有限公司（食品生产企业，保护对象为厂区工作人员）。
对照《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881‑2025）3.1、3.2章节选址及厂区环境要求，该标准仅作出定性管控，未规定量化防护距离数值，食品生产企业应规避有毒有害物质、粉尘等扩散性污染源，本项目为有机肥生产及热力生产供应项目，存在粉尘等污染物产生；从总平面布置上，项目全部产污工艺单元均布置于厂区东侧，远离西侧新疆元鲜记食品科技有限公司，从布局源头降低废气对西侧食品企业的影响。结合呼图壁县风玫瑰可知，区域常年主导风向为西南风，红柳塘村四队居民点位于年主导风向侧风向；西侧新疆元鲜记食品科技有限公司处于年主导风向侧上风向。
新疆元鲜记食品科技有限公司为番茄酱生产企业，生产周期为每年8～9月；根据该企业环境影响报告表，项目无防护距离要求，但环评提出管控要求：厂区周边不得引进、新建水泥类生产企业，保障番茄酱厂正常生产运行；本项目不属于水泥类生产企业；同时，从食品卫生防护角度考虑，本项目与新疆元鲜记食品科技有限公司采取错峰生产方案，即本项目每年8～9月停产检修。综上，本项目建设不会对新疆元鲜记食品科技有限公司生产运营产生不利影响，可满足原有环评及其批复中关于周边企业引进的管控要求。
本项目配套多套布袋除尘、静电除尘等废气治理设施，可有效削减大气污染物排放，进一步减小废气环境影响，最大限度降低粉尘等无组织扩散风险，减小对西侧新疆元鲜记食品科技有限公司的污染影响；在落实各项污染防治措施前提下，项目废气影响可控，可满足GB14881‑2025对食品生产企业周边污染源的防控前提。
（6）声环境方面：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，生产设备噪声采取减振、隔声等降噪措施后，对周边居民生活影响较小。
综合项目用地条件、区域环境功能区划、气象风向条件、总平面布局、污染治理配套条件、与西侧已建食品企业原有环评批复、现行食品卫生标准符合性、大气预测结论来看，本项目选址从大气、声环境保护角度具备合理性。
综上所述，项目的厂址选择是可行的。
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在此背景下，呼图壁融鼎农林科技有限责任公司拟建设此项目。
根据《中华人民共和国生态环境法典》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26”中“45、肥料制造262”中“其他”，应编制生态环境影响报告表。呼图壁融鼎农林科技有限责任公司委托我公司承担呼图壁融鼎农林科技有限责任公司秸秆及粪污综合利用项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即对区域环境现状进行了调查踏勘，收集了当地水文、气象以及环境现状等资料，依据国家有关法规文件、环境影响评价技术导则以及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），编制了《呼图壁融鼎农林科技有限责任公司秸秆及粪污综合利用项目生态环境影响报告表》。
昌吉回族自治州生态环境局于2026年7月31日对本项目现场进行了调查，本项目已建设1个炭化车间及配套设备，车间外还建有1条固体碳基肥生产线，但该生产线未配备相关设备，但尚未开展生产作业，可依法免予行政处罚。（昌吉回族自治州生态环境局不予行政处罚事先告知书昌州环不罚告〔2026〕7-3号，详见附件8）。
2、项目概况
项目名称：呼图壁融鼎农林科技有限责任公司秸秆及粪污综合利用项目；
建设单位：呼图壁融鼎农林科技有限责任公司；
建设性质：新建；
建设地点：本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇红柳塘村丹霞路28号。项目区东侧为农田；南侧为农田；西侧为丹霞路、新疆元鲜记食品科技有限公司；北侧为国道312；
中心地理坐标为：E86°38′51.716″，N44°10′32.257″。项目地理位置见附图4，周边环境关系图见附图5。
3、项目建设内容及规模
（1）本项目建设内容与备案证一致性分析：
根据本项目备案证：新建办公室、宿舍、食堂、配电室、畜禽粪便储藏分离间、液体肥生产车间、液体肥成品仓库、废弃物堆库、物料粉碎机车间、固体炭基肥生产车间、炭基肥成品仓库、废水处理车间、废气处理车间、及其他附属设施，购置安装成套生产设备，及环保、消防等设备。
租赁呼图壁县大丰镇红柳塘村股份经济合作社现有场地，场地原有配套项目为呼图壁县农业园区大丰镇红柳塘村农作物秸秆初加工综合利用产业区建设项目；办公室依托原有；劳动人员来自附近村镇，不新建宿舍、食堂；项目主要采用矿源腐殖酸粉与木炭进行混合制备有机肥，原辅材料中无畜禽粪便，不建设畜禽粪便储藏分离间；本项目营运期无生产废水，废水主要为生活污水，无需建设废水处理车间；配电室及消防水池依托原有。
（2）本项目建设内容及规模
本项目建设农林秸秆废弃物破碎车间1间、固体肥车间1间、液体肥车间1间、热储能车间1间，同时购置安装成套生产设备及环保、消防等设备；建成后形成1条有机肥生产线，年产29442.4t有机肥，同时副产木醋液7891.584t/a、木焦油1488t/a、氧化钙7506.18t/a。
项目组成详见表2-1。
表2-1   项目组成一览表
	项目名称
	建设内容
	备注

	主体
工程

	农林秸秆废弃物破碎车间
	农林秸秆废弃物破碎全封闭式车间1间，一层，高度6m，占地面积2116m2；秸秆破碎后经封闭式输送带输送至碳化车间。
	新建

	
	碳化
车间
	全封闭式碳化车间1间，一层，高度7.35m，占地面积1011.44m2；共计布设4台碳化炉（规格相同），单炉单次最大装载量为8t/次，单炉燃烧周期为10h/次，冷却为2h/次，4台共计消耗秸秆最大量为64t/d。
	车间已建，依托原有车间

	
	固体肥
车间
	全封闭式固体肥车间1间，一层，高度6m，占地面积1326m2；包含炭块破碎及筛分、粉状炭基肥灌装、颗粒炭基肥造粒灌装工序。
	新建

	
	液体肥
车间
	全封闭式液体肥车间1间，一层，高度6m，占地面积650m2；主要用于木醋液、木焦油物理分离，不涉及化学过程。
	新建

	
	热储能车间
	全封闭式热储能车间1间，一层，高度6m，占地面积102m2；主要包含木质气燃烧后采用氢氧化钙转换为氧化钙吸热进行热能储存。
	新建

	辅助
工程
	成品车间
	成品车间1#：一层，高度6m，占地面积2684m2；
成品车间2#：一层，高度6m，占地面积270m2。
	新建

	
	库房
	库房1间；一层，高度6m，占地面积160m2。
	新建

	
	办公
	办公楼1栋；一层，高度3.5m，占地面积237.5m2。
	已建，依托原有

	
	消防
	消防水池1座，占地面积248.16m2；容积为500m3。
	已建，依托原有

	
	配电室
	一间，占地面积28.88m2。
	已建，依托原有

	公用
工程
	供水系统
	村镇自来水管网供水。
	已建，依托原有

	
	排水系统
	生活污水排入厂区化粪池，定期拉运至呼图壁县工业园区化工园污水处理厂集中处理。
	新建

	+
	供电系统
	村镇市政电网供电；配电房（控制室）1间。
	已建，依托原有

	
	供暖系统
	供暖为电采暖。
	已建，依托原有

	环保
工程
	废气治理
	①农林秸秆废弃物破碎工序废气经“集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒”排放（DA001）；
②炭块粉碎、有机肥（筛分、造粒、灌装）工序废气经“集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒”排放（DA002）；
③炭化炉秸秆下料废气经“集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒”排放（DA003）；
④热风炉燃烧工序废气经“静电除尘器+15m高排气筒”排放（DA004）；
⑤未收集的颗粒物、VOCs（非甲烷总烃计），加强车间通风。
	新建

	
	废水治理
	生活污水排入厂区化粪池，定期拉运至呼图壁县工业园区化工园污水处理厂集中处理。
	新建

	
	固废治理
	①危险废物：本项目运营期产生的废润滑油、废润滑油桶及含油废抹布分类收集后暂存于危废贮存库，定期委托有危废处理资质的单位清运处置；
②一般工业固废：土块及石子：统一移交农户，运至低洼地块进行填埋处理；除尘灰：全部回用于生产线；废包装物：外售；
③生活垃圾：集中收集后委托环卫部门处理。
	新建

	
	噪声治理
	产噪设备置于室内，基础减震、隔声。
	新建

	
	环境风险
	①厂区实施分区防渗；②厂区应配备相应的消防设施；③厂区内应张贴严禁吸烟和使用明火的标识标牌；④防渗事故池：容积为10m3；⑤编制环境应急预案，并定期演练。
	新建


4、产品方案
本项目产品方案见表2-2。
表2-2   项目产品方案一览表
	序号
	产品类型
	规模
	备注

	1
	产品
	有机肥
	29442.4t/a
	颗粒有机肥：11776.96t/a；
粉状有机肥：17665.44t/a

	2
	副产品
	木醋液
	7891.584t/a
	农业用，饲料用，工业，商业用；属于液体有机肥

	3
	副产品
	木焦油
	1488t/a
	工业，商业用；不属于液体有机肥；外售其他企业综合利用

	4
	副产品
	氧化钙
	7506.18t/a
	木煤气燃烧后的热能采用氢氧化钙-氧化钙/水体系吸热放热进行热能储存与应用


5、主要生产设备
本项目生产过程中使用的主要设备详见表2-3。
表2-3   项目设备一览表
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	备注

	一
	农林秸秆废弃物破碎车间

	1
	双轴粉碎机
	1400型
	1台
	用于秸秆粉碎；粉碎细度：2-6cm

	2
	集气罩
	/
	1个
	

	3
	袋式除尘器
	/
	1台
	

	4
	排气筒
	/
	1根
	h=15m

	二
	碳化车间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	集气罩
	/
	4个
	每台炭化炉炉顶各1个

	6
	袋式除尘器
	/
	1台
	

	7
	排气筒
	/
	1根
	h=15m

	三
	固体肥车间

	1
	立式粉碎机
	/
	1套
	

	2
	动态配料机
	/
	1套
	

	3
	筛分机
	GS-1230
	2套
	

	4
	对辊造粒机
	DGZL-2T
	1套
	

	5
	输送机
	B500
	1套
	

	6
	包装机
	FB-500
	1套
	

	7
	输送皮带（含刮板机）
	
	200m
	全封闭式皮带；原料贮存及破碎车  间至碳化车间

	8
	集气罩
	/
	4个
	炭块破碎、筛分、粉状炭有机肥灌装、颗粒有机肥造粒灌装工序顶部各1个

	9
	袋式除尘器
	/
	1台
	

	10
	排气筒
	/
	1根
	h=15m

	四
	液体肥车间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	五
	热储能车间

	1
	
	
	
	

	2
	静电除尘器
	/
	1台
	

	3
	排气筒
	/
	1根
	h=15m

	六
	其他

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


6、主要原辅材料及能源消耗情况
项目主要原辅材料及能源消耗详见表2-4。
表2-4   项目主要原辅材料及能源消耗一览表
	类别
	名称
	本项目用量
	存储位置及方式

	原料
	秸秆
	19207.104t/a
	农林秸秆废弃物；外购，即买即破碎，不在厂区内暂存；来源于呼图壁县内各村镇，平均运距1~70km

	
	矿源腐殖酸粉
	20315.256t/a
	矿源腐殖酸（已粉碎，不进入本项目粉碎生产线，直接进入混装及造粒生产线）；堆存位置及方式：全封闭库房，袋装堆存；最大堆存量：67.7t；堆存周期：1天；来源于乌鲁木齐市米东区，运距100km

	
	复合生物酶粉剂
	2060.968t/a
	袋装（25kg/袋）；外购，厂区全封闭库房贮存，最大储存量2.5t；来源于乌鲁木齐市，运距100km

	
	过磷酸钙
	588.848t/a
	袋装（20kg/袋）；外购，厂区全封闭库房贮存，最大储存量2t；来源于乌鲁木齐市，运距100km

	
	硫酸钾
	588.848t/a
	袋装（20kg/袋）；外购，厂区全封闭库房贮存，最大储存量2t；来源于乌鲁木齐市，运距100km

	
	氢氧化钙
	9918.88t/a
	颗粒状，25kg/袋；外购，厂区全封闭库房贮存，后期全部贮存于料仓内，最大储存量5t；用于吸热进行热能储存；绝干量；来源于乌鲁木齐市，运距100km

	能源
	水
	1979t/a
	村镇自来水供水管网

	
	电
	1万kW·h
	村镇市政供电管网


7、物料平衡分析
7.1物料成分分析
（1）原辅材料成分分析
①废弃的果木树枝及农业秸秆成分分析
本项目炭化采用废弃的果木树枝及农业秸秆，成分见表2-5。
表2-5   废弃果木枝条与农作物秸秆混合原料成分分析一览表
	序号
	检测项目
	单位
	收到基
ar
	空气干燥基ad
	干燥基
d
	干燥无灰基daf

	1
	全水分Mₜ
	（%）
	7.0
	/
	/
	/

	2
	分析水分M
	（%）
	/
	4.93
	/
	/

	3
	灰分A
	（%）
	6.95
	7.10
	7.47
	/

	4
	挥发分V
	（%）
	69.23
	70.77
	/
	80.45

	5
	固定碳FC
	（%）
	/
	17.20
	/
	/

	6
	弹筒发热量Qᵦ
	（J/g）
	/
	17576
	/
	/

	7
	高位发热量 Q<sub>gr，v</sub>
	（MJ/kg）
	/
	/
	18.46
	/

	8
	高位发热量 Q<sub>gr，v</sub>
	（kcal/kg）
	/
	/
	4415
	/

	9
	低位发热量 Q<sub>net，v</sub>
	（MJ/kg）
	16.10
	/
	/
	/

	10
	低位发热量 Q<sub>net，v</sub>
	（kcal/kg）
	3850
	/
	/
	/

	11
	硫含量Sₜ
	（%）
	0.05
	0.05
	0.05
	/

	注：原料秸秆检测报告见附件。


②复合生物酶粉剂
炭粉、矿源腐殖酸粉混料时添加复合生物酶粉剂，制得有机肥；所用微生物菌剂须符合《农用微生物菌剂》（GB20287-2006）标准，标准指标见表2-6。
表2-6   复合生物酶粉剂（微生物菌剂）标准限值一览表
	项目
	限值
	液体
	粉剂
	颗粒

	有效活菌数（亿/g、亿/mL）
	≥
	2.0
	2.0
	1.0

	霉菌杂菌数（个/g、个/mL）
	≤
	3.0×106
	3.0×106
	3.0×106

	杂菌率（%）
	≤
	10.0
	20.0
	30.0

	水分（%）
	≤
	—（无要求）
	35.0
	20.0

	细度（%）
	≥
	—（无要求）
	80
	80

	pH值
	—
	5.0～8.0
	5.5～8.5
	5.5～8.5

	保质期（月）
	≥
	3
	6
	6


③矿源腐殖酸粉、过磷酸钙、硫酸钾、固体氢氧化钙成分分析
其他原辅料成分见表2-7。
表2-7   其他原辅料成分一览表
	项目
	成分信息

	矿源腐殖酸粉
	矿源腐殖酸粉（矿物源腐植酸粉）是以风化煤、褐煤、泥炭为原料，经破碎、研磨、碱提活化、干燥制粉得到的黑色粉末有机高分子物料，可与秸秆、糖蜜发酵制得的生化腐殖酸相区分；为黑至黑褐色粉末，细度80~325目，pH8~10呈碱性，总腐殖酸含量多为50%~85%，主要用途包含农业土壤改良、作为有机肥原料，也可作为工业助剂以及污染土壤修复材料。

	过磷酸钙
	无色或浅灰色的颗粒（或粉料）肥料，溶解性大部分易溶于水，少部分不溶于水而易溶于2%柠檬酸（枸橼液）溶液中；供给植物磷、钙、硫等元素，具有改良碱性土壤作用，可用作基肥、根外追肥、叶面喷洒，与氮肥混合使用，有固氮作用，减少氮的损失，能促进植物的发芽、长根、分枝、结实及成熟，可用作生产复混肥的原料，过磷酸钙适用于各种作物和各类土壤，由于它本身含有大量的石膏和游离酸，因而特别适用于酸性土壤，它既可以作基肥、追肥，又可以作种肥和根外追肥。

	硫酸钾
	硫酸钾（potassium sulfate），是一种无机硫酸盐，化学式为K2SO4，分子量为174.2，其通常情况下为无色晶体，味苦而咸，熔点为1069℃，密度是2.662g/cm3；用途方面，硫酸钾是一种无氯、优质的高效钾肥，特别是在葡萄、甜菜、茶树、马铃薯、亚麻及各种果树等对氯敏感作物的种植中，是不可缺少的重要肥料。

	固体氢氧化钙
	
储能介质为氢氧化钙-氧化钙/水体系。外界供热加热固体氢氧化钙，反应正向分解：，每摩尔反应吸收104kJ热量；
生石灰（氧化钙）和水重新混合接触，逆向化合反应自发进行：

，每摩尔释放104kJ热量，产出高温热流体用于供暖等；反应产物变回氢氧化钙，可再次加热循环储热。
氢氧化钙：（英文名称：Calcium Hydroxide），俗称熟石灰或消石灰，无机碱类化合物，化学式为Ca（OH）2，分子量74.09。常温下白色粉末状固体，密度约2.24g/cm3，难溶于水（1.73g/L，20℃），不溶于醇，溶于甘油和酸，溶于酸时放出大量热。氢氧化钙饱和水溶液pH为12.4（25℃）。氢氧化钙580℃时分解为氧化钙和水，与酸、酸性氧化物作用可生成相应酸的盐和水，与盐类反应，生成新盐和新碱、碱性氧化物或氨气。


（2）产品及副产品成分分析
①有机肥成分分析
根据《有机肥料》（NY/T525-2021），产品标准见表2-8。
表2-8   有机肥料产品标准限值
	项目
	指标
	检测方法

	有机质的质量分数（以烘干基计），%
	≥30
	按照附录C的规定执行

	总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数（以烘干基计），%
	≥4.0
	按照附录D的规定执行

	水分（鲜样）的质量分数，%
	≤30
	按照GB/T 8576的规定执行

	酸碱度（pH）
	5.5～8.5
	按照附录E的规定执行

	种子发芽指数（GI），%
	≥70
	按照附录F的规定执行

	机械杂质的质量分数，%
	≤0.5
	按照附录G的规定执行

	总砷（As），mg/kg
	≤15
	按照NY/T 1978的规定执行，以烘干基计算

	总汞（Hg），mg/kg
	≤2
	

	总铅（Pb），mg/kg
	≤50
	

	总镉（Cd），mg/kg
	≤3
	

	总铬（Cr），mg/kg
	≤150
	

	粪大肠菌群数，个/g
	≤100
	按照GB/T 19524.1的规定执行

	蛔虫卵死亡率，%
	≥95
	按照GB/T 19524.2的规定执行

	氯离子的质量分数，%
	—
	按照GB/T 15063—2020附录B 的规定执行

	杂草种子活性，株/kg
	—
	按照附录H的规定执行


②木醋液成分分析
参考《木醋液的成分分析》（广州化学2006年9月）中相关数据，木醋液中有机物质的含量主要为：乙酸（C2H4O2）50.3%、羟基丙酮（C3H6O2）10%、呋喃甲醛（C4H4O2）4.21%、丙酸（C3H6O2）2.39%、苯酚（C6H6O）3.92%、邻苯二酚（CH6O2）3.41%、对甲氧基苯酚（CH8O2）1.81%等。
木醋液可预防种子的立枯病，也可用作土壤的消毒剂，有效抑制有碍植物生长的微生物类的繁殖，并能杀死根瘤线虫等害虫等。一般木醋液：农业用，饲料用，工业，商业用。
③木焦油成分分析
主要成分为愈创木酚、木馏油酚、苯酚、邻甲酚、对甲酚、4-乙基愈创木酚这六种成分占75%以上，其他还有二甲苯酚等，不含苯并芘。作用与酚相似，但其毒性与刺激性均较小。有杀菌、防腐、除臭作用。主要用于木材防腐，能破坏、杀死细胞。
④氧化钙（储能介质）

本项目储能介质为氢氧化钙-氧化钙/水体系。外界供热加热固体氢氧化钙，反应正向分解：，每摩尔反应吸收104kJ热量；

生石灰（氧化钙）和水重新混合接触，逆向化合反应自发进行：，每摩尔释放104kJ热量，产出高温热流体用于供暖等；反应产物变回氢氧化钙，可再次加热循环储热。
氧化钙：氧化钙是一种无机化合物，它的化学式是CaO，俗名生石灰。物理性质是表面白色粉末，不纯者为灰白色，含有杂质时呈淡黄色或灰色，具有吸湿性。氧化钙为碱性氧化物，对湿敏感。易从空气中吸收二氧化碳及水分。与水反应生成氢氧化钙（Ca（OH）2）并产生大量热，有腐蚀性。氧化钙也是一种无机除水剂，它与水反应生产氢氧化钙，同时也能吸收二氧化碳。在某些特殊的密封胶、水固化胶黏剂等体系可加入氧化钙粉末。
⑤原辅材料及产品与《有机肥料》（NY/T525-2021）符合性分析
本项目主要产品为有机肥料，对照《有机肥料》（NY/T525-2021）附录A、附录B开展原辅材料及产品原料准入符合性分析如下：
a.原辅材料符合性分析
果木枝条、农作物秸秆：属于附录A适用类原料中种植业废弃物（作物秸秆、林草废弃物）。项目将其炭化加工得到木炭，木炭作为后续有机肥生产的加工辅料；该类原料不属于附录B评估类原料，不属于标准规定的禁用类原料。
矿源腐殖酸粉：原料为风化煤/褐煤，属于矿源类有机物料，不属于附录B评估类原料，不属于标准规定的禁用类原料；外购矿源腐殖酸粉入场前核查产品质量证明文件，控制物料杂质，保障原料稳定。
复合生物酶粉剂：外购商品化辅料，不属于附录A、附录B所列有机废弃物类原料，采购环节核查产品质量证明材料，不采用国家明令禁止的物质。    过磷酸钙、硫酸钾、膨润土：为外购无机调理类辅料，不属于有机废弃物类原料，采购时核验产品质检资料，不含重金属、有毒有害等限制组分。项目不选用附录B所列评估类原料（植物源性中药渣、厨余废弃物、糠醛渣、蚯蚓粪、糟渣类、沼渣沼液等），同时不使用粉煤灰、钢渣、污泥、原生生活垃圾等禁用类原料，有机原辅材料满足标准“安全、卫生、稳定、有效”的原料选用原则。
b.产品相关原料准入符合性
本项目有机肥料产品由上述附录A适用类原料加工后的木炭、矿源腐殖酸粉复配无机辅料、生物菌剂制得，产品生产所用基础有机物料均不属于附录B需开展安全评估的评估类原料，不存在禁用原料投入，满足NY/T525-2021附录A、附录B对有机肥生产原料的管控要求。
（3）其他（木煤气成分分析）
本项目利用炭化产生的木煤气燃烧供热，加热固体氢氧化钙生成氧化钙，完成储能。
参考《气相色谱分析木煤气组分》（中国林科院林产化工研究所蒋剑春，金淳）、《木煤气在烤烟上的应用》（中国科学院黑龙江农业现代化研究所邢如意，亢文福）和《民用木煤气的研究》（中国林科院林业化工研究所金淳，应浩，张进平等），木煤气主要由烷类可燃气体及二氧化碳组成。具体组分见表2-9。
表2-9   木煤气主要组分一览表
	项目
	H2​
	O2​
	N2​
	CO
	CH4​
	CO2​
	H2O

	含量%
	9.3177
	0.0550
	44.6800
	28.5730
	2.2250
	14.8353
	0.3140


7.2物料平衡分析
本项目购进的原材料为废弃的果木树枝及农业秸秆，4台炭化炉共计消耗秸秆最大量为64t/d，全年消耗量为19200t（粉碎后），根据原料秸秆检测报告，购入原料秸秆含水率为7%，则绝干木材量为17856t。
（1）炭化产物
根据《生物质热解气化原理与技术》（化学工业出版社2013年4月出版）中典型的热解产物实验数据，木材热解产物的大致产率为（其产物质量分数对应于绝干木材）：木炭33~38%，粗木醋液（含澄清木醋液、沉积木焦油）45~50%，木煤气16~18%，损耗0.3~1%。本次按木炭33%、粗木醋液（含澄清木醋液、沉积木焦油）50%、木煤气17%计算。
计算得：
①气体产物：含有CO2、CO、CH4、C2H4、H2等物质的未冷凝气体（粗木煤气），产生量约为3035.52t。另外，果木树枝及农业秸秆中水分（1249.92t）蒸发出来，约有249.984t进入木醋液中（20%），999.936t蒸发为水蒸汽进入大气（80%）。
②液态（冷凝后）：炭化过程中会有木醋液和木焦油等液体产生。该液体含有大量水分（含冷却水），纯木醋液和木焦油混合液约为8928t（木醋液：木焦油=5：1），可分离出木焦油约1488t。另有（40%，201.6m3/a）循环水进入木醋液，由于混入水分，最终木醋液（注：粗品不需完全脱水直接销售）产生量约为7891.584t。
③木炭：炭化后得到的固体木炭为5892.48t（本项目炭渣全部计入木炭中，无损耗）。
（2）有机肥产量
根据建设单位提供的有机肥产品配方参数，本项目有机肥原料质量配比为：木炭20%、矿源腐殖酸粉69%、过磷酸钙2%、硫酸钾2%、复合生物酶粉剂7%；产品形态比例为：粉状有机肥占40%、颗粒状有机肥占60%。基于上述配比关系核算得出的本项目有机肥产量及原料消耗明细，详见表2-10。
表2-10   项目有机肥产量一览表
	物料名称
	质量占比
	数量（t）
	物料类型

	木炭
	20%
	5888.48
	生产原料

	矿源腐殖酸粉
	69%
	20315.256
	生产原料

	复合生物酶粉剂
	7%
	2060.968
	生产原料

	过磷酸钙
	2%
	588.848
	生产原料

	硫酸钾
	2%
	588.848
	生产原料

	原料合计
	100%
	29442.4
	/

	粉状有机肥
	40%
	11776.96
	最终产品

	颗粒状有机肥
	60%
	17665.44
	最终产品

	产品合计
	100%
	29442.4
	/

	注：炭块粉碎逸散粉尘按照4t计。


本项目不涉及发酵堆肥工序，生产过程添加复合生物酶粉剂、木炭，在功能性炭基酶肥掺混生产中具有明确、合理的必要性，不属于工艺冗余。其中复合生物酶粉剂不作为发酵菌剂使用，主要充当功能增效剂，依靠催化作用加快土壤养分转化效率，提升作物对氮、磷、钾养分的吸收能力，同时改良土壤微生态环境；木炭无法直接被作物吸收利用，作为土壤调理剂与养分缓释载体，依靠自身多孔结构吸附养分，实现养分缓释控释效果，还可补充土壤碳源，改善土壤通气、保水保墒性能。项目将木炭、矿源腐殖酸粉、过磷酸钙、硫酸钾、复合生物酶粉剂、膨润土按质量配比，物理掺混，制得兼具养分缓释、土壤改良、肥效增效等特性的炭基酶肥产品，符合新型肥料技术发展方向。
（3）物料平衡
综上所述，本项目物料平衡见表2-11。
表2-11   项目物料平衡一览表
	投入（t/a）
	产出（t/a）

	名称
	数量
	名称
	数量
	备注

	果木树枝及农业秸秆
	19207.104
	粉状有机肥
	11776.96
	产品

	矿源腐殖酸粉
	20315.256
	颗粒状有机肥
	17665.44
	产品

	复合生物酶粉剂
	2060.968
	木醋液
	7891.584
	副产品

	硫酸钾
	588.848
	木焦油
	1488
	副产品

	过磷酸钙
	588.848
	木煤气
	3035.52
	燃烧后用于热储能

	氢氧化钙（绝干量）
	9918.88
	除尘灰
	25.14087003
	回用于生产线

	/
	/
	水蒸汽
	3412.636
	逸散至大气环境

	/
	/
	颗粒物
	2.460369968
	逸散至大气环境

	/
	/
	土块及石子
	5
	统一移交农户，运至低洼地块进行填埋处理

	/
	/
	氧化钙
	7506.18
	外售

	/
	/
	其他损耗
	129.01724
	/

	小计
	52679.904
	/
	52679.904
	/


8、热储能分析
根据《生物质热解燃气质量评价》（NY/T3898-2021），生物质热解燃气（木煤气）一类低位发热量＞14000kJ/Nm3，二类低位发热量＞10000kJ/Nm3，三类低位发热量＞4600kJ/Nm3，本项目按照二类指标进行计算，本次取10000kJ/Nm3，项目年产木煤气3035.52t，逸散损耗按照0.5%计算，可燃烧的木煤气为3020.3424t（密度取1.3kg/m3），木煤气发热量Q木煤气=2.32×1010kJ/a。


储能介质为氢氧化钙-氧化钙/水体系。外界供热加热固体氢氧化钙（在热储能设备内燃烧，用量为9918.88t/a），反应正向分解：，每摩尔反应吸收104kJ热量；生石灰（氧化钙）和水重新混合接触，逆向化合反应自发进行：，每摩尔释放104kJ热量，产出高温热流体用于供暖等；反应产物变回氢氧化钙，可再次加热循环储热，无固废产生。
根据设备厂家提供信息，热风炉内热量与储能介质间的转化效率约为60%，则生产生石灰（氧化钙）为7506.18t/a，吸收并储存的热量为1.39×1010kJ/a。
9、劳动定员及工作制度
劳动定员：项目总劳动定员为12人；
工作制度：每天工作24小时，三班制，年工作天数300天（8月及9月份不生产），不提供食宿。
10、公用工程
10.1供排水
本项目的供水由呼图壁县大丰镇红柳塘村自来水管网供给，可满足本项目用水需求。
（1）给水
①生活用水
本项目劳动定员12人，不提供食宿，根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号），职工盥洗用水量按每人80L/d计算，则生活用水量为0.96m3/d（288m3/a）。
②冷却用水
a.炭块冷却用水
炭化后的炭块在炉内采用洒水冷却，根据建设单位提供信息，4台炭化炉每次约用0.8m3，每天冷却2次，即1.6m3/d（480m3/a）。冷却水自然蒸发消耗，无废水产生。
b.粗木煤气冷却用水
炭化产生的粗木煤气采用水冷却法收集木醋液和木焦油，冷却水与木煤气通过密闭管道进行间接换热，气相与冷却水相互接触，另外，4个炭化炉个设置4个循环水箱，循环水量为7m3/h。循环过程中，因设备运行温度、液体肥车间内反应釜蒸馏及新疆地区干燥气候影响，冷却水部分（60%）以水蒸气形式自然蒸发损耗，需定期补充新鲜水，补充量为1.68m3/d（504m3/a），
剩余（40%，201.6m3/a）循环水进入木醋液，无其他形式废水外排。
③清洗罐用水
本项目清洗罐主要包括液体肥车间内储罐等，于每年8~9月停产检修期间开展清洗作业，清洗频次为每年1次，单次清洗用水量约5m3；项目配套自动清洗系统，产生的清洗废水回流至反应釜内回用，无清洗废水外排。
④抑尘用水
本项目原材料及产品需用大型车辆运输，厂区车辆运输过程中会产生扬尘。项目营运期需定期对地面进行洒水抑尘，以减轻扬尘对周围环境的影响。
根据《室外给水设计标准》（GB50013-2018），洒水降尘用水量按照2L/m2·d估算（厂区内道路长度约400m，宽度按照3m计算），全年按照180d计，则抑尘用水量为432m3/a，洒水抑尘用水自然蒸发消耗，无废水产生。
⑤绿化用水
本项目厂区内绿地面积约300m2，即约0.45亩，参照《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号），北疆天山北坡片区城市绿化（微喷）的用水量为600～700m3/（亩·a），计算时取600m3/（亩·a）。则绿化用水总量为270m3/a。此部分用水全部被植被吸收，无废水排放。
（2）排水
生活污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水排放量为0.768m3/d（230.4m3/a）。
本项目用、排水情况见表2-12，水平衡图见图2-1。
表2-12   给排水情况一览表
	用水单元
	用水系数
	用水
规模
	用水量（m3/a）
	废水率（%）
	废水量（m3/a）
	备注

	生活
用水
	办公（职工盥洗）
	80L/（人·日）
	12人，300d
	288
	80
	230.4
	污水排入厂区化粪池

	冷却用水
	炭块
冷却
	0.8m3/次
	/
	480
	0
	0
	全部
蒸发，无废水

	
	木煤气冷凝
	补水按照循环水1%
	/
	504
	0
	0
	部分
蒸发，部分进入木醋液，无废水

	清洗罐用水
	液体肥车间
	5m3/次
	/
	5
	0
	0
	回用生产线

	抑尘用水
	厂区
路面
	2L/m2·d
	1200m2，180d
	432
	0
	0
	全部
蒸发，无废水

	绿化用水
	厂区
绿地
	600m3/（亩·a）
	0.45亩
	270
	0
	0
	全部
蒸发，无废水

	合计
	1979
	/
	230.4
	用水均为新鲜水


回用生产
反应釜
呼图壁县工业园区化工园污水处理厂
230.4
230.4
230.4
吸污车
化粪池
消耗57.6
生活用水

288
炭块冷却用水
5
消耗302.4
201.6
木醋液
消耗480
432
消耗270
新鲜水
1979

480
炭块冷却用水
1.68
504
消耗432
270
路面抑尘用水
冷却循环系统
冷却用水
绿化用水

图2-1   项目水平衡图    单位：m3/a
10.2供电
本项目供电由村镇市政电网供电。
10.3供暖
本项目冬季供暖采用电采暖。
11、总平面布置
11.1总平面布置原则
进行总体布置时，应根据生产工艺、运输、防火、施工、环境保护与劳动卫生等方面的要求，结合厂区地形、地质和气象条件，对所有建筑物和构筑物、管线及运输线路等进行统筹安排，力求做到布局合理、用地少、建设快、投资省、运行安全和检修方便。
（1）在满足生产工艺要求的条件下，厂房车间布置紧密，工业线路短，运输方便，并符合环保、消防、安全、卫生等要求。
（2）根据周围环境、自然条件等因素，充分合理地利用公共设施，力求做到功能分区合理，动力负荷集中，工艺流程顺捷，生产管理方便。
（3）结合厂房用地与发展规划，合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，做到人流、物流各行其道，避免交叉。
11.2总平面布置
本项目用地整体呈南北向布局，办公楼位于厂区西侧，根据呼图壁县风玫瑰图，区域常年主导风向为西南风，办公楼位于厂区主导风向侧风向，不位于主生产车间下风向，可有效规避厂区炭化废气、粉尘等污染物影响；破碎车间位于厂区东南侧；碳化车间位于厂区北侧；固体肥车间位于厂区北侧；液体肥车间位于厂区北侧；热储能车间、生石灰料仓、双模储气柜位于厂区东侧；成品车间1#位于厂区西南侧；成品车间2#位于厂区北侧；配电室及消防水池位于厂区西北侧、化粪池位于办公楼南侧、危废贮存库位于厂区北侧。生产区内的生产设备均采取减振、衰减，厂房隔声等降噪措施，噪声对办公楼的影响较小。
厂区内部道路规划为环形路网，车辆进出通行条件良好，环形通道可满足消防车辆通行、应急疏散等规范要求；厂区道路均采用水泥混凝土硬化路面，各功能车间排布规整、分区布局科学合理。
厂区总平面布置见附图6。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程简述
本项目施工期对外环境的影响主要体现在施工扬尘、施工机械、车辆废气；施工机械、运输物料车辆噪声影响；施工固体废物及堆放影响；施工人员产生的生活污水和生活垃圾影响。
施工人员进入

组装、调试
基础开挖

液体肥车间等建设
清理现场、临设拆除、场地硬化
场地清理平整

竣工验收
扬尘、固废、噪声

扬尘、固废、噪声

扬尘、固废、噪声

扬尘、固废、噪声



















图2-2   施工期工艺流程及产污节点图
2、营运期工艺流程简述
（1）营运期工艺流程及产污节点图见图2-3。
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	工艺流程和产排污环节
	图2-3   运营期工艺流程及产污节点图



图2-3   运营期工艺流程及产污节点图
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	本项目运营期废气是重点防治对象，项目废气产生源分布详见图2-4。
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热储能车间

G10、G11

G12
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○
○


破碎车间

G2

炭化车间及固体肥
车间未收集到的逸散的颗粒物G13；出碳、双膜储气柜膜材渗透及压力波动综合逸散VOCSG14




图2-4   运营期废气产生源分布图

炭化车间及固体肥
车间未收集到的逸散的颗粒物G13；腐熟干畜禽粪便堆存及生产工艺中未收集到的逸散恶臭气体G15；装料、出炭、储罐呼吸等逸散的VOCSG16；原料及产品运输道路扬尘G1

（1）工艺流程简述：
①原材料进厂
农户收集果园废弃果木枝条、农作物秸秆后，统一堆放于田间果园临时堆场；原料采用密闭车辆袋装转运至厂区，到厂后及时人工卸料破碎，原料随到随加工，厂区不设置贮存堆场。
经粉碎处理的矿源腐殖酸由密闭运输车辆袋装输送进厂，贮存于库房。
该工序主要产生固废、噪声、废气。固废为秸秆中的土块及石子；噪声为运输车辆产生的噪声；废气为车辆运输扬尘（G1）。
②树枝及秸秆粉碎工序
用粉碎机将废弃的果木树枝及农业秸秆粉碎成2-6cm小条，为炭化做准备。该工序主要产生废气、噪声。废气为粉碎产生颗粒物（G2）；噪声为粉碎机产生的噪声。
③上料
通过全封闭运输皮带，将粉碎的果木树枝及农业秸秆输送至炭化炉进行炭化。该工序主要产生废气、噪声。废气为粉碎后的树枝及秸秆下料至炭化炉内产生的颗粒物（G3）；噪声为运输皮带产生的噪声。
（2）产污环节
根据上述生产工艺，对应产污环节详见表2-13。
表2-13   产污环节一览表
	类别
	产污节点
	污染物
	特征
	措施

	废气
	原料运输
	颗粒物（G1）
	间歇
	路面洒水抑尘

	
	农林秸秆废弃物破碎
	颗粒物（G2）
	连续
	集气罩收集后经布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放（DA001）

	
	炭化炉秸秆下料
	颗粒物（G3）
	连续
	集气罩收集后经布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放（DA002）

	
	炭块粉碎、筛分；有机肥造粒、灌装
	颗粒物（G6、G7、G8、G9）
	连续
	集气罩收集后经布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放（DA003）

	
	炭化炉炭化出碳
	非甲烷总烃（G4）
	连续
	加强通风

	
	木焦油蒸馏、分装
	非甲烷总烃（G5）
	连续
	加强通风

	
	热风炉燃烧工序
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物（G10）
	连续
	废气经静电除尘器处理后，经15m高排气筒排放（DA004）

	
	氢氧化钙烘干逸散的颗粒物
	颗粒物（G11）
	连续
	封闭收集，加强通风

	
	生石灰（氧化钙）包装和装运逸散的颗粒物
	颗粒物（G12）
	连续
	封闭收集，经仓顶自带布袋除尘器处理后高空排放

	
	炭化车间及固体肥
车间未收集到的逸散的颗粒物
	颗粒物（G13）
	连续
	加强通风

	
	双膜储气柜膜材渗透及压力波动综合逸散VOCS
	非甲烷总烃（G14）
	连续
	加强通风

	废水
	员工盥洗生活污水
	pH、SS、
CODcr、BOD5、NH3-N
	间断
	经厂区内化粪池收集后，定期拉运至呼图壁县工业园区化工园污水处理厂处理

	噪声
	水泵、除尘器、破碎机等
	等效连续A声级
	连续
	选用低噪声设备、厂房隔声、消声、基础减震等

	固废
	秸秆破碎
	土块及石子
	间断
	返回农户进行低洼处填埋

	
	除尘灰
	除尘灰
	间断
	除尘器收集的粉尘全部回用于生产线

	
	废包装材料
	废包装材料
	间断
	收集后外售

	
	设备检修
	废矿物油、废矿物油桶及含油废抹布
	间断
	集中分类收集后暂存于危废贮存库内，定期委托有处置资质的单位进行回收处理

	
	员工办公生活
	生活垃圾
	间断
	收集后由环卫部门统一处理




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于新疆昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇红柳塘村丹霞路28号，租赁呼图壁县大丰镇红柳塘村股份经济合作社现有场地。该场地原由呼图壁县大丰镇红柳塘村村民委员会建设“呼图壁县农业园区大丰镇红柳塘村农作物秸秆初加工综合利用产业区建设项目”（以下简称“原项目”）。
原项目相关手续及建设情况如下：
1、立项及环保手续情况：2022年2月3日，呼图壁县发展和改革委员会以《关于〈呼图壁县农业园区大丰镇红柳塘村农作物秸秆初加工综合利用产业区建设项目可行性研究报告（代项目建议书）〉的批复》（呼发改投资〔2023〕18号）对原项目予以立项；2023年2月9日，昌吉州生态环境局呼图壁县分局复函明确，原项目无需履行环评审批手续。
2、建设及验收情况：原项目于2023年4月动工建设，同年8月完成工程竣工验收，建设内容包括生产车间1间、办公楼1间及配套配电室、消防水池等设施。项目工程竣工后未进行生产，未产生环境信访投诉，未受到生态环境相关行政处罚。
3、后续处置情况：截至2024年9月，原项目生产设备已全部清运，现场无遗留环境问题。
本项目实施情况：
本项目于2026年4月在原项目已建生产车间内安装了4台炭化炉，设备建成后始终未投入生产，全过程无污染物外排，不存在违法排污行为。目前，本项目已停止后续建设工作，待取得环评批复后，再行建设农林秸秆废弃物破碎车间、固体肥车间、液体肥车间、热储能车间等。
综上，原项目及本项目前期实施过程均未造成环境污染，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。






















三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、环境空气质量现状调查与评价
1.1基本因子达标判定
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中关于环境空气质量现状调查与评价的要求，本次应调查项目所在区域环境质量达标情况以及评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据。
本项目区位于新疆昌吉回族自治州呼图壁县，本次区域环境空气质量现状数据选择距离项目区较近、气候、地形条件相似的昌吉回族自治州2025年监测的数据作为本项目评价依据（数据来源为中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html），本项目距离昌吉回族自治州昌吉市约55km。
（1）监测项目
SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。
（2）评价标准
根据本项目所在区域的环境功能区划，常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段浓度限值的二级标准。
（3）评价方法
评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下：


式中：Pi—某种污染物的最大地面质量浓度占标率，%；
Ci—某种污染物的实际监测浓度，mg/m3；
Coi—某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m3。
（4）监测结果
昌吉回族自治州2025年空气质量达标区判定结果见表3-1。
表3-1   区域空气质量现状评价结果   单位：μg/m3
	评价因子
	年评价指标
	现状浓度μg/m3
	标准限值
	占标率%
	达标情况

	
	
	
	μg/m3
	
	

	SO2
	年平均
	7
	60
	11.67
	达标

	NO2
	年平均
	25
	40
	62.50
	达标

	CO
	第95百分位数日平均
	1600
	4000
	40.00
	达标

	O3
	第90百分位数日平均
	131
	160
	81.88
	达标

	PM10
	年平均
	67
	60
	111.67
	超标

	PM2.5
	年平均
	37
	30
	123.33
	超标


项目所在区域SO2、NO2、CO和O3年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段浓度限值的二级标准，PM10和PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段浓度限值的二级标准要求，本项目所在区域为不达标区域。
1.2其他污染物达标情况
（1）数据来源
对环境空气其他污染因子采用补充监测法，由新疆科霖检测技术服务有限公司进行现场监测。
（2）评价方法
取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度，采用单因子污染指数法进行评价。对于超标的，计算其超标倍数和超标率。
单因子污染指数法公式：


式中：Pi—某种污染物的最大地面质量浓度占标率，%；
Ci—某种污染物的实际监测浓度，mg/m3；
Coi—某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m3。
（3）监测方案
监测项目：TSP。
监测布点：
共设置2个监测点：1#监测点位于项目区主导风向下风向（项目区东北侧）；2#监测点位于红柳塘村四队。现状监测布点图见附图7。
监测时间及频率：连续3天（2026年7月14日~2026年7月17日），日均值或小时值，连续采样24h，监测同时记录风速、风向、气温、气压和天气状况等常规气象要素。
采样及监测方法：环境空气监测中的采样点、采样环境、采样高度及采样频率的要求，按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法按《环境监测技术规范》（大气部分）有关规定和要求执行。
（4）监测结果与评价
监测结果见下表：
表3-2    TSP监测结果一览表
	采样点位
	TSP

	
	监测浓度范围（μg/m3）
	最大浓度占标率（%）

	项目区东北侧1#
	87~121
	29.00～40.33

	红柳塘村四队2#
	98~139
	32.67～46.33

	评价标准（μg/m3）
	300


根据监测数据分析可知，本项目所在区域TSP监测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级标准。
2、水环境及土壤质量现状调查与评价
2.1地表水质量现状调查与评价
与本项目最近的地表水体为距离本项目东侧约15km的呼图壁河。根据《新疆水环境功能区划》，呼图壁河水环境执行Ⅲ类标准。
根据昌吉回族自治州人民政府“【污染源监测】2025年12月水环境污染防治进展情况”公示内容，根据呼图壁河监测断面棉纺厂（国控）检测结果，呼图壁河为Ⅱ类水质，水质状况较好。
本项目生活污水经厂区内化粪池收集后，定期拉运至呼图壁县工业园区化工园污水处理厂处理。
2.2地下水及土壤质量现状调查与评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。
本项目为农用肥料生产及热力生产供应项目，租赁呼图壁县大丰镇红柳塘村股份经济合作社现有场地，场地原有配套项目为呼图壁县农业园区大丰镇红柳塘村农作物秸秆初加工综合利用产业区建设项目，租赁合同签订前场地均已建成，本项目建设不新增用地；本环评要求，危废贮存库进行重点防渗处理，不涉及垂直污染途径情况，本项目生活污水经厂区内化粪池收集后，定期拉运至呼图壁县工业园区化工园污水处理厂处理。项目废水也不与地下水体及土壤发生直接联系，故本项目未开展地下水及土壤环境现状评价与分析。
3、声环境质量现状及分析
本项目为农用肥料生产及热力生产供应项目，本项目位于新疆昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇红柳塘村丹霞路28号。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。
根据现场调查，本项目周边50m无声环境保护目标，因此未开展声环境质量现状监测。
4、生态环境
本项目为农用肥料生产及热力生产供应项目，租赁呼图壁县大丰镇红柳塘村股份经济合作社现有场地，场地原有配套项目为呼图壁县农业园区大丰镇红柳塘村农作物秸秆初加工综合利用产业区建设项目，租赁合同签订前场地均已建成，本项目建设不新增用地，项目区域内无生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。

	环境
保护
目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》和本项目周边环境特点，主要环境保护目标如下：
1、大气环境
根据现场调查，项目周边500m范围内的大气敏感点主要为红柳塘村四队及新疆元鲜记食品科技有限公司。详见表3-3。
表3-3   本项目大气环境保护目标及保护级别一览表
	环境
要素
	保护目标
	保护对象
	相对厂址位置
	相对厂址距离/m
	保护级别

	大气环境
	红柳塘村四队
	居民
	北侧
	105~535
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级标准

	
	新疆元鲜记食品科技有限公司
	工作人员
	西侧
	15~155
	


2、声环境
本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境
本项目位于新疆昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇红柳塘村丹霞路28号，租赁呼图壁县大丰镇红柳塘村股份经济合作社现有场地，项目不新增用地，因此，本项目内无生态环境保护目标。
环境保护目标图见附图8。

	污染
物排
放控
制标
准
	1、大气污染物排放标准
施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值；
运营期有组织废气（DA001、DA002、DA003）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准排放限值；（DA004）执行《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）中重点区域工业炉窑大气排放浓度限值。
运营期无组织废气（TSP、非甲烷总烃）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中厂界无组织废气浓度限值；同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。
详见表3-4、表3-5。
表3-4   项目运营期有组织废气污染物排放限值标准
	污染物名称
	污染物
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	标准来源

	DA
001
	农林秸秆废弃物破碎逸散颗粒物
	颗粒物
	120
	3.5
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值

	DA
002
	炭化炉秸秆下料逸散颗粒物
	颗粒物
	120
	3.5
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值

	DA
003
	炭块粉碎；筛分；有机肥造粒、灌装逸散颗粒物
	颗粒物
	120
	3.5
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值

	DA
004
	热风炉燃烧工序
	颗粒物
	30
	/
	《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）中重点区域工业炉窑大气排放浓度限值

	
	
	二氧化硫
	200
	/
	

	
	
	氮氧化物
	300
	/
	


表3-5   项目施工期及运营期无组织废气污染物排放限值标准
	污染物
名称
	污染物
	标准限值（mg/m3）
	标准来源

	运营期厂区内无组织
	非甲烷总烃
	监控点处1h平均浓度值
	6
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值

	
	
	监控点处任意一次浓度值
	20
	

	运营期厂界无组织
	TSP
	周界外浓度最高点
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准排放限值

	
	非甲烷总烃
	周界外浓度最高点
	4.0
	

	施工期
	TSP
	周界外浓度最高点
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准排放限值


2、废水
运营期本项目生产不产生废水；员工盥洗及如厕生活污水排入厂区防渗化粪池，定期拉运至呼图壁县工业园区化工园污水处理厂处理。
生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。
具体标准限值见表3-6。
表3-6   运营期生活污水排放标准
	类别
	污染物
	单位
	限值标准
	标准来源

	生活污水
	pH值
	无量纲
	6~9
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准

	
	SS
	mg/L
	400
	

	
	CODcr
	mg/L
	500
	

	
	BOD5
	mg/L
	300
	

	
	NH3-H
	mg/L
	/
	


3、噪声排放标准
施工期噪声执行《建筑施工环境噪声排放标准》（GB12523-2025）中有关规定；
运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。噪声限值见表3-7。
表3-7   噪声排放限值标准
	时期
	标准
	限值

	施工期
	《建筑施工环境噪声排放标准》（GB12523-2025）
	昼间：70dB（A）、
夜间：55dB（A）

	运营期
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
	昼间：60dB（A）、
夜间：50dB（A）


4、固体废物控制标准
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求；
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。

	总量
控制
指标
	根据国家环境保护“十四五”规划中污染物排放总量控制目标，“十四五”期间污染物控制指标以VOCs、NOx、NH3-N及COD。
运营期本项目生产不产生废水；员工盥洗及如厕生活污水排入厂区防渗化粪池，定期拉运至呼图壁县工业园区化工园污水处理厂处理，因此，本项目产生的废水污染物COD和NH3-N的总量指标可不计入总量控制，将计入呼图壁县工业园区化工园污水处理厂总量控制指标中。
根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）中“用于建设项目的‘可替代总量指标’不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行。”
本项目位于新疆昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇红柳塘村丹霞路28号，为联防联控区，且为环境空气不达标区域（PM10、PM2.5超标），因此，本项目需实施总量倍量替代；根据环评报告“运营期环境影响和保护措施”章节相关计算，本项目需要总量控制因子确定为：颗粒物、SO2、NOX；颗粒物总量控制指标为0.2817t/a、SO2总量控制指标为0.0422t/a、NOX总量控制指标为0.1998t/a；倍量替代后的颗粒物总量控制指标为0.5634t/a、SO2总量控制指标为0.0844t/a、NOX总量控制指标为0.3996t/a。
替代源削减来源、替代方案：根据昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局出具的关于《呼图壁融鼎农林科技有限责任公司秸秆及粪污综合利用项目环境影响报告表》的审查意见（呼环评字〔2026〕19号），本项目倍量替代后的总量控制指标均从昌粮集团呼图壁粮油有限责任公司1000t/d玉米烘干塔煤改气项目的减排量中调剂解决。








[bookmark: _Toc26343]
四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目位于新疆昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇红柳塘村丹霞路28号，租赁呼图壁县大丰镇红柳塘村股份经济合作社现有场地，施工期主要为液体肥车间、固体废车间及成品车间等的建设；生产设备及废气净化设施的安装。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》及本项目施工期产排污环节，提出施工期各环境要素保护措施如下：
1、施工废气
施工期大气污染物主要为施工扬尘，为最大程度减轻施工扬尘对周围大气环境的影响，本项目施工过程中应采取扬尘控制措施，具体措施如下：
（1）在施工过程中，作业场地采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于1.8m高的围挡，并做到坚固美观；
（2）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%～75%，大大减少了其对环境的影响；
（3）工程建设期间，使用的具有粉尘逸散性的工程材料、砂石、土方或废弃物，应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网，防止风蚀起尘。同时对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落；车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净；车辆行驶路线尽量避开居民区；
（4）避免在大风天气进行土地开挖和回填作业，减少开挖土方的露天堆放时间尽量随挖随填；
（5）在施工场地设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖篷布或洒水，防止二次扬尘；
（6）施工单位应负责工地周边道路的保洁与清洗责任；随工程进度及时进行回填和植被恢复，减少裸露地面和临时土方堆场；
（7）对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境；
（8）加强监管执法，严格落实施工工地扬尘管控责任，全面推行绿色施工，严格落实建筑施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、渣土车辆密闭运输等“六个百分之百”措施，减少扬尘污染。
2、施工废水
施工期的废水主要来自建筑施工废水和施工人员生活污水。
（1）生活污水
施工员工盥洗及如厕生活污水排入厂区防渗化粪池，定期拉运至呼图壁县工业园区化工园污水处理厂处理。
（2）施工废水
施工期废水主要为水泥养护水，此类废水自然蒸发，无废水。
3、施工噪声
根据现场勘查，本项目施工场界周边50m范围内主要为道路和农田等，无声环境敏感目标。且施工噪声的影响特点为短期性，暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。
为确保施工阶段噪声不对周围环境造成显著影响，建设单位应采取以下措施：
（1）合理安排施工运输路线，运输车辆路线尽量避开人群积聚地区，途经大丰镇及红柳塘村应禁止鸣笛；
（2）合理安排施工时间，高噪声设备施工尽量安排在非休息日昼间进行，夜间22：00～6：00禁止高噪声设备施工；如因施工需要必须连续作业的强噪声施工，必须提前向当地主管部门提出申请，经审核批准后，方可施工；
（3）尽量采用低噪声机械，施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生；
（4）要求施工单位通过文明施工、加强有效管理，以缓解敲击、人的喊叫等作为施工活动的声源。施工方应该制定合理有效的施工计划，提高工作效率，把施工时间控制在最短范围内；
（5）施工场地和临时堆场等的位置要远离周边企业生活区，避免物料运输、装卸产生的噪声对周边企业工作人员生活产生影响。
4、施工期固体废物
施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。建设单位必须采取措施减少并降低施工废物和生活垃圾对周围环境的影响，须采取以下措施：
（1） 土石方处置：合理安排施工时序，做到“即挖即填”；做好剥离表层土保护工作，分类堆放，施工结束后用于临时占地迹地恢复和道路、绿化用土；
（2）建筑垃圾：水泥袋、钢筋、钢板之类的废料，可分类回收，交废物收购站处理，剩余部分无法回收再利用建筑垃圾送市政部门指定地点堆存；
（3）生活垃圾：生活垃圾集中堆放到垃圾桶等临时收集系统，交由当地环卫部门统一处置；
（4）施工管理：加强施工管理，做好各类固体废弃物的收集与处置。
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	1、废气环境影响和保护措施
本次环评以运营期废气产生源分布图（图2-4）为基础，采用分车间方式对各类废气源强开展分项核算。
有组织废气：营运期有组织废气主要为农林秸秆废弃物破碎颗粒物（G2），位于破碎车间；炭块粉碎、有机肥（筛分、造粒、灌装）颗粒物（G6、G7、G8、G9），位于固体肥车间；炭化炉秸秆下料颗粒物（G3），位于炭化车间；热风炉燃烧工序产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物（G10），位于热储能车间；
无组织废气：炭化炉炭化出碳逸散废气（G4）；木醋液及木焦油静置、蒸馏、均质、过滤、储存逸散废气（G5）；氢氧化钙烘干逸散的颗粒物（G11）；生石灰（氧化钙）包装和装运逸散的颗粒物（G12）；炭化车间及固体肥车间等未收集到的逸散的粉尘G13；双膜储气柜膜材渗透及压力波动综合逸散VOCSG14；
农林秸秆废弃物呈秆状，装卸过程不易产生粉尘；矿源腐殖酸粉袋装转运进厂，装卸过程不易产生粉尘，综上，此两类原料装卸工序粉尘均可忽略不计；本项目场地为水泥硬化地面，路面起尘量可忽略不计；洒水降温后炭块不易起尘，可忽略不计；
本项目年工作300天，每天24小时，年运行小时数7200h。
1.1有组织废气源强分析
（1）破碎车间内源强：
农林秸秆废弃物破碎颗粒物（G2）
参考《排污源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“2625有机肥及微生物肥制造行业系数表”，前处理、后处理工段过程颗粒物产污系数为0.370千克/吨-产品，本项目4台炭化炉共计消耗秸秆最大量为64t/d，全年消耗量为19200t（粉碎后进入炭化工艺的秸秆总量），则破碎粉尘产生量为7.104t/a。
本项目农林秸秆废弃物接收、破碎工序均位于封闭车间内。在破碎工序设置一台布袋除尘器，破碎工序为固定工段，因此在破碎工序工区上部加装集气罩，破碎工序粉尘经集气罩（收集效率90%）收集后在风机（设计风量为20000m3/h）的作用下引入布袋除尘器（处理效率99%）处理后由1根15m高排气筒排放（DA001）。因此，本项目农林秸秆废弃物破碎工序有组织颗粒物排放量为0.063936t/a，排放速率为0.00888kg/h，排放浓度为0.444mg/m3；无组织颗粒物排放量为0.7014t/a。
（2）固体肥车间内源强：
炭块粉碎、有机肥（筛分、造粒、灌装）颗粒物（G6、G7、G8、G9）
参考《排污源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“2625有机肥及微生物肥制造行业系数表”，前处理、后处理工段过程颗粒物产污系数为0.370kg/吨-产品，本项目年产有机肥为29442.4t，则炭块粉碎、有机肥（筛分、造粒、灌装）颗粒物产生量为10.893688t/a。
本项目炭块粉碎、有机肥（筛分、造粒、灌装）工序均位于封闭车间内。在该工序设置一台布袋除尘器，炭块粉碎、有机肥（筛分、造粒、灌装）工序为固定工段，因此在炭块粉碎、有机肥（筛分、造粒、灌装）工序工区上部加装集气罩，工序粉尘经集气罩（收集效率95%）收集后在风机（设计风量为20000m3/h）的作用下引入布袋除尘器（处理效率99%）处理后由1根15m高排气筒排放（DA002）。因此，本项目炭块粉碎、有机肥（筛分、造粒、灌装）工序有组织颗粒物排放量为0.10349t/a，排放速率为0.01437kg/h，排放浓度为0.7185mg/m3；无组织颗粒物排放量为0.54468t/a。
（3）炭化车间内源强：
炭化炉秸秆下料颗粒物（G3）
破碎后的农林秸秆废弃物通过全封闭运输皮带输送至炭化炉进行炭化，农林秸秆在炉顶下料时会产生装卸粉尘，参考《工业逸散性粉尘控制技术》，木材加工作业工序颗粒物产污系数为0.5kg/t（原料），本次核算以19207.104t为计算基准，则下料颗粒物产生量为9.603552t/a。
本项目农林秸秆废弃物碳化位于封闭车间内。在该工序设置一台布袋除尘器，碳化工序为固定工段，因此在碳化工序工区上部加装集气罩（共计4台碳化炉，每台顶部各安装1个集气罩），工序粉尘经集气罩（收集效率90%）收集后在风机（设计风量为20000m3/h）的作用下引入布袋除尘器（处理效率99%）处理后由1根15m高排气筒排放（DA003）。因此，本项目破碎后农林秸秆废弃物在炭化炉顶部下料工序有组织颗粒物排放量为0.086431968t/a，排放速率为0.01200444kg/h，排放浓度为0.600222mg/m3；无组织颗粒物排放量为0.9603552t/a。
（4）热储能车间内源强：
a.木煤气燃烧工序产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物（G10）
本项目炭化工序依托缺氧环境对主料开展炭化（干馏）作业：原料装填进炉、引燃后无需外部持续供热，依靠自持燃烧完成炭化反应；工序反应期间会副产炭化气（粗木煤气），粗木煤气送入冷凝设施做冷凝净化处理，产出洁净木煤气；净化后的木煤气经管路输送存入双膜储气柜暂存，再由储气柜通过供气管道将木煤气输送至储热设备进行二次燃烧储能。
本项目可燃烧的木煤气为3020.3424t/a（密度取1.3kg/m3），则燃料总体积为232.33万m3，木煤气燃烧废气产排污见表4-2。
表4-2   木煤气燃烧废气产排污情况一览表
	污染源
	燃木煤气（万m3/a）
	烟气量（万Nm3/a）
	污染物名称
	产生量（t/a）
	产生速率（kg/h）
	产生浓度（mg/m3）
	处理措施
	排放量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）

	排气筒DA004
	232.33
	368.12
	颗粒物
	0.5576
	0.0774
	151.5
	静电式除尘器（去除率95%）
	0.02788
	0.00387
	7.58

	
	
	
	二氧化硫
	0.042238
	0.00587
	11.47
	无
	0.042238
	0.00587
	11.47

	
	
	
	氮氧化物
	0.1998038
	0.02775
	54.28
	无
	0.1998038
	0.02775
	54.28


b.氢氧化钙烘干逸散的颗粒物（G11）
烘干废气参考《排污源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“2613无机碱制造行业系数手册”，回转重灰干燥炉工段烘干过程颗粒物产污系数为0.600kg/吨-产品，本项目年生产石灰石（氧化钙）7506.18t，则氢氧化钙烘干颗粒物产生量为4.503708t/a。
本项目氢氧化钙烘干工序为填充封闭式（留有呼吸口，烘干颗粒物、水蒸气从呼吸口溢出，水蒸气不进入热风炉），且位于封闭车间内。颗粒物收集效率按95%计。因此，无组织颗粒物排放量为0.2251854t/a。
1.2无组织废气源强分析
（1）炭化炉出碳逸散废气（G4）
本项目年产木煤气3035.52t，出碳逸散损耗按照0.5%计算，木煤气中非甲烷总烃含量为2.80%，则木煤气逸散的非甲烷总烃无组织排放量为0.42t/a，0.058kg/h。
（2）双膜储气柜膜材渗透及压力波动综合逸散废气（G14）
双膜储气柜内暂存的木煤气为气体，不涉及气液相转换，且，储罐内气体在动态利用；逸散点主要为双膜储气柜膜材渗透及压力波动呼吸，逸散损耗按照1%计算，本项目年产木煤气3035.52t，木煤气中非甲烷总烃含量为2.80%，则木煤气逸散的非甲烷总烃无组织排放量为0.8499456t/a，0.118048kg/h。
（3）木焦油蒸馏、分装逸散废气（G5）
木焦油蒸馏、分装废气以总量的0.01%计考虑最不利情况逸散的木焦油非甲烷总烃含量100%，本项目木焦油约1488t/a，则非甲烷总烃无组织排放量为0.15t/a，蒸馏、分装时间为1200h/a，则非甲烷总烃最大排放速率为0.12kg/h。
（4）生石灰（氧化钙）包装和装运逸散的颗粒物（G12）
参照《逸散性工业粉尘控制技术》“表3-1石灰生产的逸散尘排放因子”中包装和装运（包括贮料筒仓的排气）颗粒物排放因子为0.125kg/t（装运），本项目年生产石灰石（氧化钙）7506.18t，则本项目生石灰（氧化钙）包装和装运等颗粒物产生量为0.9382725t/a。
本项目石灰石（氧化钙）采用密闭专用运输车运出，通过气泵经密闭管道由料仓输送至运输车内，少量逸散；料仓顶部自带布袋除尘器，颗粒物经除尘处理后由顶端呼吸口无组织排放，除尘器收集的颗粒物落回料仓。颗粒物收集效率按95%计。因此，无组织颗粒物排放量为0.0469t/a。
本项目废气产排放情况见表4-3。
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	表4-3   项目废气产排情况一览表
	排放形式
	排气筒编号
	废气来源
	污染物
	废气量(m3/h)
	产生情况
	治理措施及效率
	排放情况
	排放时间(h/a)
	标准限值

	
	
	
	
	
	浓度(mg/m3)
	速率(kg/h)
	产生量(t/a)
	
	浓度(mg/m3)
	速率(kg/h)
	排放量(t/a)
	
	浓度(mg/m3)
	速率(kg/h)

	有组织排放G2
	DA
001
	农林秸秆废弃物破碎
	颗粒物
	20000
	44.4
	0.888
	6.3936
	集气罩+布袋除尘器（处理效率99%）
	0.444
	0.00888
	0.063936
	7200
	120
	3.5

	有组织排放G6、G7、G8、G9
	DA
002
	炭块粉碎、有机肥（筛分、造粒、灌装）
	颗粒物
	20000
	71.85
	1.437
	10.349
	集气罩+布袋除尘器（处理效率99%）
	0.7185
	0.01437
	0.10349
	
	120
	3.5

	有组织排放G3
	DA
003
	炭化炉秸秆下料
	颗粒物
	20000
	60.0222
	1.200444
	8.6431968
	集气罩+布袋除尘器（处理效率99%）
	0.600222
	0.01200444
	0.086431968
	
	120
	3.5

	有组织排放G10
	DA
004
	热风炉燃烧工序
	颗粒物
	511.28
	151.5
	0.0774
	0.5576
	静电式除尘器（去除率 95%）
	7.58
	0.00387
	0.02788
	
	30
	/

	
	
	
	二氧
化硫
	
	11.47
	0.00587
	0.042238
	无
	11.47
	0.00587
	0.042238
	
	200
	/

	
	
	
	氮氧
化物
	
	54.28
	0.02775
	0.1998038
	无
	54.28
	0.02775
	0.1998038
	
	300
	/

	

无组织排放G2、G6、G7、G8、G9、G3、G11、G12
	-
	氢氧化钙烘干逸散的颗粒物；生石灰（氧化钙）包装和装运逸散的颗粒物；炭化车间及固体肥车间等未收集到的逸散的颗粒物
	颗粒物
	-
	-
	0.3442
	2.4785206
	加强通风
	-
	0.3442
	2.4785206
	
	1.0
	/

	无组织排放G4
	-
	炭化炉炭化逸散废气
	非甲烷总烃
	-
	-
	0.058
	0.42
	
	-
	0.058
	0.42
	
	4.0
	/

	无组织排放G5
	-
	木焦油蒸馏、分装逸散废气
	非甲烷总烃
	-
	-
	0.12
	0.15
	
	-
	0.12
	0.15
	1200
	4.0
	/

	无组织排放G14
	-
	双膜储气柜膜材渗透及压力波动综合逸散废气
	非甲烷总烃
	-
	-
	0.118048
	0.8499456
	
	-
	0.118048
	0.8499456
	7200
	4.0
	/
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	1.2污染物排放达标性分析
项目各项有组织废气污染物达标性分析见表4-4。
表4-4   项目有组织废气污染物达标排放分析表
	序号
	产物
环节
	污染物
	排放标准
	排放
	是否达标

	
	
	
	标准名称
	限值
	
	

	1
	农林秸秆废弃物破碎（DA001）
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值
	120mg/m3、3.5kg/h
	0.444mg/m3、0.00888kg/h
	达标

	2
	炭块粉碎、有机肥（筛分、造粒、灌装）（DA002）
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值
	120mg/m3、3.5kg/h
	0.7185mg/m3、
0.01437kg/h
	达标

	3
	炭化炉秸秆下料（DA003）
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值
	120mg/m3、3.5kg/h
	0.600222mg/m3、0.01200444kg/h
	达标

	4
	热风炉废气（DA004）
	颗粒物
	《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）中重点区域工业炉窑大气排放浓度限值
	30mg/m3
	7.58mg/m3
	达标

	
	
	二氧
化硫
	
	200mg/m3
	11.47mg/m3
	达标

	
	
	氮氧
化物
	
	300mg/m3
	54.28mg/m3
	达标


1.3废气污染影响分析
为了解本项目废气对周边环境的影响，本环评采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN软件对上述选定的污染物进行分析。
（1）估算模型参数
估算模型参数见表4-5。
表4-5   估算模型参数表
	选项
	参数

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	41.6

	最低环境温度/℃
	-33.8

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	干燥

	是否考虑地形
	考虑地形
	是√否

	
	地形数据分辨率/米
	90米

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑海岸线熏烟
	是√否

	
	岸线距离/千米
	/

	
	岸线方向/°
	/


（2）污染源参数
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	项目点源排放参数见表4-6，面源排放参数见表4-7。
表4-6   正常工况有组织（点源）污染源参数一览表
	编号
	名称
	排气筒底部海拔/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口外径/m
	烟气量/（m3/h）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物

	DA001
	排气筒
	534
	15
	0.3
	20000
	25
	7200
	0.00888

	DA002
	排气筒
	534
	15
	0.3
	20000
	25
	7200
	0.01437

	DA003
	排气筒
	534
	15
	0.3
	20000
	25
	7200
	0.01200444


表4-7   无组织（面源）污染源参数一览表
	污染源
名称
	面源海拔高度（m）
	矩形面源
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	
	宽度（m）
	长度（m）
	与正北向夹角°
	有效高度（m）
	颗粒物
	NMHC

	矩形面源（破碎车间GM1）
	534
	23
	92
	0
	6
	0.0974
	/

	矩形面源（固体肥车间GM2）
	534
	17
	78
	0
	6
	0.07565
	/

	矩形面源（炭化车间GM3）
	534
	21
	48.16
	0
	7.35
	0.1334
	/

	矩形面源（热储能车间GM4）
	534
	6
	17
	0
	6
	0.0313
	/

	矩形面源GM5
	534
	28
	80
	0
	6
	/
	0.296048


（4）预测结果
①正常工况有组织废气预测结果
预测结果见表4-8。
表4-8   正常工况有组织废气预测结果一览表
	下风向距离（m）
	DA001
	DA002
	DA003

	
	颗粒物
	颗粒物
	颗粒物

	
	浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	浓度（mg/m3）
	占标率（%）

	10
	8.03E-06
	0
	2.46E-06
	0
	1.08E-05
	0

	25
	6.44E-05
	0.01
	4.30E-05
	0
	8.69E-05
	0.01

	50
	9.95E-05
	0.01
	9.68E-05
	0.01
	1.34E-04
	0.01

	75
	2.67E-04
	0.03
	4.34E-04
	0.05
	3.60E-04
	0.04

	100
	6.76E-04
	0.08
	9.61E-04
	0.11
	9.13E-04
	0.1

	125
	7.52E-04
	0.08
	1.15E-03
	0.13
	1.02E-03
	0.11

	150
	9.13E-04
	0.1
	1.46E-03
	0.16
	1.23E-03
	0.14

	168
	9.28E-04
	0.1
	1.49E-03
	0.17
	1.25E-03
	0.14

	175
	9.26E-04
	0.1
	1.49E-03
	0.17
	1.25E-03
	0.14

	200
	8.97E-04
	0.1
	1.45E-03
	0.16
	1.21E-03
	0.13

	300
	6.89E-04
	0.08
	1.12E-03
	0.12
	9.30E-04
	0.1

	400
	5.19E-04
	0.06
	8.47E-04
	0.09
	7.01E-04
	0.08

	500
	4.04E-04
	0.04
	6.61E-04
	0.07
	5.46E-04
	0.06

	600
	3.25E-04
	0.04
	5.32E-04
	0.06
	4.39E-04
	0.05

	700
	3.01E-04
	0.03
	4.40E-04
	0.05
	4.07E-04
	0.05

	800
	2.97E-04
	0.03
	3.72E-04
	0.04
	4.00E-04
	0.04

	900
	2.86E-04
	0.03
	3.20E-04
	0.04
	3.86E-04
	0.04

	1000
	2.77E-04
	0.03
	2.79E-04
	0.03
	3.74E-04
	0.04

	下风向最大浓度及占标率
	9.28E-04
	0.1
	1.49E-03
	0.17
	1.25E-03
	0.14

	最大浓度出现距离
	168
	168
	168

	D10%（m）的最远距离
	/
	/
	/


②无组织废气预测结果
预测结果见表4-9。
表4-9   无组织废气预测结果一览表
	下风向距离（m）
	GM1
	GM2
	GM3
	GM4
	GM5

	
	颗粒物
	颗粒物
	颗粒物
	颗粒物
	NMHC

	
	浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	浓度（mg/m3）
	占标率（%）

	10
	3.74E-02
	4.15
	3.45E-02
	3.83
	5.44E-02
	6.04
	3.04E-02
	3.38
	5.06E-02
	4.21

	25
	4.36E-02
	4.85
	3.87E-02
	4.3
	7.29E-02
	8.1
	2.23E-02
	2.48
	6.45E-02
	5.38

	40
	/
	/
	4.50E-02
	5
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	47
	5.40E-02
	6
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	50
	5.37E-02
	5.97
	4.21E-02
	4.68
	5.91E-02
	6.57
	1.49E-02
	1.65
	7.69E-02
	6.41

	57
	/
	/
	/
	/
	4.39E-02
	4.88
	1.04E-02
	1.15
	7.73E-02
	6.44

	75
	4.78E-02
	5.31
	3.34E-02
	3.72
	3.17E-02
	3.52
	7.40E-03
	0.82
	7.07E-02
	5.89

	100
	3.88E-02
	4.31
	2.58E-02
	2.86
	2.42E-02
	2.69
	5.66E-03
	0.63
	5.49E-02
	4.58

	125
	3.18E-02
	3.53
	2.09E-02
	2.32
	2.01E-02
	2.23
	4.79E-03
	0.53
	4.61E-02
	3.84

	150
	2.73E-02
	3.03
	1.78E-02
	1.98
	1.92E-02
	2.13
	4.56E-03
	0.51
	4.24E-02
	3.54

	175
	2.42E-02
	2.69
	1.58E-02
	1.75
	1.83E-02
	2.03
	4.35E-03
	0.48
	3.87E-02
	3.23

	200
	2.19E-02
	2.43
	1.43E-02
	1.59
	1.75E-02
	1.94
	4.15E-03
	0.46
	3.51E-02
	2.93

	300
	1.63E-02
	1.81
	1.06E-02
	1.18
	1.45E-02
	1.61
	3.43E-03
	0.38
	2.57E-02
	2.14

	400
	1.33E-02
	1.47
	8.64E-03
	0.96
	1.21E-02
	1.35
	2.86E-03
	0.32
	1.99E-02
	1.66

	500
	1.13E-02
	1.26
	7.37E-03
	0.82
	1.04E-02
	1.15
	2.45E-03
	0.27
	1.59E-02
	1.33

	600
	9.95E-03
	1.11
	6.47E-03
	0.72
	9.32E-03
	1.04
	2.19E-03
	0.24
	1.31E-02
	1.09

	700
	8.92E-03
	0.99
	5.80E-03
	0.64
	8.38E-03
	0.93
	1.97E-03
	0.22
	1.10E-02
	0.92

	800
	8.12E-03
	0.9
	5.28E-03
	0.59
	7.59E-03
	0.84
	1.78E-03
	0.2
	9.42E-03
	0.79

	900
	7.47E-03
	0.83
	4.86E-03
	0.54
	7.06E-03
	0.78
	1.66E-03
	0.18
	8.19E-03
	0.68

	1000
	7.07E-03
	0.79
	4.51E-03
	0.5
	6.58E-03
	0.73
	1.54E-03
	0.17
	7.92E-03
	0.66

	下风向最大浓度及占标率
	5.40E-02
	6
	4.50E-02
	5
	7.29E-02
	8.1
	3.04E-02
	3.38
	7.73E-02
	6.44

	最大浓度出现距离
	47
	40
	25
	10
	57

	D10%（m）的最远距离
	/
	/
	/
	/
	/


由预测结果可知：
项目运营期有组织废气颗粒物最大浓度为1.25×10-3mg/m3，占标率为0.14%，出现在下风向168m；
项目运营期无组织废气颗粒物最大浓度为4.50×10-2mg/m3，占标率为5%，出现在下风向40m；无组织废气非甲烷总烃最大浓度为7.73×10-2mg/m3，占标率为6.44%，出现在下风向57m。
项目废气最大地面浓度占标率为无组织P非甲烷总烃（1%＜P非甲烷总烃=6.44%＜10%），根据导则中评价工作等级的判定依据，环境空气影响评价等级确定为二级评价。
根据估算模型AERSCREEN预测结果，本项目运营期无组织排放的各污染物最大落地浓度均满足相应标准限值要求：厂界无组织TSP、非甲烷总烃周界外浓度最高点满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（分别为1.0mg/m3和4.0mg/m3）。各无组织面源排放均能达标排放，对周边大气环境影响可接受。
根据表3-3主要环境保护目标，本项目大气主要环境保护目标为厂址北侧105~535m的红柳塘村四队、厂址西侧15~155m的新疆元鲜记食品科技有限公司；但根据上述预测结果，项目主要废气污染物颗粒物、NMHC污染物浓度数量级为10-2~10-9，均满足相应标准，且与新疆元鲜记食品科技有限公司错峰生产，因此，本项目主要废气污染物对敏感目标影响较小。
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	1.4大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定：
（1）对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准；
（2）对于项目厂界浓度超过大气污染物厂界浓度限值的，应要求削减排放源强或调整工程布局，待满足厂界浓度限值后，再核算大气环境防护距离。
由上述预测可知，本项目废气污染物地面浓度占标率为无组织P非甲烷总烃（1%＜P非甲烷总烃=6.44%＜10%），即项目废气污染物短期最大贡献浓度小于环境质量浓度限值，不属于上述需要设置大气环境防护距离的情况，故本项目无需设置大气环境防护距离。
1.5废气污染防治措施可行性分析
（1）有组织废气
①农林秸秆废弃物破碎颗粒物、炭块粉碎、有机肥（筛分、造粒、灌装）颗粒物、炭化炉秸秆下料颗粒物防治可行性分析
农林秸秆废弃物破碎颗粒物采用“集气罩+袋式除尘器”净化处理后的废气经15m（DA001）高排气筒排放；
炭块粉碎、有机肥（筛分、造粒、灌装）颗粒物采用“集气罩+袋式除尘器”净化处理后的废气经15m（DA002）高排气筒排放；
炭化炉秸秆下料颗粒物采用“集气罩+袋式除尘器”净化处理后的废气经15m（DA003）高排气筒排放。
本项目DA001~DA003废气（颗粒物）治理措施为袋式除尘法，排气筒均为15m，属于《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）表15中推荐措施；排气筒高度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求。属于技术可行。
②热风炉废气防治可行性分析
本项目热风炉废气采用“静电式除尘器”净化处理后的废气经15m（DA004）高排气筒排放。
项目热风炉燃料为冷凝后的洁净木煤气，属低硫燃料；废气处理后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均满足《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）中重点区域工业炉窑大气排放浓度限值。属于技术可行。
（2）无组织废气
①炭化车间及固体肥车间等未收集到的逸散的颗粒物
炭化车间及固体肥车间未收集到的逸散的粉尘为无组织排放，从设备设计及安装、生产中做好日常设备维护管理、加强操作管理、厂房密闭等方面采取有效措施，加强有组织收集，尽最大可能减少无组织排放。
②炭化炉炭化及出碳、双膜储气柜逸散废气
炭化炉出料口、炭块密闭输送管道全程设置负压收集系统，炭块从炭化炉排出后在密闭通道内输送，出料口、缓冲仓、输送管道各点位均保持微负压状态，出料过程产生的含可燃组分废气统一负压收集；炭化炉和双膜储气柜之间为负压收集，生产中做好日常设备维护管理，使系统间始终保持负压收集状态；双膜储气柜小呼吸废气通过管道引入热风炉燃烧处理，大呼吸废气在装卸料时通过快速接头密闭收集，一并引入燃烧系统焚烧处置。炭化工序产生的木煤气、木焦油及木醋液混合气体经冷凝分离后，可燃气体进入双膜储气柜暂存，储气柜采用全密闭结构，配备自动调压装置和安全放散阀，正常运行时无组织逸散量极少，仅设备检修、异常工况下可能有极少量废气以无组织形式逸散，通过加强设备密封、定期巡检、设置可燃气体报警装置等措施，可有效控制无组织排放。
③氢氧化钙烘干逸散的颗粒物
本项目氢氧化钙烘干工序为填充封闭式（留有呼吸口），且位于封闭车间内，可有效控制无组织排放；项目采用套管式储热热风炉，内层为燃烧炉，外层为填充室。填充室内封闭填装固体氢氧化钙，利用其分解储热原理制备氧化钙（生石灰）。填充室预留呼吸口，用于排出氢氧化钙分解产生的水蒸气，该呼吸口独立设置，确保水蒸气不进入热风炉内层，从而避免蒸汽对燃烧及换热效率产生不良影响。通过此套管结构设计，实现了燃烧供热与介质储热的功能分区，保证工艺连续性与操作安全性。因此，水蒸气不进入静电除尘器，不会对治理设施造成的影响。
④生石灰（氧化钙）包装和装运逸散的颗粒物
本项目石灰石（氧化钙）采用密闭专用运输车运出，通过气泵经密闭管道由料仓输送至运输车内，少量逸散；料仓顶部自带布袋除尘器，颗粒物经除尘处理后由顶端呼吸口无组织排放，除尘器收集的颗粒物落回料仓。可有效控制无组织排放。
本项目氧化钙（生石灰）储存于4个密闭料仓内，物料通过气力输送系统经密闭管道由料仓输送至专用运输车，料仓顶部自带布袋除尘器，颗粒物经除尘处理后由顶端呼吸口排放，除尘器收集的物料回落料仓，回收利用。对照DB65/T 4061-2017，密闭料仓属于该标准表2中Ⅰ类料堆场首选整治方案（第（1）种措施“筒仓”），为全封闭式贮存设施，可完全避免堆场作业起尘和风蚀起尘，是规范中最高等级的扬尘防治措施。料仓结构形式符合GB 50077《钢筋混凝土筒仓设计规范》要求；物料进出采用密闭管道气力输送，装料、卸料环节无裸露作业，仅在料仓呼吸口有极少量排气，经仓顶布袋除尘器净化后排放，满足“密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施”的规范要求。此外，厂区库房内氢氧化钙原料为25kg/袋颗粒状，袋装堆存于库房内，最大储存量5t，物料不裸露，不产生风力扬尘。综上，本项目氧化钙储存同时涵盖“袋装库房堆存”与“筒仓全封闭贮存”两种方式，均属于DB65/T 4061-2017规定的封闭式或优于封闭式的管控措施，扬尘防治水平达到且优于规范要求，无需额外增设防风抑尘网、覆盖或洒水等辅助措施，技术可行。
⑤木焦油储罐、分装逸散废气
木焦油储罐采用固定顶密闭储罐，设置气相平衡管；木焦油分装作业在密闭液体肥车间内开展，分装全部为自动化；储罐、管道、阀门及法兰等连接部位选用耐油密封件；分装采用快速接头密闭对接，减少敞口操作；正常工况下无组织逸散量较低，通过加强储罐及管路密封巡检、可燃及异味气体监测，规范分装操作管理，有效控制木焦油储罐及分装环节废气无组织排放。
综上所述，本项目废气污染防治措施是技术可行的。
1.6非正常工况
非正常工况是指工艺运行中所有生产运行技术参数未达到设计范围的情况。包括生产运行阶段的开停车、检修，工艺设备的运转异常、污染物排放控制措施达不到应有的效率、一般性事故和泄漏，以及发生严重的环境事故等。
本项目非正常工况主要考虑停电、设备故障等原因，导致污染物在一段时间内排放量增加。本着最不利影响原则，将非正常工况确定为废气处理设施处理效率为0，污染物排放情况见表4-11。
表4-11   无组织废气产排情况一览表
	排放源
	污染物
	非正常排放速率（kg/h）
	非正常排放浓度（mg/m3）
	单次持续
时间（h）
	年发生频
次
	对应措施

	DA001排气筒
	颗粒物
	0.888
	44.4
	1
	1
	及时停机，找相关技术人员维修

	DA002排气筒
	颗粒物
	1.437
	71.85
	1
	1
	

	DA003排气筒
	颗粒物
	1.200444
	60.0222
	1
	1
	

	DA004排气筒
	颗粒物
	0.077472
	151.53
	1
	1
	

	
	二氧
化硫
	0.00587
	11.47
	1
	1
	

	
	氮氧
化物
	0.02775
	54.28
	1
	1
	


根据上表，项目非正常排放情况下对区域空气环境会产生一定影响。本环评要求建设单位采取严格的管理措施和应急措施，当发生此种情况时，立即停止相关工序的生产，待故障解除后方可恢复生产。
1.7废气监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）的相关要求，废气污染物自行监测计划详见表4-12。
表4-12    废气污染源监测计划
	污染类型
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	废气
	有组织废气
	DA001排气筒
	颗粒物
	1次/半年

	
	
	DA002排气筒
	颗粒物
	1次/半年

	
	
	DA003排气筒
	颗粒物
	1次/半年

	
	
	DA004排气筒
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	1次/半年

	
	厂内无组织废气
	厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1m，距离 地面1.5m以上位置处进行监测
	非甲烷总烃
	1次/年

	
	厂界无组织废气
	厂界上风向1个点，下风向3个点
	颗粒物、非甲烷总烃
	1次/年


1.8大气排放口基本情况
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》，本项目大气排放口基本情况见下表4-13。
表4-13   大气排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径（m）
	类型
	排放口地理坐标

	1
	DA001
	农林秸秆废弃物破碎废气排放口
	颗粒物
	15
	0.3
	一般排放口
	86.647966；44.174924

	2
	DA002
	炭块粉碎、有机肥（筛分、造粒、灌装）废气排放口
	颗粒物
	15
	0.3
	一般排放口
	86.647900；44.175820

	3
	DA003
	破碎后农林秸秆废弃物在炭化炉顶部下料废气排放口
	颗粒物
	15
	0.3
	一般排放口
	86.647884；44.175351

	4
	DA004
	热风炉废气排放口
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	15
	0.3
	一般排放口
	86.647960；44.174416


2、废水环境影响和保护措施
本项目营运期无生产废水，废水主要为生活污水。
2.1生活污水
根据工程分析，本项目生活污水排放量为0.768m3/d（230.4m3/a）。
参考《建设项目环境影响评价培训教材》中“我国城市生活污水水质统计数据”的数据，项目生活污水污染物浓度及产排量见表4-14。
表4-14    生活污水污染物情况一览表
	废水量
	污染物
	产生浓度mg/L
	产生量t/a
	排放浓度mg/L
	排放量t/a

	230.4m3/a
	COD
	350
	0.08064
	300
	0.06912

	
	SS
	220
	0.050688
	180
	0.041472

	
	BOD5
	200
	0.04608
	180
	0.041472

	
	NH3-N
	25
	0.00576
	25
	0.00576


办公楼南侧设置防渗化粪池，生活污水排入化粪池后定期拉运至呼图壁县工业园区化工园污水处理厂集中处理。
2.2污水排放依托可行性
（1）拉运距离及运输条件：
本项目厂址距呼图壁县工业园区化工园污水处理厂约20km，沿线道路条件良好，具备稳定、可靠的运输条件，可保障污水及时转运，避免因运输距离过长导致废水积存或环境风险。
（2）环保手续及稳定达标运行情况：
呼图壁县工业园区化工园污水处理厂位于呼图壁县工业园区化工园北侧边界以北3.7km，中心地理坐标：E86°36′32.14″，N44°19′38.44″。由呼图壁县汇通达水务有限公司管理及运营。
呼图壁县工业园区化工园污水处理厂于2013年12月13日取得原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具的环评批复（新环评价函〔2013〕1225号），2018年6月13日通过环境竣工保护验收（专家组验收意见及昌州环函〔2018〕58号）。
污水处理厂设计处理规模为2万m3/d，实际建设处理规模为1万m3/d，采用粗格栅+混凝沉淀气浮池+ABR池+A2O生化池+二沉池+臭氧‑曝气生物滤池+消毒池处理工艺，排水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A类标准，尾水用于园区企业回用及绿化。
呼图壁县工业园区化工园污水处理厂主要收集呼图壁县工业园区化工园各企业生产废水及生活污水。
目前污水处理厂处理规模约为4000m3/d，余量为6000m3/d，本项目废水排放量为0.768m3/d，远小于该污水处理厂污水处理余量。
（3）拉运全过程管控措施
为确保废水拉运过程合法合规，本项目将建立废水产生、转移、运输、接收全链条台账管理制度，如实记录废水产生量、转移时间、拉运车辆信息、接收单位及接收量等信息，台账保存期限不少于5年；拉运车辆采用密闭罐车，防止运输途中泄漏、遗撒；本项目将与呼图壁县工业园区化工园污水处理厂签订废水接收处理协议，明确双方权责，确保废水得到合法合规处置；严禁将废水交由无资质或不具备处理能力的单位处置，杜绝违规排放行为。
综上，本项目废水拉运至呼图壁县工业园区化工园污水处理厂处理，在拉运距离、处理能力、环保手续及运行稳定性等方面均具备可行性，通过全过程台账管控及协议约束，可实现废水安全转运、合规处置。
2.3生产用水循环方式及不外排可行性论证
本项目生产用水循环系统主要用于粗木煤气冷却工序。
（1）水循环方式说明
炭化产生的粗木煤气采用水冷却法收集木醋液和木焦油，冷却水与木煤气通过密闭管道开展间接换热，气相与冷却水相互接触。项目4台炭化炉分别配套设置4个独立循环水箱；循环运行过程中，受设备运行温度、液体肥车间反应釜蒸馏工况以及新疆区域干燥气候条件共同影响，循环冷却水60%以水蒸气形式自然蒸发损耗，需定期补给新鲜水维持系统水量平衡；剩余40%循环水进入木醋液体系，项目无其他形式废水外排。
（2）不外排可行性
间接换热实现介质接触：冷却水与粗木煤气通过密闭管道间接换热，气相与冷却水发生接触，冷凝后部分冷却水进入木醋液，木醋液作为副产品回收利用，循环水体系不会产生外排废水；自然蒸发+进入木醋液为水唯一去向：系统不设置工艺废水排放口，循环水损耗途径为自然蒸发，部分冷却水随冷凝过程进入木醋液产品，补充新鲜水仅用于维持水量平衡，无需定期置换排放；水质稳定无需更换：循环水系统无外来污染物持续引入，仅发生热量传递，无污染物富集，无需定期排放废水，系统可长期稳定运行，无生产废水外排。
3、声环境影响及治理措施
3.1噪声源
根据表2-5项目设备一览表，根据车间划分，本项目产噪设备及建筑物名称：
农林秸秆废弃物破碎车间：双轴粉碎机、袋式除尘器；
碳化车间：炭化炉、冷凝系统（水泵）、袋式除尘器；
固体肥车间：粉碎机、筛分机、造粒机、灌装机、袋式除尘器；
液体肥车间：过滤器；
热储能车间：热风炉、静电除尘器。
根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），噪声值范围在80~110dB（A），主要噪声源及其噪声值见表4-15。
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	表4-15   工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	[bookmark: PT_6]序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	[bookmark: PT_10]建筑物插入损失 / dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1
	破碎车间
	双轴粉碎机
	110
	采取合理布局、基础减震、隔声等降噪措施
	20.4
	-74.2
	1.2
	13.8
	42.2
	10.0
	36.6
	97.1
	97.1
	97.1
	97.1
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	71.1
	71.1
	71.1
	71.1
	1

	2
	破碎车间
	袋式除尘器
	85
	
	20
	-78.1
	1.2
	14.3
	38.3
	9.7
	40.5
	72.1
	72.1
	72.1
	72.1
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	46.1
	46.1
	46.1
	46.1
	1

	3
	碳化车间
	炭化炉
	95
	
	7.5
	101.4
	1.2
	9.3
	13.0
	16.3
	33.2
	82.8
	82.8
	82.8
	82.8
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	56.8
	56.8
	56.8
	56.8
	1

	4
	碳化车间
	冷凝系统（水泵）
	90
	
	-4
	101.8
	1.2
	20.8
	12.3
	4.8
	34.3
	77.8
	77.8
	78.0
	77.8
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	51.8
	51.8
	52.0
	51.8
	1

	5
	碳化车间
	袋式除尘器
	85
	
	13.8
	97.9
	1.2
	3.0
	10.2
	22.8
	35.9
	73.4
	72.8
	72.8
	72.8
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	47.4
	46.8
	46.8
	46.8
	1

	6
	固体肥车间
	粉碎机
	110
	
	11.2
	51.7
	1.2
	15.7
	26.1
	5.0
	33.2
	98.2
	98.1
	98.3
	98.1
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	72.2
	72.1
	72.3
	72.1
	1

	7
	固体肥车间
	筛分机
	85
	
	16.8
	48.2
	1.2
	10.3
	22.8
	10.7
	36.7
	73.2
	73.1
	73.2
	73.1
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	47.2
	47.1
	47.2
	47.1
	1

	8
	固体肥车间
	造粒机
	85
	
	15.9
	62
	1.2
	10.5
	36.6
	9.5
	22.9
	73.2
	73.1
	73.2
	73.1
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	47.2
	47.1
	47.2
	47.1
	1

	9
	固体肥车间
	灌装机
	85
	
	10.8
	36.7
	1.2
	16.9
	11.1
	5.0
	48.2
	73.2
	73.2
	73.3
	73.1
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	47.2
	47.2
	47.3
	47.1
	1

	10
	固体肥车间
	袋式除尘器
	85
	
	18
	39.3
	1.2
	9.6
	14.0
	12.1
	45.6
	73.2
	73.2
	73.2
	73.1
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	47.2
	47.2
	47.2
	47.1
	1

	11
	液体肥车间
	过滤器
	80
	
	-1.4
	139.5
	1.2
	23.6
	2.5
	21.2
	8.8
	69.7
	70.3
	69.7
	69.7
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	43.7
	44.3
	43.7
	43.7
	1

	12
	热储能车间
	热风炉
	110
	
	10.5
	2.2
	1.2
	15.2
	6.5
	4.0
	6.9
	101.9
	101.9
	102.0
	101.9
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	75.9
	75.9
	76.0
	75.9
	1

	13
	热储能车间
	静电除尘器
	85
	
	16.5
	1.8
	1.2
	9.3
	7.4
	10.0
	7.1
	76.9
	76.9
	76.9
	76.9
	24.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	50.9
	50.9
	50.9
	50.9
	1
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	3.2预测模型
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本评价采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
3.3预测参数
表4-16   项目噪声环境影响预测基础数据表
	序号
	名称
	单位
	数据
	备注

	1
	年平均风速
	m/s
	2.2
	

	2
	主导风向
	/
	西南风
	

	3
	年平均气温
	℃
	7.1
	

	4
	年平均相对湿度
	%
	62
	

	5
	大气压强
	atm
	1
	


3.4评价标准
评价标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
3.5预测结果
通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-17。
表4-17   厂界噪声预测结果与达标分析表
	预测方位
	最大值点空间相对位置/m
	时段
	贡献值（dB(A)）
	标准限值（dB(A)）
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	东侧
	39.5
	-73.3
	1.2
	昼间
	48.9
	60
	达标

	
	39.5
	-73.3
	1.2
	夜间
	48.9
	50
	达标

	南侧
	-7.9
	-124.7
	1.2
	昼间
	41.3
	60
	达标

	
	-7.9
	-124.7
	1.2
	夜间
	41.3
	50
	达标

	西侧
	-31.2
	50
	1.2
	昼间
	48
	60
	达标

	
	-31.2
	50
	1.2
	夜间
	48
	50
	达标

	北侧
	-0.4
	151
	1.2
	昼间
	22.4
	60
	达标

	
	-0.4
	151
	1.2
	夜间
	22.4
	50
	达标


[bookmark: PO_7]注：表中坐标以厂界中心（86.6476669，44.174888）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
[bookmark: PO_3]由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
通过预测模型计算，距离本项目最近的为红柳塘村四队（距离为105~535m），噪声预测贡献结果与达标分析见表4-18。
表4-18   红柳塘村四队预测结果与达标分析表
	序号
	声环境保护目标名称
	噪声标准/dB(A)
	噪声贡献值/dB(A)
	超标和达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	红柳塘村四队
	60
	50
	7.5
	7.5
	达标
	达标


由上表可知，正常工况下，红柳塘村四队噪声贡献值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
噪声预测等声级线图见附图9。
3.6噪声防治措施及可行性分析
（1）产噪设备置于室内，减速慢行、禁止鸣笛；
（2）采取合理布局、基础减震、隔声等降噪措施。
根据噪声影响预测评价，项目建成运行后，厂界及红柳塘村四队噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，措施可行。
3.7噪声监测计划
运营期监测计划：对照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），制定出本项目营运期噪声监测计划见表4-19。
表4-19   本项目运营期噪声环境监测计划一览表
	要素
	监测位置
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	工业企业噪声
	厂界四周外1米处
	等效连续A声级
	1次/季度昼监测
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准


4、固体废物的产生及治理措施
本项目运营期固体废物主要为除尘灰、废包装材料、废润滑油、废润滑油桶、含油废抹布、生活垃圾。
根据建设单位提供信息，碳化后的炭渣全部计入生物炭内，不产生固废。
4.1危废废物
（1）废润滑油
根据建设单位提供信息，项目设备维修时会有废润滑油产生，废润滑油产生量约为0.2t/a，属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废润滑油属于名录“HW08废矿物油与含矿物油废物”中“车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”类，废物代码为900-214-08，在厂区危废贮存库暂存后，由有危废处置资质的单位处置；
（2）废润滑油桶
废润滑油桶产生量约为0.1t/a，属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废润滑油桶属于名录“HW08废矿物油与含矿物油废物”中“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”类，废物代码为900-249-08，在厂区危废贮存库暂存后，由有危废处置资质的单位处置。
（3）含油废抹布
破碎机等润滑、检修过程会产生含油废抹布，根据建设单位提供信息，产生量约为0.01t/a，属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，含油废抹布属于名录“HW49其他废物”中“非特定行业-含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”类，废物代码为900-041-49，本项目含油废抹布进行分类集中收集，全过程按危险废物管理。
4.2一般固废
（1）土块及石子
秸秆破碎工序中分拣出的土块及石子约为5t/a，统一移交农户，运至低洼地块进行填埋处理。
土块及石子返回农户进行低洼处填埋可行性分析：
本项目以果木枝条、农作物秸秆等农林废弃物为原料开展炭化生产，炭化产出木炭，木炭与外购矿源腐殖酸粉、复合生物酶粉剂等配料加工制备有机肥；生产过程副产木醋液，有机肥、木醋液均具备土壤改良、提升耕地地力的作用。原料预处理工序产生土块、石子，属于一般工业固体废物，拟统一移交周边农户，转运至农户低洼地块开展填埋处置，现就该处置方案可行性分析如下：
①废物属性符合性
本项目产生的土块、石子来源于农林秸秆、果木枝条原料夹带的泥土、碎石，不属于危险废物，为一般工业固体废物，组分以土壤、砂石为主，不含有毒有害物质，无腐蚀性、浸出毒性等污染特性，理化性质稳定，填埋后不会向土壤、地下水释放有毒有害污染物，从废物属性角度，具备就地土地填埋处置的基础条件。
②土地资源与区位条件可行性
项目周边分布大量农田，区域内存在部分天然低洼闲置地块，农户自有低洼地块可用于该类惰性固废填埋消纳；项目距离周边农户农田运距较短，转运距离近，运输成本可控，运输路线均为现有乡村道路，运输条件便利。土块、石子用于低洼地块填埋，可起到填平洼地、消除地块积水内涝隐患，改善地块地形条件，填埋后的地块后续可复垦为农业用地，实现固废就地就近消纳，符合固体废物“减量化、资源化、就近处置”原则。
③环境影响可控性
土块、石子为惰性砂石泥土类物料，移交农户填埋前，要求对固废进行简单分拣，杜绝混入生产过程其他辅料、生产垃圾；运输过程采用密闭篷布遮盖，防止沿途撒落，避免运输途中产生扬尘；填埋选址避开饮用水水源保护区、沟渠河道等敏感区域，选择农户非耕地低洼坑塘、废弃洼地；填埋作业分层压实，填埋完成后表层覆土，恢复地表地貌。落实上述管控条件后，填埋作业不会对区域土壤、地下水、地表水体造成污染，对周边环境影响可接受。
（2）除尘灰
根据废气源强分析，除尘器收集到的除尘灰为25.14087003tt/a，全部回用于生产线。
（3）废包装材料
原辅材料拆装产生的废包装材料约为0.1t/a，收集后外售。
（4）生活垃圾
本项目劳动定员12人，每人每天生活垃圾产生量按0.5kg/d计，本项目年生产300天，则本项目生活垃圾1.8t/a，集中收集委托环卫部门集中清运。
一般工业固体废物及生活垃圾产生、贮存、处置情况汇总见表4-20。
表4-20   项目一般工业固体废物及生活垃圾产生及处置方式表
	产生环节
	名称
	属性
	物理性状
	固废
代码
	产生量t/a
	储存
方式
	利用处置和去向
	利用或处置量t/a
	环境管理要求

	职工
生活
办公
	生活
垃圾
	一般
固废
	固体
	/
	1.8
	生活垃圾桶
	由环卫部门统一清运处理
	0.5475
	不外排

	秸秆破碎工序
	土块及石子
	一般
工业
固废
	固体
	/
	5
	破碎车间内堆存
	统一移交农户，运至低洼地块进行填埋处理
	5
	不外排

	废气治理
	除尘灰
	一般
工业
固废
	固体
	/
	25.14087003
	不暂存，及时返回生产线
	全部回用于生产线
	25.14087003
	不外排

	原辅材料拆装
	废包装物
	一般
工业
固废
	固体
	/
	0.1
	库房内暂存
	外售
	0.1
	不外排


根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危废产生、贮存、处置情况汇总见表4-21。
表4-21   项目危险废物产生及处置方式表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（吨/年）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险
特性
	污染防治措施*

	1
	废润滑油
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-214-08
	0.2
	设备
维修
	液体
	基础油、添加剂
	多环芳烃、重金属、油类污染物
	1年
	T、I
	危废贮存库贮存，电子联单转移制度，不外排

	2
	废润滑油桶
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-249-08
	0.1
	设备
维修
	固体
	铁/塑料、残留矿物油
	残留矿物油、重金属
	1年
	T、I
	

	3
	含油废抹布
	HW49其他废物
	900-041-49
	0.01
	设备
维修
	固体
	棉纤维、矿物油
	矿物油、重金属
	1年
	T、In
	

	*注：污染防治措施一栏中应列明各类危险废物的贮存、利用或处置的具体方式。对同一贮存区同时存放多种危险废物的，应明确分类、分区、包装存放的具体要求。


4.3危险废物临时贮存及管理
本环评要求，建设单位新建1处危废贮存库，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等见表4-22。
表4-22   项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	序号
	贮存场所（设施）
名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地
面积
	贮存
方式
	贮存
能力
	贮存
周期

	1
	








危废贮存库
	废润
滑油
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-214-08
	







项目区北侧
	








20m2
	专用密闭铁桶盛装，底部设防渗托盘，粘贴危废标签
	








3吨
	








1年

	2
	
	废润滑油桶
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-249-08
	
	
	加盖密闭叠放，底部设防渗托盘，粘贴危废标签
	
	

	3
	
	含油废抹布
	HW49其他废物
	900-041-49
	
	
	专用密封编织袋/容器盛装，粘贴危废标签
	
	


危废贮存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。本项目危废贮存库应做好如下要求：
（1）贮存
在危险废物储存过程中，严禁将危险废物随意露天堆放，危废贮存库设置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。
②贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；
③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存设施地面应进行重点防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；
④同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；
⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
（2）过程管理
①危险废物产生环节
危险废物产生情况主要包括：产生的危险废物名称、代码、废物类别、有害物质名称、物理性状、危险特性、本年度计划产生量、上年度实际产生量、来源及产生工序等。
②危险废物转移环节
危险废物贮存情况：产废单位应明确危险废物贮存设施现状，包括设施名称、数量、类型、面积及贮存能力，掌握贮存危险废物的类别、名称、数量及贮存原因，提出危险废物贮存过程中的污染防治和事故预防措施等内容。
危险废物运输情况：危险废物运输应遵守危险货物运输管理的相关规定，按照危险废物特性分类运输。自行运输危险废物的应描述拟采用运输工具状况，包括工具种类、载重量、使用年限、危险货物运输资质、污染防治和事故预防措施等；委托外单位运输危险废物的，应描述委托运输具体状况，包括委托运输单位、危险货物运输资质等。
危险废物转移情况：产废单位需要将危险废物转移出厂区的，应制定转移计划，其内容包括：危险废物数量、种类；拟接收危险废物的经营单位等。
③危险废物利用处置环节
危险废物委托利用处置情况主要包括：委托利用处置单位名称、经营单位的许可证编号、委托利用处置危险废物的名称、利用处置方式、本年度计划委托量和上年度委托量等。
（3）其他管理要求
①贮存库应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；
②贮存库应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；
③贮存库贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；
④贮存库应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置；
⑤贮存库应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。
（4）建立台账、联单
根据《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日实施），产废单位要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。鼓励产废单位采用信息化手段建立危险废物台账、联单等。产废单位应在台账工作的基础上如实向所在地县级以上人民政府环境保护主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
（5）危废贮存库选址合理性分析
①危废贮存库所在地无生态敏感区、风景名胜区、自然保护区、文化和自然遗产地、文物古迹、军事基地等环境敏感保护目标。
②本项目危险废物产生量小、种类单一，就近设置便于收集、转运，减少运输过程环境风险。
③位于厂区非敏感区域，与人员活动区（办公楼）保持合理距离，对周边环境影响小。
④不位于易积水、低洼处，地面硬化且防渗，可有效避免渗漏污染土壤及地下水。
⑤危废贮存库的建设须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。
本项目危废贮存库选址合理可行。
4.4一般固体废物临时贮存及管理
本项目一般工业固体废物主要包括土块及石子、除尘灰、废包装物，固体废物临时贮存、转移、台账管理严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599‑2020）、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》相关规定，具体贮存措施及环境管理要求如下：
（1）贮存场所建设要求
①一般固废暂存区域设置规范、清晰的一般工业固体废物标识标牌，标明废物类别、名称；贮存区域设置在车间内，避免固体废物受雨水冲刷、淋泡，防止雨水淋溶形成无组织废水漫流；
②贮存区域地面采用混凝土硬化防渗处理，地面平整、耐腐蚀、无裂缝破损，满足GB 18599‑2020防渗技术要求，防止物料渗滤液下渗污染土壤及地下水；
③不同种类一般工业固体废物分区存放，设置隔断设施，严禁不同固废混堆混放；土块及石子在破碎车间内分区堆存，废包装物在库房内分区暂存；除尘灰产生后不暂存，直接返回生产线回用，不进入固废暂存区。
（2）贮存作业管控要求
根据各类固废产生量及时转运、清理，不得出现物料溢满、乱堆乱放现象；每次清运完毕后，及时清扫暂存区域散落物料，保持暂存场所整洁。
（3）日常巡检维护
安排专人对一般固废暂存场所开展日常巡检，重点检查地面防渗层完好情况、防雨设施完整性、标识完好性、物料分区堆放情况；发现地面开裂、物料混堆、溢满等问题，第一时间采取整改处置。
（4）固体废物台账管理（依据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》）
建立完整的一般工业固体废物管理台账，如实记录各类固废产生、贮存、回用、转移、处置全流程信息：
土块及石子：记录产生量、车间暂存量、移交农户时间、接收农户信息、转运量、处置地点、运输车辆信息；
除尘灰：记录产生量、直接回用于生产线的回用量、回用时间；
废包装物：记录产生量、库房暂存量、外售单位、外售时间、转移量。
台账纸质或电子档案完整留存，保存期限不少于5年；固废向外转移处置（移交农户、外售）时留存转移记录，做到来源可追溯、去向可核查。
（5）转移处置环境管理
①土块及石子移交农户转运低洼地块填埋处置，企业与接收农户签订书面处置协议，明确固废种类、处置地点、环保责任，严禁随意倾倒至河道、林地、基本农田；运输车辆采用篷布密闭遮盖，防止沿途撒落扬尘；企业定期回访核查填埋现场，防范违规倾倒风险；
②除尘灰产生后不暂存，即时返回生产线回用，不对外转移，做好回用记录；
③废包装物外售给物资回收单位，回收单位具备相应接收能力，转移留存购销凭证。
（6）其他管理要求
①生产过程严格做好固废分类收集，严禁危险废物混入一般工业固体废物贮存区域；
②定期组织管理人员开展GB18599‑2020、台账指南相关制度培训，落实岗位管理责任。
综上所述，本项目运营期产生的危险废物均按规范分类收集，厂区建设危险废物贮存库进行分区暂存，贮存库严格落实防渗地面、防渗沟、泄漏收集托盘等污染防控措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求；一般工业固废处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。项目各类固体废物处置及贮存措施可行、管理规范，可有效控制环境风险，对周边环境影响较小。
5、地下水、土壤影响分析
针对项目可能发生的地下水及土壤污染，地下水及土壤污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。
①源头控制措施
主要包括在工艺、管道、设备、储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。
②末端控制措施
主要包括建设区域污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，再送至废水预处理系统处理；末端控制采取分区防渗，按重点污染防治区、一般污染防治区防渗措施有区别的防渗原则。
③污染监控体系
实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，科学合理设置地下水监控井，及时发现污染、控制污染。
④应急响应措施
发生泄漏立即启动应急预案，采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。
依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）的要求，地下水污染防渗分区参照表见表4-23。
表4-23   地下水污染防渗分区参照表
	防渗区域
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物
类型
	污染防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机污染物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行；

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB16889执行；

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


根据以上防渗分区技术方法，按照项目总平面设计，结合本项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水及土壤污染源分类分析，将本项目划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区及非防渗区。针对不同的区域提出相应的防渗要求。对项目可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下及土壤，并及时地将跑冒滴漏的污染物导流至事故应急池，收集并回用于生产线。
重点防渗区：危废贮存库、液体肥车间、不锈钢中转储罐、事故池；
一般防渗区：碳化车间、固体肥车间、热储能车间、成品车间、化粪池、库房、办公楼、厂区运输道路；
非防渗区：厂区绿化。
本项目防治分区及防渗要求见表4-24。
表4-24   项目防渗分区及防渗要求
	防治分区
	防渗要求

	重点防渗区
	危废贮存库、液体肥车间、不锈钢中转储罐、事故池
	采用2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他材料，渗透系数≤10-10cm/s

	一般防渗区
	碳化车间、固体肥车间、热储能车间、成品车间、化粪池、库房、办公楼、厂区运输道路
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

	非防渗区
	厂区绿化
	非防渗


综上，在做好相关防范措施的前提下，本项目对周边土壤、地下水的影响较小。
项目分区防渗图见附图10。
⑤地下水环境跟踪监测计划
a.监测点位
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）的要求确定地下水监测点布设原则，结合厂区占地位置，共布设1个监测井（红柳塘村四队原有饮用水井）。地下水环境监测点见表4-25。
表4-25   环境监测点一览表
	功能
	方位
	井深
	监测层位
	坐标

	污染控制监测井
	项目区北侧（下游）地下水井
	180m
	潜水完整井
	红柳塘村四队，项目区侧下游130m处，
E86.650434417，
N44.178448531


b.监测频率及监测因子
监测频率：每年一次。
监测项目：pH、色度、嗅和味、硫化物、挥发性酚类（以苯酚计）、耗氧量、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、氨氮等。
6、生态
根据调查，本项目用地范围内不存在生态环境保护目标，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，无需分析生态影响和提出生态保护措施。
7、环境风险分析
7.1风险物质调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）风险识别内容，本项目风险物质为废润滑油、木焦油及木煤气。项目风险物质最大储存量见表4-26，主要理化性质见表4-27~表4-29。木煤气的理化性质以一氧化碳、甲烷计。
表4-26   风险物质调查情况统计表
	名称
	最大存在量（t）
	临界量（t）
	储存地点

	废润滑油
	0.2
	2500
	危废贮存库

	木焦油
	4
	2500
	不锈钢储罐

	木煤气
	6.5
	7.5
	双模储气柜


表4-27   润滑油的理化性质及危险特性表
	标识
	中文名：润滑油、机油
	英文名：lubricatingoil

	
	分子量：230-500

	理化性质
	性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味

	
	成分：复杂烃类（碳原子数约10～22）混合物

	
	相对密度（水=1）：＜1

	
	溶解性：不溶于水，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿和其他有机溶剂

	燃烧爆炸
危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物：CO2、CO

	
	闪点/℃：76
	爆炸极限：无资料

	
	引燃温度/℃：248
	稳定性：稳定

	
	危险特性：遇明火、高热可燃

	
	灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土

	毒性
	LD50、LC50无资料

	对人体危害
	侵入途径：吸入、食入。
健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。
慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油的工人，有致癌的病例报告。

	急救
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗，就医；
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗，就医；
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；
食入：饮足量温水，催吐，就医。

	防护
	工程防护：密闭操作，注意通风；
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜；
身体防护：穿防毒物渗透工作服；
手防护：戴橡胶耐油手套；
其它：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运

	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。


表4-28   一氧化碳的理化性质及危险特性表
	标识
	中文名：一氧化碳
	危险货物编号：21005

	
	英文名：carbon monoxide
	UN编号：2031

	
	分子式：CO
	分子量：28
	CAS号：630-08-0

	理化性质
	外观与性状
	无色无臭气体

	
	熔点（℃）
	-199.1
	相对密度（水=1）
	0.79
	相对密度（空气=1）
	0.97

	
	沸点（℃）
	-191.4
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	微溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入

	
	毒性
	LC50：1807 ppm 4小时（大鼠吸入）

	
	健康危害
	一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液碳氧血红蛋白浓度可高于10％；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于30％；重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等，血液碳氧血红蛋白可高于50％。部分患者昏迷苏醒后，约经 2～60天的症状缓解期后，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。慢性影响：能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论。

	
	急救方法
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	二氧化碳

	
	闪点（℃）
	＜-50
	爆炸上限（v%）
	74.2

	
	引燃温度（℃）
	610
	爆炸下限（v%）
	12.5

	
	危险特性
	是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

	
	建规火险分级
	乙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、碱类。

	
	储运条件
与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	
	灭火方法
	切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。


表4-29   甲烷的理化性质及危险特性表
	标识
	中文名：甲烷
	危险货物编号：21007

	
	英文名：methane；Marsh gas
	UN 编号：1971

	
	分子式：CH4
	分子量：16.04
	CAS 号：74-82-8

	理化性质
	外观与性状
	无色无臭气体。

	
	熔点（℃）
	-182.5
	相对密度（水=1）
	0.42
	相对密度（空气=1）
	0.55

	
	沸点（℃）
	-161.5
	饱和蒸气压（kPa）
	53.32/-168.8℃

	毒性及健康危害
	溶解性
	微溶于水，溶于乙醇、乙醚。

	
	侵入途径
	吸入。

	
	毒性
	LD50：                       LC50：

	
	健康危害
	属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。急性毒性：小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用。

	
	急救方法
	皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	/

	
	闪点（℃）
	/
	爆炸上限（v%）
	15

	
	引燃温度（℃）
	537
	爆炸下限（v%）
	5.3

	
	
危险特性
	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。

	
	储运条件与泄漏处理
	储运条件：用钢瓶；液化甲烷用特别绝热的容器。储存于阴凉、通风良好的不燃材料结构的库房或大型气柜。远离容易起火的地方。与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氮、液氧、二氟化氧、氧化剂隔离储运。液化甲烷必须在很低的温度下装运，这种低温通过液化气体的蒸发来保持或用甲烷专用罐车保温运输。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	
	灭火方法
	切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。


7.2环境风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1，当存在多种危险物质时，按下列公式计算物质总量与其临界量Q：
[image: ]
式中：q1，q2…..qn—每种危险物质的最大存在总量，吨；
Q1，Q2…..Qn—每种危险物质的临界量，吨；
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100；对照附录B.2，对风险物质进行Q值计算，本项目主要风险物质具体见表4-30。
表4-30   风险物质最大存在量与临界值表
	序号
	名称
	CAS号
	风险物质最大存在量/t
	临界值/t
	比值Q

	1
	废润滑油
	80474-14-2
	0.2
	2500
	0.00008

	2
	木焦油
	/
	4
	2500
	0.0016

	3
	木煤气
	/
	6.5
	7.5
	0.8667

	合计
	0.8683

	本项目Q值划分
	Q<1


根据本项目实际情况，计算得Q值为0.8683，Q＜1，确定项目风险潜势为I。
Q＜1，因此，本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过超过临界量，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表1，无须编制环境风险专项评价，只需明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。
7.3风险事故环境影响分析
（1）木煤气泄漏环境影响分析
泄漏后，若不能及时采取措施制止，致使木煤气进入环境当中，木煤气若遇明火则会引发火灾等危害极大的事故。木煤气气泄漏外溢，会对环境、人员和设备产生一定危害。木煤气主要危害包括：a.遇明火可能发生火灾或爆炸事故，造成人员伤亡、设备损坏等危害；b.CO对人体的毒性危害，尽管毒性相对较低，主要具有麻醉和刺激作用，以及对呼吸道黏膜和皮肤有一定的刺激作用，较长时间接触后，对人体产生头疼、头沉、眩晕、颈部搏动感、心跳、眼花、恶心、呕吐、四肢无力、眼角膜充血等危害，对周围的环境及人群造成影响。对于本项目而言，项目处于空旷地带，自然扩散，将很快扩散到空气中。
（2）废润滑油泄漏环境影响分析
废润滑油在收集、暂存、交接过程中发生泄漏、流失，可能会导致危险废物下渗，进而污染地下水及土壤环境。危险物质火灾爆炸等事故引发的次生污染物（CO、SO2、NOX、Hg等）的排放，造成的环境污染事故。项目环境风险影响的环境要素主要是大气环境、土壤环境、地下水环境；火灾产生大量有害气体，同时产生消防废水。
（3）木焦油泄漏环境影响分析
本项目木焦油储罐布置于专用防渗池内部，池体防渗结构完整，有效容积可容纳储罐全部物料。日常阀门、管线微量渗漏的木焦油会留存于防渗池内，可及时回收，不会渗入土壤、地下水，少量挥发废气对外环境影响轻微。若发生储罐破裂等大规模泄漏，防渗池可完全截流全部木焦油，避免物料漫流进入外环境，仅在防渗层破损的极端叠加事故下，存在酚类酸性污染物少量下渗的潜在风险，事故发生后可通过吸附清污、修补防渗层、局部土壤治理等手段消除污染，项目木焦油泄漏环境风险整体可控。
（4）有机肥原料、成品堆存自燃风险影响分析
有机肥成品堆体内部微生物持续放热，堆体通风不良、堆积过高，热量蓄积，引发堆体自燃，燃烧产生烟尘、CO、VOCs，污染大气环境；风险情景为堆体散热不畅发生自燃，短时释放烟尘、一氧化碳，以大气污染为主，无直接水环境污染。
（5）炭化炉及木煤气系统爆炸风险影响分析
炭化炉为缺氧闷烧，产生含CO、甲烷的木煤气；若设备管道密封失效、负压失效，木煤气泄漏积聚，遇明火、静电，发生爆炸；爆炸造成设备损毁，有毒可燃气体扩散，污染周边大气；风险情景为木煤气泄漏积聚遇点火源发生燃爆，大量CO、可燃气体瞬时外溢，造成区域大气污染，爆炸冲击造成设备破损，附带少量炭屑、物料散落。
（6）双模储气柜风险影响分析
本项目炭化产生的木煤气收集后输送至2座2500m3双膜储气柜暂存，木煤气主要成分为CO、H2、CH4等可燃组分，属于易燃易爆气体，储气柜存在泄漏、超压、火灾爆炸等环境风险，风险影响分析如下：
①泄漏风险
双膜储气柜膜体破损、接口法兰、管道阀门失效时，木煤气发生逸散。木煤气密度略低于空气，泄漏后易在储气柜上部、车间密闭空间积聚；其中CO具有毒性，在局部密闭区域会造成人员中毒；可燃组分遇明火、静电火花可引发燃烧爆炸。泄漏气体扩散至厂区外，在不利气象条件下会对周边人员健康产生短时影响。项目储气柜布置于热储能车间室外通风区域，开阔环境有利于气体扩散，降低积聚风险。
②超压破损风险
上游炭化炉产气波动、后端燃烧系统用气负荷突变，会造成储气柜内部压力异常。压力过高会造成膜体撕裂破损；压力过低会造成内膜塌陷损坏。一旦发生破损，大量木煤气短时外泄，显著提升火灾、中毒风险。项目设置压力监测、紧急放散阀、高低压联锁报警装置，压力异常时可自动报警、紧急放散，控制超压风险。
③火灾、爆炸风险
泄漏的木煤气在空气中达到爆炸极限，遇到静电、电气火花、雷击、外来明火等点火源，会发生燃烧甚至爆炸。事故状态下，燃烧产生高温烟气、CO、NOX等污染物，污染周边大气环境；爆炸冲击波会造成设备损毁、人员伤害；燃烧产生的消防废水若未收集，会携带污染物漫流，污染土壤及地下水。项目储气区域严格管控火源，配套防雷防静电接地、可燃气体探测报警系统，设置围堰与事故应急池，可收集事故消防废水。
④次生/伴生风险
储气柜火灾爆炸事故可能造成周边设备、管道损坏，引发连锁泄漏；膜体燃烧产生少量燃烧残渣，属于一般工业固废，收集后处置。
（7）木醋液（含酚类物质）泄漏风险影响分析
副产物木醋液含有酚类、有机酸，属于刺激性液体，储存罐、输送管道破损发生泄漏，酚类、有机酸进入土壤、地下水，造成土壤及地下水污染；风险情景为储罐/管道破损，木醋液泄漏，酚类、有机酸下渗污染土壤，若进入雨水系统，进一步污染地表水体、地下水。
（8）火灾环境影响分析
项目木煤气、木焦油、废润滑油、有机肥产品均属于可燃物，起火后将产生多维度次生污染。大气层面，油料、木焦油燃烧释放CO、酚类、VOCs、烟尘，有机肥燃烧产生粉尘、硫化氢、氨气，有毒有害气体扩散恶化区域空气质量，易引发人员中毒；水土层面，灭火消防废水裹挟油污、酚类，若未有效收集，会渗入土壤造成酸化毒害，持续下渗污染地下水，消防废水外流还会污染周边地表水，破坏水生生态；同时木煤气泄漏会加剧爆炸火势，有机肥固体燃料延长燃烧时间，加大污染物产生量。
（9）木煤气停产期间回火燃烧风险影响分析
停产停机阶段，炭化炉、木煤气收集管道、双膜储气柜系统负压状态消失，热风炉燃烧端的火焰存在沿管道逆向传播回火风险；停机过程中系统压力波动，空气易从设备密封点、出料口、阀门缝隙渗入木煤气管道内部，木煤气（含CO、H2、CH4等可燃组分）与空气混合达到爆炸极限，一旦热风炉火焰回窜，易引发管道、储气柜内燃烧甚至爆燃事故。短期临时停产、检修停机两种工况风险突出：临时停产时系统内残留木煤气未完全处置，负压引风机停机后压力反转，火焰易逆向回火；检修停产时若未执行惰性化置换，空气进入管网，回火引燃残留可燃气体。
7.4风险防范措施
[bookmark: heading_0]（1）木煤气泄漏风险防控措施
本项目木煤气储存于双膜储气柜内，针对其易燃易爆、含一氧化碳有毒有害特性，落实专项防控措施。日常对双膜储气柜、输送管线、阀门进行定期巡检与气密性检测。储气柜区域严禁明火、严禁非防爆设备作业，做好防雷、防静电接地措施。一旦发生气体泄漏，立即停机切断产气及供气系统，划定警戒区域，疏散现场人员，依托厂区空旷开阔地形加强自然通风，加速气体扩散稀释，避免气体聚集引发爆炸、燃烧。若出现人员轻微中毒症状，及时转移至新鲜空气区域，严重者立即送医处置，杜绝人员伤害及大气污染影响。
[bookmark: heading_1]（2）废润滑油泄漏风险防控措施
项目废润滑油统一储存于密闭危废贮存库内，库房地面采取硬化防渗处理，设置围堰、导流设施，从源头防范泄漏下渗风险。日常规范废润滑油入库、暂存、转运管理，定期检查包装容器完好情况，杜绝跑冒滴漏。若发生油品泄漏，立即采用吸油毡、干沙土吸附收集，全部作为危险废物规范贮存，防止油品渗入土壤和地下水。若遇火灾事故，立即启用库区干粉灭火设施扑救，同时关闭厂区雨水排放口，严禁无序外排，有效防范大气、土壤及地下水次生污染。
[bookmark: heading_2]（3）木焦油泄漏风险防控措施
项目木焦油储罐整体布置于专用防渗池内，防渗结构完整、有效容积可全覆盖储罐储存量，具备完整的泄漏截留能力。日常定期检查储罐、管线、阀门完好性及防渗池防渗层完整性，微量渗漏物料可自动留存于防渗池内，及时回收利用，无水土污染风险。如发生储罐破损大规模泄漏，防渗池可完全截流全部物料，防止物料漫流外溢。极端工况下防渗层破损时，立即采用吸附材料清理池内残液，修补防渗结构，对局部受污染土壤进行清理处置，可快速消除环境影响，整体风险可控。
[bookmark: heading_3]（4）有机肥原料、成品堆存自燃风险防控措施
原料及有机肥成品分区存放，严格控制堆体堆放高度，预留通风间隙，堆存车间保证通风条件；设置温度监测装置，定期检测堆体内部温度，堆体温度异常升高时及时翻堆散热、疏散物料；堆存区域严禁明火，配置干粉灭火器、消防沙等消防器材，车间电气采用防爆防尘型，消除电气点火源；建立日常巡检制度，减少物料长期大量堆存；一旦发生局部自燃，隔离周边可燃物，采用消防沙、干粉灭火器灭火，避免大量冲水造成物料外流，燃烧烟气通过车间通风系统导出。
（5）炭化炉及木煤气系统爆炸风险防控措施
炭化‑木煤气整套系统维持负压运行，设置压力联锁声光报警，压力异常时自动联锁停机，储气柜配套安全阀、阻火器与应急放空管线；定期开展管道气密性检测，炭化车间、储气区域设置可燃气体（CO）检测报警仪，报警信号接入中控；该区域全部电气选用防爆型，设备管道可靠防静电接地；检修作业前对管道可燃气体置换吹扫，检测合格后方可动火，严禁带压检修；配备一氧化碳防护器具，编制泄漏爆炸应急处置卡；发生煤气泄漏时立即停机切断气源，加强通风，人员撤离至上风向，杜绝各类点火源。
（6）双模储气柜风险防范措施
①选址与平面布局防范
2座2500m3双膜储气柜布置于热储能车间室外开阔通风区域，远离生产车间出入口、办公生活区、人员密集点及明火源；储气柜与周边建构筑物之间严格满足防火间距要求，区域设置实体隔离围栏、警示标识，严禁无关人员进入。
②设备与工艺控制措施
储气柜选用合格双膜材质，配套压力在线监测仪表、高低压力报警及紧急放散联锁装置；设置可燃气体浓度探测器，探头布置于储气柜上部易积聚位置，信号接入中控室，浓度超标时声光报警。储气柜进出口管道设置切断阀，产气、用气负荷波动时可实现自动联锁切断；所有连接法兰、阀门、管路选用密封性能良好的配件，定期检漏，防止气体泄漏。储气柜、管道系统做完整防雷、防静电接地，定期检测接地电阻，消除静电、雷击点火源。
③火源管控措施
储气柜区域划为防爆区域，区域内电气设备选用防爆型；严禁在储气柜周边进行动火作业，确需动火必须执行动火审批、气体检测、现场监护制度；区域内禁止吸烟，设置严禁明火警示标志；车辆进入防爆区域安装防火阻火器。
④监测、巡检与维护管理
建立日常巡检制度，定期检查膜体有无破损、管道阀门有无渗漏、仪表及报警装置是否完好；定期校验可燃气体检测仪、压力变送器、联锁放散系统；建立设备维护台账，发现膜体老化、密封失效等缺陷及时维修更换。
⑤事故收集与次生污染防控
储气柜区域设置导流设施，配套事故应急池。一旦发生火灾事故，消防废水经导流收集进入事故应急池，严禁未经收集外排，避免消防废水漫流污染土壤、地下水。
（7）木醋液（含酚类物质）泄漏风险防控措施
木醋液储罐设置在防渗围堰内，围堰采用混凝土防渗硬化，围堰有效容积不小于最大单罐容积，实现泄漏液体有效截流，配套导流收集设施，泄漏液体可泵回事故罐回收利用；储罐区地面做防渗处理，储罐设置液位及超限报警装置，定期检查罐体、阀门、管道腐蚀破损情况；输送管道优先架空敷设，阀门接头位置设置接液盘；围堰内雨水不得直接外排；发生泄漏事故第一时间关闭阀门，将泄漏液体收集至事故罐回收回用，对受污染土壤收集处置，防止酚类物质持续下渗污染地下水。
（8）火灾环境防控措施
项目双膜储气柜木煤气、防渗池内木焦油、危废库废润滑油及厂区有机肥（碳粉、矿源腐殖酸粉）均为可燃物质，需落实综合火灾防控措施。厂区各分区合理布置消防器材，严格划分防火分区，保持安全防火间距，降低自燃风险。发生火灾时，及时分区灭火、阻隔火势蔓延，减少CO、VOCs、酚类、氨气、硫化氢等有毒有害烟气排放，降低大气污染。同时立即截断雨水排口，将夹带油污、木焦油的消防废水全部收集至应急池（消防水池），避免漫流污染土壤、地下水。火灾结束后，对燃烧残渣、污染废弃物分类合规处置，必要时开展局部土壤修复，彻底消除火灾次生环境影响。消防废水收集后统一由吸污车上门拉运至呼图壁县工业园区化工园污水处理厂处理。
（9）木煤气停产期间回火燃烧风险防控措施
①工艺联锁阻断：木煤气总管、热风炉进气支管设置阻火器+水封回火防止器双重阻火装置，配置紧急切断阀；停机时执行联锁程序，先切断炭化炉产气进料，维持负压引风机延时运行，将管道内残留木煤气送入热风炉充分燃烧，待系统内可燃气体浓度降至安全阈值后，方可关停引风机，防止压力反转造成回火倒灌。
②残留气体处置：临时停产前，充分燃烧管网及储气柜内留存木煤气；长期停产检修，采用氮气对管道、储气柜进行置换吹扫，取样检测可燃气体、含氧量合格后方可开展检修作业，严禁带气检修。
③压力与监测管控：停产全过程监控系统压力、可燃气体浓度，负压系统停机后关闭各单元隔断阀，隔绝热风炉燃烧端与炭化炉、储气柜管路；系统设置泄压放散管，放散管口加装阻火器。
④管理制度：编制停机专项操作规程，明确临时停产、大修停产操作步骤；定期检查阻火器、水封、紧急切断阀、压力/可燃气体报警装置；对操作人员开展木煤气回火事故应急演练，发生回火先兆时立即启动紧急切断，切断燃气通路。
7.5应急预案
对于重大或不可接受的风险（主要是物料严重泄漏、火灾爆炸造成重大人员伤害等），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施（设备器材）、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。
建设单位根据本次建设特点编制突发环境事件应急预案并备案，其主要内容见表4-31。
[bookmark: _Toc203821082]表4-31    应急预案主要内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	整个项目区

	2
	应急组织机构、人员
	厂区、地区应急组织机构、人员

	3
	预案分级响应条件
	规定预案级别，分级响应程序及条件

	4
	应急救援保障
	应急设施、设备与器材

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制等相关内容

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急防护措施
	防火区域控制：事故现场与邻近区域；清除污染措施：事故现场与邻近区域；清除污染设备及配置

	8
	紧急撤离、疏散
	毒物应急剂量控制：事故现场、厂区、邻近区；撤离组织计划；医疗救护；公众健康

	9
	应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域接触事故警戒及善后恢复措施

	10
	培训计划
	人员培训；应急预案演练

	11
	公众教育和信息
	公众教育；信息发布


表4-32   建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	呼图壁融鼎农林科技有限责任公司秸秆及粪污综合利用项目

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县大丰镇红柳塘村丹霞路28号

	地理坐标
	东经
	86°38′51.716″
	北纬
	44°10′32.257″

	主要危险物质及分布
	本项目涉及的环境风险物质：废润滑油暂存于危废贮存库内；木焦油暂存于不锈钢储罐内；木煤气暂存于双模储气柜内。

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	泄漏可能外泄到土壤和周边环境，造成大气、土壤、地下水的污染。

	风险防范措施要求
	落实危废贮存库及不锈钢中转储罐、液体肥车间重点防渗，加强场区巡查和环境管理；编制环境应急预案。

	填表说明
	无


7.7风险评价结论
项目生产过程中无重大危险源，当事故出现时，要采取紧急的工程应急措施，如必要采取社会应急措施，以减少事故对环境造成的危害；针对不同环节的事故风险，应从运输、贮存、生产全过程及末端治理进行全面的风险管理和防范；要备足、备全应急救援物资和设备。
8、环境管理
（1）环境管理
环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的重要组成部分，它利用行政、经济、技术、法律、教育等手段，对企业生产、经营发展、环境保护的关系进行协调，将其列入企业的议事日程，对生产过程中产生的或可能发生的环境问题进行深入细致的研究，制定合理的污染治理方案，以达到既发展生产、增加经济效益，又保护环境的目的。
（2）机构设置
根据运营实际情况，配置1名环保兼职人员负责项目区的环境管理工作，要定期向总经理汇报环境情况及信息，提出存在的主要问题及有关建议，针对本项目实际情况建立相应的环保规章制度，有效地落实环保措施，其主要职能应包括：
①贯彻执行国家、地方和上级主管部门制定的各项环境保护方针、政策、法令和法规。
②负责全公司环境保护工作计划的制定和实施。
③监督环保设施的运行及污染源控制，并负责对污染事故的调查及处理。
④组织落实以环境保护为主要内容的技术措施、方案，监督“三同时”执行情况。
（3）环境管理制度制定
制定相应的企业环境保护制度，并建立环保设施的技术档案，使环境管理工作有法可依，有章可循，并逐步纳入法治化、标准化轨道。
9、环保投资估算
本项目总投资8000.0万元，环保投资128.0万元，占项目总投资的1.6%。具体投资情况见表4-33。
表4-33   环保投资估算表
	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价
（万元）
	投资
（万元）

	第一部分环境监测措施
	15.0

	（一）
	运营期例行监测费
	
	
	
	

	1.1
	大气、噪声等监测
	年
	1
	15
	15.0

	第二部分环境保护临时措施
	102.0

	（一）
	污水处理
	
	
	
	

	1.1
	防渗化粪池（20m3）及拉运处置
	座
	1
	10
	10.0

	（二）
	大气防治
	
	
	
	

	2.1
	洒水车
	辆
	1
	10
	10.0

	2.2
	除尘器（含集气罩）
	个
	4
	6
	24.0

	2.3
	排气筒
	个
	5
	1
	5.0

	（三）
	噪声防治
	
	
	
	

	3.1
	防噪用具（减震片等）
	
	
	
	1.0

	（四）
	固体废弃物处理
	
	
	
	

	4.1
	生活垃圾等收集设施及清运
	年
	1
	
	1.0

	4.2
	危废贮存库（含处置）
	座
	1
	
	20.0

	（五）
	环境保护宣传
	
	
	
	

	5.1
	环境保护图形标志牌
	块
	10
	0.1
	1.0

	（六）
	环境风险
	
	
	
	

	6.1
	灭火器、防火沙、报警装置、禁火牌等
	
	
	
	30.0

	第三部分环境保护独立费用
	11.0

	（一）
	建设管理费
	
	
	
	

	1.1
	环境管理费
	
	
	
	1.0

	1.2
	环境保护宣传及技术培训费
	
	
	
	1.0

	（二）
	咨询费
	
	
	
	

	2.1
	竣工环境保护验收监测报告编制费
	
	
	
	5.0

	2.2
	排污许可证申请
	
	
	
	1.0

	2.3
	突发环境事件应急预案编制
	
	
	
	3.0

	环保总投资
	128.0

	项目总投资
	8000.0

	占总投资比例（%）
	1.6







[bookmark: _Toc21246][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物
项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	农林秸秆废弃物破碎工序排气筒（DA001）
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒高空排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值

	
	炭块粉碎、有机肥（筛分、造粒、灌装）工序排气筒（DA002）
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒高空排放
	

	
	炭化炉秸秆下料工序排气筒（DA003）
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒高空排放
	

	
	热风炉燃烧工序（DA004）
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	静电除尘器+15m高排气筒高空排放
	《新疆维吾尔自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（新大气发〔2019〕127号）中重点区域工业炉窑大气排放浓度限值

	
	厂内无组织废气
	VOCs（非甲烷总烃计）
	①强化废气有组织收集，削减粉尘无组织逸散；
②保持炭化炉至储气柜负压，定期维保实现密闭输气；
③储气柜大小呼吸废气分别引至热风炉焚烧处理；
④储气柜密闭配套调压放散，巡检+气体报警控制检修、故障微量逸散；
⑤加强厂区内绿化
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值

	
	厂界无组织废气
	VOCs
（非甲烷总烃计）、TSP
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准排放限值

	地表水环境
	生活污水（DW001）
	pH、SS、
CODcr、BOD5、NH3-N
	生活污水排入厂区防渗化粪池，定期由吸污车上门清运至呼图壁县工业园区化工园污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准

	声环境
	破碎机设备等
	等效连续A声级
	产噪设备置于室内，基础减震、墙体隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）2类

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①危险废物：废润滑油、废润滑油桶及含油废抹布分类集中收集后暂存于危废贮存库，定期委托有危废处理资质的单位清运处置；
②一般工业固废：土块及石子：统一移交农户，运至低洼地块进行填埋处理；除尘灰：全部回用于生产线；废包装物：外售；
③生活垃圾：集中收集后委托环卫部门处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	采取分区防渗：重点防渗区：危废贮存库、液体肥车间、不锈钢中转储罐、事故池；一般防渗区：碳化车间、固体肥车间、热储能车间、成品车间、化粪池、库房、办公楼；简单防渗区：厂区运输道路。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	①危废贮存库、液体肥车间、不锈钢中转储罐及事故池，按要求进行重点防渗，人员定期巡查，规范危险废物管理流程；
②农林秸秆废弃物破碎车间、碳化车间、固体肥车间、液体肥车间、热储能车间、危废贮存库内配备相应数量的灭火器及灭火沙，并定期对灭火器及灭火沙的质量进行检查；
③加强员工的整体消防安全意识，提高其处理突发事件的能力；
④项目区内严禁吸烟和使用明火；
⑤编制环境应急预案，并定期演练。

	其他环境
管理要求
	1、排污许可证
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属“二十一、化学原料和化学制品制造业26—单纯混合、分装或者分选的氮肥制造2621；除单纯混合、分装或者分选以外的钾肥制造2623、有机肥料及微生物肥料制造2625、其他肥料制造2629”，属简化管理。因此项目运营期实行排污许可简化管理，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。取得排污许可证后，严格按照自行监测方案定期开展监测，确保污染物稳定达标，并及时提交排污许可证执行报告。
根据《排污许可管理条例》，申请时需提交以下材料：
（1）排污许可证申请表
需通过全国排污许可证管理信息平台下载并填写，包含单位基本信息、排放口位置、污染物种类及浓度等核心内容。
（2）自行监测方案
明确监测点位、指标、频次及设备清单，确保符合国家自行监测规范要求。
（3）法定代表人或主要负责人签字盖章的承诺书
承诺遵守排污许可规定，对材料真实性及合规排污责任负责。
（4）排污口规范化情况说明
详细描述排污口设置位置、数量及排放去向，附厂区平面图标注。
（5）建设项目环境影响评价文件及批复
提供环评报告书（表）批准文件。
建设单位应当建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账的真实性、完整性和规范性负责。
2、排污口规范化管理
本项目废气、废水排放口、噪声排放源、一般固体废物贮存场、危险废物贮存设施图形标志设置严格执行《环境保护图形标志‑排放口（源）》（GB15562.1‑1995）、《环境保护图形标志‑固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2‑1995）及其修改单，危险废物识别标志执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276‑2022），排放口二维码标识执行《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ 1297‑2023），具体管理要求如下：
（1）排放口立标与图形标志设置
[bookmark: _GoBack]①各污染物排放口及固废贮存场所，分别设置提示图形符号、警告图形符号环保标志牌；标志牌设置于靠近采样点、醒目位置，标志牌上边缘距离地面约2m；重点排放口优先采用立式标志牌，其余排放口可根据现场选用立式或平面固定式标志牌；
②污水排放口、废气排放口、噪声排放源、一般固体废物贮存场设置对应GB15562系列标准的提示、警告图形标牌；危险废物贮存设施按照HJ1276‑2022规范设置危险废物贮存设施标识标签，包含设施标识牌、危险废物标签，明确废物类别、危害信息；
③按照HJ 1297‑2023要求，在各主要污染物排放口标志牌上增设排污二维码标识，二维码包含排污单位基础信息、排放口编号、污染物种类、监测信息等内容，二维码标识规格、材质、粘贴位置符合规范要求，保证二维码清晰完整、可扫码识别。
（2）排放口硬件设施要求
①向环境排放污染物的排放口必须规范化建设，废气排气装置配套设置便于采样、监测的采样孔、采样平台，采样平台、采样孔建设满足《污染源监测技术规范》要求，保障监测人员安全及采样操作；
②列入总量控制的污染物排放源作为管理重点，废水、废气排放口位置不得随意改动，确需改动应履行变更手续。
（3）排放口档案申报管理
①如实向生态环境主管部门申报排污口数量、位置，以及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等信息；
②使用国家生态环境部门统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，完整填写登记相关内容；
③项目建成投产后，建立排放源管理档案，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况、设施运行情况、二维码信息维护记录整理归档留存。
（4）日常运维管理要求
①定期检查环保图形标志牌、危险废物标识、排污二维码标牌完好情况，出现破损、褪色、丢失时及时修复更换，保证标识清晰可见，二维码可正常识别；
②严禁私自拆除、挪动、涂改排放口标志牌及二维码标识；排放口、固废贮存场不得随意改动位置；
③将排放口、标识标牌、二维码维护纳入厂区环境管理制度，落实岗位责任人，建立巡检维护台账。
（5）固体废物贮存场标识专项要求
一般工业固体废物贮存场执行GB15562.2‑1995，设置一般固废提示、警告标识；危险废物贮存区域严格落实HJ1276‑2022，设施标识牌、包装物标签完整，区分不同危险废物类别，标注危险特性；同步配套排污二维码，实现固废贮存设施信息可查询。
部分相关环境保护图形标志见下表：
表5-1  环境保护图形标志一览表
	名称
	提示图形符号
	警告图形符号

	污水排放口
	[image: ]
	[image: ]

	废气排放口
	[image: ]
	[image: ]

	噪声排放源
	[image: ]
	[image: ]

	一般固体废物
	[image: ]
	[image: ]

	危险废物
	
	[image: ]
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六、结论
	综上所述，项目建设符合相关产业政策，运营期产生的废气、废水以及固体废物等污染物，在采取评价提出的措施后能够达到污染物排放要求，对环境影响较小。在落实评价提出的各项环保治理措施、风险防范措施和应急措施后，可以将污染物排放和风险事故对环境的影响降到可控范围内，评价认为从环保角度分析本项目建设可行。



[bookmark: _Toc29325]附表
[bookmark: _Toc21749]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	VOCs
（非甲烷总烃计）
	/
	/
	/
	1.4199456t/a
	/
	1.4199456t/a
	+1.4199456t/a

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	2.760258568t/a
	/
	2.760258568t/a
	+2.760258568t/a

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	230.4t/a
	/
	230.4t/a
	+230.4t/a

	
	CODcr
	/
	/
	/
	0.06912t/a
	/
	0.06912t/a
	+0.06912t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.00576t/a
	/
	0.00576t/a
	+0.00576t/a

	一般工业
固体废物
	土块及石子
	/
	/
	/
	5t/a
	/
	5t/a
	+5t/a

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	除尘灰
	/
	/
	/
	25.14087003t/a
	/
	25.14087003t/a
	+25.14087003t/a

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废润滑油桶
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	含油废抹布
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.8t/a
	/
	1.8t/a
	+1.8t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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