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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆龙都石油化工有限公司20万吨/年劣质苯类物综合利用项目（二期）

	项目代码
	

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县北庭工业园区

	地理坐标
	（XX度XX分XXX秒，XX度X分XXX秒）

	国民经济
行业类别
	C2511 原油加工及石油制品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业-42.精炼石油产品制造251-单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的

	建设性质
	新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	吉木萨尔县发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	

	总投资（万元）
	4007.24
	环保投资（万元）
	173

	环保投资占比（%）
	4.32%
	施工工期
	16个月

	是否开工建设
	否
是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	7215

	专项评价设置情况
	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见表1-1。
表1-1  专项评价设置原则表
	专项评价
	设置原则

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；
新增废水直排的污水集中处理厂

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目


项目物料中的混合芳烃、石脑油、柴油、汽油、MTBE、异辛烷、轻质燃料油、煤基柴油等均属于有毒有害危险物质，最大存储量超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的临界量，属于重大危险源，因此需对本项目开展环境风险影响专项评价。

	规划情况
	规划名称：《吉木萨尔北庭工业园区国土空间专项规划（2025-2035年）》
审批机关：吉木萨尔县人民政府
审批文件名称：《关于对<吉木萨尔北庭工业园区国土空间专项规划（2025-2035年）>的批复》
审批文号：吉县政函〔2026〕55号

	规划环境影响
评价情况
	规划环境影响评价名称：《吉木萨尔北庭工业园区国土空间专项规划（2025-2035年）环境影响报告书》
审批机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅
审批文件名称：《关于<吉木萨尔北庭工业园区国土空间专项规划（2025-2035年）环境影响报告书>的审查意见》
审批文号：新环审〔2026〕89号

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	1、与《吉木萨尔北庭工业园区国土空间专项规划（2025-2035年）》符合性分析
《吉木萨尔北庭工业园区国土空间专项规划（2025-2035年））》对吉木萨尔县北庭工业园区的定位为：自治区重要的能源资源开发和利用基地、昌吉州新质生产力重要实践基地、准东经济技术开发区重要的联动发展基地、吉木萨尔县经济高质量发展主战场、解决就业和推动乡村振兴的主阵地。
根据吉木萨尔县层面相关产业指引，吉木萨尔北庭工业园区为“3+4+2”现代化产业体系，即着力聚焦石油、煤炭及其他燃料加工业，金属制品业（装备制造业），废弃资源综合利用业三大主导产业；培育壮大化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业、新能源和新材料产业、农副食品加工和食品制造业四大配套产业；配套发展科学研究和技术服务业、仓储物流两大现代服务业。
化工产业区布局七片区即综合服务区、石油、煤炭及其他燃料加工业区、化学原料和化学制品制造业区、化学纤维制造业区、新能源和新材料产业区、物流仓储区、战略预留区。
本项目为柴油调和及汽油调和，属于石油、煤炭及其他燃料加工业范畴。对照园区产业布局图、用地规划图，本项目选址坐落于吉木萨尔县北庭工业园区化工产业区内如图1-1，项目用地为规划的三类工业用地，用地属性与油品调和类工业项目建设要求完全匹配。项目仅外购石脑油、异辛烷、混合芳烃、MTBE等油品原料进行物理调和生产成品油，无重污染化工合成工序，符合园区石油燃料加工产业准入导向，选址片区功能、用地类型均与国土空间专项规划管控要求一致。


图1-1  吉木萨尔北庭工业园区产业布局图

2、与《吉木萨尔北庭工业园区国土空间专项规划（2025-2035年）环境影响报告书》符合性分析
本项目与《吉木萨尔北庭工业园区国土空间专项规划（2025-2035年）环境影响报告书》的符合性分析见表1-2。
经分析，本项目符合《吉木萨尔北庭工业园区国土空间专项规划（2025-2035年）环境影响报告书》的要求。
表1-2  与《吉木萨尔北庭工业园区国土空间专项规划（2025-2035年）环境影响报告书》的符合性分析
	[bookmark: _Hlk179626481]序号
	规划环评相关要求
	本项目情况
	符合性

	1
	规划范围：本次园区规划研究范围面积为48.29平方千米，包含5个区域：综合产业集聚区：用地面积为9.84平方千米；化工产业集聚区：用地面积为21.78平方千米；资源循环利用与铸造产业区：用地面积为3.88平方千米；远景区：4.37平方千米；荒山绿化：8.42平方千米。
	本项目位于规划的吉木萨尔县北庭工业园区化工产业聚集区。
	符合

	2
	规划期限：2025～2035年，其中，近期：2025-2030年，远期：2031-2035年。
	本项目处于规划近期。
	符合

	3
	[bookmark: _Hlk179625668]产业规划：化工产业区聚焦石油、煤炭及其他燃料加工业，金属制品业（装备制造业），废弃资源综合利用业三大主导产业；培育壮大化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业、新能源和新材料产业。
	本项目为柴油、汽油物理调和项目，属于石油、煤炭及其他燃料加工业范畴，与化工产业区的产业定位相符。
	符合

	4
	用地布局规划：园区内部土地使用性质分类主要分下列6类：
（1）公共管理与公共服务用地：包括机关团体用地、文化用地、医疗卫生用地；（2）商业服务业用地：包括商业用地、公用设施营业网点用地；（3）工业用地：工业用地是整个工业园区的主体，占有比重较大，全部为三类工业用地。园区现有企业，规划的大部分产业用地属于此类；（4）交通运输用地：工业园区内外道路、停车场等设施的建设用地；（5）公用设施用地：水暖电供应、环境、安全等设施用地；
（6）绿地与开敞空间用地：主要为防护绿地。
	[bookmark: OLE_LINK18]本项目占地类型属于三类工业用地。
	符合

	5
	废水污染防治措施：
（1）优化水资源利用结构，提高项目环境准入
①节约用水，积极推行废水资源化
园区企业要注重发展不用水或少用水的产业和生产工艺，发展循环用水、一水多用和废水回用等技术。各生产企业的新鲜耗水量应达到国内同行业的先进水平。
②合理引进入区项目，提高环保门槛，推行清洁生产
根据国家的产业政策合理引进入园区项目，积极发展对水环境危害小、耗水量小的工业企业，依靠科技进步、技术支持，改进生产工艺，实行节水、减污。
（2）强化工业污染控制
规划项目废水种类主要是含盐废水、含酚废水、含硫废水、电镀废水以及生活辅助设施排放的生活污水，应根据清污分流、污污分治、深度处理、分质回用的原则设计废水处理处置方案；
（3）产业发展废水再生利用
园区排水经污水处理厂处理设施处理后，能达到回用水标准的要求，根据园区用水需求，达到相应再生水利用标准后，回用于生产、绿化、道路浇洒等，使废水实现
资源化利用。
	本项目为单纯物理调和，不涉及化学反应，仅产生地面冲洗水与清罐废水，经污水处理站处理后送至园区污水处理厂。
	符合

	6
	大气环境影响减缓措施：
实行全过程管控，实施VOCs深度减排治理行动
鼓励采用先进的清洁生产技术，实现煤炭高效、清洁转化，并重点识别、排查工艺装置和管线组件中VOCs泄漏的易发位置，制定预防VOCs泄漏和处置紧急事件的措施。
相关企业需落实把挥发性有机物污染控制作为入园建设项目生态环境影响评价的重要内容，从以下几个方面进行挥发性有机物控制。产业园涉及挥发性有机物（VOCs）的新、改（扩）建企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A“厂区内VOCS无组织排放监控要求”的特别排放限值要求。
（1）大力推进源头控制：产业园内企业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，从源头减少VOCs产生。
（2）全面加强无组织排放控制：产业园内企业应重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
（3）合理选择治理措施：企业新建治污设施，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。
（4）实施精细化管控措施：实施“一企一策”制度，企业应编制切实可行的污染治理方案，明确原辅材料替代、工艺改进、无组织排放管控、废气收集、治污设施建设等全过程减排要求。企业应加强运行管理，系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。
加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。
	（1）本项目原辅料均符合国家相关质量标准。
（2）项目各储罐密闭，均为内浮顶罐，储罐均采取氮封措施，呼吸阀收集的废气采用油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）处理措施，处理后废气经1根15m排气筒排放。
（3）本项目废气治理依托一期项目油气回收装置，该装置在设计阶段已充分考虑了罐区排放气和装卸车排放气的废气特性，运行工况稳定，技术路线成熟可靠。
（4）项目投产后应开展环境管理台账记录和排污许可证执行报告的编制。
	符合



3、与《吉木萨尔北庭工业园区国土空间专项规划（2025-2035年）环境影响报告书》审查意见的符合性分析
表1-3  与《吉木萨尔北庭工业园区国土空间专项规划（2025-2035年）环境影响报告书》审查意见的符合性分析
	序号
	审查意见相关要求
	本项目情况
	符合性

	1
	吉木萨尔北庭工业园区（以下简称园区）按照“一园三区”模式布局，包括综合产业区、化工产业区、资源循环利用与铸造产业区。规划期限2025-2035年，其中近期2025-2030年，远期2031-2035年。园区规划近期面积13.78平方千米，远期面积48.29平方千米，重点发展石油、煤炭及燃料加工业、金属制品业（装备制造业）、废弃资源综合利用业三大主导产业，以及化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业、新能源和新材料产业、农副食品加工和食品制造业等配套产业。
	本项目位于化工产业区；本项目为柴油调和及汽油调和，属于化工项目；处于规划近期。
	符合

	2
	园区所在区域属于“阜康—木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区”，生态环境较为敏感，存在地下水超采、荒漠植被退化、土地沙化威胁等主要生态环境问题。区域环境空气质量为不达标区，可吸入颗粒物和细颗粒物日均浓度超标。大气环境容量（尤其是细颗粒物）、水资源承载能力、土地资源集约利用及周边环境敏感目标保护是园区发展的主要限制性因素。
你单位应根据《报告书》及其审查意见，严格落实各项污染防治措施，采用先进的工艺装备技术，深入挖掘污染物减排潜力，实施最严格的环境风险防范措施、环境管理制度和环境监控计划，有效预防和减缓规划实施可能带来的不利环境影响。

	（1）项目各储罐密闭，均为内浮顶罐，储罐均采取氮封措施，呼吸阀收集的废气采用油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）处理，并严格按照行业污染物排放限值的要求规范排放，从源头减少VOCs产生。
（2）本项目加强对装置设备的维护保养，保证装置上所有的储罐严密不漏；对规划区内装运车辆行驶限速，防止沿途有物料洒落，影响环境整洁；保持装卸场地干净清洁，对运输过程中洒落在路面上的物料要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

	

	3
	《报告书》指出，园区存在以下主要环境问题：环境管理不健全，未按要求开展地下水、土壤等例行监测；部分企业存在“未批先建”“未验先投”“无证排污”等环境违法行为；基础设施不完善，未配套建设集中供热设施，中水回用工程未建成投运。近期规划范围外存在1.83平方千米建设用地（企业14家）未纳入城镇开发边界。
对上述问题，你单位应严格按照《地方党政领导干部生态环境保护责任制规定（试行）》，认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《新疆维吾尔自治区环境保护条例》等法律法规及相关要求，切实落实产业园区管理主体责任，高度重视园区存在的问题，制定并落实整改措施，控制规划实施对生态环境的影响。
（一）建立健全常态化的地下水、土壤、大气等环境监测网络，制定并落实例行监测计划，重点加强化工产业区周边及下风向敏感目标的土壤和地下水监测。
（二）对“未批先建”“未验先投”“无证排污”等环境违法行为，依法处罚并限期整改。
（三）加快推进园区集中供热、中水回用工程的建设及运行。
（四）园区范围外未纳入城镇开发边界的1.83平方千米土地，尽快按程序纳入城镇开发边界。

	（1）项目建成后，将严格落实各项监测要求，按规范保存监测数据并定期上报，可有效支撑园区环境监测网络建设，满足化工产业区周边环境敏感目标的监测管控需求。
（2）本项目依法履行环评审批程序，不存在未批先建、未验先投。
（3）本项目不涉及园区供热、中水回用等。
（4）本项目位于龙都石油化工厂区内，属于城镇开发边界内。
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	（一）坚持绿色发展，优化产业布局与结构。立足区域生态环境敏感性，严格限制“两高一低”项目发展。化工产业区周边应设置足够的缓冲防护距离，涉重金属排放项目须远离居民区、农田等敏感目标。综合产业区应严格避让吉木萨尔县国家湿地公园，严禁挤占湿地生态用水。严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能。
（二）严格入园产业准入，细化生态环境准入清单。入园项目须符合规划产业定位及功能布局，清洁生产水平须达到国内同行业先进水平。制定并动态更新产业发展负面清单，禁止引进不符合产业政策、行业准入条件及自治区明令禁止的项目。精细化工、煤化工等项目须满足《现代煤化工建设项目环境影响评价文件审批原则》等相关要求。
（三）严守生态保护红线，加强空间管控。园区规划范围不得占用生态保护红线和永久基本农田。综合产业区南侧边界须与吉木萨尔县国家湿地公园保育区保持足够的安全距离，严格保护湿地生态系统。园区开发应严格控制在城镇开发边界内，提高土地集约利用水平。
（四）强化污染物总量管控，落实倍量削减。园区所在区域为环境空气质量不达标区，新建、改建、扩建项目须严格落实二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物等主要污染物区域倍量削减替代要求。火电及燃煤供热项目、水泥行业须严格执行超低排放限值。涉重金属行业须落实“等量替代”或“减量替代”原则，确保全面达标排放。
（五）加快基础设施建设，推进水资源循环利用。尽快建成化工产业区集中供热设施，淘汰现有分散燃煤锅炉。综合产业区按期关停北庭热力现有锅炉。坚持 “以水定产”，严禁开采地下水。加快建设中水回用设施，确保园区生产废水处理后全部回用。化工产业区高盐废水须采用有效处理工艺，严禁建设晾晒池、蒸发塘。
（六）强化环境风险防控，保障生态环境安全。建立企业—园区—区域三级环境风险应急联动体系，建设完善园区公共事故应急水池。加强对重大危险源（液氨、甲醇、煤气等）的监控，完善有毒有害气体预警体系。按照《报告书》要求，煤化工项目应加强3.5千米、化工项目加强2.5千米范围内的风险管控。落实地下水、土壤跟踪监测计划，重点加强对化工产业区周边农田土壤的监测。
（七）推动减污降碳协同增效，创建绿色低碳园区。严控煤炭消费总量，推动能源结构优化，鼓励使用绿电、绿氢等清洁能源。引导重点企业开展节能降碳改造，落实碳排放报告制度，确保完成自治区下达的碳达峰目标。大力推进循环经济，构建企业间副产物、余热、固废等资源循环利用体系。
（八）建立畅通的公众参与平台。及时解决公众合理的环保诉求，定期发布园区环境信息，主动接受社会监督。

	（1）本项目为物理调和项目，不涉及化学反应，不属于高耗能、高排放、低附加值的“两高一低”项目；选址位于园区化工产业区，周边已设置足够缓冲防护距离，项目不涉及重金属排放；项目不涉及钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等落后产能，完全符合绿色发展及产业布局优化要求。
（2）项目采用外购油品组分进行物理调和，生产工艺简单、污染物产生量小、能耗较低，资源利用水平较高，完全符合园区主导产业定位及功能布局；项目采用密闭储罐、氮封、油气回收、防渗围堰等控制措施，清洁生产水平达到国内同行业先进水平；不属于产业政策及自治区明令禁止类项目，不在园区负面清单内；本项目为物理调和，非煤化工/精细化工生产装置，无需满足煤化工审批原则，符合入园准入要求。
（3）本项目选址位于吉木萨尔县北庭工业园区化工产业区，属于城镇开发边界内，不占用生态保护红线、永久基本农田；远离国家湿地公园，不挤占湿地生态用水；用地符合国土空间规划，土地集约利用，满足空间管控要求。
（4）本项目无SO₂、NOₓ、颗粒物排放；仅储罐呼吸和装卸过程产生少量VOCs（非甲烷总烃），符合总量管控政策。
（5）本项目地面冲洗水与清罐废水，经污水处理站处理后送至园区污水处理厂；不新增供热需求；初期雨水、事故废水全部收集进入园区事故应急系统，不外排，符合水资源循环利用及基础设施依托要求。
（6）本项目储罐储存柴油、汽油及其原辅料，属于重大危险源；罐区设置防渗围堰、事故废水收集池、消防设施、氮封系统、泄漏检测及有毒有害气体预警装置；项目边界2.5km范围内无敏感目标，满足化工项目风险管控距离。
（7）本项目为物理调和项目，无燃煤设施、不新增煤炭消费；用电依托园区绿电等清洁能源；项目能耗极低，无高耗能设备，无需额外节能改造，符合绿色低碳园区建设方向。
（8）本项目依法开展公示、征求意见；项目运营后，配合园区定期公开环境信息，主动接受公众及社会监督，符合相关要求。
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	园区近期拟入园建设项目，开展环境影响评价应严格按照《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号）要求，强化规划环评与建设项目环评联动，严格将园区整改完成情况作为建设项目环评审批审查内容，确保与规划环评审查意见及园区整改工作衔接一致：园区常态化环境监测网络（地下水、土壤、大气等）已建立并运行，监测数据可支撑项目环境影响预测；集中供热、中水回用、污水处理等基础设施已按审查意见要求的时限投运；园区“未批先建”“未验先投”等环境违法行为已限期整改到位。对建设项目违法行为未整改到位的，环境影响评价不予受理；基础设施未正常运行的，依托园区基础设施的建设项目不得投入运行。对未纳入城镇开发边界的1.83平方千米土地，在未按程序纳入城镇开发边界前，不得办理新（改、扩）建项目环评手续。
在符合受理条件的前提下，近期建设项目环评可重点开展工程分析、环境影响预测、环境风险评价和环保措施可行性论证。规划环评结论及审查意见被采纳的，入园建设项目环评内容可适当简化，包括政策符合性分析、选址环境合理性论证、区域环境现状调查评价（环境质量未明显下降的）以及依托基础设施可行性评价等内容。

	项目符合规划环评与建设项目环评联动要求，满足园区环评受理条件。在环评编制中，重点开展工程分析、生态环境影响预测、环境风险评价、环保措施可行性论证；结合规划环评结论及审查意见，简化政策符合性、选址合理性、区域环境现状、依托设施可行性等内容，符合入园项目环评简化要求。
	




	其他符合性分析
	1、与产业政策符合性分析
本项目以MTBE、异辛烷、轻质石脑油、混合芳烃、轻质燃料油、煤基柴油等为原料，通过调和罐的均匀调和后生成车用柴油、92号车用汽油（VIB）和95号车用汽油（VIB）。本项目与一期工程同属整体规划建设内容，已于2025年1月7日统一完成项目备案，共用同一备案证，备案证号：。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类。在鼓励类、限制类和淘汰类之外的，且符合国家有关法律法规和政策规定的属于允许类，符合产业政策要求。
对照《关于印发市场准入负面清单（2025 年版）的通知》（发改体改规〔2025〕466号），清单分为禁止准入类、许可准入类；凡未列入负面清单的行业、领域、业务，各类市场主体皆可依法平等进入。本项目汽油、柴油物理调和不在《市场准入负面清单（2025 年版）》禁止准入类条目内，项目生产运营依法取得安全、环保等相关审批手续后即可实施，属于清单以外依法平等准入领域。
综上，本项目建设符合国家现行产业政策。
2、生态环境分区管控符合性分析
根据《关于印发<新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（新环环评发[2024]157号）及《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》，本项目不在生态保护红线范围内，也不在一般生态空间范围内，属于生态环境重点管控单元。本项目与生态环境分区管控方案对比分析见表1-4，与自治区总体管控要求更新说明的符合性分析见表1-5。由以下两表可以看出，项目建设符合生态环境分区管控的相关要求。
表1-4  生态环境分区管控符合性分析一览表
	内容
	符合性分析

	生态保护红线
	指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。
	本项目不在生态保护红线范围内，也不在一般生态空间范围内，属于生态环境重点管控单元。

	资源利用上线
	指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，利用自然资源资产负债表，结合自然资源开发管控，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。
	本项目以MTBE、异辛烷、轻质石脑油、混合芳烃、轻质燃料油、煤基柴油等为原料，通过调和罐的均匀调和后生成车用柴油、92号车用汽油（VIB）和95号车用汽油（VIB）。项目运行后应开展清洁生产审核，做好项目节能降耗工作，符合资源利用上线的要求。

	环境质量底线
	指按照水、大气、土壤环境质量不断优化的原则，结合环境质量现状和相关规划、功能区划要求，考虑环境质量改善潜力，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控、污染物排放控制等要求。
	本项目对产生的废气均采用了成熟可行的治理措施，保证废气达标排放，不会对区域大气环境造成明显影响。项目地面冲洗水与清罐废水，经污水处理站处理后送至园区污水处理厂，不会对周围水体造成影响。通过采取基础减振、距离衰减等降噪措施后，可以确保厂界噪声达标。




表1-5  自治区总体管控要求更新说明符合性分析一览表
	管控维度
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	A1空间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
	本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》《市场准入负面清单（2025年版）》。
	符合

	
	
	〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
	本项目符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例（2018年修改）》。
	符合

	
	
	〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。
	本项目为物理调和项目，不属于高耗能高排放低水平项目，不涉及产能扩张；项目VOCs采用吸收+冷凝+吸附三级油气回收深度治理，落实污染物区域削减要求；项目罐区全面落实氮封、密闭装车等无组织排放管控措施，属于石化行业深度治理范畴。
	符合

	
	
	〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。
	

	符合

	
	A1.2限制开发建设的活动
	〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
	本项目污水依托一期工程污水处理站处理后，送园区污水处理厂处理，不会对周围水体造成影响。
	符合

	
	
	〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
	本项目位于吉木萨尔县北庭工业园区龙都化工厂区内，不占用耕地及农田。
	符合

	
	A1.4其它布局要求
	〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
	（1）本项目符合《吉木萨尔北庭工业园区国土空间专项规划（2025-2035年）》及批复、《吉木萨尔北庭工业园区国土空间专项规划（2025-2035年）环境影响报告书》及审查意见。
（2）本项目符合《产业结构调整指导目录（2024本）》，符合国家及地方的相关产业政策。
	符合

	
	
	〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	
	

	
	
	〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。
	
	

	A2污染物排放管控
	A2.1污染物削减/替代要求
	〔A2.1-2〕以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。
	本项目属于油品储运销行业，为VOC 治理重点领域。项目罐区采用内浮顶罐+氮封密闭控挥发，装卸区采用密闭底部装车；配套吸收+双通道冷凝+活性炭吸附三级油气回收装置，设计处理量10万Nm³/h，综合去除效率可达99%，本次环评取97%，从源头密闭到末端治理全流程管控VOCs，属于储运行业VOCs深度治理工程。
	符合

	
	
	〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。
	（1）各物料均使用内浮顶罐储存；采用底部装车方式，配套油气回收装置。
（2）厂内采用土壤、地下水污染防治措施，并提出有效的土壤、地下水监控和应急方案，符合《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求分区防渗处理。
	符合

	A3环境风险防控
	A3.1人居环境要求
	〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。
	本项目将按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》炼油与石油化工行业A级企业绩效分级指标进行改造。
	符合

	
	
	〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。
	本项目产生的危险废物委托具有相应危险废物处置资质的单位安全处置。
	符合

	
	
	〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
	项目设计阶段已按照生态环境应急管理相关规范，规划了应急预案编制、电子化备案、应急物资仓库、应急监测设备配置、常态化应急演练等全套方案，待项目建成投运前，将完成应急预案电子化备案、配齐应急处置物资与监测装备、建立应急物资信息化台账，并按要求定期组织应急演练，全面满足生态环境应急管理管控要求。
	符合

	A4资源利用要求
	A4.1水资源
	〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。
	本项目不利用地下水。
	符合

	
	A4.2土地资源
	〔A4.2-1〕土地资源上限指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
	本项目在厂内建设，无新增工业用地。
	符合

	
	A4.3能源利用
	〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。
	本项目无生产用锅炉、加热炉等燃煤设施，不燃用煤炭；生产用蒸汽依托一期工程，一期工程中燃气锅炉的燃料为天然气，符合清洁能源替代管控导向。
	符合

	
	A4.4禁燃区要求
	〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。
	本项目项目无燃煤设施，符合禁燃区管控要求。
	符合

	
	A4.5资源综合利用
	〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
	本项目危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
	符合



3、与《昌吉回族自治州生态环境准入清单》符合性分析
本项目位于昌吉回族自治州重点管控单元“吉木萨尔县北三台循环经济工业园区”环境管控单元编码ZH65232720003，不在生态保护红线范围内，本项目与《昌吉回族自治州生态环境准入清单》符合性分析见表1-6，本项目在昌吉回族自治州环境管控单元分布图中的位置见图1.1。
经分析，本项目符合《昌吉回族自治州生态环境准入清单》相关要求。
表1-6  生态环境准入清单一览表
	环境管控单元编码
	环境管控
单元名称
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	ZH65232720003
	吉木萨尔县北三台循环经济工业园区
	空间布局约束
	1、入园企业需符合园区产业发展定位，产业发展以煤炭深加工、页岩油（石油）深加工、精细化工、金属冶炼及加工、铸造产业、现代制造及装备、新型建材及新材料装备、智慧能源利用产业为主导。
2、入园企业需符合产业布局规划及土地利用规划。
	（1）本项目以MTBE、异辛烷、轻质石脑油、混合芳烃、轻质燃料油、煤基柴油等为原料，通过调和罐的均匀调和后生产车用柴油、92号车用汽油（VIB）和95号车用汽油（VIB），属于石油产品后加工项目，符合规划的产业发展定位。
（2）本项目符合《吉木萨尔北庭工业园区国土空间专项规划（2025-2035年）》及《吉木萨尔北庭工业园区国土空间专项规划（2025-2035年）环境影响报告书》。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	1、推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。2、新（改、扩）建化工项目应按照国家及自治区相关排放标准，采取有效措施从严控制特征污染物的逸散与排放，无组织排放应达到相应标准，严禁生产废水直接外排，产生的生化污泥或盐泥等固体废物要按照国家及自治区相关标准收集、贮存、运输、利用和处置，蒸发塘、晾晒池、氧化塘、暂存池等要严格按照相关标准进行建设。3、推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。
	（1）本项目为石油产品后加工项目，不属于需深度治理的行业。
（2）本项目废气执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值。
（3）本项目地面冲洗水与清罐废水，经污水处理站处理后送至园区污水处理厂，不外排。
	符合

	
	
	环境风险防控
	1、强化重金属及尾矿库风险防控。持续推进重点区域重金属减排。健全全口径涉重金属重点行业企业清单，依法依规纳入重点排污单位名录，深入推进有色金属等重点行业重金属污染治理，严格落实重金属污染防治措施和环境监测制度。
2、坚持分级负责、属地为主、部门协同的环境应急责任原则，以化工、冶炼企业等为重点，健全防范化解突发生态环境事件风险和应急准备责任体系，严格落实企业主体责任。
3、开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估和隐患排查，严格落实重点行业、重点重金属污染物减排要求，加强重点行业重金属污染综合治理。推动疆内危险废物处置能力与产废情况总体匹配，推进兵地统筹，实现兵地间、区域间危险废物转移无缝衔接。
4、园区应设立环境应急管理机构，建立环境风险监管制度、环境风险预警制度、突发环境事件应急预案、环境风险应急保障制度等环境风险防控体系，并具备环境风险应急救援能力。
	（1）本项目不涉及重金属等行业。
（2）本项目将对风险物质进行严格监控管理，对物料的收集、运输及厂内贮存进行严格监控。
（3）本项目不涉及重金属行业。
（4）本项目建成后，建设单位应尽快编制突发环境事件应急预案并进行备案。
	符合

	
	
	资源利用效率
	1、严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化用水定额管理。
2、推行清洁生产、降低生产水耗、从源头上控制污染物的产生。
3、加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。严格合理控制煤炭消费增长，精准测算原料煤、动力煤，新增原料用能不纳入能源消费总量控制。
	（1）本项目为单纯物理调和，不涉及化学反应，不消耗水资源。
（2）本项目无用水环节，不消耗水资源。
（3）本项目公用设施均依托一期项目，不新增燃料煤。
	符合



图1.1昌吉回族自治州环境管控单元分布图
4、与挥发性有机物污染防治相关的生态环境保护法律法规政策的符合性分析
本项目物料装卸、储存及生产过程中涉及挥发性有机物的排放，本项目与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》《石化行业挥发性有机物综合整治方案》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等符合性分析详见表1-7。
表1-7  本项目与挥发性有机物相关环境保护政策符合性分析
	政策文件
	具体要求
	本项目情况
	符合性

	《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）
	（1）挥发性有机液体储罐：企业应按照标准要求，根据储存挥发性有机液体的真实蒸气压、储罐容积等进行储罐和浮盘边缘密封方式选型。固定顶罐或建设有机废气治理设施的内浮顶罐宜配备压力监测设备，罐内压力低于50%设计开启压力时，呼吸阀、紧急泄压阀泄漏检测值不宜超过2000μmol/mol。充分考虑罐体变形或浮盘损坏、储罐附件破损等异常排放情况，鼓励对废气收集引气装置、处理装置设置冗余负荷；储罐排气回收处理后无法稳定达标排放的，应进一步优化治理设施或实施深度治理。储罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙（除内浮顶罐边缘通气孔外）；除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，储罐附件的开口（孔）应保持密闭。
（2）挥发性有机液体装卸：汽车罐车按照标准采用适宜的装载方式，推广采用密封式快速接头等。
（3）泄漏检测与修复：其他行业企业中载有气态、液态VOCs
物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。要将VOCs收集管道、治理设施和与储罐连接的密封点纳入检测范围。按照相关技术规范要求，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。鼓励企业加严泄漏认定标准；对在用泵、备用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等密封点加强巡检；定期采用红外成像仪等对不可达密封点进行泄漏筛查。
（4）废气收集设施：产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。
（5）非正常工况：石化、化工企业提前向当地生态环境部门报告检维修计划，制定非正常工况VOCs 管控规程，严格按照规程进行操作。企业开停工、检维修期间，退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs 废气应及时收集处理，确保满足标准要求。停工退料时应密闭吹扫，最大化回收物料；产生的不凝气应分类进入管网，通过加热炉、火炬系统、治理设施或带有恶臭和VOCs废气治理装置的污油罐、污水处理设施、酸性水罐等进行收集处置。在停工检维修阶段，环保装置、气柜、火炬等应在生产装置开车前完成检维修；开工初始阶段产生的不合格产品应妥善处理，不得直排。企业检维修期间，当地生态环境部门可利用走航、网格化监测等方式加强监管，必要时可实施驻厂监管。
	（1）挥发性有机液体储罐：项目各储罐密闭，均为内浮顶罐，储罐均采取氮封措施，呼吸阀收集的废气采用油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）处理措施，处理后废气经1根15m排气筒排放。储罐罐体保持完好，定期巡检，确保无孔洞、缝隙；除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，储罐附件的开口（孔）保持密闭。
（2）挥发性有机液体装卸：物料采用底部装卸系统，收集废气采用油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）处理措施，处理后废气经1根15m高排气筒排放。
（3）泄漏检测与修复：要将VOCs收集管道、治理设施和与储罐连接的密封点纳入检测范围。按照相
关技术规范要求，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。鼓励企业加严泄漏认定标准；对在用泵、备用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等密封点加强巡检。
（4）废气收集设施：项目产生VOCs的生产环节采用密闭设备，油气回收设施位于装卸栈台区域，采用冷凝+吸附的组合工艺，通过管道回收产品装车及储罐挥发油气。
（5）有机废气旁路：项目不设置废气旁路系统。
（6）有机废气治理设施：物料采用底部装卸系统，收集废气采用油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）处理措施，处理后废气经1根15m高排气筒排放。内浮顶罐呼吸阀收集的废气和装卸废气采用油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）处理措施，处理后废气经1根15m高排气筒排放。
	符合

	《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》
	一、源头和过程控制：
在石油炼制与石油化工行业，鼓励采用先进的清洁生产技术，提高原油的转化和利用效率。对于设备与管线组件、工艺排气、废气燃烧塔（火炬）、废水处理等过程产生的含VOCs废气污染防治技术措施包括：①对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象；②对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放；应急情况下的泄放气可导入燃烧塔（火炬），经过充分燃烧后排放；③废水收集和处理过程产生的含VOCs废气经收集处理后达标排放。
在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施包括：②油类（燃油、溶剂）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭非气系统将含VOCs气体输送至回收设备；③油类（燃油、溶剂）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。
三、末端治理与综合利用：
在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。
运行与监测：企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。
	（1）项目对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，定期开展泄漏检测与修复工作，减少跑、冒、滴、漏现象。
（2）物料采用底部装卸系统，收集废气采用油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）处理措施，处理后废气经1根15m高排气筒排放。内浮顶罐呼吸阀收集的废气采用油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）处理措施，处理后废气经1根15m高排气筒排放。应急情况下的泄放气可导入一期工程建设的火炬，经过充分燃烧后排放。
（3）本项目地面冲洗水与清罐废水，经污水处理站处理后送至园区污水处理厂，本项目污水处理站依托一期项目。
（4）液体罐组均为内浮顶罐，储罐均采取氮封措施；呼吸阀收集的废气采用油气回收系统进行处理。
（5）建设单位定期对油气回收系统进口、出口废气进行监测，定期巡视检修，确保末端治理措施的稳定性和有效性，确保挥发性有机物达标排放。
	符合

	《石化行业挥发性有机物综合整治方案》（环发〔2014〕177 号）
	工艺废气应优先考虑生产系统内回收利用，难以回收利用的，应采用催化燃烧、热力焚烧等方式处理，处理效率应满足相关标准和要求；挥发性有机液体储存设施应在符合安全等相关规范的前提下，采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐或安装顶空联通置换油气回收装置的拱顶罐；挥发性有机液体装卸应采取全密闭、液下装载等方式，严禁喷溅式装载。废水废液废渣收集、储存、处理处置过程中，应对逸散VOCs和产生异味的主要环节采取有效的密闭与收集措施，确保废气经收集处理后达到相关标准要求，禁止稀释排放；全面推行“泄漏检测与修复”。
	（1）项目对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，定期开展泄漏检测与修复工作，减少跑、冒、滴、漏现象。
（2）物料采用底部装卸系统，收集废气采用油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）处理措施，处理后废气经1根15m高排气筒排放。内浮顶罐呼吸阀收集的废气采用油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）处理措施，处理后废气经1根15m高排气筒排放。应急情况下的泄放气可导入一期工程建设的火炬，经过充分燃烧后排放。
（3）液体罐组均为内浮顶罐，储罐均采取氮封措施；呼吸阀收集的废气采用油气回收系统进行处理。
	符合

	《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53 号）
	（二）化工行业VOCs综合治理重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。加快生产设备密闭化改造。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。严格控制储存和装卸过程VOCs排放。鼓励采用压力罐、浮顶罐等替代固定顶罐。真实蒸气压大于等于27.6kPa（重点区域大于等于5.2kPa）的有机液体，利用固定顶罐储存的，应按有关规定采用气相平衡系统或收集净化处理。
实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。
	（1）项目对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，定期开展泄漏检测与修复工作，减少跑、冒、滴、漏现象。
（2）物料采用底部装卸系统，收集废气采用油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）处理措施，处理后废气经1根15m高排气筒排放。内浮顶罐呼吸阀收集的废气采用油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）处理措施，处理后废气经1根15m高排气筒排放。应急情况下的泄放气可导入一期工程建设的火炬，经过充分燃烧后排放。
（3）本项目废水处理设施依托一期项目。
（4）液体罐组均为内浮顶罐，储罐均采取氮封措施；呼吸阀收集的废气采用油气回收系统进行处理。
	符合



5、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析
《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中指出：“向大气排放污染物的排污单位，应当按照国家和自治区的规定，设置大气污染物排放口，并明确其标志。”
本项目废气排气筒按照有关规定要求设置排放口和环保标识牌，符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》。
[bookmark: _Toc201401027]6、与有关功能区划和环境保护规划的符合性分析
本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》《昌吉回族自治州生态环境保护与建设"十四五"规划》《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》的符合性分析，见表1-8。
表1-8  本项目与有关功能区划和环境保护规划的符合性分析
	政策文件
	具体要求
	本项目情况
	符合性

	《新疆生态环境保护“十四五”规划》
	第一节完善绿色发展机制
实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。落实最严格的水资源管理制度，科学确定水资源承载能力，严格实行区域用水总量和强度控制，强化节水约束性指标管理。
	本项目符合生态环境分区管控要求，水资源供应有保障。
	符合

	
	第三节建设清洁低碳能源体系
提升重点行业领域能效水平。加强高耗能行业企业的能效管理，提高能源利用效率，大力推动钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能工作，有效降低单位产品能耗。提高企业能源利用效率，实施重点工艺环节的能效提升改造，树立一批能效领跑、技术先进的示范领军企业。
	本项目达到清洁生产达到国内先进水平。
	

	
	第三节持续推进涉气污染源治理
实施重点行业氮氧化物（以下简称“NOx”）等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。
	（1）项目对废气排放采取严格的污染治理措施，罐区、装卸区废气排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表6大气污染物排放限值。
（2）对无组织排放的各环节采取控制措施，严格控制无组织排放。厂内罐区配套油气回收装置（冷凝+活性炭吸附），采用底部浸没式装载的应采用高效密封方式。
	

	《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》
	加强结构优化调整，推进经济社会绿色转型发展
1.优化调整产业结构。推动产业绿色化，依据资源承载力和环境容量，推动产业结构调整。全面实施以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，开展重点区域、重点流域、重点行业和产业布局的规划环评，充分发挥生态环境功能定位在产业布局结构中的基础性约束作用。各县市建成区以内的企业推进“一市（县）一策”，积极争取国家、自治区层面支持，引导重点企业提升改造，提升改造无望的企业向准东搬迁。严格执行国家产业政策，依法依规淘汰落后产能，推动水泥、电解铝、石化、焦化、铸造等重点行业绿色转型。加快发展现代煤化工、新材料、有色金属、煤炭、煤电、矿产开采及加工等优势产业，培育壮大先进装备制造、页岩油气加工、节能环保、新型建材、新能源等新兴产业和生产性服务业。发展循环型工业，着力推进准东开发区、高新区、阜康市、玛纳斯县特色产业园区循环化改造，推进能源梯级利用、废物交换利用、土地节约集约利用，构建循环工业体系。到2025年，力争100%国家级工业园区、30%自治区级工业园区实施循环化改造。
	（1）本项目不在新疆及昌吉州生态保护红线范围内，也不在一般生态空间范围内，属于生态环境重点管控单元。
（2）本项目为汽油、柴油物理调和项目，仅外购油品组分进行物理混合调配，无裂解、炼化等化学反应，不属于水泥、电解铝、传统焦化等需要重点推动绿色转型的高污染行业；对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，不属于限制类、淘汰类，不涉及落后产能，严格执行国家现行产业政策，与区域淘汰落后产能、推动行业绿色转型导向保持一致。

	符合

	《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》
	（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。
严格落实钢铁产能置换，联防联控区严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比力争提升至15%。
	本项目不属于“两高”项目，项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》、自治区及昌吉州生态环境分区管控方案、园区规划环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等相关要求。
	符合

	
	（二）退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，依法依规淘汰落后产能。联防联控区进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。提升工业重点领域产能能效标杆水平，到2025年，重点行业能效标杆水平产能比例力争达到30%，能效基准水平以下产能基本清零。联防联控区淘汰炭化室高度4.3米及以下焦炉。
	本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》。
	符合



7、与《美丽中国建设“十五五”规划》符合性分析
本项目与《美丽中国建设“十五五”规划》符合性分析见表1-9。经分析，本项目符合《美丽中国建设“十五五”规划》相关要求。
表1-9  本项目与《美丽中国建设“十五五”规划》的符合性分析
	具体要求
	本项目情况
	符合性

	1、优化国家大气污染防治分区。加强城市空气质量达标管理。深入推进水泥、焦化等重点行业超低排放改造，鼓励垃圾焚烧企业超低排放改造。研究制修订重点产品VOCs含量限值强制性国家标准，推动VOCs源头替代和全流程治理。开展传统涉气产业集群整治提升。实施低效失效大气污染治理设施排查整治。深化大气环境绩效分级管理，开展绩效等级提升行动。完善清洁取暖运行保障长效机制。持续推进区域联防联控，有效应对长时间大范围污染过程。
	项目具备废气密闭收集系统，配套油气回收、吸附净化等 VOCs 末端治理设施，从源头削减无组织排放；建设期严格落实围挡、洒水抑尘、密闭运输等扬尘管控措施；项目投产后废气能够稳定达标排放，配套治理设施定期运维排查，满足规划大气治理管控要求。
	符合

	2、加强流域水生态环境质量目标管理，优化调整水功能区划及管理制度。加快城镇污水收集处理设施建设改造，持续巩固入河排污口排查整治成果，基本完成重点流域入河排污口排查整治。
	项目生产废水经厂区预处理后排入园区污水处理厂深度处置，杜绝废水直排；污水收集区、危化品储存区、事故缓冲区域均进行重点防渗工程，阻断地下水污染途径，落实地下水长效防控措施。
	

	3、深入实施土壤污染源头防控行动，对土壤污染重点监管单位实行管控和修复，推动绿色化改造。加强地下水污染防治重点区环境管理，实施化工园区地下水污染整治行动。开展全国土壤污染状况普查和地下水污染调查评价。强化工业固体废物全链条管控和规模化消纳利用，推动重点行业固体废物产生量与综合消纳量逐步实现动态平衡。扎实推进非法倾倒处置固体废物、溶洞垃圾污染等专项整治。
	项目罐区、危废贮存库等为重点防渗区，严格执行危废台账登记、分类存放、资质单位转运处置制度；原辅材料优先选用低毒、低害原料，减少新污染物产生，防范土壤及地下水污染。
	

	4、加强生态保护与修复监管制度建设，强化统一监管。优化升级国家生态保护红线监管平台，严格落实生态保护红线管理制度。持续推进“绿盾”重要生态空间生态环境问题排查。完善生态破坏事件跨部门会商机制，做好生态破坏事件判定。深化全国生态质量评价，持续推进全国及重点区域生态状况调查评估，开展生态保护修复成效评估。
	项目用地为规划工业建设用地，不占用林地、湿地、草地等生态用地，远离生物多样性重点保护区域。
	符合

	5、深入推进生态环境分区管控，加强同国土空间规划衔接，协同优化产业布局。更新调整生态环境分区管控方案，逐步将地下水、声、重金属、减污降碳协同等纳入分区管控体系。加强生态环境影响评价保障，强化重大生态影响类项目全过程监管，加强重点行业建设项目节能降碳审查评价，有效管控高耗能高排放项目。
	本项目位于龙都化工厂区内，不属于“两高”项目，项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》、自治区及昌吉州生态环境分区管控方案、园区规划环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等相关要求。
	符合



8、与《土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划》符合性分析
本项目与《土壤、地下水和农业农村生态环境保护 “十五五” 规划》符合性分析见表1-10。经分析，本项目符合《土壤、地下水和农业农村生态环境保护 “十五五” 规划》相关要求。
表1-10  本项目与《土壤、地下水和农业农村生态环境保护 “十五五” 规划》的符合性分析
	具体要求
	本项目情况
	符合性

	1、严守土壤环境底线，强化建设用地准入管理，严格落实建设用地土壤污染状况调查、风险评估、管控修复制度，建立建设用地土壤污染风险管控清单。本项目选址为工业园区规划工业用地，不属于居住、农业等敏感用地；项目投产前将按法规要求开展建设用地土壤污染状况调查，建立地块环境管理台账；厂区生产区、危废暂存区、化学品储存区均规划防渗硬化措施，从源头防范新增土壤污染，落实建设用地准入管控要求。
聚焦化工、工业集聚区等重点区域地下水污染防控，完善防渗、收集、应急截污设施建设，健全地下水监测网络，严防渗漏、漫溢造成地下水污染。
	本项目选址为工业园区规划工业用地，不属于居住、农业等敏感用地；厂区罐区、危废贮存库均进行重点防渗措施，从源头防范土壤及地下水污染，落实建设用地准入管控要求。
	符合

	2、严控重金属、持久性有机污染物等污染物新增排放，推进源头原辅材料替代，减少有毒有害物质使用与产生。
	项目为汽油、柴油物理调和项目，外购原料均符合国家标准，不涉及重金属等污染物。
	

	3、规范危险废物全过程环境管理，建设标准化危险废物贮存场所，落实防渗、防雨、防流失措施，建立台账管理制度，执行危险废物合规转移处置。
	项目罐区、危废贮存库等为重点防渗区，严格执行危废台账登记、分类存放、资质单位转运处置制度；原辅材料优先选用低毒、低害原料，减少新污染物产生。
	

	4、远离耕地、园地等农业用地，严控工业项目对农业农村生态环境扰动，不新增农业面源污染。
	项目用地为规划工业建设用地，不占用林地、湿地、草地等生态用地，远离生物多样性重点保护区域。
	符合



9、与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析
本项目与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析见表1-11。本项目从产业准入、源头减污、无组织管控、末端治理、日常环境管理等方面，均符合《空气质量持续改善行动计划》各项管控要求。
表1-11  本项目与《空气质量持续改善行动计划》的符合性分析
	具体要求
	本项目情况
	符合性

	持续推进产业结构优化调整，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，严控产能过剩行业新增产能，大力发展绿色低碳产业，推动产业绿色转型升级。
	本项目不属于高耗能、高排放项目，不在产能过剩行业名录内，不属于限制类、淘汰类产业；选用行业成熟清洁生产工艺，从源头降低污染物产生量，契合产业绿色升级方向。
	符合

	严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。
	项目前期原辅材料选型优先选用低VOCs含量原料，最大限度替代高挥发性物料。
	符合

	鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。重点区域石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。
	物料采用底部装卸系统，收集废气采用油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）处理措施，处理后废气经1根15m高排气筒排放。内浮顶罐呼吸阀收集的废气采用油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）处理措施，处理后废气经1根15m高排气筒排放。

	符合

	加强重点区域联防联控，新建项目严格落实污染物排放减量替代，落实区域总量管控要求。
	项目落地工业园区，服从区域大气联防联控管理；投产前依法完成颗粒物、VOCs 等大气污染物总量申请，严格执行区域减量替代制度，满足区域环境质量管控要求。
	符合

	健全企业大气环境日常管理，建立废气设施运维、废气监测、污染源台账管理制度，常态化开展自行监测。
	项目投运后将建立废气治理设施运维台账、污染源管理台账；按照规范安装在线监测设备或定期开展手工自行监测，监测数据留存归档；现阶段项目未建设，台账、监测设备将在投产前布设到位。
	符合



10、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2022 年修订版）符合性分析
本项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》符合性分析见表1-12。本项目从泄漏检测与修复、储罐密闭存储、装卸废气收集治理、排放限制、环境管理等方面，均符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》各项管控要求。
表1-12  本项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》的符合性分析
	具体要求
	本项目情况
	符合性

	泄漏检测与修复
	A级企业：严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》开展LDAR工作，建立LDAR信息管理平台，全厂所有动静密封点检测数据、检测设备信息、检修人员等信息传输至平台，实现检测计划、进度、数据以及泄漏修复的查询、分析和统计功能
	本项目严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》开展LDAR工作。
	符合

	储罐
	1、对储存物料的真实蒸气压>2.8kPa但<76.6kPa，且容积>75m3的有机液体储罐，采用高级密封方式的浮顶罐(占比≥80%)，或采用固定顶罐安装密闭排气系统至有机废气治理设施，或采用气相平衡系统，或其他等效措施；
2、符合第1条的固定顶罐排气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离等及其组合工艺回收处理后，采用燃烧工艺(包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧)进行最终处理，或送工艺加热炉、锅炉、焚烧炉等燃烧处理；
3、符合第1条内浮顶储罐，采用高级密封方式浮顶罐的，全接液式浮盘的储罐占比>50%；或储罐排气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离等及其组合工艺回收处理后，采用燃烧工艺(包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧)进行最终处理；或送工艺加热炉、锅炉、焚烧炉等燃烧处理储罐排气治理占比>50%；
4、密闭排气系统、气相平衡系统、燃烧处理均须在安全评价前提下实施
	本项目新建汽油、芳烃调和储罐均采用全接液双层密封内浮顶罐，容积均大于 75m³，满足 A 级浮顶罐配置要求；储罐储存废气通过罐顶密闭通气管道统一收集，依托一期油气回收装置（冷凝+吸附组合工艺）处理，系统VOCs去除效率≥97%；无敞口罐、无罐顶废气直排点位。一期已有12个内浮顶储罐采用全接液式浮盘，整个厂区内全接液式浮盘的储罐占比>50%。
	符合

	挥发性有机液体转载
	1、对真实蒸气压≥2.8kPa但<76.6kPa的挥发性有机液体汽车装车采用底部装载或顶部浸没式装载作业，并设置油气收集和输送系统；石脑油及成品油汽车运输全部采用底部装载；采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽(罐)底部高度<200mm；
2、对真实蒸气压>2.8kPa但<76.6kPa的挥发性有机液体火车或船舶装载采用顶部浸没式或底部装载作业，并设置油气收集和输送系统；采用顶部浸没式装载：出料管口距离槽(罐)底部高度<200mm；
3、符合第2条的顶部装载作业排气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离等预处理后，采用燃烧工艺(包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧)进行最终处理，或送工艺加热炉、锅炉、焚烧炉等燃烧处理；燃烧处理须在安全评价前提下实施
	物料及产品采用底部装卸系统，收集废气采用油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）处理措施，处理后废气经1根15m高排气筒排放。
	符合

	排放限值
	1、储罐、装载、污水处理站、有机废气排放口，NMHC浓度连续稳定不高于20mg/m3(燃烧法)或60mg/m3(非燃烧法)；采用工艺加热炉、锅炉、焚烧炉协同处理有机废气的，其NMHC浓度连续稳定不高于40mg/m3；
2、其余排放口及污染物连续稳定达到《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31571-2015)、《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)特别排放限值，并满足相关地方排放标准要求
	储罐、装载、有机废气排放口，NMHC浓度连续稳定不高于60mg/m3(非燃烧法)；其余排放口及污染物连续稳定达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）相关要求
	符合

	监测监控水平
	生产装置接入DCS，记录企业生产设施运行及相关生产过程主要参数，数据保存一年以上
	全厂生产装置均已接入DCS，记录企业生产设施运行及相关生产过程主要参数，数据保存一年以上
	

	环境管理水平
	环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告
	企业在运行期设置专职环境管理人员，管理环保档案
	符合

	
	台账记录：1、生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等)；2、废气污染治理设施运行管理信息(除尘滤料更换量和时间、脱硫及脱硝剂添加量和时间、燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次)；3、监测记录信息(主要污染排放口废气排放记录(手工监测或在线监测)等)；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料(天然气)消耗记录
	企业按照要求记录相关台账
	

	运输方式
	石油化学工业企业：大宗物料和产品优先采用清洁运输方式，公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆
厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准或使用新能源：
厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械
	1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆(含燃气)或新能源汽车；2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源汽车；3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械
	符合

	运输监管
	参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账
	按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账
	符合



11、选址合理性分析
根据《吉木萨尔北庭工业园区国土空间专项规划（2025-2035年）》及规划环评，本项目位于吉木萨尔县北庭工业园区，项目所在位置为园区规划的化工产业区，项目用地为规划的三类工业用地。
（1）建设项目厂址交通十分便利，厂址门前的园区道路可到达对外公路，产品可直接运输出厂。
（2）项目厂址区域地面平坦，坡度较小，地下无管线，对施工无影响，无需搬迁人群，工程建设与周围企业发展及周边农业发展没有矛盾。
厂址周边5.0km范围内无居民区、学校、医院等环境敏感目标，能满足卫生防护距离的要求。
评价区位于工业园区内，无国家及省级确定的风景、历史遗迹等保护区，区域内也无特殊自然观赏价值较高的景观。通过以上分析，项目厂址未选择在环境敏感区域。
综上所述，按国家生态环境部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查拟建项目选址地区不属于特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等，区域环境敏感因素较少，选址合理。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目背景
新疆龙都石油化工有限公司2023年9月4日注册成立，选址于新疆昌吉州吉木萨尔县北庭工业园区，区位交通便利，可有效辐射准东能源片区。企业结合区域资源及市场需求，分期实施20万吨/年劣质苯类物综合利用项目。
2025年10月新疆龙都石油化工有限公司委托新疆寰宇工程咨询有限公司编制了《新疆龙都石油化工有限公司20万吨/年劣质苯类物综合利用项目（一期工程）环境影响报告书》，2025年11月7日取得批复，批复文号昌州环评〔2025〕245号。
项目一期为20万吨/年劣质苯类物综合利用工程，主要建设劣质苯类物加氢联合装置、甲醇制氢装置及配套公辅、环保、储运设施，以粗苯、重苯等劣质芳烃为原料，经加氢精制生产纯苯、甲苯、二甲苯等化工产品。目前一期项目各项环评及建设审批手续齐全，厂区水、电、消防、污水处理等公辅配套设施已建成完备，可为二期项目建设、运营提供成熟的基础设施依托条件。
新疆本地富集MTBE、异辛烷、轻质石脑油、煤基柴油等油品组分，但单一组分油品指标不达标，无法直接作为车用成品油使用。通过物理调和优化油品性能，是实现本地油品资源高值利用的有效方式。同时，新疆地域辽阔，油品跨区域运输成本高，且受气候影响易出现运输受阻问题，准东工矿企业用油保障不足、成本偏高，区域成品油配套短板突出。
本二期项目与一期工程同址规划、分期建设，依托一期现有公辅及环保设施，通过外购各类油品组分物理调和，生产国标92#、95#车用汽油及车用柴油。项目可完善企业石化产业链，盘活本地油品资源、降低区域用油成本、保障准东片区油品供应，具有良好的建设必要性与可行性。
2、项目基本情况
2.1项目名称、地点、建设单位及性质
项目名称：新疆龙都石油化工有限公司20万吨/年劣质苯类物综合利用项目（二期）
项目建设规模：年产汽油30万吨，年产柴油30万吨。
项目建设性质：新建
项目建设地点：新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县北庭工业园区
2.2项目建设内容
项目工程主项见下表。
表2-1  工程主项表
	工程组成
	工程名称
	工程内容
	备注

	主体工程
	92号车用汽油调和储罐
	设置1个2000m392号车用汽油调和储罐，内浮顶罐
	新建

	
	95号车用汽油调和储罐
	设置1个2000m395号车用汽油调和储罐，内浮顶罐
	新建

	
	车用柴油调和储罐
	设置2个2000m3车用柴油调和储罐，内浮顶罐
	新建

	
	MTBE调和储罐
	设置1个2000m3MTBE储罐，内浮顶罐
	新建

	
	异辛烷调和储罐
	设置1个2000m3异辛烷储罐，内浮顶罐
	新建

	
	轻质石脑油调和储罐
	设置1个2000m3轻质石脑油储罐，内浮顶罐
	新建

	
	混合芳烃调和储罐
	设置1个2000m3混合芳烃储罐，内浮顶罐
	新建

	
	轻质燃料油调和储罐
	设置1个2000m3轻质燃料油储罐，内浮顶罐
	新建

	储运工程
	煤基柴油储罐
	设置1个2000m3煤基柴油储罐，内浮顶罐
	新建

	
	不合格柴油储罐
	设置1个2000m3不合格柴油储罐，内浮顶罐
	新建

	
	泵房撬装设备
	撬装设备自带小型储罐及计量泵，用于储存柴油抗磨剂和十六烷值改进剂
	依托

	辅助工程
	中心控制室
	设置一座中心控制室，建筑面积为840m2
	依托

	
	中心化验室
	设置1座中心化验室，建筑面积为1350m2
	依托

	
	备品备件间
	设置一座备品备件库，建筑面积为720m2
	依托

	
	区域配电室
	设置一座区域配电室，建筑面积为540m2
	依托

	
	总变配电室
	设置一座总变配电室，建筑面积为2400m2
	依托

	
	地磅房
	设置一座地磅房，建筑面积为380m2
	依托

	
	食堂及活动室
	设置一座食堂及活动室，建筑面积为3067.8m2
	依托

	公用工程
	汽车装卸区
	一座汽车装卸区，包含原料、产品的装卸设施
	部分依托

	
	消防
	本项目设置消防泵站，两座消防水池，单个水池有效容积不小于2950m3
	依托

	
	供热
	[bookmark: _Hlk150838039]设置1套15t/h燃气锅炉
	依托

	
	供电
	一期项目拟建35kV输电线路自220kV幸福变外35kV开关站出线2回（采用2条单回路架设），至龙都石油35kV变电站
	依托

	
	空氮站
	全厂设置空氮站一座，非净化压缩空气最大供应量为1200Nm3/h，净化风最大供应量为800Nm3/h，氮气最大供应量为2000Nm3/h
	依托

	环保工程
	废气
	罐区、装卸区废气依托油气回收装置
	依托

	
	固废
	危险废物：厂内设置一间150m2危废贮存库，定期交由有资质单位处置；生活垃圾：厂内设置收集设施，由园区环卫部门定期清运
	依托

	
	噪声
	设备入室、基础减振，选用低噪声泵类等
	依托

	
	风险
	防渗：按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；罐区按照《石油化工防火设计规范（GB50160-2008）(2018版)》设置围堰；2#罐组的防火堤尺寸长133.5m，宽56m，高1.2m；3#罐组防火堤长122.3m，宽58m，高1.2m；设置气体报警装置；现有一座6600m3事故应急池
	依托



3、项目主要产品和质量标准
二期项目主要为60万吨/年成品油调配，公用工程及辅助生产设施均依托于一期。
项目主要产品为年产30万吨车用汽油、年产30万吨车用柴油。其中92#汽油、95#汽油产品质量执行《车用汽油》（GB17930-2016）国六指标要求，具体指标要求详见表2-2。车用柴油产品质量执行《车用柴油》（GB 19147-2016）国六指标要求，具体指标要求详见表2-3。
表2-2  车用汽油规格
	项目
	规格
	方法

	
	89
	92
	95
	

	抗爆性
研究法辛烷值（RON）   不小于
抗暴指数（RON+MON）/2   不小于
	
89
84
	
92
87
	
95
90
	
GB/T5487
GB/T503、GB/T5487

	铅含量/ （g/l）          不大于
	0.005
	GB/T8020

	馏程， 
10%蒸发温度/ ℃       不高于
50%蒸发温度/ ℃       不高于
90%蒸发温度/ ℃       不高于
终馏点/ ℃            不高于
残留量（体积分数）/%  不大于
	
70
100
190
205
2
	GB/T6536

	蒸汽压/KPa
11月1日-4月30日
5月1日-10月31日
	
45-85
40-65
	GB/T8017

	胶质含量/（mg/100ml）
未洗胶质含量（加入清净剂前）不大于
溶剂胶质含量         不大于
	
30

5
	GB/T8019

	诱导期/min          不小于
	480
	GB/T8018

	硫含量mg/kg        不大于
	10
	SH/T0689

	硫醇（博士试验）
	通过
	NB/SH/T0174

	铜片腐蚀（50℃,3h）/级  不大于
	1
	GB/T5096

	水溶性酸或碱
	无
	GB/T259

	机械杂质及水分
	无
	目测

	苯含量（体积分数）/%   不大于
	0.8
	SH/T0713

	芳烃含量（体积分数）/% 不大于
	35
	GB/T30519

	烯烃含量（体积分数）/% 不大于
	15
	GB/T30519

	氧含量（质量分数）/%   不大于
	2.7
	NB/SH/T0663

	甲醇含量（质量分数）/% 不大于
	0.3
	NB/SH/T0663

	锰含量/（g/l）        不大于
	0.002
	SH/T0711

	铁含量/（g/l）        不大于
	0.01
	SH/T0712

	密度（20℃）/（kg/m3）
	720-775
	GB/T1884、GB/T1885


表2-3 车用柴油规格
	项目
	质量指标
	方法

	
	5号
	0号
	-10号
	-20号
	-35号
	-50号
	

	氧化安定性（以总不溶物计）/（mg/100ml）不大于
	
2.5
	SH/T0175

	硫含量mg/kg         不大于
	10
	SH/T0689

	酸度（以KOH计）/（mg/100ml）不大于
	7
	GB/T258

	10%蒸余物残炭（质量分数）/%  不大于
	0.3
	GB/T17144

	灰分（质量分数）/%      不大于
	0.01
	GB/T508

	铜片腐蚀（50℃,3h）/级   不大于
	1
	GB/T5096

	水含量（体积分数）/%    不大于
	痕迹
	GB/T260

	润滑性
校正磨痕直径（60℃）/um 不大于
	
460
	SH/T0765

	多环芳烃含量（质量分数）/% 不大于
	7
	SH/T0806

	总污染物含量/（mg/kg）  不大于
	24
	GB/T33400

	运动粘度（20℃）/（mm2/s）
	3.0-8.0
	GB/T265
	1.8-7.0
	GB/T265

	凝点/℃           不高于
	5
	0
	-10
	-20
	-35
	-50
	GB/T510

	冷滤点/℃         不高于
	8
	4
	-5
	-14
	-29
	-44
	GB/T0248

	闪点（闭口）/ ℃   不低于
	60
	50
	45
	GB/T261

	十六烷值          不小于
	51
	49
	47
	GB/T386

	十六烷指数        不小于
	46
	46
	43
	GB/T0694

	馏程
50%回收温度/℃       不高于
90%回收温度/℃       不高于
95%回收温度/℃       不高于
	
300
355
365
	GB/T6536

	密度（20℃）/（kg/m3）
	810-845
	790-840
	GB/T1884 GB/T1885

	脂肪酸甲酯含量（体积分数）/%  不大于
	1.0
	NB/SH/T0916


4、主要原辅材料
汽油主要原料包括：MTBE、异辛烷、轻质石脑油和混合芳烃。柴油主要原料包括：轻质燃料油、煤基柴油、柴油抗磨剂和十六烷值改进剂。具体生产配比方案见表2-4、表2-5。本项目原辅料均为外购，通过罐车运输进厂后储存于原料罐中。
项目主要原辅材料性质见表2-6至表2-12。
表2-4  汽油生产配比方案
	调合组分
	92号车用汽油（万吨）
	95号车用汽油（万吨）
	合计（万吨）

	MTBE
	2.35
	1.25
	3.6

	异辛烷
	5.7
	3.89
	9.59

	轻质石脑油
	8.45
	2.96
	11.41

	混合芳烃
	3.5
	1.9
	5.4

	合计
	20
	10
	30



表2-5  柴油生产配比方案
	调合组分
	车用柴油（万吨）

	轻质燃料油
	13.56

	煤基柴油
	16.42

	柴油抗磨剂和十六烷值改进剂
	0.02

	合计
	30



表2-6  MTBE性质
	项目
	检验项目
	质量指标

	1
	研究法辛烷值（RON）
	117.0

	2
	硫含量/（mg/kg）
	2.0

	3
	氯含量/（mg/kg）
	0.0

	4
	密度/（20℃）/（kg/m3）
	740.0

	5
	水分/（mg/kg）
	230.0

	6
	MTBE（m/m）
	99.7

	7
	甲醇（m/m）
	0.08

	8
	丁醇（m/m）
	0.2



表2-7  煤基柴油性质
	序号
	项目
	质量指标

	1
	氧化安定性（以总不溶物计）/（mg/100mL）
	不大于 2.5

	2
	硫含量（mg/kg）
	不大于 10

	3
	酸度 （以KOH计）/（mg/100mL）
	不大于 7

	4
	10% 蒸余残炭（质量分数）/%
	不大于 0.3

	5
	灰分（质量分数）/%
	不大于 0.01

	6
	铜片腐蚀（50℃，3h级）
	不大于 1

	7
	水含量（体积分数）/%
	不大于 痕迹

	8
	润滑性
校正磨痕直径（60℃）/μm
	
不大于 460

	9
	多环芳烃含量（质量分数）/%
	不大于 7

	10
	总污染物含量 /（mg/kg）
	不大于 24

	11
	运动黏度（20℃）/（mm²/s）
	3.0-8.0

	12
	凝点 /℃
	不高于 0

	13
	冷滤点 /℃
	不高于 4

	14
	闪点（闭口）/℃
	不低于 60

	15
	十六烷值
	不小于 51

	16
	十六烷指数
	不小于 46

	17
	馏程：
50% 回收温度 /℃
90% 回收温度 /℃
95% 回收温度 /℃
	
不高于 300
不高于 355
不高于 365

	18
	密度（20℃）/（kg/m³）
	850

	19
	脂肪酸甲酯（体积分数）/%
	不大于 1.0



表2-8  轻质燃料油性质
	序号
	项目
	质量指标

	1
	氧化安定性（以总不溶物计）/（mg/100mL）
	不大于 2.5

	2
	硫含量（mg/kg）
	不大于 10

	3
	酸度（以 KOH 计）/（mg/100mL）
	不大于 7

	4
	10% 蒸余残炭（质量分数）/%
	不大于 0.3

	5
	灰分（质量分数）/%
	不大于 0.01

	6
	铜片腐蚀（50℃，3h 级）
	不大于 1

	7
	水含量（体积分数）/%
	不大于 痕迹

	8
	润滑性
校正磨痕直径（60℃）/μm
	不大于 460

	9
	多环芳烃含量（质量分数）/%
	不大于 7

	10
	总污染物含量 /（mg/kg）
	不大于 24

	11
	运动黏度（20℃）/（mm²/s）
	3.0-8.0

	12
	凝点 /℃
	不高于 0

	13
	冷滤点 /℃
	不高于 4

	14
	闪点（闭口）/℃
	不低于 60

	15
	十六烷值
	不小于 51

	16
	十六烷指数
	不小于 46

	17
	馏程：
50% 回收温度 /℃
90% 回收温度 /℃
95% 回收温度 /℃
	
不高于 300
不高于 355
不高于 365

	18
	密度（20℃）/（kg/m³）
	850

	19
	脂肪酸甲酯（体积分数）/%
	不大于 40



表2-9  异辛烷性质
	序号
	项目
	数量

	1
	研究法辛烷值（RON）
	96

	2
	硫含量 /（mg/kg）
	1

	3
	氯含量 /（mg/kg）
	0

	4
	密度 /（20℃）/（kg/m³）
	690

	5
	组分：
2，2，4 - 三甲基戊烷（m/m）
碳五（m/m）
碳四（m/m）
	
93
5
2

	6
	颜色
	水白

	7
	馏程：
10% 蒸发温度 /℃
50% 蒸发温度 /℃
90% 蒸发温度 /℃
终馏点 /℃
	
75
106
118
197

	8
	芳烃含量（体积分数）/%
	0.0

	9
	烯烃含量（体积分数）/%
	7

	10
	硅含量 /（g/L）
	未检出

	11
	胶质含量 /（mg/100mL）
	0



表2-10  混合芳烃性质
	序号
	项目
	数量

	1
	研究法辛烷值（RON）
	103

	2
	硫含量 /（mg/kg）
	2

	3
	氯含量 /（mg/kg）
	1

	4
	密度 /（20℃）/（kg/m³）
	880

	5
	组分：
碳六（m/m）
碳七（m/m）
碳八（m/m）
碳九（m/m）
碳十、碳十 +（m/m）
	
7
19
27
39
8

	6
	颜色
	水白

	7
	馏程：
10% 蒸发温度 /℃
50% 蒸发温度 /℃
90% 蒸发温度 /℃
终馏点 /℃
	
97
167
192
200

	8
	芳烃含量（体积分数）/%
	97

	9
	烯烃含量（体积分数）/%
	3

	10
	硅含量 /（g/L）
	未检出



表2-11  十六烷值改进剂性质
	序号
	项  目
	指 标

	1
	外观
	无色至浅黄色透明液体

	2
	密度（20℃），g/cm³
	0.90～1.00

	3
	闪点，℃
	≥70

	4
	粘度（20）m㎡/s
	1.75

	5
	水分%（m/m）
	0.05



表2-12  抗磨剂性质
	序号
	项 目
	质量指标

	1
	酸值/（ngKOH/g）
	170~210

	2
	凝点/℃                                                   不高于
	-12

	3
	浊点/℃                                                   不高于
	-10

	4
	闪点（闭口）/℃                                           不低于
	160

	5
	密度（20℃）/（kg/m³）
	报告

	6
	运动黏度（40℃）/（mm²/s）
	报告

	7
	氮含量/（mg/kg）                                          不大于
	500

	8
	硫含量/（ng/kg）                                           不大于
	500



5、主要生产设备
项目主要生产设备组成见表2-13。
表2-13  主要设备一览表
	序号
	设备名称
	设备位号
	规格
D×H（m×m）
	罐体材质
	计算容积
	介质密度
	数量
	单位

	罐类

	1
	MTBE储罐
	TK41002
	D14.50×H14.35
	Q235B
	811
	740
	1
	座

	2
	异辛烷储罐
	TK41008
	D14.50×H14.35
	Q235B
	2316
	690
	1
	座

	3
	轻质石脑油储罐
	TK41004
	D14.50×H14.35
	Q235B
	2065
	730
	1
	座

	4
	混合芳烃储罐
	TK41012
	D14.50×H14.35
	Q235B
	1023
	880
	1
	座

	5
	92号车用汽油调和储罐
	TK41006
	D14.50×H14.35
	Q235B
	4459
	750
	1
	座

	6
	95号车用汽油储罐
	TK41010
	D14.50×H14.35
	Q235B
	2230
	750
	1
	座

	7
	轻质燃料油储罐
	TK42006
	D14.50×H14.35
	Q235B
	2659
	850
	1
	座

	8
	煤基柴油储罐
	TK42008
	D14.50×H14.35
	Q235B
	3220
	850
	1
	座

	9
	车用柴油调和储罐
	TK42002、04
	D14.50×H14.35
	Q235B
	6088
	820
	2
	座

	10
	不合格柴油储罐
	TK42010
	D14.50×H14.35
	Q235B
	
	820
	1
	座

	
	合计
	11

	泵类

	序号
	设备名称
	设备位号
	介质名称
	流量m3/h
	介质密度
	数量（个）
	合计

	
	
	
	
	
	
	操作
	备用
	

	1
	MTBE泵
	P41005A/B
	MTBE
	7.3
	740
	1
	0
	1

	2
	异辛烷泵
	P41006A/B
	异辛烷
	21
	690
	1
	0
	1

	3
	轻质石脑油泵
	P41007A/B
	轻质石脑油
	24
	730
	1
	0
	1

	4
	混合芳烃泵
	P41008A/B
	混合芳烃
	2.5
	880
	1
	0
	1

	5
	92号汽油装车泵
	P41009A/B
	92号汽油
	100
	750
	1
	1
	2

	6
	95号汽油装车泵
	P41010A/B
	95号汽油
	100
	750
	1
	1
	2

	7
	轻质燃料油泵
	P42004A/B
	轻质燃料油
	24
	850
	1
	1
	2

	8
	煤基柴油泵
	P42005A/B
	煤基柴油
	30
	850
	1
	1
	2

	9
	车用柴油装车泵
	P42006A/B
	车用柴油
	100
	820
	2
	0
	2

	
	合计
	14




6、劳动定员和工作制度
总定员：总定员164人，二期工程不新增劳动定员，储罐巡检、调和操作、装车管控等配套工作依托一期现有2名工作人员兼顾完成；
年操作时间：8000小时；
装置操作弹性：60%~110%。
7、公用工程
7.1给排水
7.1.1给水
项目水源来自园区供水管网，供水水源稳定充足，直接接入便可实现自来水供给，可以满足本项目用水需求。根据建设方提供数据可知，本项目主要用水环节包括装置地面及开停车设备冲洗用水、清罐用水等。
①装置地面及开停车设备冲洗用水
根据设计单位提供数据装置地面冲洗水及开停车设备冲洗水用水量为5.0m3/次，用于设备冲洗和地面冲刷，全年考虑一月一次，总用水量约60m3/a。
②清罐用水
本项目共设置11座2000m³油品储罐，采用COW密闭自动机械洗罐工艺，储罐依次错峰清洗、不同时集中清罐，清洗周期为5年1次。类比《烟台港西港区原油码头二期及配套罐区、管线工程环境影响报告书》同类储罐COW清洗用水核算，本项目单次全部储罐清洗耗水约132m3，年均清罐耗水量约为26.4m3/a。
本项目不新增劳动定员，不新增生活用水。
7.1.2排水
7.1.2.1项目废水产生情况
本项目废水主要包括冲洗废水和清罐废水，产生后均排放至厂内污水处理站。
①冲洗废水
装置的地面冲洗水以及装置的开停车冲洗设备等产生的污水按用水量的80%计，则排水量约54m3/a。
②清罐废水
储罐清洗就是除去堆积在储罐中的淤渣，一般每5年清洗一次，清洗采用COW技术，单罐清洗，不同时清罐，类比《烟台港西港区原油码头二期及配套罐区、管线工程环境影响报告书》，本项目单次全部储罐清洗产生清洗废水118.8 m3，年均清罐废水产生量23.76 m3/a。
7.1.2.2废水处理依托可行性分析
本项目产生的冲洗废水和清罐废水均为含油废水，厂内污水处理站处理规模为25m3/h，含油污水预处理工艺为“隔油+两级气浮”，一期日常排水量22.68m³/h；二期年均新增废水合计77.76m³，折算小时增量仅0.00972m³/h，叠加后全厂连续排水量约22.69m³/h，未超出设施设计负荷；清罐废水为5年一次间歇排水，可通过调节池缓冲错峰进水，废水依托厂区污水处理站可行。本项目原料为MTBE、异辛烷、轻质石脑油、混合芳烃、轻质燃料油、煤基柴油，均为外购的合格成品油调和组分，执行相应国家标准中的水分及机械杂质控制指标，采用密闭罐车运输、内浮顶罐+氮封储存；本项目为纯物理调和工艺，生产过程不投加工艺水、不涉及水洗或碱洗工序。原料本身不携带游离水，本项目不产生“原料带入的含油废水”，无连续排放的含油工艺废水。
本项目水平衡见图2-1，全厂水平衡见附图3。

图2.1  本项目水平衡图
7.2供电
7.2.1项目用电情况
本项目为汽油、柴油调和项目，工艺生产设备自动化程度高，用电负荷以机泵、照明及消防用电为主，用电负荷平稳、整体耗电量较小。全厂电负荷明细见表2‑14，全厂年总耗电量4573.59×10⁴kW·h，其中本项目耗电量65.80×10⁴kW·h。
7.2.2供电依托可行性分析
本项目供电依托一期工程。一期项目已统筹规划建设厂区总配电房、厂区供电线路及应急供电设施，整体供电容量按照一、二期项目远期总生产负荷统一设计预留。一期预留供电余量可完全满足二期生产、办公及环保设施用电需求，供电电压、供电可靠性、供电负荷均匹配二期生产要求，无需二期新增供电主体设施，依托一期供电系统可行。
表2-14  全厂用电负荷明细表
	序号
	工序名称
	年耗电量（ 104kW·h）

	1
	甲醇制氢单元
	197.02

	2
	加氢精制分馏单元
	1726.83

	3
	酸性水汽提单元
	32.87

	4
	抽提蒸馏单元
	412.10

	5
	干气脱硫及硫回收单元
	203.25

	6
	柴汽油调和工序
	65.80

	7
	照明及建筑用电
	185.44

	8
	给排水设施用电
	879.28

	9
	空气压缩系统用电
	488.98

	10
	采暖通风空调系统用电
	91.32

	11
	储运工程用电
	176.77

	12
	火炬系统用电
	0.95

	13
	线路损耗
	66.91

	14
	变压器损耗
	46.07

	15
	合计
	4573.59



7.3供热
7.3.1项目供热需求
本项目供热主要为罐区储罐加热用汽，项目蒸汽使用压力0.6MPaG，温度144℃，蒸汽最大用量1t/h。罐区储罐加热蒸汽产生的凝结水经集中收集，回收部分热量后加压送至循环水站，作为循环水补水。非采暖季罐区加热优先采用装置副产蒸汽，采暖季罐区加热由天然气蒸汽锅炉供给。
7.3.2供热依托可行性分析
本项目供热依托一期工程两套蒸汽系统：一套为劣质苯类物加氢联合装置导热油系统副产蒸汽，可产1.0MPa蒸汽5t/h；另一套为1台15t/h、1.0MPa天然气蒸汽锅炉。一期两套热源总供汽能力远大于本项目最大1t/h的用汽量，可通过管网调压至0.6MPaG，满足本项目用汽压力、温度要求。热源调度方式灵活，非采暖季优先利用余热副产蒸汽，采暖季启用天然气锅炉，可稳定保障二期罐区连续加热需求。一期配套供热管网可接入本项目，凝结水也可纳入一期现有回收系统，无需新增供热主体设施，依托一期供热系统可行。
7.4供风、供氮
7.4.1项目供风、供氮需求
本项目罐区储罐净化风平均连续耗量约50Nm3/h，使用压力0.6MPaG；氮气最大耗量约300Nm3/h。净化风、氮气主要用于罐区相关工艺操作及保护，用气压力与一期空氮站输出参数匹配。
7.4.2依托可行性分析
项目一期已建设一座空氮站，该空氮站内设置三台螺杆式空气压缩机（两开一备）、两台微热再生干燥器（一开一备）和一套制氮装置，其中非净化压缩空气最大供应量为1200Nm3/h，净化风最大供应量为800Nm3/h，氮气最大供应量为2000Nm3/h。，全厂净化风平均连续耗量约650Nm3/h，使用压力0.6MPaG；非净化风间断最大耗量约1200Nm3/h，使用压力0.7MPaG；全厂氮气平均连续耗量约800Nm3/h，间断每次最大耗量约1500Nm3，使用压力0.6MPaG。扣除一期原有耗量后，剩余供气、供氮余量可覆盖本项目的用气需求，供气压力可满足0.6MPaG使用要求。站内设备采用一开一备/两开一备配置，运行可靠性高，配套管网可接入二期罐区，无需新增供风、供氮主体设施，依托一期空氮站系统可行。
7.5油气回收设施依托可行性分析
本项目二期罐区、装卸区产生的有机废气拟依托一期已规划建设的“吸收-冷凝-吸附”组合式油气回收集中处理装置进行收集净化，该油气回收装置额定设计处理的废气量为10万Nm³/h，采用吸收预处理、双通道冷凝液化、双活性炭罐交替吸附解析的成熟多级串联工艺，设计废气密闭收集效率100%，综合污染物去除效率99%，本次环评取97%。一期环评编制阶段仅依据一期项目全部储罐呼吸废气、油品装卸油气最大峰值工况核算源强与设备选型，未将本次二期工程废气量纳入一期废气源强核算范围，一期单独运行产生的最大废气量为6万Nm³/h，相较于装置额定处理量预留4万Nm³/h富余处理负荷，风机、制冷机组、吸附罐体、物料循环泵等核心设备均按照峰值工况上浮选型，具备接纳改扩建新增油气的冗余空间。
结合本次二期新增废气负荷核算，本项目罐车与油气收集系统法兰、硬管螺栓连接，收集率为100%，二期新增废气量峰值19024Nm³/h，一、二期叠加总进气风量约为8万Nm³/h，占装置额定处理风量的80%；现有引风风机、输送管路系统可满足一、二期废气统一引风收集要求，无需新增风机设备。
从工艺适配性来看，一期与二期储运物料品类不同，产生的油气废气不属于同质同源废气，两套系统废气经统一管网收集、装置冷凝液化后，冷凝液无法实现物理分开收集，采取混合收集、统一输送至一期加氢装置深加工处理的回用方式。本项目二期油品均为合规国标调和组分油，产生的油气冷凝液组分纯净、杂质含量极低，完全满足一期加氢装置进料指标要求，可直接进入一期加氢系统进行精制加工，无杂质富集、组分超标等问题。同时，二期油气冷凝液产生量极小，相较于一期加氢装置整体进料规模占比极低，微量混入的冷凝液可完全融入加氢生产工况，不会改变装置进料整体组分比例，对加氢装置运行稳定性、终端油品产品质量无任何不利影响，回用方案安全、合规、可行。
针对一期工程尚未验收、治理效果暂无法实测验证的问题，本次依托可行性仅基于装置定型设计参数与同类工程成熟应用案例开展承载力校核，设备负荷冗余、工艺净化能力属于设计固有属性，与设施建成投产进度无直接关联，待一期油气回收装置建成投用后，可通过竣工环保验收、常态化在线监测等方式实测尾气排放指标，进一步核验治理措施实际有效性。废气治理过程产生的废活性炭等危险废物，可完全依托一期配套危废贮存库、既定危废处置单位及转运管理体系进行贮存、转运与合规处置，无需新增固废治理设施。
综合风量负荷、工艺适配、设备冗余、固废处置、后期效果核验等多方面分析，本次二期工程有机废气依托一期油气回收设施集中处理规模匹配、工艺可靠、余量充足，依托方案具备可行性。
8、总平面布置
厂区内总图布置情况：储运设施区包括1#罐组~5#罐组及其配套泵房布位于厂区西侧，区域配电室、现场机柜间以及泡沫站都布置在各罐组之间供其使用；高架火炬位于厂区西北角；汽车装卸区位于厂区西南角，独立设置围墙（栏）与生产区域隔离，靠近厂区外围，便于汽车装卸，且化学品仓库、危废贮存库、机修车间、硫磺堆场、备品备件仓库等仓储区布置在装卸区东侧，便于物料的运输装卸管理。
本项目新建储罐位于2#罐组和3#罐组中，位于罐区西南侧，紧靠配电室与中心化验室。罐区的集中设置有利于油气回收装置对储罐废气的收集与处理。
按照上述平面布置，其总占地面积较小，且功能分区明确，装置区与罐区、辅助服务设施等距离最近，各单元间交通顺畅；满足项目集中、紧凑、布置合理且安全间距均满足安全防火规范的要求。
厂区平面布置详见附图1。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期
施工期工艺流程及产污节点见图2.2。

图2.2  施工期工艺流程及产污节点图
2、运营期
2.1汽油调和工艺流程及产污节点
项目汽油调和工艺流程及产污节点见图2.3。

图2.3  汽油调和工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
1、原料进厂化验工序
外购异辛烷、石脑油、混合芳烃、MTBE 四类调和原料入场后，取样送入化验室开展理化指标、组分含量检测，确定汽油各组分配比参数，配比参数录入 DCS 自动化控制系统，用于精准自控调和流量。
产污节点：化验试剂挥发、油品敞口取样产生化验有机废气。
2、原料卸车工序
原料罐车驶入卸车区，采用密闭鹤管底部卸车，利用卸车泵将油品送入原料储罐。
产污节点：槽车卸车油气挥发、管路接口微量泄漏VOCs；卸车油泵运转噪声。
3、原料储罐密闭储存工序
化验合格的4类原料分别泵入对应常压内浮顶原料储罐密闭静置储存，储罐设置浮盘、罐顶呼吸阀、气相收集支管，罐区统一气相总管汇集废气。
产污节点：原料罐大呼吸、小呼吸挥发油气（VOCs），全部接入油气收集管网；储罐配套氮封调节阀、呼吸阀节流轻微噪声。
4、原料管道输送工序
依托 DCS 系统设定配比，启动输送油泵，将四类原料按设定质量流量，从各自原料储罐经密闭管道输送至调和罐。全程管道法兰、阀门、泵体机械密封全部采用密闭无泄漏设计。
产污节点：输送油泵高速运转、介质管道节流产生持续机械噪声。
5、调和工序
各组分物料全部进入成品调和罐（成品储罐一体化罐体），启动循环调和泵，油品在罐体与外部管路之间持续高速循环，依靠水力剪切、罐内构件扰动实现多组分充分混匀，调和阶段罐体全程密闭，罐顶气相空间接入废气收集管网。
产污节点：调和阶段液面剧烈扰动产生大量挥发油气；罐体呼吸损耗；泵体、管路密封泄漏VOCs；调和循环泵持续运行产生噪声。
6、成品化验工序
油品调和均匀后，密闭取样检测辛烷值、芳烃、烯烃等指标，检测结果符合 GB 17930-2016标准则留存罐内待装车；不合格油品持续循环重新调和。
产污节点：取样过程油品挥发、化验试剂挥发产生化验废气。
7、成品暂存+装车外运工序
调和合格油品长期储存在同一调和成品罐内；装车作业时，启动装车泵，油品经密闭鹤管底部伸入槽车密闭装车，装车过程槽车内挤压油气同步回收至废气总管，装车完成称重后外运出厂。
产污节点：槽车密闭装车挤压产生装车油气；成品装车泵运行噪声、管路节流噪声。
2.2柴油调和工艺流程及产污节点
项目柴油调和工艺流程及产污节点见图2.4。

图2.4  柴油调和工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
1、原料进厂化验工序
外购轻质燃料油、煤基柴油进场后取样化验，检测组分、黏度、十六烷值等指标，确定调和配比，配比参数录入 DCS 自动化控制系统。
产污节点：化验试剂挥发、油品敞口取样产生化验有机废气。
2、原料卸车工序
原料罐车驶入卸车区，采用密闭鹤管底部卸车，利用卸车泵将油品送入原料储罐。
产污节点：槽车卸车油气挥发、管路接口微量泄漏 VOCs；卸车油泵运转噪声。
3、原料储罐密闭储存工序
化验合格的原料分别泵入对应常压内浮顶原料储罐密闭静置储存，储罐设置浮盘、罐顶呼吸阀、气相收集支管，罐区统一气相总管汇集废气。
产污节点：原料罐大呼吸、小呼吸挥发油气（VOCs），全部接入油气收集管网；储罐配套氮封调节阀、呼吸阀节流轻微噪声。
4、原料管道输送工序
依托 DCS 系统设定配比，启动输送油泵，将原料按设定质量流量，从各自原料储罐经密闭管道输送至调和罐。全程管道法兰、阀门、泵体机械密封全部采用密闭无泄漏设计。
产污节点：输送油泵高速运转、介质管道节流产生持续机械噪声。
5、调和工序
各组分物料全部进入成品调和罐（成品储罐一体化罐体），启动循环调和泵，油品在罐体与外部管路之间持续高速循环，依靠水力剪切、罐内构件扰动实现多组分充分混匀，调和阶段罐体全程密闭，罐顶气相空间接入废气收集管网。
产污节点：调和阶段液面剧烈扰动产生大量挥发油气；罐体呼吸损耗；泵体、管路密封泄漏VOCs；调和循环泵持续运行产生噪声。
6、成品化验工序
调和完成后密闭取样化验，对照 GB 19147-2016标准判定产品是否合格，不合格柴油：利用输送泵泵入不合格柴油罐密闭暂存，定期回流至调和储存罐重新调和；合格柴油：留存于调和储存罐内待装车外销。
产污节点：取样过程油品挥发、化验试剂挥发产生化验废气；不合格柴油罐输送回流泵运转噪声。
7、成品暂存+装车外运工序
调和合格油品长期储存在同一调和成品罐内；装车作业时，启动装车泵，油品经密闭鹤管底部伸入槽车密闭装车，装车过程槽车内挤压油气同步回收至废气总管，装车完成称重后外运出厂。
产污节点：槽车密闭装车挤压产生装车油气；成品装车泵运行噪声、管路节流噪声。
2.3项目产污节点汇总
运营期工艺产排污节点见表2-15。
表2-15  运营期工艺产排污节点一览表
	类型
	污染源
	污染物
	治理措施

	废气
	物料装卸工序
	非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯
	油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）+15m排气筒

	
	物料储存、调和工序
	非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯
	内浮顶罐+氮封+油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）+15m排气筒

	
	设备动静密封点
	非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯
	对各设备、阀门、法兰、泵、连接件等进行定期的检查、检修；定期开展泄漏检测和修复工作

	
	化验废气
	非甲烷总烃
	化验室密闭通风、局部集气；加强操作管理，减少敞口取样时长

	噪声
	泵类
	设备噪声
	选用低噪声设备，基础减振

	固废
	油气回收装置
	废活性炭
	危废贮存库暂存，定期交有资质单位处置

	
	化验室
	废检测管、吸管
	

	
	
	废试剂瓶
	


2.4工艺操作条件
各单元主要工艺操作条件详见表2-16。
表2-16  各单元主要操作条件一览表
	项目
	指标名称
	单元
	操作参数

	汽油调和单元

	MTBE储罐
	操作温度
	℃
	40

	
	操作压力
	MPa（G）
	常压

	
	设计温度
	℃
	80

	
	设计压力
	MPa（G）
	0.002/-0.0005

	异辛烷储罐
	操作温度
	℃
	40

	
	操作压力
	MPa（G）
	常压

	
	设计温度
	℃
	80

	
	设计压力
	MPa（G）
	0.002/-0.0005

	轻质石脑油储罐
	操作温度
	℃
	40

	
	操作压力
	MPa（G）
	常压

	
	设计温度
	℃
	80

	
	设计压力
	MPa（G）
	0.002/-0.0005

	混合芳烃储罐
	操作温度
	℃
	40

	
	操作压力
	MPa（G）
	常压

	
	设计温度
	℃
	80

	
	设计压力
	MPa（G）
	0.002/-0.0005

	92号车用汽油调和储罐
	操作温度
	℃
	40

	
	操作压力
	MPa（G）
	常压

	
	设计温度
	℃
	80

	
	设计压力
	MPa（G）
	0.002/-0.0005

	95号车用汽油调和储罐
	操作温度
	℃
	40

	
	操作压力
	MPa（G）
	常压

	
	设计温度
	℃
	80

	
	设计压力
	MPa（G）
	0.002/-0.0005

	MTBE泵
	温度
	℃
	40

	
	入口压力
	MPa（G）
	常压

	
	出口压力
	MPa（G）
	0.3

	异辛烷泵
	温度
	℃
	40

	
	入口压力
	MPa（G）
	常压

	
	出口压力
	MPa（G）
	0.3

	轻质石脑油泵
	温度
	℃
	40

	
	入口压力
	MPa（G）
	常压

	
	出口压力
	MPa（G）
	0.3

	混合芳烃泵
	温度
	℃
	40

	
	入口压力
	MPa（G）
	常压

	
	出口压力
	MPa（G）
	0.3

	92号汽油装车泵
	温度
	℃
	40

	
	入口压力
	MPa（G）
	常压

	
	出口压力
	MPa（G）
	0.4

	95号汽油装车泵
	温度
	℃
	40

	
	入口压力
	MPa（G）
	常压

	
	出口压力
	MPa（G）
	0.4

	柴油调和单元

	轻质燃料油储罐
	操作温度
	℃
	40

	
	操作压力
	MPa（G）
	常压

	
	设计温度
	℃
	80

	
	设计压力
	MPa（G）
	0.002/-0.0005

	煤基柴油储罐
	操作温度
	℃
	40

	
	操作压力
	MPa（G）
	常压

	
	设计温度
	℃
	80

	
	设计压力
	MPa（G）
	0.002/-0.0005

	车用柴油调和储罐

	操作温度
	℃
	40

	
	操作压力
	MPa（G）
	常压

	
	设计温度
	℃
	80

	
	设计压力
	MPa（G）
	0.002/-0.0005

	不合格柴油储罐
	操作温度
	℃
	40

	
	操作压力
	MPa（G）
	常压

	
	设计温度
	℃
	80

	
	设计压力
	MPa（G）
	0.002/-0.0005

	轻质燃料油泵
	温度
	℃
	40

	
	入口压力
	MPa（G）
	常压

	
	出口压力
	MPa（G）
	0.3

	煤基柴油泵
	温度
	℃
	40

	
	入口压力
	MPa（G）
	常压

	
	出口压力
	MPa（G）
	0.3

	车用柴油装车泵
	温度
	℃
	40

	
	入口压力
	MPa（G）
	常压

	
	出口压力
	MPa（G）
	0.4



3、物料平衡
本项目汽油调和物料平衡详见表2-17与表2-18，柴油调和物料平衡详见表2-19。
表2-17  92号汽油调和物料平衡表
	投入
	产出

	物料名称
	投入量（t/a）
	物料名称
	产出量（t/a）

	汽油调和单元

	石脑油
	84500
	92#汽油
	199993.687

	异辛烷
	57000
	废气
	6.313

	混合芳烃
	35000
	
	

	MTBE
	23500
	
	

	合计
	200000
	合计
	200000



表2-18  95号汽油调和物料平衡表
	投入
	产出

	物料名称
	投入量（t/a）
	物料名称
	产出量（t/a）

	汽油调和单元

	石脑油
	29600
	95#汽油
	99996.811

	异辛烷
	38900
	废气
	3.189

	混合芳烃
	19000
	
	

	MTBE
	12500
	
	

	合计
	100000
	合计
	100000



表2-19  柴油调和物料平衡表
	投入
	产出

	物料名称
	投入量（t/a）
	物料名称
	产出量（t/a）

	柴油调和单元

	轻质燃料油
	135600
	柴油
	299995.581

	煤基柴油
	164200
	废气
	4.419

	抗磨剂
	100
	
	

	十六烷值改进剂
	100
	
	

	合计
	300000
	合计
	300000



4、蒸汽平衡
全厂蒸汽平衡情况详见表2-20、2-21。
2-20  采暖期蒸汽平衡表
	[bookmark: OLE_LINK37]蒸汽来源
	蒸汽使用

	来源
	数量（t/h）
	装置/单元
	数量（t/h）

	1.0MPaG蒸汽系统

	导热油系统副产
	5.0
	酸性水汽提单元
	3

	蒸汽锅炉
	12.0
	1.0MPaG蒸汽减温减压为0.3MPaG蒸汽
	13.5

	
	
	损失
	0.5

	合计
	17.0
	合计
	17.0

	0.3MPaG蒸汽系统

	1.0MPaG蒸汽减温减压为0.3MPaG蒸汽
	13.5
	加氢精制&分馏单元
	0.6

	加氢精制单元副产
	1.3
	加氢联合装置保温伴热
	3.0

	
	
	污水处理
	2.5

	
	
	罐区、装卸伴热
	1.5

	
	
	全厂外管廊伴热
	1.0

	
	
	消防水站伴热
	2.0

	
	
	采暖换热
	1.2

	
	
	锅炉除氧器
	2.5

	
	
	损失
	0.5

	[bookmark: OLE_LINK8]合计
	14.8
	合计
	14.8


2-21  非采暖期蒸汽平衡表
	蒸汽来源
	蒸汽使用

	来源
	数量（t/h）
	装置/单元
	数量（t/h）

	1.0MPaG蒸汽系统

	导热油系统副产
	5.0
	酸性水汽提单元
	3

	蒸汽锅炉
	0
	1.0MPaG蒸汽减温减压为0.3MPaG蒸汽
	1.8

	
	
	损失
	0.2

	合计
	5.0
	合计
	5.0

	0.3MPaG蒸汽系统

	1.0MPaG蒸汽减温减压为0.3MPaG蒸汽
	1.8
	加氢精制&分馏单元
	0.6

	加氢精制单元副产
	1.3
	加氢联合装置保温伴热
	3.0

	
	
	罐区、装卸伴热
	0.4

	
	
	全厂外管廊伴热
	0.3

	
	
	损失
	0.2

	合计
	3.1
	合计
	3.1




	与项目有关的原有环境污染问题
	新疆龙都石油化工有限公司在吉木萨尔县北庭工业园建设20万吨/年劣质苯类物综合利用项目，采用加氢技术将劣质油品进行深加工生产清洁油品，实现循环经济。根据备案证，项目分两期建设。一期建设内容：20万吨/年劣质苯类物加氢联合装置及相关配套公用工程和辅助设施，装置以粗苯、煤基轻烃、重苯等富含芳烃的劣质苯类物为加工原料，配套甲醇制氢装置制得氢气，通过加氢精制主要生产纯苯、甲苯、二甲苯、非芳烃、高沸点芳烃溶剂等化工产品。一期产品方案详见下表：
表2-22  一期产品方案表
	序号
	名称
	物态
	年产量（t）
	储存方式
	运输方式
	主要组分
	主要用途

	1
	液化气
	液态
	1290.4
	储罐
	汽运
	丙烷、丁烷
	燃料

	2
	戊烷发泡剂
	液态
	500
	储罐
	汽运
	戊烷
	发泡剂

	3
	高沸点芳烃溶剂1号
	液态
	27760
	储罐
	汽运
	烷烃、芳香烃、少部分烯烃
	溶剂油

	4
	高沸点芳烃溶剂2号
	液态
	7524
	储罐
	汽运
	烷烃、芳香烃
	溶剂油

	5
	二甲苯
	液态
	7376
	储罐
	汽运
	二甲苯
	树脂、医药、PTA

	6
	加氢尾油
	液态
	1200
	储罐
	汽运
	长链烷烃、少部分芳香烃
	润滑油

	7
	纯苯
	液态
	109318.4
	储罐
	汽运
	苯
	环己酮、苯酐、顺酐

	8
	甲苯
	液态
	21754.4
	储罐
	汽运
	甲苯
	医药、己内酰胺、苯

	9
	非芳烃
	液态
	16689.6
	储罐
	汽运
	烷烃
	有机材料

	10
	氨水
	液态
	5384
	储罐
	汽运
	氨
	助磨剂、化肥

	11
	硫膏（干基）
	液态
	1472
	仓库
	汽运
	硫磺
	液硫


一期所有产品均计划全部外售，无中间物料供给二期项目作为原料。
2025年11月，昌吉州生态环境局以《关于新疆龙都石油化工有限公司20万吨/年劣质苯类物综合利用项目（一期工程）环境影响报告书的批复》文件对项目进行了批复。
根据现场调查，一期工程主体土建、主要生产及环保设备安装工作已基本完成，现阶段开展配套管网连接、机电系统调试等收尾工作。一期工程暂未开展竣工环保自主验收、尚未申领排污许可证、应急预案尚未完成备案。按照《建设项目环境保护管理条例》要求，待调试完成、工况稳定后，建设单位组织开展竣工环保自主验收，验收合格后方可正式投入生产。
一期尚未正式投产，无实际运行监测数据，无实际排放量。本次列出一期环评批复污染物总量作为管控基数，待一期竣工环保验收监测后，以验收实测核算结果作为现有工程实际排放总量。
表2-23  一期环评批复污染物总量一览表
	类别
	污染物
	环评批复总量（t/a）
	备注

	废气
	挥发性有机物
	10.5
	倍量替代量为21t/a

	
	二氧化硫
	2.42
	倍量替代量为4.84 t/a

	
	氮氧化物
	54.36
	倍量替代量为108.72 t/a

	
	颗粒物
	9.12
	倍量替代量为18.24 t/a


一期尚未投产，无历史遗留污染，主要识别依托设施设计、建设层面潜在问题，相关措施需在一期竣工环保验收前落实完成，作为二期投运前置条件。
表2-24  与本二期项目相关主要环境问题识别及管控措施
	序号
	识别主要环境问题
	管控措施
	完成时限

	1
	一期油气回收装置、污水处理站、危废暂存间、事故水池虽然设计考虑一定富余负荷，但尚未完成实际工况验证，能否稳定接纳二期新增污染物有待调试验证
	1）一期调试阶段，对油气回收装置处理效率、污水站处理能力、事故水池有效容积开展校核；
2）核算叠加二期负荷后的富余能力，确保叠加后不超出设施设计处理规模；
3）完善管网连通，确保二期废气、废水、事故废水可顺利接入一期设施；
4）负荷校核报告作为一期竣工环保验收支撑材料。
	一期竣工环保验收前完成，二期投产前必须落实

	2
	一期 LDAR 泄漏检测、在线监测、台账管理等环保管理体系尚未正式建立，绩效 A 级管控措施尚未落地
	建立全厂动静密封点台账；落实LDAR检测计划；VOCs在线监测；完善废气、废水、危废全套环保台账，满足绩效A级环境管理要求。
	一期投产前完成

	3
	罐区、污水收集沟、危废暂存间、事故池等防渗工程尚未开展防渗完整性检测
	开展防渗层完整性检测，渗透系数满足设计要求；完善罐区检漏、导排设施；留存检测报告，作为一期竣工环保验收支撑材料。
	一期竣工环保验收前完成

	4
	突发环境事件应急预案尚未备案，应急物资、应急演练尚未落实
	完成应急预案编制、评审、备案；配齐应急物资；组织应急演练；完善事故水收集切换、连通流程。
	一期投产前完成

	5
	一期危废暂存间尚未开展实际运行管理，分区存放、标识、围堰、泄漏收集有待实际落实
	按照GB18597‑2023规范完善危废分区、标识、泄漏应急物资；建立危废出入库电子+纸质台账；保证有足够库容接纳二期新增危废。
	一期投产前落实到位


评价要求，一期工程须按期完成竣工环保验收，各项环保设施稳定达标运行后，二期工程方可投入生产，保障二期依托的废气治理、供热等设施有效投运。
二期工程为本次评价的60万吨/年成品油调配项目，以外购的MTBE、异辛烷、轻质石脑油、混合芳烃、轻质燃料油、煤基柴油等为原料，通过物理调和生产车用柴油及车用汽油。一期与二期项目仅依托厂区公用工程，工艺路线相互独立；一期产品全部外售，无物料可作为二期项目原料，二期项目所需原料均为市场外购。两个项目仅共享厂区内供热、油气回收治理等公用及环保工程，生产工艺、原料、产品、生产系统不存在上下游物料关系，除此之外无其他生产关联。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、大气环境质量现状评价
1.1基本污染物
（1）数据来源
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H.J2.2-2018），对于基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次评价选择距本项目40km的吉木萨尔县环境监测站2024年的空气质量逐日监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
（2）评价标准
根据环境空气质量功能区划分规定，本次评价基本污染物为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级标准。
（3）评价方法
按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2026）中各评价项目的年评价指标进行评价。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。
（4）项目所在区域空气质量达标区的判定
区域环境空气质量现状评价结果见表3-1。
表3-1  环境空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	评价标准（µg/m³）
	现状浓度（µg/m³）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	60
	5
	8
	达标

	
	24小时平均第98百分位数
	150
	10
	7
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	40
	18
	45
	达标

	
	24小时平均第98百分位数
	80
	48.7
	61
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	60
	49
	82
	不达标

	
	24小时平均第95百分位数
	120
	147
	123
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	30
	28
	93
	不达标

	
	24小时平均第95百分位数
	60
	96.25
	160
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	4000
	1800
	45
	达标

	O3
	24小时最大8小时滑动平均值的第90百分位数
	160
	126
	79
	达标



项目所在区域SO2、NO2、CO及O3日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的过渡阶段浓度限值的二级标准要求；PM10、PM2.5日均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的过渡阶段浓度限值的二级标准要求，PM10、PM2.5年均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的过渡阶段浓度限值的二级标准要求，规划区所在区域为非达标区域。
2、水环境质量现状调查与评价
2.1地表水
本项目厂址位于吉木萨尔县北庭工业园区，厂址东南侧11.0km处为二工河。本项目废水不外排，不与地表水体发生水力联系，因此，本次环评不进行地表水环境现状调查与评价。
2.2地下水
项目不开采地下水，项目场地进行重点防渗，对地下水环境影响不大；厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。综合分析，本项目不开展地下水环境质量现状调查。
3、声环境现状调查与评价
项目厂界外50m范围内没有声环境保护目标，因此本项目不开展声环境质量现状调查。

4、土壤现状调查与评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展土壤环境质量现状调查。项目罐区及装卸区将进行重点防渗处理，无裸露地表。正常情况下不存在土壤污染途径，因此本报告不开展土壤环境现状调查。
5、生态环境现状调查与评价
项目位于龙都化工厂内，不涉及新增用地，周边无珍稀濒危保护物种，植被种类、组成结构较为简单，不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、珍稀濒危动植物保护区等敏感区域，没有生态环境保护目标，根据要求可不进行生态现状调查。


	环境
保护
目标
	1、环境空气保护目标
项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。
2、声环境保护目标
本项目边界向外50m范围内没有环境敏感点。
3、地下水环境保护目标
本项目厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境保护目标
本项目用地范围内不含生态环境保护目标。


	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气
本项目废气污染物排放标准如下：
（1）罐区有组织废气
本项目罐区、装卸区产生的油气依托一期油气回收装置集中收集处理；罐区、装卸区废气中非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯污染物排放标准延续执行一期工程环评确定标准，即非甲烷总烃执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值，同时排放浓度需满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》炼油与石油化工行业A级企业相关控制要求；苯、甲苯、二甲苯《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表6大气污染物排放限值。
（2）无组织排放
厂界NMHC、苯、甲苯、二甲苯等无组织排放标准延续执行一期工程环评确定标准，《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表7企业边界大气污染物浓度限值；罐区NMHC、苯、甲苯、二甲苯等有组织排放标准执行《石油化学工业污染物排放标准》表6排放限值；厂区内VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值。
综上所述，项目大气污染物排放标准限值见表3-2。
表3-2  大气污染物排放标准限值
	污染源
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	标准

	罐区、装卸区
	NMHC
	去除效率≥97%；且 NMHC≤60 mg/m³（A级，非燃烧法）
	/
	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）
非甲烷总烃排放浓度需满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》炼油与石油化工行业A级企业相关控制要求。

	
	苯
	4
	/
	

	
	甲苯
	15
	/
	

	
	二甲苯
	20
	/
	

	厂界
	NMHC
	4.0
	/
	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表7企业边界大气污染物浓度限值

	
	苯
	0.4
	/
	

	
	甲苯
	0.8
	/
	

	
	二甲苯
	0.8
	/
	

	厂内
	VOCS
	6（监控点处1h平均浓度）
	/
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值

	
	
	20（监控点处任意一次浓度值）
	/
	



2、噪声
厂界噪声标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A），其值见表3-3。
表3-3  工业企业厂界环境噪声排放标准
	时段
	昼间
	夜间

	标准dB(A)
	65
	55



施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），具体见表3-4。
表3-4  建筑施工噪声排放标准
	时段
	昼间
	夜间

	标准dB(A)
	70
	55



3、固废
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。


	总量
控制
指标
	根据《排污许可证申请与核发技术规范石化工业》（HJ 853-2017）5.2 许可排放限值：对于大气污染物，有组织排放源主要排放口应明确各污染物许可排放浓度和颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物年许可排放量；无组织排放源明确企业边界许可排放浓度和设备与管线组件、有机液体储存、有机液体装载挥发性有机物年许可排放量。
根据项目内容分析，本次环评申请废气污染物排放总量如下：
挥发性有机物：13.921t/a（其中无组织0.207t/a，有组织13.72t/a）。
本项目位于未达标区，挥发性有机物总量指标应实行倍量替代，倍量替代后挥发性有机物总量为27.44。




四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	建设项目施工期间，将产生生活污水、生活垃圾、扬尘、运输车辆的尾气和噪声等污染物。项目建设计划工期为16个月，工程建设完成后，施工对环境的影响即可消除。
1、施工期大气污染环境保护措施
[bookmark: _Hlk129615870]本项目施工内容以新建储罐罐区、配套管网及附属建构筑物为主，施工期大气污染源主要包括：土石方开挖、场地平整、物料堆存、运输车辆产生的施工扬尘；施工机械设备燃油排放废气；储罐罐体防腐、防锈喷涂作业产生挥发性有机废气（VOCs）。
扬尘是项目施工期间影响环境空气的主要污染物，来源于多项粉尘无组织源：建筑场地的平整清理，土方挖掘填埋，物料堆存，建筑材料的装卸、搬运、使用，以及运料车辆的出入等，都易产生扬尘污染。施工扬尘的大小随施工季节、施工管理等不同差别甚大，影响范围可达150～300m。
打桩机、铺路机等动力装置一般采用柴油作为燃料，燃油烟气直接在场地内无组织排放，主要污染物包括HC、SO2、NO2、碳烟。根据《环境保护实用数据手册》，尾气排口各污染物排放浓度为HC＜1800mg/m3、SO2＜270mg/m3、NO2＜2500mg/m3、碳烟＜250mg/m3。
储罐施工阶段需开展罐体内外壁除锈、防腐涂料喷涂作业，喷涂、涂料晾干过程会释放挥发性有机废气（VOCs），属于施工期特征大气污染物，若管控不当易形成无组织逸散污染。
为有效防治本项目施工可能产生的环境空气污染，结合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，建议采取以下防治措施：
（1）建设工程开工前，按照标准在施工现场周边设置围挡，并对围挡进行维护。
（2）在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息。
（3）对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化、对其他裸露场地进行覆盖或者临时绿化，对土方进行集中堆放，并采取覆盖或者密闭等措施。本项目储罐基础开挖产生土石方单独分区堆放，严格落实防尘管控，土石方平衡另行专题核算，做到挖填平衡，减少土方外运量。
（4）建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、钢筋、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：①密闭存储；②设置围挡或堆砌围墙；③采用防尘布苫盖；④其他有效的防尘措施。
（5）建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一：①覆盖防尘布、防尘网；②定期喷洒抑尘剂；③定期喷水压尘；④其他有效的防尘措施。
（6）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施：进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。
（7）施工工地道路积尘清理措施：可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。
（8）对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：①覆盖防尘布或防尘网；②铺设细石或其他功能相当的材料；③做好绿化工作；④定时定量洒水；⑤其他有效的防尘措施。
（9）混凝土的防尘措施：施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材，木制品切割所造成的扬尘污染。
（10）工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。
（11）储罐防腐喷涂VOCs专项管控措施
①优先选用低VOCs含量防腐涂料，禁止使用高挥发性溶剂型涂料；涂料集中存放，密闭保存，减少溶剂挥发。
②储罐喷涂作业尽量采取围挡封闭施工，划定专门喷涂作业区域；避开大风时段开展喷涂施工。
③喷涂、晾干工序同步采取局部负压集气、移动式废气吸附装置处理 VOCs，减少有机废气无组织逸散。
④废弃涂料桶、废漆渣、沾染涂料的抹布分类收集，作为危险废物规范暂存，交由有资质单位处置；禁止随意丢弃。
⑤加强施工人员环保培训，规范喷涂操作，杜绝大面积露天喷涂。
综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工大气污染物对周围大气环境影响不大，且随施工结束而消除。
2、施工期水环境保护措施
[bookmark: _Hlk129615900]施工期的废污水主要来自施工生活区的生活污水、少量施工废水等。主要污染因子为BOD5、SS、COD、氨氮。
（1）生活污水
生活污水发生系数按40L/d人，施工人员按100人计，则生活污水日产生量为4.0m3，主要污染因子BOD5约200mg/L，COD约400mg/L，SS在200mg/L左右，氨氮约35mg/L。施工生活区依托一期工程，生活污水经化粪池处理后排至园区污水处理厂处理。
（2）施工废水
施工过程中产生的生产废水主要为浇灌混凝土、冲洗模板等产生的废水，其产生量较小，经沉淀处理后回用于施工作业。
施工期间的废污水应集中收集，避免各类废污水随意乱排，污染附近环境。
3、施工期噪声环境保护措施
[bookmark: _Hlk129615949]本项目施工期主要噪声源为：场地平整和地基开挖阶段采用挖掘机、推土机等；主体浇筑阶段主要有安装和拆卸模板时的打击声，搅拌机、捣振棒等产生的机械噪声；各个阶段均有运输车辆产生的交通噪声；另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。
[bookmark: _Toc169579462]（1）噪声源源强
施工中的噪声主要来源于施工机械设备，大多为不连续性噪声。施工中的主要设备噪声见表4-1。
表4-1    施工期主要设备噪声源强
	设备名称
	源强dB（A）
	备注

	汽车吊
	90
	4m处

	翻斗车
	86-90
	1m处

	电焊机
	90
	1m处

	推土机
	82-90
	1m处

	混凝土振捣棒
	100
	1m处

	木工机械
	100-110
	1m处

	载重车
	89
	1m处



（2）施工噪声影响分析
施工期各种噪声源多为点源，按点声源衰减模式计算施工机械噪声的距离，计算公式为：
[image: ]
[bookmark: _Hlk129615984]式中：L1、L2——为距声源r1，r2处声级值，dB（A）；
      r1、r2 ——为距点源的距离，m；
      ΔL——为其他衰减作用的噪声级，dB（A）。
预测结果见表4-2。
表4-2    施工期噪声预测结果
	施工
阶段
	施工机械
	X（m）处声压级dB（A）
	标准dB（A）

	
	
	1
	10
	20
	30
	昼间
	夜间

	土石方
	载重车
	90
	70
	64
	61
	75
	55

	
	推土机
	90
	80
	74
	71
	75
	55

	
	翻斗车
	90
	70
	64
	61
	75
	55

	
	挖掘机
	90
	78
	72
	68
	75
	55

	结构
	混凝振捣机
	100
	80
	74
	71
	70
	55

	
	（电锯）木工机械
	110
	90
	84
	81
	70
	55

	安装
	轮胎吊
	90
	70
	64
	61
	65
	55


由上表可以看出，土石方和安装阶段，白天场界可以达标，但夜间超标。声级值在100dB（A）以上的设备在30m处仍不能满足厂界施工期间噪声限值。
为减少对周围声环境噪声污染，环评要求采取以下噪声控制措施：
（1）合理安排好施工时间，尽量缩短施工期。本评价要求建设方禁止在午休时间和夜间十二点以后进行施工，如特殊工序需进行夜间施工，应按相关规定到环保管理部门办理夜间施工许可证，并通告受影响人群，让其早做准备。
[bookmark: _Hlk129616082]（2）施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。施工单位必须选用符合《机动车辆允许噪声标准》（GB1495-2020）有关标准的施工机械和运输车辆，施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，并避免长时间使用高噪声设备，加强施工机械的维护保养，高噪声设备设置在施工场地中部并修建临时隔声棚，并加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备。
（3）加强施工设备的维护保养，发生故障应及时维修，保持润滑、紧固各部件，减少运行振动噪声；施工机械设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座。加强施工管理、文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其他噪声。
（4）为保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员，轮流操作高强度噪声的施工机械，减少接触高噪声施工机械的时间，或穿插安排操作高噪声和低噪声施工机械地工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声机械设备附近工作的施工人员，可采取配备耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。
（5）建设单位应责成施工单位在施工现场标明施工通告和投诉电话，建设单位在接到投诉后，应及时与当地环保部门取得联系，以便能及时处理各种环境纠纷。
（6）加强施工期间道路交通的管理，保持道路畅通也是减缓施工期噪声影响的重要手段。
根据现场调查，项目区周围无居民区，在建设过程中只有施工人员。因此，施工阶段对周围环境无大的不利影响。故施工阶段使用中高噪声机械设备，只要严格遵守当地环保管理部门制定的施工工地噪声作业规定及要求，并在午休时间和夜间休息时间停止施工，积极采取相应措施降低施工噪声，不会对自身人员造成噪声危害。
4、施工期固体废物对环境影响分析
（1）施工固体废物来源
施工期固体废物主要来源于：
①施工活动产生的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等；
②施工人员日常生活产生生活垃圾，施工人员按100人计，生活垃圾产生系数按0.5kg/人d估算，则生活垃圾总产生量约50kg/d，项目施工期生活垃圾集中存放，统一收集后交由园区环卫部门清运处置。
（2）施工固体废物影响分析
根据施工期固体废物的来源及性质，其影响主要表现为：
①建筑垃圾：建筑垃圾产生于厂房等建(构)筑物建设，分选后对土石方就地填方，金属木块等废物回收利用。如长时间堆存，在风力作用下易产生扬尘，造成二次污染。
②施工人员的生活垃圾：生活垃圾主要为就餐后的废饭盒和办公区的少量日常办公垃圾，堆放期间长则腐烂变质，产生恶臭，夏季易滋生蚊蝇。及时收集、清理和转运，则不会对当地环境产生明显影响。
为减少弃土在堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：
（1）建筑垃圾：施工期间有部分施工垃圾如废砖、废钢铁、废油料等，这些建筑垃圾应分类收集，集中处理，回收利用，以实现固体废料的“减量化、资源化、无害化”。
（2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。
（3）施工期应尽量集中并避开雨期，要边弃土边压实，弃土完毕后应尽快复垦利用。
（4）施工单位应该在施工前5日向渣土管理部门申报建筑垃圾、工程渣土处置计划，如实填报建筑垃圾和渣土的种类、数量、运输路线及处置场地等事项，并与渣土管理部门签订环境卫生责任书。
（5）施工部门应当持渣土管理部门核发的处置证明，向运输单位办理建筑垃圾、工程渣土托运手续。运输车辆在运输工程弃土、建筑垃圾时应随车携带处置证明，接受渣土管理部门的检查，运输路线应按渣土管理部门会同公安、交通管理部门规定的线路运输。
（6）在工程完工后，应当立即将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处置干净，不得占用道路来堆放建筑垃圾和工程渣土。
4.1施工期土石方平衡分析
本项目施工内容主要为新建储罐罐区、配套管廊、装卸设施、辅助构筑物基础开挖及场地平整工程。施工土石方来源主要为储罐基础、管廊基础、建构筑物基坑开挖土方。项目施工阶段遵循 “场内调配、就近回填、减少外运” 原则优化土石方流向。基坑开挖产生的土方优先用于本项目场地平整、路基回填、基坑回填；开挖土石方无法消纳的剩余弃土，严格按照吉木萨尔县北庭工业园区渣土管理要求，运送至园区指定消纳场地处置，不得随意堆弃；施工如需回填填料，优先利用场区开挖土方，不满足部分外购合规素土。本次结合罐区总平面布置、基础设计标高核算土石方工程量，土石方平衡见下表。施工期间临时堆土分区集中堆放，配套防尘网覆盖、定时洒水抑尘等扬尘防控措施；土方运输车辆采取密闭苫盖，防止沿途遗撒。
表4-3  土石方平衡一览表
	序号
	土石方类别
	工程量（m³，自然方）
	备注

	1
	总开挖方量
	18500
	储罐基础、管廊、构筑物基坑开挖

	2
	场内回填利用量
	12200
	基坑回填、场地平整、道路垫层

	3
	场内挖填平衡后剩余弃方
	6300
	外运至园区指定渣土消纳场

	4
	外购借方量
	0
	开挖土方可满足全部回填需求，无需外购土方



5、施工期生态环境保护措施
（1）水土流失防治措施
针对建设过程中扰动和破坏地表方式多种多样，水土流失强度及治理难度各异的特点，项目水土流失可采用如下防治措施：
①加强水土保持法制宣传，对施工人员进行培训和教育，自觉保持水土，保护植被。
②项目规划设计应充分考虑弃土的合理综合利用，在建设总体规划中，合理安排工期和工程顺序，做到挖方、填方土石方平衡，减少土壤损失和地表破坏面积，特别是减少施工区以外的料场数量。
③施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，不得离开运输道路随意行驶，应由专人负责，以防破坏土壤和植被，引发水土流失。
④施工开挖土方、装卸运输土方等工序，应尽量避开降雨天。
⑤尽量减少非生产生活车辆、机械进入施工区，施工中严格按照规划、设计施工占地要求，尽量减少地表植被及地表形态破坏。
⑥结合地形合理规划土方堆置场地，周围设围挡物。
⑦在装卸和运输土方、石灰等材料时，沿途尽量减少散落，定期清扫路面。厂区工程开挖造成的取土坑和回填好的坑待工序结束后，须及时压实整平，原土覆盖。
（2）土地沙化环境影响及防治措施
项目施工期对沙化土地的影响主要表现为项目施工过程中基础开挖和临时堆土，对地面扰动大，改变和破坏了本区域原有地貌、植被和土壤结构，形成的松散堆积体和裸露地表，使土地原有的固土抗蚀能力减弱，水土流失量相应增加。
本次环评提出以下防沙治沙生态保护措施：
①项目施工期应严格控制施工扰动范围。必须在划定的施工区域中进行，节约工程建设用地。施工结束后立即清除现场，然后实施绿化，恢复植被。
②项目运营期通过厂区绿化增加区域绿化率，有利于减少土壤风蚀。
综上所述，项目建设将会对项目所在区域的大气环境、水环境、声环境产生一定程度的影响，但均属局部，短期不利影响，通过采取有效的预防和治理措施后，其影响程度将会大大降低，其影响范围也将减小，且随施工结束消失。
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	1、大气环境影响分析及保护措施
1.1废气产污环节、污染物种类及产生源强
项目运营期废气主要包括原料和产品储存过程、调和过程和装卸过程排放的挥发性有机物，设备动静密封点废气。
（1）物料装卸废气源强
项目设装卸区1处，本项目设有17个鹤管（卸车鹤位12个、装车鹤位5个），采用底部装载方式，装车和卸车过程中产生的挥发性有机物源强根据《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中的公式法计算，
计算公式为：
[image: ]
式中：LL——装载损耗排放因子，kg/m3；
η总——总控制效率，%；
η收集——收集效率，%；
η去除——去除效率，%；
η投用——投用效率，%；
V——物料年周转量，m3/年。
[image: ]
式中：S——饱和因子，代表排出的挥发物料接近饱和的程度，根据附表三，本项目采用底部装载选用新罐车，因此饱和因子取0.5；
C0——装载罐车气、液相处于平衡状态，将挥发物料看做理想气体下的物料密度，kg/m3。
[image: ]
式中：T——实际装载温度，℃；
PT——温度T时装载物料的真实蒸气压，Pa；
M——油气的分子量，g/mol。
装卸区废气产生情况详见表4-4。
表4-4  装卸区废气产生量

	污染物
	物料名称
	鹤位数
	产生量（t/a）

	VOCs
	异辛烷
	2
	1.259

	
	MTBE
	2
	11.347

	
	混合芳烃
	2
	0.51

	
	轻质燃料油
	2
	18.229

	
	煤基柴油
	2
	6.167

	
	汽油
	2
	150.53

	
	柴油
	3
	11.267

	
	轻质石脑油
	2
	89.762

	
	合计
	总VOCs产生量289.071t/a，其中苯0.004t/a，甲苯0.34t/a，二甲苯0.13t/a。

	注：苯、甲苯、二甲苯的含量根据建设方提供的物料组分中成分占比进行计算，其中：
①混合芳烃中苯占比为0.79%、甲苯占比为66.79%、二甲苯占比为25.4%。



（2）物料储存调和废气源强
[bookmark: _Hlk178361138]本项目储罐均为容积2000m3的内浮顶罐，罐区储存调和废气根据《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中的“挥发性有机液体储罐排放的挥发性有机物年许可排放量”计算方法进行计算。
浮顶罐总损耗
浮顶罐的总损耗是边缘密封、出料、浮盘附件和浮盘缝隙损耗的总和。

式中：LT总损耗，lb/a；
LR边缘密封损耗，lb/a；
LWD排放损耗，lb/a；
LF浮盘附件损耗，lb/a；
LD浮盘缝隙损耗（只限螺栓连接式的浮盘或浮顶），lb/a，
a、边缘密封损耗LR

式中：LR边缘密封损耗，lb/a；
KRa零风速边缘密封损耗因子，lb-mol/ft·a；
KR有风时边缘密封损耗因子，lb-mol/（mph）n·ft·a；
v    罐点平均环境风速，mph；
n    密封相关风速指数，无量纲量；
P*    蒸汽压函数，无量纲量；
b、挂壁损耗LWD

式中： LWD挂壁损耗，lb/a；
Q      年周转量，bbl/a；
CS罐体油垢因子；
WL有机液体密度，lb/gal；
D      罐体直径，ft
NC固定顶支撑柱数量，无量纲量；
FC有效柱直径，取值1.0
c、浮盘附件损耗LF

式中：LF浮盘附件损耗，lb/a；
FF总浮盘附件损耗因子，lb-mol/a；
MV气相分子量，lb/lb-mol；
KC产品因子；原油为0.4，其它有机液体为1.0
d、浮盘缝隙损耗
浮盘经焊接的内浮顶罐和外浮顶罐都没有盘缝损耗。由螺栓固定的内浮顶罐可能存在盘缝损耗，可由下公估算：

式中：KD盘缝损耗单位缝长因子，lb-mol/ft·a；
SD盘缝长度因子，ft/ft2，
MV气相分子量，lb/lb-mol。
根据计算，本项目罐区的废气产生情况见表4-5。

表4-5  罐区废气产生量
	储罐名称
	数量
	边缘密封损失（t/y）
	挂壁损失(t/y）
	浮盘附件损失(t/y）
	盘缝损失（t/y）
	产生量(t/y）

	MTBE
	1
	0.408
	2.550
	0.293
	1.946
	5.197

	异辛烷
	1
	0.016
	6.792
	0.012
	0.076
	6.896

	轻质石脑油
	1
	5.219
	8.081
	4.633
	24.903
	42.836

	混合芳烃
	1
	0.015
	3.824
	0.013
	0.073
	3.925

	轻质燃料油
	1
	0.196
	9.603
	0.185
	0.935
	10.92

	煤基柴油
	1
	0.246
	11.629
	0.246
	1.174
	13.295

	车用柴油
	2
	0.246
	21.623
	0.205
	1.174
	24.469

	92号汽油
	1
	2.861
	14.164
	1.776
	13.652
	32.453

	95号汽油
	1
	2.861
	7.082
	1.776
	13.652
	25.37

	不合格柴油罐
	1
	0.25
	1.027
	0.202
	1.614
	3.092

	合计
	168.453t/a（其中苯0.03，甲苯2.62，二甲苯0.997）



（3）设备动静密封点废气源强
项目运行过程中存在阀门、法兰、泵、连接件等密封点无组织废气的排放，源强核算参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中“工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册”《排污许可证申请与核发技术规范石化工业》（HJ 853-2017）中设备动静密封点挥发性有机物产生量计算公式：

式中：E设备，设备与管线组件密封点的挥发性有机物年排放量，kg/a；
n，挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数；
eTOC,i，密封点i的总有机碳（TOC）排放速率，kg/h，详见表4-5；
WFVOC,i/WFTOC,i的比值取1；
ti，密封点i年运行时间，h/a。
表4-6  密封点排放系数取值
	序号
	设备类型
	排放系数（kg/h/排放源）

	1
	气体阀门
	0.024

	2
	开口阀或开口管线
	0.03

	3
	有机液体阀门
	0.036

	4
	法兰或连接件
	0.044

	5
	泵、压缩机、搅拌器、泄压设备
	0.14

	6
	其他
	0.073


根据上述公式计算本工程阀门、法兰等位置无组织排放的挥发性有机物，详见表4-7。
表4-7  设备动静密封点无组织排放
	序号
	设备类型
	设备数量
	排放速率
	年运行时间
	年排放量（t）

	1
	气体阀门
	100
	0.0072
	8000
	0.058

	2
	有机液体阀门
	140
	0.01512
	
	0.121

	3
	法兰或连接件
	3
	0.000396
	
	0.003

	4
	泵
	14
	0.003108
	
	0.025

	5
	合计
	0.207t/a（苯0.000008，甲苯0.000664，二甲苯0.000253）


（4）实验室废气
分析化验室主要对原料及产品进行测定，测定项目包括目标物质含量、含水量等，本项目原料、产品均为液态，因此测定过程较简单，无需配液，直接取待测样品放入检测仪器即可。检验过程基本在密闭的检测仪器里面内，在放入和取出过程存在少量逸散，经分析化验室的通排风系统排放，本报告不进行定量计算。
1.2废气防治措施
为防治物料装卸及储存过程中排放的挥发性有机物对周边大气环境造成影响，建设方采用底部装载系统，装车过程鹤管完全浸没液面，气相回流管路全程负压，杜绝装车间隙油气外溢。储罐全部采用全接液双层密封内浮顶结构，浮盘边缘密封件选用耐油、低渗透复合密封材料，杜绝罐顶气相短路逸散；储罐通气支管、总管全部采用负压密闭输送，管道定期测漏；所有储罐人孔、检修口配备快速密封法兰，检修作业前先置换油气，检修全程临时集气罩收集废气接入回收装置，满足A级储罐无组织管控要求。建立全厂动静密封点台账，对罐区进出口阀门、法兰、泵体、装卸管线、取样口等全部密封点建档编号，泵、阀门、开口管线每季度检测1次，法兰、连接件每半年检测1次，泄漏阈值≥2000μmol/mol 点位48h内完成修复，修复后复测留存记录。进厂油品罐车全部为国五及以上排放标准，重污染预警时段禁止国四及以下柴油货车入场；车辆进厂前核查油气回收接口完好性，无密闭气相回流管路车辆禁止装卸作业。
一期油气回收装置处理介质为粗苯、BTXS、纯苯、甲苯、二甲苯、甲醇等轻质烃、苯系物油气；本项目储存、调和物料为MTBE、异辛烷、轻质石脑油、混合芳烃、成品汽油、柴油等，挥发油气以非甲烷总烃为主，产生的油气废气不属于同质同源废气，两套系统废气经统一管网收集、装置冷凝液化后，冷凝液无法实现物理分开收集，采取混合收集、统一输送至一期加氢装置深加工处理的回用方式。本项目二期油品均为合规国标调和组分油，产生的油气冷凝液组分纯净、杂质含量极低，完全满足一期加氢装置进料指标要求，可直接进入一期加氢系统进行精制加工，无杂质富集、组分超标等问题。装置按照一期全部储罐呼吸废气、装卸油气最大工况设计，设备选型预留富余处理负荷，叠加本项目新增油气负荷后，总进气规模仍低于设备额定处理能力，制冷系统、吸附单元、风机系统可满足一、二期合计油气处理需求。
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK39]油气回收装置将各尾气支管收集的废气汇集至两根气相总管，有机废气中易凝固介质的油气首先经过吸收塔吸收一部分介质，之后与其他油气汇合进入冷凝单元进行冷却液化，回收的液态油品经管道油泵直接输送至储油罐。经冷凝后绝大部分组分已经成为液体组分，剩余的尾气和空气的混合气体再进入吸附单元进行吸附分离处理后，尾气达标排放。
油气回收处理设施由如下单元组成：吸收单元、冷凝单元、吸附单元。
（1）吸收单元：本单元中油气完成吸收后进入冷凝单元。
进入油气回收装置的废气等进入一个自循环吸收塔，油气自下而上通过填料段，与循环油泵输出的吸收剂充分接触，被喷淋吸收，处理完的废气进入后续冷凝模块。当储油罐内液位达到低液位时，自动打开进液管道上电动阀补油，一定液位时停止；根据进气管路上累积流量切换更换吸收液，以免影响吸收效果。
（2）冷凝单元：油气在本单元内由气态转化成液态。
本油气回收装置油气冷凝单元设计为A/B两个蒸发通道，即“双通道”冷凝工艺，当A组蒸发器处于制冷状态时、B组蒸发器处于化霜状态。两组蒸发器之间的运行通过电动阀门自动切断。
（3）吸附单元：本装置采用的吸附单元工艺原理是通过两个吸附罐内的活性炭吸附剂进行反复交替吸附实现油气持续处理的过程。吸附油气尾气饱和的吸附材料再通过真空泵解析脱附再生。
脱附出来的气循环进入前端继续降温液化，完成对混合气体的相变液化，实现对油气的回收；本项目油气均通过管道收集，且罐车与油气收集系统通过硬管螺栓连接，收集效率为100%。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求，吸附工艺处理有机废气吸附效率应不低于 90%；《VOCs治理设施正常运行状况的去除效率》中，冷凝回收法 VOCs 去除效率参考区间为60%~90%。本项目采用冷凝+吸附串联工艺，其中冷凝单元VOCs去除效率取90%，吸附单元VOCs 去除效率取90%，经核算，整套装置VOCs综合去除效率为99%，本次环评去除效率取97%。
经油气回收后，物料装卸和物料储存挥发性有机物的产生、排放情况见表4-8。本项目大气污染物排放量核算表见表4-9。
表4-8  油气回收后挥发性有机物排放量
	污染源
	污染物
	污染物产生量（t/a）
	处理措施
	污染物排放量（t/a）

	物料装卸
	NMHC
	288.597
	底部装载+油气回收装置，收集效率为100%，去除效率达97%
	8.658

	
	苯
	0.004
	
	0.00012

	
	甲苯
	0.34
	
	0.0102

	
	二甲苯
	0.13
	
	0.0039

	物料储存、调和
	NMHC
	164.806
	内浮顶罐+氮封+油气回收装置，收集效率为100%，挥发性有机物控制效率达97%
	4.944

	
	苯
	0.03
	
	0.0009

	
	甲苯
	2.62
	
	0.0786

	
	二甲苯
	0.997
	
	0.0299

	合计
	457.524
	/
	13.72


油气回收装置废气处理系统工艺设置一根排气筒，排气筒高度为15m，内径0.5m，温度25℃，排气筒高度满足《石油化学工业污染物排放标准（含2024年修改单）》（GB31571-2015）（排气筒最低高度不得低于15m）设置的要求。非甲烷总烃去除效率满足《石油化学工业污染物排放标准（含2024年修改单）》（GB31571-2015）表5中非甲烷总烃特别排放限值（去除效率≥97%），排放浓度满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南及相关文件》炼油与石油化工行业A级企业相关控制要求。
表4-9  大气污染物排放核算表
	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	核算排放浓度/（mg/m3）
	核算排放速率/（kg/h）
	核算年排放量/（t/a）

	有组织废气

	1
	DA03-001
	罐区、装卸区有组织废气
	NMHC
	17
	1.7
	13.6

	
	
	
	苯
	0.0013
	0.000128
	0.00102

	
	
	
	甲苯
	0.111
	0.0111
	0.0888

	
	
	
	二甲苯
	0.0423
	0.004226
	0.03381

	无组织废气

	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	标准名称
	浓度限值（mg/m3）
	申报年排放量/（t/a）

	2
	/
	罐区、装卸区无组织废气
	NMHC
	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表7企业边界大气污染物浓度限值
	4.0
	0.206

	
	
	
	苯
	
	0.4
	0.000008

	
	
	
	甲苯
	
	0.8
	0.000664

	
	
	
	二甲苯
	
	0.8
	0.000253



本环评依据《排污许可证申请与核发技术规范石化工业》（HJ853-2017）中废气污染防治可行技术参考表，分析本项目拟采取的油气回收设施的可行性。石化工业废气治理可行技术见表4-10。
表4-10  石化工业废气治理可行技术参照表
	产排污环节
	污染物
	可行技术

	储罐
	挥发性有机物
	油气平衡、油气回收（冷凝、吸附、吸收、膜分离或组合技术等）、燃烧净化（热力焚烧、催化燃烧、蓄热燃烧）。

	装载
	挥发性有机物
	顶部浸没式或底部装载方式+油气回收或燃烧净化。


本项目物料装载采用底部装载方式+油气回收处理装置（冷凝+活性炭吸附）；物料储存过程中液体储罐均采用内浮顶罐，并进行氮封，同时配套安装油气回收装置（冷凝+活性炭吸附）。物料装载和物料储存废气治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范石化工业》（HJ853-2017）中废气治理可行性技术方案，措施合理可行。
1.3监测要求
本项目废气依托一期工程已建油气回收装置治理，废气共用一期排气筒，现有监测方案符合规范要求，监测点位、监测因子、监测频次可覆盖全厂污染源监控需求，本项目延续使用一期现有自行监测方案。项目废气监测工作内容详见表4-11。
表4-11  废气自行监测要求一览表
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	有组织排放
	储运工程
	罐区、装卸区有组织废气
	NMHC
	月

	
	
	
	苯、甲苯、二甲苯
	半年

	无组织排放
	企业边界
	NMHC、苯、甲苯、二甲苯
	季度

	
	泵、压缩机、搅拌器（机）、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统
	挥发性有机物
	季度

	
	法兰及其他连接件、其他密封设备
	挥发性有机物
	半年


1.4废气达标排放分析
（1）正常工况达标排放分析
本项目对装载、储存废气采用油气回收装置处理后经过15m高排气筒排放，非甲烷总烃执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含 2024 年修改单）表5大气污染物特别排放限值，非甲烷总烃排放浓度需满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》炼油与石油化工行业A级企业相关控制要求；苯、甲苯、二甲苯《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含 2024 年修改单）表6大气污染物排放限值。
综上所述，项目在做好污染防治措施的情况下，外排的废气对大气环境影响不大。
（2）非正常工况废气排放分析
非正常排放包括开停车、设备检修、污染物控制不达标、设备运转异常等，项目非正常工况污染源主要为废气治理设施故障导致的废气非正常排放。该情况下的事故污染源源强按照废气设施故障而未进入处理系统的污染物产生量计算，项目非正常排放情况为油气回收系统出现故障时，持续时间约1小时，非正常排放情况见下表。
表4-12  污染源非正常排放参数表
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度（mg/m3）
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续时间
	应对措施

	油气回收
	废气处理设施故障导致废气无治理效果
	非甲烷总烃
	566.75
	56.68
	1h
	发生事故时停止生产并及时检修

	
	
	苯
	0.043
	0.0043
	
	

	
	
	甲苯
	3.7
	0.37
	
	

	
	
	二甲苯
	1.41
	0.141
	
	



2、废水影响分析及防治措施
本项目仅产生地面冲洗水和清罐废水，均为含油废水，经厂内污水处理站处理后，达标排放至园区污水处理厂（吉木萨尔县北三台污水处理厂）。
本项目依托一期建设的污水处理站，该处理站的处理规模为25m3/h，含苯废水预处理工艺为“隔油气浮+芬顿反应池+两级气浮”；含油污水预处理工艺为“隔油+两级气浮”；含苯废水、含油污水经预处理后与清净下水、生活污水进入综合废水调节池，综合废水处理工艺为“A2/O系列+二沉池+AOP紫外高级氧化工艺”。
采用的废水处理工艺均属《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017），本项目采用的废水处理方法属于可行技术，被国内化工企业广泛应用，其运行稳定，处理效果有保证，工艺可行。
项目各类废水经污水处理站处理后排入吉木萨尔县北三台循环经济工业园污水处理厂。园区规划环评要求，各企业生产生活废水进入企业自建的污水处理站进行预处理，达到行业排放标准或污水综合排放标准，及污水处理厂纳管标准后统一由污水管网汇入园区污水处理厂进行处理。本项目生产、生活废水经处理可满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表1间接排放限值，未作规定的污染物执行《污水综合排放标准》（8978-1996）表4三级标准后，排入园区污水处理厂符合规划环评要求。
厂内污水处理站处理规模为25m3/h，一期日常排水量22.68m³/h；二期年均新增废水合计77.76m³，折算小时增量仅0.00972m³/h，叠加后全厂连续排水量约22.69m³/h，未超出设施设计负荷。园区污水处理厂规模为10000m3/d（416.67m3/h），处理余量9455.53 m3/d（393.98 m3/h）。综上所述，从水质和水量上分析，本项目废水排入园区污水处理厂均是可行的。污水处理站进出水水质见下表。
表4-13  污水处理废水水质
	序号
	项目
	进水水质指标（mg/L）
	外排废水水质（mg/L）

	1
	CODCr
	3000
	500

	2
	BOD5
	500
	300

	3
	SS
	500
	/

	4
	NH3-N
	400
	200

	5
	硫化氢
	50
	20

	6
	石油类
	1000
	1.0

	7
	溶解性总固体
	≤1000
	0.1

	8
	苯
	50
	0.1

	9
	甲苯
	10
	0.4

	10
	二甲苯
	10
	




3、声环境影响分析及防护措施
3.1噪声源强
本项目新增机泵14台（其中操作10台、备用4台），其噪声值一般在80~90dB（A）之间。主要噪声源强见表4-14。
表4-14  主要噪声源强一览表
	设备名称
	型号
	声源类型
	空间相对位置
	数量
	噪声级
	治理措施
	治理后声级
	运行时段

	MTBE泵
	装卸泵
	室外
	
	1
	90
	低噪声设备、基座减振
	85
	8000h

	异辛烷泵
	装卸泵
	室外
	
	1
	85
	
	80
	

	轻质石脑油泵
	装卸泵
	室外
	
	1
	85
	
	80
	

	混合芳烃泵
	装卸泵
	室外
	
	1
	85
	
	80
	

	92#汽油泵
	装卸泵
	室外
	
	2
	85
	
	80
	

	95#汽油泵
	装卸泵
	室外
	
	2
	85
	
	80
	

	轻质燃料油泵
	装卸泵
	室外
	
	2
	85
	
	80
	

	煤基柴油泵
	装卸泵
	室外
	
	2
	85
	
	80
	

	柴油泵
	装卸泵
	室外
	
	2
	85
	
	80
	


3.2噪声影响预测
本次环境噪声影响预测主要是针对主要噪声源对厂界的影响进行预测，由于预测点距声源的距离比声源本身尺寸大得多，因此声源将当作点声源处理。本工程噪声预测时只考虑几何发散引起的A声级衰减，预测模式如下：
噪声随距离衰减公式为：

式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；
Lp（r0）——参考位置r0 处的声压级，dB；
r——预测点距声源的距离，m；
r0——参考位置距声源的距离，m。
噪声叠加模式：

式中：Lp总——各点声源叠加后总声级，dB(A)；
Lp1、Lp2…Lpn——第1、2…n 个声源到P点的声压级，dB(A)。
预测点的预测声级计算公式：

式中：L——预测点的预测声级，dB(A)；
Lg——声源在预测点的贡献值，dB(A)；
Lb——预测点的背景值，dB(A)。
运用上述计算模式，先将项目的各噪声源按照点声源随距离衰减公式计算各噪声源传到某一定点的声级，然后将其进行叠加即为该定点的噪声影响值。项目各厂界贡献值见表4-15。
表4-15  厂界噪声预测结果
	点名称
	噪声时段
	贡献值dB (A)
	评价标准dB (A)
	占标率 (%)
	是否超标

	厂界1#
	昼间
	49.14
	65
	75.6
	达标

	厂界1#
	夜间
	49.14
	55
	89.3
	达标

	厂界2#
	昼间
	49.18
	65
	75.7
	达标

	厂界2#
	夜间
	49.18
	55
	89.4
	达标

	厂界3#
	昼间
	48.76
	65
	75.0
	达标

	厂界3#
	夜间
	48.76
	55
	88.7
	达标

	厂界4#
	昼间
	48.94
	65
	75.3
	达标

	厂界4#
	夜间
	48.94
	55
	89.0
	达标



根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）可知，进行边界噪声评价时，预测和评价项目厂界噪声贡献值，评价其超标和达标情况。由上表可知，项目投入运营后，各厂界噪声贡献值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值，厂界达标。

3.3防治措施
为有效降低设备噪声，建设单位需采取的噪声减缓措施如下：
（1）加强管理
建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，进入场区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。厂区道路全线设置限速5km/h、禁止鸣笛标识，罐车进出厂区安排专人引导，夜间22:00- 次日6:00尽量减少装卸作业，降低偶发高噪声影响。
（2）合理进行厂区总平面布置
将主要噪声源远离办公生活区布设，增大了办公生活区与生产设备之间的距离。同时，根据噪声源的声频特性，对泵类等设备采取基座减振，加强车辆进出管理，禁止鸣笛，限制车速等。高噪声泵组区域周边种植乔灌结合隔声绿化带，利用植被衰减噪声。
（3）运输组织
本工程运营期运输量较大，运输车辆频繁进出现场对周围企业和居民出行带来一定的影响。运输作业应制定完善的运输组织方案，运输车辆行驶路线应尽量避开人口聚集区，避免对区域交通产生较大影响，运输时间应避开周边居民作息时间段。运输车辆在途经沿线居民区时，应降低车速，以减少运输作业对居民的影响。同时，本环评要求运输车辆还应严格落实以下要求：
①原辅材料采用专用的运输车辆，途经居民等环境敏感点时减速慢行。
②必须保持运输车辆车况良好，车容车貌整洁。
（4）监测管理
严格执行季度昼、夜间厂界噪声监测，监测台账同步归档至环保档案。
3.4噪声污染源监测计划
现有工程（一期）目前处于调试收尾阶段，尚未竣工投产，其环评批复所列的噪声自行监测方案尚未实际执行，无有效实测数据可供直接引用。
经核实，一期环评确定的噪声监测方案在监测因子（等效连续A声级Leq，昼、夜）、监测频次（1次/季度，昼夜各1次）、执行标准（GB12348-2008 3类）方面，与《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ 947-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求一致，本项目可沿用其监测因子与频次，项目噪声监测计划详见表4-16。
表4-16  噪声监测方案
	类别
	监测因子
	监测点位
	监测频次
	执行标准

	噪声
	Leq（A）
昼、夜
	厂界东、南、西、北侧各设1个测点，共4个
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
昼间65dB（A）
夜间55dB（A）



4、固体废物环境影响分析及防护措施
4.1固体废物产生情况
（1）生活垃圾
本项目不新增员工人数，因此不新增生活垃圾。
（2）危险废物
①废活性炭
油气回收装置中的活性炭吸附装置配备氮气置换抽真空再生系统，定期对活性炭进行再生；建设单位化验部门每半月监测一次活性炭吸附性能，出现异常及时进行更换，更换量为1t/次，类比同类型调和项目，3~4月更换一次，本项目废活性炭总产生量约为3t/a。废活性炭物理性质为固态黑色颗粒，废活性炭由密闭桶装收集；禁止与氧化剂、强氧化性废物混存；库房内分区存放；定期检测包装完整性；建立出入库台账；委托有资质单位处置。
根据《国家危险废物名录(2025年版)》本项目废活性炭属于HW49 其他废物中的烟气、VOCs治理过程产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色、除杂、净化过程产生的废活性炭，危废代码为900-039-49。
②废检测管、吸管、试剂瓶
本项目会对原料、产品定期进行测定，测定项目包括目标物质含量、含水量等，本项目原料、产品均为液态，因此测定过程较简单，无需配液，直接取待测样品放入检测仪器即可。检测过程中会产生废弃检测管、吸管、试剂瓶等，根据建设单位提供的资料，实验室检测年用检测管约2000根，总重约2kg/a，年用吸管约1800根，总重约2.7kg/a，年用试剂瓶约800个，总重约5.6kg/a。其中废检测管及废吸管为固态塑料载体，应分类收集于专用防渗漏容器；破损检测管单独封装；不得与其他不相容危废混放；做好台账记录；交由资质单位处置。废试剂瓶为固态玻璃载体，应清空残留，密封存放；破碎试剂瓶单独收纳；严禁混存强反应性废物；落实台账管理；交由资质单位处置。
根据《国家危险废物名录(2025年版)》本项目实验室危废属于HW49其他废物，危废代码为900-047-49。
③清罐油泥
汽油、柴油、混合芳烃等轻质油品长期静置，微量杂质、胶质、冷凝水在罐底累积形成油泥，类比同类型调和项目，沉积油泥体积占储罐总容积0.1%~0.2%，本次核算取中间值0.15%，单次清罐油泥总量约21.1t，年均产生4.22t。清罐油泥为半固态粘稠油泥，应采用密闭防渗专用桶盛装；库房防渗围堰内分区堆放；严防泄漏溢出；缩短厂内暂存周期；建立完整台账；委托有处置资质单位处置。
根据《国家危险废物名录(2025年版)》罐底油泥属于HW08 废矿物油与含矿物油废物中的废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥，危废代码为900-221-08。
表4-17  危险废物汇总表
	危废名称
	危废类别
	危险废物代码
	产生量（t/a）
	产生装置
	防治措施

	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	3
	油气回收
	暂存于危险废物贮存库，定期交由资质单位处置

	废检测管
	HW08
	900-249-08
	2kg/a
	实验室
	

	废吸管
	HW08
	900-249-08
	2.7kg/a
	实验室
	

	废试剂瓶
	HW08
	900-249-08
	5.6kg/a
	实验室
	

	清罐油泥
	HW08
	900-221-08
	4.22
	储罐
	密闭吨桶收集，暂存于危废贮存库围堰区内，定期交由具备资质单位处置



4.2危险废物污染防治措施
（1）危废贮存库依托可行性
本项目产生的危险废物拟依托一期工程已建设的150m2危险废物暂存间进行厂内暂存，危险废物外委处置前，转运至一期危废暂存间密闭库房内临时贮存。一期危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597‑2023）开展设计建设，危险废物暂存间地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层高0.5m），使用防水混凝土，地面做防滑处理。地面设地沟和集水池，使渗沥液能进入污水处理站的污水调节池；地面、地沟及集水池均做环氧树脂防腐处理；地沟均设漏水耐腐蚀钢盖板，并在穿墙处做防渗处理。库房内采取全面通风的措施，设有安全照明设施，并设置干粉灭火器，库房外设置室外消火栓。，人工衬层材料渗透系数不大于1.0×10-12m/s；危废暂存库设置围堰，可收集事故状态下泄漏物料、污染消防水，库内清理得到的泄漏物全部按危险废物管理处置；并按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276‑2022）规范设置危险废物警示标识。
本项目新增危废产生量较小，一期危险废物最大产生量为441.96t/a，危废贮存库最大储存量约为450t，尚有剩余贮存库容，可容纳本项目危废的厂内短期暂存需求；本项目危废类别、储存管控要求与一期入库危废管控要求一致，可做到分区存放，避免不相容废物混放。危险废物入库、转运、台账管理均执行厂区统一危废管理制度，危废暂存期间不会对土壤、地下水造成明显不利影响。
综上，从贮存库容、防渗工程、选址条件、配套设施、环境风险防控、管理体系方面，本项目危险废物依托一期危废暂存间暂存具备可行性。
（2）转运要求
危险废物内部转运作业应满足如下要求：
1)危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。
2)危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。 
3)危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。
（2）危险废物运输中应做到以下几点：
危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。
危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005年]第9号)、JT617以及JT618执行；危险废物铁路运输应按《铁路危险货物运输管理规则》(铁运〔2006〕79号)规定执行；危险废物水路运输应按《水路危险货物运输规则》(交通部令〔1996〕第10号)规定执行。 
废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定。
运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，其中医疗废物包装容器上的标志应按HJ421要求设置。 
危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。 
危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：
1)卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个体防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 
2)卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 
3)危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。

5、生态环境影响分析及防护措施
本项目位于龙都石油化工有限公司厂内，无新增用地，厂区及周边无重点保护的珍稀动植物物种资源、重点保护的栖息地以及其他生态敏感点，无重大生态制约因素。项目不占用基本农田，不存在移民搬迁安置问题。项目建成后，通过地面硬化工程，控制水土流失，对生态环境影响较小。
6、土壤和地下水环境影响分析及防护措施
6.1土壤和地下水防护措施
（1）污染途径
从本项目的运营过程来看，若储罐区、装卸区汽油、柴油及其原料发生泄漏可能会对土壤和地下水造成污染。
（2）土壤和地下水影响分析
项目储罐区、装卸区等地面按要求进行严格分区防渗；因此运营期正常情况下不会对地下水及土壤环境产生影响。
（3）防渗分区及防渗要求
厂区根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）等相关要求进行分区防渗。其中，储罐区、装卸区等区域进行重点防渗，设计防渗层的防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。
在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制罐区内的泄漏柴油无下渗现象，避免污染土壤和地下水，不会对区域地下水及土壤环境产生明显影响。
6.2地下水监测
本项目地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020），依据地下水监测原则，结合区域水文地质条件，在厂区周边至少应设置三口（场地、地下水流向上游、下游）地下水水质监控井。
监测项目：pH值、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、总有机碳、可吸附有机卤化物、总铅、总镉、总砷、总镍、总汞、烷基汞、总铬、六价铬、石油类、苯、甲苯、二甲苯。
监测层位为孔隙潜水；监测频次：每年一次。
表4-18  项目地下水跟踪监测计划
	采样地点
	坐标
	距离
	井深
	备注

	庆华化工公司厂内
	
	0.5km
	30m
	现有地下水井

	厂址
	
	/
	/
	企业在厂内布设

	厂址西北侧
	
	3.8 km
	18m
	现有地下水井



7、全厂污染物产排分析
本项目建成后，全厂污染物“三本账”情况，见表4-19。
表4-19  全厂“三本账”   单位：t/a
	污染
因素
	污染物
名称
	单位
	一期工程排放量
	本项目
排放量
	替代
削减量
	全厂
总排放量
	排放
增减量

	废气
	有组织
	废气量
	万m³/a
	128870.52
	15219.2
	0
	144089.72
	+15219.2

	
	
	H2S
	t/a
	0.32
	0
	0
	0.32
	0

	
	
	NH3
	t/a
	0.21
	0
	0
	0.21
	0

	
	
	NMHC
	t/a
	8.30
	13.6
	0
	21.9
	+13.6

	
	
	NOX
	t/a
	54.36
	0
	0
	54.36
	0

	
	
	SO2
	t/a
	2.42
	0
	0
	2.42
	0

	
	
	苯
	t/a
	1.84
	0.00102
	0
	1.841
	+0.00102

	
	
	二甲苯
	t/a
	0.07
	0.03381
	0
	0.10381
	+0.03381

	
	
	甲苯
	t/a
	0.18
	0.0888
	0
	0.2688
	+0.0888

	
	无组织
	甲醇
	t/a
	0.11
	0
	0
	0.11
	0

	
	
	颗粒物
	t/a
	9.12
	0
	0
	9.12
	0

	
	
	H2S
	t/a
	0.14
	0
	0
	0.14
	0

	
	
	NH3
	t/a
	0.14
	0
	0
	0.14
	0

	
	
	NMHC
	t/a
	24.55
	0.206
	0
	24.756
	+0.206

	
	
	苯
	t/a
	3.59
	0.000008
	0
	3.59
	+0.000008

	
	
	二甲苯
	t/a
	0.86
	0.000253
	0
	0.86
	+0.000253

	
	
	甲苯
	t/a
	1.12
	0.000664
	0
	1.12
	+0.000664

	
	
	甲醇
	t/a
	2.57
	0
	0
	2.57
	0

	废水
	废水量
	t/a
	181475.80
	77.76
	0
	181553.56
	+77.76

	固废
	一般固废
	t/a
	20.1
	0
	0
	20.1
	0

	
	危险废物
	t/a
	450.08
	7.22
	0
	457.3
	+7.22

	
	生活垃圾
	t/a
	29.3
	0
	0
	29.3
	0



8、环境风险影响分析
项目实施后，物料中石脑油、异辛烷、成品汽油、成品柴油、轻质燃料油、煤基柴油等属于有毒有害危险物质，经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，项目涉及的突发性环境事件风险物质调查情况见表4-20。
表4-20  环境事件风险物质调查一览表
	环境风险物质名称
	CAS号
	最大存在总量（t）
	临界量（t）
	Q值

	石脑油
	--
	1460
	2500
	0.584

	异辛烷
	--
	1380
	100
	13.8

	92#汽油
	--
	1495
	2500
	0.598

	95#汽油
	--
	1495
	2500
	0.598

	轻质燃料油
	--
	2550
	2500
	1.02

	煤基柴油
	--
	2550
	2500
	1.02

	柴油
	--
	4927.5
	2500
	1.971

	MTBE
	1634-01-4
	1480
	10
	148

	混合芳烃
	苯
	71-43-2
	13.904
	10
	1.3

	
	甲苯
	108-88-3
	1175.504
	10
	117.5

	
	二甲苯
	1330-20-7
	447.04
	10
	44.7

	项目Q值Σ
	331.091


由上表可知，本项目危险物质存在量与临界量比值Q为331.091。危险物质储存量超过临界量，需设置环境风险专项评价。
根据环境风险专项分析结论，本项目环境风险评价工作等级为二级评价，在严格采取各项环境风险防范应急措施的情况下，本项目环境风险可防可控。
9、环保验收管理
《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院第682号令）第十七条：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。
根据建设项目环境管理的要求、环评文件及其审批意见，自行或委托第三方机构编制建设项目环境保护设施竣工验收报告并向社会公开。项目各项污染治理措施严格执行“三同时”制度，环保设施“三同时”竣工验收一览表见表4-21。
表4-21  “三同时”竣工验收一览表
	[bookmark: _Hlk151477551]类别
	治理对象
	治理设施
	验收指标
	验收标准

	废气治理
	罐区有组织废气
	油气回收装置+15m排气筒
	非甲烷总烃
去除效率≥97%
非甲烷总烃≤20.0mg/m³
	《石油化学工业污染物排
放标准（含2024 年修改单）》（GB31571-2015）
同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》炼油与石油化工行业A级绩效

	
	罐区无组织废气
	/
	选用先进设备，泵、阀门、连接件等密封装置符合国家相应标准要求
	《石油化学工业污染物排
放标准（含2024 年修改单）》（GB31571-2015）

	
	厂界
	/
	非甲烷总烃≤4.0mg/m³
	《石油化学工业污染物
排放标准（含2024 年修改单）》（GB31571-2015）

	废水治理
	生产废水
	生产废水经厂内污水处理站处理后，排入园区污水处理厂
	
	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表1间接排放限值，未作规定的污染物执行《污水综合排放标准》（8978-1996）表4三级标准

	噪声治理
	泵机等
	采用低噪声泵机、消声减振
	昼间≤65dB(A)
夜间≤55dB(A)
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

	固废
	废活性炭、废检测管、废吸管、废试剂瓶、清罐油泥
	暂存危废贮存库，定期委托有资质的单位处理
	/
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）

	环境风险
	事故废水
	依托现有应急事故池（6600m³）、厂区分区防渗、防火堤、围堰
	完善的应急设施及设备、应急预案报备和常规定期应急演练、培训
	《突发环境事件应急管理办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》



10、环保投资
本项目二期工程总投资为4007.241万元，环保投资173万元，环保投资占项目总投资的4.32%。项目主要环保设施见表4-22。
表4-22  工程环保设施投资情况一览表
	序号
	类别
	环保投入内容
	投资额

	1
	油气回收装置
	定期维护、购买/更换活性炭
	23

	2
	地下水保护措施
	罐区防渗措施
	100

	3
	环境管理
	竣工环保验收、应急预案等
	50

	合计
	173






[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织废气
	非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯
	采用底部装卸系统，收集废气采用油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）处理措施，处理后废气经1根15m高排气筒排放。
储罐均为内浮顶罐，均采取氮封措施，收集废气采用油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）处理措施，处理后废气经1根15m高排气筒排放。
	油气回收装置废气污染物排放执行《石油化学工业污染物排放标准（含2024 年修改单）》（GB31571-2015）表5、表6标准限值。非甲烷总烃排放浓度需满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》炼油与石油化工行业A级企业相关控制要求。

	
	无组织废气
	
	采用技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等，烃类机泵采用无泄漏屏蔽泵。采用密闭集输流程，对各设备、阀门、法兰、泵、连接件等进行定期的检查、检修；定期开展泄漏检测和修复工作。
	项目厂界无组织排放污染物参照执行《石油化学工业污染物排放标准（含2024 年修改单）》（GB31571-2015）中表7 相关标准限值。厂内非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1 厂区内VOCs 无组织排放限值中特别排放限值的要求。

	地表水环境
	生产废水
	悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、苯、甲苯、二甲苯等
	经厂内污水处理站处理后，排入园区污水处理厂
	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表1间接排放限值，未作规定的污染物执行《污水综合排放标准》（8978-1996）表4三级标准

	声环境
	生产设备噪声
	等效A声级
	选用高效低噪声设备、安装减振底座等。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

	电磁辐射
	无

	固体废物
	本项目产生的固体废物主要为废活性炭、废检测管、废吸管、废试剂瓶、清罐油泥，暂存危废贮存库，定期委托有资质的单位处理。

	土壤及地下水
污染防治措施
	厂区进行分区防渗，储罐区、装卸区进行重点防渗。

	生态保护措施
	项目占地为规划的工业用地，严格控制施工范围，做好施工期生态保护措施，不会对区域生态环境造成影响。

	环境风险
防范措施
	1、厂区总平面布置符合防范事故要求，依托一期有效容积为6600m3的事故水池，满足事故风险应急要求；
2、制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝因工作失误造成的事故；
3、厂区进行分区防渗，储罐区、装卸区进行重点防渗；
4、按规范要求更新完善企业突发环境事件应急预案，并按要求落实及备案，定期演练。

	其他环境
管理要求
	监控相关污染物，满足日常监测需要、排污口规范化。



六、结论
	本项目选址符合所在区域生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线和负面清单的要求；建设单位在生产经营过程中只要保证遵守相关环保法律法规，落实“三同时制度”，保证有效地实施相应环境保护措施，妥善处理处置废气、噪声、固体废物等污染物的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	氮氧化物
	/
	/
	54.36t/a
	/
	/
	54.36t/a
	0

	
	挥发性有机物
	/
	/
	43.29t/a
	13.921t/a
	/
	57.211t/a
	+13.921

	
	二氧化硫
	/
	/
	2.42t/a
	/
	/
	2.42t/a
	0

	
	颗粒物
	/
	/
	9.12t/a
	/
	/
	9.12t/a
	0

	废水
	废水量
	/
	/
	181475.8 t/a
	77.76t/a
	/
	181553.56 t/a
	+77.76

	一般固体废物
	废超滤膜
	/
	/
	8t/a
	0
	/
	8t/a
	0

	
	废反渗透膜
	/
	/
	0.5t/a
	0
	/
	0.5
	0

	
	废过滤材料
	/
	/
	0.5t/a
	0
	/
	0.5
	0

	
	非危化品废包装
	/
	/
	0.1t/a
	0
	/
	0.1t/a
	0

	
	废吸附剂
	/
	/
	18t/a
	0
	/
	18t/a
	0

	危险废物
	污泥
	/
	/
	1t/a
	0
	/
	1t/a
	0

	
	废油
	/
	/
	0.1t/a
	0
	/
	0.1t/a
	0

	
	废活性炭
	/
	/
	1.56t/a
	3t/a
	/
	4.56t/a
	+3

	
	废变压器油
	/
	/
	5m3/a
	0
	/
	5m3/a
	0

	
	废铅蓄电池
	/
	/
	0.72t/a
	0
	/
	0.72t/a
	0

	
	废试剂瓶
	/
	/
	0.1t/a
	0
	/
	0.1t/a
	0

	
	废机油
	/
	/
	0.5t/a
	0
	/
	0.5t/a
	0

	
	废油桶
	/
	/
	0.1 t/a
	0
	/
	0.1 t/a
	0

	
	危化品废包装
	/
	/
	0.1t/a
	0
	/
	0.1t/a
	0

	
	废检测管
	/
	/
	0
	2kg/a
	
	2kg/a
	+2kg/a

	
	废吸管
	/
	/
	0
	2.7kg/a
	
	2.7kg/a
	+2.7kg/a

	
	废试剂瓶
	/
	/
	0
	5.6kg/a
	
	5.6kg/a
	+5.6kg/a

	
	清罐油泥
	/
	/
	0
	4.22t/a
	
	4.22t/a
	+4.22t/a

	生活垃圾
	/
	/
	29.3t/a
	0
	/
	29.3t/a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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环境风险评价
1 环境风险评价的目的
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件和事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与生态环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和生态环境影响达到可接受水平。
2 项目现状
新疆龙都石油化工有限公司20万吨/年劣质苯类物综合利用项目位于吉木萨尔县北庭工业园区，项目分两期建设，已统一完成项目备案。
一期工程为20万吨/年劣质苯类物加氢装置及配套公辅设施，已取得昌吉州生态环境局环评批复，目前主体设施基本建成，尚未竣工投产。二期工程为本次评价的60万吨/年成品油调配项目，与一期同址建设，仅依托公用工程，工艺相互独立；一期产品全部外售，无物料作为二期原料，二期所需原料均为市场外购。
项目采用物理调和工艺生产车用汽油及车用柴油，废气、噪声、固废等污染防治措施均按规范设计，已制定完善的废气、噪声及后续土壤地下水自行监测计划，各项环保措施与监测要求均符合园区及行业管控标准。
3 风险调查
3.1项目风险源调查
本项目罐区共储存7种物料，包括MTBE、异辛烷、轻质石脑油、混合芳烃、轻质燃料油、煤基柴油、车用汽油及车用柴油，以上物料均属于易燃易爆的危险物质。其危险化学品的理化特性见表6-1至6-7。

表6-1  柴油理化性质、危险危害特性及防护措施表
	特别警示
	易燃液，不得使用直流水扑救。

	标识
	英文名：Dieseloil

	理化性质
	外观与性状：稍有粘性的棕色液体

	
	毒性：刺激作用

	
	禁忌物：强氧化剂、卤素

	
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

	
	相对密度（水=1）
	0.87-0.9

	
	熔点℃
	＜-18
	沸点℃
	282-338

	
	闪点℃
	55
	自然温度℃
	257

	危险特性
	遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	呼吸系统防护
	一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带供气式呼吸器。

	主要用途
	用作柴油机的燃料。

	健康危害
	皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。可引起接解性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中，柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

	灭火方法
	雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
注意事项：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

	急救措施
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难给氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。
食入：尽快彻底洗胃，就医。
皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医。


表6-2  汽油的理化性质及危险特性表
	标识
	英文名
	gasoline
	分子式
	C5H12-C12H26

	分子量
	72-170

	
	别名
	/
	UN编号
	1203

	
	危险货物编号
	31001

	理化性质
	外观与性状
	无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

	
	熔点℃
	-95.4~-90.5
	相对密度（空气=1）
	0.7~0.8

	
	沸点℃
	25~220
	临界温度℃
	/

	
	相对密度（水=1）
	0.70~0.79
	临界压力MPa
	/

	
	饱和蒸气压
	/
	燃烧热
	/

	
	最小引燃能量
	0.25
	
	

	
	溶解性
	不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。

	毒性与危害
	接触限值
	中国MAC:300mg/m3 (溶剂汽油)
前苏联MAC:300mg/m3
美国TWA:ACGIH300ppm,890mg/m3
美国STEL:ACGIH500ppm,1480mg/m3

	
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	健康危害
	急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度头晕、头痛、恶心、步态不稳；高浓度可致意识丧失、呼吸停止。可伴有周围神经病及化学性肺炎。
慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能失调，皮肤损害。
特殊危害：液体吸入呼吸道可致吸入性肺炎；溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔甚至失明。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	闪点℃
	-50

	
	引燃温度℃
	250~530
	爆炸极限%
	下线1.3，上限7.6

	
	危险特性
	极易燃烧。蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	燃烧分解产物
	一氧化碳、二氧化碳

	
	稳定性
	稳定

	
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂

	
	灭火方法
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。
灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。


表6-3  石脑油的理化性质及危险特性表
	标识
	中文名：石脑油；溶剂油
	危险货物编号：32004

	
	英文名: Grude oil；Naphtha；Naphtha Solvent
	UN编号:1256， 2553

	
	分子式：/
	分子量：/

	理化性质
	外观与性状
	无色或浅黄色液体。

	
	熔点(℃)
	/
	相对密度(水=1)
	0.78~0.97
	相对密度(空气=1)
	/

	
	沸点(℃)
	20~160
	饱和蒸气压(kPa)
	/

	
	溶解性
	不溶于水，溶于多数有机溶剂。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。

	
	毒性
	LC₅₀: 16000mg/m³, 4小时(大鼠吸入)。

	
	健康危害
	蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。

	
	急救方法
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点(℃)
	-2
	爆炸上限%(v%):
	8.7

	
	自燃温度(℃)
	350
	爆炸下限%(v%):
	1.1

	
	建规火险分级
	甲
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂。

	
	危险特性
	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	储运条件与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射，保持容器密封。应与氧化剂分开存放，搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。
泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运送至废物处理厂所处置。

	
	灭火方法
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场的容器若变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。
灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。


表6-4  异辛烷的理化性质及危险特性
	标识
	中文名
	异辛烷
	分子量
	114.2285

	
	分子式
	C₈H₁₈
	CAS号
	/

	理化性质
	外观与性状
	无色液体
	主要用途
	/

	
	熔点
	107.4℃
	相对密度 (水=1)
	0.688~0.693

	
	沸点
	99.2℃
	相对密度 (空气=1)
	3.9

	
	饱和蒸气压
	5.41kPa
	燃烧热
	/

	
	闪点
	-12
	自燃温度
	346℃

	
	爆炸上限
	6.0V%
	爆炸下限
	1.0V%

	
	溶解性
	微溶于水，溶于乙醇、乙醚。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃液体

	
	危险特性
	易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸(闪爆)。

	
	燃烧分解产物
	一氧化碳、二氧化碳。

	
	稳定性
	稳定

	
	聚合危险
	不能发生

	
	禁忌物
	强氧化剂、卤素。

	
	灭火方法
	切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷外。雾状水、泡沫、二氧化碳。

	毒性及健康危害性
	接触限值：中国PC-TWA 未制定标准PC-STEL 未制定标准

	
	浸入途径：吸入

	
	毒性：属微毒类

	
	健康危害：1%丙烷，对人无影响；10%以下的浓度，只引起轻度头晕；在较高浓度的丙烷、丁烷混合气体中毒时，有头痛、头晕、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、流涎、自压轻度降低、脉缓、神经反射减弱、无病理反射；严重者出现麻醉状态、意识丧失；有的发生继发性肺炎。

	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	
	眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	
	食入：饮足量温水，就医。

	防护措施
	工程控制：生产过程密闭，全面通风。

	
	呼吸系统防护：高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。

	
	眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

	
	防护服：穿工作服。

	
	手防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护手套。

	
	其它：工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。

	
	储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，避免阳光直射。应与氧化剂等隔离储运。搬运时轻装轻卸，防止容器受损。

	运输注意事项
	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。
运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。
公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

	应急处理
	根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。消除所有点火源。应急人员应佩戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。使用防爆等级达到要求的通讯工具。采取关闭阀门或堵漏等措施切断泄漏源。构筑围堤或挖坑收容泄漏物，防止流入河流、下水道、排洪沟等地方。用泡沫覆盖泄漏物，减少挥发。用喷雾状水驱散、稀释挥发的蒸气。收容的泄漏液用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。残液用活性炭吸附或砂土吸收。



表6-5  燃料油理化性质与危险有害特性识别表
	理化性质
	中文名称：燃料油
	英文名: fuel oil
	危险性类别：可燃液体

	
	外观与性状：有色透明液体，挥发。
	主要用途：用于柴油机。

	
	熔点(oC)：无资料
	溶解性：不溶于水，溶于醇等溶剂。

	
	沸点 (oC): 360-460
	相对密度(水=1): 0.95-0.98

	
	燃烧热(kJ/1): 30000-46000
	相对密度(空气=1): 1.59-4

	
	闪点 (℃): ≥60
	引燃温度(℃): 250

	燃烧爆炸危险性
	稳定性：常温常压下稳定。
	燃烧分解产物：一氧化碳 二氧化碳。

	
	混合物：由各族烃类和非烃类的组成的。
	禁忌物：强氧化剂。

	
	有害物成分：烷烃、环烷烃和芳香烃、含硫、氧、氮化合物。

	
	危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

	毒性
	吸入高浓度蒸气，常先有兴奋，后转入抑制，表现为乏力、头痛、酩酊感、神志恍惚、肌肉震颤、共济运动失调：严重者出现定向力障碍、谵妄、意识模糊等；蒸气可引起眼及呼吸道刺激症状，重者出现化学性肺炎。吸入液态煤油可引起吸入性肺炎，严重时可发生肺水肿。摄入引起口腔、咽喉和胃肠道刺激症状，可出现与吸入中毒相同的中枢神经系统症状。

	环境危害
	对环境有危害。对大气可造成污染。

	急救
	皮肤接触：立即脱去所有被污染的衣物，包括鞋类。用流动清水冲洗皮肤和头发(可用肥皂)。如果出现刺激症状，就医。
眼睛接触：立即用流动、清洁水冲洗至少15分钟。如果疼痛持续或复发，就医。眼睛受伤后，应由专业人员取出隐形眼镜。
吸入：如果吸入本品气体或其燃烧产物，脱离污染区。把病人放卧位，保暖并使其安静。开始急救前，首先取出假牙等，防止阻塞气道。如果呼吸停止，立即进行人工呼吸，用活瓣气囊面罩通气或有效的袖珍面具可能效果更佳。呼吸心跳停止，立即进行心肺复苏术。送医院或寻求医生帮助。

	
	食入：禁止催吐。如果发生呕吐，让病人前倾或左侧位躺下(头部保持低位)，保持呼吸道通畅，防止吸入呕吐物。仔细观察病情。禁止给有嗜睡症状或知觉降低，即正在失去知觉的病人服用液体。意识清醒者可用水漱口，然后尽量多饮水。寻求医生或医疗机构的帮助。

	防护
	呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴橡胶耐油手套。
其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

	泄漏处理
	应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂石或其它不燃材料吸附或吸收。也可以在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


表6-6  混合芳烃理化性质及危险特性
	标识
	化学品中文名称
	混合芳烃
	化学品俗名：
	/

	
	化学品英文名称
	/
	 
	 

	成分/组成信息
	苯、甲苯、二甲苯、乙苯

	危险性概述
	危险性类别
	第3.2类低闪点液体
	侵入途径
	皮肤接触、吸入、食入

	
	健康危害
	接触高浓度蒸汽出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状，口服可可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。

	
	环境危害
	对环境有严重危害，对空气、水环境及水源可造成污染。

	
	燃爆危险
	本品极度易燃，具刺激性。

	急救措施
	皮肤接触
	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	
	眼睛接触
	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	
	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处.保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	
	食如
	昏迷者不要催吐就医。

	消防
应
急
措施
	危险特性
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应.流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	
	有害燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳.

	
	灭火方法
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离.灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

	泄露
应
急失
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间.小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收.也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容.用泡沫覆盖，降低蒸气灾害.用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作处置与储存
	操作注意事项
	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟.使用防爆型的通风系统和设备.防止蒸气泄漏到工作场所空气中，避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物.

	
	储存注意事项
	储存于阴凉、通风的库房.远离火种、热源.库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	接
触控制个体防护
	工程控制
	生产过程密闭，全面通风。

	
	呼吸系统防护
	空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩).紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。

	
	眼睛防护
	戴化学安全防护眼镜.
	身体防护
	穿防静电工作服

	
	手防护
	戴橡胶耐油手套

	
	其他防护
	工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。

	理化性质
	外观与性状
	无色透明液体，有汽油味.
	pH
	无资料

	
	熔点 (℃)
	/
	相对密度 (水=1)
	0。80—0.89

	
	沸点 (℃)
	85至170
	相对蒸气密度(空气=1)
	 

	
	饱和蒸气压(kPa)
	/
	燃烧热(kJ/ mol)
	/

	
	临界温度(℃)
	/
	临界压力(MPa)
	/

	
	辛醇/水分配系数的对数值
	/
	闪点(℃)
	18-23

	
	爆炸上限%(V/V)
	7.0
	爆炸下限%(V/V)
	1.1

	
	引燃温度 (℃)
	/
	溶解性
	不溶于水

	
	主要用途
	/

	运输信息
	包装标志
	易燃液体
	包装类别
	Ⅱ

	
	包装方法
	小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱

	
	运输注意事项
	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运.运输途中应防曝晒、雨淋，防高温.中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。铁路运输时要禁止溜放，严禁用木船、水泥船散装运输。运输前应检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏


表6-7  MTBE 的理化及危险特性分析表
	化学品标识
	中文名称
	甲基叔丁基醚
	英文名称
	Methyl tert-butyl ether

	
	分子式
	 C₅H₁₂O
	相对分子量
	88.148

	成分/组成信息
	成分名称
	纯品

	
	有害物成分
	/
	CASNO.
	1634-04-4

	危险性描述
	侵入途径：吸入、食入。
健康危害：本品蒸气或雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用，可引起化学性肺炎。对皮肤有刺激性。
环境危害：对环境有害。
燃爆危险：本品易燃，具刺激性。

	急救措施
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐。就医。

	消防措施
	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作处置与储存
	操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	消防措施
	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作处置与储存
	操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。




3.2环境敏感目标调查
[bookmark: _Hlk151655751]本项目厂址位于吉木萨尔县北庭工业园区化工产业区，厂址周边5km均为空地，环境风险敏感目标见下表。
表6-8  环境敏感特征表
	类别
	环境敏感特征

	环境空气
	厂址周边5km范围内

	
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离/m
	属性
	人口数

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	0

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	0

	
	大气环境敏感程度E值
	E3

	地表水
	受纳水体

	
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	24h内流经范围/km

	
	/
	/
	/
	/

	
	内陆水体排放点下游10 km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标

	
	序号
	敏感目标名称
	环境敏感特征
	水质目标
	与排放点距离/m

	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	地表水环境敏感程度E值
	/

	地下水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与下游厂界距离/m

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	地下水环境敏感程度E值
	E2



[bookmark: _Hlk151540785]4 环境风险潜势初判
4.1环境风险潜势划分依据
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。
根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，进而确定环境风险潜势，确定依据见表6-9。
表6-9  项目环境风险潜势划分依据一览表
	环境敏感程度
	危险物质及工艺系统危险性P

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高敏感度区（E1）
	IV+
	IV
	III
	III

	环境中敏感度区（E2）
	IV
	III
	III
	II

	环境低敏感度区（E3）
	III
	III
	II
	I

	注：IV+为极高环境风险



4.2危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定
[bookmark: _Hlk163837471]根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录 B 确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。
①危险物质数量与临界量比值（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定：
1）当厂界内只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
2）当厂界内存在多种危险，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）；
[image: ]（C.1）
式中：
q1、q2、…qn--每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1、Q2、…Qn--每种危险物质相对应的临界量，t。
计算出Q值后，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。
本项目的Q值计算结果见表6-10。
表6-10  建设项目Q值确定表
	本项目
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	该种危险物质
Q值

	
	1
	柴油
	-
	4927.5
	2500
	1.971

	
	2
	92#汽油
	-
	1495
	2500
	0.598

	
	3
	95#汽油
	-
	1495
	2500
	0.598

	
	4
	石脑油
	-
	1460
	2500
	0.584

	
	5
	异辛烷
	-
	1380
	100
	13.8

	
	6
	轻质燃料油
	-
	2550
	2500
	1.02

	
	7
	煤基柴油
	-
	2550
	2500
	1.02

	
	8
	MTBE
	1634-04-4
	1480
	10
	148

	
	9
	混合芳烃
	苯
	71-43-2
	13.904
	10
	1.3

	
	
	
	甲苯
	108-88-3
	1175.504
	10
	117.5

	
	
	
	二甲苯
	1330-20-7
	447.04
	10
	44.7

	一期项目
	10
	非芳烃
	-
	1147.5
	2500
	0.46

	
	11
	甲苯
	108-88-3
	1480.7
	10
	148.07

	
	12
	二甲苯
	1330-20-7
	1470.5
	10
	147.05

	
	13
	1#高沸点芳烃溶剂
	-
	1479
	2500
	0.59

	
	14
	甲醇
	67-56-1
	2686
	10
	268.6

	
	15
	重苯
	-
	5151
	2500
	2.06

	
	16
	2#高沸点芳烃溶剂
	-
	1615
	2500
	0.65

	
	17
	加氢尾油
	-
	1598
	2500
	0.64

	
	18
	污油
	-
	1530
	2500
	0.61

	
	项目Q值Σ
	899.821



本项目危险物质数量与临界量的比值Q值为899.821，属于Q≥100。
②行业及生产工艺（M）
分析项目所属行业及生产工艺特点，具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。具体行业及生产工艺分值见下表。
表6-11 行业及生产工艺（M）
	行业
	评估依据
	分值

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套

	
	其他高温高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	10

	其它
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5

	a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10MPa；
b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。



[bookmark: _Hlk151804781]本项目生产工艺为调和，不涉及化学反应工艺，即本项目属于 “石化化工行业”危险物质使用贮存罐区的项目，本项目共有2套罐区，故M=10，本项目工艺危险性为M3。
③危险物质及工艺系统危险性（P）
建设项目的危险物质及工艺系统危险性等级（P）的判断见下表确，分别以P1、P2、P3、P4表示。
表6-12危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4



本项目Q≥100，工艺危险性为M3，危险物质及工艺系统危险性确定为P2。
4.2 E的分级确定
（1）大气环境
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D：项目所在区域大气环境敏感程度是依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性来确定。大气环境敏感程度共分为三种类型：E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。
区域大气环境敏感程度判定一览表，见表6-12。本项目周边500m范围内人口总数小于500人，因此本项目大气环境敏感性分级为E3。
表6-13  区域大气环境敏感程度判定一览表
	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数大于200人

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人


（2）地表水环境
区域地表水环境敏感程度分级原则见表6-14。地表水环境敏感目标分级判定、地表水功能敏感性分区判定分别见表6-15和表6-16。
表6-14  地表水环境敏感程度分级原则一览表
	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E2
	E2
	E3


表6-15  地表水环境敏感目标分级判定一览表
	分级
	地表水环境敏感目标
	项目判定情况

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域
	项目东南侧11.5km处的二工河。危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游不涉及集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域。也不涉及水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域
	

	S3
	排放点下游（顺水流向）10 km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标
	

	地表水环境敏感目标判定
	S3


表6-16  地表水环境敏感程度判定一览表
	分级
	地表水环境敏感性
	项目判定情况

	F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨国界的
	项目位于北庭工业园，项目东南侧11.5km处的二工河

	F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；
或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨省界的
	

	F3
	上述地区之外的其他地区
	

	区域地表水环境敏感性判定
	F3


据表6-7判定依据，项目所在区域的地表水环境敏感程度分级为“E3”。
（3）地下水环境
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D的规定：项目所在区域地下水环境敏感程度依据地下水功能敏感性与包气带防污性能来确定。区域地下水环境敏感程度共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，其分级原则，见表6-17。其中区域地下水功能敏感性分区和区域包气带防污性能分级，分别见表6-18和表6-19。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对值。
表6-17  地下水环境敏感程度分级
	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


表6-18  区域地下水功能敏感性分区
	分级
	地下水环境敏感特征
	项目所在区域判定情况

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区
	项目所在区域既不属于集中式地下水饮用水水源准保护区和准保护区以外的补给径流区，也不属于除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区和其他保护区的补给径流区；同时也不属于未划定准保护区的集中式饮用水水源、分散式饮用水水源地

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a
	

	不敏感G3
	上述地区之外的其他地区
	

	a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区
	

	区域地下水环境敏感性分区判定
	G3


表6-19  区域包气带防污性能分级原则一览表
	分级
	包气带岩土的渗透性能
	项目所在区域判定情况

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定
	Mb≥1.0m且分布连续、稳定渗透系数约为K=0.012cm/s

	D2
	0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定
Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定
	

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件
	

	Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。
	

	区域包气带防污性能判定
	D1


综上，项目所在区域的地下水环境敏感程度分级为“E2”。
4.3环境风险潜势划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。
经上述分析得知，本项目物质和工艺系统的危险性为高度危害“P2”，所在区域大气环境敏感程度为环境低度敏感区“E3”，所在区域地表水环境敏感程度为环境低度敏感区“E3”，所在区域的地下水环境敏感程度为环境中度敏感区“E2”，项目环境风险潜势划分依据见表6-20。
表6-20  项目环境风险潜势划分依据一览表
	环境敏感程度
	危险物质及工艺系统危险性P

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害
（P4）

	环境高敏感度区（E1）
	IV+
	IV
	III
	III

	环境中敏感度区（E2）
	IV
	III
	III
	II

	环境低敏感度区（E3）
	III
	III
	II
	I

	注：IV+为极高环境风险



（1）大气环境
本项目危险物质及工艺系统危险性为P2，大气环境敏感性为E3，环境风险潜势确定为Ⅲ级。
（2）地表水环境
本项目危险物质及工艺系统危险性为P2，地表水环境敏感性为E3，环境风险潜势确定为Ⅲ级。
（3）地下水环境
本项目危险物质及工艺系统危险性为P2，地下水环境敏感性为E2，环境风险潜势确定为Ⅲ级。

[bookmark: _Toc209811151]5 评价等级及评价范围
5.1环境风险评价工作等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）规定：“环境风险评价工作是依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势进行分级，环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级”，工作等级划分见表6-21。
表6-21  评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析



本项目大气环境风险潜势为Ⅲ级，地表水环境风险潜势为Ⅲ级，地下水环境风险潜势为Ⅲ级。因此，本项目环境风险评价等级确定为二级。
5.2评价范围
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价范围的规定，项目的环境风险评价范围具体如下：
（1）大气环境风险评价范围
距离建设项目边界5.0km范围内。
（2）地表水环境风险评价范围
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目生产废水、生活污水等经厂内污水处理站处理后，送园区污水处理厂，按三级B评价。
（3）地下水环境风险评价范围
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），本项目地下水环境风险评价范围按照查表法确定：厂界南侧上游1km，厂界北侧下游3km，侧向西侧、东侧各1km，面积约8km2的矩形区域作为地下水环境评价范围。

图6.1  评价范围与敏感目标分布图
6 环境风险识别
6.1物质风险识别
本项目设计的原辅料及产品包含MTBE、异辛烷、轻质石脑油、混合芳烃、轻质燃料油、煤基柴油，以及成品92#、95#车用汽油、车用柴油。所有物料均属于易燃液体类危险化学品，具备易燃、易挥发特性，部分组分兼具毒性，泄漏后易引发火灾、爆炸及次生污染风险。
参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦主编）《危险化学品安全技术全书》（第二版）《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）《危险化学品目录（2015 版）》（2022年第8号修订）等技术规范中的相关要求，本评价对项目涉及的物料特性进行分析。
本项目涉及的易燃易爆物质特性见表6-22。
表6-22  本项目涉及的易燃易爆物质特性一览表
	物质名称
	熔点（℃）
	沸点（℃）
	闪点（℃）
	引燃点（℃）
	爆炸极限%V
	危险性类别

	柴油
	＜-18
	282-338
	55
	257
	0.6-7.5
	易燃液体，类别3

	汽油
	-95.4~-90.5
	25~220
	-58~10
	415~530
	1.3-6.0
	易燃液体，类别3

	MTBE
	-109
	53
	-10
	＞425
	1.6-15.1
	易燃液体，类别2；
皮肤腐蚀/刺激，类别2

	异辛烷
	107.4
	99.2
	-12
	/
	1.0~6.0
	易燃液体，类别2；
皮肤腐蚀/刺激，类别2；
特异性靶器官毒性-一次接触，类别3；
吸入危害，类别1；
危害水生环境-长期危害，类别1

	混合芳烃（苯、甲苯、二甲苯）
	/
	85~170
	18~23
	/
	1.1-7.0
	易燃液体，类别3

	石脑油
	/
	20~160
	-2
	350
	1.1~8.7
	易燃液体，类别2；
生殖细胞致突变，类别1B；
吸入危害，类别1；
危害水生环境-急性危害，类别2；
危害水生环境-长期危害，类别2

	轻质燃料油
	/
	360~460
	≥60
	250
	/
	易燃液体，类别3


6.2生产系统危险性识别
6.2.1危险单元划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的定义，危险单元的定义是指由一个或多个风险源构成的具有相对独立功能的单元，事故状况下应可实现与其他功能单元的分割。根据以上定义本项目危险单元划分见下表。
表6-23  危险单元划分表
	单元名称
	单元功能
	主要危险物质
	潜在风险源
	环境风险类型

	2#罐组
	调和、储存物料
	MTBE、异辛烷、轻质石脑油、混合芳烃以及成品车用汽油
	违规操作引起储罐、管道发生泄漏，甚至引起火灾爆炸等
	物料泄漏、火灾、爆炸

	3#罐组
	调和、储存物料
	轻质燃料油、煤基柴油、车用柴油、不合格柴油
	违规操作引起储罐、管道发生泄漏，甚至引起火灾爆炸等
	物料泄漏、火灾、爆炸

	装卸区
	输送物料
	MTBE、异辛烷、轻质石脑油、混合芳烃、轻质燃料油、煤基柴油，以及成品车用汽油、车用柴油
	违规操作引起储罐、管道发生泄漏，甚至引起火灾爆炸等
	物料泄漏、火灾、爆炸



6.2.2生产系统风险识别
本项目生产装置包括储罐、管道、装卸设施，环保设施废气主要为油气回收装置。
（1）储罐
储罐在运行过程中，由于罐体破损、泵、阀门失灵或操作失导致物料泄漏，当泄漏的物料与空气混合物处于火灾爆炸极限范围内，遇到火源引发火灾爆炸事故。
（2）管道
管道在运行过程中，由于施工质量及材料问题、介质、压力、腐蚀等因素，可能造成管线连接部位泄漏，甚至发生管道破裂而引起火灾、爆炸事故。
（3）装卸设施
装车过程中，定量装车仪发生故障，造成罐车超量或溢出。装车过程中，物料流动产生静电，静电集聚导出不及时，导致火灾事故发生。卸车过程中，槽车呼吸阀堵塞导致槽车负压抽瘪，造成泄漏。
（4）废气回收装置
本项目生产过程中，废气输送管道断裂，废气处理设备故障导致处理效率降低等情况均有可能发生，导致生产废气未能有效处理，出现超标排放现象，造成大气环境污染。

图6.2  危险单元分布图
6.3风险识别结果
综上所述，本项目环境风险识别情况详见下表。
表6-24  项目环境风险识别表
	序号
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响目标

	1
	2#罐组
	汽油调和储罐
	92#汽油
	火灾、爆炸及泄露
	有毒有害物质泄漏或超标排放至环境
	评价范围内的大气、地下水、土壤


	2
	
	汽油调和储罐
	95#汽油
	
	
	

	3
	
	MTBE储罐
	MTBE
	
	
	

	4
	
	异辛烷储罐
	异辛烷
	
	
	

	5
	
	混合芳烃储罐
	混合芳烃
	
	
	

	6
	
	轻质石脑油调和储罐
	轻质石脑油
	
	
	

	7
	3#罐组
	柴油调和储罐
	柴油
	
	
	

	8
	
	柴油调和储罐
	柴油
	
	
	

	9
	
	燃料油储罐
	轻质燃料油
	
	
	

	10
	
	不合格柴油储罐
	柴油
	
	
	

	11
	
	煤基柴油储罐
	煤基柴油
	
	
	



6.4扩散途径识别
本项目生产过程中涉及的有毒有害物质为柴油、汽油及其原料。
毒害物质扩散途径主要有以下几个方面：
①大气扩散：有毒有害物质泄漏后直接进入大气环境或挥发进入大气环境，或者易燃易爆物质泄漏发生火灾爆炸事故时伴生污染物进入大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。
②土壤及地下水扩散：本项目液态危险物质泄漏或火灾爆炸事故时产生的消防废水聚积地面，通过地面渗透进入土壤/地下含水层，对土壤环境/地下水环境造成风险事故。
本项目发生风险事故时有毒有害物质扩散途径详见表6-25。
表6-25  有毒有害物质扩散途径识别
	环境要素
	泄漏事故
	火灾爆炸事故

	大气环境
	√
	√

	地下水环境
	√
	√

	土壤
	√
	√




[bookmark: _Hlk151994964]7 风险事故情形设定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），应选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型。环境风险的评价重点是关注概率很小或概率极小但环境危害最严重的最大可信事故，一般而言，发生频率小于10-6 /年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。
本次评价只分析本项目自身的风险源，重点考虑项目自身引起的最大可信事故。根据本项目危险物质危险特性、风险源分布以及事故后果判定，技改项目各环境要素的环境风险事故发生情况如下：
（1）大气
本项目涉及的危险物质为异辛烷、石脑油、MTBE、混合芳烃、轻质燃料油、煤基柴油、车用汽油以及车用柴油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H，MTBE的毒性终点浓度-1、-2分别为19000、2100，混合芳烃（以甲苯计）的毒性终点浓度-1、-2分别为14000、2100，其余物料的毒性终点浓度未列明。且MTBE与混合芳烃（以甲苯计）的Q值最高，综合考虑本评价选取MTBE和混合芳烃（以甲苯计）作为代表性泄漏物质。
本项目各危险物质的储存量均远大于在线量，因此本次评价选取MTBE储罐泄漏作为大气风险代表性事故。
表6-26  主要风险事故发生概率一览表
	部件类型
	泄漏模式
	泄漏频率

	储罐
	泄漏孔径为10mm孔径
10min内储罐泄漏完
储罐全破裂
	1.00×10-4 /a
5.00×10-6 /a
5.00×10-6 /a


由上表可知，储罐泄漏孔径为10mm孔径的发生概率最大，因此选取MTBE储罐罐体破孔泄漏作为泄漏事故。
（2）地表水
厂区发生火灾事故后，消防灭火过程会产生消防废水，若泄漏物料、事故消防废水未能有效截流收集并管控，一旦外泄将携带烃类污染物进入外部地表水体，存在地表水污染风险。
本项目2#罐组、3#罐组分别设置防渗围堰：2#罐组围堰规格133.5m×56m，高度1.2m，总容积8971.20m³，容积大于围堰内单罐最大泄漏物料量（2000m³）；3#罐组围堰规格122.3m×58m，高度1.2m，总容积8512.08m³，容积大于围堰内单罐最大泄漏物料量（2000m³）。项目依托一期工程1座有效容积6600m³事故应急池，构建单元围堰-厂区事故池-园区管控三级事故废水防控体系；事故状态下，泄漏物料、消防废水可截流在罐组围堰内，通过导流管网收集至厂区事故应急池暂存，分批输送至吉木萨尔县北庭工业园区污水处理厂处置，正常管控情景下事故废水不向外环境排放。
项目距离最近地表水体二工河约11.5km，距离较远；在现有完善的三级事故废水拦截设施正常发挥作用前提下，事故废水进入二工河的概率极低。但极端多重失效情景下仍存在泄漏风险，本次地表水环境风险评价按照导则要求开展分析，结合防控设施可靠性提出管控措施。
（3）地下水
项目地下水风险主要来自厂区储罐区物料泄漏、火灾情形下消防废水未能有效收集等情况下，废液经地面渗入地下水，此外还存在因冲洗或雨淋而造成有害物质泄漏至地下水而造成环境灾害的风险。但项目对储罐区进行重点防渗、“单元、厂区、园区”三级联控等一系列措施，事故状态下地下水受污染的概率较小。

8 风险事故源项分析
8.1泄漏风险事故源项分析
（1）液体物料泄漏量
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F 事故源强计算方法，对本项目MTBE储罐泄漏量进行估算。
本项目储罐为常压储罐，未设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定为30min，因此本项目MTBE储罐泄漏时间取30min，泄漏裂口孔径取10mm。
液体泄漏速率QL 采用伯努利方程具体见下式：
[image: 123]
式中：
QL--液体泄漏速度，kg/s；
Cd--液体泄漏系数，按表6-26选取。
A--裂口面积，m2，0.000082；
ρ--泄漏液体密度，kg/m3；
P--容器内介质压力，Pa，101325；
P0--环境压力，Pa，101325；
G--重力加速度，9.81m/s2。
H--裂口之上液位高度，m，取15。
经计算本项目储罐破裂时的MTBE泄漏速率为0.677kg/s。
表6-27  液体泄漏系数（Cd）
	雷诺数（Re）
	裂口形状

	
	圆形（多边形）
	三角形
	长方形

	＞100
	0.65
	0.60
	0.55

	≤100
	0.50
	0.45
	0.40



本环评泄漏时间取30分钟，则事故时泄漏源强见表6-28。
表6-28  罐区泄漏源强
	危险物质
	密度（kg/m³）
	泄漏速率（kg/s）
	事故时间（s）
	泄漏量（kg）

	MTBE
	740
	0.677
	1800
	1218.6

	汽油
	730
	0.668
	1800
	1202.4

	柴油
	840
	0.768
	1800
	1382.4

	异辛烷
	692
	0.633
	1800
	1139.4

	混合芳烃
	820
	0.750
	1800
	1350

	轻质石脑油
	680
	0.622
	1800
	1119.6

	燃料油
	950
	0.869
	1800
	1564.2

	煤基柴油
	830
	0.759
	1800
	1366.2



（2）泄露液体蒸发量
泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。因在常温下泄漏，通常不会发生闪蒸和热量蒸发，泄漏后在其周围形成液池，仅考虑液池内液体的质量蒸发。
根据建设项目环境风险评价技术导则中推荐，蒸发速度Q根据下式计算：

式中：Q-质量蒸发速率，kg/s；
p-液体表面蒸气压，Pa；
R-气体常数，J/（mol·K）；
T0-环境温度，K；
M-物质的摩尔质量，kg/mol；
u-风速，m/s；
r-液池半径，m；
α,n——大气稳定度系数，取值见下表。
根据前文计算对的储罐30min 泄漏量，由物料密度折算得出泄漏量。参考《液体泄漏形成液池扩展面积的计算方法综述》（王超），粗糙地面最小泄漏物料层厚度0.025m，计算可得液池面积和半径。
表6-29  液池蒸发模式参数
	大气稳定度
	n
	α

	不稳定（A、B）
	0.2
	3.846×10-3

	中性（C）
	0.25
	4.685×10-3

	稳定（E、F）
	0.3
	5.285×10-3


表6-30  参数取值一览表
	参数
	单位
	取值

	P
	Pa
	31900

	R
	J/（mol·K）
	8.314

	T0
	K
	298

	U
	m/s
	1.5

	r
	m
	2.8

	n
	/
	0.3

	α
	/
	5.285×10-3



表6-31  罐区物料蒸发量
	危险物质
	蒸气压 p（Pa）
	摩尔质量 M（kg/mol）
	液池半径 r（m）
	蒸发速率（kg/s）
	蒸发时间（s）
	蒸发量（kg）

	MTBE
	31900
	0.088
	4.58
	0.0935
	1800
	168.3

	汽油
	40000
	0.095
	4.58
	0.1256
	1800
	226.1

	柴油
	100
	0.200
	4.58
	0.00132
	1800
	2.38

	异辛烷
	11000
	0.114
	4.58
	0.0415
	1800
	74.7

	混合芳烃
	3000
	0.105
	4.58
	0.0104
	1800
	18.7

	轻质石脑油
	30000
	0.085
	4.58
	0.0844
	1800
	151.9

	燃料油
	20
	0.350
	4.58
	0.000232
	1800
	0.418

	煤基柴油
	100
	0.200
	4.58
	0.00132
	1800
	2.38



8.2火灾爆炸伴生CO源强计算
当物料泄漏过程中遇明火燃烧发生火灾时，不完全燃烧情况下会生成一氧化碳。本项目储罐泄漏量计算如表6-27所示，火灾燃烧持续时间按180min计。火灾发生时，一氧化碳产生量根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中火灾伴生/次生中一氧化碳产生量的计算公式：
G一氧化碳=2330×q×C×Q
式中：
G一氧化碳--一氧化碳的产生量，kg/s；
q--化学不完全燃烧值，取1.5%~6%，本评价取6%。
C--物质中碳的含量，取68%；
Q--参与燃烧的物质量，t/s；
经计算，罐区泄漏并发生火灾产生CO的速率如下表。

表6-32  罐区物料CO产生速率
	危险物质
	泄漏量（kg）
	事故时间（s）
	CO产生速率 (kg/s)

	MTBE
	1218.6
	1800
	0.0644

	汽油
	1202.4
	1800
	0.0635

	柴油
	1382.4
	1800
	0.0730

	异辛烷
	1139.4
	1800
	0.602

	混合芳烃
	1350
	1800
	0.0713

	轻质石脑油
	1119.6
	1800
	0.0591

	燃料油
	1564.2
	1800
	0.826

	煤基柴油
	1366.2
	1800
	0.0722



9 风险预测与评价
9.1环境风险大气环境影响预测与评价
本项目风险评价范围内无环境敏感点，Td≤T，（Td=600s），事故源为瞬时排放。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中理查德森数(Ri)作为是否重质气体的判断标准。判断标准为：对于瞬时排放，Ri＞0.04为重质气体，Ri≤0.04为轻质气体。
Ri的公式为：


式中：
ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；
ρa——环境空气密度，kg/m3，取1.29；
Qt——瞬时排放的物质质量，kg；
Ur——10m高处风速，m/s，取1.5。
本项目各事故情形预测模型选取见下表。
表6-33  各事故情形预测模型选取
	危险物质
	初始密度kg/m3
	环境空气密度kg/m3
	瞬时排放的物质质量kg
	10m高处风速m/s
	理查德森数
	预测模型

	MTBE
	3.66
	1.29
	0.059
	1.5
	0.8
	SLAB模型

	混合芳烃（以甲苯计）
	3.83
	1.29
	0.0713
	1.5
	2.27
	SLAB模型

	CO
	1.165
	1.29
	0.024
	1.5
	-0.51
	AFTOX模式


（1）预测范围与计算点
预测范围为距离项目边界5.0km范围。
计算点分为特殊计算点和一般计算点。特殊计算点指大气环境敏感目标等关心点；一般计算点指下风向不同距离点，本项目设置50m间距。
（2）气象参数
最不利气象条件取F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%。
（3）大气毒性终点浓度选取
大气毒性终点浓度值选取分为1、2级。其中1级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露1h不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；2级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。
本项目预测的风险物质为一氧化碳、MTBE和混合芳烃，具体风险物质的大气浓度终点浓度值见下表。
表6-34  大气毒性终点浓度
	序号
	项目
	毒性终点浓度-1/（mg/m3）
	毒性终点浓度-2/（mg/m3）

	1
	CO
	380
	95

	2
	MTBE
	19000
	2100

	3
	混合芳烃（以甲苯计）
	14000
	2100



根据预测方案，MTBE储罐泄漏事故预测结果见下表。
表6-35  MTBE储罐泄漏事故源项和后果基本信息表
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	MTBE储罐泄漏后液池蒸发

	环境风险类型
	泄漏

	泄漏设备类型
	工艺储罐
	操作温度/℃
	25
	操作压力/MPa
	0.1

	泄漏危险物质
	MTBE
	泄漏高度/m
	2
	泄漏孔径/mm
	10

	泄漏速率(kg/s)
	0.056
	蒸发速率(kg/s)
	0.0089
	
	

	事故后果预测

	大气
	危险物质
	最不利气象条件下大气环境影响

	
	MTBE
	指标
	浓度值/(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	19000
	此阈值及以上，无对应位置，因计算浓度均小于此阈值

	
	
	指标
	浓度值/(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	2100
	此阈值及以上，无对应位置，因计算浓度均小于此阈值

	
	危险物质
	最常见气象条件下大气环境影响

	
	MTBE
	指标
	浓度值/(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	19000
	此阈值及以上，无对应位置，因计算浓度均小于此阈值

	
	
	指标
	浓度值/(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	2100
	10
	7



根据预测方案，MTBE储罐泄漏引发火灾事故预测结果见下表。
表6-36  MTBE储罐泄漏发生火灾二次污染物CO泄漏源项和事故后果基本信息表
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	MTBE储罐泄漏发生火灾

	环境风险类型
	CO扩散

	CO产生量
	5.94
	扩散时间/min
	30
	
	

	事故后果预测

	大气
	危险物质
	最不利气象条件下大气环境影响

	
	CO
	指标
	浓度值/(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	380
	40
	0.4

	
	
	指标
	浓度值/(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	95
	110
	1.2

	
	危险物质
	最常见气象条件下大气环境影响

	
	CO
	指标
	浓度值/(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	380
	30
	0.2

	
	
	指标
	浓度值/(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	95
	80
	0.5


预测结果显示，在最不利气象条件下，MTBE泄漏事故石油气预测浓度未达到1级大气毒性终点浓度值，最常见气象条件下最远影响10m达到2级大气毒性终点浓度。储罐防火堤池火火灾事故伴生/次生污染物CO预测浓度在最不利气象条件下最远影响距离40m达到1级大气毒性终点浓度值，最远影响距离110m达到2级大气毒性终点浓度值。

图6-3  最不利气象下MTBE泄漏浓度随距离变化曲线图
根据预测方案，混合芳烃储罐泄漏事故源项和后果计算结果见下表。
表6-37    混合芳烃储罐泄漏事故源项和后果基本信息表
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	混合芳烃储罐泄漏后液池蒸发

	环境风险类型
	泄漏

	泄漏设备类型
	工艺储罐
	操作温度/℃
	20
	操作压力/MPa
	0.1

	泄漏危险物质
	甲苯
	泄漏高度/m
	5
	泄漏孔径/mm
	100

	泄漏速率(kg/s)
	0.075
	蒸发速率(kg/s)
	0.0104
	
	

	事故后果预测

	大气
	危险物质
	最不利气象条件下大气环境影响

	
	甲苯
	指标
	浓度值/(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	14000
	此阈值及以上，无对应位置，因计算浓度均小于此阈值

	
	
	指标
	浓度值/(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	2100
	此阈值及以上，无对应位置，因计算浓度均小于此阈值

	
	危险物质
	最常见气象条件下大气环境影响
	

	
	甲苯
	指标
	浓度值/(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	14000
	此阈值及以上，无对应位置，因计算浓度均小于此阈值

	
	
	指标
	浓度值/(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	2100
	此阈值及以上，无对应位置，因计算浓度均小于此阈值



根据预测方案，混合芳烃储罐泄漏引发火灾事故预测结果见下表。
表6-38   混合芳烃储罐泄漏发生火灾二次污染物CO泄漏源项和事故后果基本信息表
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	混合芳烃储罐泄漏发生火灾

	环境风险类型
	CO扩散

	CO产生量
	1.79
	扩散时间/min
	30
	
	

	事故后果预测

	大气
	危险物质
	最常见气象条件下大气环境影响

	
	CO
	指标
	浓度值/(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	380
	970
	12.78

	
	
	指标
	浓度值/(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	95
	2490
	32.67

	
	危险物质
	最不利气象条件下大气环境影响

	
	CO
	指标
	浓度值/(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-1
	380
	350
	2.62

	
	
	指标
	浓度值/(mg/m3)
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	
	大气毒性终点浓度-2
	95
	780
	5.83


预测结果显示，在最不利气象条件下，混合芳烃泄漏事故甲苯预测浓度在最不利气象条件下最远影响距离970m达到1级大气毒性终点浓度值，最远影响距离2490m达到2级大气毒性终点浓度值。最不利气象条件下最远影响距离350m达到1级大气毒性终点浓度值，最远影响距离780m达到2级大气毒性终点浓度值。

图6-4  最不利气象下混合芳烃泄漏浓度随距离变化曲线图
9.2地表水环境风险分析
罐区设置了防火堤、防渗围堰及事故废水导排系统，围堰有效容积大于本次事故情形下的物料泄漏量及消防废水产生量，可完全收纳泄漏物料及消防废水，不会外排至厂区外沟渠或地表水体。项目依托工程设置了有效容积6600m³的事故应急池，可将事故废水收集处理，不外排，因此对周边地表水环境无影响。
[bookmark: _Hlk151458470]①应急事故池容积
本项目一旦发生事故，在火灾扑救过程中，消防水携带油污形成污染水。由于消防水瞬间用量较大，污染消防水的产生量也相应较多，直接排放会对区域地下水造成污染。根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T54083-2019）要求，应急事故废水池容量应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急事故池的降水量等因素综合确定。
参照《中国石油化工集团公司水体环境风险防控要点（试行）》和中国石油天然气集团公司企业标准《事故状态下水头污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）事故池按以下公式计算容积：
V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4＋V5
式中：
V—事故水池的有效容积（m3）
Vl—收集系统范围内发生事故的物料量（m3）；
V2—发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量（m3）；
V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量（m3）；
V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量（m3）；
V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量（m3）。
V5=10×q×F
式中：q—降雨强度（mm），按平均日降雨量计；
F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积（hm2）
q=qa/n
式中：qa——年平均降雨量，mm
n——年平均降雨日数，d

表6-37  事故水池容积核算
	符号
	取值说明
	取值

	Vl
	取收集范围内消防水量最大的储罐，产生事故水量
	2000

	V2
	本项目全厂占地面积小于1000000m2，同一时间火灾处数内按照发生1处考虑：一处为厂区消防用水量最大处。根据计算，罐区用水强度为150L/s，火灾延续时间3h，消防用水量为1620m3；罐区消防用水强度为208.3L/s，火灾延续时间6h，消防用水量为4499.9m3。
	4499.9

	V3
	罐区防火堤的有效容积
	8971.2

	V4
	本项目生产废水进入专门的生产污水系统，不进入事故水收集系统。
	0

	V5
	平均日降雨量q=0.97mm；必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积F=33.67hm2；发生消防事故时可能进入该收集系统的降雨量V5=10×q×F=326.6
	326.6

	V
	（Vl+V2－V3）max+V4+V5
	326.6

	V事故水池
	本项目事故水池有效容积
	6600



由以上核算过程可知，本项目最大事故废水量326.6m3，一期最大事故废水量4826.5m3，一期工程规划建设1座6600m3的事故水池，能够满足全厂需求。该事故池可满足火灾情况下废水收集需要，可保证全厂事故情况下消防废水全部收集。
②事故水处理
罐区发生泄漏或火灾事故，有消防废水产生。将消防废水引入事故池。根据废水中物料性质，采取预处理或回收利用的方式。若浓度高，用泵等收集设施进行回收；若浓度低，分批送污水处理站处理达标后排放。泡沫覆盖物收集运至废物处理场所处置。严禁消防水将物料带入受纳水体。
9.3环境风险地下水环境影响预测与评价
本项目环境风险潜势综合等级为 Ⅲ 级，地下水环境敏感程度为 E2（中度敏感）。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，设置储罐防渗层破损、危险物料持续下渗情景，开展地下水环境风险预测，分析污染物在地下水中迁移范围、浓度时空分布，评估泄漏事故对地下水环境的影响程度。
根据表6-27可知罐区物料泄漏量及泄露速率，本次评价非正常工况预测因子选取石油类，风险状态预测因子选取甲苯。
9.3.1数学模型
[bookmark: _Hlk165995877]考虑到厂区内地下水受到影响的为岩性粉细砂的孔隙潜水，水位埋深不大，当项目运转出现事故时，含有污染质的废水极可能沿着大孔隙以捷径式入渗的方式快速进入含水层从而随地下水流进行迁移，为此本次模拟计算过程忽略污染物在包气带的运移过程（最不利的情况），这样使计算结果更为保守，符合工程设计的思想。
由厂区附近孔隙水等水位线可知，在项目区的地下水主要是从南向北方向呈一维流动，加之厂区以及附近区域并没有集中型供水水源地，地下水位动态稳定，因此污染物在浅层含水层中的迁移，可概化为瞬时注入示踪剂（平面瞬时点源）的一维稳定流动二维水动力弥散问题，当取平行地下水流动的方向为x轴正方向，垂直地下水流向为y方向时，则求取污染浓度分布模型如下：
[image: 未命名]
式中：x，y—计算点处的位置坐标；
t—时间，d；
C(x，y，t)—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L；
M—含水层的厚度，m；
mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；
u—水流速度，m/d；
n—有效孔隙度，无量纲；
DL—纵向x方向的弥散系数，m2/d；
DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；
π—圆周率。
[bookmark: _Hlk165995900]9.3.2预测参数选取
[bookmark: _Hlk165995914]模型需要的参数：含水层厚度M、地下水流速u、地下水流向、岩层的有效孔隙度n、渗透系数k、弥散系数、外泄污染物质量。这些参数主要由本次工作的试验资料以及类比区最新的勘察成果资料来确定。
（1）含水层的厚度M
根据吉木萨尔县北庭工业园区污水处理厂提标改造项目区1眼及北侧1眼钻孔进行抽水试验结果可知含水层厚度53m。
（2）含水层的平均有效孔隙度n
依据《吉木萨尔县污水处理厂-岩土工程初步勘察》，结合野外钻探岩性情况，确定有效孔隙度为0.12。
（3）渗透速度k
根据吉木萨尔县北庭工业园区污水处理厂提标改造项目区1眼及北侧1眼钻孔进行抽水试验，渗透系数平均值为8.67m/d。
（4）弥散度
水流速度u：根据本区水力坡度、含水层渗透系数和孔隙度确定。项目区渗透系数平均值8.67m/d作为评价区的渗透系数。评价区地下水主要是由南向北方向流动，水力坡度为I=1.46/100，因此地下水的渗透速度。
V=KI=8.67m/d×1.46/100=0.1266m/d。
水流速度u 取为实际流速u=V/n=1.055m/d。
[bookmark: _Hlk166000051]弥散系数DL、DT：纵向弥散系数按公式DL=αL·u 计算，弥散度αL取10m（室内弥散系数0.01～1cm，野外实际运用时，考虑弥散度的宏观尺度效用，将该值放大2～6个数量级，取10m），从而计算出DL=10.55m2/d，根据DT/DL=0.1，计算DT=1.055m2/d。
各参数取值见表6-38。
表6-38    水文地质参数取值一览表
	参数名称
	含水层渗透系数(K1)
	地下水流速(u)
	有效孔隙度(ne)
	纵向弥散系数(DL)
	横向弥散系数(DT)
	水力梯度

	
	m/d
	m/d
	m/d
	m2/d
	m2/d
	/

	数值
	8.67
	1.055
	0.12
	10.55
	1.055
	0.0146


（1）非正常工况
表3-39  地下水厂区下游地下水边界预测结果
	预测断面
	污染物
	到达厂界时间 (d)
	超标起始时间 (d)
	超标结束时间 (d)
	超标持续时间 (d)
	厂界断面最大浓度 (mg/L)

	厂区下游地下水边界
	石油类
	49
	58
	257
	189
	0.06

	
	甲苯
	26
	59
	1640
	1581
	9.45


本项目石油类进入含水层100d、365d、1000d、3650d的迁移预测结果见下图。

图6-3  石油类超标范围示意图
根据预测结果显示，石油类进入含水层100d迁移：下游最大浓度为：0.06mg/L，超标距离最远为133.5m，超标面积为762m2；石油类进入含水层365d迁移：下游最大浓度为0.016mg/L，未超标；石油类进入含水层1000d迁移：下游最大浓度为0.006mg/L，未超标；石油类进入含水层3650d迁移，下游最大浓度为0.002mg/L，未超标。
（2）风险状态
风险状态下，危险物质甲苯进入含水层100d、365d、1000d、3650d的迁移预测结果见下图。


图6-4  甲苯超标范围示意图
风险状态下，甲苯进入含水层100d迁移：下游最大浓度为9.45mg/L，超标距离最远为210.5m，超标面积为10913m2；水污染物甲苯进入含水层365d迁移：下游最大浓度为2.59mg/L，超标距离最远为527.08m，超标面积为20030.37m2；水污染物甲苯进入含水层1000d迁移：0.95mg/L，超标距离最远为1168m，超标面积为12601.28m2；水污染物甲苯进入含水层3650d迁移，下游最大浓度为0.26mg/L，未超标。
9.4环境风险土壤环境风险分析
本项目罐区已按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）对地面进行重点防渗。因此，本项目发生物料泄漏时对厂区内的土壤影响有限，事故后及时控制基本不会对罐区内的土壤造成严重污染。
事故泄漏物料对罐区外部的土壤污染更低，其对土壤的污染主要是由泄漏到大气环境中的事故污染物沉降到土壤中引起的。但是项目事故泄漏污染物总量不高，而且是属于短期事故，通过大气沉降对厂界外土壤造成污染的可能性很小。
10 环境风险管理
[bookmark: _Hlk151541187]（1）环境风险防范措施
[bookmark: _Hlk163837602]1）总图布置和建筑安全防范措施
本项目罐区的平面布置贯彻执行国家现行的防火、防爆、安全卫生、环保等规范的相关要求；满足工艺生产要求，使工艺管线短捷，物流顺畅；结合厂区现状，因地制宜进行布置，并满足运输要求，节约用地。
2）危险化学品储运安全防范措施
①危险化学品储运系统的设计严格按照《石油化工储运系统罐区设计规范》、《石油化工企业防火设计规范》、《石油库设计规范》的要求进行设计和施工，确保防火间距、消防通道、消防设施等满足规定要求。
②罐区及危化品装卸区严格按照《建筑物防雷设计规范》、《工业与民用电力装置的接地设计规范》设置防雷击、防静电系统。
③按照《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》在罐区设置自动报警设施。
④在危化品储运过程控制采用DCS系统，并设置越限报警和连锁保护系统，确保在误操作或非正常工况下，对危险物料的安全控制。
⑤与大容量储罐相连接的泵，其紧急截止阀安装在泵及设备的安全距离之外，并可在发生火灾时进行远程紧急制动切断可燃物料。
⑥本项目罐组已设置防火堤，防火堤的建设均执行国家及行业标准。
3）大气环境风险防范措施
①各装置均设置气体安全阀、燃气管道设置阻火器；在可燃气体和有毒气体的装置处，设置固定式可燃气体报警仪和有毒气体报警仪，操作人员配备便携式气体报警器；
②项目总体布置按《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）及《石油化工企业设计防火规范（2018版）》（GB50160-2008）等标准规范的要求执行防火间距。③在容易发生事故或危险性较大的场所及其它有必要提醒人们注意安全的场所，应按《安全标志及其使用导则》的要求设置安全标志。道路、场地、通风要满足安全生产的要求。
④各储罐严格按装料系数装存物料，避免因装料过满发生爆炸或泄漏。
⑤当发生易燃易爆或有毒物料泄漏时，应根据事故级别启动应急预案并将无关人员迅速疏散到上风向安全区，对危险区域进行隔离，严格控制出入，切断火源；根据需要疏散周围居住区人群，特别关注医院、学校等场所的疏散。比空气重的易挥发易燃液体泄漏时，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。
⑥主要生产厂房有两个以上的安全出口，每层厂房的疏散楼梯、走道门、厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离均符合应急疏散规定。同时整个装置设环形安全消防通道，以利于事故状态下人员的疏散和抢救。
⑦电气设备的正常不带电的金属外壳、电缆金属外皮、电缆支架等均做保护接地；合理确定管道的材质、壁厚、压力等级参数，对管件、法兰、垫片及紧固件进行合理选型。设备和管道的设计、制造、安装和试压应符合国家标准和有关规范要求，压力容器和压力管道投入运前，应取得有关部门的检测合格证明。选用高质量的设备、管件、阀门等，避免因设计不当引起腐蚀与泄露。建设单位在安装过程中严格保证安装质量，生产单位在运行过程中严格操作管理和日常维护，严防生产、维修和储运过程中物料的跑冒滴漏发生。
⑧当装置发生火灾或爆炸时，应根据事故级别启动应急预案；并疏散周围居住区人群。
⑨危险化学品储存和装卸场所应符合卫生防护距离应符合要求；场区内具有良好的自然通风条件；功能分区内各项设施的布置应紧凑、合理；功能分区内部和相互之间保持一定的通道和宽度；储存和装卸场所应集中布置在厂区边缘地带，应在工厂全年最小频率风向的上方位；储存场所应设有毒气体检测报警仪或可燃可燃气体监测报警仪，并设置相应的安全标志。
⑩按照《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》在工艺装置区、危险物质贮存区等有可燃、有毒气体的装置处，设置固定式可燃气体报警仪和毒气报警仪（要求具有自动报警功能），操作人员配备便携式气体报警器，及时发现和处理气体泄漏事故。
4）自动控制设计安全防范措施
①本项目实施后，实现控制、管理、运营一体化，全厂生产装置、公用工程及辅助系统的自动控制及工厂信息管理具有国内先进水平。
②本项目生产装置、公用工程及辅助设施的监视、控制和管理通过采用分散型控制系统（DCS）及其它系统完成，在中央控制室进行集中操作和管理。安全仪表系统（SIS）、可燃气体/有毒气体检测系统（FGDS）等分别独立于DCS 系统和其他系统单独设置。
③根据生产装置的工艺要求全部或部分采用和实施先进控制（APC）。
④各现场机柜间的控制系统均应设置与全厂管理网的通信接口。
⑤本项目控制系统和信息管理系统的总体结构分为过程控制层（PCS）、生产运行管理层（MES）。
自控设计具备以下功能：
生产过程工艺参数的集中监视；
工艺参数的自动控制；
过程参数超限报警；
重要环节的联锁保护；
中央调度室设有工厂管理网络连接接口，最终实现管、控、营销一体化。集中监控可采用区域集中监控和全厂集中监控两种方式。
5）消防设施
厂区消防系统主要有：消防水系统、泡沫混合液系统、移动灭火器系统等。
本项目消防设施和措施如下：
①消防水源
本项目厂区消防水池补水来自园区供水，消防供水能力125m3/h，补水管管径DN150，补水时间为36h。消防水池设置消防水位控制液位，在水池液位低于控制液位时，液位联锁开启补水管控制阀。保证水池有足够的消防用水。
本项目设置消防泵站，站内2座有效容积不小于2250m3消防水池，1座消防泵房。
②消防水管网
在厂区内及装置区四周沿消防道路设置环状消防水管道，主管径为DN400。在消防水管道上设置地上式消火栓和固定消防水炮，间距不大于60m，满足本工程的消防要求。
③消防控制
消防泵站内设置消防控制柜，消防控制柜负责消防泵站内的所有联锁，并负责与消防控制中心的信号通讯。消防稳压泵维持管网压力在0.7~0.9MPa。当检测压力低于0.75MPa，启动稳压泵，在检测压力高于0.85MPa时停止稳压泵。当启用消防设施，消防管网持续泄压，系统管网压力降至0.7MPa以下时，消防电泵通过消防控制柜联锁系统启动，消防电泵无法启动，消防控制柜联锁启动消防柴油泵，消防电泵/柴油泵启动后，稳压泵停止工作，同时向控制中心发出报警信号（稳压泵在事故状态下停止工作）。除联锁动作之外，消防泵也能在接到火灾报警信号后远程手动或现场手动启动，且自动启动和手动启动能自由切换，现场操作停泵。安全泄压阀的设定泄放压力为0.9MPa，系统管网压力超过0.9MPa时，自动泄压，回流至消防水罐。
④泡沫系统
本工程罐区的泡沫消防采用固定式泡沫消防系统，泡沫用量按照最大的5000m³内浮顶设置3个PCL8泡沫产生器，配置用于扑救液体流散火灾的辅助泡沫枪8支，泡沫混合液流量为32L/s。泡沫供给时间分别为60min和20min，泡沫比3%，所需消防泡沫原液总量为3000L。
项目一期建设泡沫站一座，泡沫站内设压力式泡沫比例混合装置一套，泡沫原液为抗溶水成膜原液；混合比为3%；流量为32L/s，泡沫罐容积3200L。在罐组周围设置泡沫管网，管道上设置泡沫栓，泡沫消防系统水源取自泡沫站附近消防水管网。
⑤灭火器
依据《石油化工企业设计防火标准》及《建筑灭火器配置设计规范》要求，在厂内装置区、罐区以及各建筑单体内设置一定数量的小型灭火器，有效地扑救初起火灾，减少火灾损失。
⑥消防竖管及蒸汽灭火系统
在装置区内高出地面15m的设备构架平台上，沿梯子敷设半固定式的消防给水竖管，在各层平台上设置管牙接口。采用不燃烧材料封闭楼板的各层平台上设置消防软管卷盘箱。
在装置的以下位置设置蒸汽灭火系统
在各反应器的进出口管道处分别设置灭火蒸汽环，蒸汽管道上的截断阀门落地安装，并且距离反应器外壁不小于15m。
以上消防蒸汽直接由装置的低压蒸汽总管引出，消防蒸汽不得外接其他使用点，并防止易燃、可燃液体漏入。
6）水环境风险防范措施
①防渗措施
本项目罐组均已按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）进行重点防渗，重点防渗区防渗层的防渗性能不低于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的等效防渗性能。
②防火堤设置
本项目罐组均已按照国家级行业标准建设防火堤，防止污染介质外流扩散造成水体、土壤的大面积环境污染。
③事故废水收集措施
事故工况下，废水主要包括：消防废水、事故情况下的雨污水以及泄漏的物料等。
5）完善三级风险防控体系：
①一级防控措施
第一级防控系统主要是罐区围堰，收集一般事故泄漏的物料，防止轻微事故泄漏时造成的污染水流出界区。
②二级防控措施
第二级防控系统主要是罐区。事故状下，罐区安全围堰无法控制事故液体时，则通过罐区配套建设雨水排水系统排入已有排洪渠，渠末端设有电动切换阀，发生事故时，排洪渠末端排向下游的阀门关闭，排洪渠通向事故污水池的阀门打开，使事故液体可顺利进入事故污水池。应急事故池有效容积6600m3。事故液体通过提升泵分批提升至厂区污水处理站进行处理，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。
③三级防控措施
第三级防控系统为应急事故池。作为事故状态下的储存与调控手段，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。发生重大的火灾、爆炸事故时，消防水及其携带的物料通过第一级、第二级防控系统进入第三级防控系统，进入应急事故池。事故液体通过提升泵分批提升至厂区污水处理站进行处理。
6）避免消防伴生污染的安全措施
本项目柴油、汽油储量较大，一旦发生火灾事故，在火灾扑救过程中，消防水携带油污会形成消防污水。由于消防水瞬间用量较大，污染消防水的产生量也相应较多，进入厂区污水处理站将对其造成冲击，而污水溢流出排污干线后直排将可能产生伴生污染，对地表水系和地下水系造成污染。
厂区建设有应急事故池（有效容积6600m3），配套泵、管线。事故液体通过提升泵分批提升至厂区污水处理站进行处理。
7）安全管理方面防范措施
①配备安全卫生的兼职检查人员以监督、检查落实安全卫生措施的实施。建立完善的安全卫生制度，加强对全体职工的安全、卫生教育，提高全体职工的安全卫生意识。
②专业技术知识培训分为管理、工艺、机械、设备、电器、仪表、计算机等专业培训，培训资料采用国内同类工厂资料和本项目的技术资料；岗位、技能适应性培训可按管理、工艺、机械、电器、自控、总控、调度等专业按岗位对口进行，培训人员主要为工段长、操作工人和检修工人。
③建立和完善各级安全生产责任制，并切实落到实处。各级领导和生产管理人员必须重视安全生产，积极推广科学安全管理方法，强化安全操作制度和劳动纪律。
④对职工要加强职业培训和安全教育。培养职工要有高度的安全生产责任心，并且要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施、工艺参数变动及泄漏等的危险、危害知识，在紧急情况下能采取正确的应急方法。
⑤加强对新职工和转岗职工的专业培训、安全教育和考核。新进人员必须经过专业培训和三级安全教育，并经考试合格后方可持证上岗。
⑥投产前应制定出完善的各项安全生产规章制度并贯彻执行。（如建立并严格执行现场动火制度，现场动火前必须办理书面申请手续和批准手续；如建立对设备定期保养等维修制度，规定定期检修的周期、程序和批准手续，规定定期安全检查和整改的制度等）。设备检修前，应进行彻底置换，需要进入容器内进行维修工作时，应严格执行进入容器作业的各项安全管理规定，严禁违章作业。
⑦应针对事故发生情况制定详细的事故应急救援预案，并定期进行演练和检查救援设施器具的良好度。
⑧加强对电工及电气设备的管理，并对职工进行各种电气事故案例的教育，不乱拉临时线、防止各类电气事故的发生。应规定作业场所要严禁手机等个人电子设备的使用，以避免自动控制系统、报警系统受到干扰而引发事故。
⑨建立健全安全检查制度，定期进行安全检查，及时整改安全隐患，防止事故发生。
（2）风险事故应急预案
为预防突发环境污染事故，龙都化工应编制《新疆龙都石油化工有限公司突发环境事件应急预案》，成立应急工作小组，并对突发环境事故安排专门负责人。
当发生油罐泄露引发的火灾或爆炸事故时，采取应急措施以控制事故和减少对环境造成的影响。通过采取相关的风险防范措施，使环境风险降低到最小程度。
11 环境风险减缓措施
（1）大气环境污染防范措施和应急、减缓措施
物料泄漏应急、救援及减缓措施
当发生易燃易爆或有毒物料泄漏时，可根据物料性质，选择采取以下措施，防止事态进一步发展：
①根据事故级别启动应急预案。
②根据装置各高点设置的风向标，将无关人员迅速疏散到上风向安全区，对危险区域进行隔离，并严格控制出入，切断火源；根据需要疏散周围居住区人群。
③比空气重的易挥发易燃液体泄漏时，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。
④喷雾状水稀释，构筑临时围堤收容产生的大量废水。
⑤如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。
⑥小量液体泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，稀释水排入废水系统。大量液体泄漏：构筑临时围堤收容。用泡沫覆盖，降低挥发蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
⑦喷雾吸收或中和：对某些可通过物理、化学反应中和或吸收的气体发生泄漏，可喷相关雾状液进行中和或吸收。
火灾、爆炸应急、减缓措施
当装置或储罐发生火灾或爆炸时：
①根据事故级别启动应急预案。
②根据需要，切断着火设施上、下游物料，尽可能倒空着火设施附近装置或贮罐物料，防止发生连锁效应。
③在救火的同时，采用水幕或喷淋的方法，防止引发继发事故。
④根据事故级别疏散周围居住区人群。
（2）事故废水外排防范及减缓措施
参照《石化企业水体环境风险防控技术要求》(中国石油化工集团公司企业标准 Q/SH·0729-2018)设置三级防控系统，事故工况下，厂区各生产装置和辅助生产装置界区内污染的消防排水、事故污水首先经装置区内初期雨水管线重力流排入各装置区内初期雨水池，水池前设置溢流井，初期雨水池储满后，事故水经溢流井排入全厂事故水管线，最终汇入事故水池。事故后，将初期雨水池和消防事故池暂存的废水用泵排至污水处理站处理。
本设计对事故废水设置如下防控措施，防止其污染外环境：
（1）项目区内三级防控措施
①一级防控措施
在装置区设置围堰，罐区设置防火堤，防止污染雨水和轻微泄漏造成的环境污染。
工艺生产装置根据污染物性质进行污染区划分，污染区设置围堰或地沟，将初期雨水、地面冲洗水、检修可能产生的含油污水和污染消防排水导入各装置界区的初期雨水池。
对于可燃液体储罐及非可燃液体、但对水体环境有危害物质的储罐，设置防火堤或事故存液池，有效容积不小于罐组内1个最大储罐的容积；利用围堰和防火堤控制泄漏物料的转移。在一般事故时利用围堰和防火堤控制泄漏物料的转移，防止泄漏物料及污染消防排水造成的环境污染。
②二级防控措施
本项目初期雨水与事故水池合建。
③三级防控措施
本项目三级防控措施为事故水池。
项目设置一座有效容积为6600m3的事故水池。一般情况下，在降雨及较大事故同时发生时，利用全厂雨水管网作为事故排污管道，通过事故污水连通管上的闸门切换，将事故过程中产生的消防废水、泄漏物料及事故过程中可能受污染的雨水等导入全厂消防事故水池。
事故池在非事故状态下不得占用以保证可以随时容纳可能发生的事故产生的废水。企业应设计有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施。对排入应急事故水池的废水应进行必要的监测，能够回用的回用；对不符合回用要求，但符合污水处理站进水要求的废水，应限流进入污水处理站进行处理；对不符合污水处理站进水要求的废水，应采取处理措施或外送处理。
12 环境风险评价结论及建议
（1）项目危险因素
本项目涉及罐区的主要危险物质包括MTBE、异辛烷、轻质石脑油、混合芳烃、轻质燃料油、煤基柴油、柴油、汽油。考虑涉及的风险物质均为具有易燃易爆物质，评价建议项目运行时严格按照安全规程进行管理操作，全面提升物质泄漏预警监控系统，加大巡视。
（2）环境敏感性及事故环境影响
本项目厂区所在地大气环境敏感度为环境低敏感度区（E3），当储罐发生泄漏或火灾时，会对周边一定范围内周边厂区职工造成一定影响，当发生突发环境事件时，立即启用应急预案，对事故现场采取应急救援措施
（3）环境风险防范措施和应急预案
本项目储罐四周安装泄漏报警装置，设置安全信号指示器、安装24小时监控摄像头，设液位计，四周配备消防栓、灭火器等。一旦发生泄漏事故，应立即开启消防系统，阻止火灾事故发生。
本项目罐区设有围堰，厂区设有应急事故池、应急防控系统。本项目厂内环境风险防控系统纳入区域环境风险防控体系，并与区域风险防控设施、管理紧密衔接，按分级响应要求及时启动区域环境风险防范措施，实现厂内与区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。
建设单位应制定完善《新疆龙都石油化工有限公司环境事件应急预案》，并与区域应急预案衔接。一旦发生事故，建设单位应按照分级响应程序启动应急预案，并做好应急监测和受影响群众的应急撤离工作。
建设单位在项目设计、施工、建设和运行中，应严格执行国家有关规定，高度重视安全和事故防范，制定严格的管理制度，采取严密的防范和应急措施，以有效防范事故风险，缓释事故影响，把事故发生概率降到最低。
（4）环境风险评价结论与建议
经风险预测与评价，本项目环境风险影响程度及范围是可接受的。本项目在采取了严格的风险防控措施，并编制有针对性的突发环境事件应急预案后，不仅可大幅降低风险发生概率，而且可将风险发生后对环境的影响程度降至最低，本项目环境风险可防可控。
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建设项目环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风
险
调
查
	危险物质
	名称
	见表6-10

	
	
	存在总量/t
	

	
	环境敏感性
	大气
	500 m范围内人口数＜500 人
	5 km范围内人口数
＜50000   人

	
	
	
	每公里管段周边200 m范围内人口数(最大)
	 -人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1 □
	F2 □
	F3 

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1 □
	S2 □
	S3 

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1 □
	G2 □
	G3

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 
	D2 □
	D3 □

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1□
	1≤Q＜10□
	10≤Q＜100 □
	Q＞100

	
	M值
	M1 □
	M2 □
	M3 
	M4 □

	
	P值
	P1 □
	P2 
	P3 □
	P4 □

	环境敏感
程度
	大气
	E1□
	E2 □
	E3

	
	地表水
	E1 □
	E2 □
	E3 

	
	地下水
	E1 □
	E2 
	E3 □

	环境风险
潜势
	Ⅳ+ □
	Ⅳ□
	Ⅲ
	Ⅱ□
	I □

	评价等级
	一级
	二级
	三级
	简单分析□

	风
险
识
别
	物质危险性
	有毒有害
	易燃易爆

	
	环境风险
类别
	泄漏
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放

	
	影响途径
	大气
	地表水□
	地下水

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法
	经验估算法□
	其他估算法□

	环境风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB
	AFTOX □
	其他□

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围  40 m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围  110 m

	
	地表水
	最近环境敏感目标，到达时间 h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间 d

	
	
	最近环境敏感目标，到达时间d

	重点风险防范
措施
	可以通过科学的设计、施工、操作和管理，将环境风险和安全事故发生的可能性大大降低，将事故的危害降低到最小程度，真正做到防患于未然。

	评价结论与建议
	建设单位应严格落实设计及环评提出的各项风险防范措施和应急预案，其环境风险水平是可以接受的。

	注：“”为勾选项，填“√”；“(   )”为内容填写项。



附件
附件1 委托书
附件2 项目审批申请
附件3 项目备案证
附件4 关于《吉木萨尔北庭工业园区国土空间专项规划（2025-2035年）环境影响报告书》的审查意见
附件5 吉木萨尔北庭工业园区国土空间专项规划（2025-2035年）的批复
附件6 一期环评批复
附件7 公辅系统设计符合说明
附件8 油气回收装置工艺说明
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