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项目名称：阜康市万晟皓鑫纸制品包装有限公司建设年产8000吨纸箱及聚乙烯包装材料生产线项目
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	项目区北侧
	项目区南侧
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	项目区西侧
	项目区东侧
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	项目区现状
	项目区现状


一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	阜康市万晟皓鑫纸制品包装有限公司建设年产8000吨纸箱及聚乙烯包装材料生产线项目

	项目代码
	2506-652302-04-01-990987

	建设单位联系人
	王魏魏
	联系方式
	15899265675

	建设地点
	新疆昌吉回族自治州阜康市产业园阜西区苏通小微创业园B-05-01-011

	地理坐标
	（经度87度49分19.798秒，纬度44度9分50.496秒）

	国民经济

行业类别
	C2231纸和纸板容器制造

C2921塑料薄膜制造

C2924泡沫塑料制造
	建设项目

行业类别
	十九、造纸和纸制品业 22纸制品制造 223*

二十六、橡胶和塑料制品业 29塑料制品业 292

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	阜康市发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2506241617652302000182

	总投资（万元）
	3000
	环保投资（万元）
	47.5

	环保投资占比（%）
	1.58
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	7000

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	（1）规划名称：《甘泉堡工业园区总体规划（2016-2030）》；

（2）审批单位：新疆维吾尔自治区人民政府；

（3）审批文件及文号：关于《甘泉堡工业园总体规划   

（2016—2030年）》的批复，新政函〔2017〕42号。

（1）规划名称：苏通绿色产业园 A 区（小微创业园）控制性详细规划修编；

（2）审批单位：阜康市人民政府；

（2）审批文件及文号：阜康市人民政府关于苏通绿色产业园 A 区（小微创业园）控制性详细规划修编的批复，阜政函〔2017〕326 号；
（3）调整规划用地性质的批复：阜康市人民政府关于同意调整阜康高新技术产业开发区苏通绿色产业园 A 区（小微创业园）控制性详细规划用地性质的批复，阜政函〔2022〕1 号。

	规划环境影响

评价情况
	（1）规划环评名称：《甘泉堡工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书》；

（2）审批单位：原新疆维吾尔自治区环境保护厅；

（3）审批文件及文号：《关于甘泉堡工业园总体规划（2016—2030年）环境影响报告书的审查意见》，新环函〔2018〕368号。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、与甘泉堡工业园总体规划及规划环评符合性分析

本项目位于阜康市产业园阜西区苏通小微创业园，小微创新区属于阜康市城市总体规划中的阜西工业园区，阜西工业园区即阜康高新技术产业开发区，阜西工业园区总体规划内容包含在《甘泉堡工业园区总体规划（2016- 2030 年）》中。 

甘泉堡工业园地处乌鲁木齐市与昌吉州的交界地带，东接准东石油基地，南临小黄山铁路和216国道，西接乌鲁木齐米东区，北至兵团农六师102团（五家渠）。区域中心距乌鲁木齐市中心区45公里，米东新区中心区20公里，阜康市中心15公里，准东石油基地5公里。东西跨长约21公里，南北约23公里，周围被五家渠、昌吉、乌鲁木齐、阜康等城市和准东石油基地、农六师102团包围。 

甘泉堡工业园（2012年9月国务院批复了《国务院办公厅关于设立新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区的复函》国办函﹝2012﹞163 号），同意乌鲁木齐甘泉堡工业区更名为甘泉堡经济技术开发区，以下简称“甘泉堡工业园”）的工业用地；根据《甘泉堡工业园总体规划（2016—2030 年）》，乌昌地区未来是以实施优势资源转化战略为基础，以高新技术创新研发为先导的新兴战略产业基地，以新能源和优势资源深度开发利用为主，具有循环经济特色的面向中亚和东欧市场的出口加工基地，形成重点发展产业、补充发展产业和配套发展产业“7+3+2”的产业体系。 

（1）重点发展产业：确保现有煤电煤化工产业和精细化工业有序建设， 重点发展新能源与新材料工业、先进装备制造业和机电工业（主要是电气设备和通讯设备），积极开拓生物医药、电子信息产业。 

（2）补充发展产业：合理发展新型建材业和有色金属加工业， 鼓励发展众创众筹等小微产业。 

（3）配套发展产业：包括生产性服务业和消费性服务业。其中，生产性服务业指以铁路、高速公路为主动脉的物流运输产业，金融服务、信息技术、咨询、教育、产业研发、会展业等；生活性服务业指商业、文化、休闲、居住等。 

规划区划分为十个功能区，即优势资源转化区、经济合作与产业孵化区、新能源工业区、高新技术产业区、科教综合服务区、物流仓储区、小微企业创新区、商贸物流区、生态保育区和协调发展区。本项目位于甘泉堡工业园中小微企业创新区。 

小微创新区属于阜康市城市总体规划中的阜西工业园区，阜西工业园区总体规划内容包含在《甘泉堡工业园区总体规划（2016- 2030 年）》中。 

小微企业创新区是以新型建材产业为主导的集研发孵化、生产加工、商贸交易、物流配送为一体的小微新兴产业企业园。本项目位于小微企业创新区，属于纸制品制造、塑料制品业项目，属于小微产业，与园区产业布局相符，本项目在园区规划位置图见附图1。 

同时根据《阜康阜西工业区规划设计》以阜西工业园重点产业，化工、传统建材、塑料制品为主导，优化升级产业结构，逐步向以新材料、新能源、绿色有机食品加工、精细化工及新型建材方向转化。同时以科教、旅游、会展、现代服务为辅助，以副产品交换为中心建立产业共生网络，构建产业生态系统雏形。本项目属于生产加工小微企业，属于纸制品制造、塑料制品业，为园区的优化升级产业结构提供支持，因此符合园区产业布局。

根据《关于甘泉堡工业园总体规划（2016—2030 年）环境影响报告书的审查意见》（新环函﹝2018﹞368 号）：“园区位于乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治区的重点区域，不宜布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等行业的新增产能项目，加快钢铁、水泥、焦炭、玻璃、煤炭等行业落后产能淘汰力度”，本项目为纸制品制造、塑料制品业，不属于钢铁、水泥、焦炭、玻璃、煤炭等行业落后产能，符合产业政策、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见要求。 

《关于甘泉堡工业园总体规划（2016—2030 年）环境影响报告书的审查意见》（新环函﹝2018﹞368号）提出“严守生态保护红线，优化园区产业结构、空间布局，促进园区产业集约与绿色发展”。规划空间管制区划定的禁建区和500水库坝外延1500米范围，以及规划范围内西延干渠两侧250米范围内划定为生态保护红线，禁止开发。结合区域发展方向、人口分布及环境保护等要求，按照《报告书》提出的空间管控距离控制园区和功能分区规划边界制定并落实园区内现有不符合园区规划功能布局的企业搬迁、关停或转型改造计划。本项目距离500水库1563米，距离西延干渠2300米，不在生态红线范围内。 

《关于甘泉堡工业园总体规划（2016-2030 年）环境影响报告书的审查意见》（新环函﹝2018﹞368 号）提出“坚守环境质量底线，严格污染物总量管控”。根据规划区域及周边环境质量现状和目标，确定区域污染物排放总量上限，落实园区煤炭及其他颗粒状物料储运全封闭防尘措施，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、颗粒物、化学需氧量、氨氮、重金属等污染物的排放量，落实国家和自治区重点区域污染物特别排放限值。

本项目为纸制品制造、塑料制品业，符合园区功能定位，项目运行期产生的挥发性有机物、颗粒物均采取有效的废气治理措施治理后达标排放，运营期产生的生活污水排入园区管网，因此，本项目符合《关于甘泉堡工业园总体规划（2016-2030 年）环境影响报告书的审查意见》（新环函﹝2018﹞368号）提出“园区煤炭及其他颗粒状物料储运全封闭防尘措施，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、颗粒物、化学需氧量、氨氮、 重金属等污染物的排放量，落实国家和自治区重点区域污染物特别排放限值”。

因此，本项目符合甘泉堡工业园产业布局、园区规划以及规划环评审查意见。

2、与阜康苏通小微创业园规划符合性分析

阜康市苏通小微创业园为落实国家及地区关于推进小微企业发展的战略，立足新疆市场，大力培养城市经济发展的中间力量。有效实现扩大就业、改善民生、激发民营企业的活力、促进社会和谐稳定、推动阜康小微企业向集约化、规模化和一体化方向有序发展。

规划范围：阜康高新技术产业开发区内（东临500水库路、柳城路，北侧与500水库保护区范围为界，南侧以区域高压走廊安全保护范围为界，西侧以牧草地为界），规划用地面积643.65公顷。

阜康苏通小微创业园功能定位：以新型建材产业为主导的集研发孵化、生产加工、商贸交易、物流配送为一体的国内一流小微创业园。按功能分区分为五大区：家居装饰产业园、建材生产加工区、包装产业区、企业研发区、仓储配送区、农副食品生产区、行政办公区七大功能区。

本项目位于苏通小微创业园，为纸制品制造、塑料制品业项目，生产产品均为包装材料，位于包装产业园，符合园区产业布局要求。项目水、电均由园区集中供应；生活污水直接排入园区管网，最终由阜康市西部城区污水处理厂处理，符合区域环境保护规划要求。项目在建设过程中充分考虑了环境保护工作，项目产生的“三废 ”可得到有效的控制，环境影响较小，本项目在小微创业园内规划位置图见附图2。

因此，项目符合园区总体规划和环境规划等相关规划的要求


表1-1  与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析

	管控要求
	项目建设内容
	符合性

	空间布局约束
	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。

〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。

〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。

〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。

〔A1.1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：

（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。

〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。

〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。

〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。

〔A1.1-9〕严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新 （改、扩） 建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）。

〔A1.1-10〕推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。

〔A1.1-11〕国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。

〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。

〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律法规规定的权限和程序办理批准手续。

〔A1.2-5〕严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。

〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。

〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。

〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结－鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。

〔A1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。

〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。

〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。
	本项目为纸制品制造、塑料制品业，符合国家产业政策，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目以及《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项；本项目各类污染物均符合国家和自治区环境保护标准。本项目不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域。本项目不涉及破坏湿地及其生态功能的行为，不属于高污染、高能耗、高风险项目，不属于危险化学品生产项目、重金属产业，不涉及冰川冻土，项目用地不占用永久基本农田、湿地、自然保护地、水源涵养区、饮用水水源保护区，不涉及土地用途变更。

项目未引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺；已采用符合国家产业政策和清洁生产要求的、先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术。
	符合

	污染物排放管控
	〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。

〔A2.1-2〕以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。

〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。

〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。

〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。

〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。

〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。

〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。

〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。

〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。

〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。

〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。

〔A2.2-9〕加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。
	本项目符合生态环境分区管控要求、产业政策、行业环境准入管控要求。本项目污染物采取污染物治理措施后，可减少污染物排放。本项目生产过程中不产生废水，生活污水经过防渗废水收集池处理后排入园区管网；在采取分区防渗措施后，可加强土壤和地下水污染防治。本项目不属于涉重金属、油（气）田开发、不涉及种植业，本项目采取分区防渗并加强管理，采取以上措施后项目污染土壤可能性很小。
	符合

	环境风险防控
	〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌—昌—石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。

〔A3.1-2〕对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联控机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。

〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。

〔A3.2-1〕提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于 2025 年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到 2025年，完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。

〔A3.2-2〕依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。

〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。

〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。

〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。

〔A3.2-6〕强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。
	项目取得批复后应及时组织开展突发环境事件应急预案编制工作并在昌吉州生态环境局阜康市分局进行备案，定期演练，加强风险防控体系建设。
	符合

	资源利用要求
	〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。

〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。

〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。

〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。

〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。

〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。

〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。

〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。

〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。

〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。

〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。

〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。

〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。

〔A4.5-2〕推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。

〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。

〔A4.5-4〕发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。
	项目生产过程中无不产生废水，生活污水经过防渗废水收集池处理后排入园区管网，对区域水资源影响无影响，符合资源利用要求。一般工业废物全部合理处置，生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运，危险废物委托有资质单位处置。固体废物无害化处置率达到100%。
	符合


	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

本项目主要生产纸箱、珍珠棉、纸塑产品，属于纸制品加工、塑料制品类项目。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类项目；根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，对照国家发展改革委和商务部发布的《市场准入负面清单（2025年）》，本项目不属于禁止准入类和限制准入类。 因此本项目的建设符合国家产业政策的要求。
2、选址合理性分析

（1）规划符合性

本项目位于新疆昌吉回族自治州阜康市产业园阜西区苏通小微创业园B-05-01-011，项目区东侧为新疆鑫祥瑞驰包装有限公司，西侧为园区道路，南侧为闲置厂房，北侧为园区道路，本项目与周边位置图见附图3。

根据《甘泉堡工业园总体规划（2016—2030年）》，甘泉堡工业园划分为十个功能区，即优势资源转化区、经济合作与产业孵化区、新能源工业区、高新技术产业区、科教综合服务区、物流仓储区、小微企业创新区、商贸物流区、生态保育区和协调发展区。苏通小微创业园位于甘泉堡工业园小微企业创新区。

小微创新区同时属于阜康市城市总体规划中的阜西工业园区，阜西工业园区总体规划内容包含于《甘泉堡工业园区总体规划（2016- 2030年）》中。小微企业创新区以新型建材产业为主导的集研发孵化、生产加工、商贸交易、物流配送为一体的小微新兴产业企业园。本项目位于小微企业创新区，本项目属于纸制品加工、塑料制品类项目，属于小微产业，因此选址与园区产业布局相符。

同时根据《阜康阜西工业区规划设计》以阜西工业园重点产业，化工、传统建材、塑料制品为主导，优化升级产业结构，逐步向以新材料、新能源、绿色有机食品加工、精细化工及新型建材方向转化。同时以科教、旅游、会展、现代服务为辅助，以副产品交换为中心建立产业共生网络，构建产业生态系统雏形。本项目属于生产加工小微企业，属于纸制品制造、塑料制品业企业，属于塑料制品，为园区的优化升级产业结构提供支持，因此符合园区产业布局。园区规划及规划环评审查意见附件5、附件6，本项目在阜康市国土空间总体规划位置图见附图4。 

（2）环境敏感性分析

项目区所在地周围无饮用水保护区、基本农田保护区、生态脆弱区等环境敏感区，根据《建设项目环境影响评价分类管类管理名录 2021版》（生态保护部令第16号）中对环境敏感区的界定原则，本项目地处环境非敏感区。故本项目选址合理。 

根据现场调查，项目周围无自然保护区及珍稀动植物，项目所产生的各项污染物，在采取本评价所提出的各项治理措施后，均可做到达标排放或得到合理的处理处置，且本项目周围距居民区较远，因此本项目的建设对周围环境影响较小。

（3）选址合理性

项目位于园区工业园内，用地性质为工业用地，用地不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》限制类和禁止类项目，且项目符合园区入驻企业区位要求。 

项目所在区域基础设施配套完善，周围具有较完善的给水、供电、通信等基础设施条件，可以满足该项目生产需求。项目所在区域交通便利，有利于本项目建设。 

（4）环境容量
项目评价区内现状环境空气评价因子年评价指标PM2.5超标，为非达标区；与周围地表水体无直接水力联系，本项目的建设不会对区域地表水环境产生影响；在采取声环境治理措施情况下，对周边声环境保护目标影响较小；本项目采取严格的分区防渗，对周边地下水、土壤环境影响较小。
本项目投产后，能够保持水、气、声、土壤等环境质量现状不降低，污染物达标排放，对区域环境影响不大，区域环境仍可保持现有功能水平。因此，项目选址从环境容量角度分析是可行的。

综上，本项目选址合理。

3、与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析

本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析见表1-4，本项目在新疆维吾尔自治区生态环境分区管控位置见附图5。

综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》。

4、与《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》相符性分析

根据《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》，本项目位于苏通小微创业园，属于阜康市划定的重点管控单元内，位于阜康高新技术产业开发区重点管控单元，环境管控单元编码为ZH65230220002。本项目与其符合情况见下表1-2，环境管控单元分类图见附图6。
表1-2 阜康高新技术产业开发区重点管控单元管控要求

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控要求

本项目符合性

ZH65230220002

阜

康

高

新

技

术

产

业

开

发

区
空间布局约束

1、入园企业须符合园区产业发展定位、产业发展布局规划。

2、入园企业须符合国土空间规划的布局及土地利用等相关要求。

3、园区入驻项目须严格执行园区规划及规划环评相关要求。

4、园区入驻项目须满足《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》相关要求。

5、除国家规定新增原料用能不纳入能源消费总量控制的项目和列入国家规划的项目外，“乌-昌-石”等重点区域原则不再新建、扩建使用燃料用煤项目。

本项目位于新疆昌吉回族自治州阜康市，为小微企业，为纸制品加工、塑料制品类项目，符合产业政策以及园区产业要求，用地为工业用地，符合国土空间规划要求。项目符合园区规划及规划环评要求，符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》相关要求，本项目生产不使用燃煤燃料。

污染物排放管控

聚焦采暖期重污染天气治理，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。

新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。

“乌-昌-石”区域内，已实施超低排放的涉气排污单位， 其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。 4、推动园区企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。

5、严格实施污染物排放总量控制要求；全面深化面源污染治理，积极推进绿色施工。

本项目不属于重点行业，因此对采暖期重污染天气无影响。本项目废气污染物均落实最严格排放标准限值要求。本项目不属于超低排放企业，本项目生产过程中不产生废水，生活污水经过防渗废水收集池处理后排入园区管网。本项目施工期能够做到施工现场扬尘防治做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，落实绿色施工。

环境风险防控

1、园区应设立环境应急管理机构，建立环境风险监管制度、环境风险预警制度、突发环境事件应急预案、环境风险应急保障制度等环境风险防控体系，并具备环境风险应急救援能力。

本项目应及时编制突发事件环境应急预案并定期演练。

资源利用效率

1、严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化用水定额管理。

2、推行清洁生产、降低生产水耗、从源头上控制污染物的产生。

3、加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。严格合理控制煤炭消费增长，精准测算原料煤、动力煤，新增原料用能不纳入能源消费总量控制。

本项目落实自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求，本项目生产过程中不产生废水，生活污水经过新建防渗废水收集池处理后排入园区管网，不会突破水资源上限。本项目生产不使用燃煤燃料。

5、与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》的符合性分析

据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）文件要求：“除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”同防同治区域大气环境治理。所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准，强化氮氧化物深度治理，确保区域环境空气质量持续改善。强化挥发性有机物防治措施。”
本项目不涉及煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等，项目产生的有组织废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）及修改单中表5特别排放限值的要求，无组织非甲烷总烃厂界排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015）企业边界标准（无组织排放浓度<4.0 mg/m3)；无组织非甲烷总烃厂内排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关措施及表A.1厂区内无组织排放特别限值要求。符合“所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准，强化氮氧化物深度治理，确保区域环境空气质量持续改善。强化挥发性有机物防治措施。”因此本项目符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》相关要求。本项目在七大片区位置图见附图7。

6、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析

持续优化产业结构。支持企业实施智能化改造升级，推动石油开采、石油化工、煤化工、有色金属、钢铁、焦化、建材、农副产品加工等传统产业的重点企业改进工艺、节能降耗、提质增效，促进传统产业绿色化、智能化、高端化发展。

持续推进涉气污染源治理。实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。

推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染；强化非道路移动源综合治理；充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理。

加强环境噪声污染防控。加强噪声污染源监管，继续强化和深入推进交通运输噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。

加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。

本项目针对大气环境影响已采取严格的防治措施，在严格采取相应措施后大气环境影响较小。项目噪声源主要为运输车辆噪声和车间设备、风机等，项目选用低噪声设备，所有产生噪音的机械设备都带有减振降音设施，并采取隔声、减振的措施。采用上述设施后，厂界噪声可达标，对周边环境影响较小。

综上，项目的建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关规划要求。

7、与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2023〕29号）相符性分析

实施煤炭消费总量控制。控制煤炭消费总量，实现重点区域煤炭消费总量负增长。重点区域内划定高污染燃料禁燃区，并逐步扩大禁燃区范围。加强企事业单位及居民燃煤散烧控制。淘汰热电联产和集中供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉，按照有关要求加快淘汰建成区燃煤锅炉，加大燃煤锅炉及设施“电能替代”改造力度。

加大扬尘治理力度。严格落实建筑施工、道路、车辆运输、堆场等扬尘源点污染控制要求，扩大绿地和地面铺装硬化面积。

本项目位于苏通小微创业园，处于乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的重点区域。本项目为纸制品加工、塑料制品类项目，不属于钢铁、石化、火电、水泥等重点行业，废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中要求。项目排放的污染物均达到国家最新污染物排放标准，污染物排放量较少，符合《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》相关要求。

8、《新疆维吾尔自治区环境保护条例》相符性分析

各级人民政府应当采取措施，调整能源结构，淘汰落后产能，加强煤炭清洁高效利用，实施燃煤电厂超低排放和节能改造，鼓励开发利用低污染、无污染的清洁能源。

各级人民政府应当优先保护饮用水水源，加强重点流域、区域、近岸水域水污染防治和湖泊生态环境保护，严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展，改善水环境质量。

城市建成区内不得建设高污染的火电、化工、冶金、造纸、钢铁、建材等工业项目；已经建成的，应当逐步搬迁。

本项目位于工业园区内，不属于火电、化工、冶金、造纸、钢铁、建材等高污染项目，生产仅使用电能，不消耗燃煤，本项目不属于高耗水、高污染行业，生产过程中用水循环使用，符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》相关要求。
9、《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》相符性分析

下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放： 

（一）石油、化工等含挥发性有机物原料的生产； 

（二）燃油、溶剂的储存、运输和销售； 

（三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； 

（四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等含挥发性有机物的产品使用； 

（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。 

石油、化工等排放挥发性有机物的企业事业单位和其他生产经营者在维修、检修时，应当按照技术规范，对生产装置系统的停运、倒空、清洗等环节实施挥发性有机物排放控制。

本项目运营期产生的非甲烷总烃设置集气罩收集后经活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置处理，少量无组织、非甲烷总烃通过加强封闭式作业控制，有组织污染物以及厂界无组织污染物均能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5 新污染源大气污染物特别排放限值，能够有效降低有机废气排放，因此本项目符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》相关要求。

10、《加快解决当前挥发性有机物治理突出问题》相符性分析
各地要以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准等开展排查整治，具体要求见附件。

本项目位于苏通小微创业园，本项目运营期产生的非甲烷总烃设置集气罩收集后经活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理，本项目使用低VOCs含量的原辅料，且定期检查废气收集、废气旁路、治理设施，减少非正常工况的发生，因此满足《加快解决当前挥发性有机物治理突出问题》要求。

11、《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》相符性分析

表1-4 昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划要求
规划要求

项目建设情况

符合性

（一）加强结构优化调整，推进经济社会绿色转型发展
1. 优化调整产业结构。推动产业绿色化，依据资源承载力和环境容量，推动产业结构调整。全面实施以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，开展重点区域、重点流域、重点行业和产业布局的规划环评，充分发挥生态环境功能定位在产业布局结构中的基础性约束作用。各县市建成区以内的企业推进“一市（县）一策”，积极争取国家、自治区层面支持，引导重点企业提升改造，提升改造无望的企业向准东搬迁。严格执行国家产业政策，依法依规淘汰落后产能，推动水泥、电解铝、石化、焦化、铸造等重点行业绿色转型。加快发展现代煤化工、新材料、有色金属、煤炭、煤电、矿产开采及加工等优势产业，培育壮大先进装备制造、页岩油气加工、节能环保、新型建材、新能源等新兴产业和生产性服务业。发展循环型工业，着力推进准东开发区、高新区、阜康市、玛纳斯县特色产业园区循环化改造，推进能源梯级利用、废物交换利用、土地节约集约利用，构建循环工业体系。到 2025 年，力争 100%国家级工业园区、30%自治区级工业园区实施循环化改造。

本项目不属于水泥、电解铝、石化、焦化、铸造等重点行业

符合

2. 优化调整能源结构。积极落实能源消费双控制度，强化节能评估审查。制定并实施《煤炭消费总量控制及重点区域煤炭消费削减行动计划（2021-2023 年）》，到 2025 年“乌-昌-石”区域在保证企业生产刚性需求的情况下，煤炭消费占一次能源消费比重有所下降。推动煤炭清洁高效利用，提高煤炭综合利用效率，提升煤矸石、粉煤灰和各种余气、余热综合利用水平。大力开发水能、风能、太阳能、地热能等可再生能源，探索氢能开发利用，加快推进煤炭替代。加快构建结构多元、供应稳定的现代绿色能源产业体系，建立健全可再生能源电力消纳保障机制。
本项目不使用煤炭，使用清洁能源电能

符合

（三）强化大气联防联治，着力实施空气质量提升行动
2. 深化工业污染治理。推进重点行业污染治理升级改造。各县市、园区电解铝、焦化、碳素等重点行业及“乌-昌-石”区域所有行业均实施特别排放限值。2023 年年底前，“乌-昌-石”区域完成钢铁、铸造等行业的超低排放改造工作，至 2025 年，其他区域全部完成钢铁、铸造等行业的超低排放运行。推进铸造、砖瓦、陶瓷、玻璃、石灰、矿物棉、独立轧钢、有色金属再生、炭素、化工、煤炭洗选、包装印刷、家具、人造板、橡胶制品、塑料制品等企业升级改造。实施工业企业物料封闭化管理专项整治，使全州各县市（园区）贮存煤炭、煤矸石、煤渣、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料全部实现密闭、密封储存，企业无组织排放等扬尘污染得到有效控制。持续推进工业源全面达标排放。

本项目相关排放标准已执行特别排放限值，本项目已使用先进的污染物治理措施，本项目物料堆放在生产车间内，生产车间采取封闭化管理，无组织能得到有效控制

符合

3. 加大散煤替代力度。强化高污染燃料禁燃区监督管理，加强“乌-昌-石”区域 4 县市禁燃区监督管理工作，禁燃区内工业生产、居民生活全部使用清洁能源，全面禁止销售和使用高污染燃料。积极推进城市建成区、工业园区热电联供，加快推进集中供热、“煤改电”工程建设。加快城乡结合部、农村民用和农业生产散烧煤的清洁能源替代，积极争取中央财政关于北方地区冬季清洁取暖项目资金支持。优化天然气使用方向，新增天然气优先保障城镇居民和“乌-昌-石”区域内 4 县市、2 园区散煤替代。积极开发煤层气（煤矿瓦斯）综合利用，实施生物天然气工程。
本项目不新建锅炉，使用园区集中供热

符合

5. 开展多污染源治理。推进石化、化工、工业涂装、家具制造、塑料、橡胶、包装印刷、汽修等重点行业领域 VOCs 整治，加强 VOCs 源头、过程、末端全流程控制，重点加强对光化学反应活性强的 VOCs 物质控制，开展企业深度治理和精细化管控。持续开展防风固沙绿化工程，抑制季节性裸地农田扬尘，减少裸露扬尘污染。推进露天矿山综合整治，2021 年底完成全州露天开采矿山动态管理清单。落实建筑工地智能降尘管控专项行动方案，全州建筑面积 3000 平方米及以上新建建筑工程和主体未封顶的在建工程安装降尘喷淋系统，并与扬尘在线监测设备联接，实现智能化控制。强化道路扬尘治理，进一步加强散料货运车辆运输环节的扬尘污染整治。加强桔秆综合利用，严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气。
本项目原料使用低VOSs原料，采取集气罩加活性炭吸附脱附催化燃烧装置处理，加强 VOCs 源头、过程、末端全流程控制，本项目强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，采取加强车辆管控、篷布覆盖、加大绿化等治理措施。
符合

（六）全面加强执法监管，继续实施固废污染防治行动
4. 加强危险废弃物安全处置。开展危险废物三年专项整治行动，强化危险废物经营单位和处置利用设施监督管理。严格落实危险废物经营许可、转移等管理制度，坚决打击和遏制危险废物非法转移倾倒等环境违法犯罪行为，优化危废跨区域转移审批手续等全过程监管。继续加强危险废物管理督查考核和环境执法检查，监督企业落实相关法律制度和标准规范要求，扎实开展危险废物专项整治行动，强化部门之间联动，强化危险废物全过程环境监管。持续推进危险废物规范化环境管理，对长期大量积存危险废物重点企业开展重点管控，不断完善固体废物信息管理平台，不断提升危险废物处置能力。加强医疗废物规范收集转运，推动医疗废物专项治理工作，推动各类医疗机构的医疗废物得到及时有效收集，转运和处置。进一步提升医疗废物安全处置能力，加强昌吉市、阜康市医疗废物集中处置设施应急物资储备，满足突发事件应急处置需要。

本项目危险废弃物暂存于新建10m2危险废物贮存库内，贮存设计满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）以及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，委托有资质的单位定期运输、处置。

符合

综上，本项目符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》要求。

12、《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》相符性分析

强化挥发性有机物和氮氧化物综合治理。优化含VOCs原辅材料和产品结构，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，推广使用低（无） VOCs含量涂料，严格执行VOCs含量限值标准。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销（储罐）VOCs深度治理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。联防联控区石化、化工行业集中的园区，建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。加大锅炉、炉窑及移动源氮氧化物减排力度，有序实施燃气锅炉低氮燃烧改造。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。
本项目位于阜康市苏通小微创业园，本项目运营期产生非甲烷总烃设置集气罩收集后经活性炭-吸附-脱附-催化燃烧装置处理，少量无组织非甲烷总烃通过加强封闭式作业控制，有组织污染物以及厂界无组织污染物均能满足《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）表2  新污染源大气污染物排放限值。因此满足《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

阜康市万晟皓鑫纸制品包装有限公司成立于2025年5月29日，于苏通小微创业园B-05-01-011地块新建车间3843平米。用于建设阜康市万晟皓鑫纸制品包装有限公司建设年产8000吨纸箱及聚乙烯包装材料生产线项目。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 53塑料制品业 292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，“十九、造纸和纸制品业 22 38 纸制品制造 223*”中“有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”，因此判别本项目需编制环境影响报告表。阜康市万晟皓鑫纸制品包装有限公司于2025年9月委托我单位承担本次环境影响评价工作。我公司接受委托后对项目场地周围环境进行了现场踏勘、调查及资料收集，结合该项目的特点，按照国家建设项目环境影响评价的有关技术规范要求，编制该项目环境影响报告表，呈报生态环境主管部门审批。

2、项目组成

（1）项目名称：阜康市万晟皓鑫纸制品包装有限公司建设年产8000吨纸箱及聚乙烯包装材料生产线项目

（2）建设单位：阜康市万晟皓鑫纸制品包装有限公司

（3）项目性质：新建

（4）建设地点：位于阜康市苏通小微创业园B-05-01-011地块，场界中心地理经度87度49分19.798秒，纬度44度9分50.496秒。本项目地理位置图见附图8。项目卫星图见附图9。

（5）项目投资：项目总投资3000万元，均为企业自有资金。

（6）组织结构及生产制度；年操作时间按300天计，每天2班共12小时，年运行时间3600小时。

（7）劳动定员及人员培训：本项目新增劳动定员10人，不在厂内食宿。

本项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，项目组成及建设内容详见表2.1-1。
表2.2-1 项目组成一览表

类别

工程名称

建设规模及内容

备注

主体工程

生产区

项目区建设生产厂房1座，建筑面积为3843m2，内设纸箱生产线一条、珍珠棉生产线一条、纸塑生产线一条。
新建

储运工程

原料堆放区
占地面积100m2，位于生产车间内
新建
成品堆放区
占地面积100m2，位于生产车间内
新建
一般工业固废堆放区
占地面积50m2，位于生产车间内，满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求
新建
公用工程

给水工程

园区供水管网

依托

排水工程

园区排水管网

依托

供电工程

园区电力管网

依托

供热工程

园区蒸汽管网

依托

环保工程
废气处理

本项目运营期产生的非甲烷总烃设置集气罩收集后经活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置处理，通过15m高排气筒DA001排放；

运营期产生的颗粒物设置集气罩收集后经袋式除尘装置处理后，通过15m高排气筒DA002排放
新建

废水处理

本项目厂内不设置生活办公区，新建一座厕所并配套防渗废水收集池，用于厂区员工日常使用，集中收集后排入园区污水管网，

新建

设备间接冷却水循环使用，定期更换用于厂区及周边洒水降尘
噪声治理

采取隔声、减震等措施

新建

固废治理

废纸板边角料

经统一收集后外售综合利用
新建

废纸塑边角料
除尘灰

废包装袋
废滤袋
废珍珠棉边角料
经统一收集后破碎回用于生产
生活垃圾

收集后由环卫部门统一收集定期清运处理

废丁烷钢瓶

厂家定期回收利用
废活性炭

经收集暂存后交由有危险废物处置资质的单位处置
废油墨桶
废机油

废催化剂

含油墨废抹布
3、主要产品及产能

表2.3-1  本项目产品及产能一览表

产品名称

产量

单位

备注

纸箱

4489.45

t/a

/

珍珠棉

1972.7
t/a
/

纸塑

1493.75
t/a
/

瓦楞纸箱：又称瓦楞纸盒或纸箱，是由瓦楞纸板制成的层状结构包装容器，通常由面纸和瓦楞芯纸粘合而成，形成波浪形支撑体系。它采用牛皮纸、箱板纸等再生或原浆纸张，经瓦楞机压型、粘合、裁剪及组装成型。克服了普通纸箱易变形、抗压性差的缺点，具有质轻、抗压、防震、缓冲、环保、可回收、成本低等诸多优点，亦具有良好的印刷适应性，便于标识和宣传。

珍珠棉：又称聚乙烯发泡棉，是非交联闭孔结构，是一种新型环保的包装材料。它由低密度聚乙烯脂经物理发泡产生无数独立气泡构成。克服了普通发泡胶易碎、变形、恢复性差的缺点。具有隔水防潮、防震、隔音、可塑性强、循环再造、环保、抗撞力强等诸多优点，亦具有很好的抗化学性能。

纸塑：又称牛皮纸复合气泡袋，是一种多层复合结构的防护包装材料。它由外层坚韧的牛皮纸与内层聚乙烯气泡膜通过胶粘或热压复合工艺制成，兼具纸的挺括承重与气泡的缓冲抗震特性。克服了单一牛皮纸袋无缓冲、易刺穿以及传统塑料气泡袋易滑动、易破损的缺点。具有抗撕裂、防震缓冲、耐磨防水、轻便易用、成本适中、部分可回收（牛皮纸层）等诸多优点，亦具有良好的自封口贴合性，广泛用于电商物流、电子产品及易碎品快递包装。

4、主要原辅及能源消耗

表2.4-1  本项目原辅材料及能源消耗一览表

序号

原料名称

主要成分

年消耗量

来源及运输方式

备注

1

纸箱

1.1

箱纸板

瓦楞纸

4000t/a

外购，汽运

原料堆放区存放

1.2

玉米淀粉

淀粉

300t/a

外购，汽运

原料堆放区存放
1.3

聚丙烯膜

聚丙烯

200t/a

外购，汽运

原料堆放区存放
1.4

水性油墨

环保型油墨

10t/a

外购，汽运

桶装、VOCS含量≤15%、原料堆放区存放
1.5

钉箱机用钉

钉子

0.01t

外购，汽运
/
2

珍珠棉

2.1

聚乙烯颗粒

聚乙烯

2000t/a

外购，汽运

原料堆放区存放
2.2

发泡剂

丁烷

6t/a

外购，汽运
瓶装、50kg/瓶（厂内最大存储量

为 3 瓶）、原料堆放区存放
3

纸塑

3.1

牛皮纸

纸

1150t/a

外购，汽运

原料堆放区存放
3.2

聚乙烯颗粒

聚乙烯

350t/a

外购，汽运

原料堆放区存放
4

能源

4.1

水

876m3/a

园区供水管网供给

/

4.2

电

20 万 kW·h
园区供电管网供给

/

4.3

蒸汽

5760m3/a

园区蒸汽管网供给

每小时使用1.6m3蒸汽
表2.4-2 本项目聚乙烯原料理化性一览表

标识

中文名

聚乙烯

英文名

polyethylene

CAS号

9002-88-4

危险性类别

——

危险特性与灭火方法

危险特性

受热分解放出易燃气体能与空气形成爆炸性混合物。粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。

灭火方法

尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

防护措施

工程控制

密闭操作。提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护

空气中粉尘浓度较高时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。

眼睛防护

戴化学安全防护眼镜。

身体防护

穿一般作业防护服。

手防护

戴一般作业防护手套。

其它

工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。

理化性质

闪点（℃）

无资料

引燃温度（℃）

450(粉云)

爆炸上限％（V/V）

无资料

爆炸下限％（V/V）

10(g/m3)

溶解性

不溶于多数有机溶剂，微溶于热甲苯、乙酸等。

操作处置注意事项

密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿一般作业工作服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

表2.4-3  其他原辅材料理化性质

序号

名称

理化性质

1

水性油墨

项目拟使用油墨为水性油墨，外形：浆状物质；气味：有少量气味；稀稠度：高稀稠浆；沸点：290-330°C；燃点： 150C；密度：3.5g/cm3；PH值：7左右；溶解度：易溶于水；挥发性：不易挥发；主要成分占比为：水溶性丙烯酸树脂30%，水25%，乙醇10%，三乙胺7%，颜料25%，助剂3%。

2

玉米淀粉

又称玉蜀黍淀粉。俗名六谷粉。白色粉末，有少量气味，主要成分占比：水76.13%，双氧水1.22%，淀粉19.03%，烧碱1.90%，干燥催化剂1.14%，硼砂0.57%，消泡剂0.01%。

3

聚丙烯膜

聚丙烯是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物。其熔点为164℃~170℃，密度为0.92g/cm3，极难溶于水。结晶度高，结构规整，因而具有优良的力学性能。聚丙烯具有良好的耐热性和化学稳定性。
4

丁烷

丁烷作为物理发泡剂，按纯度可分为工业级与高纯度等级，其发泡效率与安全控制标准相应不同；该气体在聚乙烯熔体中能迅速气化并形成均匀细腻的闭孔泡孔结构，使制品具备优良的缓冲性能，同时因其沸点低、汽化快，利于在生产中灵活调节发泡倍率与密度，且综合使用成本较低；由于属易燃易爆气体，需在生产与储存中严格落实防爆、通风及静电消除等安全措施。

5、物料平衡

表2.5-1纸箱物料平衡（三废处理前）
序号

原料名称

单位

用量

产品名称

单位

产量

1

箱纸板

t/a

4000t/a

纸箱

t/a

4489.45
玉米淀粉

t/a

300t/a

边角料

t/a

10.01

聚丙烯膜

t/a

200t/a

非甲烷总烃

t/a

0.54

水性油墨

t/a

10t/a

钉箱机用钉

t/a

0.01t

合计

t/a

4510.01
合计

t/a

4510.01
表2.5-2珍珠棉物料平衡（三废处理前）
序号

原料名称

单位

用量

产品名称

单位

产量

1

聚乙烯颗粒

t/a

2000t/a

珍珠棉

t/a

1972.7
丁烷发泡剂

t/a

6t/a

珍珠棉边角料

t/a

30

非甲烷总烃

t/a

3.3
合计

t/a

2006
合计

t/a

2006
表2.5-3纸塑物料平衡（三废处理前）
序号

原料名称

单位

用量

产品名称

单位

产量

1

牛皮纸

t/a

1200t/a

纸塑

t/a

1493.75
聚乙烯颗粒

t/a

300t/a

纸塑边角料

t/a

5.5

非甲烷总烃

t/a

0.75
合计

t/a

1500
合计

t/a

1500
表2.5-4废珍珠棉回收物料平衡（三废处理前）
序号

原料名称

单位

用量

产品名称

单位

产量

1

废珍珠棉

t/a

30t/a

回用原料

t/a

29.98875

颗粒物

t/a

0.01125

合计

t/a

30

合计

t/a

30

6、主要设备清单

本项目主要生产设备清单见表2.6。

表2.6  本项目主要设备清单一览表

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

1

纸箱生产线
1.1

覆膜机
/

台

1

1.2

碰线机
/

台

1

1.3

平压平模切机
/

台

1

1.4

钉箱机
/

台

1

1.5

分切机
/

台

1

1.6

印刷机
/

台

2

1.7

纸板护角机

/

台

1

2

珍珠棉生产线

2.1

珍珠棉一体生产机

/

台

1

3

纸塑生产线
3.1

纸塑复合一体生产机

/

台

1

4

废珍珠棉回收
4.1

磨粉机

/

台
1
7、劳动定员及工作制度

   本项目劳动定员为10人，不在厂内食宿，实行二班制，每班工作6h，年工作天数300天，工作时长3600小时。

8、公用工程

（1）给水

①生活用水

本项目新增员工10人，不在厂内食宿，但厂内进行生产生活活动，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》集体宿舍取80L/人•d，职工生活用水量为0.8m3/d，240m3/a。

②冷却水

发泡挤出需要对设备进行间接冷却，机内循环水量约120m3/a，其中蒸发损失量占循环量约1.5% ，则项目冷却循环水补充量为1.8m3/d ，则补充水量为540m3/a ，则使用水量为660m3/a 。
（2）排水

①生活污水

本项目新增员工10人，生活污水产污系数以0.8计，即0.64m3/d，192m3/a，废水中含pH、COD、BOD5、SS、氨氮等污染物。生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 第二类污染物最高允许排放浓度三级标准要求由防渗废水收集池集中收集，最终排入阜康市西部城区污水处理厂处理。
②冷却水

发泡挤出一体机冷却水每年完全更换一次机内循环冷却水，约120m3/a。
表2.8 本项目水平衡表
序号

用水工序

进水（m3/a）
出水（m3/a）
外排（m3/a）
新鲜水用量
损耗水
外排水
1

生活用水
240
48
192
2

冷却循环用水
660
540
120
小计
900

588

312
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图2.1  项目水平衡图

（3）供电

本项目用电来源于园区供给。

（4）供热

本项目厂内不设置生活区，无需供热，生产过程中使用蒸汽由园区蒸汽管网供给。

9、厂区布置

本项目位于新疆昌吉州阜康市产业园阜西区苏通小微创业园B-05-01-011。生产车间内碰线机、平压平切模机、钉箱机、分切机、印刷机、纸板护角机、破碎机等均布置在厂房中部，成品区布置在厂房东侧，原料区布置在厂房西侧。废气治理设置与排气筒布置在厂区北侧，危险废物贮存库布置在厂区东南侧。整个厂区空间利用和布局合理，功能分区明确，组织协作良好。厂区内道路为混凝土地面，道路环状布置，可以满足消防车辆及其他车辆通行要求，平面布置均匀考虑到消防通道等合理设置。项目所处位置地势平坦，根据本产品的工艺、运输、消防、安全的要求，结合地形等因素，按照国家有关标准和规定，对生产、运输路线等进行了优化，并供有完善的供水、供电、排水等设施。

因此，本项目布置功能布置明确，各单元由厂内道路衔接。平面布置按照企业生产要求，合理划分场内的功能区域，布置紧凑合理，生产线结构紧凑，工艺流程顺畅，交通运输安全方便。总平面布置图见附图10。

	工艺流程和产排污环节
	1 施工期工艺流程及产排污环节
1.1 施工期工艺流程
项目施工期先进行场地平整，场地平整主要是对场地进行开挖或填平场地，场地完成平整后开始开挖地基进行主体及附属设施工程建设，主体及附属设施建设完成后对暂存间内外进行设备安装。项目建设不同施工阶段的主要污染物有噪声、废气、建筑垃圾和施工废水产生。项目区施工工艺流程及产排污情况见下图。
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图2.2   施工期工艺流程及产排污环节图
1.2 施工期产排污环节
项目区施工过程中产生的主要污染物是废气、污水、噪声及固体废物等。

（1）施工期废气

①扬尘

施工期扬尘主要来自开挖过程和运输过程，其来源包括主体工程的挖掘、残土回填、建筑垃圾堆放造成的扬尘；车辆运输中遗撒和道路扬尘；风力作用下产生的扬尘等。其中道路扬尘占到施工扬尘总量的60%。粉尘的排放量大小直接与施工期的管理措施、气象条件都有关系，在天气干燥及风速较大时影响较为明显，该区块及周围范围大气中总悬浮颗粒TSP及可吸入颗粒物浓度将大大增大。据同类工程调研，距施工场地100m处的TSP日平均浓度为0.10～0.75mg/m3。

②汽车尾气

建筑材料运输车辆地面停车位周围空间较大，而且每次汽车进出都在不同的时候，因此建筑材料运输车辆产生的汽车尾气集中排放量很小，而地面大气扩散较好，故对周围环境影响较小。

（2）施工期废水

本项目施工期主要为施工废水以及施工人员生活污水。

①施工废水

施工过程中的建筑废水主要来源于泥浆废水、运输车辆和施工机械冲洗废水以及混凝土养护废水，其主要污染物为SS。

施工废水经简易处理后回用于清洗车辆、地面洒水等作业，不外排。

②施工期生活污水

本项目施工人员生活均依托使用移动式环保厕所收集，集中拉运排入厂区污水处理厂处理。

（3）施工期噪声

本项目施工期的噪声源主要是各类机械设备和运输车辆噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声、施工人员的活动噪声和物料运输车辆产生的噪声。根据类比调查，施工期主要噪声设备为：静压打桩机：82-95dB，振捣棒：95-105dB，混凝土运输车：75-80dB。打桩机、振捣棒、混凝土运输车等机械产生的噪声传到施工场界的值将会超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2025)限值标准，对其周边会产生一定的影响。因此，项目施工过程应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2025)，同时采取适当的防护措施使其环境的影响减至最低水平。

（4）施工期固体废物

施工期过程中产生的建筑垃圾，主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，包装袋、散落的砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块、搬运过程中散落的黄沙、石子和块石等。产生的建筑垃圾统一收集后运至阜康市固废综合处置静脉园。

施工期施工人员会产生一定量的生活垃圾，统一收集后由环卫部门统一清运。

1、运营期工艺流程：

（1）纸箱生产工艺
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图2.3 纸箱生产工艺流程图

工艺流程简述：

（1）分切

外购的瓦楞纸板使用分切机将其按产品规格裁切成所需尺寸的纸板，此工序产生 N1分切机噪声（机械噪声）。

（2）印刷

使用印刷机，将外购的水性油墨在分切后的纸板上进行图文印刷，此工序产生 G1印刷废气（主要污染因子为非甲烷总烃、臭气浓度）。该废气经集气罩收集后会进入活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置处理，最终通过15米高排气筒DA001排放。同时，工段会产生 N5印刷机噪声（机械噪声），以及固体废物 S3废油墨桶、在使用抹布清洁板面时会产生S4含油墨废抹布。废气处理装置本身还会产生 S5废活性炭和 S6废催化剂。

（3）BOPP膜覆面

使用覆膜机，将外购的聚丙烯膜（BOPP膜）覆盖在印刷好的纸板表面，起到保护和增亮作用，此工序产生 G2覆膜废气（主要污染因子为非甲烷总烃、臭气浓度），该废气经集气罩收集后会进入活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置处理，最终通过15米高排气筒DA001排放，废气处理装置本身还会产生 S5废活性炭和 S6废催化剂。

（4）贴面/裱纸

此工序涉及纸板的复合粘贴，使用到玉米淀粉作为粘合剂。

（5）碰线

使用碰线机，在纸板上压出折痕线，以便后续成型折叠，此工序产生 N4碰线机噪声（机械噪声）

（6）模切

使用平压平模切机，根据箱型设计，将纸板冲切出特定的外形和搭接舌等结构，此工序产生 N5平压平模切机噪声（机械噪声）和 S2废纸板边角料。本工序仅为将纸板切割为特定的形状，不使用锯片等易产生粉尘的工具。

（7）护角

使用纸板护角机，制作或安装纸护角以增强纸箱边角强度，此工序产生 N6纸板护角机噪声（机械噪声）。

（8）钉箱

使用钉箱机，将模切、护角后的纸板用进行钉合，形成最终纸箱成品，此工序产生 N6钉箱机噪声（机械噪声）。

（2）珍珠棉生产工艺
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图2.4 珍珠棉生产工艺流程图

（1）挤出发泡

该工序是珍珠棉生产的核心环节，在珍珠棉一体生产机的挤出段完成。主要原料为聚乙烯颗粒，在发泡剂丁烷的作用下，经挤出机加热熔融、混合并发泡，形成多孔结构的发泡材料。丁烷在此过程中起物理发泡剂作用。

此工序主要产生两类废气：G3挤出发泡废气：物料在高温挤出过程中产生，主要污染因子为非甲烷总烃、臭气浓度。G4丁烷挥发废气：发泡剂丁烷在过程中未完全反应或残留部分挥发产生，主要污染因子为非甲烷总烃、臭气浓度。同时，此工序会产生固体废物 S8废丁烷钢瓶，上述两种废气（G3、G4）通过集气罩收集后，一并进入 DA001活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置处理，最终通过15米高排气筒排放，废气处理装置本身还会产生 S5废活性炭和 S6废催化剂。

（2）冷却定型

经挤出发泡成型的连续发泡材料，在珍珠棉一体生产机的定型段通过水冷方式进行冷却定型，使其形状和泡孔结构稳定。此过程使用循环冷却系统，产生 W1循环冷却废水，主要成分为温度升高的冷却水。

（3）卷材打包

冷却定型后的连续珍珠棉片材，经牵引、切割后，卷绕成规定长度的卷材，并进行打包，得到珍珠棉卷材产品，打包过程中，会产生固体废物 S7废珍珠棉边角料。

（3）纸塑生产工艺
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图2.5 纸塑生产工艺流程图

（1）薄膜挤出

该工序是纸塑生产的第一步。将外购的聚乙烯颗粒作为主要原料，投入纸塑复合一体生产机的挤出部分。塑料颗粒在机器内经加热熔融、塑化，并通过模具挤出，形成连续的塑料薄膜。

此工序在高温熔融和挤出过程中，塑料受热会产生有机废气。主要产生 G5薄膜挤出废气，主要污染因子为非甲烷总烃、臭气浓度。同时产生的 G5薄膜挤出废气经收集后，进入 DA001活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置处理，最终通过 15米高排气筒排放。废气处理装置本身还会产生 S5废活性炭和 S6废催化剂。

（2）热压复合

此工序在纸塑复合一体生产机的复合段完成。从薄膜挤出演化而来的塑料薄膜仍处于热熔或预热状态，与另一主要原料——外购的牛皮纸，通过热压辊进行复合。在热和压力的作用下，塑料薄膜与牛皮纸牢固地贴合在一起，形成纸塑复合材料。此工序主要是物理复合过程，不涉及新的化学反应。

（3） 卷材打包

热压复合后的连续纸塑复合材料，经牵引、张力控制、修边和切割后，卷绕成规定尺寸的卷材，最后进行打包，得到纸塑复合卷材成品。在修边、切割及最终产品整理过程中，会产生不合格品和裁切下来的边角料，主要产生固体废物 S9废纸塑边角料。

（3）废珍珠棉回收生产工艺
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图2.6 废珍珠棉生产工艺流程图
（1）破碎磨粉

此工序为回收的核心处理环节。将生产过程中产生的 S7废珍珠棉边角料作为原料，投入废珍珠棉回收生产线中的关键设备磨粉机中，通过机械力的作用，将大块的、蓬松的废珍珠棉进行破碎和研磨，使其成为细小的粉末或颗粒状物料，该破碎磨粉工序还产生S13废滤袋。
此物理破碎过程会产生两类污染物：G6破碎回收废气：物料在高速破碎、摩擦过程中，会产生扬尘，其主要污染因子为颗粒物。N7破碎机噪声：磨粉机等破碎设备在运行时产生机械噪声。经过破碎磨粉后得到的珍珠棉粉末或细小颗粒，作为再生原料，可以返回至生产系统回用。

（2）废气处理

针对“破碎磨粉”工序产生的含尘废气（G6），设置袋式除尘工艺。含尘废气经收集进入袋式除尘器，废气中的颗粒物被滤袋拦截、捕集下来，净化后的气体通过15米高的排气筒排放。废气处理过程本身会产生固体废物，S10除尘灰：袋式除尘器定期清灰，从滤袋表面清理、收集下来的粉尘，其主要成分为珍珠棉颗粒物。

本项目聚乙烯颗粒入场时采取袋式包装，再投入生产后会产生废包装袋S1,员工在厂区内工作时会产生生活污水W2,生活垃圾S12，各个设备在检修时会产生一定量的废润滑油S11。
表2.9 运营期主要污染工序一览表

污染类别

污染源名称

产生工序

主要污染因子

废气

G1印刷废气

印刷

非甲烷总烃、臭气浓度

G2覆膜废气

覆膜

非甲烷总烃、臭气浓度

G3挤出发泡废气

挤出发泡

非甲烷总烃、臭气浓度

G4丁烷挥发废气
丁烷挥发

非甲烷总烃、臭气浓度

G5薄膜挤出废气

薄膜挤出

非甲烷总烃、臭气浓度

G6破碎回收废气

破碎回收

颗粒物

废水

W1循环冷却用水
循环冷却

冷却水

W2生活用水
生活用水

pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油

噪声

N1分切机噪声

碰线
机械噪声

N2印刷机噪声

切模
机械噪声

N3碰线机噪声

钉箱
机械噪声

N4平压平切模机噪声

分切
机械噪声

N5纸板护角机噪声

印刷
机械噪声

N6钉箱机噪声
切角

机械噪声

N7破碎机噪声
破碎
机械噪声

固体废物

S1废包装袋
包装

废包装袋
S2废纸板边角料
切割
废纸板边角料
S3废油墨桶
印刷

废油墨桶
S4含油墨废抹布
印刷

含油墨废抹布
S5废活性炭
废气处理
废活性炭
S6废催化剂
废气处理
废催化剂
S7废珍珠棉边角料
切割

废珍珠棉边角料
S8废丁烷钢瓶
发泡

废丁烷钢瓶
S9废纸塑边角料
切割

废纸塑边角料
S10除尘灰
废气处理

除尘灰
S11废机油
机械设备检修

废机油
S12生活垃圾
员工日常

生活垃圾
S13 废滤袋

废气处理

废滤袋


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目是新建项目，不涉及原有环境问题


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气质量现状调查及评价

1、基本污染物环境质量现状评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。

本项目位于阜康市苏通小微创业园，选取阜康市监测站点2023年基准年连续1年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。距离本项目最近的为阜康市监测点（站点坐标为87°58′5.160″，44°10′0.120″），监测点位和项目所在区域地形、气象条件、环境特征、环境功能基本一致，引用数据能客观体现所在区域环境质量，项目引用环境质量资料基本可行。

①评价标准

根据本项目所在区域的环境功能区划，常规污染物均执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。

②常规污染物监测结果及评价统计

根据2023年阜康市监测站点空气质量逐日统计结果，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度以及CO 24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均第90百分位数，本项目所在区域空气质量达标区判定情况见表3.1-1。

表3.1-1  区域空气质量现状评价表  单位：μg/m3
序号

项目

平均时间

GB3095-2026过渡期标准值

现状浓度

占标率%

达标情况

1

SO2
年平均

60

9
15.00 

达标

2

NO2
年平均

40

28

70.00 

达标

3

PM10
年平均

60

70

117

超标

4

PM2.5
年平均

30

44

147

超标

5

CO

95百分位24小时平均

4000

700

17.50 

达标

6

O3
90百分位8小时平均

160

92

57.50 

达标

由评价结果来看，SO2、NO2、CO、O3平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡区二级标准限值，PM10、PM2.5超标，项目区为空气质量非达标区。

2、特征污染物环境质量现状评价

特征污染因子颗粒物引用新疆齐新环境服务有限公司于2025年2月17日至2025年2月23日对“新疆众财管业有限公司建设年产6000吨PE管材、5000吨PE母粒生产线项目”监测数据，位于建设项目周边5km范围内（坐标为：N:44°09'55.4870"E:87°50'31.7511"，位于建设项目东北侧1613m），符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求，因此本项目引用监测数据可行。本项目监测点位图见附图11。

①监测因子

监测因子：TSP；

监测时间：2025年2月17日至2025年2月23日；

监测频率：TSP每天24h连续监测。

②分析方法

分析方法：大气污染物监测分析方法见表3.1-2。

表3.1-2大气监测项目分析方法

监测项目

分析方法（依据的标准）

检出限

TSP 

环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022

0.007mg/m3
③评价标准

TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）浓度限值二级标准（24h平均0.3mg/m3）。

④评价方法

本次环评大气环境质量现状采用占标率法，计算公式为：
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式中：Pi——第i个污染物的监测最大浓度占相应标准浓度限值的百分比，%；

  Ci——第i个污染物的监测最大浓度值，mg/m3；

  C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

⑤监测及评价结果

根据环境空气质量现状调查结果，常规大气污染物日均监测及评价结果见下表。
表3.1-3环境空气质量特征因子现状监测与评价结果统计表

监测点

项目

TSP

项目区

有效日数

7
浓度范围（mg/m3）

0.222-0.235
超标率（%）

0
最大超标倍数

0
Pi(%)

0.74-0.783
由上表可知，评价区域现状监测点特征因子浓度值均能满足相关标准限值。

二、水环境质量现状调查与评价

1、地表水
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。

根据2023年2月昌吉州集中式生活饮用水水源地水质监测结果，对阜康市水磨河水源地展开监测，监测点位如下：

表3.2-1 监测点位表  

水体名称
水源类型
监测项目
坐标
经度

维度

阜康市水磨河水源地

河流型

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）65项
87°59′29.000″
44°1′47.193″ 

阜康市水磨河水源地按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅰ类标准，参与评价的65个项目全部达到该功能区水质要求，水质状况良好。

2、地下水

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，建设项目不存在地下水环境污染途径，原则上不开展地下水环境质量现状调查。本项目采取分区防渗处理，危险废物贮存库做重点防渗处理，防渗系数达到1×10-7cm/s，其他区域分别进行一般防渗及简单防渗处理，不存在地下水污染途径，不存在地下水污染途径，因此，本项目不开展地下水环境影响评价。
三、声环境现状调查与评价

本项目属于《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类声功能区。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中的“声环境”，本项目周边50m范围内没有声环境保护目标，故无需对环境敏感点进行声环境质量现状监测。

四、土壤环境质量现状与评价

本项目采取分区防渗处理，危险废物贮存库做重点防渗处理，防渗系数达到1×10-7cm/s，其他区域分别进行一般防渗及简单防渗处理，不存在土壤环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），原则上不开展环境质量现状调查。
五、生态环境质量现状与评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。

本项目位于产业园区内，无新增用地，周边无生态保护目标，进行简单分析即可。评价范围内环境的功能具有一定的稳定性及可持续发展性，具有一定的承受干扰的能力及生态完整性。

	环境

保护

目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

根据本项目特点和外环境特征确定环境保护目标如下：

（1）大气环境：保护项目区所在的区域环境空气质量，不因本项目实施而降低空气质量级别。根据现场调查，厂界外500米范围内不存在大气环境保护目标。

（2）声环境：根据现场调查，厂界50米范围内无声环境保护目标；

（3）地表水环境：根据现场调查，厂界外500米范围内无地表水敏感目标。

（4）地下水环境：根据现场调查，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；

（5）生态环境：本项目用地范围内无生态环境保护目标。

环境敏感点分布见表3.3-1。
表3.3-1  主要环境保护目标一览表

序号

环境要素

名称

坐标

保护对象

保护内容

相对厂址方位

相对距离（m）

环境功能区

X

Y

1

环境空气

厂址附近500m范围内无大气环境敏感目标

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区

2

声环境

厂址附近50m范围内无声环境敏感目标

《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类声环境功能区

3

地表水

厂址500m范围内无地表水敏感目标

本项目无新增废水

4

生态环境

用地范围内无生态环境保护目标

-



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气排放标准

本项目生产过程产生的有组织非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015）表5特别排放限值的要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值。

无组织非甲烷总烃、颗粒物厂界排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015）及修改单表9企业边界大气污染物浓度限值的要求，具体标准见表3-6；无组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值中二级标准限值；无组织非甲烷总烃厂内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1无组织特别排放限值，具体标准见表3.4-1；

表3.4-1   废气排放标准

污染源

污染物

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

标准来源

DA001（生产废气排放口）

）

有组织

非甲烷总烃

60

/

《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015）表5特别排放限值的要求
臭气浓度

/

2000（无量纲）
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值

DA002（含尘废气排放口）

）
有组织

颗粒物

20

/

《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015）表5特别排放限值的要求
厂区内

无组织

非甲烷总烃

6监控点处1 h平均浓度值

/

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值

20监控点处任意一次浓度值

/

厂界

无组织

非甲烷总烃

4.0

/

《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015）表9 企业边界大气污染物浓度限值 
颗粒物

1.0

/

臭气浓度
20（无量纲）

/

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值中二级标准限值

2、废水

pH、SS、COD、BOD5等污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 第二类污染物最高允许排放浓度三级标准。

表3.4-2污水排放标准一览表
序号

污染物

标准（mg/L）

1

pH
6-9
2

COD
500
3

BOD5
300
4

SS
400
3、噪声

施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025）（昼间：70dB（A）、夜间：55dB（A））运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类的标准限值（昼间：65dB（A）、夜间：55dB（A））。

4、固废

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物在厂区内的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	根据自治区党委自治区人民政府印发的《新疆生态环境保护“十四五”规划》，新疆“十四五”生态环境保护规划总量控制指标为COD、氨氮、氮氧化物和VOCs。

根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》，根据《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020年）》文件指出：“‘乌-昌-石’区域和‘奎-独-乌’区域所有新（改、扩）建设项目应执行最严格的大气污染物排放标准；PM2.5年平均浓度不达标的城市禁止新建（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等四项大气污染物总量指标倍量替代的项目”。

因此本项目大气污染物总量申请VOCs0.826t/a，颗粒物0.0005t/a，倍量替代后VOCs1.652t/a，颗粒物0.001t/a。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、回填、建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。

施工扬尘污染防治措施：

根据自治区发布的《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》（XJJ119-2020），采取的主要措施如下：

（1）本工程建设施工应有建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染防治措施的实施和监督。施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工程、环保措施、举报电话等内容。

（2）施工工地周边百分百围挡。施工工地周边必须设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。围挡地段应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。

（3）物料堆放百分之百覆盖。施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的，必须密闭存放或覆盖；工程主体施工阶段必须使用密目式安全网进行封闭。

（4）出入车辆百分之百冲洗。施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位；车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。

（5）出现五级以上大风天气时，禁止进行土方等易产生扬尘污染的施工作业。

（6）清扫施工现场时，应当向地面洒水。

（7）所有露天堆放的建筑材料、渣土等易产生扬尘的物料，必须进行覆盖，并采取喷淋或其他抑尘措施。

（8）从事散装货物运输的车辆，特别是运输渣土、建筑材料等易产生扬尘物料的车辆，必须严密覆盖，严禁撒漏。

（9）必须使用符合密封要求的运输车辆。现有运输车辆不符合密封要求的，应按照密封要求对车辆进行改装。

（10）工程建设单位和施工单位必须使用符合密封要求的车辆从事砂石等建筑材料以及建筑垃圾运输。运输车辆驶出工地前应对车轮、车身进行冲洗，凡未经冲洗、车身车轮粘带泥土、物料的不得驶出。施工企业应指定专人对进出工地的运输车辆进行检查，确保符合运输车辆密封要求。

（11）收集、运输生活垃圾的作业单位，必须使用密闭车辆进行垃圾封闭运输，严防遗撒。

（12）原料运进工地的道路应该常洒水保持路面湿润，并铺设覆盖物，以减少由于汽车行驶引起的道路扬尘。由于本项目施工时间集中在春、夏、秋季，因此本评价建议建设单位在每个施工路段分别安排1～2名员工定期对施工场地洒水以减少扬尘的飞扬。洒水次数根据天气情况而定。一般原则每天早（7:30～8:30）、中（12:00～13:00）、晚（17:30～19:00）上下班高峰期各洒水一次，当风速大于3级、夏季晴好的天气应每隔2个小时洒水一次。

（13）施工现场的出入口地面和主要道路要做到百分之百的硬化处理，土层夯实后，面层材料可用混凝土、沥青、细石、钢板等，防治车辆通过引起扬尘。

2 施工期废水污染防治措施
本项目施工期主要为施工废水以及施工人员生活污水。

工程施工期产生的污水主要有施工单位临时驻地排放的生活污水、混凝土养护废水、含油废水。这些废水进入水体，增加水体的SS、COD、NH3-N、石油类等污染物含量，对周边环境产生一定影响，必须进行收集，处理，严禁外排。建设项目工程施工结束后，这些污染将随之消失。

（1）施工人员生活污水

拟建项目施工生活污水主要来源于施工生活区，由于施工生活区施工人员相对集中，产生的生活污水若直接排入周边，将会对水环境产生污染。本项目施工人员依托施工期间移动式环保厕所，统一收集后拉运至污水处理厂处理，因此，施工期生活污水对水环境影响可以避免。

（2）施工废水

本项目建设过程采用商品混凝土，由商品混凝土公司负责配送，商品混凝土运输车辆不在厂区清洗。因此项目施工废水主要为混凝土结构养护废水以及车辆冲洗废水。施工期间在施工场地设置临时沉淀池用于收集施工期间产生的施工废水，废水经沉淀池澄清后可用于施工场地洒水降尘。总体而言，项目施工期产生的施工废水量很小，施工期短，对水环境影响很小。

3 施工期噪声污染防治措施
本项目施工期间的噪声主要来自运输车辆和现场施工，为了减少施工现场噪声污染的影响，施工过程中可采取以下噪声防治措施：

①制订合理的施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工。

②合理布局高噪声设备，空压机、电锯、备用发电机等可移动的高噪声设备放置位置。

③施工单位应尽量选用低噪声或带有隔音、消音的机械设备。

④降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。

⑤对位置相对固定的高噪声机械设备，尽量在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围挡之类的单面隔声板。对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时墙围措施，墙围选择吸声材料，以此达到降噪效果。

⑥加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。

4 施工期固体废物污染防治措施
工程施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾、施工建筑垃圾。

（1）施工人员生活垃圾

本项目施工人员按30人计算，施工人员人均生活垃圾产生量为0.5kg/人·日，则项目施工期垃圾产生量为15kg/d，产生总量为5.475吨（施工期按1个年计），施工期施工人员会产生生活垃圾，统一收集后由环卫部门统一清运。

（2）施工建筑垃圾

施工产生的废料首先考虑废料的回收利用，对废砼块、包装材料等可回收部分，交废物收购站处理；对不能回收的部分，如混凝土废料应集中堆放，严禁乱堆乱放，并定时清运到指定建筑垃圾处置场所进行处置，以免影响环境质量。运输时采取篷布覆盖或采取密闭车辆运输，避免经过城市繁华路段和环境敏感点较多路段，减速慢行，并尽量选择夜间施工，以避免运输过程对环境造成不良影响。
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1废气环境影响分析

1.1纸箱生产线

本项目营运期纸箱生产线产生的废气主要为生产过程中印刷工段、覆膜工段产生的有机废气。

1.1.1有组织废气
（1）印刷废气

本项目印刷工序全密闭，纸箱印刷使用的油墨为环保型的水性油墨，水性油墨主要成分是水溶性丙烯酸树脂30%，水25%，乙醇10%，三乙胺7%，颜料25%，助剂3%。其中水性油墨用丙烯酸树脂中含有少量挥发性有机物，因此，印刷过程中产生少量的有机废气，以非甲烷总烃计。

参考生态环境部办公厅《关于印发〈主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）〉的通知》环办综合函〔2022〕350号，水性凸版油墨凸版印刷（柔性版印刷）的废气产污系数为47kg/t·原料，本项目水性油墨使用量为10t/a，则纸箱印刷工段的有机废气产生量为0.47t/a，采用密闭式集气罩负压收集，收集效率约90%，则有组织废气产生量为0.423t/a。

（2）覆膜废气

本项目纸板覆膜工序采用BOPP膜，主要成分为聚丙烯，覆膜过程中加热温度低于塑料分解温度，无分解废气产生。但BOPP膜在受热情况下，残存未聚合的反应单体挥发至空气中，从而形成有机废气，以非甲烷总烃计。

参考《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究第二辑》(美国环境保护局编）中推荐的公式，非甲烷总烃采用美国环保局推荐数据0.35kg/t·原料。本项目BOPP膜使用量为200t/a，则产生的有机废气产生量为0.07t/a，采用密闭式集气罩负压收集，收集效率约90%，则有组织废气产生量为0.063t/a。
1.1.2无组织废气

（1）印刷废气

印刷工段产生的非甲烷总烃0.47t/a，其中约10%的废气未经集气罩收集，以无组织形式排放。则项目纸箱印刷工段无组织废气产生量约为：非甲烷总烃0.047t/a。

（2）覆膜废气

覆膜工段产生的非甲烷总烃0.07t/a，其中约10%的废气未经集气罩收集，以无组织形式排放。则项目纸箱覆膜工段无组织废气产生量约为：非甲烷总烃0.007t/a。

1.2珍珠棉生产线

本项目营运期珍珠棉生产线产生的废气主要为生产过程中挤出发泡工段产生的有机废气，少量未进入产品中的发泡剂（丁烷）挥发产生的有机废气。
1.2.1有组织废气

（1）挤出发泡废气

本项目珍珠棉生产所用原料主要为聚乙烯颗粒，挤出发泡工序温度为150℃~220℃，低密度聚乙烯颗粒在挤出发泡过程中会挥发少量的有机废气，以非甲烷总烃计。

本项目珍珠棉产量为2000t/a，参照排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-292塑料制品业系数手册，泡沫塑料（挤出、发泡）的废气产污系数为1.5kg/t·产品，因此本项目产生的非甲烷总烃3t/a，采用密闭式集气罩负压收集，收集效率约90%，则有组织废气产生量为2.7t/a。
（2）少量未进入产品中的发泡剂（丁烷）挥发产生的有机废气。

本项目发泡剂采用丁烷，发泡过程在密闭发泡挤出一体机内进行，大部分发泡剂在发泡过程进入珍珠棉产品，少量未进入产品中的发泡剂（丁烷）在发泡挤出一体机挤出口逸散，挥发产生少量的有机废气，以非甲烷总烃计。
根据建设单位提供资料，该过程发泡剂逸散量约为5%，本项目发泡剂丁烷使用量为6t/a ，发泡挤出一体机年运行时间为2400h，则发泡剂丁烷逸散产生的非甲烷总烃量为0.3t/a，采用密闭式集气罩负压收集，收集效率约90%，则有组织废气产生量为0.27t/a。
1.2.2无组织废气

（1）挤出发泡工序

挤出发泡工序产生的非甲烷总烃3t/a，其中约10%的废气未经集气罩收集，以无组织形式排放。则项目挤出发泡工序无组织废气产生量约为：非甲烷总烃0.3t/a。

（2）少量未进入产品中的发泡剂（丁烷）挥发产生的有机废气。
挤出发泡工序产生的非甲烷总烃0.3t/a，其中约10%的废气未经集气罩收集，以无组织形式排放。则丁烷挥发无组织废气产生量约为：非甲烷总烃0.03t/a。
1.3纸塑生产线

本项目营运期纸塑生产线产生的废气主要为生产过程中薄膜挤出工段产生的有机废气。

1.3.1有组织废气

（1）薄膜挤出废气

本项目纸塑生产所用原料主要为聚乙烯颗粒，薄膜挤出工段温度为150℃~220℃，聚乙烯颗粒在热熔过程中会挥发少量的有机废气，以非甲烷总烃计。

参照排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-2921 塑料薄膜制造行业系数表，塑料薄膜（配料-混合-挤出）的有机废气产污系数为2.50kg/t·产品，由于本项目薄膜挤出工段原料使用的仅为聚乙烯颗粒，产品为聚乙烯薄膜，而非完整的纸塑产品，因此本项目以聚乙烯颗粒使用量约300吨来计算，计算得本项目薄膜挤出废气中非甲烷总烃产生量共计0.75t，采用密闭式集气罩负压收集，收集效率90%，则有组织废气产生量为0.675t/a。
1.3.2无组织废气

薄膜挤出工序产生的非甲烷总烃0.75/a，其中约10%的废气未经集气罩收集，以无组织形式排放。则项目薄膜挤出工序无组织废气产生量约为：非甲烷总烃0.15t/a。

1.4 废珍珠棉回收

本项目营运期废珍珠棉回收产生的废气主要为生产过程中破碎产生的颗粒物。
1.4.1有组织废气
参考生态环境部2021年6月11日发布的《关于发布〈排放源统计调查产排污核算方法和系数手册〉的公告》（公告2021年第24号）中4220非金属废料和碎屑加工处理行业产排污系数，废PE/PP在破碎过程中颗粒物产污系数为0.375kg/t-原料，根据业主提供资料，本项目回收废珍珠棉约30t/a，则颗粒物产生量为0.01125t/a。采用密闭式集气罩负压收集，收集效率90%，则有组织废气产生量为0.010125t/a。

1.4.2无组织废气
珍珠棉破碎回收产生的颗粒物0.01125t/a，其中约10%的废气未经集气罩收集，以无组织形式排放。则项目珍珠棉破碎回收无组织废气产生量约为：颗粒物0.001125t/a。

1.5 产排废气分析

参照安徽省生态环境厅回复“恶臭气体不仅包括氨、硫化氢等挥发性无机气体，还包括许多化学成分极为复杂的挥发性恶臭有机物（MVOC）。MVOC 属于一类极为特殊的挥发性有机物。一方面，MVOC 可分为 5 类：第 1 类为含卤素化46合物，如卤代烃；第 2 类为烃类，如烷烃、烯烃、芳香烃等；第 3 类为含氧化合物，如醛、酮、酯、有机酸等；第 4 类为含硫化合物，如硫醚、硫醇和噻吩类；第 5 类为含氮化合物，如酰胺等，这些都是有毒的空气污染物。另一方面，MVOC具有较无机恶臭物质更为复杂难辨的恶臭气味。”

项目各工段产生的非甲烷总烃属于 MVOC 第 3 类含氧化合物，各工段产生的废气属于低浓度恶臭废气，臭气浓度在 2000（无量纲）以下。臭气浓度经收集装置收集后，经废气处理装置净化处理，最终由 15m 排气筒高空排放。少量无组织臭气浓度通过加强封闭式作业控制，废气产生量较少，臭气浓度产生量定性分析，不进行量化计算。

由于本项目印刷、覆膜、挤出发泡、薄膜挤出工段工段临近布设，均位于同一座封闭厂房内，厂房内的所有开口处，包括人员或物料进出口处呈正压，且无明显泄漏点，在印刷、覆膜、挤出发泡、薄膜挤出工段上方1.5m处设置密闭式集气罩收集有机废气后采取活性炭吸附-脱附-催化燃烧。采用密闭式集气罩负压收集，其收集效率为90%，活性炭吸附-脱附-催化燃烧处理效率为80%（收集效率由生态环境部办公厅《关于印发〈主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）〉的通知》环办综合函〔2022〕350号提供。处理装置处理效率由第二次全国污染源普查产排污核算系数手册提供）

印刷、覆膜、挤出发泡、薄膜挤出工段风机风量为10000m3/h，经处理后的有组织非甲烷总烃排放浓度为22.95mg/m3，0.2295kg/h；以上均可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5特别排放限值（60mg/m3）的要求。无组织非甲烷总烃厂界排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值的要求；无组织非甲烷总烃厂内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1无组织特别排放限值。

在珍珠棉破碎回收工段上方1.5m处设置采用密闭式集气罩负压收集收集含尘废气后采取袋式除尘装置。采取密闭式集气罩，其收集效率为90%，袋式除尘处理效率为95%，袋式除尘处理效率由《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》提供）；

珍珠棉破碎回收工段风机风量为1000m3/h，经处理后的有组织颗粒物排放浓度为0.140625mg/m3，0.000140625kg/h；以上均可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5特别排放限值（20mg/m3）的要求。无组织颗粒物厂界排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值的要求。

项目有组织排放核算见表4.1-1和4.1-2。

表4.1-1  本项目有组织废气排放核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/(mg/Nm3)

核算排放速率/(kg/h)

核算年排放量/(t/a)

主要排放口

/

/

/

/

/

/

主要排放口合计

/

/

一般排放口

1

DA001

一般排放口（生产废气排放口）

非甲烷总烃
22.95
0.2295
0.8262
2

DA002

一般排放口（含尘废气排放口）
颗粒物

0.140625
0.000140625
0.00050625
一般排放口合计

非甲烷总烃
0.8262

颗粒物
0.00050625

有组织排放总计

有组织排放总计

非甲烷总烃
0.8262

颗粒物
0.00050625

表4.1-2  本项目有组织大气污染物年排放核算表

序号

污染物

年排放量/(t/a)

1

非甲烷总烃
0.8262

3

颗粒物
0.00050625

在所有工艺设备及环保设备工作正常的情况下，本项目排放的各废气污染物量较低，在开、停、检修和治理措施故障均会造成污染物排放瞬时增大甚至超标情况，因此环评中需要对此类非正常工况排放进行分析和预测。本项目非正常工况主要考虑装置失效时的情况。非正常工况下，按照处理效率的30%计，项目排气筒排放的废气源强见表4.1-3。

表4.1-3 本项目有组织大气污染物非正常工况年排放核算表

污染源
非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度（mg/m3）

非正常排放速率/(kg/h)
单次持续时间/h
年发生频次/次
非正常排放量/(kg/a)
应对措施

DA001

一般排放口（生产废气排放口）

运转异常等非正常工况下和废气处理系统达不到应有效率
非甲烷总烃
87.21

0.8721

1

2

1.7442

加强设备维护和管理，发现非正常工况及时停产，并进行检修和维护

DA002

一般排放口（含尘废气排放口）
运转异常等非正常工况下和废气处理系统达不到应有效率
颗粒物

2.011

0.002

1
2
0.004

加强设备维护和管理，发现非正常工况及时停产，并进行检修和维护
项目无组织排放核算见表4.1-4和4.1-5。

表4.1-4  本项目无组织废气排放核算表

序号

排放口编号

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/（t/a）
标准名称

浓度限值/（mg/m3）

01

厂界
非甲烷总烃
封闭式作业

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）

4.0

0.459

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

6

颗粒物

封闭式作业
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）

1.0

0.001125

无组织排放总计

无组织排放总计

非甲烷总烃

0.459

颗粒物

0.001125

表4.1-5  本项目无组织大气污染物年排放核算表

序号

污染物

年排放量/(t/a)

1

非甲烷总烃
0.459

3

颗粒物

0.001125

3 、废气治理措施可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目采用废气治理技术与可行技术参考表对比见表4.1-6：

表 4.1-6    本项目采用废气治理技术与可行技术参考一览表
产污环节

污染物种类

排放形式

污染物治理设施

排污

口编号

污染防治

设施编号

污染防治设施名称

可行技术

是否为可行技术

印刷、覆膜、挤出发泡、薄膜挤出

非甲烷总烃

有组织

TA001

活性炭吸附脱附催化燃烧装置

喷淋；吸附；

吸附浓缩+

热力燃烧/催

化燃烧

是

DA

001

珍珠棉破碎回收

颗粒物

有组织

TA002

袋式除尘

袋式除尘

是

DA

002
综上所述，本项目采取的废气治理设施污染防治技术可行。

4、环境影响分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求“结合建设项目所在区域环境质量现状、环境保护目标、项目采取的污染治理措施及污染物排放强度、排放方式，定性分析废气排放的环境影响”。因此本次环评环境影响分析进行定性分析。

本项目位于阜康市苏通小微创业园，项目所在区域属于非达标区。本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，不存在环境空气保护目标。
本次环评提出印刷、覆膜、挤出发泡、薄膜挤出工段共用活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置处理，珍珠棉回收破碎工段使用袋式除尘装置处理，处理后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值。本项目生产车间少量无组织非甲烷总烃、颗粒物通过封闭式作业进行控制，均能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9 企业边界大气污染物浓度限值 ；厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值（6mg/m3监控点处1 h平均浓度值，20mg/m3监控点处任意一次浓度值）。

5、废气监测计划

根据项目生产特点和主要污染物的排放情况，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可申请与核发技术规范—橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）制定监测计划，见下表。

表4.1-7  项目大气污染物监测计划表

类别

监测因子

监测要求

排污口编号及名称

监测点位

监测频率

有组织废气

非甲烷总烃

DA001生产废气排放口

排气筒
1次/半年

臭气浓度

DA001生产废气排放口

排气筒
1次/年
颗粒物

DA002含尘废气排放口

排气筒
1次/年

无组织废气

非甲烷总烃、臭气浓度 

厂界

厂界上风向、下风向
1次/年




4.1-8  运营期大气污染物产排一览表

	产污环节
	污染物
	产生情况
	排放形式
	主要污染治理措施
	污染物排放情况
	排污口编号

	
	
	产生浓度（mg/m3）
	产生速率

kg/h
	产生量t/a
	
	治理措施
	处理效率（%）
	是否为可行技术
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	t/a
	

	印刷、覆膜、挤出发泡、薄膜挤出废气
	非甲烷总烃
	127.5
	1.275
	4.59
	有组织
	集气罩收集+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置+15m排气筒
	80
	是
	22.95
	0.2295
	0.8262
	DA001

	
	臭气浓度
	/
	-
	少量
	
	
	/
	是
	/
	-
	少量
	

	破碎粉尘
	颗粒物
	3.125
	0.003125
	0.01125
	有组织
	集气罩收集+袋式除尘装置+15m排气筒
	95
	是
	0.140625
	0.000140625
	0.00050625
	DA002

	厂界无组织
	非甲烷总烃
	/
	0.1275
	0.459
	无组织
	加强封闭式作业
	/
	是
	/
	0.1275
	0.459
	/

	
	臭气浓度
	/
	-
	少量
	
	
	/
	是
	/
	-
	少量
	

	
	颗粒物
	/
	0.0003125
	0.001125
	
	
	/
	是
	/
	0.0003125
	0.001125
	


表4.1-9  点源大气排放口基本情况表

	编号
	污染源

名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	排气筒底部海拔m
	废气出口温度/℃
	烟气流速m/s
	风机风量

m3/h
	排放口

类型
	排放

工况
	污染物排放情况

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	
	
	名称
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）

	DA001
	生产废气排放口
	87°49′22.05724″
	44°9′51.70547″
	15
	0.5
	512
	20
	14.15
	10000
	一般排放口
	正常工况
	非甲烷总烃
	22.95
	0.2295
	0.8262

	DA002
	含尘废气排放口
	87°49′21.78687″
	44°9′51.63788″
	15
	0.15
	512
	20
	13.7
	1000
	一般排放口
	正常工况
	颗粒物
	0.140625
	0.000140625
	0.00050625


表4.1-10  面源污染物排放基本情况表

	编号
	生产设施编号/无组织排放编号
	产污环节
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准
	其他信息
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	
	
	
	名称
	浓度限值（mg/m3）
	
	
	
	

	1
	厂界
	印刷、覆膜、挤出发泡、薄膜挤出
	非甲烷总烃
	非甲烷总烃
	4.0
	加强封闭式作业
	3600
	连续
	0.1275

	
	
	破碎
	颗粒物
	颗粒物
	1.0
	加强封闭式作业
	
	
	0.0003125


表4.1-11  本项目矩形面源参数表参数一览表

	编号
	名称
	面源起点坐标/m
	面源海拔/m
	面源宽度/m
	面源长度/m
	与正北向夹角/（°）
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染排放量（t/a）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	厂界
	35
	45
	512
	35
	85
	19.2°
	15
	3600
	连续
	非甲烷总烃 
	0.1275

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	0.0003125
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	2、废水环境影响分析及防治措施

1、生活污水产排情况

项目运营期产生的废水主要生活污水，排入市政污水管网，最终进入阜康市西部城区污水处理厂。

（1）生活污水

本项目新增员工10人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》集体宿舍取80L/人•d，职工生活用水量为0.8m3/d，216m3/a。生活污水产污系数以0.8计，即0.64m3/d，172.8m3/a，废水中含pH、COD、BOD5、SS、氨氮等污染物。生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 第二类污染物最高允许排放浓度三级标准要求由防渗废水收集池集中收集，最终排入阜康市西部城区污水处理厂处理。

本项目设置3.6m3防渗废水收集池，项目员工10人，生活污水0.64m3/d，3.6m3/a防渗废水收集池能够容纳本项目5天的生活污水，每5天排至阜康市西部城区污水处理厂处理，可满足贮存需求。

（2）冷却废水

发泡挤出需要对设备进行间接冷却，机内循环水量约120m3 ，其中蒸发损失量占循环量约1.5% ，则项目冷却循环水补充量为1.8m3/d ，则年蒸发损失水量为540m3/a 。发泡挤出一体机冷却水每年完全更换一次机内循环冷却水，约120m3/a，完全更换一次机内循环冷却水时候排入园区管网。
①本项目生活污水污染物产生及排放情况见下表4.2-1

②废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4.2-2、表4.2-3。

③废水排放口基本情况见表4.2-4。

④废水污染物排放信息见表4.2-5。

2、生活污水依托可行性分析

阜康市西部城区污水处理厂，又名阜西区污水处理厂，位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市西工业园区北侧。其设计规模为5万立方米/日，目前日处理规模达到2万立方米/日。2016年6月6日取得《关于阜康市西部城区污水处理厂及配套管网工程环境影响报告书的批复》（新环函〔2016〕680号），于2016年建成，2018年5月31日完成验收，接纳处理的废水包括苏通小微创业园、阜康产业园南片区（近期）各单位产生的生产废水、生活污水以及阜康市中心城区（包括准东基地、老城区、城北区和中心区）的工业废水和生活污水的混合废水。阜西区污水处理厂污水处理采用“水解酸化+A2/O+MBR膜池”工艺，污泥处理采用“重力浓缩+机械脱水”工艺，进水水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后尾水作为梧桐沟沙漠公园的绿化用水。

根据实地调查，该污水处理厂配套污水收集主管线已建设完成，服务范围内的苏通小微创业园等区域已实现市政排水管网全覆盖，污水可全部收集至污水处理厂。污水处理厂自2018年稳定运行至今，目前实际处理水量未超过近期设计规模2万立方米/日，表明处理设施运行状态良好且具备充足的处理余量，因此本项目生活污水排入园区管网依托可行。

3、废水监测制度

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明排放去向，本项目为非重点排污单位间接排放生活污水，因此不设置生活污水监测制度。


表4.2-1 本项目生活污水污染物产生及排放情况汇总

	废水种类
	污染物
	治理措施

	
	产生量

(m3/a)
	污染物
	产污系数
	产生量t/a
	产生浓度mg/L
	处理效率%
	排放浓度mg/L
	排放量t/a
	

	生活污水
	192
	pH
	6-9（无量纲）
	-
	6-9（无量纲）
	-
	6-9（无量纲）
	-
	排入园区管网，最终进入阜康市西部城区污水处理厂（阜西区污水处理厂）处置

	
	
	COD
	500mg/L
	0.096
	500
	-
	500
	0.096
	

	
	
	SS
	300mg/L
	0.0576
	300
	-
	300
	0.0576
	

	
	
	氨氮
	30mg/L
	0.00576
	30
	-
	30
	0.00576
	

	
	
	BOD
	300mg/L
	0.0576
	300
	-
	300
	0.0576
	


表4.2-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

	序号
	废水类别
	污染物种类
	排水去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生活污水、冷却废水
	pH、COD、SS、氨氮、BOD
	阜康市西部城区污水处理厂（阜西区污水处理厂）
	间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律
	无
	/
	/
	DW001
	☑是

□否


	☑企业总排    □雨水排放

□清净下水排放 □温排水排放

□车间或车间处理设施排放


表4.2--3废水间接排放口基本情况表

	序号
	排放口编号
	废水排放量

（m3/a）
	排放口地理坐标
	排水去向
	排放规律
	间歇排放时间段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	污染物
	排水协议规定的浓度限值（mg/L）

（如有）
	国家或地方污染物排放标准浓度限值

（mg/L）

	1
	DW001
	312
	87°49′21.81545″
	44°9′51.77810″
	阜康市西部城区污水处理厂（阜西区污水处理厂）
	非连续排放
	0-24
	阜康市西部城区污水处理厂（阜西区污水处理厂）
	pH
	/
	6-9（无量纲）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	/
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	/
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨氮
	/
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD
	/
	10


表4.2-4 废水污染物排放执行标准表

	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议排放浓度限值

	
	
	名称
	浓度限值（mg/L）

	DW001
	pH
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 第二类污染物最高允许排放浓度三级标准
	6~9

	
	COD
	
	500

	
	SS
	
	400

	
	BOD
	
	300

	
	氨氮
	
	-


表4.2-5废水污染物排放信息表

	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	年排放量（t/a）

	DW001
	pH
	6-9（无量纲）
	-

	
	COD
	500
	0.096

	
	SS
	300
	0.0576

	
	BOD
	300
	0.0576

	
	氨氮
	30
	0.00576
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	3、噪声环境影响分析及防治措施

3.1、噪声源调查分析

本项目运营期噪声主要为碰线机、平压平切模机、钉箱机、分切机、印刷机、纸板护角机等设备运营时产生的噪声，噪声值约70-85dB（A）。各噪声强源详见表4.3-1。

a.在满足生产要求的前提下，选用低噪声设备，从根本上降低噪声源强；

b.风机等强噪声设备设置罩壳，利用隔声且考虑减振等措施，有效地控制噪声对环境的影响；

c.提高零部件的装配精度，加强运转部件的润滑，降低摩擦力，对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫，以减少传动装置间的振动；

d.为了减小噪声和振动对环境的影响，在设备安装时采用下垫减振橡胶减振；

e.种植绿化带起到一定的隔声降噪作用；

经采取上述措施后，本项目噪声源强可降低20dB（A）左右。本项目主要噪声源见表4.3-1。




表4.3-1  生产设备噪声一览表

	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	声源 1m 处声压级/dB(A）
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1
	生产车间
	碰线机，1台
	72
	5
	5
	1.2
	40
	5
	5
	93.4
	40.0
	58.0
	58.0
	32.6
	3600
	20
	20
	20
	20
	20.0
	38.0
	38.0
	12.6
	预测点距建筑物外壁距离1m

	2
	
	平压平切模机，1台
	85
	5
	10.6
	1.4
	40
	10.6
	5
	82.4
	53.0
	64.5
	71.0
	46.7
	
	20
	20
	20
	20
	33.0
	44.5
	51.0
	26.7
	

	3
	
	钉箱机，1台
	74
	5
	22.6
	1.2
	40
	22.6
	5
	73.4
	42.0
	46.9
	60.0
	36.7
	
	20
	20
	20
	20
	22.0
	26.9
	40.0
	16.7
	

	4
	
	分切机，1台
	77
	5
	31.1
	1.3
	40
	31.1
	5
	66.1
	45.0
	47.1
	63.0
	40.6
	
	20
	20
	20
	20
	25.0
	27.1
	43.0
	20.6
	

	5
	
	印刷机，2台
	70
	5
	39.9
	1.2
	40
	39.9
	5
	54.1
	38.0
	38.0
	56.0
	35.3
	
	20
	20
	20
	20
	18.0
	18.0
	36.0
	15.3
	

	6
	
	纸板护角机，1台
	73
	5
	49.9
	1.2
	40
	49.9
	5
	47.1
	41.0
	39.0
	59.0
	39.5
	
	20
	20
	20
	20
	21.0
	19.0
	39.0
	19.5
	

	7
	
	破碎机，1台
	82
	5
	54.9
	1.2
	40
	54.9
	5
	42.1
	50.0
	47.2
	68.0
	49.5
	
	20
	20
	20
	20
	30.0
	27.2
	48.0
	29.5
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	由上表可以看出，本项目运营期间主要噪声源数量较多且噪声强度较高，噪声排放多呈连续性排放，主要分布在室内。生产厂房采用全密闭构造，所有生产设施均安置在室内，噪声值可有效降低。

3.2、声源影响预测

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）中推荐模式形式进行分析：

①室外声源

设室外声源为I个，预测点为j个，采用倍频带声压级法：

1）计算第I个噪声源在第j个预测点的倍频带声压级Loctij（r0）

Loctij=Locti（r0）-（Aoctdir+Aoctbar+Aoctatm+Aoctexc）

式中：

Loctij（r0）​—第I个噪声源在参考位置r0处的倍频带声压级，dB；

Aoctdir—发散衰减量，dB；

Aoctbar—屏障衰减量，dB；

Aoctatm—空气吸收衰减量，dB；

Aoctexc—附加衰减量，dB；

假设已知噪声源的倍频带声功率级为Lwiact，并假设声源位于地面上（半自由场），则：

Locti（r0）=Lwiact-20lgr0-8

2）由上式计算的倍频带声压级合成为A声级

Laij=Lwai-20lgr0-8

②室内声源

假如某厂房内有K个噪声源，对预测点的影响相当于若干个等效室外声源，其计算如下：

1）计算厂房内第I个声源在室内靠近围护结构处的声级Lpil：

Lpil=Lwi+10lg（Qπri/4+4/R）

式中：

Lwi—该厂房内第i个声源的声功率级；

Q—声源的方向性因素；

ri—室内点距声源的距离；

R—房间常数。

2）计算厂房内K个声源在靠近围护结构处的声级Lp1：

Lp1=10lgΣ100.1Lpi1

3）计算厂房外靠近围护结构处的声级Lp2: Lp2=Lp1-（TL+6）

式中：TL—围护结构的传声损失。

4）把围护结构当作等效室外声源，再根据声级Lp2和围护结构（一般为门、窗）的面积，计算等效室外的声功率级。

5）按照上述室外声源的计算方法，计算该等效室外声源在第i个预测点的声级Lakj（in）。

③噪声预测值

预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。

④计算受声点的布设

根据工程规模及建设地点环境噪声特点，参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的有关规定，预测计算影响到厂界范围的声场分布状况，根据计算结果说明项目建成后，对周围环境的噪声影响情况。本次声环境影响达标分析预测结果见下表。

表4.3-2  项目区厂界噪声预测结果一览表  单位：dB(A)

噪声源

预测点

贡献值dB(A)

执行标准

标准值dB(A)

昼间

夜间

车间设备

东厂界

昼间

36

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准

65

55

夜间

36

南厂界

昼间

46

夜间

46

西厂界

昼间

54

夜间

54

北厂界

昼间

32

夜间

32

由表4-18可以看出，本项目厂界处噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区环境噪声限值排放标准要求，对区域声环境和人群产生的不利影响不大。

本环评建议：采取生产车间设备减震、厂房隔声等措施，使项目区域内的噪声降到最低值。

3.33、噪声监测制度

根据项目生产特点和主要污染物的排放情况，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定监测计划，见下表。
表4.3-3  本项目噪声监测制度一览表

项目

监测制度

噪声

监测项目

Lep(A)

监测点位

东、南、西、北厂界外1m

监测频次

每季度监测一次

监测方法
按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的有关规定进行

4、固体废物环境影响分析及防治措施

本项目运营期产生的固体废弃物主要是生活垃圾、一般工业固体废物、危险废弃物。
本项目生产过程中产生的固体废物主要有废纸板边角料、废珍珠棉边角料、废纸塑边角料、除尘灰、废丁烷钢罐、废包装袋、废滤袋以及生活垃圾等。危险废物为含油墨废抹布、废油墨桶、废活性炭、废机油、废催化剂。

4.1生活垃圾

项目定员10人，生活垃圾以0.5kg/人.d计，则项目员工生活垃圾为1.5t/a。经收集后由环卫部门统一收集定期清运处理。
4.2一般工业固废

（1）废边角料

废边角料包括废纸板边角料、废珍珠棉边角料、废纸塑边角料。
1.废纸板边角料

本项目纸箱生产在模切过程中会产生少量边角料及部分不合格品，根据业主提供资料，本项目边角料和不合格品产生量约为9.5t/a，经统一收集后外售综合利用。

2.废珍珠棉边角料

本项目废珍珠棉边角料产生的工序主要为卷制和加工过程中产生的少量下角料及不合格品，根据业主提供资料，产生量约为30t/a，经统一收集后外售综合利用。

3.废纸塑边角料

本项目纸塑生产过程中会产生少量的不合格品，根据业主提供资料，产生量约为5.5t/a，经统一收集后外售综合利用。

（3）除尘灰

项目袋式除尘会产生一定的除尘灰，产生量为0.00855t/a，属于一般固废，集中收集后，设置防渗吨袋暂存于一般工业固废暂存区，定期外售综合利用。

（4）废丁烷钢瓶

项目珍珠棉生产过程中会使用丁烷作为物理发泡剂，使用完后会产生废钢瓶，产生量为48t/a，属于一般固废，集中收集后暂存于车间内，由厂家定期回收利用

（5）废包装袋

本项目原料均采用袋装，原料使用后会产生废包装袋。根据建设单位提供资料，本项目废包装袋产生量约为0.15t/a，经收集后在车间内暂存，定期外售废品回收站。

（6）废滤袋

项目破碎工序使用袋式除尘装置，袋式除尘装置需定期更换滤袋，更换下的废滤袋为一般工业固废，废滤袋产生量为0.5t/a，统一收集后集中出售给废品回收站综合利用。

4.3危险废物

（1）废油墨桶

本项目油墨为水性油墨，使用过程中会产生废油墨桶，根据建设单位提供资料，产生量约为0.12t/a。据《国家危险废物名录》，属名录中HW49其他废物，行业来源为非特定行业，属含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质，废物代码分别为900-214-08，分类暂存于新建10m2危险废物贮存库内，定期委托有资质的单位运输、处置。
（2）废活性炭

为了保证本项目活性炭吸附装置能够高效处理挥发性有机物，活性炭吸附装置一年需更换一次活性炭。根据设备厂家提供的资料，一次填装活性炭1080块，每个约400g，因此一次需更换约0.43t/a，则废活性炭的产生量为活性炭使用量与吸附的VOCs量（2.9376t/a）之和，为3.3676t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属名录中其他废物HW49，行业来源为非特定行业，废物代码为900-039-49，属VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，危险特性为T。分类暂存于新建10m2危险废物贮存库内，定期委托有资质的单位运输、处置。

（3）废机油

本项目设备在检修或维护过程中会产生少量的废机油，产生量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》，属名录中HW08废矿物油与含矿物油废物，行业来源为非特定行业，废物代码分别为900-214-08，属车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，危险特性为T，I。分类暂存于新建10m2危险废物贮存库内，定期委托有资质的单位运输、处置。

（4）含油墨废抹布

项目印刷版用抹布擦拭，此过程会产生含油墨废抹布，产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），据《国家危险废物名录》，属名录中HW49其他废物，行业来源为非特定行业，属含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质，废物代码分别为900-214-08，分类暂存于新建10m2危险废物贮存库内，定期委托有资质的单位运输、处置。

（5）废催化剂

为了保证本项目活性炭吸附脱附催化燃烧装置能够高效处理挥发性有机物，催化剂一年需更换一次。根据设备厂家提供的资料，一次填装催化剂100块，每个约400g，因此一次需更换约0.04t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属名录中废催化剂HW50，行业来源为非特定行业，废物代码为900-049-50，，危险特性为T。分类暂存于新建10m2危险废物贮存库内，定期委托有资质的单位运输、处置

表4.4-1  建设项目运营期固体废物汇总表

序号

固体废物名称

固体废物类别

固体废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

废纸板边角料
一般固废

900-099-S15

9.5

模切

固态
废纸

每天
-
统一收集后外售综合利用
废纸塑边角料
一般固废
900-099-S15
5.5
切割
固态
废塑料、废纸
每天
-
除尘灰
一般固废
900-099-S59
0.00855
破碎
固态
废塑料颗粒
每天
-
废包装袋

一般固废
900-003-S17
0.15
原料

固态
废塑料
每天
-
废滤袋

一般固废

900-009-S59
0.5t

破碎

固态

-

6个月

-

废珍珠棉边角料
一般固废

900-003-S17

30

切割

固态

废塑料
每天
-
经破碎后，回用于生产
废丁烷钢瓶

一般固废

900-099-S59

48

发泡

固态

废钢瓶

每天

-

由厂家定期回收利用
生活垃圾
一般固废
-
1.5
职工生活
固态
瓜皮果屑等
每天
-
由环卫部门统一收集定期清运处理
含油墨废抹布
HW49其他废物
900-214-08

0.05
印刷
固态
油墨
6个月
T/I
交由有资质单位处置

废油墨桶
HW49其他废物
900-214-08

0.12

印刷

固态

油墨

3个月
T/I
废活性炭

HW49其他废物

900-039-49
3.3676

废气处理

固态
有机物
1年
T

废机油
HW08 废矿物油与含矿物油废物
900-214-08
0.2

设备维修
液态
废矿物油
6个月
T/I
废催化剂
HW49其他废物
900-041-49
0.04
废气处理
固态

重金属

1年

T/In 
一般固体废物分类与代码根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部 公告 2024年 第4号）确定；危险废物代码根据《国家危险废物名录（2025年版）》确定
五、危险废物贮存库的设置要求

危险废物管理包括危险废物贮存措施、危险废物转运措施、危险废物安全处置措施等环节。本次环评要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号）相关要求对其进行贮存、转移及制度性管理。根据国家产生危险废物的单位应当以控制危险废物的环境风险为目标，企业应制定危险废物管理计划和应急预案并报所在地县级以上地方环保部门备案。

（1）危险废物贮存库要求

现有工程设置10m2危险废物贮存库一座，主要用于暂存本项目与现有工程产生的危险废物，本项目危险废物贮存库选址满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，不位于生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，及溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。不位于在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。10m2危险废物贮存库有效容积约25m³，按200L每桶估算，约可以贮存16桶，约2.85吨的废机油，可满足本企业其他项目产生废机油量的需求，按密度0.45吨/立方米的活性炭密度来计算约可以贮存11.25吨的废活性炭，企业每1年清运一次，库内贮存基本满足要求，在运营期管理时，若发现危险废物贮存库内的贮存量过多，及时通知委托协议单位进行处置。

贮存设计满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）以及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，委托有资质的单位定期运输、处置。本项目危险废物在收集、转运时需满足以下要求：

①危险废物的收集 

a.危险废物产生单位进行的危险废物收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或运输车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物产生单位内部临时贮存设施的内部转运。 

b.危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 

c.危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 

d.危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 

e.在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。 

f.危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求： 

1）包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。 

2）性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。 

3）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。 

4）包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实。 

5）盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 

6）危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。 

g.危险废物的收集作业应满足如下要求： 

1）应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 

2）作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 

3）收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 

4）危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 

5）收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 

6）收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。 

h.危险废物内部转运作业应满足如下要求：

1）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区。 

2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。 

3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 

i.收集不具备运输包装条件的危险废物时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装。 

②危险废物的转运

危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。同时，根据国务院令第645号《危险化学品安全管理条例》《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

a.危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质；危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》、JT617以及 JT618执行；废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定；运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志；危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志；危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求： 

1）卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 

2）卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 

3）危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。 

b.对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；

c.制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；

d.建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；

e.填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；

f.及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；

g.移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

③危险废物贮存

a.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

b.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

c.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

d.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

e.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 

f.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

1）贮存库

贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施， 收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB 16297要求。

2）危险废物贮存容器

a.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 

b.针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

c.硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 

d.柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 

e.使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 

f.容器和包装物外表面应保持清洁。

3）选址与设计原则

贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 

集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 

贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 

贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。

④监督与实施 

a.地方环境保护行政部门可根据本标准所提出的危险废物收集、贮存、运输要求对管辖区域内的危险废物收集、贮存、运输行为进行监管，确保危险废物收集、贮存、运输过程的环境安全。 

b.地方环境保护行政主管部门可根据本标准及其他有关管理要求建立地方危险废物收集、贮存、运输管理制度和管理档案。

根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022），本项目属于“同一生产经营场所危险废物年产生量10t以下且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位。”，属于危险废物登记管理单位，危险废物管理计划制定如下：

a.制定单位：同一法人单位或者其他组织所属但位于不同生产经营场所的单位，应当以每个生产经营场所为单位，分别制定危险废物管理计划，并通过国家危险废物信息管理系统向生产经营场所所在地生态环境主管部门备案。 

b.制定形式及时限要求：产生危险废物的单位应当按年度制定危险废物管理计划。产生危险废物的单位应当于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年度的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。 危险废物管理计划备案内容需要调整的，产生危险废物的单位应当及时变更。

c. 一般原则：危险废物登记管理单位的管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物转移情况信息。

六、地下水、土壤环境影响分析

本项目位于阜康市苏通小微创业园，不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

（1）污染源和污染途径

①地面防渗等级不足或出现裂痕，导致泄漏物料下渗，污染地下水、土壤环境；

③固体废物防护措施不足，导致雨水混入，污染地下水、土壤环境；

⑤管理不完善，操作不规范导致物料泄漏。
分区防渗控制要求

①防渗分区

根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，本项目厂区划分为一般污染防治区、重点污染防治区、简单防渗区。

重点污染防治区：危险废物贮存库。

一般污染防治区：生产车间。

简单污染防治区：进出场道路。

②分区防渗处理

重点防渗区：本项目危险废物贮存库，防渗方案黏土夯实+2mm厚高密度聚乙烯膜（HDPE）+水泥地面，设计满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

一般防渗区：采用厚度Mb=1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s防渗等效的20cm厚P4等级混凝土进行防渗。防渗技术满足：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

简单污染防治区：硬化地面即可，进出场道路硬化地面

表4.6-1  各污染区防渗措施

场区内建筑物
包气带防污性能
污染控制难易程度
污染物类型

防渗分区
防渗处理措施
危险废物贮存库

弱

难

非重金属、持久性有机物

污染物的其他类型

重点防渗

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s

生产车间

弱
易--难
非重金属、持久性有机物

一般防渗

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s

进出场道路

弱
易

污染物的其他类型
简单防渗

一般地面硬化
（3）环境影响分析

根据项目特点，厂区进行分区并对不同分区采取相应的防渗措施。项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，各项防渗措施可以有效地防止对区域地下水、土壤造成污染。综上所述，项目不会对项目区地下水、土壤环境造成污染影响。
七、生态环境影响分析

本项目用地属于工业用地，厂区计划进行相应的地面硬化措施，故本项目建设不会导致生态环境质量的降低。项目投入运营后，将加强厂区及其周围的绿化和植被的恢复及补偿工作，项目在生产过程中不存在破坏植被的工业活动，运营期不会对植物资源产生不利影响，通过加强施工人员的宣传教育和管理，可减少在建设初期对野生动物的影响，对生态环境的影响有限。
八、环境风险分析

（1）评价依据

①风险调查

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类（试行）》，明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。

本项目在生产过程中使用的主要原材料瓦楞纸板、聚乙烯颗粒等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，未列入重大危险源辨识的范围内。
本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃物质主要为废机油，分布位置为危险废物贮存库，影响途径为泄漏、火灾。

对照《建设项目 环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，根据表B.2其他危险物质临界量推荐值，根据GB30000.18《化学品分类和标签规范第 18 部分：急性毒性》，重大危险源识别见表4.8-1。

表4.8-1  重大危险源识别表

序号

危险物质名称

临界量Q（t）

项目储存量 q（t）

储存位置

1

废机油

2500（油类物质）

0.2

危险废物贮存库

2

丁烷

10

0.15

原料储存区

②风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q来表征危险性。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界值比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。
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式中：q1，q2…qn——每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（a）1≤Q＜10；（b）10≤Q＜100；（c）Q≥100。

本项目涉及的危险化学品Q=0.01508＜1。本项目环境风险潜势为Ⅰ，危险物质存储量未超过临界量，不开展环境风险专题评价。

（2）环境敏感目标概况

①大气环境敏感目标调查及敏感程度

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D的规定：项目所在区域大气环境敏感程度是依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性来确定。大气环境敏感程度共分为三种类型：E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表4.8-2。

表4.8-2  大气环境敏感程度分级原则一览表

分级

大气环境敏感性

E1

周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

E2

周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

E3

周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。

本项目区位于阜西工业园区中苏通小微创业园，周边5km范围内均为工业企业，据调查，周边居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；且周边500m范围内人口总数小于500人；因此判定大气环境敏感程度为E3。

②地表水环境敏感目标调查以及敏感程度

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D的规定：区域地表水环境敏感程度依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性与下游环境敏感目标情况确定。区域地表水环境敏感程度共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，其分级原则见表4.8-3。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级原则分别见表4.8-4和表4.8-5。

表4.8-3  地表水环境敏感程度分级原则一览表

环境敏感目标

地表水功能敏感性

F1

F2

F3

S1

E1

E2

E3

S2

E1

E2

E3

S3

E1

E2

E3

表4.8-4  地表水功能敏感性分区原则一览表

敏感性

地表水环境敏感特征

敏感F1

排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的

较敏感F2

排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的

低敏感F3

上述地区之外的其他地区

表4.8-5  环境敏感目标分级原则一览表

分级

环境敏感目标

S1

发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

S2

发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

S3

排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标

本项目周边不存在500m范围不存在地表水饮用水水源保护区等特殊重要保护地表水保护目标，本项目无新增废水，项目与所在区域无水力联系，不是集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区和补给径流区，敏感目标为S3，因此地表水环境敏感特征为低敏感F3。    

3）地下水环境敏感程度的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D的规定：项目所在区域地下水环境敏感程度依据地下水功能敏感性与包气带防污性能确定。区域地下水环境敏感程度共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，其分级原则见表4.8-6。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表4.8-7和表4.8-9。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对值。

表4.8-6  地下水环境敏感程度分级原则一览表

包气带防污性能

地下水功能敏感性

G1

G2

G3

D1

E1

E1

E2

D2

E1

E2

E3

D3

E2

E3

E3

表4.8-7 地下水功能敏感性分区原则一览表

分级

分级地下水环境敏感特征

敏感G1

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

较敏感G2

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区

不敏感G3

上述地区之外的其他地区

环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区
表4.8-8  包气带防污性能分级原则一览表

分级

包气带岩土的渗透性能

D3

Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

D2

0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

D1

岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数
本项目不涉及集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区和补给径流区，本项目所在区域地下水功能敏感性为不敏感G3。

根据项目区及周围水文地质条件，上层为低液限粉土夹低液粘土，厚度 2.4～3.0m，局部夹有薄层粉细砂透镜体，粉细砂厚度为0.2～0.3m，渗透系数在 5.79×10-4cm/s；下部低液限粉土和粉细砂厚度分别为1.0～1.2m和0.8～1.0m，渗透系数为1.16×10-4cm/s，根据表4.11-9的判定依据，本项目所在区域包气带防污性能分级为D1。项目所在区域的地下水环境敏感程度分级为E2。
（3）环境风险识别

风险影响途径

①火灾

油类物质（废机油）、泄漏在遇明火或高热发生火灾时，除热辐射伤害之外，火灾过程中还会产生大量烟雾。烟雾的成分和数量取决于可燃物的化学组成和燃烧反应条件（如温度、压力、助燃物数量等）。在低温时，即明燃阶段，烟雾中以液滴粒子为主，烟气呈青白色。当温度上升至260℃以上时，因发生脱水反应，产生大量游离的炭粒子，烟气呈黑色或灰黑色，当火点温度上升至500℃以上时，炭粒子逐渐减少，烟雾呈灰色。

（4）环境风险分析 

①大气环境

本项目在矿物油类在危险废物贮存库内储存较少，储存量较小；天然气用量较少，储存量较小，仅对厂区内的工作人员产生影响，对厂界外人员基本没有影响。本项目事故情况下，事故情况最不利气象条件下，矿物油类、天然气对周围环境影响在可控范围内。

②水环境

本项目与地表水体不发生水力联系，事故情况下，泄漏的物料均泄漏于硬化地面，危险废物贮存库为重点防渗。因此，事故情况下，泄漏的物料对周边水环境无影响。

    ③土壤环境
营运期内物料若发生泄漏（在不发生爆炸及火灾情况下），泄漏的物料会蔓延至危险废物贮存库内地面，地面采取重点防渗措施进行防护，厂区内地面均做硬化处理，因此，泄漏后不会大面积逸散，在发生泄漏后，厂内工作人员将及时清理，因此，若发生泄漏等事故不会对土壤环境造成影响。

（5）环境风险防范措施

企业设置安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。

安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定企业的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。

1、总图布置和建筑安全防范措施

①总图布置

在总平面布置方面，严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其他场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。

道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、严禁烟火标志等并严格执行；在总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。道路形成环状，建筑间距符合要求，设置大门，将厂前区和人流、物流分开。

②建筑安全防范

根据火灾危险性等级和防火要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求的耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃物料均储存在阴凉、通风处，远离火源。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求。

根据生产工序的特点，在生产设施按物料性质和人身可能意外接触到的有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记。并在生产区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。

1）污染治理系统事故预防措施

项目的废气治理设施在设计、施工时，应严格按照工程设计规范要求进行，选用标准管材，并做必要的防腐防渗处理。危险废物贮存库设置相应的灭火器。项目金属设备、设施均采用保护接地措施，如发生火灾时火灾面积亦能得到一定程度控制，对火灾向更大范围扩大起到抑制作用。

2、环境风险事故应急处置措施

A.废气事故应急处理

严格控制和管理，加强事故防范措施和事故应急处理的技能，将“预防为主、安全第一”的理念作为减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。

事故发生后积极组织力量维修，环境监测人员迅速赶到事故现场监测，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。事故排除后，环境监测人员持续监测环境状况，机械设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产；善后处理对要负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。

B.火灾的应急处理

本项目发生火灾，应根据应急预案分级响应条件，启动相应的分级措施。

①立即向调度室和应急指挥办公室报告。

②切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。

③通知环保、安全等相关部门人员，启动应急救护程序。

④组织救援小组，封锁现场，疏散人员。

⑤灭火工作结束后，对现场进行恢复清理，对环境可能受到污染范围内的空气、水体、土壤进行取样监测，判定污染影响程度和采取必要的处理。

⑥调查和鉴定事故原因，提出事故评估报告，补充和修改事故防范措施和应急方案。
C.矿物油泄漏处置

营运期内物料若发生泄漏（在不发生爆炸及火灾情况下），危险废物贮存库设置重点防渗，地面采取渗透系数不小于10-7cm/s的防渗措施进行防护，厂区内地面均做硬化处理，因此，泄漏后不会大面积逸散，在发生泄漏后，厂内工作人员将及时清理，因此，若发生泄漏等事故不会对土壤、地下水环境造成影响。
D.危险废物运输、转运、贮存污染防治措施

危险废物储存现场环境风险防范措施：危险废物贮存库做好“三防”措施（即防渗漏、防扬散、防流失措施）。仓库地面设有防渗措施、设置事故应急池以及导流槽。对事故应急池内可能产生的废液定期清理并收集，保持事故应急池处于常空状态。企业加强管理，严厉杜绝危废不处理直接排放，对厂内的违法排污行为及时上报指挥组并应依法追究其法律责任。

危险废物厂内运输过程防范措施：危险废物在厂内运输过程中，存在储存容器破裂、泄漏等风险，从而引发环境污染事故。一旦发生以上事故，主要措施有：发生固体危险废物泄漏后，可采用覆盖、收容的方法处置，用铲或扫帚将其清理并重新包装。除对源头进行封外，事故现场人员应及时采取措施，将防渗区外的泄漏物优先收容，并将表面受污染的土壤一并进行收集妥善处置。对防渗区内的泄漏物在收容后，可用水进一步洗消处理，以减少污染。冲洗水利用事故废水收集系统收集进入危险废物贮存库内事故应急池暂存。

危险废物厂外运输过程防范措施：项目危险废物全部交由有处理资质的单位处理，运输也由危废处置单位负责。厂外运输过程中，存在车辆交通事故，储存容器破裂、突爆，泄漏等风险，从而引发环境污染事故。一旦发生以上事故，应立即将泄漏情况、货物特性、地点向有关部门报告，并将车辆移至安全地段。如无危险，设法止住泄漏。泄漏处理人员应穿戴防护用品，防止泄漏物品飞溅到眼睛内或皮肤上。撤离非必要人员，隔离危险区并禁止入内。立即隔离泄漏或溢流区。常规消防人员防护服对此类危险品无效。运输固态或膏状危险废物发生泄漏时，在不影响道路交通情况下，采用铲、扫等设备清理后重新包装。

发生火灾或卷入火中时，用干粉、二氧化碳、泡沫灭火，并用雾状水或大量的水喷射罐体降温，但不得将水柱直接喷射到物资上，预防飞溅。

施救人员应穿戴合适的防护用品，戴上隔绝式呼吸器，人站在上风处进行扑救。

4）风险应急监测

①监测项目

环境空气：非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物；

地下水：pH、COD、BOD、SS、氨氮、石油类；

②监测区域

大气环境：本项目周边区域（根据事故排放量确定监测范围）；

水环境：本项目周边地下水环境

5）按照要求，制定本项目环境风险事故应急预案。

（4）风险小结

项目运行过程中存在火灾、泄漏风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，避免事故的发生。

在认真落实项目拟采取的安全措施及评价所提出的安全措施及安全对策后，项目的事故对周围的影响是可以接受的。

表4.8-9  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

阜康市万晟皓鑫纸制品包装有限公司建设年产8000吨纸箱及聚乙烯包装材料生产线项目

建设地点

新疆昌吉回族自治州阜康市产业园阜西区苏通小微创业园B-05-01-011

地理坐标

经度87度49分19.798秒，纬度44度9分50.496秒

主要危险物质及分布

废矿物油：危险废物贮存库；丁烷：生产车间贮存区

环境影响途径及危害后果（大气、地表水和地下水等）

主要影响途径：废气事故排放、矿物油泄漏、火灾；

危害后果：废矿物油泄漏引起火灾，导致环境空气、水环境和土壤污染，及时采取应急措施，不会对环境产生显著不利影响，

丁烷泄漏遇明火有爆炸的风险导致环境空气、水环境和土壤污染，及时采取应急措施，不会对环境产生显著不利影响，
风险防范措施要求

①编制突发事件环境应急预案并定期演练；

②建设单位从总图布置、电气安全措施、制定应急预案等方面完善了环境风险防范措施；

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

根据物质危险性识别确定各环境要素环境风险潜势等级均为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价工作等级为简单分析，评价深度以定性说明为主，环境风险评价对其进行了简要定性分析。最终确定环境风险可控，处于可接受水平。

九、环保投资

本项目总投资为3000万元，其中环保投资47.5万元，占总投资的1.58%，详见表4.9-1。
表4.9-1   项目环保投资估算表

项  目

污染源

内容

数量

投资（万元）

废气处理

有组织废气
集气罩、活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置、袋式除尘装置、风机、排气筒
-

24.5

无组织废气

封闭式作业；定期对生产设备、管线进行检修，防止“跑冒滴漏”；加强车辆管控
-

4
噪声治理

机械噪声

隔声降噪、绿化措施

-

1.5
废水治理

生活污水

与园区污水处理厂签订协议

-

0.15

固废治理

一般工业固体废物、危险废物

一般工业固体废物暂存点、危险废物贮存库，委托处置费用
-

5.75

土壤与地下水治理

防渗处理

分区防渗（重点污染防治区、一般污染防治区、简单污染防治区、）
-

2.6

环境风险

环境风险防范及应急措施

-

3

其他

厂区绿化、施工期污染防治措施、环境管理与监控、消防系统、排污口规范化

-

5.5
合  计

47.5

十、“三同时”验收

建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》中的有关要求，由建设单位成立验收组进行自主验收。项目三同时竣工验收一览表见表4.10-1。

表4.10-1   环保措施“三同时”竣工验收一览表

类别

监测点位

治理项目

污染因子

主要环保措施

数量

验收标准

标准限值

废气

处理

DA001

有组织

非甲烷总烃

集气罩+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置+15m排气筒

1套

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5特别排放限值的要求

60mg/m3
臭气浓度
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值
2000（无量纲）

DA002

有组织

颗粒物

集气罩+袋式除尘装置+15m排气筒

1套

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5特别排放限值的要求

20mg/m3
厂界上风向1个监测点，下风向3个监测点

无组织

非甲烷总烃

封闭式作业
/

《合成树脂工业污染物排放标准》表9(GB31572-2015）企业边界标准
4.0mg/m3
臭气浓度

/

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值中二级标准限值
20（无量纲）
颗粒物

/

《合成树脂工业污染物排放标准》表9(GB31572-2015）企业边界标准
1.0mg/m3
在厂房门窗或通风口 等排放口外1 m，

距离地面 1.5 m以上位置1个监测点

无组织

非甲烷总烃

封闭式作业
/

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值 

6mg/m3监控点处1 h平均浓度值
20mg/m3监控点处任意一次浓度值
噪声

控制

厂界4个监测点

生产设备

机械噪声

选用具有减震、降噪、隔声、消声设计的设备

若干

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）
固体废物

/

生活垃圾

生活垃圾、废含油抹布

可密封生活垃圾收集点

1个

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）

/

一般固废

废边角料、除尘灰、废包装袋、废滤袋、废丁烷钢瓶

一般工业固体废物贮存点

/

危险废物

废机油、废活性炭、废油墨桶、废催化剂
危险废物贮存库

1个

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

/

其他

/

消防

消防设施

若干

满足规范要求

/

绿化

种植草坪等、土地复垦

/

职工防护

职工防护用具

若干




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001 生产废气排放口
	非甲烷总烃
	集气罩+活性炭吸附-脱附-催化燃烧装置+15m排气筒
	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015）中表5特别排放限值的要求

	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值

	
	DA002 含尘废气排放口
	颗粒物
	集气罩+袋式除尘+15m排气筒
	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015）中表5特别排放限值的要求

	
	无组织
	非甲烷总烃
	加强封闭式作业
	无组织非甲烷总烃厂界排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015）企业边界标准（无组织排放浓度<4.0 mg/m3)；

无组织非甲烷总烃厂内排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关措施及表A.1厂区内无组织排放特别限值要求

	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界标准值中二级标准限值

	
	
	颗粒物
	
	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值的要求

	水环境
	DW001生活污水排放口
	pH
	排入园区管网
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 污水排入城镇下水道水质控制项目限值B级

	
	
	CODcr
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	NH3-N
	
	

	声环境
	平压平模切机、钉箱机、分切机、纸板护角机等
	噪声
	采用隔声、减震等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	废边角料等
	一般固废
	外售综合利用
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	除尘灰
	
	
	

	
	废包装袋
	
	
	

	
	废滤袋
	
	
	

	
	废丁烷钢瓶
	
	
	

	
	生活垃圾
	
	由环卫部门统一收集定期清运处理
	/

	
	废机油
	危险废物
	暂存危险废物贮存库，委托有资质单位定期处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	废活性炭
	
	
	

	
	废催化剂
	
	
	

	
	废油墨桶
	
	
	

	
	含油墨废抹布
	
	
	

	土壤及地下水污染防治措施
	（1）防渗措施：采取分区防渗，其中危险废物贮存库设置重点防渗。

（2）加强日常巡检，及时发现隐患。

	生态保护措施
	本项目建设完成后会进行相应的绿化措施。

	环境风险

防范措施
	（1）严格按照规章制度标准设计建设。

（2）厂区采取分区防渗措施，地面全部采用耐腐蚀防渗硬化地面。

（3）设置防爆、防雷、防静电接地装置；设有通风换气设施。

（4）建立严格的管理制度和修编应急预案，并开展应急演练。

（5）应配备足量泄漏、火灾、爆炸事故的应急物资和医药应急药品等。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理、执行、监督机构的落实
（1）环境管理的基本任务

对于项目来说，环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。

为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理溶合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。

项目应该将环境管理作为工业企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

（2）环境管理机构

环境污染问题是由自然、社会、经济和技术等多种因素引起的，情况十分复杂。因此必须对损害和破坏环境的活动施加影响，以达到控制、保护和改善环境的目的。要达到这个目的，则需要在环境容量允许的前提下，本着“以防为主、综合治理、以管促治、管治结合”的原则，以环境科学的理论为基础、用技术的、经济的、教育的和行政的手段，对项目经营活动进行科学管理，协调社会经济发展和保护环境的关系，使人们具有一个良好的生活、工作环境，从而达到经济效益、社会效益和环境效益的三统一。项目环评审批后，建设单位配备专（兼）职环保人员1名，负责环境监督管理工作，管理机构附属于生产部或工程部。负责对公司的环境保护进行全面管理，特别是对各污染源的控制与环保设施进行监督检查。

（3）环保管理制度的建立

①报告制度

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

②污染处理设施的管理制度

对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账。

③奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。
（4）环境管理台账记录与执行报告编制要求

环境管理台账应当按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。

实行简化管理的废弃资源加工工业排污单位，环境管理台账主要记录基本信息和生产及污染防治设施运行管理信息。

基本信息台账主要包括单位名称、法人代表、统一社会信用代码、地址、生产规模、许可证编号、生产及污染防治设施名称、规格型号、设计生产及污染物处理能力等。

生产及污染防治设施运行管理信息台账主要包括运行状态、产品产量、原辅料及燃料使用情况、污染物排放情况等。

无组织排放源应记录污染防治措施运行、维护情况。

排污单位按照排污许可证规定的时间提交执行报告，实行简化管理的排污单位应提交年度执行报告。
2、 环境监测计划
环境监测是环境管理必备的一种手段，项目运营期的环境监测，建设单位可委托有资质的监测机构。监测工作应按照国家和地方环保的要求，采用国家规定的标准监测分析方法，定期进行环境监测。

据项目生产特点和主要污染物的排放情况，制定监测计划，见表5-1。

表5.2-1   监测计划一览表

类别

监测项目

监测点位置

监测频率

有组织废气

非甲烷总烃

DA001

1次/半年

臭气浓度
DA001

1次/年

颗粒物

DA002

1次/年

无组织废气

非甲烷总烃、臭气浓度

厂界

1次/年

3、排污许可管理
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）与《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）的要求，在全国排污许可证管理信息平台申报系统中补充本项目相应的信息。

4、排污口规范化管理

排污口规范化管理体制是污染物排放总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染源现场监督检查，促进排污单位加强管理和污染源治理，实现主要污染物排放的科学化、定量化管理。同时进行排污口规范化管理。具体要求如下：

5.1排污口规范化的范围及时间

根据原国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（2006年6月5日修正）的要求，“一切新建、扩建、改建和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排放口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部门和项目验收的内容之一。”
因此，本项目的各类排污口必须规范化设置。规范化工作应该与污染治理同步实施，即污染治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的竣工验收。

5.2排污口规范化内容

应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。重点排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌。一般污染物排放口、危险废物排放口或固体废物贮存堆放场地设置提示性环境保护图形标志牌。

本项目排污口规范化要求如下：

（1）废气排放口

废气排气筒的出口需设置采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》的要求，并安装环境图形标志；

（2）危险废物贮存 

危险废物储存库挂上全国统一制定的危险废物标志牌，防止其他人员误入造成不必要的伤害。

固定噪声排放源

本项目所涉及的产噪设施中凡厂界噪声超出功能区环境噪声标准要求的，其噪声源均应进行整治。在固定噪声源厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置该噪声源的监测点，并设立标志牌。

废水排放口

本项目废水处理设施处应按照要求设立标志牌。

本项目各排放口环境保护图形标志具体设置可参考下表。
表5.5-1 一般污染物环境保护图形标志设置图形表
排放口

废水排口

废气排口

噪声源

一般工业固体废物

图形符号
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背景颜色

绿色
图形颜色

白色
根据《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022），设置危险废物标识牌。

表5.5-2危险废物标识牌

类型

图形符号

说明

危险废物贮存设施标志
[image: image19.jpg]



①背景颜色为黄色，字体和边框颜色为黑色；②三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。
危险废物贮存分区标志

[image: image20.jpg]



①背景颜色为黄色，废物种类信息应采用醒目的橘黄色，字体颜色为黑色；②其中“危险废物贮存分区标志”字样字体应采用黑体字，加粗放大并居中显示。

危险废物标签

[image: image21.jpg]



①背景色应采用醒目的橘黄色。张贴于危险废物包装物明显位置②文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1mm，边框外宜留不小于3mm的空白。

（5）排放口二维码标识设置

根据《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ 1297—2023），企业应将排放口二维码印制在标识位置上，排放口二维码标识应与排放口一一对应，标识位置尽量设置在少油污、少触碰、少摩擦、少高温、少潮湿等不易对二维码产生损害的位置，标识位置的选择应便于扫描、易于识读。

排放口二维码符号大小应根据代码内容、纠错等级、印制面积、版面设计、识读装置与系统、标签允许空间等因素综合确定。最小模块尺寸不宜小于0.254mm。排放口二维码模块为黑色，背景色为白色，背景区域应大于条码边缘至少2mm。分辨率大于或等于4mil。

排放口二维码标识管理应符合UTC1002要求。在排放口二维码使用过程中出现无法识读、识读错误或者毁损、因排污许可证重新申请或变更导致排放口代码发生变化的情况时，应在一个月内完成修复更正。
5.3 排污口管理

（1）建设单位应使用生态环境部统一印刷的《中华人民共和国规范化排 污口标志登记证》，并按照要求填写相关内容。

（2）建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置、主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理。



六、结论

	综上所述，本项目具有较明显的社会经济效益，项目所在地环境质量较好，项目对周围环境的污染程度较轻，本项目所产生的废气、废水、噪声、固废在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准。通过对本项目环境影响评价，认为只要在本项目的建设中认真执行环保“三同时”，具体落实本环评中提出的各污染防治措施，从环保角度看，本项目的建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃（t/a）
	/
	/
	/
	0.8262t/a
	/
	0.8262t/a
	/

	
	颗粒物（t/a）
	/
	/
	/
	0.00050625t/a
	/
	0.00050625t/a
	/

	废水
	废水（t/a）
	/
	/
	/
	312t/a
	/
	312t/a
	/

	
	COD（t/a）
	/
	/
	/
	0.096t/a
	/
	0.096t/a
	/

	
	BOD（t/a）
	/
	/
	/
	0.0576t/a
	/
	0.0576t/a
	/

	
	氨氮（t/a）
	/
	/
	/
	0.00576t/a
	/
	0.00576t/a
	/

	一般工业

固体废物
	废纸板边角料（t/a）
	/
	/
	/
	5.5t/a
	/
	5.5t/a
	/

	
	废纸塑边角料（t/a）
	/
	/
	/
	1.2t/a
	/
	1.2t/a
	/

	
	废珍珠棉边角料（t/a）
	/
	/
	/
	30t/a
	/
	30t/a
	/

	
	除尘灰（t/a）
	/
	/
	/
	0.00855t/a
	/
	0.00855t/a
	/

	
	废包装袋（t/a）
	/
	/
	/
	0.15t/a
	/
	0.15t/a
	/

	
	废丁烷钢瓶（t/a）
	/
	/
	/
	48t/a
	/
	48t/a
	/

	
	废滤袋（t/a）
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	/

	危险废物
	含油墨废抹布（t/a）
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	/

	
	废油墨桶（t/a）
	/
	/
	/
	0.12t/a
	/
	0.12t/a
	/

	
	废活性炭（t/a）
	/
	/
	/
	3.3676t/a
	/
	3.3676t/a
	/

	
	废机油（t/a）
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	/

	
	废催化剂（t/3a）
	/
	/
	/
	0.04t/a
	/
	0.04t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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