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[bookmark: _Toc1886][bookmark: _Toc18153]1概述
[bookmark: _Toc2843][bookmark: _Toc31391]1.1项目建设背景及建设项目特点
[bookmark: _Toc5106]1.1.1项目建设背景
铝塑复合板，是指以塑料为芯层，两面为铝材的3层复合板材，并在产品表面覆以装饰性和保护性的涂层或薄膜作为产品的装饰面。铝塑复合板本身所具有的独特性能，决定了其广泛用途，它可以用于大楼外墙、帷幕墙板、旧楼改造翻新、室内墙壁及天花板装修、广告招牌、展示台架、净化防尘工程。属于一种新型建筑装饰材料。由于铝塑复合板具有质量轻、轻度高、弹性模量和剪切模量高的特点，还被应用在机场、大型体育场馆与剧院等城市标志性建筑，因此倍受关注，是关系到国计民生的重要产品。进入21世纪以后，伴随着我国建筑业的高速发展特别是北京奥运会与上海世博会的申办成功，铝塑复合板作为被建筑师们称为继石材（陶瓷砖）、玻璃之后的第三代幕墙材料，得到了快速发展。
随着经济的发展以及人民生活水平的提高，给装饰行业带来巨大的发展空间，从而促进了铝塑板市场的发展。通过对现在新疆维吾尔自治区内同类产品价格的调研，新疆维吾尔自治区内规模化铝塑板生产企业极少，现有产量远远不能满足市场需求，作为资源节约型和环境友好型的材料具有很好的发展前景。随着装饰材料的大量应用，对于铝塑复合板的需求愈加追切，铝塑复合板生产企业有很好的发展前景。
基于上述背景，新疆吉宸建材有限公司拟投资1000万元建设年产120万平方米铝塑复合板生产线以及配套设施建设。
[bookmark: _Toc3164]1.1.2建设项目特点
（1）本项目为铝塑复合板生产建设项目，项目位于阜康市阜康市产业园阜西区苏通小微创业园，该区域隶属于甘泉堡工业园区中小微企业创新区，厂区东侧、南侧、西侧均为园区生产厂房，北侧为阜锦路，地理位置坐标为：东经87°50'39.048"，北纬44°09'44.799"。
（2）本项目于2026年6月3日取得阜康市发展和改革委员会出具的新疆维吾尔自治区投资项目备案证，备案证号：2606031936652302000144，项目代码为：2606-652302-04-03-806957。
（3）本项目为铝塑复合板生产建设项目，生产使用再生聚乙烯塑料颗粒为原料，本次评价着重对大气污染影响进行分析评价。项目所在区域大气、水、声环境质量良好，项目位于工业园区，周边以工业企业为主，评价范围内周边不存在环境制约因素。项目运营期产生的废气经处理后达标排放，对周边环境影响较小；项目运营期无生产废水外排，生活污水直接排入园区污水管网，最终排入阜西区污水处理厂处理；高噪声设备经采取减振、隔声等降噪措施后，不会引起所在区域声环境质量功能的改变；一般固废集中收集外售于废品回收站，生活垃圾在厂区集中收集后由环卫部门处理，危险废物集中收集到危废贮存库暂存定期交由有资质单位处置。
[bookmark: _Toc25083][bookmark: _Toc28864]1.2环境影响评价的工作过程
本项目为铝塑复合板生产建设项目，使用再生聚乙烯塑料颗粒为原料，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，属于“二十六、橡胶塑料制品业29--53、塑料制品业292--以再生塑料为原料生产的”，应编制环境影响报告书。
2026年6月新疆吉宸建材有限公司委托新疆慧源德利环保科技有限公司编制《新疆吉宸建材有限公司建设年产120万平方米铝塑复合板生产线项目环境影响报告书》。接受委托后，我公司立即组织环评技术人员在项目涉及区域开展了全面的现场调查、监测和资料收集工作，通过对以上资料的综合整理和认真分析、研究，并依据建设单位提供的有关技术资料以及周边的现场调查，在环境影响因素识别和评价因子筛选、工程分析等工作的基础上，按照环境影响评价相关技术导则以及评价区域环境功能区规划、园区规划、相关法律法规等要求，编制完成了《新疆吉宸建材有限公司建设年产120万平方米铝塑复合板生产线项目环境影响报告书》，报生态环境行政主管部门批准后，可作为本项目生态环境保护工作及生态环境主管部门环境管理的依据。
本项目环境影响评价过程可分为调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段，工作流程详见图1.2-1。
[image: ]
图1.2-1  建设项目环境影响评价工作程序图
[bookmark: _Toc16056][bookmark: _Toc1881]1.3分析判定相关情况
[bookmark: _Toc12846]1.3.1产业政策的符合性
本项目为铝塑复合板生产建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“鼓励类、限制类及淘汰类”，视为允许类项目。
根据《市场准入负面清单（2025年版）》，对禁止准入事项，经营主体不得进入，政府依法不予审批、核准，不予办理有关手续；对许可准入事项，地方各级政府要公开法律法规依据、技术标准、许可要求、办理流程、办理时限，制定市场准入服务规程，由经营主体按照规定的条件和方式合规进入；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类经营主体皆可依法平等进入。项目不属于清单中禁止准入类项目，故本项目符合《市场准入负面清单（2025年版）》要求。
本项目于2026年6月3日取得阜康市发展和改革委员会出具的新疆维吾尔自治区投资项目备案证，备案证号：2606031936652302000144，项目代码为：2606-652302-04-03-806957。
[bookmark: _Toc30723]综上所述，本项目符合国家及地方产业政策。
1.3.2与相关法律法规及技术政策的符合性
表1.3.2-1  本项目与相关法律法规及技术政策的符合性一览表
	文件名称
	文件分析内容
	本项目内容
	符合性分析

	《关于进一步加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域大气环境同防同治的意见》（新政办发〔2023〕29号）
	优化产业结构和布局。坚决遏制“高耗能、高排放、低水平”项目盲目发展。加快推进产业布局调整，严格高耗能、高排放、低水平（“两高一低”）项目准入，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的“两高一低”项目。新建、改建、扩建“两高一低”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放碳达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。要充分考虑环境容量、能耗双控、碳排放等因素，除国家规定新增原料用能不纳入能源消费总量控制的项目和列入国家规划的项目外，“乌—昌—石”区域严控新建、扩建使用煤炭项目，严控新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能。新建、改建、扩建项目严格按照产能置换办法实施减量置换。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，有序推动长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。
	本项目位于甘泉堡工业园区中小微企业创新区，位于《关于进一步加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域大气环境同防同治的意见》（新政办发〔2023〕29号）划定的联防联控区域（大气联防联控区范围见图1.3.2-1），符合产业政策、“生态环境分区管控”、规划环评、区域污染物削减等要求，不属于“两高一低”项目，不属于区域严控产能项目，因此符合《关于进一步加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域大气环境同防同治的意见》的要求。
	符合

	《关于“乌-昌-石”区域执行大气污染物特别排放限值的公告》（公告〔2023〕20号）
	《关于“乌-昌-石”区域执行大气污染物特别排放限值的公告》（公告〔2023〕20号）提出：为贯彻落实《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》和《自治区党委自治区人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》，深入打好蓝天保卫战，基本消除重污染天气，加快推进我区大气环境质量改善，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》等相关规定，经自治区人民政府同意，决定在“乌-昌-石”区域执行大气污染物特别排放限值和特别控制要求。执行区域为“乌鲁木齐市、昌吉州昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、塔城地区沙湾市、五家渠市、石河子市、兵团第十二师”。新建企业（项目）执行行业和时间为“（1）对于国家排放标准及修改单中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，自本公告发布之日起，新受理环评的建设项目执行国家排放标准及修改单中特别排放限值和特别控制要求。（2）对于目前国家排放标准及修改单中未规定大气污染物特别排放限值的行业，待相应排放标准制修订或修改后，新受理环评的建设项目执行相应大气污染物特别排放限值，执行时间与排放标准实施时间或标准修改单发布时间同步。”
	本项目为铝塑复合板生产建设项目，有组织颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值，厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9排放限值，厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中特别排放限值。
	符合

	《新疆维吾尔自治区“乌-昌-石”区域大气环境整治2024—2025年行动方案》
	《新疆维吾尔自治区“乌-昌-石”区域大气环境整治2024—2025年行动方案》提出：“加强高污染高排放行业生态环境源头防控。新（改、扩）建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求。科学精准落实项目环评及“三同时”管理要求，建立高污染高排放项目环评管理台账，严格执行环评审批原则和准入条件，推动相关产业优化和结构调整，坚决避免“一刀切”。”“持续推进重点行业污染深度治理。继续推进排放总量在100吨以上的135家企业完成2024—2025年“一企一策”污染治理措施，同时增加区域内污染物排放总量在50～100吨的20家企业定制2024—2025年“一企一策”污染治理方案，选择成熟稳定的高效废气治理技术，明确污染物减排措施和完成时限，实现四项污染物减排约0.1万吨。完成钢铁行业、铸造行业（包括烧结、球团、高炉炼铁等工艺）超低排放改造。完成焦化、水泥行业超低排放改造主体设施建设。实现污染物无组织排放全流程控制和收集处理，实现厂区内无可见烟粉尘及明显异味。全面开展低效失效大气污染治理设施排查整治工作。”
	本项目为铝塑复合板生产建设项目，不属于高污染高排放行业，污染物排放量远低于100吨，采取的污染治理措施为同行业国内先进，污染物处理效果较高；可实现污染物排放的全流程控制和收集，厂内厂房封闭，要求做到无可见烟粉尘及无异味。因此，项目的建设符合《新疆维吾尔自治区“乌-昌-石”区域大气环境整治2024—2025年行动方案》的相关要求。
	符合

	《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）
	各地要以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，以包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准等开展排查整治。《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）附件《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》对废气收集设施提出如下治理要求：产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。焦化行业加强焦炉密封性检查，对于变形炉门、炉顶炉盖及时修复更换；加强焦炉工况监督，对焦炉墙串漏及时修缮。制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件（船舶、钢结构）实施分段涂装，对废气进行收集治理；对于确需露天涂装的，应采用符合国家或地方标准要求的低（无）VOCs含量涂料，或使用移动式废气收集治理设施。包装印刷行业的印刷、复合、涂布工序实施密闭化改造，全面采用VOCs质量占比小于10%的原辅材料的除外。鼓励石油炼制企业开展冷焦水、切焦水等废气收集治理。使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。
	本项目为铝塑复合板生产建设项目，有机废气经集气罩收集后通过“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后达标排放。因此，项目建设符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）要求。
	符合

	《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）
	推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。
	本项目有机废气由集气罩收集后经活性炭吸附脱附+催化燃烧处理后通过15m高排气筒排放，符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中相关要求
	符合

	《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）
	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产
	本项目为铝塑复合板生产建设项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目，建设符合园区规划，规划环评及昌吉回族自治州生态环境准入清单的相关要求，VOCs按照要求进行“倍量替代”。因此符合《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）相关要求。
	符合

	《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）
	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。”“强化挥发性有机物和氮氧化物综合治理。优化含VOCs原辅材料和产品结构，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，推广使用低（无）VOCs含量涂料，严格执行VOCs含量限值标准。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销（储罐）VOCs深度治理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。联防联控区石化、化工行业集中的园区，建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。加大锅炉、炉窑及移动源氮氧化物减排力度，有序实施燃气锅炉低氮燃烧改造。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。
	本项目为铝塑复合板生产建设项目，项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》中产业政策要求，项目位于甘泉堡工业园区中小微企业创新区，用地属于工业用地，符合园区规划，按要求设置总量控制指标；项目有机废气由集气罩收集后经活性炭吸附脱附+催化燃烧处理后通过15m高排气筒排放，符合方案挥发性有机废气管控要求。综上，项目符合《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）要求。
	符合

	《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2027-2013)
	治理设备应先于产生废气的生产工艺设备运行。由于事故或设备维修等原因造成治理设备停止运行时，应立即报告当地生态环境行政主管部门。治理设备正常运行时废气的排放应符合国家和地方相关污染物排放标准的规定。治理设备不得超负荷运行。企业应建立健全与治理工程相关的各项规章制度，制定运行、维护和操作规程，建立主要设备运行状况的台账制度。
	保证催化燃烧装置先于产生废气的生产工艺设备运行。由于事故或设备维修等原因造成治理设备停止运行时，立即报告当地生态环境行政主管部门；废气排放满足国家和地方相关污染物排放标准的规定，设备严禁满负荷运行并建立催化燃烧装置运行状况的台账制度。
	符合
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[bookmark: _Toc23801]1.3.3“生态环境分区管控”符合性分析
1.3.3.1与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）的符合性分析
表1.3.3-1   项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析一览表
	管控维度
	管控要求
	项目情况
	符合性

	A1空间布局约束
	A1.1禁止开发建设的活动
	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项
	符合

	
	
	[A1.1-3]禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
	本项目位于甘泉堡工业园，评价范围内无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素，不涉及生态保护红线。
	符合

	
	A1.2限制开发建设的活动
	〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
	本项目不属于高耗水、高污染项目。
	符合

	
	
	〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
	本项目不占用永久基本农田、不占用耕地、林地或草地。
	符合

	
	A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
	〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。
	本项目所在地属于甘泉堡工业园，评价范围内无水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库。
	符合

	
	
	〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
	本项目无生产废水外排，生活污水排入污水管网，纳入阜西区污水处理厂处理。
	符合

	
	A1.4其他布局要求
	〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求，
	本项目所在地属于甘泉堡工业园，符合国民经济发展规划、国土空间规划、园区规划等相关要求。
	符合

	
	
	〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
	本项目非石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。
	符合

	A2污染物排放管控
	A2.1污染物削减/替代要求
	〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
	本项目废气污染物严格执行污染物倍量替代要求，不涉及重点重金属污染物的排放。
	符合

	
	A2.2污染控制措施要求
	〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
	本项目非能源、钢铁、建材、有色、电力、化工项目，无温室气体排放，大气严格执行特别排放限值，有组织颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值，厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9排放限值，厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中特别排放限值。
	符合

	
	
	〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出
	本项目为铝塑板生产项目，生产过程有机废气经“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后经15m排气筒（DA002）排放，有组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值，厂界无组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9排放限值，厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中特别排放限值。
	符合

	A3环境风险防控
	A3.2联防联控要求
	[A3.2-3]加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
	本项目废气经相应处理设备处理后可达标排放，建成后按照要求申领排污许可证。
	符合

	A4资源利用要求
	A4.4禁燃区要求
	〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。
	本项目不使用高污染燃料的设备。
	符合

	
	A4.5资源综合利用
	〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
	本项目一般固废集中收集外售废旧物资回收企业，生活垃圾在厂区集中收集后由环卫部门处理，危废集中收集到危废贮存库暂存，定期交由有资质单位处置。
	符合


综上，本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）要求。
1.3.3.2与《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》的符合性分析
根据《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》（2025年1月10日发布），本项目位于甘泉堡工业园区中小微企业创新区，选址属于重点管控单元（环境管控单元判别见图1.3.3-1，），环境管控单元名称：阜康高新技术产业开发区，环境管控单元编码：ZH65230220002，与《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》（2024年12月25日）符合性分析见表1.3.3-2，昌吉回族自治州环境管控单元分布图见图1.3.3-2。
表1.3.3-2   本项目与《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》的符合性分析
	管控要求
	项目情况
	符合性

	1、入园企业须符合园区产业发展定位、产业发展布局规划。
2、入园企业须符合国土空间规划的布局及土地利用等相关要求。
3、园区入驻项目须严格执行园区规划及规划环评相关要求。
4、园区入驻项目须满足《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》相关要求。
5、除国家规定新增原料用能不纳入能源消费总量控制的项目和列入国家规划的项目外，“乌-昌-石”等重点区域原则不再新建、扩建使用燃料用煤项目。
	1、本项目符合《甘泉堡工业园总体规划》产业定位机发展布局规划；
2.本项目用地为工业用地，符合国土空间规划的布局及土地利用要求；
3.本项目须严格执行园区规划及规划环评相关要求；
4.本项目非《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中重点行业，选址位于基础设施完善的产业园区且符合相关规划、规划环评及其审查意见；
5.本项目不使用煤作为燃料。
	符合

	1、聚焦采暖期重污染天气治理，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。
2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。
3、“乌-昌-石”区域内，已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。
4、推动园区企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。
5、严格实施污染物排放总量控制要求；全面深化面源污染治理，积极推进绿色施工。
	1项目执行最严格的大气污染物排放标准，有组织颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值，厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9排放限值，厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中特别排放限值；
2.本项目无生产废水外排，生活污水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值B级标准45mg/L；
3.本项目按照要求实施总量控制；施工期仅为厂房装饰及设备安装，污染排放量较小，符合绿色施工要求。
	符合

	1、园区应设立环境应急管理机构，建立环境风险监管制度、环境风险预警制度、突发环境事件应急预案、环境风险应急保障制度等环境风险防控体系，并具备环境风险应急救援能力。
	本项目不涉及
	/

	1、严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化用水定额管理。
2、推行清洁生产、降低生产水耗、从源头上控制污染物的产生。
3、加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。严格合理控制煤炭消费增长，精准测算原料煤、动力煤，新增原料用能不纳入能源消费总量控制。
	1.本项目不涉及水资源开发利用；
2.本项目生产用水为冷却用水，循环使用不外排，可降低生产水耗；
3.本项目能源使用电，不涉及煤炭消费。
	符合



[bookmark: _Toc11878]1.3.4与规划及规划环评符合性
1.3.4.1与《甘泉堡工业园总体规划（2016-2030年）》符合性分析
根据《甘泉堡工业园总体规划（2016-2030 年）（2016修订稿）》及其批复，规划区划分成九个功能区，分别是：
（1）优势资源转化工业区：五家渠市102团的东北部，面积约52平方公里。
重点发展能源工业、煤炭化工工业、煤制油、精细化工工业及配套仓储物流业。
鼓励发展的产业：
可发展一定规模的煤电产业及其拓展产业，形成煤电能源产业相关产业的生产基地。工业门类以三类为主，一、二类为辅。
入驻企业需符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。
工业用地建设指标：投资强度不低于5500万元/公顷，容积率不低于0.6，达产税收产出强度不低于700万元/公顷。
（2）经济合作与产业孵化区：现状102省道以东、石化污水库以北区域，面积约11.5平方公里。
以科技成果转化、先进企业孵化、创新人才培养为目标，建设一个创新氛围良好、产业服务齐全、配套设施完善的国际科技经济合作园区。
鼓励发展的产业：
新材料、新型建材、医药研发、机电工业、精密机械加工、特种设备制造和新型轻工产品、环保技术开发与设备制造。
工业用地建设指标：投资强度不低于1500万元/公顷，容积率不低于1.5，达产税收产出强度不低于500万元/公顷。
（3）新能源工业区：102团路以西及中央大道以北区域，面积约31.8平方公里。
鼓励发展的产业：
重点发展新型能源开发利用产业，如煤炭资源的深度开发利用技术；太阳能、风能和地热能的开发利用；大型发电设备制造业；铁路运输设备、装卸设备制造。
工业用地建设指标：投资强度不低于5000万元/公顷，容积率不低于0.7，达产税收产出强度不低于500万元/公顷；
（4）高新技术产业区：西延干渠南北两侧，北到南一路(4号路)，西到102省道，东到准东石油基地，面积约25.6平方公里。
鼓励发展的产业：
晶片制造；电子铝卷；光纤和数字通讯设备；软件产业；汽车、医疗电子产品和设备制造以及煤电煤化工产业。
工业用地建设指标：投资强度不低于3000万元/公顷，容积率不低于1.0，达产税收产出强度不低于700万元/公顷。
（5）科教综合服务新区：102省道以东，规划中央大道以北三个地块，中央大道以南一个地块，以及102省道以西部分地块，面积约19.4平方公里。
主要建设发展方向为科技、教育、行政办公、咨询管理等，以公共服务和配套居住功能为主。
（6）物流仓储区：甘泉堡工业区南区，西延干渠南侧，米东大道西侧面积约17.1平方公里。
区域依托铁路和公路交通设施，作为发展工业所必需的交通运输服务职能。以第三方物流为主的专业仓储物流配送，为加工企业提供全程物流服务和延伸细化物流服务，为乌鲁木齐市甘泉堡工业区服务。为高新技术产业园区和其它工业区提供服务，承担对外交流的功能，并与核心服务区一起提供现代服务。
仓储物流区主要发展的功能包括高端现代物流功能、商务功能、货运功能、专业市场功能等。
（7）小微企业创新区：与阜康市邻接用地，面积约18平方公里。
以新型建材产业为主导的集研发孵化、生产加工、商贸交易、物流配送为一体的小微新兴产业企业园。
（8）生态保育区：“500”库区及周边1～5公里范围，其它受保护的农田、渠道及林地，面积约124平方公里。
以种植绿化为主，作为当地的植被恢复，涵养土壤水源，可适当布置特色旅游产业。
（9）协调发展区：与五家渠市邻接用地，面积约43.7平方公里。
本项目位于甘泉堡工业园区中小微企业创新区，属于铝塑复合板生产项目，符合园区产业空间布局中小微企业创新区以新型建材产业为主导的集研发孵化、生产加工要求，因此项目符合园区规划要求。
1.3.4.2与甘泉堡工业园总体规划及规划环评符合性分析
甘泉堡工业园地处乌鲁木齐市与昌吉州的交界地带，东接准东石油基地，南临小黄山铁路和216国道，西接乌鲁木齐米东区，北至兵团农六师102团（五家渠）。区域中心距乌鲁木齐市中心区45公里，米东新区中心区20公里，阜康市中心15公里，准东石油基地5公里。东西跨长约21公里，南北约23公里，周围被五家渠、昌吉、乌鲁木齐、阜康等城市和准东石油基地、农六师102团包围。
根据《甘泉堡工业园总体规划（2016-2030年）》，乌昌地区未来以实施优势资源转化战略为基础，以高新技术创新研发为先导的新兴战略产业基地，以新能源和优势资源深度开发利用为主，具有循环经济特色，面向中亚和东欧市场的出口加工基地，形成重点发展产业、补充发展产业和配套发展产业“7+3+2”的产业体系。
（1）重点发展产业：确保现有煤电煤化工产业和精细化工业有序建设，重点发展新能源与新材料工业、先进装备制造业和机电工业（主要是电气设备和通讯设备），积极开拓生物医药、电子信息产业。
（2）补充发展产业：合理发展新型建材业和有色金属加工业，鼓励发展众创众筹等小微产业。
（3）配套发展产业：包括生产性服务业和消费性服务业。其中，生产性服务业指以铁路、高速公路为主动脉的物流运输产业，金融服务、信息技术、咨询、教育、产业研发、会展业等；生活性服务业指商业、文化、休闲、居住等。
规划区划分为十个功能区，即优势资源转化区、经济合作与产业孵化区、新能源工业区、高新技术产业区、科教综合服务新区、物流仓储区、小微企业创新区、商贸物流区、生态保育区和协调发展区。本项目位于甘泉堡工业园中小微企业创新区。
小微创新区属于阜康市城市总体规划中的阜西工业园区，阜西工业园区总体规划内容包含于《甘泉堡工业园区总体规划（2016-2030年）》中。小微企业创新区以新型建材产业为主导的集研发孵化、生产加工、商贸交易、物流配送为一体的小微新兴产业企业园。本项目位于小微企业创新区，本项目属于铝塑复合板生产项目，属于小微产业，与园区产业布局相符。
根据《关于甘泉堡工业园总体规划（2016-2030年）环境影响报告书的审查意见》（新环函〔2018〕368号）：“园区位于乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治区的重点区域，不宜布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等行业的新增产能项目，加快钢铁、水泥、焦炭、玻璃、煤炭等行业落后产能淘汰力度”，本项目为塑料颗粒生产，不属于钢铁、水泥、焦炭、玻璃、煤炭等行业落后产能，符合产业政策、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见要求。
《关于甘泉堡工业园总体规划（2016-2030年）环境影响报告书的审查意见》（新环函〔2018〕368号）提出“严守生态保护红线，优化园区产业结构、空间布局，促进园区产业集约与绿色发展。规划空间管制区划定的禁建区和500水库坝外延1500米范围，以及规划范围内西延干渠两侧250米范围内划定为生态保护红线，禁止开发。结合区域发展方向、人口分布及环境保护等要求，按照《报告书》提出的空间管控距离控制园区和功能分区规划边界．制定并落实园区内现有不符合园区规划功能布局的企业搬迁、关停或转型改造计划。本项目距离500水库2400米，距离西延干渠2300米，不位于生态红线范围内。
《关于甘泉堡工业园总体规划（2016-2030年）环境影响报告书的审查意见》（新环函〔2018〕368号）提出“坚守环境质量底线，严格污染物总量管控。根据规划区域及周边环境质量现状和目标，确定区域污染物排放总量上限，落实园区煤炭及其他颗粒状物料储运全封闭防尘措施，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、颗粒物、化学需氧量、氨氮、重金属等污染物的排放量，落实国家和自治区重点区域污染物特别排放限值。
本项目物料运输均在封闭厂房内进行， 项目产生的有机废气通过活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572—2015）排放要求；本项目严格控制用水量，新鲜水仅用于生活用水以及产品用水，符合《关于甘泉堡工业园总体规划（2016-2030年）环境影响报告书的审查意见》（新环函〔2018〕368号）提出“严格控制用水总量，提高用水效率，合理控制排污，严守水资源“三条红线”等要求。因此，本项目符合甘泉堡工业园产业布局、园区规划以及规划环评审查意见。

[bookmark: _Toc13355]1.3.5选址合理性分析
（1）本项目用地合理性
本项目为铝塑复合板生产建设项目，厂区东侧、南侧、西侧均为园区生产厂房，北侧为阜锦路，选址地理位置优越，区域交通运输条件较好，园区道路、供电、供水、供气、排水、通讯等基础设施条件较好，用水、用电及进厂道路等公用设施可充分利用园区基础设施，项目周围环境基础设施较完善，有利于项目的建设，位于甘泉堡工业园区中小微企业创新区，选址符合园区用地规划与园区产业发展定位，用地符合国家产业政策和供地政策，符合园区土地利用总体规划。
综上所述，项目选址用地从环境保护的角度分析是合理的。
（2）区域环境敏感性
本项目位于甘泉堡工业园区中小微企业创新区，经调查建设项目选址地区不属于生态保护红线区域，不涉及生态敏感区。厂址附近区域均为工业用地，无国家及省级确定的风景名胜区、历史遗迹等保护区，不属于敏感区；厂址所占用土地为规划的二类工业用地，区域内无特殊的具有自然观赏价值较高的景观。
（3）环境风险
本项目可能发生的主要环境风险事故为物料泄漏引起的火灾、爆炸事故。，以及引发的次生环境风险事故。在采取环评要求的防范措施和应急预案后，环境风险事故发生事故后其影响范围主要集中于厂区，环境风险在可接受范围之内。
（4）总结
厂址位于甘泉堡工业园区中小微企业创新区，项目厂址未选择在环境敏感区域，厂址附近无《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中所称的环境敏感区“依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生环境影响特别敏感的区域”，区域内无特殊自然观赏价值较高的景观。
本项目符合国家及地方的产业政策和发展规划，建设区域环境质量现状良好，区域环境敏感程度较低，尚有一定环境容量，项目正常生产对环境的影响不大，环境风险水平可接受，不设置大气环境防护距离，结合环境影响预测评价结果综合分析，厂址选择是合理可行的。
[bookmark: _Toc11648][bookmark: _Toc28374]1.4关注的主要环境问题及环境影响
本次环评主要关注项目实施过程中可能会产生的有机废气排放及治理措施，详细调查项目所在地周边的环境现状，重点分析项目运营期“三废”排放对周围环境的影响以及原辅料使用、贮存等过程中发生环境风险事故对环境的影响。
[bookmark: _Toc23007][bookmark: _Toc22963]1.5环境影响评价的主要结论
本项目的建设符合国家产业政策，选址合理可行；工艺选择符合清洁生产要求；各项污染物能够达标排放，运行后对周围环境影响较小；环境风险可控；通过公众参与分析，未收到当地群众对该项目建设的反馈意见；建成后对当地经济起到促进作用，项目建设可以实现“达标排放”、“总量控制”和“风险控制”的目标。考虑在建设过程中的不确定因素，建设过程中应认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，从满足当地环境质量目标要求的角度分析，该项目的建设可行。


[bookmark: _Toc5008][bookmark: _Toc15378]2总则
[bookmark: _Toc28478][bookmark: _Toc16752]2.1编制依据
[bookmark: _Toc19858]2.1.1国家法律
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法（2018年修订）》，2018年12月29日起施行；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法（2018年修订）》，2018年10月26日起施行；
（4）《中华人民共和国水污染防治法（2017年第二次修订）》，2018年1月1日起施行；
（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日起施行；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起施行；
（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；
（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日起施行；
（9）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日起施行；
（10）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日起施行；
（11）《中华人民共和国水法》，2016年9月1日起施行；
（12）《中华人民共和国安全生产法》，2021年9月1日起施行；
（13）《中华人民共和国突发事件应对法》，2024年11月1日起施行；
（14）《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26日起施行；
（15）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起施行；
（16）《中华人民共和国防沙治沙法》，2018年10月26日修订。
[bookmark: _Toc12143]2.1.2国家行政法规及政策
（1）《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）；
（2）《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日修订）；
（3）《排污许可管理条例》，国务院令第736号，2021年3月1日起施行；
（4）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发〔2015〕17号，2015年4月2日发布并实施；
（5）《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，2021年11月2日发布；
（6）《国务院关于印发“十四五”节能减排综合性工作方案的通知》，国发〔2021〕33号，2021年12月28日印发；
（7）《中华人民共和国土地管理法实施条例》，国务院令第743号，2021年9月1日施行。
[bookmark: _Toc9794]2.1.3国家部门规章、规范性文件
（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，生态环境部令第16号，2021年1月1日施行；
（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评〔2017〕4号，2017年11月22日施行；
（3）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发〔2012〕77号，2012年7月3日施行；
（4）《市场准入负面清单（2025年版）》，2025年4月16日实施；
（5）《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》，环综合〔2021〕4号，2021年1月11日印发；
（6）《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》，环大气〔2019〕53号；
（7）《突发环境事件应急管理办法》，原环境保护部部令第34号，2015年6月5日施行；
（8）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》，环环评〔2018〕11号，自2018年1月25日施行；
（9）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2019年1月1日施行；
（10）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评〔2016〕150号，环境保护部办公厅2016年10月26日印发；
（11）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第7号，2023年12月27日；
（12）《企业环境信息依法披露管理办法》，生态环境部令第24号，2022年2月8日施行；
（13）《国家危险废物名录（2025年版）》，生态环境部令第36号，2025年1月1日施行；
（14）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，生态环境部 部令第11号，2019年12月20日印发；
（15）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》，环办环评〔2017〕84号，2017年11月14日发布；
（16）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知，环发〔2015〕4号，2015年1月9日印发；
（17）关于印发《地下水污染防治实施方案的通知》，环土壤〔2019〕25号，2019年3月28日印发；
（18）《关于发布〈排放源统计调查产排污核算方法和系数手册〉的公告》，生态环境部公告2021年第24号，2021年6月11日公告；
（19）《危险废物转移管理办法》，部令第23号，2022年1月18日印发。
（20）《挥发性有机物（非甲烷总烃）污染防治技术政策》，公告2013年第31号，2013年5月24日实施；
（21）《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》，环大气〔2021〕65号；
（22）《关于印发〈“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案〉的通知》，环环评〔2022〕26号；
（23）《排污许可管理办法》，生态环境部 部令第32号，2024年7月1日起施行；
[bookmark: _Toc7931]2.1.4地方性法规及政府规章
（1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议，2018年9月21日起施行；
（2）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会公告第15号，2019年1月1日起施行；
（3）《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》，新疆维吾尔自治区人民政府令第163号，2010年5月1日起施行；
（4）《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》，新政办发〔2024〕58号，2024年12月10日；
（5）《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》，自治区党委、自治区人民政府，2022年7月26日；
（6）《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）
（7）《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》，2025年1月10日。
[bookmark: _Toc17895]2.1.5技术导则、规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；
（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）
（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；
（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（9）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；
（10）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；
（11）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；
（12）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；
（13）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）；
（14）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；
（15）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；
（16）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；
（17）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；
（18）《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）；
（19）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；
（20）《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）；
（21）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；
（22）《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；
（23）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；
（24）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；
（25）《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》；
（26）《固体废物污染环境防治信息发布指南》；
（27）《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027-2013）；
（28）《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026—2013）。
[bookmark: _Toc25545][bookmark: _Toc16482]2.1.6环评相关依据文件
（1）项目环评委托书；
（2）检测报告；
（3）其他相关资料。
[bookmark: _Toc12287][bookmark: _Toc32075][bookmark: _Toc12896][bookmark: _Toc11032]2.2环境影响因素识别和评价因子筛选
[bookmark: _Toc14362][bookmark: _Toc15823][bookmark: _Toc13318][bookmark: _Toc11810][bookmark: _Toc10791][bookmark: _Toc31489]2.2.1环境影响因素识别
本项目建设阶段包括主体工程、辅助工程建设，生产设备的安装等，施工期环境影响随着施工期的结束而逐渐消除。
在工程分析的基础上，结合本项目各生产设施及辅助设施产排污环节及周围环境特点，确定本项目环境影响因素及影响程度，详见表2.2.1-1。
表2.2.1-1  环境影响因素识别表
	污染因素
环境要素
	环境空气
	水环境
	声环境
	固体废物
	生态
	土壤环境

	施工期
	场地平整
	-1S
	-
	-1S
	-1S
	-1L
	-1L

	
	施工建设
	-1S
	-
	-2S
	-1S
	-1S
	-

	
	物料运输
	-1S
	-
	-1S
	-
	-1S
	-1S

	运营期
	物料运输
	-1L
	-
	-1L
	-1L
	-1L
	-1L

	
	职工生活
	-1L
	-1L
	-1L
	-1L
	-1L
	-

	
	废气排放
	-2L
	-
	-
	-
	-1S
	-1L

	
	废水排放
	-
	-1L
	-
	-
	-
	-

	
	固废产生
	-1L
	-1L
	-
	-2L
	-1L
	-1L

	
	环境风险
	-2S
	-2S
	-
	-2S
	-2S
	-2S

	注：表中“+”表示有利影响、“-”表示不利影响；“1”表示轻微影响、“2”表示中等影响、“3”表示重大影响；“L”表示长期影响、“S”表示短期影响、“—”表示无相互作用。


由表2.2.1-1可知，项目对环境的不利影响主要是废气的影响，其次为固废和废水。运行期的影响为长期的直接影响，因此进行评价的主要时段是运行期，评价重点应为大气环境。
[bookmark: _Toc729][bookmark: _Toc1710][bookmark: _Toc10376][bookmark: _Toc14461][bookmark: _Toc1491][bookmark: _Toc27877]2.2.2评价因子筛选
环境影响评价因子识别见表2.2.2-1。
表2.2.2-1  评价因子筛选表
	环境要素
	评价类别
	评价因子

	环境空气
	现状评价
	SO2、NO2、CO、O3、TSP、非甲烷总烃、PM10、PM2.5

	
	影响评价
	非甲烷总烃、TSP、PM10

	地下水环境
	现状评价
	pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、F-、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（高锰酸盐指数）、总大肠菌群、细菌总数、石油类。

	
	影响分析
	耗氧量、氨氮

	声环境
	现状评价
	等效连续A声级

	
	影响评价
	等效连续A声级

	固体废物
	影响分析
	一般固废：生活垃圾、废包装材料、废过滤渣和废过滤网、边角料、除尘器收集粉尘、废布袋。
危险废物：沾油废手套、抹布、废机油、废机油桶、废催化剂、废过滤棉、废活性炭。

	土壤
	现状评价
	—

	
	影响评价
	—

	生态环境
	现状评价
	动物、植物、土地利用、水土流失、生态系统

	
	预测评价
	—

	风险评价
	影响评价
	易燃易爆、有毒有害物质发生泄漏；火灾、爆炸事件引发的次生污染物污染事件


[bookmark: _Toc26857][bookmark: _Toc31911][bookmark: _Toc4152][bookmark: _Toc21798][bookmark: _Toc7505]2.3环境影响评价等级的划分
按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）规定，结合本项目的特点及各环境要素环境影响评价技术导则确定本次环境影响评价的等级。
[bookmark: _Toc12048][bookmark: _Toc7310][bookmark: _Toc9111][bookmark: _Toc25709][bookmark: _Toc8318][bookmark: _Toc22484][bookmark: _Toc9735][bookmark: _Toc25535][bookmark: _Toc18464][bookmark: _Toc15502][bookmark: _Toc3612]2.3.1大气环境
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级判定依据如表2.3.1-1。
表2.3.1-1  大气环境影响评价工作等级判据
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≥10%

	二级评价
	1%≤Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，各大气污染物的最大地面浓度占标率Pi（下标i表示第i种污染物）由下式计算：


式中：Pi—第i个污染物最大地面空气质量浓度占标率，%；
Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
其中C0i一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
[bookmark: OLE_LINK2]根据工程分析，通过采用AERSCREEN进行估算污染物的最大地面浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离D10%。本项目估算模型参数表见表2.3.1-2、2.3.1-3、2.3.1-4，具体计算结果见表2.3.1-5。
表2.3.1-2  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项）
	18.11万

	最高环境温度/℃
	42.3

	最低环境温度/℃
	-31

	土地利用条件
	城镇工业用地

	区域湿度条件
	干燥

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


表2.3.1-3  项目有组织大气污染源参数清单
	序号
	污染源
名称
	坐标
	排气筒底部海拔(m)
	排气筒高度(m)
	排气筒出口内径(m)
	烟气流速（m/s）
	烟气温度(℃)
	年排放小时数（h）
	排放
工况
	排放因子
	排放速率(kg/h)

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	DA001
	-23
	-11
	514
	15
	0.4
	15
	环境温度
	4800
	正常
	PM10
	0.055

	2
	DA002
	-40
	-9
	514
	15
	0.6
	15
	环境温度
	4800
	正常
	非甲烷总烃
	0.462


表2.3.1-4  面源无组织估算模式录入参数
	编号
	名称
	面源起点坐标/经纬度坐标
	面源海拔/m
	长度/m
	宽度/m
	[bookmark: OLE_LINK1]正北方向逆时针的夹角（度）
	[bookmark: OLE_LINK3]面源有效排放高度（m）
	排放工况
	排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	非甲烷总烃

	1
	生产车间
	-51
	49
	514
	140
	20
	0
	12
	正常
	0.306
	0.289


表2.3.1-5  大气污染源最大地面浓度及占标率计算结果
	污染源
	污染物
	标准值
（μg/m3）
	最大浓度Cmax（μg/m3）
	最大地面浓度占标率Pmax（%）
	最远距离D10%（m）
	评价工作等级
	大气评价工作等级

	点源
	DA001
	PM10
	120
	1.3585
	0.38
	/
	三级
	二级

	点源
	DA002
	非甲烷总烃
	2mg/m3
	8.2311
	0.41
	/
	三级
	

	面源
	生产车间
	颗粒物
	300
	72.798
	8.09
	/
	二级
	

	
	
	非甲烷总烃
	2mg/m3
	72.798
	3.64
	/
	二级
	


[bookmark: _Toc29380][bookmark: _Toc21040][bookmark: _Toc23594][bookmark: _Toc14879][bookmark: _Toc28975][bookmark: _Toc31406][bookmark: _Toc5919][bookmark: _Toc24055][bookmark: _Toc11321][bookmark: _Toc23997]本项目Pmax最大值出现为生产车间矩形面源排放的颗粒物，Pmax值为8.09%，Cmax为72.798μg/m³。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本次建设项目大气环境影响评价工作等级为二级。
2.3.2水环境
[bookmark: _Toc8192][bookmark: _Toc26396]2.3.2.1地表水环境
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，水污染影响型建设项目地表水判定等级如下：
表2.3.2-1  水污染影响型建设项目地表水环境影响评价等级判据
	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m³/d）；
水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	—

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数综合，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有行业相关排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染物当量计算。
注4：减税吸纳灌木直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m³/d，评价等级为一级；排水量＜500万m³/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，仅作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


[bookmark: OLE_LINK168]本项目无生产废水外排，生活污水排入园区污水管网，最终排入阜西区污水处理厂处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境的评价工作等级为三级B。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），评价等级为三级B时可不开展区域地表水污染源调查，不进行地表水环境影响预测，本次环评仅对项目废水处理措施合理性进行分析。
[bookmark: _Toc5166][bookmark: _Toc23175]2.3.2.2地下水环境
[bookmark: OLE_LINK78]依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评价工作等级的划分应根据建设项目的地下水环境影响评价项目类别及地下水环境敏感程度指标确定。依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“N 轻工--116、塑料制品制造”项目，项目不涉及有毒原材料，无电镀工艺，但是环评类型为报告书，因此地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类。建设地点位于甘泉堡工业园区中小微企业创新区，所在区域内无集中饮用水水源准保护区、补给径流区、与地下水环境相关的其它保护区等，无分散式饮用水水源井，参照表2.3-7中对地下水环境敏感程度分级表，该地区地下水环境敏感程度为“不敏感”。
表2.3.2-2  地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感
	上述地区之外的其他地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


综上，本项目地下水环境影响评价等级的判定可见表2.3.2-3。确定本项目地下水环境评价等级为三级。
表2.3.2-3  评价工作等级分级表
	环境敏感程度项目类别
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


[bookmark: _Toc21274][bookmark: _Toc12190][bookmark: _Toc11615][bookmark: _Toc14192][bookmark: _Toc7489][bookmark: _Toc5896][bookmark: _Toc30230][bookmark: _Toc14709][bookmark: _Toc11898]2.3.3声环境
本项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类区，建设项目200m范围内没有声环境保护目标。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中评价等级划分规定，确定声环境影响评价工作等级为三级，评价范围为厂界外200m范围内。
[bookmark: _Toc22457][bookmark: _Toc16052][bookmark: _Toc24988][bookmark: _Toc23227][bookmark: _Toc14682][bookmark: _Toc18806][bookmark: _Toc6796][bookmark: _Toc21790][bookmark: _Toc19558]2.3.4土壤环境
按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，本项目对土壤环境可能产生污染影响，土壤环境污染影响型划分应依据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与土壤环境敏感程度分级进行判定。
[bookmark: OLE_LINK79]本项目属于污染型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（土壤环境影响评价项目类别）判定，本项目项目类别见下表。
表2.3.4-1  土壤环境影响评价项目类别
	行业类别
	项目类别

	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类

	其他行业
	/
	/
	/
	全部


根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。
[bookmark: _Toc7591][bookmark: _Toc21474][bookmark: _Toc15864][bookmark: _Toc11811][bookmark: _Toc6565][bookmark: _Toc23757][bookmark: _Toc23934][bookmark: _Toc18196][bookmark: _Toc31574]2.3.5环境风险
[bookmark: _Toc26196][bookmark: _Toc22669_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc6170][bookmark: _Toc14441][bookmark: _Toc32195][bookmark: _Toc6067632]2.3.5.1评价等级
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于风险评价工作等级的判定依据，评价工作级别按表2.3.5-1划分。
表2.3.5-1  环境风险评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A。


2.3.5.2环境风险潜势初判
①环境风险潜势划分
建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。
②危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定危险物质数量与临界量比值（Q）：
根据下式计算危险物质及临界量的比值Q：
[image: ]
式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；
[bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK90]Q1，Q2，...，Qn—每种危险物质的临界量，t。当Q<1时，本项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10，（2）10≤Q<100，（3）Q≥100。
[bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK91]根据后文表5.2.6-3中对项目风险物质的Q值的统计，本项目危险物质及临界量的比值Q值为0.00004<1。
[bookmark: OLE_LINK94]根据以上分析，确定大气环境风险潜势为Ⅰ，地下水环境风险潜势为Ⅰ，综合确定环境风险潜势为Ⅰ，最终确定项目环境风险评价工作等级为简单分析。
[bookmark: _Toc1576][bookmark: _Toc21034][bookmark: _Toc25292][bookmark: _Toc12082][bookmark: _Toc29716][bookmark: _Toc26627][bookmark: _Toc6594][bookmark: _Toc4567][bookmark: _Toc13327]2.3.6生态影响
[bookmark: _Toc27576099][bookmark: _Toc12025][bookmark: _Toc5948][bookmark: _Toc13564][bookmark: _Toc10696]依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析”，本项目位于甘泉堡工业园区中小微企业创新区，属于位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，因此本次环评针对生态环境不再确定评价等级，进行生态影响简单分析。
[bookmark: _Toc8909][bookmark: _Toc28844][bookmark: _Toc7233][bookmark: _Toc14771][bookmark: _Toc22328]2.4环境影响评价范围及环境敏感目标
[bookmark: _Toc29653][bookmark: _Toc12786][bookmark: _Toc6481][bookmark: _Toc534766182][bookmark: _Toc24567][bookmark: _Toc8828][bookmark: _Toc24724][bookmark: _Toc6067633][bookmark: _Toc9452][bookmark: _Toc20995][bookmark: _Toc17204]2.4.1环境影响评价范围
（1）大气环境
本项目大气评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气评价范围以项目厂址为中心，边长为5km的矩形区域。
（2）地下水环境
本项目地下水环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），用查表法确定地下水评价范围为：以厂址为中心，上游延伸1km，下游延伸2km，两侧各1km的范围，评价范围面积为6km2。
（3）声环境
本项目声环境影响评价工作等级为三级，评价范围为厂界外200m范围内。
（4）土壤环境
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），确定本项目可不开展土壤环境影响评价工作，因此不设置评价范围。
（5）生态
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）对生态影响做简要评价，无需设评价范围。
（6）环境风险
本项目环境风险评价工作等级为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价等级为简单分析时，可不设评价范围。
本项目评价范围图见图2.4.1-1，评价工作等级及评价范围一览表见表2.4.1-1。
表2.4.1-1  评价工作等级及评价范围一览表
	项目
	判  据
	评价等级
	评价范围

	环境空气
	经预测计算，最大占标率Pmax=8.86%<10%，
	二级
	以厂址为中心区域，边长为5km的范围

	地表水
	排放方式
	间接排放
	三级B
	——

	地下水
	项目类别
	Ⅲ类
	三级
	项目周围约6km2

	
	地下水环境敏感程度
	不敏感
	
	

	声环境
	受影响人口数量变化
	不大
	三级
	厂界外200m

	
	区域声环境敏感程度
	3类区
	
	

	环境风险
	环境风险潜势
	Ⅰ
	简单分析
	——

	土壤环境
	项目类别涉及为Ⅲ类和Ⅳ类，敏感程度为不敏感
	占地规模为小型
	可不开展土壤环境影响评价工作
	——

	[bookmark: _Toc30084][bookmark: _Toc17545][bookmark: _Toc1437][bookmark: _Toc16992][bookmark: _Toc25700][bookmark: _Toc19793][bookmark: _Toc24391][bookmark: _Toc32653][bookmark: _Toc6067634][bookmark: _Toc8771]生态环境
	位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目
	简要评价
	——


2.4.2环境敏感目标调查
本项目厂址位于甘泉堡工业园区中小微企业创新区。根据现场调查，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等需特殊保护区域。环境保护目标见表2.4.2-1，环境保护目标分布见图2.4.1-1。
表2.4.2-1  环境保护目标一览表
	环境要素
	敏感目标
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/km
	保护级别

	
	名称
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	环境空气
	西苑小区
	1700
	-1400
	居民
	约500人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二类区
	东南侧
	2.3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准

	
	果墅苑
	2300
	2200
	居民
	约500人
	
	东南侧
	3.2
	

	地表水环境
	“500”水库
	地表水环境
	地表水水质不受本项目影响
	《地表水环境质量标准》III类功能区
	南侧
	3km
	《地表水环境质量标准》III类标准。

	地下水
	本项目评价范围内的地下水潜水含水层
	地下水环境
	地下水水质不受本项目影响
	/
	/
	/
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	声环境
	评价范围内无声环境敏感目标
	声环境
	满足声环境质量标准要求
	3类声环境功能区
	/
	/
	《声环境质量标准》中的3类区标准限值

	生态环境
	不涉及生态环境保护目标
	生态环境
	保护现有生态环境不被破坏
	/
	/
	/
	保护现有生态环境不被破坏

	环境风险
	评价范围内无人群聚集区，主要影响人群为本企业员工和厂区附近的企业。
	环境风险
	降低环境风险发生概率，保证环境风险发生时能够得到及时控制，不对周围企业及外环境产生不利影响
	/
	/
	/
	降低环境风险发生概率，保证环境风险发生时能够得到及时控制，不对周围企业及外环境产生不利影响

	备注：以厂址为中心


[bookmark: _Toc7390][bookmark: _Toc13712]2.5环境功能区划
[bookmark: _Toc3106]2.5.1大气环境功能区划
根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的环境空气质量功能区分类，项目区所在区域环境空气功能为二类区，故执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准。
[bookmark: _Toc18006]2.5.2声环境功能区划
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区分类，3类声环境功能区“指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域”，本项目位于甘泉堡工业园区中小微企业创新区，所在区域声环境功能确定为3类区。
[bookmark: _Toc16237]2.5.3水环境功能区划
地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。
[bookmark: _Toc30911]2.5.4土壤环境功能区划
本项目土地利用类型为工业用地，因此土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的筛选值。
[bookmark: _Toc19446]2.5.5生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》（新政函〔2005〕96号），本项目所在区域生态功能属Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区—Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区—28.阜康—木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区。新疆生态功能区划简表（片段）见表2.5.5-1。
表2.5.5-1  生态功能区划简表（片段）
	生态区
	Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区

	生态亚区
	Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区

	生态功能区
	28.阜康—木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区

	隶属行政区
	阜康市、吉木萨尔县、奇台县、木垒县

	主要生态服务功能
	农牧业产品生产、人居环境、荒漠化控制

	主要生态环境问题
	地下水超采、荒漠植被退化、沙漠化威胁、局部土壤盐渍化、河流萎缩、滥开荒地

	主要生态敏感因子、敏感程度
	生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀轻度敏感，土地沙漠化中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感

	主要保护目标
	保护基本农田、保护荒漠植被、保护土壤环境质量

	主要保护措施
	节水灌溉、草场休牧、对坡耕地和沙化土地实施退耕还林（草），在水源无保障、植被稀少、生态脆弱地带禁止开荒、加强农田投入品的使用管理

	适宜发展方向
	农牧结合，发展优质、高效特色农业和畜牧业


[bookmark: _Toc19964][bookmark: _Toc11437]2.6评价标准
[bookmark: _Toc10587]2.6.1环境质量标准
2.6.1.1环境空气
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.2节评价标准的确定：“5.2.1确定各评价因子所适用的环境质量标准及相应的污染物排放标准。其中环境质量标准选用GB3095中的环境空气质量浓度限值，如已有地方环境质量标准，应选用地方标准中的浓度限值。对于GB3095及地方环境质量标准中未包含的污染物，可参照附录D中的浓度限值。”
故PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段浓度限值二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中限值。具体标准值见表2.6.1-1。
表2.6.1-1  环境空气质量标准值
	项目
	污染物
名称
	取值时间
	过渡阶段浓度限值
	浓度限值
	单位
	标准来源

	环境
空气
	SO2
	24小时平均
	150
	50
	µg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-206）中二级标准

	
	
	1小时平均
	500
	150
	µg/m3
	

	
	PM10
	24小时平均
	120
	100
	µg/m3
	

	
	PM2.5
	24小时平均
	60
	50
	µg/m3
	

	
	NO2
	24小时平均
	80
	50
	µg/m3
	

	
	
	1小时平均
	200
	200
	µg/m3
	

	
	CO
	24小时平均
	4
	4
	mg/m3
	

	
	
	1小时平均
	10
	10
	mg/m3
	

	
	O3
	日最大8小时平均
	160
	160
	µg/m3
	

	
	
	1小时平均
	200
	200
	µg/m3
	

	
	TSP
	24小时平均
	300
	[bookmark: OLE_LINK101]300
	µg/m3
	

	
	非甲烷总烃
	1小时平均
	2.0
	2.0
	mg/m3
	《大气污染物综合排放标准详解》限值要求


[bookmark: _Toc19717][bookmark: _Toc14109][bookmark: _Toc6384][bookmark: _Toc7878]2.6.1.2水环境
地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，标准值见表2.6.1-2所示。
表2.6.1-2  《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类
	序号
	项目
	单位
	标准值

	1
	pH
	无量纲
	6.5~8.5

	2
	总硬度
	mg/L
	≤450

	3
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000

	4
	硫酸盐
	mg/L
	≤250

	5
	氯化物
	mg/L
	≤250

	6
	铁
	mg/L
	≤0.3

	7
	锰
	mg/L
	≤0.10

	8
	铜
	mg/L
	≤1.00

	9
	锌
	mg/L
	≤1.00

	10
	铝
	mg/L
	≤0.20

	11
	挥发性酚类
	mg/L
	≤0.002

	12
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	≤0.3

	13
	耗氧量
	mg/L
	≤3.0

	14
	氨氮
	mg/L
	≤0.50

	15
	硫化物
	mg/L
	≤0.02

	16
	钠
	mg/L
	≤200

	17
	亚硝酸盐氮
	mg/L
	≤1.00

	18
	硝酸盐氮
	mg/L
	≤20.0

	19
	氰化物
	mg/L
	≤0.05

	20
	氟化物
	mg/L
	≤1.0

	21
	碘化物
	mg/L
	≤0.08

	22
	汞
	mg/L
	≤0.001

	23
	砷
	mg/L
	≤0.01

	24
	硒
	mg/L
	≤0.01

	25
	镉
	mg/L
	≤0.005

	26
	铬（六价）
	mg/L
	≤0.05

	27
	铅
	mg/L
	≤0.01

	28
	镍
	mg/L
	≤0.02

	29
	钴
	mg/L
	≤0.05

	30
	银
	mg/L
	≤0.05

	31
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	≤3.0


[bookmark: _Toc24479][bookmark: _Toc15508]2.6.1.3声环境
项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，标准值见表2.6.1-3所示。
表2.6.1-3  《声环境质量标准》（GB3096-2008）
	功能区
	单位
	昼间
	夜间

	3类区
	dB（A）
	65
	55


[bookmark: _Toc2158][bookmark: _Toc13723][bookmark: _Toc24628]2.6.2污染物排放标准
[bookmark: _Toc8288][bookmark: _Toc2925][bookmark: _Toc30739][bookmark: _Toc15471]2.6.2.1大气污染物排放标准
[bookmark: _Toc22748][bookmark: _Toc31399]有组织废气：本项目有组织废气主要污染物为生产过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值。
无组织废气：厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9排放限值；厂区内无组织废气非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值。
本项目废气污染物执行标准具体指标详见表2.6.2-1。
表2.6.2-1  污染物排放所执行的标准
	污染物
	排放
方式
	排气筒高度
	标准值
	标准来源

	颗粒物
	有组织
	15m
	最高允许排放浓度
	20mg/m3
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值

	
	无组织
	/
	企业边界任何1h
	1.0mg/m3
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9排放限值

	臭气浓度
	有组织
	15m
	排放量
	2000（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	无组织
	/
	企业边界
	20（无量纲）
	

	非甲烷总烃
	有组织
	15m
	最高允许排放浓度
	60mg/m3
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值

	
	厂区内无组织
	/
	6mg/m3（监控点处1h平均浓度值）
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中特别排放限值

	
	
	
	20mg/m3（监控点处任意一次浓度值）
	

	
	厂界无组织
	/
	企业边界任何1h
	4.0mg/m3
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9排放限值


[bookmark: _Toc19269][bookmark: _Toc11941]2.6.2.2水污染物排放标准
[bookmark: _Toc19640][bookmark: _Toc27239]项目运营期生产废水与生活污水经厂内污水处理站处理达标后排入园区污水管网，最终排入阜西区污水处理厂处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值B级标准45mg/L。
[bookmark: _Toc32066][bookmark: _Toc29501]2.6.2.3噪声排放标准
运行期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，噪声排放标准见表2.6.2-2。
表2.6.2-2  噪声排放标准限值
	标准
	时期
	单位
	时段
	限值

	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1建筑施工场界环境噪声排放限值
	施工期
	dB（A）
	昼间
	70

	
	
	
	夜间
	55

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）表1中3类区标准限值
	运营期
	
	昼间
	65

	
	
	
	夜间
	55


[bookmark: _Toc16096][bookmark: _Toc3800][bookmark: _Toc24598][bookmark: _Toc13278]2.6.2.4固体废物控制标准
一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。


[bookmark: _Toc9914][bookmark: _Toc11700]3建设项目工程分析
[bookmark: _Toc18193][bookmark: _Toc6560]3.1项目概况
[bookmark: _Toc11636]3.1.1基本概况
（1）项目名称：新疆吉宸建材有限公司建设年产120万平方米铝塑复合板生产线项目；
（2）建设单位：新疆吉宸建材有限公司；
（3）建设性质：新建；
（4）地理位置：本项目位于甘泉堡工业园区中小微企业创新区，厂区东侧、南侧、西侧均为园区生产厂房，北侧为阜锦路，地理位置坐标为：东经87°50'39.048"，北纬44°09'44.799"。地理位置图见图3.1.1-1；项目所在地项目区卫星影像及周边关系图见图3.1.1-2。
（5）项目投资：本项目总投资1000万元，资金来源为企业自筹。
（6）建设周期：项目总建设周期为12个月。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK7]（7）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员为55人；实行二班制，每班8h，年运行天数为300天，全年工作4800小时。
[bookmark: OLE_LINK4]（8）建设内容及规模：本项目租赁新疆鑫古龙建材有限责任公司生产厂房中空置区域，面积约2800m2，新购置安装铝塑复合板生产线3条，建成运行后年产120万平方米铝塑复合板。
本项目主要建设内容见表3.1.1-1。
表3.1.1-1  项目建设内容一览表
	[bookmark: _Toc31882]工程组成
	建设内容与规模
	备注

	主体工程
	生产车间
	租赁空置厂房用于项目建设，地上1层，建筑面积为2800m2
	租赁

	
	
	新购置3条铝塑复合板生产线
	新建

	辅助工程
	办公区
	位于项目区北侧，租赁新疆鑫古龙建材有限责任公司现有办公楼。
	租赁

	储运工程
	一般工业固废贮区
	位于生产车间西南角，面积为10m2。
	租赁

	
	危废贮存库
	位于厂区西北角，面积为10m2，重点防渗，地面采用2mmHDPE防渗膜+25cm厚C35防渗混凝土防渗，使渗透系数≤1×10-10cm/s。
	新建

	
	原料、成品储存
	在生产车间内划定区域，位于车间西侧，成品储存区与原料存储区面积各约450m2。
	租赁

	公用工程
	给水
	园区管网供水
	依托

	
	排水
	园区污水管网及阜西区污水处理厂
	依托

	
	供电
	由市政供电线路接入
	依托

	
	供暖
	电采暖
	/

	环保工程
	废水
	生产废水
	循环使用不外排。
	新建

	
	
	生活污水
	经园区污水管网排入阜西区污水处理厂处理
	新建

	
	废气
	运营期
	混料搅拌工序颗粒物经密闭管道收集至布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放；挤出成型、热压复合、修边保温、热压工段有机废气经集气罩收集至“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后由1根15m排气筒（DA002）排放。
	新建

	
	固体废物
	一般工业固废
	本项目产生的一般工业固废集中收集后至一般工业固废暂存库，外售于废品回收站。
	新建

	
	
	危险废物
	设置危废贮存库，地面防腐、防渗处理，干湿分区，用于储存项目区危险废物，在明显位置贴/挂标识标牌，定期交由有相应处理资质的单位处理处置
	新建

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾收集在垃圾箱，交由环卫部门统一处理。
	新建

	
	噪声
	噪声
	选用低噪声设备，采取减振、消声、隔声、距离衰减等措施
	新建

	
	分区防渗
	重点防渗区
	危废贮存库地面为重点防渗区，重点防渗区危废贮存库采用2mmHDPE防渗膜+25cm厚C35防渗混凝土防渗，使渗透系数≤1×10-10cm/s
	新建

	
	
	一般防渗区
	生产车间采用300mm厚混凝土（P6）防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s
	租赁厂房已建


3.1.2产品方案
表3.1.2-1  项目产品方案一览表
	序号
	名称
	规格
	产量
	年生产时间
	质量标准

	1
	铝塑复合板
	厚度4mm，长宽根据市场需求和客户要求调整
	120万平方米
	4800h
	《建筑幕墙用铝塑复合板》（GB/T17748-2016）


3.1.3主要生产设备
主要设备情况见表3.1.3-1。
表3.1.1-1  主要设备清单一览表
	序号
	设备名称
	规格
	数量（台/套/个）

	1
	混料搅拌机
	全密闭式
	3

	2
	塑料芯材挤出机
	∅180/32，362.25kW
	3

	3
	油压换网单元（双网）
	16.5kW
	3

	4
	挤出T型模具
	84kW
	3

	5
	五辊压光机
	1kW
	3

	6
	五辊机辊筒恒温控制机组
	9kW
	3

	7
	双工位高分子膜覆膜机
	16kW
	3

	8
	PE芯板修切系统
	2.2kW
	3

	9
	底铝热滚压预复合机
	13.5kW
	6

	10
	热滚压复合机
	15kW
	6

	11
	热复合精滚压机组
	13.5kW
	6

	12
	精滚压机组
	15kW
	3

	13
	张力自动比例控制式上放卷机
	0.75kW
	6

	14
	张力自动比例控制式下放卷机
	0.75kW
	6

	15
	冷却装置
	2kW
	3

	16
	保护膜贴膜装置
	0.5kW
	3

	17
	纵向滚刀修边机组
	2.2kW
	6

	18
	五辊板材整平机
	1.5kW
	6

	19
	定速牵引装置
	5.5kW
	3

	20
	过渡机架
	0.25kW
	3

	21
	自动定长剪切机
	5.5kW
	3

	22
	滚轮输送架
	0.2kW
	3


[bookmark: _Toc31607]3.1.3原辅材料及能源消耗
本项目主要原辅材料情况见下表。
[bookmark: OLE_LINK6]表3.1.3-1  铝塑复合板生产线原辅材料一览表
	材料名称
	消耗量（t/a）
	最大贮存量
	来源
	备注

	聚乙烯再生颗粒
	3600
	50t
	外购
	/

	聚乙烯再生粉料
	1020
	20t
	外购
	/

	钙粉
	300
	10t
	外购
	/

	[bookmark: OLE_LINK5]涂装铝卷
	1988
	50t
	外购
	/

	高分子粘贴膜
	121万m2/a（约97t）
	30万m2/a
	外购
	不含胶

	保护膜
	121万m2/a（约85t）
	30万m2/a
	外购
	自带背胶（压敏胶）


本项目能源消耗建表3.1.3-2。
表3.1.3-2   能源消耗一览表
	名称
	单位
	消耗量
	备注

	水
	m3/a
	1084.5
	/

	电
	万kW.h
	2220
	/


表3.1.1-3  主要原辅材料中主要成分理化性质
	[bookmark: _Toc8528]序号
	原辅料名称
	化学式
	CAS号
	理化性质
	燃烧爆炸性
	毒理毒性

	1
	再生聚乙烯
	（C2H4）n
	9002-88-4
	聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。熔点92℃，闪点270℃，常温是密度为0.962g/cm2。超高分子量的聚乙烯热变形温度为79~83℃，高密度聚乙烯热变形温度为63~71℃。
	可燃
	无毒

	2
	钙粉
	CaO
	1305-78-8
	白色结晶性块状物或颗粒、粉末，具有吸湿性。溶于酸、甘油、糖溶液，微溶于水，不溶于乙醇。在空气中吸收二氧化碳和水分。遇水生成氢氧化钙并放出大量的热。熔点2580℃；沸点2850℃。
	不燃
	/

	3
	涂装铝卷
	/
	/
	规格按需定制，采用双面涂装铝卷，厚度不小于0.5mm，涂层为氟碳树脂。
	/
	/

	4
	保护膜
	/
	/
	自带背胶，背胶为压敏胶，由基体树脂（常见的有天然/合成橡胶、丙烯酸酯类聚合物、聚氨酯、聚异丁烯、有机硅等）、
增粘树脂、助剂、分散介质（水或无溶剂（热熔型））组成，常温下基本无挥发物。
	可燃
	无毒


3.1.4厂区总平面布置
本项目租赁新疆鑫古龙建材有限责任公司用地进行建设，整个厂区用地形状呈四边形，设置一个出入口位于厂区北侧，厂区内建设生活办公楼1栋和生产厂房1栋，生活办公楼位于厂区北侧，生产厂房位于厂区中部及南侧，生产厂房四周规划环形道路。本次建设租赁生产厂房中西侧一半空置区域进行建设，东侧一半厂房为新疆鑫古龙建材有限责任树脂瓦生产项目，厂房内整体布置如下：
生产区布置租赁区域东侧，原料及成品在车间内划分区域存储，整体位于生产车间西侧，危废暂存间位于租赁区域西北角，一般固废暂存区位于租赁区域南侧角落。本项目生产区整体工艺流程布局流畅，功能区布置紧凑，传输线路简短便捷。
依托的生活办公楼位于在厂区北侧，阜康市常年主导风向为西风，办公生活区位于生产区的侧风向。
[bookmark: _Toc21078]本项目总平面布置图基本满足生产工艺、运输和防火安全等国家现行的规范要求。本项目厂区总平面布置合理，工程总平面布置见图3.1.4-1。3.1.5公用工程
3.1.5.1供电
本项目用电由市政供电电网供给，经公司变电室处理后满足生产和公用设施需求，项目供电能保证生产实施。
3.1.5.2供暖
本项目生活及生产供热均采用电采暖。
3.1.5.3给水
1.生活用水
项目劳动定员为55人，不在厂区食宿，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，生活用水量为25L/人·d。项目全年有效生产运营300d，则项目员工生活用水量约为1.375m3/d（412.5m3/a）。
②冷却用水：热压完成的铝塑复合板在冷却机上进行冷却，冷却方式为间接水冷，根据建设单位提供资料，水冷循环用水量为7m3/h，因生产运行蒸发损失量约为2%，即0.14m3/h，则补充水量为2.24m3/d（672m3/a），冷却用水循环使用不外排。
综上所述，项目新鲜水使用量合计为1084.5m3/a。
3.1.5.4排水
本项目废水主要为生活污水，生活用水量为1.375m3/d（412.5m3/a），按80%产污计，则生活污水量约为1.1m3/d（330m3/a）。
本项目水平衡见下表
表3.1.5-1   本项目给、排水量平衡表
	用水类别
	用水规模
	用水量（m3/a）
	消耗量（m3/a）
	排水量（m3/a）

	生活用水
	25L/人·d，55人/d
	412.5
	82.5
	330

	冷却用水
	2.24m3/d
	672
	672
	0

	合计
	--
	1084.5
	754.5
	330


[bookmark: _Toc28700][bookmark: _Toc30786]3.2工程分析
[bookmark: _Toc14707]3.2.1施工期生产工艺流程及产排污环节
施工期产生的污染物主要有废气、废水、噪声及固废等。施工期工艺流程及产排污节点图见图3.2-1。


图3.2.1-1  施工期工艺流程及产排污节点图
[bookmark: _Toc1478][bookmark: _Toc30392][bookmark: _Toc821][bookmark: _Toc25906][bookmark: _Toc8722][bookmark: _Toc31683][bookmark: _Toc17368]3.2.2运营期生产工艺流程及产排污环节
本项目铝塑复合板生产线工艺流程及产排污节点图见图3.2.2-1。


图3.2.2-1  运营期铝塑复合板生产线工艺流程及产排污节点图
工艺流程简述：
本项目铝塑复合板生产工艺方案主要包括混料搅拌、PE板挤出成型、热压复合、修边保温、热压工段、整平贴膜、修边剪切、检验包装等工段。
（1）混料搅拌
项目原料为袋装的再生PE粒料、PE粉料及钙粉，将PE粒料、PE粉料及钙粉按比例人工倒入混料机料斗，然后由提升装置将进料斗提升到混料机的加料口，混料搅拌在全密闭搅拌机内搅拌，充分混合后的物料待进入下一工序。
产污环节：投料出料产生的粉尘（G1）、废包装袋（S1）及搅拌机的噪声。
（2）PE板挤出成型工段
车间上料采用密闭拌料与生产线挤出机进料口直接相连，传输过程采取密闭操作，不产生粉尘。项目采用单螺杆挤出机，挤出机采用电加热，挤出速度控制在1.3~1.7m/min左右。挤出机有三个区段：加料段（送料段）、熔化段（压缩段）、计量段（均化段）。此三段所起的作用不同。加料段（控温在150°C左右）是把料斗来的固体塑料升温到它的软化点，并将它送到熔化段，只是一个升温和输送过程，塑料仍是固体状态。熔化段（控温在200°C左右）一般在螺杆中部，塑料在这段中除受热和前移外，司时粒状固体逐渐压实和熔化为连续状的熔体，还将包在料内的空气向送料段排出，塑料在这段是由固态逐渐转化为熔融状态。计量段（控温在200°C左右）是螺杆的最后一段，熔体在这段中进一步均匀塑化，并使料流定量、定压由机头流道均匀挤出，所以又称均化段。
挤出机的末端设置过滤器，将PE物料中的杂质过滤除去，产生废过滤渣和废过滤网等。其中废过滤渣定期排放，每条生产线每天排放3次左右；废过滤网定期更换，每条生产线每年更换2次。
过滤后的物料通过模头挤出后进入五辊压光，调整好五辊间隙，通过五辊压光即可得到厚度均匀、光泽度良好的PE芯板。五辊挤压过程中，在辊压机内部通循环冷却水对PE芯板进行冷却，冷却后的PE芯板的温度在60-70°C。挤出后产品通过五辊压光机碾压成型，并能控制一定的厚度。
产污环节：挤出成型过程产生的有机废气（G2）、废过滤渣和废过滤网（S2）、冷却水（W1）、挤出成型工序运转产生的噪声。
（3）热压复合工段
预热的PE板与高分子胶膜、铝卷一起进入热压辊，热压辊（电加热）的温度保持在200-210°C，铝卷在经过热压轮时要和热压辊保持一定包角，铝卷在包角上和热压辊接触时间保持20s左右，由于金属导热快，铝卷很快得到预热，在热压时，控制适当的压力，完成热压复合。该过程设备加热使用电加热。
产污环节：项目热压工序会产生废气（G3）、设备噪声。
（4）修边保温工段
经过热压复合后铝塑复合板产生较大变形，宽度超出了铝卷的边部，必须进行修边，将宽出部分修成与铝卷齐平。这样，塑料板边缘就不会粘在后续工序的辊子上面而影响板材向前正常移动。热压复合出来的铝塑复合板，经修边后，进入保温箱，以减小板材的内应力，保温箱的温度为180-190°C，保温时间为4min左右。
产污环节：项目修边保温工序会产生有机废气（G4）和修边粉尘（G5）、切边下脚料（S3）和设备噪声。
（5）整平贴膜
冷却后的铝塑复合板需要在铝面卷表面覆1层保护膜，以保护铝塑板的装饰表面免受外界损伤。利用保护膜自带的粘性，通过1组胶辊挤压进行覆膜，覆保护膜时要检查保护膜的平整度、有无打折及粘度是否良好。换卷时产生废保护膜。
产污环节：项目贴膜工序会产生少量有机废气（G6）和噪声。
（6）剪切及包装工段
采用修边机自带的电锯对裁切后的铝塑板进行修边处理，修边机每次可以处理10张铝塑板。修边后得到标准尺寸的铝塑板（1220mmx2440mimx4mm），每张板裁切掉的面积约为0.074m2。修边过程产生的粉尘颗粒较大，质量较重，颗粒物散落范围很小，企业定期打扫收集。
产污环节：项目修边剪切、检验和包装工序会产生少量颗粒物（G7）和边角料（S4）、废包装袋（S5）和设备噪声。
本项目生产过程加热均使用电加热。
表3.2.2-1  运营期产污环节一览表
	项目
	序号
	产污环节
	污染物种类
	处理措施

	废气
	G1
	混料搅拌
	颗粒物
	密闭管道+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）排放

	
	G2
	挤出成型
	有机废气
	集气罩+“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”+15m排气筒（DA002）排放

	
	G3
	热压复合
	有机废气
	

	
	G4
	修边保温
	有机废气
	

	
	G5
	
	颗粒物
	重力沉降，无组织排放

	
	G6
	整平贴膜
	有机废气
	/

	
	G7
	修边剪切
	颗粒物
	重力沉降，无组织排放

	噪声
	各类机械设备
	LAeq
	消声、减振等降噪措施

	废水
	W1
	挤出成型
	冷却废水
	循环使用不外排

	固废
	S1
	混料搅拌
	废包装材料
	定期外售于物资回收单位处理

	
	S2
	挤出成型
	废过滤渣和废过滤网
	

	
	S3
	修边保温
	切边下脚料
	

	
	S4
	剪切及包装工段
	边角料
	

	
	S5
	
	废包装材料
	

	
	S6
	废气治理
	除尘器收集粉尘
	

	
	S7
	
	废布袋
	厂家定期更换后带走，不储存

	
	S8
	设备维修
	沾油废手套、抹布、废机油与废机油桶
	统一收集至危险废物贮存库暂存定期委托有资质的单位进行处理

	
	S9
	废气治理
	废活性炭、废催化剂、废过滤棉
	


[bookmark: _Toc23097][bookmark: _Toc5392]3.3施工期污染源分析
本项目建设期主要为设备的安装调试、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。
[bookmark: _Toc12421][bookmark: _Toc14952][bookmark: _Toc12433]3.3.1废气污染源分析
本项目施工土建工程主要为设备安装，因此粉尘量产生极少，均在现有厂区内实施，采取洒水降尘、厂房遮挡措施后对周边环境影响甚微，本次环评不再量化分析。
[bookmark: _Toc10548][bookmark: _Toc16053][bookmark: _Toc14864]3.3.2废水污染源分析
施工期主要是生活污水。
本项目施工人员约10人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，用水量按50L/人·d，生活用水总量为0.5m3/d，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为0.4m3/d。
经类比分析，此类污水中CODcr、BOD、NH3-N、SS的浓度一般为350mg/L、200mg/L、30mg/L、250mg/L，以此计算，则施工期生活污水中CODcr、BOD5、NH3-N、SS产生量分别为0.21kg/d、0.12kg/d、0.018kg/d、0.15kg/d。
施工期废水源强分析结果见表3.3.2-1。
表3.3.2-1  施工期废水源强分析结果
	废水种类
	废水产生量（m3/d）
	污染物排放浓度（mg/L）
	排放量（kg/d）

	
	用水量
	废水量
	CODcr
	BOD
	NH3-N
	SS
	CODcr
	BOD
	NH3-N
	SS

	生活污水
	0.5
	0.4
	350
	200
	30
	250
	0.14
	0.08
	0.012
	0.1


施工期生活污水依托租赁厂区排水系统，排入园区污水管网，最终排入阜西区污水处理厂处理，施工期废水排放不会对周围环境影响造成影响。
[bookmark: _Toc9790][bookmark: _Toc30834][bookmark: _Toc19571]3.3.3施工机械噪声
施工期噪声主要来自运输车辆噪声和设备噪声。施工机械噪声主要为起重机、吊车等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3~8dB，一般不会超过10dB。
施工期交通运输车辆噪声见表3.3.3-1，主要施工机械设备的噪声源强见表3..3.3-2，数值参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）取值。
表3.3.3-1  交通运输车辆噪声
	施工阶段
	运输内容
	车辆类型
	声源强度[dB（A）]

	设备安装
	生产设备
	轻型载重卡车
	75~80


表3.3.3-2  施工期噪声源强一览表    单位：dB（A）
	施工设备名称
	距声源10m
	施工设备名称
	距声源10m

	起重机
	80~85
	吊车
	80~85


根据现场调查，项目区200m范围内无居民区，在建设过程中只有施工人员。施工阶段使用中高噪声机械设备，只要严格遵守当地生态环境管理部门制定的施工工地噪声作业规定及要求，并在午休时间和夜间休息时间停止施工，积极采取相应措施降低施工噪声，不会对自身人员造成噪声危害。
[bookmark: _Toc21251][bookmark: _Toc29884][bookmark: _Toc27485]3.3.4固体废物
施工期固体废物主要包括建废包装材料和施工人员产生的生活垃圾组成。
（1）废包装材料
本项目施工期间会产生设备包装材料，产生量约0.5t，出售给废旧资源回收公司。
（2）生活垃圾
项目建设过程中同时施工的人员按10人计，总施工期为12个月，其中设备安装期约2个月。根据《第二次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》对五区3类城市中城镇居民生活垃圾产生系数的给定为0.44kg/人·d，则项目施工期生活垃圾产生量为0.264t，集中收集后交当地环卫部门定期处理。
[bookmark: _Toc3161][bookmark: _Toc13916]3.4运营期污染源分析
[bookmark: _Toc28761][bookmark: _Toc4851]3.4.1废气
3.4.1.1废气源强核算
1.混料搅拌粉尘（G1）、挤出成型有机废气（以非甲烷总烃计）（G2）
本项目铝塑板生产使用聚乙烯再生颗粒、聚乙烯再生粉料、钙粉经混合后通过上料系统送入拌料机内（全密闭）混合后密闭输送至挤压工序挤压成型，混料过程中会产生一定量的粉尘，挤压成型工序会产生有机废气。根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月6日）“292塑料制品行业系数手册--2922塑料板、管、型材制造行业系数表”中产污系数进行核算，产污系数见表3.4.1-1。
表3.4.1-1  废气污染物产污系数表
	工段名称
	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污系数
	末端治理技术名称
	去除效率（%）

	/
	塑料板、管、型材
	树脂、助剂
	配料-混合-挤出
	所有规模
	废气
	颗粒物
	千克/吨－产品
	6.00
	袋式除尘
	99

	
	
	
	
	
	
	挥发性有机物
	千克/吨－产品
	1.50
	活性炭吸附脱附+催化燃烧
	60


项目年产120万平方米铝塑板，约有4620吨（以原料不损耗计）PE芯板挤出，则混料搅拌工序粉尘产生量约为27.72t/a，挤出成型工序非甲烷总烃产生量为6.93t/a。混料搅拌粉尘经集气管道收集至布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，参考《关于印发〈主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）〉的通知》（环办综合函〔2022〕350号）中废气收集效率，集气效率按95%计，风机设计风量10000m3/h，混料搅拌粉尘有组织收集量为26.334t/a，布袋除尘器处理效率按99%计，则混料搅拌粉尘有组织排放量为0.263t/a；挤出成型工序非甲烷总烃经集气罩收集至“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后经15m排气筒排放（DA002），参考《关于印发〈主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）〉的通知》（环办综合函〔2022〕350号）中废气收集效率，集气效率按80%计，风机设计风量15000m3/h，挤出成型非甲烷总烃有组织收集量为5.544t/a，“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理效率按60%计，则挤出成型工序非甲烷总烃有组织排放量为2.218t/a。
本项目拟在挤出工序上方设置一套集气罩负压抽风废气收集系统，集气罩设计规格为：1.3m×2.5m，集气罩两侧设置围挡，根据项目实际治理工程的情况以及结合本项目设备规模，集气罩距离产生源距离均为0.5m，控制风速在0.3m/s以上，本次取0.5m/s，根据《环境工程技术手册-废气处理工程技术手册》（张殿印主编），两侧有围挡的上部伞型集气罩排气风量按下式计算：
Q=（W+B）HVx
式中：Q——收集风量；
H——污染源到罩口距离，本项目取0.5m；
W——罩口长度，2.5m；
B——罩口宽度，1.3m；
Vx——控制吸入速度，取0.5m/s计算。
计算得集气罩需要排风量约为0.95m3/s，即3420m3/h，本项目计划共设置3个集气罩，考虑实际风量应大于计算风量，项目拟设置总风机风量15000m3/h。
未被收集的1.386t/a粉尘和1.386t/a非甲烷总烃无组织排放。
表3.4.1-2  项目混料搅拌、挤出成型源强一览表
	污染源
	排放形式
	污染物名称
	产生量
	拟处理措施
	排放量

	
	
	
	产生速率kg/h
	产生浓度（mg/m3）
	产生量t/a
	
	排放速率kg/h
	排放浓度（mg/m3）
	排放量t/a

	混料搅拌粉尘
	有组织
	颗粒物
	5.486
	548.625
	26.334
	密闭管道收集（集气效率95%）至布袋除尘器处理（处理效率为99%）+15m排气筒（DA001）排放
	0.055
	5.479
	0.263

	
	无组织
	
	0.289
	/
	1.386
	/
	0.289
	/
	1.386

	挤出成型
	有组织
	非甲烷总烃
	1.155
	77
	5.544
	集气罩（集气效率80%）+“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理（处理效率为60%）+15m排气筒（DA002）排放
	0.462
	30.806
	2.218

	
	无组织
	
	0.289
	/
	1.386
	/
	0.289
	/
	1.386


（2）热压复合废气（G3）、修边保温废气（G4）
本项目铝塑板生产挤出成型、热压复合、修边保温、热压工段过程为连续生产过程，热压复合、修边保温、热压工段进行时间较短，有机废气主要产生于塑料板芯挤出过程，故本次评价不单独核算热压复合、修边保温、热压工段生产环节废气。
（3）整平贴膜废气（G6）
本项目整平贴膜工段保护膜自带粘性，会挥发出有少量有机废气，该工序在常温下进行，不进行加热，保护膜会挥发出的有机气体产生量极低，本次不再量化计算。
（4）修边剪切废气（G4、G7）
本项目修边剪切过程每张板需裁切的面积约为0.074m2，经计算，占总物料的2.4%，根据行业经验，机械加工粉尘排放系数通常取加工物料重量的0.1%~0.5%，本次取中间值0.25%，以不消耗计，本项目物料总重量约为7090t/a，需修边剪切部分为170.16t，则修边工序的年颗粒物产生量约为0.425t/a。该部分粉尘粒径较大，于车间内沉降，沉降率约80%，沉降粉尘量为0.34t/a，剩余20%无组织排放，排放量为0.085t/a。
项目建成后废气产生排放情况见表3.4.1-3。
表3.4.1-3  项目运营期废气产生及排放情况一览表
	产生工序
	污染物
	排放形式
	核算方法
	废气量m³/h
	产生情况
	治理措施
	排放情况

	
	
	
	
	
	产生速率（kg/h）
	产生浓度（mg/m3）
	产生量（t/a）
	治理方法
	处理
效率%
	排放速率kg/h
	排放浓度（mg/m3）
	排放量t/a

	混料搅拌
	颗粒物
	有组织
	系数法
	10000
	5.486
	548.625
	26.334
	密闭管道收集（集气效率95%）至布袋除尘器处理（处理效率为99%）+15m排气筒（DA001）排放
	99
	0.055
	5.479
	0.263

	
	
	无组织
	
	/
	0.289
	/
	1.386
	/
	/
	0.289
	/
	1.386

	挤出、热压复合、修边保温废气
	非甲烷总烃
	有组织
	系数法
	15000
	1.155
	77
	5.544
	集气罩（集气效率80%）+“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理（处理效率为60%）+15m排气筒（DA002）排放
	60
	0.462
	30.806
	2.218

	
	
	无组织
	
	/
	0.289
	/
	1.386
	/
	/
	0.289
	/
	1.386

	修边剪切
	颗粒物
	无组织
	系数法
	/
	0.089
	/
	0.425
	重力沉降
	80
	0.018
	/
	0.085



3.4.1.2本项目废气排放口污染物产生与排放情况
本项目运营后有组织废气污染源源强核算结果及相关参数见3.4.1-4，无组织废气污染源源强核算结果及相关参数见表3.4.1-5。
表3.4.1-4  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	排放口编号
	污染因子
	产生速率（kg/h）
	产生浓度（mg/m3）
	产生量（t/a）
	处理措施
	处理效率%
	排放速率kg/h
	排放浓度（mg/m3）
	排放量t/a

	DA001
	颗粒物
	5.486
	548.625
	26.334
	布袋除尘器
	99
	0.055
	5.479
	0.263

	DA002
	非甲烷总烃
	1.155
	77
	5.544
	“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”
	60
	0.462
	30.806
	1.386


表3.4.1-5  项目无组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序/
生产线
	污染源
	污染物
	污染物产生
	污染物排放
	排放时间（h）

	
	
	
	产生速率
（kg/h）
	产生量
（t/a）
	排放速率
（kg/h）
	排放量
（t/a）
	

	铝塑复合板生产线
	生产车间
	颗粒物
	0.377
	1.811
	0.306
	1.471
	4800

	
	
	非甲烷总烃
	0.289
	1.386
	0.289
	1.386
	4800



3.4.1.3非正常工况废气排放情况
本项目在生产过程中可能会出现的非正常工况包括：开停工、设备检修、操作不正常或污染治理设施达不到应有效率，工艺设备运转异常等情况。出现非正常工况时，应立即停产检修，待所有生产设备，污染治理设施恢复正常后再投入生产。本次评价非正常工况主要考虑废气处理装置出现故障，废气处理装置处理效率下降至0，持续时间0.5h，当发生上述非正常工况时，大气污染物排放情况见表3.4.1-6。
表3.4.1-6  本项目非正常工况废气排放情况一览表
	排气筒
	污染物
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放量（kg）
	单次持续时间/h
	年发生频次/次

	DA001
	颗粒物
	548.625
	5.486
	5.486
	0.5
	2

	DA002
	非甲烷总烃
	77
	1.155
	1.155
	0.5
	2


由上表可以看出，非正常工况下，DA001颗粒物和DA002非甲烷总烃超标排放。为防止废气非正常工况排放，建设单位必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：
①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；
②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；
③应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的净化能力。
3.4.2废水
本项目生产用水循环使用不外排，运营期排水主要为生活污水，直接排入园区污水管网，最终排入阜西区污水处理厂处理
本项目生活污水产生量均为水量为1.1m3/d（330m3/a），排入污水管网，纳入甘泉堡工业园区中小微企业创新区阜西区污水处理厂处理。废水产生量及产生水质详见表3.4.2-1。
表3.4.2-1  生活污水产生及排放情况汇总表
	污水来源
	排放方式
	废水量（t/a）
	污染物名称
	污染物产生量
	治理措施
	污染物排放量
	标准浓度限值（mg/L）
	排放去向

	
	
	
	
	浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	
	浓度（mg/L）
	排放量（t/a）
	
	

	生活污水
	间歇排放
	330
	CODcr
	400
	0.132
	/
	400
	0.132
	≤500
	甘泉堡工业园区中小微企业创新区阜西区污水处理厂

	
	
	
	BOD5
	300
	0.099
	
	300
	0.099
	≤300
	

	
	
	
	SS
	250
	0.083
	
	250
	0.083
	≤400
	

	
	
	
	氨氮
	35
	0.012
	
	35
	0.012
	≤45
	


3.4.3噪声
项目噪声源主要为设备噪声，根据国内相同企业的车间内噪声值的经验数据，其噪声级一般在70~85dB(A)之间。项目为减少噪声排放，选用低噪声设备并采取适当的减噪措施，如机组基础设置衬垫、风机进出口设置消声器等，拟建项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
[bookmark: OLE_LINK9]项目主要设备噪声源强具体见表3.4.3-1、表3.4.3-2。
表3.4.3-1   工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	风机1
	/
	14.89
	-107.64
	1
	75
	基础减震
	4800h

	2
	风机2
	/
	-3.75
	-86.86
	1
	75
	
	4800h


表3.4.3-2  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	[bookmark: PT_6]序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	[bookmark: PT_10]建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	
	声功率级/dB
(A)
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1
	生产车间
	混料搅拌机
	/
	85
	基础减震、厂房隔声、距离衰减
	10.92
	-97.89
	1
	13.09
	7.23
	11.18
	134.90
	65.67
	70.82
	67.04
	45.41
	昼间
	20
	20
	20
	20
	39.03
	43.70
	40.30
	19.35
	1

	
	
	
	/
	85
	
	10.92
	-97.89
	1
	13.09
	7.23
	11.18
	134.90
	65.67
	70.82
	67.04
	45.41
	
	20
	20
	20
	20
	39.03
	43.70
	40.30
	19.35
	1

	2
	
	
	/
	85
	
	10.92
	-97.89
	1
	13.09
	7.23
	11.18
	134.90
	65.67
	70.82
	67.04
	45.41
	
	20
	20
	20
	20
	39.03
	43.70
	40.30
	19.35
	1

	3
	
	挤出机
	/
	80
	
	8.35
	-88.04
	1
	33.47
	18.49
	10.73
	135.49
	55.53
	60.68
	65.41
	43.38
	
	20
	20
	20
	20
	29.27
	34.22
	38.63
	17.32
	1

	4
	
	
	/
	80
	
	8.35
	-88.04
	1
	33.47
	18.49
	10.73
	135.49
	55.53
	60.68
	65.41
	43.38
	
	20
	20
	20
	20
	29.27
	34.22
	38.63
	17.32
	1

	5
	
	
	/
	80
	
	8.35
	-88.04
	1
	33.47
	18.49
	10.73
	135.49
	55.53
	60.68
	65.41
	43.38
	
	20
	20
	20
	20
	29.27
	34.22
	38.63
	17.32
	1

	7
	
	五辊压光机
	/
	80
	
	5.78
	-78.61
	1
	33.72
	29.32
	10.20
	136.50
	55.46
	56.68
	65.85
	43.32
	
	20
	20
	20
	20
	29.21
	30.39
	39.04
	17.25
	1

	8
	
	
	/
	80
	
	5.78
	-78.61
	1
	33.72
	29.32
	10.20
	136.50
	55.46
	56.68
	65.85
	43.32
	
	20
	20
	20
	20
	29.21
	30.39
	39.04
	17.25
	1

	9
	
	
	/
	80
	
	5.78
	-78.61
	1
	33.72
	29.32
	10.20
	136.50
	55.46
	56.68
	65.85
	43.32
	
	20
	20
	20
	20
	29.21
	30.39
	39.04
	17.25
	1

	11
	
	高分子膜覆膜机
	/
	80
	
	3.21
	-68.33
	1
	33.76
	41.00
	9.85
	136.66
	55.45
	53.76
	66.15
	43.31
	
	20
	20
	20
	20
	29.20
	27.55
	39.31
	17.24
	1

	12
	
	
	/
	80
	
	3.21
	-68.33
	1
	33.76
	41.00
	9.85
	136.66
	55.45
	53.76
	66.15
	43.31
	
	20
	20
	20
	20
	29.20
	27.55
	39.31
	17.24
	1

	13
	
	
	/
	80
	
	3.21
	-68.33
	1
	33.76
	41.00
	9.85
	136.66
	55.45
	53.76
	66.15
	43.31
	
	20
	20
	20
	20
	29.20
	27.55
	39.31
	17.24
	1

	15
	
	PE芯板修切系统
	/
	80
	
	-0.64
	-58.48
	1
	35.19
	37.45
	8.12
	142.46
	55.09
	54.55
	67.83
	42.95
	
	20
	20
	20
	20
	28.85
	28.32
	40.82
	16.89
	1

	16
	
	
	/
	80
	
	-0.64
	-58.48
	1
	35.19
	37.45
	8.12
	142.46
	55.09
	54.55
	67.83
	42.95
	
	20
	20
	20
	20
	28.85
	28.32
	40.82
	16.89
	1

	17
	
	
	/
	80
	
	-0.64
	-58.48
	1
	35.19
	37.45
	8.12
	142.46
	55.09
	54.55
	67.83
	42.95
	
	20
	20
	20
	20
	28.85
	28.32
	40.82
	16.89
	1

	19
	
	底铝热滚压预复合机
	/
	85
	
	10.07
	-70.9
	1
	27.53
	34.65
	16.16
	111.43
	63.99
	61.99
	68.61
	51.84
	
	20
	20
	20
	20
	37.68
	35.74
	42.09
	25.76
	1

	20
	
	
	/
	85
	
	10.07
	-70.9
	1
	27.53
	34.65
	16.16
	111.43
	63.99
	61.99
	68.61
	51.84
	
	20
	20
	20
	20
	37.68
	35.74
	42.09
	25.76
	1

	21
	
	
	/
	85
	
	10.07
	-70.9
	1
	27.53
	34.65
	16.16
	111.43
	63.99
	61.99
	68.61
	51.84
	
	20
	20
	20
	20
	37.68
	35.74
	42.09
	25.76
	1

	22
	
	
	/
	85
	
	10.07
	-70.9
	1
	27.53
	34.65
	16.16
	111.43
	63.99
	61.99
	68.61
	51.84
	
	20
	20
	20
	20
	37.68
	35.74
	42.09
	25.76
	1

	23
	
	
	/
	85
	
	10.07
	-70.9
	1
	27.53
	34.65
	16.16
	111.43
	63.99
	61.99
	68.61
	51.84
	
	20
	20
	20
	20
	37.68
	35.74
	42.09
	25.76
	1

	24
	
	
	/
	85
	
	10.07
	-70.9
	1
	27.53
	34.65
	16.16
	111.43
	63.99
	61.99
	68.61
	51.84
	
	20
	20
	20
	20
	37.68
	35.74
	42.09
	25.76
	1

	25
	
	张力自动比例控制式上放卷机
	/
	85
	
	-1.93
	-43.05
	1
	32.68
	46.90
	10.17
	132.27
	62.50
	59.36
	72.64
	50.35
	
	20
	20
	20
	20
	36.23
	33.17
	45.82
	24.29
	1

	26
	
	
	/
	85
	
	-1.93
	-43.05
	1
	32.68
	46.90
	10.17
	132.27
	62.50
	59.36
	72.64
	50.35
	
	20
	20
	20
	20
	36.23
	33.17
	45.82
	24.29
	1

	27
	
	
	/
	85
	
	-1.93
	-43.05
	1
	32.68
	46.90
	10.17
	132.27
	62.50
	59.36
	72.64
	50.35
	
	20
	20
	20
	20
	36.23
	33.17
	45.82
	24.29
	1

	28
	
	
	/
	85
	
	-1.93
	-43.05
	1
	32.68
	46.90
	10.17
	132.27
	62.50
	59.36
	72.64
	50.35
	
	20
	20
	20
	20
	36.23
	33.17
	45.82
	24.29
	1

	29
	
	
	/
	85
	
	-1.93
	-43.05
	1
	32.68
	46.90
	10.17
	132.27
	62.50
	59.36
	72.64
	50.35
	
	20
	20
	20
	20
	36.23
	33.17
	45.82
	24.29
	1

	30
	
	
	/
	85
	
	-1.93
	-43.05
	1
	32.68
	46.90
	10.17
	132.27
	62.50
	59.36
	72.64
	50.35
	
	20
	20
	20
	20
	36.23
	33.17
	45.82
	24.29
	1

	31
	
	张力自动比例控制式下放卷机
	/
	85
	
	0.43
	-50.55
	1
	32.17
	50.31
	10.90
	130.20
	62.63
	58.75
	72.03
	50.49
	
	20
	20
	20
	20
	36.37
	32.58
	45.27
	24.42
	1

	32
	
	
	/
	85
	
	0.43
	-50.55
	1
	32.17
	50.31
	10.90
	130.20
	62.63
	58.75
	72.03
	50.49
	
	20
	20
	20
	20
	36.37
	32.58
	45.27
	24.42
	1

	33
	
	
	/
	85
	
	0.43
	-50.55
	1
	32.17
	50.31
	10.90
	130.20
	62.63
	58.75
	72.03
	50.49
	
	20
	20
	20
	20
	36.37
	32.58
	45.27
	24.42
	1

	34
	
	
	/
	85
	
	0.43
	-50.55
	1
	32.17
	50.31
	10.90
	130.20
	62.63
	58.75
	72.03
	50.49
	
	20
	20
	20
	20
	36.37
	32.58
	45.27
	24.42
	1

	35
	
	
	/
	85
	
	0.43
	-50.55
	1
	32.17
	50.31
	10.90
	130.20
	62.63
	58.75
	72.03
	50.49
	
	20
	20
	20
	20
	36.37
	32.58
	45.27
	24.42
	1

	36
	
	
	/
	85
	
	0.43
	-50.55
	1
	32.17
	50.31
	10.90
	130.20
	62.63
	58.75
	72.03
	50.49
	
	20
	20
	20
	20
	36.37
	32.58
	45.27
	24.42
	1

	37
	
	保护膜贴膜装置
	/
	85
	
	-7.71
	-26.56
	1
	34.40
	36.64
	7.94
	134.28
	60.29
	59.74
	73.02
	48.46
	
	20
	20
	20
	20
	34.04
	33.51
	45.99
	22.40
	1

	38
	
	
	/
	85
	
	-7.71
	-26.56
	1
	34.40
	36.64
	7.94
	134.28
	60.29
	59.74
	73.02
	48.46
	
	20
	20
	20
	20
	34.04
	33.51
	45.99
	22.40
	1

	39
	
	
	/
	85
	
	-7.71
	-26.56
	1
	34.40
	36.64
	7.94
	134.28
	60.29
	59.74
	73.02
	48.46
	
	20
	20
	20
	20
	34.04
	33.51
	45.99
	22.40
	1

	41
	
	纵向滚刀修边机组
	/
	80
	
	-8.78
	-14.57
	1
	32.52
	43.66
	9.46
	121.67
	57.54
	54.98
	68.26
	46.08
	
	20
	20
	20
	20
	31.28
	28.78
	41.39
	20.01
	1

	42
	
	
	/
	80
	
	-8.78
	-14.57
	1
	32.52
	43.66
	9.46
	121.67
	57.54
	54.98
	68.26
	46.08
	
	20
	20
	20
	20
	31.28
	28.78
	41.39
	20.01
	1

	43
	
	
	/
	80
	
	-8.78
	-14.57
	1
	32.52
	43.66
	9.46
	121.67
	57.54
	54.98
	68.26
	46.08
	
	20
	20
	20
	20
	31.28
	28.78
	41.39
	20.01
	1

	44
	
	
	/
	80
	
	-8.78
	-14.57
	1
	32.52
	43.66
	9.46
	121.67
	57.54
	54.98
	68.26
	46.08
	
	20
	20
	20
	20
	31.28
	28.78
	41.39
	20.01
	1

	45
	
	
	/
	80
	
	-8.78
	-14.57
	1
	32.52
	43.66
	9.46
	121.67
	57.54
	54.98
	68.26
	46.08
	
	20
	20
	20
	20
	31.28
	28.78
	41.39
	20.01
	1

	46
	
	
	/
	80
	
	-8.78
	-14.57
	1
	32.52
	43.66
	9.46
	121.67
	57.54
	54.98
	68.26
	46.08
	
	20
	20
	20
	20
	31.28
	28.78
	41.39
	20.01
	1

	47
	
	五辊板材整平机
	/
	80
	
	-14.14
	3.86
	1
	33.34
	37.30
	8.08
	100.10
	57.32
	56.35
	69.63
	47.77
	
	20
	20
	20
	20
	31.07
	30.12
	42.62
	21.69
	1

	48
	
	
	/
	80
	
	-14.14
	3.86
	1
	33.34
	37.30
	8.08
	100.10
	57.32
	56.35
	69.63
	47.77
	
	20
	20
	20
	20
	31.07
	30.12
	42.62
	21.69
	1

	49
	
	
	/
	80
	
	-14.14
	3.86
	1
	33.34
	37.30
	8.08
	100.10
	57.32
	56.35
	69.63
	47.77
	
	20
	20
	20
	20
	31.07
	30.12
	42.62
	21.69
	1

	50
	
	
	/
	80
	
	-14.14
	3.86
	1
	33.34
	37.30
	8.08
	100.10
	57.32
	56.35
	69.63
	47.77
	
	20
	20
	20
	20
	31.07
	30.12
	42.62
	21.69
	1

	51
	
	
	/
	80
	
	-14.14
	3.86
	1
	33.34
	37.30
	8.08
	100.10
	57.32
	56.35
	69.63
	47.77
	
	20
	20
	20
	20
	31.07
	30.12
	42.62
	21.69
	1

	52
	
	
	/
	80
	
	-14.14
	3.86
	1
	33.34
	37.30
	8.08
	100.10
	57.32
	56.35
	69.63
	47.77
	
	20
	20
	20
	20
	31.07
	30.12
	42.62
	21.69
	1

	53
	
	定速牵引装置
	/
	80
	
	-18.21
	17.56
	1
	34.03
	32.18
	6.97
	84.00
	57.14
	57.63
	70.91
	49.30
	
	20
	20
	20
	20
	30.89
	31.36
	43.75
	23.19
	1

	54
	
	
	/
	80
	
	-18.21
	17.56
	1
	34.03
	32.18
	6.97
	84.00
	57.14
	57.63
	70.91
	49.30
	
	20
	20
	20
	20
	30.89
	31.36
	43.75
	23.19
	1

	55
	
	
	/
	80
	
	-18.21
	17.56
	1
	34.03
	32.18
	6.97
	84.00
	57.14
	57.63
	70.91
	49.30
	
	20
	20
	20
	20
	30.89
	31.36
	43.75
	23.19
	1

	57
	
	自动定长剪切机
	/
	85
	
	-20.78
	33.63
	1
	32.65
	36.33
	7.87
	66.44
	62.50
	61.58
	74.86
	56.33
	
	20
	20
	20
	20
	36.24
	35.34
	47.82
	30.20
	1

	58
	
	
	/
	85
	
	-20.78
	33.63
	1
	32.65
	36.33
	7.87
	66.44
	62.50
	61.58
	74.86
	56.33
	
	20
	20
	20
	20
	36.24
	35.34
	47.82
	30.20
	1

	59
	
	
	/
	85
	
	-20.78
	33.63
	1
	32.65
	36.33
	7.87
	66.44
	62.50
	61.58
	74.86
	56.33
	
	20
	20
	20
	20
	36.24
	35.34
	47.82
	30.20
	1




3.4.4固废
1.一般工业固废
（1）废包装材料（S1、S5）
项目在生产过程中会产生废包装材料，产生量为0.5t/a，废包装材料集中收集后由物资回收单位进行综合利用。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），该部分固废属于SW17可再生类废物，废物代码为900-003-S17，集中收集后外售废品回收站综合利用。
（2）废过滤渣和废过滤网（S2）
本项目挤出工序会有废过滤渣和废过滤网产生，根据建设单位提供资料，产生量约为0.05t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），该部分固废属于SW59其他工业固体废物，废物代码为900-009-S59，集中收集后外售废品回收站综合利用。
（3）边角料（S3、S4）
根据企业提供，边角料及不合格品约为原材料的1‰，本项目塑料产品量为3694t/a，则修边保温及修边剪切产生的边角料约3.694t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），该部分固废属于SW17可再生类废物，废物代码为900-003-S17，集中收集后外售废品回收站综合利用。
（4）除尘器收集粉尘（S6）
根据源强核算，除尘器收集粉尘量为20.76t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于SW59其他工业固体废物中非特定行业产生的“其他工业生产过程中产生的固体废物”，废物代码为900-099-S59，密闭容器集中收集后外售废品回收站综合利用。
（5）废布袋（S7）
布袋除尘器在运行过程中，布袋需定期更换，每年更换1次，一般每万m³/h风量配套200–300条布袋，单条布袋重量约2~3kg，本项目除尘器设计风量为10000m3/h，以最大量计算，年换1次即产生0.9t废布袋。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于SW59 其他工业固体废物中非特定行业产生的“废过滤材料”，废物代码为900-009-S59，集中收集后外售废品回收站综合利用。
2.生活垃圾
项目生活垃圾主要来自办公生活区域。项目劳动定员55人，垃圾产生量按0.5kg/人·天计，约为10.038t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），项目生活垃圾含非特定行业产生的SW60有害垃圾、SW62可回收物等种类，废物代码为900-001-S60、900-001-S62、900-002-S62、900-003-S62等。设置垃圾桶统一收集后交由环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场处理。
3.危险废物（S8）
（1）沾油废手套、抹布
维修过程中会产生少量沾油废手套、抹布，产生量为0.01t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49，沾油废手套、抹布袋装收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。
（2）废机油与废机油桶
机器维修过程会产生废机油约0.1t/a，废机油桶0.01t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08，废机油桶属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49，废机油采用专用桶收集后与废机油桶暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。
（3）废催化剂
催化燃烧装置会有废催化剂产生，约0.5t/3a，根据《国家危险废物名录（2025年）》，主要活性成分为铂、钯等贵金属，其属于危险废物，参考安徽省生态环境厅厅长信箱对“关于CO催化剂（催化燃烧催化剂）是否属于危废的问题”的回答，废弃的催化燃烧催化剂（主要活性成分为铂钯）属于危废，危废代码参照900-049-50管理，废物类别为“HW50”，危险特性“T”，经收集后暂存在危废贮存库内，由有资质单位进行处理。
（4）过滤棉
催化燃烧装置有干式过滤，会产生废过滤棉，产生量约为0.4t/a，根据《国家危险废物名录（2025年）》，其属于危险废物，废物类别为“HW49”，废物代码为“900-041-49”，危险特性“T”，经收集后暂存在危废贮存库内，由有资质单位进行处理。
（5）废活性炭
本项目活性炭吸附装置装置采用吸附-脱附-催化燃烧工艺，活性炭可循环再生使用。根据设计参数及设备寿命，活性炭每1-2年更换一次，类比同等风量设备，单次装填量通常在1500kg至2500kg之间，本次以最不利计算，则废炭活性产生量为2.5t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废物类为HW49其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码为900-039-49；收集至危废贮存库暂存后交有资质单位处理。
表3.4.4-1  建设项目固体废物分析结果汇总表
	[bookmark: _Toc7747]序号
	固废名称
	属性
	形态
	危险特性
	废物类别
	废物代码
	估算产生量(t/a)
	污染防治措施

	1
	废包装材料
	一般工业固体废物
	固态
	/
	SW17
	900-003-S17
	0.5
	收集后外售物资回收单位综合利用

	2
	废过滤渣和废过滤网
	
	固态
	/
	SW59
	900-009-S59
	0.05
	

	3
	边角料
	
	固态
	/
	SW17
	900-003-S17
	3.694
	

	4
	除尘器收集粉尘
	
	固态
	/
	SW59
	900-099-S59
	20.76
	

	5
	废布袋
	
	固态
	/
	SW59
	900-099-S59
	0.9
	

	6
	生活垃圾
	一般固体废物
	固态
	/
	SW60、SW61
	900-001-S60、900-001-S62、900-002-S62、900-003-S62
	10.038
	环卫部门清运处理

	7
	沾油废手套、抹布
	危险废物
	固态
	/
	/
	900-041-49
	0.01
	收集至危废贮存库暂存后交有资质单位处理

	8
	废机油
	
	液态
	T/In
	HW08
	900-217-08
	0.1
	

	9
	废机油桶
	
	固态
	T/In
	HW49
	900-041-49
	0.01
	

	10
	废催化剂
	
	固态
	T
	HW50
	900-049-50
	0.5t/3a
	

	11
	废过滤棉
	
	固态
	T
	HW49
	900-041-49
	0.5t/a
	

	12
	废活性炭
	
	固态
	T
	HW49
	900-039-49
	2.5
	


3.4.5污染物排放汇总
本项目建成后，主要污染源及其主要污染物的排放情况汇总见表3.4.5-1。
表3.4.5-1  “三废”排放情况汇总表
	[bookmark: _bookmark17]污染物名称
	排放量t/a

	废气
	有组织排放废气
	颗粒物
	0.263

	
	
	非甲烷总烃
	2.218

	
	无组织排放废气
	颗粒物
	1.471

	
	
	非甲烷总烃
	1.386

	一般工业固废
	废包装材料
	0.5

	
	废过滤渣和废过滤网
	0.05

	
	边角料
	3.694

	
	除尘器收集粉尘
	20.76

	
	废布袋
	0.9

	生活垃圾
	生活垃圾
	10.038

	危险废物
	沾油废手套、抹布
	0.01

	
	废机油
	0.1

	
	废机油桶
	0.01

	
	废催化剂
	0.5t/3a

	
	废过滤棉
	0.5t/a

	
	废活性炭
	2.5


[bookmark: _Toc25844]3.5总量控制
污染物总量控制是将某一区域作为一个完整体系，以实现环境质量目标为目的，确定区域内各类污染物的允许排放量，从而在保证实现环境质量目标的前提下促进区域经济的健康发展。“十四五”期间，国家继续实施主要污染物总量控制制度，将化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物作为总量控制指标。
（1）污染物总量控制因子
根据项目所在区域环境特征，结合项目污染物排放特征，建议本项目实施总量控制的大气污染物为挥发性有机废气；本项目无生产废水产生，生活污水最终依托阜西区污水处理厂，其总量纳入阜西区污水处理厂管理。因此，本项目不设废水污染物排放总量控制指标。
（2）总量控制分析。
经核算，本次改建后，全厂有组织颗粒物排放量为0.263t/a，有组织VOCs排放量为2.218t/a，因此，本项目总量控制建议指标为：颗粒物：0.263t/a，VOCs：2.218t/a。
（3）区域削减方案
根据《建设项目主要污染物排放总量控制指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号文），“对于细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代；地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行”。
2023年5月22日，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅、新疆生产建设兵团办公厅印发《关于进一步加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域大气环境同防同治的意见》的通知（新政办发〔2023〕29号），通知中指出“加快推进产业布局调整，严格高耗能、高排放、低水平（“两高一低”）项目准入，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求”。
鉴于项目位于“乌鲁木齐－昌吉－石河子-五家渠”同防同治区域内，且属于不达标区，因此本项目排放的挥发性有机废气须执行倍量削减替代要求。区域削减替代量计算结果为：颗粒物为0.526t/a，VOCs为4.436t/a。
本项目总量指标由建设单位向当地生态环境主管部门申请，倍量替代来源通过所在区域内关停企业减排量中进行调剂。
[bookmark: _Toc25956][bookmark: _Toc23917][bookmark: _Toc11289]3.6清洁生产分析
[bookmark: _Toc30249]3.6.1清洁生产指标分析
本次评价依据《清洁生产审计指南》等制度要求，针对项目特点对该项目的清洁生产工艺分析，将从项目的原材料、工艺和设备先进性、资源能源利用、减少污染物排放等方面进行分析。
清洁生产作为一种新的污染预防策略，其根本思想在于资源消耗、污染影响最小化，它的实施可以减少生产过程原材料的消耗，同时降低污染物的产生量，使生产发展与环境保护相互协调。根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，“清洁生产 ”指的是不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。实行清洁生产可实现合理利用资源，减缓资源的枯竭，节水、节能、省料，并且在生产过程中，消减甚至消除废物和污染物的产生和排放，促进工业产品生产和产品消费过程与环境相容，减少在产品整个生命周期内对人类和环境的危害。
本次评价对照《塑料制品行业清洁生产评价指标体系》（T/GDES56-2021）对本项目清洁生产水平进行定性分析评价。
1生产工艺及设备要求（权重0.25）
（1）挤出（权重0.4）
本项目挤出成型废气采用“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理，生产设备采用变频电机，属于环保、节能技术的应用。属Ⅰ、Ⅱ级。
（2）混料搅拌（权重0.2）
本项目上料、混料采用集中供料系统，并配置集气罩+布袋除尘器，除尘效率为99%。属Ⅰ级。
（3）有机废气处理设施（权重0.2）
本项目挤出成型、热压复合、修边保温、热压工段产生有机废气的生产工艺采用局部废气收集装置（集气罩）和净化处理装置（活性炭吸附脱附+催化燃烧装置）。属Ⅰ级。
综上，项目生产工艺及设备要求总分值为25分。
2.资源能源消耗指标（权重0.2）
（1）单位产品取水量（权重0.3）
本项目新鲜水总用量为1084.5t/a，成品铝塑板约7090t/a，单位产品取水量为≤5m3/t。属Ⅰ级。
（2）单位产品综合能耗（权重0.2）
项目能耗主要为电能，年耗电量为2220万kWh/a，折标煤2728.38吨标煤，成品铝塑板5924t/a，则单位产品综合能耗为0.933kgce/t。属Ⅰ级。
（3）注塑工序单位产品电耗（权重0.2）
本项目不涉及注塑工艺。
综上，项目资源能源消耗指标总分值为16分。
3.资源综合利用指标（权重0.05）
水重复利用率（权重1）
本项目生产废水循环使用不外排，则水重复利用率为100%。属Ⅰ级。
项目资源综合利用指标总分值为5分。
4.污染物产生指标（权重0.15）
（1）单位产品VOCs排放量（权重0.5）
项目VOCs总排放量为3.604t/a，成品铝塑板约7090t/a，则单位产品VOCs排放量为0.508kg/t≤0.6kg/t。属Ⅰ级。
（2）单位产品危险废物产生量（权重0.5）
根据固废源强核算可知，项目危险废物产生量为11.095t/a，成品铝塑板7090t/a，则单位产品危险废物产生量为1.565kg/t≤2kg/t。属Ⅲ级。
综上，项目污染物产生指标分值为15分。
5.产品特征指标（权重0.05）
（1）产品认证（权重0.5）
本项目产品执行企业内部产品要求。属Ⅲ级。
（2）产品一次交检合格率（权重0.5）
根据建设单位提供的资料，项目产品合格率可达99.9%。Ⅰ级。综上，项目产品特征指标分值为5分。
6.清洁生产管理指标（权重0.3）
（1）环境法律法规标准执行情况（权重0.1）
本项目符合国家和地方有关法律、法规要求，正在进行环境影响评价工作，企业严格执行环境保护“三同时”制度、总量控制和排污许可证管理要求。
（2）污染物排放要求（权重0.1）
本项目污染物排放符合排污许可证管理要求。水、废气、噪声等污染物排放符合国家、地方、行业排放标准。
（3）污染物处理设施运行管理（权重0.1）
本项目投产后，将建立污染物处理设施运行管理台账制度，按照设施类别分别记录设施的实际运行相关参数和维护记录。有组织废气治理设施记录设施运行时间、运行参数、污染排放情况等。废水处理设施应记录废水类别、处理能力、运行状态、污染排放情况、药剂名称及使用量、投放时间、电耗、污泥产生量及污泥处理处置去向等。
（4）固体废物的处置（权重0.1）
本项目一般工业固体废物仓库执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。危险废物仓库执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。
（5）环境应急（权重0.1）
本项目建成投产前，将制定企业突发环境事件应急预案、按要求设置配备设施、物资，并定期培训和演练，符合（备案）管理要求。
（6）清洁生产审核情况（权重0.1）
本项目建成投产后，将按照国家和地方要求，开展清洁生产审核。
（7）管理体系建设（权重0.1）
本项目建成投产后，将建设内部管理体系。属Ⅲ类。
（8）能源消耗计算管理（权重0.1）
本项目已配备能源计量器具，并符合GB17167配备要求。
（9）用水管理（权重0.1）
本项目已配备水计量器具，并符GB24789配备要求。
（10）生产现场管理（权重0.1）
本项目建成投产后，将建立生产管理制度，各岗位人员责任制，对生产现场进行严格管理。
综上，项目清洁生产管理指标分值为30分。
对照《塑料制品行业清洁生产评价指标体系》（T/GDES56-2021）表2，本项目清洁生产综合评价指数总分值为96分，限定指标全部满足Ⅲ级基准值要求，故本项目清洁生产水平为国内清洁生产基本水平。
[bookmark: _Toc26771]3.6.2节能降耗
本项目本着尽可能采用先进的技术和科学的管理方法来提高能源的利用率，尽可能采取各项有效节能措施并进行综合利用，以减少能耗，提高经济效益。在设计中采用一系列节能措施，使原材料和能源消耗达到国内先进水平。
[bookmark: _Toc24676]3.6.3工艺技术的先进性分析
复合技术：铝塑复合板采用高分子粘结膜将铝卷与PE芯材复合而成，这种复合技术使得铝塑复合板既具有金属的强度和刚性，又具有塑料的柔韧性和耐腐蚀性。
多样化设计：铝塑复合板可根据客户需求进行定制化生产，包括颜色、图案、厚度等，满足不同建筑风格的需求。
[bookmark: _Toc22734]3.6.4设备选型
企业选用的设备应具备以下原则：大型化，选型本着可靠、先进、适用的原则，尽量考虑设备的大型化，尽可能减少同类设备的台数。设备国产化，选择国内可设计制造且能满足生产的需要，立足国内采购、制作。根据国内生产厂家的实践经验，在满足工艺要求的前提下全部选用已在同行业生产中有成熟使用经验的设备材料。
设备选型在保证产品质量、生产能力以及研究发展的前提下，选择性能价格比高的工艺设备。选用成熟可靠的生产反应设备和仪器、仪表装置，合理布置物料输送管线，减少物料输送设备，提高本项目的装备水平和装备的可靠性。
采用密闭生产系统，物料进、出用密封泵输送，减少物料进出过程物料的损失。为满足工艺要求，生产设备设置温度、压力、流量等监控仪表，以便能及时、有效、精确地控制工艺参数，提高设备运行的可靠性、产品品质。
[bookmark: _Toc21740]3.6.5污染物控制
本项目产生主要为废气、废水、噪声、固废。废气采用现阶段推荐使用的环保治理措施，处理效率高，确保污染物的达标排放；冷却用水循环使用不外排，生产设备产生的噪声经隔声、消声、减振后能实现达标排放，产生的固体废物均得到有效处置。
[bookmark: _Toc25708]3.6.6清洁生产评价结论
综上所述，本项目从原辅材料和能源选择、工艺水平、技术路线、资源能源利用指标、污染物产生指标、环境管理指标来讲基本达到国内领先水平，符合清洁生产要求。
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[bookmark: _Toc138589827][bookmark: _Toc7108][bookmark: _Toc13404][bookmark: _Toc398842946]4区域环境概况
[bookmark: _Toc138589828][bookmark: _Toc398842947][bookmark: _Toc380417893][bookmark: _Toc14287][bookmark: _Toc18211]4.1自然环境概况
[bookmark: _Toc24834]4.1.1地理位置及交通状况
阜康市，新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州辖县级市，位于新疆中北部，阜康市地处天山东段（博格达山）北麓、准噶尔盆地南缘，东邻吉木萨尔县，西与米东区接壤，南与乌鲁木齐县相望，北与阿勒泰地区富蕴县相连。介于东经87°46′—88°44′，北纬43°45′—45°30′之间，东西最宽处76千米，南北最长处198千米，总面积8545平方千米。西距自治区首府乌鲁木齐市57千米，西距昌吉回族自治州首府昌吉市93千米。
本项目位于甘泉堡工业园区中小微企业创新区，项目厂区厂区东侧、南侧、西侧均为园区生产厂房，北侧为阜锦路，地理位置坐标为：东经87°50'39.048"，北纬44°09'44.799"。
[bookmark: _Toc20189]4.1.2地形、地貌
阜康市地貌特征由南向北可划分为南部山区、中部平原、北部沙漠三个单元。
南部山区：面积为1793.8平方千米，占全市土地总面积的15.5%；海拔700—5445米，属天山山脉，主脉东西走向，海拔5445米的博格达峰屹立于群峰南侧；海拔2800米以上为高山区，终年积雪，孕育着发达的现代冰川，是阜康市各条河流的发源地；海拔2800—1700米为中山带，是阜康市天然林区及主要夏牧场。海拔1700—700米为前山丘陵地带，富含矿藏，是阜康市牧林农矿结合，开展多种经营的重要区域。
中部平原：面积为2233.6平方千米，占全市土地总面积的19.3%；海拔700—450米，由各河流冲积、洪积而成，地势由东南向西北倾斜，平均坡度2.5%，是全市社会经济发展最为活跃的区域，该区地势平坦，土层较厚，是粮油主产区，也是基本农田的集中分布区。
北部沙漠：为古尔班通古特大沙漠的一部分，海拔高度450—800米，植被为梭梭、柽柳等灌木及稀疏的沙生植物，是本市的辅助冬牧场。
[bookmark: _Toc25747]4.1.3气候特征
阜康地处中温带大陆性干旱气候区，四季分明，光照充足，热量丰富。境内随地貌单元的变化，温度差异明显，大致分为三个气候区：
南部山区：年平均气温2.54℃，降雨量323—530毫米之间，年均无霜期为140天左右，≥10℃年积温为2634℃。
中部平原：年平均气温6.6℃，年极端最低气温有44%的年份出现于1月，历年极端最低气温—37℃；年极端最高气温有48%的年份出现于8月上、中旬，日最高气温≥35℃；平均日较差12.7℃，平均年较差42.2℃；≥5℃的期日数为204天，年积温为3631℃，≥10℃的期日数为232天，年积温为3788℃，多年平均无霜期为174天，年均降水量186毫米，年均蒸发量2064毫米，日照百分率为70%，年总辐射量为133.8千卡/平方厘米，年生理辐射为64.3千卡/平方厘米，全年以西风、偏西风为主，年平均风速2.4米/秒。
北部沙漠：年平均气温5.9℃，≥10℃的年积温3519℃，年均无霜期155天，年均降水量145毫米，年均蒸发量2292毫米。 [21]
阜康春秋季节多大风，每年风期大约为67—96天，最大风速40米/秒，年平均风速2.4米/秒，每年7级以上大风天气58天，8级以上大风天气21天。
[bookmark: _Toc4240]4.1.4水资源
[bookmark: _Toc134167176][bookmark: _Toc278712121][bookmark: _Toc244541241][bookmark: _Toc129664947][bookmark: _Toc278707088][bookmark: _Toc130664560][bookmark: _Toc446926522]据昌吉州水文水资源局做的《阜康市地表水资源调查评价》，阜康市多年平均可控制径流量为2.017×108m3，地表水资源量为2.510×108m3。据昌吉州水利科学技术研究所做的《新疆阜康市地下水资源开发利用规划报告》，地下水资源量为0.35×108m3。水资源总量为2.510+0.35=2.86（108m3）。
[bookmark: _Toc25711]4.1.4.1地表水
阜康市有七条河流，自西向东为：水磨河、三工河、四工河、甘河子河、白杨河、西沟河、黄山河，各河流均发源于市境内天山北坡。水源主要依赖高山冰川和积雪融化及大气降水补给。
4.1.4.2地下水
阜康地区跨越两个不同的大地构造单元，即山区和平原区。因自然分带显著，决定阜康地区的地下水由南至北呈带状分布。
海拔3000米以上的高山区，常年冰雪覆盖，该区岩石裂隙发育，冰雪消融水直接通过基岩裂隙下渗补给地下水。
海拔1800—3000米的中山带，大气降水较为丰富，加之高山冰融水的补给，常常形成地下水富集带，多呈泉水排泄。
海拔800—1800米的低山丘陵带，气候干燥，主要以河水渗漏补给地下水，山间盆地及河床中堆积着较厚的砂卵石是地下水赋存的良好条件，但一般水量不大，埋深大于50米。
海拔600—800米为细土平原区，在洪积扇缘至沙漠边缘一带，构成广泛的承压自流斜地，赋存有丰富的孔隙水及承压自流水。
[bookmark: _Toc17344]4.1.5土地资源
阜康市境内的土壤在3个不同的地貌区域内类型不同，从南到北有3个土壤区域，即山地土壤、平原土壤、沙漠土壤。
1.山地土壤
山地土壤分布在南部海拔700米以上的山区，在不同的海拔高度上分布的土壤也不相同。随海拔高度的降低依次分布着高山寒漠土、高山草甸土、亚高山草甸土、中山森林草原土、山地栗钙土、山地棕钙土。
2.平原土壤
平原土壤分布在海拔450—700米的冲积洪积倾斜平原上。
耕作区土壤类型由南至北依次为灌溉灰漠土、灌耕土、潮土、退潮土、灌淤土、盐渍化土。
（1）灌溉灰漠土、灌耕土
分布在冲积洪积平原南部，包括白板土、黄土、黄沙土、灰板土、灰土。土壤易板结，保水性差，遇洪水冲刷时，水土易流失。有机质含量低，为1.2—1.6%，全氮含量0.07—0.09%，全磷含量0.04—0.06%，速效性碱解氮0.03—0.04‰，速磷0.001—0.002‰，速钾0.12—0.16‰。
（2）退潮土、灌淤土
分布在洪积平原中部，包括黑土、灰土、红土、灰板土。土层深厚，板结，保水保肥力强。有机质含量为1.6—2.7%，全氮含量0.08—0.14%，全磷含量0.06—0.09%，速效性碱解氮0.04—0.05‰，速磷0.001—0.002‰，速钾0.25—0.3‰。
（3）潮土、灌淤土
分布在洪积平原中部，包括黑土、灰土、红土。土层深厚，板结，质地适中。有机质含量为2.5—3.6%，全氮含量0.14—0.26%，全磷含量0.06—0.09%，速效性碱解氮0.052—0.08‰，速磷0.002—0.005‰，速钾0.26—0.32‰。
（4）潮土、灌溉灰漠土
分布在洪积平原北部，包括黑土、黄土、灰黄土、灰土。土壤湿润，易板结，部分地区发生严重的次生盐渍化，质地偏重。有机质含量为2.2—2.7%，全氮含量0.11—0.13%，全磷含量0.07—0.09%，速效性碱解氮0.025—0.04‰，速磷0.002—0.006‰，速钾0.12—0.2‰。
（5）盐渍化土
分布在洪积冲积平原北部泉水溢出带、水库周围，包括盐化潮土、盐化灰漠土。土层深厚，保水保肥力强，湿润，嫌气性还原作用强。有机质含量为1.5—3.0%，全氮含量0.03—0.27%，全磷含量0.09—0.11%，速效性碱解氮0.03—0.05‰，速磷0.003—0.004‰，速钾0.2—0.26‰。
3.沙漠土壤
分布在县境北部海拔450—800米的沙漠地区。发育在梭梭、红柳、沙拐枣、三芒草等组成的沙生植被下，有沙质灰漠土、原始灰漠土、龟裂土。在成片生长的梭梭、红柳灌木林下还发育有平原林土。土层紧实、板结，微生物作用微弱，养分含量最低。原始灰漠土有机质含量0.67—1.0%，全氮含量0.02—0.04%，磷易被固定而失效，有效磷含量0.004—0.006‰。石灰性很强，碳酸钙含量5—10%。
[bookmark: _Toc11698]4.1.6生物资源
阜康市由于海拔高度的不同，在不同的地貌区域内形成不同的植物群落，主要有高寒冰原植被、湿润山地森林植被和干旱沙漠植被。植物种类以中山森林带最为丰富，向南向北依次减少，至冰雪和沙漠最少，呈现明显的垂直特点，由南至北依次分为8个植物带。分别是冰川积雪带、高山莎草草甸带、亚高山草原草甸带、中山森林带、低山干草原带、蒿草—禾草半荒漠带、冲积平原猪毛菜属—半灌木荒漠带和沙质荒漠带。
项目所在区域野生动物较少，项目位于园区，厂址区域无重要保护珍稀植物、动物。项目区域活动的野生动物以小型啮齿类、爬行类和鸟类为主。
[bookmark: _Toc30928][bookmark: _Toc19997][bookmark: _Toc138589829][bookmark: _Toc19262_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc262][bookmark: _Toc457905149][bookmark: _Toc387073570]4.2甘泉堡工业园总体规划概况
[bookmark: _Toc12358]4.2.1规划范围
甘泉堡工业园规划范围为南起吐乌大高等级公路以北，西至米东区三道坝镇东侧的规划环路，北至准噶尔盆地南缘，距“500”水库16.5公里，东至准东石油生活基地建成区边缘，规划范围360平方公里。
[bookmark: _Toc25852]4.2.2规划时限
规划期为2016～2030年，其中：
近期：2016—2020年；
中期：2020—2030年；
远景：2030年以后。
[bookmark: _Toc275162158][bookmark: _Toc8521]4.2.3产业定位
乌昌地区未来以实施优势资源转化战略为基础，以高新技术创新研发为先导的新兴战略产业基地，以新能源和优势资源深度开发利用为主，具有循环经济特色，面向中亚和东欧市场的出口加工基地，形成重点发展产业、补充发展产业和配套发展产业“7+3+2”的产业体系。
（1）重点发展产业：确保现有煤电煤化工产业和精细化工业有序建设，重点发展新能源与新材料工业、先进装备制造业和机电工业（主要是电气设备和通讯设备），积极开拓生物医药、电子信息产业。
（2）补充发展产业：合理发展新型建材业和有色金属加工业，鼓励发展众创众筹等小微产业。
（3）配套发展产业：包括为生产性服务业和消费性服务业。其中，生产性服务业指以铁路、高速公路为主动脉的物流运输产业，金融服务、信息技术、咨询、教育、产业研发、会展业等；生活性服务业指商业、文化、休闲、居住等。
4.2.4产业发展与用地布局规划
规划区划分成九个功能区，分别是：
（1）优势资源转化工业区：五家渠市102团的东北部，面积约52平方公里。
重点发展能源工业、煤炭化工工业、煤制油、精细化工工业及配套仓储物流业。
鼓励发展的产业：
可发展一定规模的煤电产业及其拓展产业，形成煤电能源产业相关产业的生产基地。工业门类以三类为主，一、二类为辅。
入驻企业需符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。
工业用地建设指标：投资强度不低于5500万元/公顷，容积率不低于0.6，达产税收产出强度不低于700万元/公顷。
（2）经济合作与产业孵化区：现状102省道以东、石化污水库以北区域，面积约11.5平方公里。
以科技成果转化、先进企业孵化、创新人才培养为目标，建设一个创新氛围良好、产业服务齐全、配套设施完善的国际科技经济合作园区。
鼓励发展的产业：
新材料、新型建材、医药研发、机电工业、精密机械加工、特种设备制造和新型轻工产品、环保技术开发与设备制造。
工业用地建设指标：投资强度不低于1500万元/公顷，容积率不低于1.5，达产税收产出强度不低于500万元/公顷。
（3）新能源工业区：102团路以西及中央大道以北区域，面积约31.8平方公里。
鼓励发展的产业：
重点发展新型能源开发利用产业，如煤炭资源的深度开发利用技术；太阳能、风能和地热能的开发利用；大型发电设备制造业；铁路运输设备、装卸设备制造。
工业用地建设指标：投资强度不低于5000万元/公顷，容积率不低于0.7，达产税收产出强度不低于500万元/公顷；
（4）高新技术产业区：西延干渠南北两侧，北到南一路(4号路)，西到102省道，东到准东石油基地，面积约25.6平方公里。
鼓励发展的产业：
晶片制造；电子铝卷；光纤和数字通讯设备；软件产业；汽车、医疗电子产品和设备制造以及煤电煤化工产业。
工业用地建设指标：投资强度不低于3000万元/公顷，容积率不低于1.0，达产税收产出强度不低于700万元/公顷。
（5）科教综合服务新区：102省道以东，规划中央大道以北三个地块，中央大道以南一个地块，以及102省道以西部分地块，面积约19.4平方公里。
主要建设发展方向为科技、教育、行政办公、咨询管理等，以公共服务和配套居住功能为主。
（6）物流仓储区：甘泉堡工业区南区，西延干渠南侧，米东大道西侧面积约17.1平方公里。
区域依托铁路和公路交通设施，作为发展工业所必需的交通运输服务职能。以第三方物流为主的专业仓储物流配送，为加工企业提供全程物流服务和延伸细化物流服务，为乌鲁木齐市甘泉堡工业区服务。为高新技术产业园区和其它工业区提供服务，承担对外交流的功能，并与核心服务区一起提供现代服务。
仓储物流区主要发展的功能包括高端现代物流功能、商务功能、货运功能、专业市场功能等。
（7）小微企业创新区：与阜康市邻接用地，面积约18平方公里。
以新型建材产业为主导的集研发孵化、生产加工、商贸交易、物流配送为一体的小微新兴产业企业园。
（8）生态保育区：“500”库区及周边1～5公里范围，其它受保护的农田、渠道及林地，面积约124平方公里。
以种植绿化为主，作为当地的植被恢复，涵养土壤水源，可适当布置特色旅游产业。
（9）协调发展区：与五家渠市邻接用地，面积约43.7平方公里。
是重要的农畜产品资源加工转化基地、绿色食品深加工基地、机械装备制造基地；石油下游产品加工、煤化工及矿产资源加工生产基地；首府工业产业转移的重要承接区，与首府和内地项目配套互补开发区域。
4.2.5基础设施现状及规划
4.2.5.1综合交通规划
[bookmark: _Toc405540520]1.铁路交通规划
加快实施改扩建乌准铁路、新建园区铁路专用线，铁路等级；工业企业Ⅰ级，正线数目；单线，预留双线条件；牵引种类：内燃，预留电化条件。远期双线电气化后，线路输送能力可达7000万吨/年，可基本满足乌鲁木齐市甘泉堡工业区货物运输需求。
改扩建甘泉堡车站、魏家泉车站，新建甘霖站、梧桐站，增设货运站场，远期预留城市铁路站。
[bookmark: _Toc405540521]2.公路交通规划
[bookmark: _Toc405540522]建立以大容量公共交通系统（包括重轨、轻轨、快速公交系统BRT）为骨架，地面常规公交系统为网络的乌鲁木齐市甘泉堡工业区公共交通系统。
规划4处长途客运站。
园区内干道规划为“一环三横三纵网格”式的布局形式。
一环：
沿园区西部外围，过至102团公路、国道G216和“500”水库北部规划一条快速路，南与吐乌大高速公路，东与现有阜北公路连接，形成外围环路，作为园区的主入口，同时可与乌昌区域三环连接。与乌奇高速公路和国道G216连接处、与中央大道、与至102团公路连接、与东二路连接、与阜北公路连接处均按互通式立交设置。道路红线宽为60米，其中车行道为一块板双向八车道，宽度30米，人非混行两侧各6米，绿化隔离带各9米，可种植四排树木，配置乔木、灌木、花卉、草坪，高低错落、色彩搭配，道路两侧各控制50米宽绿化防护区，主要种植高大乔木，在新区外围形成一道绿色防护屏障。
三横：
园区北部外围西连102团至五家渠、东接222团至吐乌大高速公路。
中部中央大道西连五家渠、东至“500”水库。
利用国道G216向西延伸至米泉三道坝镇，东经准东基地接阜康市。
三纵：
利用原有至102团公路，调整作为城内主干道(南北大道)，将外围交通功能疏解于规划外围环路。
在“500”水库西侧沿库区保护范围边沿平行于南北大道规划一条主干道。
现有阜北公路沟通南北。
4.2.5.2给水工程规划
1.水源
甘泉堡工业区内建有“500”水库，目前库区一期工程已建成，“500”水库一期可调节4.2亿m3用水，二期可调节6.4亿m3用水，远景可调节10.6亿m3用水。
依据“500”水库受水区规划，乌鲁木齐市在“500”水库近期的分水量为1.5亿m3，置换乌鲁木齐河5000万m3，通过在上游拦河修建大西沟水库等水利设施留在城市上游，用于生态恢复及城市建设发展。置换头屯河3000万m3，用于头屯河城市副中心建设发展及生态绿化。留在“500”水库的7000万m3用于乌鲁木齐市甘泉堡工业区建设。
2.水厂
工业区乌鲁木齐范围近期利用已建成的甘泉堡南区净水厂进行生活、生产供水，水厂规模近期10万m3/d，远期40万m3/d，水源取自“500”水库水。远期需再建甘泉堡北区净水厂，水厂规模65万m3/d（其中30万m3/d作为乌鲁木齐市中心城区的应急水源），水源取自“500”水库水。
绿化与道路浇洒用水及对水质要求不高的企业用水，近期直接采用“500”水库水进行供给，远期采用城市中水进行供给。
3.供水能力
至2030年，园区最高日市政综合用水量为101万m3/日。
4.水厂建设
扩建甘泉堡南区净水厂、五家渠东工业园水厂、新建甘泉堡北区净水厂、现状保留中泰化学水厂。
至2030年，园区建成水厂4座，供水能力达到135万m3/d（其中30万m3/d作为乌鲁木齐市中心城区的应急水源）。
5.输配水工程
规划区利用甘泉堡水厂供水，自来水输配水系统规模庞大，给水片区内部管道应布置成环状管网（详见给水规划图），同时加强各组团之间管网的联网，保证供水的安全性。
绿化供水系统布置为环状管网加支状管网的形式，并充分预留远期接口。
6.再生水规划
至2030年，园区中水回用率达到50%以上。新建甘泉堡南区、甘泉堡北区再生水厂。总规模达到45万立方米/日。
再生水必须作为重要的水资源开发利用，积极稳妥地推广污水处理厂二级出水用于农业灌溉，一部分出水经过深度处理后通过园区中水系统用作园区河湖景观、绿化、道路浇洒及降尘、建筑冲厕、工业低质等用水水源。
8.节水规划
严格限制高耗水型工业项目建设和农业粗放型用水。提高生活用水效率，节约水资源。
园区节约用水要做到“三同时，四到位”，超计划用水的单位，应按有关规定缴纳超计划用水加价水费。
4.2.5.3排水工程规划
1.排水体制
园区排水体制采用雨污分流制，在开发建设同时安排雨水利用排放工程。
2.目标
加强污水处理设施、污水再生利用设施、雨水管网建设，完善污水厂污水处理工艺、监测设施，改造不安全管网，优化排水工程布局，确保污水运输、处理和雨水排放系统运行安全、经济。
2030年污水处理能力达到90万立方米/日，园区污水处理率为100%，污水再生利用率达到50%以上。
3.污水量预测
至2030年，城市市政污水量为85.85万立方米/日。
4.污水处理设施
续建甘泉堡南区污水处理厂，现状污水处理厂处理规模为10.5万m3/d，远期扩建至42万m3/d，现状五家渠东工业园污水处理厂处理规模为4.5万m3/d，远期扩建至17万m3/d，现状阜康工业园污水处理厂，处理规模为10万m3/d，新建甘泉堡北区污水处理厂，污水处理厂处理规模为21万m3/d。
提高污水处理设施设置标准，扩建及新建污水处理厂的尾水排放标准应达到国家一级标准。
5.污泥处理
污泥应进行稳定化处理。污水厂采用产生污泥稳定性较好的工艺，现状污泥可进行堆肥或卫生填埋处理，远期设置污泥集中干化焚烧厂，污泥经焚烧后再运往垃圾填埋厂填埋。
6.污水管网规划 
根据地形条件及污水处理厂布局要求，完善区内配套排水管网。
7.雨水排放
园区雨水就近分散排入各类地表水体和排洪系统，利用河流接纳雨水。雨水重现期一般地区采用1年，低洼、易淹地区采用2-3年，立交桥及重要地区采用3-5年。设计重现期内确保雨水排水畅通、不积水，超过重现期时能做到积水时间短、退水快。根据雨水最终出路，将园区雨水系统进一步划分为魏家泉沟、二道沟和碱泉子沟、“500”退水渠和八一水库退水渠雨水系统。
8.暴雨内涝防治
加强暴雨内涝防治，能有效应对不低于30年一遇的暴雨。学校、商场、地下车库、立交桥等重点场所配套应急排涝设施，防止排涝不畅和雨水倒灌造成人员和财产损失。加强城市暴雨监测、预警系统建设，针对城市暴雨成灾特点，加强对中短天气、局部性灾害的监测预报，及时向社会发布灾害预警信息。
4.2.5.4供热工程规划
园区南区米东大道以东利用南部兖矿等热电厂的余热进行供热。热电厂的总规模为1500MW。工业区南区米东大道以西利用神华规划热电厂的余热进行供热。神华规划热电厂的总规模为1200MW。工业区北区利用规划热电厂的余热进行供热。规划热电厂的总规模为3120MW。五家渠东工业园利用农六师热电厂的余热供热，农六师热电厂的总规模为540MW。阜康工业园利用阜康热电厂的余热供热，阜康热电厂的总规模为380MW。热电联产供热不到的建筑采用清洁能源进行供热。园区现状有一座甘泉堡管委会燃气锅炉房。热交换站按供暖20万m2规划一座，每座建筑面积为300m2，热交换站尽量靠近负荷中心。
3.1.5.5燃气工程规划
1.气源
近期积极协调彩乌线5号阀室的供气衔接事宜，将其作为园区近期的主供气源，并建设LNG贮存设施，功能定位为乌鲁木齐市区的应急、事故储备设施，日常可供给LNG加注站。远期建设从乌鲁木齐米东门站接出的高压管道至工业区，作为两个区域间的供气互补联络线，以保障供应安全。
2.燃气设施
园区现状有7座高中压调压站，规划7座高中压调压站。
天然气管网采用高（次高）压/中压两级制。园区有2条现状6.3MPa高压燃气管线，分别由彩乌线第五阀室接入中泰化学门站和甘泉堡南门站。依托门站、配气站建设次高压管网连接多座高中压调压站，衔接中压管网。
3.1.5.6电力工程规划
1.电网规划
在规划区范围内规划五座220变电站(包括一座现状，一座规划位于中央生态绿地，不在六个单元用地中)，十一座110kV变电站，九座电厂（包括现状阜康电厂、兖矿电厂、众合电厂、新特电厂、神华电厂、北区电厂、农六师电厂和中电投电厂，规划甘泉堡电厂）配电设施用地，由变电站为工业区供电。
2.高压走廊
电力线路敷设以安全实用、美化环境、节约用地为原则，并考虑经济承受能力。树立先用走廊后有线路的观念。220kV及以上电力线路一般按架空线路考虑；110kV电力线路以架空线路为主，电缆为辅。在中心区和繁华路段、重要地段的110kV电力线路应采用埋地电缆。
110kV及以上电力线路的架设应结合城市地形、地貌特点以及道路网的规划建设，沿道路、河渠、绿化带、山体架设，根据有关规范，高压走廊的控制宽度为：110kV为30-50米。
10kV配电网由以往的单回树枝状辐射供电向环网或双回路供电模式发展。在城市道路的人行道下，配套建设隐蔽式电缆沟。加强10kV中压开关站和公用配电房的规划建设，一般设置在建筑物的首层或其他建筑物合建。
本项目位于甘泉堡工业园区中小微企业创新区，道路、供水、排水、供热、强电、弱电、蒸汽、燃气、通讯9项基础配套设施已完备，土地平整已完成，实现“九通一平”。目前项目区供水、排水及供电设施均建设完善，可满足项目建设及运营需求。
[bookmark: _Toc11292][bookmark: _Toc15981][bookmark: _Toc138589830]4.3环境质量现状调查与评价
[bookmark: _Toc3675]4.3.1大气环境质量现状调查及分析
4.3.1.1项目所在区域达标判断
[bookmark: _Toc6493][bookmark: _Toc471][bookmark: _Toc31790][bookmark: _Toc28751][bookmark: _Toc32136][bookmark: _Toc8839][bookmark: _Toc15836]（1）数据来源
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，达标区判定可采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。
本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的环境质量现状评价，选择国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室的环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）发布的乌鲁木齐市2025年空气质量数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
（2）评价标准
本次评价基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段浓度限值二级标准。
（3）评价方法
评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范》（HJ663-2026）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。
（4）空气质量达标区判定
[bookmark: OLE_LINK115]乌鲁木齐市2025年空气质量达标区判定结果见表4.3.1-1。
表4.3.1-1  乌鲁木齐市2025年空气质量现状评价结果一览表
	污染物名称
	年评价指标
	评价标准（μg/m3）
	现状浓度
（μg/m3）
	占标率
（%）
	达标情况

	SO2
	年平均
	60
	6
	10.00
	达标

	NO2
	年平均
	40
	29
	72.50
	达标

	PM10
	年平均
	60
	62
	103.33
	超标

	PM2.5
	年平均
	30
	35
	116.67
	超标

	CO
	24h平均第95百分位数
	4mg/m3
	1.4mg/m3
	35.00
	达标

	O3
	日最大8h平均第90百分位数
	160
	128
	80.00
	达标


由上表可知，乌鲁木齐市2025年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为6μg/m3、29μg/m3、62μg/m3、35μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.4mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为128μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段浓度限值二级标准；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段浓度限值二级标准的污染物为PM10、PM2.5，判定本项目所在区域为环境空气质量不达标区。经调查，PM10、PM2.5超标的原因主要是当地气候条件较差，干旱少雨，工业生产及机动车尾气等因素引起的。
4.3.1.2其他污染物环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，其他污染物优先采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据；其次收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料；在没有以上相关监测数据或监测不能满足评价要求时，应按要求进行补充监测。本次项目大气特征污染物主要为TSP、非甲烷总烃，为了解项目所在区域环境空气质量现状，特征污染物采用现状实测的方式采集数据。
（1）数据来源
本项目补充监测的特征污染物为：TSP、非甲烷总烃，本次环评采用新疆锡水金山环境科技有限公司对《新疆吉宸建材有限公司建设年产120万平方米铝塑复合板生产线项目》的监测数据作为评价依据。
（2）监测布点及监测因子
①监测因子：TSP、非甲烷总烃
②监测点位
监测点位具体位置见表4.3.1-2，大气监测布点图见图4.3-1。
表4.3.1-2  大气污染物补充监测点位基本信息
	监测点名称
	监测点坐标
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离（m）

	
	东经
	北纬
	
	
	
	

	项目区内1#
	87°50′28.90″
	44°09′40.41″
	TSP、非甲烷总烃
	2026.7.9~2026.7.15
	厂区内
	/

	项目区下风向2#
	87°50′24.49″
	44°09′36.59″
	
	
	厂区下风向
	100


（3）监测时段与频次
监测日期为2026.7.9~2026.7.15；非甲烷总烃监测1小时平均浓度，TSP监测日均值。
（4）评价标准
TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-206）中二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》限值要求。
（5）评价方法
采用最大浓度占标率法：
Pi=Ci/C0i×100%
式中：Pi－第i污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%
Ci－第i污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3
C0i－第i污染物的空气质量浓度标准，mg/m3
（6）监测数据统计与分析
表4.2.1-3  污染物监测结果及评价结果    单位：mg/m3
	监测点名称
	监测点坐标
	污染物
	浓度标准
	监测浓度范围
	最大占标率%
	超标率
	达标情况

	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	
	

	项目区内1#
	87°50′28.90″
	44°09′40.41″
	TSP
	0.3
	0.088~0.136
	45.33
	0
	达标

	
	
	
	非甲烷总烃
	2.0
	0.66~0.78
	39.00
	0
	达标

	项目区下风向2#
	87°50′24.49″
	44°09′36.59″
	TSP
	0.3
	0.097~0.142
	47.33
	0
	达标

	
	
	
	非甲烷总烃
	2.0
	0.66~0.820
	41.00
	0
	达标


监测结果显示，TSP24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值；非甲烷总烃1小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值要求。
[bookmark: _Toc30732][bookmark: _Toc31595]4.3.2水环境质量现状
4.3.2.1地表水环境质量现状调查与评价
本项目与地表水无水利联系，因此不进行地表水环境现状调查。
4.3.2.2地下水环境质量现状调查与评价
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求：“根据建设项目对地下水影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，I类、II类、III类建设项目的地下水环境影响评价应执行该标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。”本项目地下水评价等级为“三级”，需对项目区域地下水环境进行环境现状评价。
[bookmark: _Toc25859]根据导则要求，三级评价项目潜水含水层水质监测点应不少于3个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层1～2个。原则上建设项目场地上游及下游影响区的地下水水质监测点各不得少于1个；潜水含水层水质监测点应不少于3个。项目区地下水径流流向自南向北，在项目区南侧、北侧共布设3个地下水监测点，场址地表水径流的上游、侧游及下游。本项目监测点水井均位于潜水层，监测点均在评价范围内，监测可以反映区域地下水水质。
（1）监测点位及时间
地下水水质监测点位详见表4.3.2-1及图4.3-1。监测时间为2024年11月7日，由新疆锡水金山环境科技有限公司进行监测。
表4.3.2-1  地下水水质监测点位一览表
	编号
	监测点名称
	监测点坐标
	与本项目位置关系
	与区域地下水流向位置关系
	井深
	水位埋深
	监测层位

	水质监测井信息

	D1
	园区监测井1#
	 
	东南，1.4km
	上游
	30m
	7.5m
	潜水

	D2
	园区监测井2#
	 
	西南，0.45km
	侧游
	25m
	9m
	潜水

	D3
	园区监测井3#
	 
	西北，3.9km
	下游
	30m
	6m
	潜水


表4.3.2-2  地下水水位监测点位一览表
	编号
	监测点坐标
	井深
	水位埋深
	监测层位

	D1
	 
	30m
	7.5m
	潜水

	D2
	 
	25m
	9m
	潜水

	D3
	 
	30m
	6m
	潜水

	D4
	 
	27m
	8m
	潜水

	D5
	 
	30m
	9m
	潜水

	D6
	 
	25m
	14m
	潜水


（2）监测项目及分析方法
监测项目：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、镍、钴、银、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、SO42-、Cl-、HCO3-等。
（3）评价方法及评价标准
1）评价方法
采用标准指数法进行评价。标准指数法分为下列两种情况：
对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法为：
Pi=Ci/Csi
式中：Pi—第i个水质因子的标准指数；
Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；
Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。
对于评价标准为区间值的水质因子，其标准指数计算方法为：
ppH=（7.0-pH）/（7.0-pHsd）    pH≤7.0时
ppH=（pH-7.0）/（pHsu-7.0）    pH＞7.0时
式中：ppH—pH的标准指数，无量纲；
pH—pH的监测值；
pHsd—标准中pH的下限值；
pHsu—标准中pH的上限值。
标准指数大于1，表明该水质因子已超标。
2）评价标准及监测结果
评价区地下水环境功能区划为类，本次地下水质量现状评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）类标准。监测结果见表4.3.2-3。
表4.3.2-3  地下水水质监测分析结果一览表
	序号
	检测
项目
	单位
	标准值
	D1
	D2
	D3

	
	
	
	
	检测
结果
	标准
指数
	检测
结果
	标准
指数
	检测
结果
	标准
指数

	1
	pH
	无量纲
	6.5~8.5
	7.4
	0.27
	7.5
	0.33
	7.5
	0.33

	2
	总硬度
	mg/L
	≤450
	3153
	7.01
	1926
	4.28
	3782
	8.40

	3
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000
	18942
	18.94
	12960
	12.96
	20872
	20.87

	4
	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	5399
	21.60
	2820
	11.28
	4072
	16.29

	5
	氯化物
	mg/L
	≤250
	4399
	17.60
	4470
	17.88
	7333
	29.33

	6
	铁
	mg/L
	≤0.3
	0.02L
	0.03
	0.02L
	0.03
	0.02L
	0.03

	7
	锰
	mg/L
	≤0.10
	0.004L
	0.02
	0.004L
	0.02
	0.004L
	0.02

	8
	挥发酚
	mg/L
	≤0.002
	0.0003L
	0.08
	0.0003L
	0.08
	0.0003L
	0.08

	9
	耗氧量
	mg/L
	≤3
	3.1
	1.03
	3.1
	1.03
	3.2
	1.07

	10
	氨氮
	mg/L
	≤0.5
	0.05
	0.10
	0.14
	0.28
	0.08
	0.16

	11
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	≤3.0
	未检出
	-
	未检出
	-
	未检出
	-

	12
	硝酸盐氮
	mg/L
	≤20.0
	0.30
	0.02
	0.29
	0.01
	0.31
	0.02

	13
	亚硝酸盐氮
	mg/L
	≤1.00
	0.003L
	0.00
	0.003L
	0.00
	0.003L
	0.00

	14
	氰化物
	mg/L
	≤0.05
	0.002L
	0.02
	0.002L
	0.02
	0.002L
	0.02

	15
	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	0.36
	0.36
	0.31
	0.31
	0.40
	0.40

	16
	汞
	mg/L
	≤0.001
	0.00004L
	0.02
	0.00004L
	0.02
	0.00004L
	0.02

	17
	砷
	mg/L
	≤0.01
	0.0022
	0.22
	0.0022
	0.22
	0.0024
	0.24

	18
	镉
	mg/L
	≤0.005
	0.001L
	0.10
	0.001L
	0.10
	0.001L
	0.10

	19
	六价铬
	mg/L
	≤0.05
	0.005
	0.10
	0.005
	0.10
	0.006
	0.12

	20
	铅
	mg/L
	≤0.01
	0.00124L
	0.06
	0.00124L
	0.06
	0.00124L
	0.06

	21
	K+
	mg/L
	-
	556
	-
	281
	-
	680
	-

	22
	Ca2+
	mg/L
	-
	169
	-
	248
	-
	160
	-

	23
	Na+
	mg/L
	-
	4598
	-
	3653
	-
	5530
	-

	24
	Mg2+
	mg/L
	-
	659
	-
	316
	-
	818
	-

	25
	CO32-
	mg/L
	-
	5L
	-
	5L
	-
	5L
	-

	26
	HCO-
	mg/L
	-
	3056
	-
	934
	-
	2084
	-

	27
	菌落总数
	CFU/mL
	≤100
	35
	0.35
	40
	0.40
	37
	0.37

	28
	石油类
	mg/L
	-
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.01L
	-


根据表4.2.2-2，监测因子总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、耗氧量超出标准，其余各项监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。超标与项目区属干早区，地下水径流缓慢、交替滞后，溶滤作用强烈及地下水赋存环境有关，而非外部环境污染所致，项目所在区域地下水水质较差。
4.3.3声环境质量现状
[bookmark: _Toc4434]（1）监测布点：噪声监测点设在厂界四周外1m处各1个点位。
（2）监测项目：等效连续A声级（Leq）。
（3）监测时间及频率：2026年7月10日，监测1天，分昼间、夜间进行。
（4）监测方法：监测分析方法和测量仪器按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定和《声学 环境噪声的描述、测量与评价 第1部分：基本参量与评价方法》（GB/T3222.1-2022）中要求的方法执行，监测同时记录周围环境特征和主要噪声源等相关信息。
（5）监测结果
声环境质量现状监测数据统计结果见表4.3.3-1。
表4.3.3-1  声环境监测结果单位dB（A）
	监测点
	昼间
	夜间

	
	监测值
	标准值
	判定
	监测值
	标准值
	判定

	厂区东侧
	54
	65
	达标
	44
	55
	达标

	厂区南侧
	55
	65
	达标
	41
	55
	达标

	厂区西侧
	58
	65
	达标
	41
	55
	达标

	厂区北侧
	61
	65
	达标
	43
	55
	达标


由监测结果可知，厂界监测点位昼间、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准限值要求，区域声环境质量良好。
4.3.4土壤环境质量现状
根据“2.3.4土壤环境”章节土壤评价等级判定，确定本项目可不开展土壤环境影响评价工作，因此本次环评不再土壤环境进行现状监测及评价。
4.3.5生态环境现状调查
本项目建设地点属于甘泉堡工业园区中小微企业创新区，根据《新疆生态功能区划》（新政函〔2005〕96号），本项目所在区域生态功能属Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区—Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区—28.阜康—木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区。
（1）土地利用现状
项目占地属于工业用地。
（2）植被及野生动物
本项目所在区域受人为活动的影响，野生动物分布较少，主要为伴人类鸟类及啮齿类小动物。
经调查，未见国家及自治区级保护野生动植物。
（3）土壤现状
经在国家土壤信息服务平台（http：//www.soilinfo.cn/map/index.aspx）查询，本项目所在区域土壤类型为灰漠土，查询结果截图见图4.3.5-1。

[bookmark: _Toc137738991][bookmark: _Toc283077112][bookmark: _Toc387919230][bookmark: _Toc389048650][bookmark: _Toc21417][bookmark: _Toc6764][bookmark: _Toc7886][bookmark: _Toc12632][bookmark: _Toc31517][bookmark: _Toc7473][bookmark: _Toc28846][bookmark: _Toc7851][bookmark: _Toc12228][bookmark: _Toc28498][bookmark: _Toc2095298][bookmark: _Toc15440_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26645][bookmark: _Toc2766][bookmark: _Toc7830][bookmark: _Toc15617][bookmark: _Toc31992][bookmark: _Toc9953][bookmark: _Toc25268][bookmark: _Toc15119][bookmark: _Toc9961_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10553_WPSOffice_Level2]5环境影响预测与评价场界边缘地带根据项目区布置情况形成多层防护林带，绿化带的布置采用多行、高低结合进行，树种选择根据当地习惯多选用吸尘、降噪、防毒树种，如云杉、垂柳、刺槐、新疆杨等

[bookmark: _Toc20031][bookmark: _Toc9156][bookmark: _Toc25951][bookmark: _Toc16669][bookmark: _Toc9508][bookmark: _Toc27509][bookmark: _Toc2204][bookmark: _Toc8687][bookmark: _Toc347][bookmark: _Toc8350][bookmark: _Toc21390][bookmark: _Toc2095299][bookmark: _Toc1015][bookmark: _Toc5648][bookmark: _Toc5244][bookmark: _Toc1999][bookmark: _Toc32017_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc5740][bookmark: _Toc19967][bookmark: _Toc31049][bookmark: _Toc1270][bookmark: _Toc17069]5.1施工期环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc380053286][bookmark: _Toc32192][bookmark: _Toc11794][bookmark: _Toc11422][bookmark: _Toc19031][bookmark: _Toc22368][bookmark: _Toc2095300][bookmark: _Toc32399][bookmark: _Toc11895][bookmark: _Toc9148][bookmark: _Toc4937][bookmark: _Toc12389][bookmark: _Toc7356][bookmark: _Toc5632][bookmark: _Toc194][bookmark: _Toc12695][bookmark: _Toc9764][bookmark: _Toc16314][bookmark: _Toc27262][bookmark: _Toc28443][bookmark: _Toc14634][bookmark: _Toc20450][bookmark: _Toc16961][bookmark: _Toc27210][bookmark: _Toc13169][bookmark: _Toc1992][bookmark: _Toc2095304][bookmark: _Toc441671752][bookmark: _Toc29659][bookmark: _Toc29246_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc21291][bookmark: _Toc27679][bookmark: _Toc11678][bookmark: _Toc10701][bookmark: _Toc15764][bookmark: _Toc20040][bookmark: _Toc380053288]5.1.1大气环境影响分析
本项目施工过程中，影响大气环境的废气排放源主要为设备运输产生扬尘、汽车尾气等。以上污染源中主要污染因子为扬尘，建设内容施工土建工程量较少，施工过程产生粉尘量较少，采取洒水降尘等措施后对周边环境影响较小。
因施工期所造成的扬尘污染具有瞬时性和可逆性，且影响范围有限，并随施工结束而自然消失，采取以上措施后，施工期扬尘对环境影响较小。
[bookmark: _Toc27931][bookmark: _Toc3549][bookmark: _Toc9785][bookmark: _Toc25846][bookmark: _Toc2095301][bookmark: _Toc17181][bookmark: _Toc906][bookmark: _Toc31664][bookmark: _Toc15395][bookmark: _Toc14446][bookmark: _Toc8679][bookmark: _Toc32233][bookmark: _Toc17801]5.1.2水环境影响分析
施工期产生的污水主要为施工人员的生活污水，排入园区污水管网，对周围水体无排放。因此施工期废水对周围水环境没有影响。
[bookmark: _Toc781][bookmark: _Toc19799][bookmark: _Toc20162][bookmark: _Toc3534][bookmark: _Toc15008][bookmark: _Toc13738][bookmark: _Toc2095302][bookmark: _Toc29521][bookmark: _Toc29737][bookmark: _Toc5679][bookmark: _Toc31966][bookmark: _Toc16300][bookmark: _Toc25600]5.1.3噪声环境影响分析
施工期间对周围声环境的影响主要来自运输工具所产生的噪声，本次工程施工周期短且在已建厂房内，施工期噪声对环境的影响是短期的，也是局部小范围内的，随着施工结束其影响也随之消失。
[bookmark: _Toc26764][bookmark: _Toc32231][bookmark: _Toc408820559][bookmark: _Toc403649941][bookmark: _Toc392489175][bookmark: _Toc373924237][bookmark: _Toc2501][bookmark: _Toc380053289][bookmark: _Toc406091946][bookmark: _Toc372546073][bookmark: _Toc17588][bookmark: _Toc698][bookmark: _Toc404090899][bookmark: _Toc15336][bookmark: _Toc392489070][bookmark: _Toc24627][bookmark: _Toc404087087][bookmark: _Toc393115262][bookmark: _Toc389557302][bookmark: _Toc2095303][bookmark: _Toc413250909][bookmark: _Toc413251446][bookmark: _Toc879][bookmark: _Toc2742][bookmark: _Toc5559][bookmark: _Toc9588][bookmark: _Toc11362]5.1.4施工期固体废物环境影响分析
本项目施工期产生的固体废物主要为厂房装修产生的建筑垃圾、废包装材料和施工人员产生的生活垃圾。
1）建筑垃圾、废包装材料
本项目施工产生建筑垃圾主要为废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、各种装饰材料的包装箱、包装袋等。如钢筋等须回收利用，避免浪费；不具备回收利用价值的建筑垃圾禁止与生活垃圾混合处置或随意丢弃，要集中收集、统一清运处理。加强施工期管理，规范运输，不得随意洒落和随意抛弃，不得随意堆放建筑垃圾。
2）生活垃圾
[bookmark: OLE_LINK167]生活垃圾主要来源于施工人员，设置垃圾桶集中收集，委托环卫部门清运处置。
综上所述，本项目施工期较短，固体废弃物均合理进行了处置，对环境影响较小。
[bookmark: _Toc22899][bookmark: _Toc2357][bookmark: _Toc10435][bookmark: _Toc30439][bookmark: _Toc22766][bookmark: _Toc16749]5.1.5施工期对生态的影响分析
本项目建设地点属于甘泉堡工业园区中小微企业创新区，施工期主要为厂房装饰以及生产设备的安装和调试，项目用地性质为工业用地，周边为工业生产企业，厂内地面均已硬化完毕，无需特殊保护的动植物。施工中加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，施工完毕，尽快整理施工现场。因此，本项目的开工建设对周边生态影响很小。
[bookmark: _Toc3232][bookmark: _Toc18811]5.2运营期环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc3478][bookmark: _Toc30338][bookmark: _Toc1007][bookmark: _Toc2095306][bookmark: _Toc23855][bookmark: _Toc16363][bookmark: _Toc24388][bookmark: _Toc9353][bookmark: _Toc8998][bookmark: _Toc21384][bookmark: _Toc8465][bookmark: _Toc6733][bookmark: _Toc3030][bookmark: _Toc4342][bookmark: _Toc6411][bookmark: _Toc25561][bookmark: _Toc12175]5.2.1大气环境影响预测与评价
[bookmark: _Toc8114][bookmark: _Toc26693]5.2.1.1项目大气环境影响预测
（1）预测因子的确定
本次评价大气环境影响预测因子确定为TSP、PM10、非甲烷总烃。
（2）预测范围
以场区中间位置为中心，以5km为边长的评价范围作为预测范围。
（3）预测模式的选取
本次评价依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN进行评价等级判定。
（4）模式中参数的选取
表5.2.1-1  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项）
	18.11万

	最高环境温度/℃
	42.3

	最低环境温度/℃
	-31

	土地利用条件
	城镇工业用地

	区域湿度条件
	干燥

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


（5）污染源参数清单
项目有组织污染源参数清单见表5.2.1-2、无组织污染源参数清单见表5.2.1-3。
表5.2.1-2  项目有组织大气污染源参数清单
	序号
	污染源
名称
	坐标
	排气筒底部海拔(m)
	排气筒高度(m)
	排气筒出口内径(m)
	烟气流速（m/s）
	烟气温度(℃)
	年排放小时数（h）
	排放
工况
	排放因子
	排放速率(kg/h)

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	DA001
	-23
	-11
	514
	15
	0.4
	15
	环境温度
	4800
	正常
	PM10
	0.055

	2
	DA002
	-40
	-9
	514
	15
	0.6
	15
	环境温度
	4800
	正常
	非甲烷总烃
	0.462


表5.2.1-3  面源无组织估算模式录入参数
	编号
	名称
	面源起点坐标/经纬度坐标
	面源海拔/m
	长度/m
	宽度/m
	正北方向逆时针的夹角
（度）
	面源有效排放高度
（m）
	排放工况
	排放速率
（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	非甲烷总烃

	1
	生产车间
	-51
	49
	514
	140
	20
	0
	12
	正常
	0.306
	0.289


（5）估算模式计算结果及等级判定
采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模型分别计算本项目各个污染源排放污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率。废气污染物的估算结果详见下表。
表5.2.1-4  废气污染物估算结果
	污染源
	污染物
	标准值
（μg/m3）
	最大浓度Cmax（μg/m3）
	最大地面浓度占标率Pmax（%）
	最远距离D10%（m）
	评价工作等级
	大气评价工作等级

	点源
	DA001
	PM10
	120
	1.3585
	0.38
	/
	三级
	二级

	点源
	DA002
	非甲烷总烃
	2mg/m3
	8.2311
	0.41
	/
	三级
	

	面源
	生产车间
	颗粒物
	300
	72.798
	8.09
	/
	二级
	

	
	
	非甲烷总烃
	2mg/m3
	72.798
	3.64
	/
	二级
	


本项目Pmax最大值出现为生产车间矩形面源排放的颗粒物，Pmax值为8.09%，Cmax为72.798μg/m³。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本次建设项目大气环境影响评价工作等级为二级。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）大气环境防护距离确定中的相关要求：本评价已采用AERSCREEN模型完成了估算预测，根据前述预测结果，本项目颗粒物最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中标准要求，非甲烷总烃最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关要求。
综上，本项目废气最大地面浓度占标率为8.86%，根据导则中评价工作等级的判定依据，环境空气影响评价等级确定为二级评价。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目环境空气评价等级为二级，二级评价不需进行进一步预测与评价。
（6）对大气环境保护目标的影响分析
根据估算模式预测结果，项目在采取废气污染治理措施后，污染物排放浓度可满足相应排放标准要求，且项目评价范围内大气环境保护目标均位于项目区侧风向，运营期废气排放对周围大气环境及大气环境保护目标的影响较小。
（7）非正常工况大气环境影响分析
本项目非正常工况主要指废气处理设施运行出现事故，达不到设计要求的处理效率。通过对项目废气产生环节及主要污染物识别，综合考虑废气的环境影响和事故可能发生的概率，本次环评非正常工况主要考虑除尘装置布袋破损、有机废气净化装置活性炭饱和等运转异常情况，异常情况持续1h，废气处理设备的处理效率降低为0%。非正常工况下有组织废气排放参数见表5.2.1-5，预测结果见表5.2.1-6。
表5.2.1-5  非正常工况下有组织大气污染源特征参数统计表
	序号
	名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒参数/m
	废气温度/℃
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	高度
	内径
	
	非甲烷总烃
	PM10

	1
	DA001
	-23
	-11
	514
	15
	0.4
	环境温度
	/
	5.486

	2
	DA002
	-40
	-9
	514
	15
	0.4
	环境温度
	1.155
	/


表5.2.1-6  有组织废气非正常工况排放估算模式计算结果
	污染源
	污染物
	标准值
（μg/m3）
	最大浓度Cmax
（μg/m3）
	最大地面浓度占标率Pmax
（%）
	最远距离D10%
（m）

	点源
	DA001
	PM10
	120
	66.818
	18.58
	625

	点源
	DA002
	非甲烷总烃
	2mg/m3
	14.087
	0.70
	/


本项目非正常工况下颗粒物最大落地浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中标准要求，非甲烷总烃最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求，但相对正常工况下落地浓度大幅度增加，因此，项目运行过程中应严格控制非正常排放情况，加强生产管理并制定和落实防范措施，尽量减少其发生频次，发生非正常排放时应注意根据当地气象条件加强监控措施，避免造成不良后果。
5.2.1.2污染物排放量核算
（1）污染物核算
本项目有组织污染物排放量核算见表5.2.1-7，无组织污染物排放量核算见表5.2.1-8。
5.2.1-7  本项目大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度
（mg/m3）
	核算排放速率
（kg/h）
	核算年排放量
（t/a）

	一般排放口

	1
	DA001
	颗粒物
	5.479
	0.055
	0.263

	2
	DA002
	非甲烷总烃
	30.806
	0.462
	1.386

	一般排放口合计
	颗粒物
	0.263

	
	非甲烷总烃
	1.386


5.2.1-8  本项目大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	年排放量（t/a）

	5
	/
	铝塑复合板生产线
	颗粒物
	/
	1.471

	
	/
	
	非甲烷总烃
	/
	1.386

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	颗粒物
	1.471

	
	非甲烷总烃
	1.386


（2）项目大气污染物年排放量核算
本项目大气污染物年排放量核算见表5.2.1-9。
5.2.1-9  本项目大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	排放量（t/a）

	1
	有组织排放废气
	颗粒物
	0.263

	4
	
	非甲烷总烃
	1.386

	6
	无组织排放废气
	颗粒物
	1.471

	7
	
	非甲烷总烃
	1.386

	合计
	颗粒物
	1.734

	
	非甲烷总烃
	2.772


（3）非正常排放量核算
本项目非正常状况大气污染物排放量核算见表5.2.1-10。
表5.2.1-10  本项目非正常工况废气排放情况一览表
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	排放浓度
（mg/m3）
	排放速率
（kg/h）
	排放量
（kg）
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	应对措施

	DA001
	设备故障
	颗粒物
	548.625
	5.486
	5.486
	0.5
	2
	停产检修

	DA002
	
	非甲烷总烃
	77
	1.155
	1.155
	0.5
	2
	


5.2.1.3大气环境防护距离
大气环境防护距离指为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。
根据5.2.1.1章节预测，本项目厂界污染物排放浓度在厂界及最大落地点无超标点，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目无需设定大气环境防护距离。
5.2.1.4大气环境影响评价自查表
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）大气环境影响评价完成后，应对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查。大气自查表见表5.2.1-11。
表5.2.1-11  本项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级
	二级
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km
	边长5～50km
	边长=5km☑

	评价因子
	SO2+NOX排放量
	≥20000t/a□
	500～2000t/a□
	小于500t/a□

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	附录D□
	其他标准☑

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2025）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监测☑

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区☑

	污染源调查
	调查内容
	项目正常排放源☑
项目非正常排放源☑
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、建设项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD
□
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5～50km□
	边长=5km☑

	
	预测因子
	预测因子（ ）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%□
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（ ）h
	C非正常占标率≤100%□
	C非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k＞-20%

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：TSP、非甲烷总烃
	有组织废气监测☑
无组织废气监测☑
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（  ）
	监测点位数（    ）
	无监测□

	评价
结论
	环境影响
	可以接受☑             不可接受□

	
	大气环境防护距离
	无

	
	污染源年排放量
	SO2：（  ）t/a
	NOX：（  ）t/a
	颗粒物（1.734）t/a
	VOCs（2.772）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（    ）”为内容填写项


5.2.2水环境影响分析
5.2.2.1地表水环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B，只需简要说明所排放的污染物类型和数量、排水状况、排水去向等，并进行一些简单的环境影响分析。本项目外排废水主要是生活污水。
生活总用水量为1.375m3/d（412.5m3/a），排放系数按照0.8计，排水量为1.1m3/d（330m3/a）。本项目生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，排入阜西区污水处理厂处理。本项目产生的污水对周围地表水环境影响较小。
本项目位于甘泉堡工业园区中小微企业创新区，根据现场调查，本工程最近水系为北侧3km处的“500”水库，项目运营期无废水排入地表水体，不会对地表水产生影响。
5.2.2.2地下水环境影响预测与评价
1.地下水污染途径
本项目可能对地下水的影响主要包为生活污水管道破裂导致生活污水泄漏进入进入表层土壤、进而迁移入深层的地下水层。
2.地下水影响分析
本项目地下水影响评价为三级评价，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水三级评价要求根据建设项目特征、水文地质条件及资料掌握情况，采用解析法或类比分析法进行地下水环境影响分析与评价。本项目区水文地质条件较简单，本次采用类比法对场地污染物的迁移规律进行预测。
类比《年产12万平方米铝塑复合板生产线建设项目》，该项目生产工艺、原辅材料均与本项目相同，治理措施本项目优于类比项目，类比项目冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池收集后清运至污水处理厂处理。根据已掌握周边其他项目环评时对区域内地下水环境的调查监测，周边未发现因类比项目造成地下水污染物超标的现象。
经类比分析，本项目正常运行对地下水不会产生明显的污染。非正常工况下通过预测显示废水中主要污染物CODcr和NH3-N等污染物在下渗过程中，虽然通过包气带对污染物的吸附、截留及降解作用，可使污染物浓度进一步得到净化，但当形成稳定的污染源，经长时间入渗作用下，对地下水有可能产生潜在影响。因此，项目不但应对厂区采取分区防渗措施，在施工期应做好对构筑物池体防渗措施的施工监理和施工质量监督工作，加强重点防治区防渗措施，将事故状况下废水渗漏对地下水环境的影响降至最低。
3.小结
拟建项目无生产废水外排，生活污水排入园区污水管网最终进入污水处理厂处理，在厂区防渗系统正常情况下，不会对地下水产生影响。厂区污水管道老化导致污水跑、冒、滴、漏等非正常情况下，污染物进入地下水后会对区域地下水环境造成一定污染，但影响是较小的、可控的。
为有效减轻项目对区域地下水环境的影响，必须做好地下水污染预防措施，应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则，并对厂区污水收集、处理设施定期检修，确保在非正常状况下污水渗漏能够被及时发现，并采取应急响应措施，减少项目实施对地下水环境的影响。
5.2.3声环境影响预测与评价
5.2.3.1预测范围和预测内容
预测范围为厂界外1m的范围，预测内容为项目运行后主要声源对东、西、南、北厂界的噪声贡献值，评价项目运行后厂界昼、夜间噪声的达标情况。
5.2.3.2预测时段及预测点
本次评价主要预测厂界外1m处的噪声贡献值，预测时段为昼间和夜间。
5.2.3.3评价标准
本项目厂区声功能区划属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）的“3类区”，厂界各侧噪声排放标准应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值的要求，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。
5.2.3.4预测模型及评价方法
根据工程分析提供的噪声源参数，采用点声源等距离衰减预测模型，参照气象条件修正值进行计算，并考虑多声源叠加。噪声预测模型及方法使用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）提供的方法，选用点源模式，根据噪声衰减特性，分别预测其在评价范围内产生的噪声声级。
（1）室内声源等效室外声源的计算
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，按下列公式计算出靠近室外围护结构处的声压级：
[image: ]
式中：LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
然后按下列公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
[image: ]
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
[image: ]
室内声源等效为室外声源图例
（2）单个室外的点声源在户外传播衰减的计算
单个室外的点声源A声级的计算公式为：
Lp（r）=Lp（r0）-（AdiV+Abar+Aatm+Agy+Amisc）
其中：Lp（r）—距声源r处的A声级，dB；
Lp（r0）—参考位置r0处的A声级，dB；
AdiV—声波几何发散引起的A声级衰减量，dB；
Abar—遮挡物引起的A声级衰减量，dB；
Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量，dB；
Agy—地面效应衰减量，dB；
Amisc—其他多方面效应，dB。
项目所在地地势较为平坦开阔，预测点主要集中在厂界外1m处，故本次评价不考虑Agy、Aatm、Amisc。
（3）声级叠加
多声源叠加模式：
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式中：L0——叠加后总声压级，dB（A）；
n——声源级数；
Li——各声源对某点的声压值，dB（A）。
（4）参数的确定
影响声波传播的参量包括建设项目所处区域的年平均风速、主导风向、年平均气温、年平均相对湿度，声源和预测点间的地形、高差，声源和预测点间障碍物（如建筑物、围墙等，若声源位于室内，还包括门、窗等）的位置及长、宽、高等数据，声源和预测点间树林、灌木等的分布情况及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）。
根据工程实际和现场调查，项目位于甘泉堡工业园区中小微企业创新区，所在区域地势较为平坦开阔，预测点主要集中在厂界外1m处，因此仅考虑预测点与声源间距离、障碍物的影响，忽略空气（Aatm）、地面（Agy）及其他方面（Amisc）的影响，仅考虑几何发散衰减和屏障引起的衰减。
①室外点声源的几何发散衰减（AdiV）
项目室外噪声设备均为点声源，室内声源在等效为室外声源后亦为点声源，因此，Adiv采用点声源几何发散衰减公式计算：
AdiV=20lg（r/r0）
②屏障引起的衰减（Abar）
主要考虑厂房衰减的计算，采用双绕射计算，对于下图所示的双绕射情景，可由以下公式计算绕射声与直达声之间的声程差δ：
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式中：a—声源和接收点之间的距离在平行于屏障上边界的投影长度，m。
dss—声源到第一绕射边的距离m。
dsr—（第二）绕射边到接收点的距离m。
e—在双绕射情况下两个绕射边界之间的距离，m。
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双绕射情景图
屏障衰减在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大值取25dB。
③等效连续A声级的计算设置
由于项目尚处于设计阶段，尚不能确定间断噪声设备运行的时段，因此在实际计算中将所有设备均视为连续噪声源，进行等效连续A声级的预测。
5.2.3.5噪声源强

由生产工艺及所用的设备可知，本项目噪声源主要来自生产设备及辅助生产设备运行噪声，生产系统主要噪声设备为各生产线设备、水泵以及风机等，其源强在70~85dB（A）之间，项目噪声源强清单。项目噪声源强调查清单见表3.4.3-1、表3.4.3-2。
5.2.3.6预测结果与评价
根据预测模式，项目各产噪设备经采取基础减振、建筑隔声等措施后，项目厂界结果预测详见表5.2.3-1。
表5.2.3-1  厂界噪声预测结果与达标分析表
	预测方位
	时段
	贡献值dB(A)
	标准限值dB(A)
	达标情况

	东侧
	昼间
	36.97
	65
	达标

	
	夜间
	36.97
	55
	达标

	南侧
	昼间
	47.65
	65
	达标

	
	夜间
	47.65
	55
	达标

	西侧
	昼间
	45.05
	65
	达标

	
	夜间
	45.05
	55
	达标

	北侧
	昼间
	29.87
	65
	达标

	
	夜间
	29.87
	55
	达标


由上表可知，正常工况下，项目厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
5.2.3.7声环境影响自查表
表5.2.3-2  声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□                  二级□                 三级☑

	
	评价范围
	200m□                 大于200m□              小于200☑

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级☑      最大A声级□     计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑               地方标准□                 国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区□
	3类区☑
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期☑
	近期□
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法☑      现场实测加模型计算法□      收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	污染源
调查
	噪声源调查方法
	现场实测☑            已有资料☑             研究成果□

	声环境影响预测与
评价
	预测模型
	导则推荐模型☑              其他□             

	
	预测范围
	200m□               大于200m□            小于200☑

	
	预测因子
	等效连续A声级☑      最大A声级□     计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标☑                      不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标□                      不达标□

	环境监测
计划
	排放监测
	厂界监测☑   固定位置监测□   自动检测□   手动监测□   无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（  ）
	监测点位数（   ）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可行☑      不可行□

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（  ）”为内容填写项。


5.2.4固废环境影响分析与评价
本项目运营期产生的固体废物包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。一般工业固废主要为废包装材料、废过滤渣和废过滤网、边角料、除尘器收集粉尘、废布袋等。危险废物主要为沾油废手套、抹布、废机油、废机油桶、废催化剂、废过滤棉、废活性炭等。
5.2.4.1一般固体废物影响分析
本项目废包装材料、废过滤渣和废过滤网、边角料、废布袋产生量分别为0.5t/a、0.05t/a、3.694t/a、0.9t/a，集中收集后外售综合利用；除尘器收集粉尘产生量为20.76t/a，密闭容器集中收集后外售废品回收站综合利用。
本项目一般固体废物拟在厂区西南角设置一般固废贮存区，存储区面积约10m2，定期外售综合利用。一般固废在厂内暂存时，应按性质不同分类进行贮存，贮存场所采取防风、防雨、防渗措施。一般固废的收集、贮运环节需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行。因此本项目一般固体废物只要加强管理，及时收集暂存，定期外售综合利用，对周围环境影响较小。
生活垃圾设置垃圾桶统一收集后交由环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场处理。
5.2.4.2危险废物影响分析
（1）危险废物产生量及属性判定
根据3.4.4章节分析，本项目危险废物沾油废手套、抹布产生量为0.01t/a，废机油、废机油桶、废催化剂、废过滤棉、废活性炭产生量分别为0.1t/a、0.01t/a、0.5t/3a、0.5t/a、2.5t/a，集中分类收集后分区暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。
（2）危险废物贮存环境影响分析
本项目危险废物集中收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。危废贮存库需采取全封闭、严格的防腐防渗处理。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物影响分析内容如下：
1）本项目危险废物汇总
表5.2.4-1  本项目危险废物汇总表
	序号
	危废名称
	危险特性
	废物类别
	废物代码
	估算产生量(t/a)
	形态
	污染防治措施

	1
	沾油废手套、抹布
	/
	/
	900-041-49
	0.01
	固态
	统一收集至危险废物贮存库暂存定期委托有资质的单位进行处理

	2
	废机油
	T/In
	HW08
	900-217-08
	0.1
	液态
	

	3
	废机油桶
	T/In
	HW49
	900-041-49
	0.01
	固态
	

	4
	废催化剂
	T
	HW50
	900-049-50
	0.5t/3a
	固态
	

	4
	废过滤棉
	T
	HW49
	900-041-49
	0.5t/a
	固态
	

	5
	废活性炭
	T
	HW49
	900-039-49
	2.5
	固态
	


2）危险废物贮存过程中对周边环境的影响分析
①对地下水环境影响分析
本项目危险废物主要为沾油废手套、抹布、废机油、废机油桶、废催化剂、废活性炭。
废机油在厂区暂存时泄漏，未及时收集或者防渗不到位导致危险废物渗入地下，对地下水产生影响，但本项目采取严格的处理措施，对各危险废物均暂存于危废贮存库内，危废贮存库地面及墙角均采取防腐防渗措施，内设分区、围堰，可有效收集泄漏物料，将污染控制在厂区内，对项目区及周边地下水环境影响较小。
②对环境空气的影响分析
本项目危险废物不露天堆置，不会受到大风天气影响，危险废物存放于危废贮存库中，对周围环境空气质量影响较小。
③对土壤环境影响分析
本项目废机油等危险废物在厂区暂存时泄漏，未及时收集或者防渗不到位将会对土壤产生影响，地面防渗采取严格的处理措施，各危险废物均暂存于危废贮存库内，危废贮存库地面及墙角均采取防腐防渗措施，内设分区、围堰、导流沟及收集池，可及时收集泄漏的危险废物，将污染控制在厂区内，对土壤环境影响较小。
④对周边环境敏感目标的影响分析
本项目各危险废物均暂存于危废贮存库内，危废贮存库地面及墙角均采取防腐防渗措施，内设分区围堰、导流沟及收集池，可及时收集泄漏的危险废物，基本将污染控制在厂区内，对周边环境敏感目标影响很小。
（3）收集、运输过程环境影响分析
运输过程主要指将危险废物集中运输到危险废物临时贮存设施的内部转运，液态危险废物在内部转运到临时贮存设施时可能发生倾倒、撒漏到厂区地面或车间地面造成对土壤、地下水等的不利影响，为此本项目应按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求采取如下措施：
①危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。
②危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。
③危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。
④危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。
⑤危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，转运时应避开办公生活区，本项目内部转运道路均已进行硬化，一定程度上可避免撒漏的危险废物立即接触土壤，可及时采取处理措施。
⑥危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）附录B，填写《危险废物厂内转运记录表》。
⑦危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。
⑧在厂区内发生散落、泄漏时，运输人员及时用沙包、木屑等进行堵漏，防止蔓延。
本项目危险废物产生位置和危险废物贮存设施距离较近，运输路线均在厂区内，在采取上述措施的情况下，危险废物在单位内部转运运输基本不会对周围环境造成不利影响。
综上所述，本项目危险废物的处理措施和处置方案在满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求后，对周围环境影响较小。
5.2.4.3生活垃圾影响分析
本项目生活垃圾产生量为10.038t/a。生活垃圾通过在厂区内设置垃圾箱集中收集后，由环卫部门定期收集及时清运处理，对当地环境影响较小。
综上，项目运行过程中产生的各类固体废物均采取相关措施，得到了合理处置，不会对周边环境造成明显不利影响。
5.2.5土壤环境影响预测与评价
根据“2.3.4土壤环境”章节土壤评价等级判定，确定本项目可不开展土壤环境影响评价工作，因此本次环评不再进行土壤环境影响进行评价。
5.2.6环境风险影响分析
5.2.6.1评价依据
①风险调查
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，根据表B.2其他危险物质临界量推荐值，根据GB30000.18《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》，本项目生产过程中涉及的危险物质见表5.2.6-1。
表5.2.6-1  环境风险物质存识别一览表
	序号
	物料名称
	主要成分
	风险物质
	风险物质存放地点

	1
	废机油
	矿物油
	油类物质
	危废贮存库


②风险潜势初判
《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中将建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。
对建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度进行分析，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表5.2.6-2确定环境风险潜势。
表5.2.6-2  建设项目环境风险潜势划分表
	环境敏感程度（E）
	危险物质和工艺系统的危险性（P）

	
	极度危害P1
	高度危害P2
	中度危害P3
	轻度危害P4

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险。


根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q来表征危险性。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界值比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。
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式中：q1，q2…qn——每种危险物质实际存在量，t。
Q1，Q2…Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（a）1≤Q＜10；（b）10≤Q＜100；（c）Q≥100。
表5.2.6-3  建设项目危险物质数量与临界量的比值（Q）
	序号
	风险物质
	临界量（t）
	最大储存量（t）
	临界量比值（Q）
	储存方式
	备注

	1
	废机油
	2500
	0.1
	0.00004
	桶装
	危废贮存库

	合计
	0.00004
	/
	/


本项目涉及的危险化学品Q=0.00004＜1。本项目环境风险潜势为Ⅰ，为环境风险简单分析。
5.2.6.2环境敏感目标概况
根据项目涉及的危险物质可能的影响途径和所在区域的实际环境特点，本项目周边500m范围内不存在环境保护目标，均为规划的工业企业，全部建成后，周边500m范围内人口总数约500～1000人，为大气环境中度敏感区。
5.2.6.3环境风险识别
本项目涉及的主要环境风险物质为废机油，废机油采用桶盛装，暂存在危废贮存库内
环境风险识别主要从生产设施风险和生产过程所涉及的物质风险两方面着手。通过对主要生产装置、生产过程的分析，结合所使用的物料物性及特点，本项目常见的风险类型主要包括以下几类：
（1）生产过程风险识别
生产过程中主要的潜在危险为使用过程中物料泄漏引起的火灾、爆炸事故。
废机油出现泄漏，泄漏的物料以易燃及可燃物质为主，遇到高温物体、明火、电火花会引起火灾、爆炸事故。
（2）运输过程中的风险事故影响分析
本项目产生的运输过程如果出现翻车/泄漏事故，则可能污染地表水体、地下水和土壤等环境，但建设单位委托具有危险废物运输资质的专业运输公司，且运输路线避开饮用水源保护区及大型城镇中心，因此运输事故的影响后果也可以得到有效控制。另外，根据数据统计，危险废物运输车辆发生风险事故的概率为0.00011次/年，发生运输风险概率较低
（3）储存过程风险识别
储存过程中存在的主要风险为：装有物料的桶出现破损，泄漏物料遇明火、高热发生火灾或爆炸风险事故。
5.2.6.4环境风险分析
（1）非正常工况大气环境事故风险评价
一旦各种工序废气防治措施出现事故，项目在生产过程中产生各种废气，可由呼吸或皮肤进入到人体内，与人体发生化学作用或物理作用，对人体健康产生危害。本项目在生产过程中产生的颗粒物、VOCs等，若不通过机械通排风收集、处理，会弥漫在厂房及周围大气中，对周边环境空气及居民造成一定的影响。因此发现废气处理装置失效事故时，应立即停止生产作业，控制事故影响。只要企业加强监管监控，定期维护和保养，其风险是可以控制的。
（2）水环境
本项目与地表水体不发生水力联系，事故情况下，泄漏的物料均泄漏于硬化地面，危废贮存库为重点防渗，其他生产车间为一般防渗。
本项目废机油在储存或使用过程中可能会发生泄漏事故，其储存形式为桶装，储存规格较小，因此本项目可能发生的泄漏事故为小量泄漏。本项目危废贮存均采取了防渗措施，正常情况下废机油的暂存均不会发生泄漏事故。非正常情况或事故状态下，当危废贮存库防渗层断裂破损，同时废机油包装破损，导致物料随裂缝渗入土壤环境中，将有可能进一步对地下水造成污染。因此，本项目地下水环境风险的风险点为危废贮存库，潜在的风险源为废机油包装破损引发泄漏。
一般情况下物料下渗不会直接影响到深层地下水，而是通过土壤渗透影响浅层地下水。发生事故性下渗后，污染物以点源形式渗漏污染地下水，污染迁移途径为地表以下的包气带和含水层，然后随地下水流动而污染地下水，需及时采取必要的处理措施，使造成的污染控制在局部环境而不会造成大面积的区域性污染。
（3）土壤环境
营运期内物料若发生泄漏（在不发生爆炸及火灾情况下），泄漏的物料会蔓延至危废贮存库地面，地面采取分区防渗措施进行防护，厂区内地面均做硬化处理，因此，泄漏后不会大面积逸散，在发生泄漏后，厂内工作人员将及时清理，因此，若发生泄漏等事故不会对土壤环境造成影响。
（4）泄漏发生火灾、爆炸事件
当废润滑油使用和管理不善，出现泄漏而遇火苗时可能产生火灾、爆炸事故。火灾、爆炸引发的次生环境危害主要：①火灾、爆炸次生污染物CO和火灾事故散发的烟气对周边大气直接造成影响，空气环境质量恶化；②火灾、爆炸产生的洗消废水等对周边地表水环境产生不利影响，污染地表水质。
1）次生大气环境污染事故影响分析
企业发生火灾爆炸事故时，在燃烧过程中不仅会产生CO，还可能伴生大量的尘和NO等污染物，会在短时间内对周围环境产生较大的不利影响，其中以CO对人体及周边环境的影响最大。CO为有毒气体，进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合，进而排挤血红蛋白与氧气的结合，从而使人体出现缺氧现象而导致中毒。
2）次生水环境污染事故影响分析
废润滑油发生泄漏和火灾事故时，消防部门迅速到达事故现场取出消防带将消防水引至现场，灭火过程中的消防喷淋水和使用消防泡沫也会产生大量的消防污水，这些污水存在着通过厂区排水管网进入阜西区污水处理厂处理，对污水厂处理系统造成冲击，或由雨水管网进入周边地表水体，甚至是渗入地下，对地表、地下水水质造成污染。
（6）危险废物暂存场所的风险分析
本项目产生的危险废物量不大，要求企业按规范设置专门收集容器和专门的储存场所，储存场所采取硬底化、防渗处理，存放场设置围挡。收集的危险废物均委托有资质单位专门收运和处置。根据同类企业危险废物储存场的运营调查，在采取以上措施后很难发生危险废弃物泄漏和污染事故。
5.2.6.5环境风险防范措施
（1）管理措施
企业设置安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。
安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定企业的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。
（2）建筑安全防范措施
所有建筑、构筑物之间或与其他场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。
道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、严禁烟火标志等并严格执行；配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志及其使用导则》规定在装置区设置有关的安全标志。道路形成环状，建筑间距符合要求，设置大门，将厂前区和人流、物流分开。
（3）建筑安全防范
根据火灾危险性等级和防火要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求的耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃物料均储存在阴凉、通风处，远离火源。安全出口及安全疏散距离、可燃气体以及助燃气体贮存设计应符合《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）的要求。
根据生产工序的特点，在生产设施按物料性质和人身可能意外接触到的有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记。并在生产区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。
（4）危险物质贮存风险预防措施
危险废物贮存过程事故风险主要是因废机油包装桶侧翻、破损泄漏而造成的火灾爆炸、气体释放和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。
1）危险废物厂内贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置危险废物贮存库。
2）危险废物贮存等固废暂存场所地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数＜10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数＜10-10cm/s。有泄漏液体收集装置，防止对土壤和地下水造成污染。
3）设施内有安全照明设施和观察窗口。
5）从设计、管理中防止和减少污染物料的跑、冒、滴、漏而采取的各种措施，主要措施包括工艺、管道、设备、土建、给排水、总图布置等防止污染物泄漏的措施；运行期严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏；定期检查检修设备，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。
（5）污染治理系统事故预防措施
项目的废气治理设施在设计、施工时，应严格按照工程设计规范要求进行，选用标准管材，并做必要的防腐防渗处理。各建筑物设置相应的灭火器。项目金属设备、设施均采用保护接地措施，如发生火灾时火灾面积亦能得到一定程度控制，对火灾向更大范围扩大起到抑制作用。
1）环境风险事故应急处置措施
①废气事故应急处理
严格控制和管理，加强事故防范措施和事故应急处理的技能，将“预防为主、安全第一”的理念作为减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。
事故发生后积极组织力量维修，环境监测人员迅速赶到事故现场监测，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。事故排除后，环境监测人员持续监测环境状况，机械设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产；善后处理人员对要负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。
②火灾的应急处理
本项目发生火灾，应根据应急预案分级响应条件，启动相应的分级措施。
A.立即向调度室和应急指挥办公室报告。
B.切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。
C.通知环保、安全等相关部门人员，启动应急救护程序。
D.组织救援小组，封锁现场，疏散人员。
E.灭火工作结束后，对现场进行恢复清理，对环境可能受到污染范围内的空气、水体、土壤进行取样监测，判定污染影响程度和采取必要的处理。
F.调查和鉴定事故原因，提出事故评估报告，补充和修改事故防范措施和应急方案。
2）泄漏处置
危废贮存库设置重点防渗，采取Mb≥6.0m，渗透系数不小于10-7cm/s的防渗措施进行防护；生产车间均采用厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s防渗措施；厂区内地面均做硬化处理，因此，泄漏后不会大面积逸散，在发生泄漏后，厂内工作人员将及时清理，因此，若发生泄漏等事故不会对土壤、地下水环境造成影响。
本项目废水主要为生活污水，项目正式投运后，须确保生活污水及生产废水排入下水管网，最终进入污水处理厂处理，严禁偷排、乱排。
项目对地下水的污染风险是防渗层出现断裂。当发现防渗层出现异常发生渗漏现象，企业应立即停产并及时分析原因，立即更换防渗层。另外，还需根据现场情况，联系具有资质的检测单位，开展应急检测，以预防和控制环境风险事故对区域环境的影响。
5.2.6.6风险应急监测
①监测项目
环境空气：颗粒物、非甲烷总烃；
地下水：pH、CODcr、BOD、SS、氨氮、石油类；
②监测区域
大气环境：本项目周边区域（根据事故排放量确定监测范围）；
水环境：本项目周边地下水环境
5.2.6.7编制突发环境事件应急预案
建设单位应制定突发环境事件应急预案，按照《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）要求做好环境应急预案的备案工作，与当地政府突发事件应急预案联动，并定期演练，发生事故时立即启动。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，企业应成立以厂长为总指挥，副厂长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定“事故应急救援预案”和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。
5.2.6.8风险小结
项目运行过程中存在火灾、泄漏风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，避免事故的发生。
在认真落实项目拟采取的安全措施及评价所提出的安全措施及安全对策后，项目的事故对周围的影响是可以接受的。
表5.2.6-4  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	新疆吉宸建材有限公司建设年产120万平方米铝塑复合板生产线项目项目

	建设地点
	甘泉堡工业园区中小微企业创新区

	地理坐标
	经度
	87°50'39.048"
	纬度
	44°09'44.799"

	主要危险物质及分布
	本项目涉及的风险物质为：废机油
废机油主要分布在危废贮存库

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水和地下水等）
	主要影响途径：废气事故排放、废矿物油泄漏、火灾、爆炸；
危害后果：废矿物油引起火灾、爆炸；废矿物油泄漏导致环境空气、水环境和土壤污染，及时采取应急措施，不会对环境产生显著不利影响

	风险防范措施要求
	①编制突发事件环境应急预案并定期演练；
②建设单位从防火间距、电器安全措施、制定应急预案等方面完善了环境风险防范措施；

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
	根据物质危险性识别确定各环境要素环境风险潜势等级均为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级为简单分析，评价深度以定性说明为主，环境风险评价对其进行了简要定性分析。最终确定环境风险可控，处于可接受水平。
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[bookmark: _Toc9654][bookmark: _Toc21777][bookmark: _Toc6592][bookmark: _Toc12792]6.1.1大气环境污染防治措施
本项目施工土建工程主要为设备的运输安装，因此粉尘量产生极少，均在现有厂区内实施，采取洒水降尘、厂房遮挡措施。
[bookmark: _Toc4767][bookmark: _Toc8613][bookmark: _Toc277][bookmark: _Toc30000]6.1.2废水防治措施
施工人员生活污水排入阜西区污水处理厂处理，不会对周边水环境产生明显不良影响。
[bookmark: _Toc22224][bookmark: _Toc12678][bookmark: _Toc15505][bookmark: _Toc20158]6.1.3噪声防治措施分析
[bookmark: _Toc23655][bookmark: _Toc17085]（1）合理安排施工时间，原则上应禁止午间（14：00~16：00）、夜间（24：00~次日8：00）施工。
（2）选用低噪声设备，在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。
（3）施工车辆出入现场时应低速、禁止鸣笛。
（4）保持车辆良好工况，严禁车辆超速，从严控制车辆鸣笛。
采取上述措施后，有效减轻了项目施工噪声对周围环境的影响程度，各项措施技术、经济可行。
[bookmark: _Toc5949][bookmark: _Toc1607]6.1.4固废处置措施分析
[bookmark: _Toc19525][bookmark: _Toc2491]本项目施工期固体废物主要是建筑垃圾、废包装材料等，建筑垃圾、废包装材料收集后妥善处置，施工人员生活垃圾经集中收集后交由环卫部门清运，措施可行。
[bookmark: _Toc31527][bookmark: _Toc22390]6.1.5生态保护措施分析
项目用地性质为工业用地，周边为工业生产企业，厂内地面均已硬化完毕，无特殊保护的动植物，施工中加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，施工完毕，尽快整理施工现场，项目的建设对周边生态影响很小，措施可行。
[bookmark: _Toc27406][bookmark: _Toc12418][bookmark: _Toc19836][bookmark: _Toc15181]6.2运营期污染防治措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc8218][bookmark: _Toc20161][bookmark: _Toc26641][bookmark: _Toc6248][bookmark: _Toc18779][bookmark: _Toc27776]6.2.1废气污染防治措施及可行性分析
根据运营期工艺及产污分析结果，本项目产生的大气污染物主要为铝塑复合板生产过程中产生的颗粒物和有机废气。
本项目运营期产生的粉尘收集至布袋除尘器处理后由1根15m排气筒（DA001）排放，有机废气经集气罩收集至1套“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后由1根排气筒（DA002）排放。
布袋除尘器是一种干式除尘器，它是利用纤维编织物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。除尘效率较高，通过分析可知，其设施投资和运行费用较低，可做到稳定达标排放。
袋式除尘器工作原理：
含尘气体由进气口进入灰斗或通过敞开法兰口进入滤袋室，含尘气体透过滤袋过滤为净气进入净气室，再经净气室排气口，由风机排走。清灰是由程序控制器定时顺序启动脉冲阀，使气包内压缩空气（0.5~0.7MPa），由喷吹管孔眼喷出（称一次风）通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空气（称二次风）进入滤袋在瞬间急剧膨胀，并伴随着气流的反方向作用抖落粉尘，达到清灰的目的。粉尘积附在滤袋的外表面，且不断增加，使袋除尘器的阻力不断上升，为使设备阻力不超过1200Pa，袋除尘器能继续工作，需定期清除滤袋上的粉尘。袋式除尘器适用于起始含尘浓度小于3g/m3的废气，不宜处理有腐蚀性、附着性较强的粉尘。
[image: 120ccq3]
图6.2.1-1  布袋除尘器工作原理图
本项目粉尘经设备密闭收尘系统直接引入布袋除尘器处理，根据同类企业现有废气治理设施的实际操作经验，并参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中袋式除尘效率，布袋除尘效率可达99%，此外，根据计算，本项目采用布袋除尘器处理后颗粒物排放浓度和排放速率满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值。故本项目采用布袋除尘器处理粉尘的技术是可行的。
[bookmark: _Toc7539]同时，为了确保袋式除尘器的稳定运行，本环评建议建设单位应加强除尘器的维护、保养，及时更换老化的布袋，杜绝除尘器因老化破裂而导致的含尘废气直接排放的问题；除尘器运行后应加强管理。
[bookmark: _Toc14473]6.2.1.1有机废气处理措施可行性分析
目前常用的有机废气处理方法有如下几种：分子筛、活性炭吸附、生物净化、吸收法、催化燃烧法等，各种方法的主要优缺点见表6.2.1-1。
表6.2.1-1  有机废气主要净化方法比较
	方法
	原理
	优点
	缺点

	分子筛、活性炭吸附-脱附法
	废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化。
	可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可以控制。
	分子筛、活性炭的再生和补充需要花费的费用多。

	生物净化法
	固定在生物净化器填料上的生物膜能将废气中的有机物（VOCs等）降解为CO2和H2O，达到净化废气的目的。
	运行成本低，废水的处理已成熟。
	占地面积大、处理效率低、微生物的驯化适应期较长、过程不易控制。

	吸收法
	液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂所吸收从而达到净化。
	设备费用低，运转费用少；无爆炸、火灾等危险，安全性高。
	需要对产生的废水进行二次处理，对废气种类有限制。

	催化燃烧法
	把废气加热到200～300℃经过催化床催化燃烧转化成无害无臭的二氧化碳和水，达到净化目的。
	操作温度低，热回收效率高（＞90%），运行成本较RTO低；高去除率（95%～99%）
	催化剂易失活（烧结中毒、结焦），不适合含有S、卤素等化合物的净化；常用贵金属催化剂成本高。

	蓄热式热力燃烧技术
	废气预热：低温有机废气进入已被上一周期加热的蓄热室，被陶瓷蓄热体预热至接近燃烧温度（约700~800℃）；高温氧化：预热后的废气进入燃烧室，在760℃以上高温下与氧气反应，VOCs被氧化分解为CO2和H2O，释放大量热量；热量回收：高温净化气体进入另一个蓄热室，将热量传递给陶瓷蓄热体，自身温度降低后排出。
气流切换：系统周期性地切换气流方向，使蓄热体交替进行“吸热”和“放热”，实现热能高效回收。
	热回收效率高(＞90%)，运行费用低；净化效率高（95%～99%）；适用于高温气体
	陶瓷蓄热体床层压损大且易阻塞；低VOCs浓度时燃料费用高；处理含氮化合物时可能造成烟气中NOx超标；不适合处理易自聚化合物（苯乙烯等），其会发生自聚现象，产生高沸点交联物质，造成蓄热体堵塞；不适合处理硅烷类物质，燃烧生成固体尘灰会堵塞蓄热陶瓷或切换阀密封面。


根据生态环境部大气环境司《挥发性有机物治理实用手册》，对于低浓度的VOCs（通常为小于1000ppm），目前有很多的治理技术可以选择，如吸附浓缩后处理技术、吸收技术、生物技术等，在大多数情况下需要采用组合技术进行深度净化。
根据生态环境部于2019年6月26日下发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号），“低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术”。吸附浓缩技术（固定床或沸石转轮吸附）近年来在低浓度VOCs的治理中得到了广泛应用，视情况既可以对废气中价值较高的有机物进行冷凝回收，也可以采用催化燃烧或高温焚烧工艺进行销毁。
本项目产生的有机废气属于低浓度、大风量非甲烷总烃废气，且废气均不具备回收价值，同时，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表中，塑料板、管、型材制造废气中非甲烷总烃防治可行技术为：喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。因此生产过程中产生的有机废气选择活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置的技术处理有机废气，属可行技术。
活性炭吸附脱附+催化燃烧原理如下：
吸附浓缩：在引风机的作用下将捕集后的低温、低浓度废气进入净化装置内吸附体，废气通过颗粒状活性炭吸附净化，净化后空气通过风机经过排气筒排空。
脱附再生：当活性炭在吸附室内吸附至浓缩到饱和定量值时，从吸附体中自动转换1个室为脱附室，自动循环转换吸附、脱附。脱附时，由设备外的气体作为脱附气体，在经过热交换器的作用下，使活性炭碳室进行脱附。脱附出的气体经热交换器后进入催化燃烧器，燃烧器内通过电加热将温度升至350°C左右，燃烧后的气体再进入热交换器，与脱附出的气体进行热交换，对脱附气体进行预加热，此技术充分利用催化燃烧反应放出的热量，加热进气，提高热能利用率，减少加热电能。
催化分解净化：收集的有机废气经阻火器并经主进风阀/旁通阀切换调节进入热交换器，通过热交换器的换热和电加热器的加热，使温度较低的有机废气加热到催化起燃温度。然后升温后的有机废气进入催化反应床，在催化剂的催化作用下，有机物进行氧化反应生成H2O和CO2。由于催化反应放热，使反应后气体温度上升达到一定的温度值。反应后的高温气体经热交换器换热，余热脱附废气使温度升高，并且反应后的高温气体降低一定量的温度，最后经排风机高空排放。其工艺流程示意图如下：
[image: ]
催化室箱体外表面设加强筋，壳体良好密封，设备的内外壁在经过除锈处理工艺后，均涂高温防腐油漆；同时，内部采用高效岩棉保温，与气体介质接触部分由高性能保温棉隔离，耐温1000~1100℃。保证燃烧室与蓄热设备外壁温度≤50℃（燃烧器周围除外）。高温部分设警示标志。炉体顶部设置有泄爆装置。设备设有操作维护平台，在平台和扶梯均设护栏，保障设备在操作、检修维护时能够更加安全、方便。主要部件如下：
阻火器：将设备和废气源之间的危险阻隔开来，保证处理设备和生产设备之间的安全，同时除去废气源中的粉尘。结构为波纹网型，参照国家标准制造；更换快捷，清理方便。是本设备中的安全设施之一。
热交换器：将有机气体分解后的热能和废气源冷气流进行冷热交换，置换热能，提高废气源的温度。当废气浓度达到一定值时，通过热交换器的作用，可以保证设备在无运行功率的状态下正常运转，是催化净化装置中对废气源进行第一次温度提升的装置，也是设备中节能设施之一；通过热交换器内部对气流的合理控制，使交换器的效率保证在60%以上。结构采用冷轧钢板，合理地布置，使冷热气流全面接触进行能量置换。
预热室：废气源在进入催化燃烧室之前，经温度检测仪检测温度达不到催化反应的条件，由布置在预热室内的电加热系统进行温度的第二次提升；电加热元件为红外线加热管，由固定绝缘板固定，维护更换十分方便。
催化反应室：达到温度条件的有机废气源进入催化反应室；催化反应室采用抽屉式，内装催化剂，中间分插电加热元件，利用红外线辐射原理，使催化剂温度达到反应温度，使部分有机物进行分解，释放出能量，直接使废气温度提升，是本设备设计的第三温度提升处，也叫催化升温；温度提升后的有机气体进入催化固定床，内置蜂窝状催化剂，满足反应条件的有机气体在此完全分解，废气变成洁净气体。
③活性炭吸附装置
活性炭吸附是一种物理吸附过程，其核心原理是利用活性炭的多孔结构和巨大的比表面积，通过分子间作用力（范德华力）将废气中的污染物吸附在表面。活性炭的微孔结构（孔径小于2nm）、中孔结构（孔径2-50nm）和大孔结构（孔径大于50nm）共同构成了其强大的吸附能力。当废气通过活性炭层时，污染物分子被吸附在活性炭表面，洁净气体则通过吸附箱排出。吸附效率取决于活性炭的比表面积、孔隙结构以及污染物的性质和浓度。
综上所述，本项目采取的活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理有机废气是经济可行的。
[bookmark: _Toc14333][bookmark: _Toc489707167]6.2.1.2无组织废气污染防治措施可行性分析
项目投产后无组织废气主要为未被收集的废气。为了控制无组织废气对周边环境产生的影响，本项目采取采取加强车间自然通风，加强生产管理，对净化装置定期检修和维护，确保其正常运行等措施来减少车间无组织废气的排放。
除上述措施外，所有生产操作均按照规范执行，对废气收集和处理设备定期检查、检修和维护，确保其正常运行，以进一步减少车间无组织废气的排放。废气收集处理系统发生故障或检修时停止对应工段生产，待检修完毕，废气收集处理系统能正常运行后再进行生产。废气处理设备发生故障或检修时停止生产工序，待检修完毕，设备能正常运行后再进行生产作业。
以上措施可有效从源头及生产工序减少无组织排放量，建设单位在认真做好废气污染物无组织排放防范措施的基础上，项目产生的无组织排放废气对周边环境产生的影响在可接受范围内。
综上所述，本项目无组织废气控制措施满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9排放限值要求。经采取以上措施后，可有效将运行期产生的废气控制在低水平，另外项目区周边500m范围内无居民居住，对居民生活基本无影响。因此，本项目有机废气采取“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”、粉尘采取布袋除尘器处理的措施是可行的。
环评要求：以主要排放源为起点，各方向外100m范围内的区域设置卫生防护距离，今后在该卫生防护距离内禁止新建学校、医院、居民区等敏感点以及对大气环境质量有特殊要求的企业。
[bookmark: _Toc7404]6.2.1.3废气达标可行性分析
项目运营期废气主要包括有组织废气和无组织废气。有组织废气主要为各生产线产生的有机废气和颗粒物；无组织废气主要为各生产线未收集到的废气。
（1）排气筒高度合理性
根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中“5.4.2 废气收集系统与处理装置应符合相关安全技术要求。排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的，以及装置区污水池处理设施除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定”，因此，本项目有组织废气最终经2根15m高排气筒（DA001、DA002）排放合理。
（2）有组织废气达标分析
生产过程中产生的粉尘收集至布袋除尘器处理后由1根15m排气筒（DA001）排放，根据工程分析，处理后的颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值要求；有机废气经集气罩收集至1套“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放，根据工程分析，非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值要求。
（3）无组织废气达标分析
项目厂房内无组织排放的废气主要采取源头控制、加强通风等措施减少无组织废气排放影响，根据大气影响分析中预测分析，项目厂界颗粒物、非甲烷总烃排放均能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9排放限值要求。
（4）厂区内有机废气达标分析
针对厂区内无组织排放的有机废气，其主要影响车间室内环境空气，建设单位通过在生产车间顶部设置换气扇将废气引风排出，做好车间通风换气工作以改善空气环境；同时加强操作工人的自我防护，配备必要的劳保用品（口罩、眼镜等），并严格按照相关劳动规范作业，以尽量减轻废气排放对环境空气及员工健康的影响。采取上述措施后，厂区内无组织有机废气排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1中特别排放限值要求。
同时根据在企业日常运营过程中，需加强以下内容：
a.企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量，回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息，台账保存期限不少于3年。
b.通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。
c.项目生产过程均为封闭式车间，且有防风防雨、防火措施。
在采取以上措施后，项目厂区内无组织排放的挥发性有机物不会对区域产生影响。
根据非正常状态下产生的废气预测浓度可知，在非正常状态下，排放浓度主要由无组织排放贡献，因此项目运营期应加强管理，为杜绝和避免超标排放，应采取以下措施：
①环保设施需设专人管理及专人维护；
②定期对各项环保设施检修，对易损部件，应备件充足，随时可以更换，对于定期更换的吸附剂、催化剂等，应如期及时更换，确保其正常工作，处理效率满足要求；
③一旦废气处理设施故障，必须立即停产，及时修理恢复。
[bookmark: _Toc1001]6.2.1.4废气污染防治设施的运行和维护方案
（1）设备运行规定
①废气污染防治设施须与主体生产设备同时运行；由于紧急事故或设备维修等原因造成设备停止运行时，应立即报告当地生态环境主管部门。
②设备正常运行中须确保废气排放符合污染物排放标准要求。
③主体生产设备与废气污染防治设施均不可超负荷运行。
④企业应建立健全废气污染防治设施相关的规章制度，以及运行、维护和操作规程，建立主体生产设备和废气污染防治设施运行状况的台账制度。
（2）人员和运行管理
①废气污染防治设施须纳入生产管理中，并配备专业的管理人员和技术人员。
②在废气污染防治设施启用前，建设单位应对管理和运行人员进行培训，使管理和运行人员掌握废气污染防治设施及其他附属设施的具体操作和应急情况下的处理措施。
③建设单位应建立废气污染防治设施运行状况、维护等记录制度。
④运行人员应遵守建设单位规定的巡视制度和交接班制度
（3）废气污染防治设施的维护
①废气污染防治设施的维护须纳入全厂的设备维护计划中。
②维护人员应根据计划定期检查、维护和更换必要的部件和材料，并做好相关记录工作，确保污染物可长期稳定达标排放。
[bookmark: _Toc3713][bookmark: _Toc1829]6.2.2废水防治措施分析
本项目生产废水循环使用不外排，生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值B级标准45mg/L，排入园区污水管网，最终进入阜西区污水处理厂处理。
污水处理厂依托可行性分析
阜西区污水处理厂于2016年6月取得《关于阜康市西部城区污水处理厂及配套管网工程环境影响报告书的批复》（新环函〔2016〕680号），于2016年建成，2018年5月31日完成验收，阜西区污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺，水解酸化+A2/O+MBR膜池，其设计规模为5万立方米/日，目前日处理规模达到2万立方米/日，园区下水管网均已敷设完毕，各企业内排水管网与园区主下水管网接通后即可排水。根据实地调查，目前项目区污水管网已经铺设完毕，阜西区污水处理厂已投入运营，经处理后的污水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准，目前仍有充足容量，因此本项目生活污水依托园区排水管网进入阜康市西部城区污水处理厂处理合理、可行。
综上，本项目生产废水和生活污水经排水管区进入甘泉堡工业园区中小微企业创新区，去向合理，不会对周围水环境产生明显不利影响，措施可行。
[bookmark: _Toc16926][bookmark: _Toc1098][bookmark: _Toc17459][bookmark: _Toc26830][bookmark: _Toc29985][bookmark: _Toc27969]6.2.3地下水污染防治措施
[bookmark: _Toc24027]6.2.3.1源头防控措施
源头控制措施：主要包括危废贮存库、生产车间等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。
本项目评价区包气带防污性能一般，在制订防渗措施时要从严要求。地面防渗措施，主要包括生产车间、危废贮存库等的防渗措施。通过在污染区地面进行防渗处理，防止地面的污染物渗入地下。
[bookmark: _Toc3117]6.2.3.2分区防控措施
《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）将地下水污染防渗分区分为三个级别：重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，防渗分区判定如下：
表6.2.3-1  污染控制难易程度分级参照表
	污染控制难易程度
	污染物类型
	本项目

	难
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理
	--

	易
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理
	√


表6.2.3-2  天然包气带防污性能分级参照表
	分级
	包气带岩土的渗透性能
	本项目

	强
	岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1X10-6cm/s，且分布连续、稳定
	√

	中
	岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定
	--

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件
	--


表6.2.3-3  地下水污染防渗分区参照表
	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求
	本项目

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机物污染物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K<1×10-7cm/s，或参照GB18598执行
	持久性有机物污染物

	
	中-强
	难
	
	
	

	
	弱
	易
	
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效黏土防渗层Mb>1.5m，K<1×10-7cm/s，或参照GB16889执行
	其他类型

	
	中-强
	难
	
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机物污染物
	
	

	
	强
	易
	
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化
	其他类型


参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，并根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质以及各设施及建构筑物污染物难以控制程度进行分级，本项目分区防渗情况如下：
将厂区划分为重点防渗区（危废贮存库），一般防渗区（生产车间、一般固废暂存区）。
（1）重点防渗区
本项目重点防渗区（天然包气带防污性能中，污染控制难易程度）主要为危废贮存库。
危废贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。对比防渗技术要求，本项目重点防渗区采取的防渗措施满足防渗技术要求。
（2）一般防渗区
一般防渗区（天然包气带防污性能中，污染控制难易程度易）为生产车间和一般固废暂存区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s，本项目一般防渗区采取的防渗措施满足防渗技术要求。
为了确保防渗措施的防渗效果，施工工程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。但拟建项目在生产运行过程中，仍需强化监控手段，定期检查，杜绝厂区内事故性长期排放点源的存在，一旦发生事故性排放应及时采取合理有效的处置措施，避免生活污水因污水管道老化或破裂等原因造成持续性渗入地下。
本项目分区防渗措施见表6.2.3-4。
表6.2.3-4  建设项目地下水防渗分区一览表
	污染防
治区
	功能
单元
	防渗要求
	等效规定
	建议防渗方案

	重点防
治区
	危废贮存库
	硬化防渗处理，铺设2.0mmHDPE防渗膜，渗透系数不小于1.0×10-10cm/s
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）6.1.4条规定
	可采用不低于C30强度等级的混凝土结构，抗渗等级不低于P8，污水沟的内表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料；或者采用在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂，结构厚度不小于300mm；也可采用2.0mmHDP防渗膜与混凝土结构结合的方式

	一般防
治区
	生产车间、循环水池
	防渗性能应不低于1.5mm厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的复合衬层
	-
	采用混凝土硬化地面防渗措施


（3）其他污染防治措施
①加强管理，设置环保工作组，定期检查厂内的生产运行是否规范，禁止乱倒垃圾，防止降雨淋溶产生的淋滤液下渗污染地下水。
[bookmark: _Toc19649]②重点防渗区的防渗使用寿命一般应在20年以上。
6.2.3.3地下水监测与管理
（1）地下水监测原则
为了及时准确掌握厂区及下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，本项目参考厂区现有的地下水监控系统，科学、合理地设置地下水污染监控井，建立并完善监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。
本项目地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ164－2020）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的相关要求，结合研究区含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，布置地下水监测点。
水质监测项目按照潜在污染源特征因子确定，地下水监测遵循以下原则：
①加强重点防渗区监测；
②以潜水含水层地下水监测为主；
③充分利用现有监测井；
④水质监测项目参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目；
⑤厂址区周边同步对比监测。
（2）监测井布设和监测频率
本项目应建立地下水环境监控体系，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备相应的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）相关要求，评价应在项目区下游至少布设1个地下水跟踪监测点位，监测计划见8.2.2.2章节。
监控井的布设应覆盖整个项目厂区和周边可能影响的区域，重点应考虑可能产生事故和跑、冒、滴、漏的区域。因此，根据上述监测点网的设计原则和研究，结合厂区所在区域的水文地质条件和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中要求，本项目需在地下水流向下游方向布设地下水监测井，在监测水质的同时监测地下水水位。监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。
（3）监测数据管理
地下水跟踪监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向公司安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每周监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。
为保证地下水监测工作持续有序运行，必须明确职责、制定相关规定进行管理；具体管理措施和技术措施如下：
1）管理措施
①指派专人负责预防地下水污染的管理工作。
②委托具有监测资质的单位按时、按质、按量完成地下水监测工作，并按要求分析整理原始资料、编写监测报告。
③建立与项目区环境管理系统相联系的地下水监测信息管理系统。
④按突发事故的性质、类型、影响范围、后果严重性分等级制订相应的应急预案，在制定预案时要根据本厂环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，并组织有关部门、人员进行适时演练、不断补充完善预案内容。
2）技术措施：
①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164－2020）要求，及时上报监测数据和有关表格，定期对重点防渗区可能发生泄漏的区域进行检查。
②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，并将核查过的监测数据报告安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况。
[bookmark: _Toc1178]6.2.3.4地下水环境跟踪监测与信息公开计划
上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。
[bookmark: _Toc7107]6.2.3.5应急响应
[bookmark: _Toc18359][bookmark: _Toc19053][bookmark: _Toc11967][bookmark: _Toc15715][bookmark: _Toc212][bookmark: _Toc10038][bookmark: _Toc2095318][bookmark: _Toc18433][bookmark: _Toc6297]为了防止风险事故状态下对地下水产生污染，项目场区应当事先制定相应的突发地下水污染事件风险应急预案，一旦发现地下水遭受污染，立即启动应急预案，首先切断泄漏源，立即对渗漏处进行封堵，并启动下游监控井作为抽水井，将污染的地下水抽出，若抽水难以控制污染物向下游迁移的趋势，可在综合考虑经济可行性、技术可行性以及环境效益的前提下，在污染物下游设置隔水帷幕，阻止污染物向下游迁移；或设置可渗透性反应墙进行原位修复。
[bookmark: _Toc22493][bookmark: _Toc28560]6.2.4噪声污染防治措施分析
[bookmark: 6.2.4固体废物污染防治措施分析]本项目噪声主要是设备噪声、风机噪声，噪声声级在75~85dB（A）。针对不同噪声源采用隔声、消声、合理布局等治理措施。
⑴重视设备选型
最大程度地选用加工精度高，运行噪声低，配备减振、降噪的设施的生产装置及设备。采用大型基础来减少振动噪声。安装减振材料，减小振动。
⑵重视总图布置
将高噪声设备布置在厂房之内，可利用建筑物、构筑物形成噪声屏障，阻碍噪声传播。对噪声设备，在设计时应考虑建筑隔声效果。对风机类、泵类设备等均安装在室内，采用厂房隔声布置，以减轻噪声对室外环境的影响。
⑶采取隔声、吸声措施
在项目厂区道路两侧种植绿化带，在厂内空地种植花草，以进一步削减噪声。
⑷从管理角度，加强以下几个方面工作，以减少项目噪声排放对周边声环境的影响
①提高工艺自动控制水平，减少工人直接接触高噪声设备时间。
②建立设备定期维护、保养制度，防止设备故障形成的非正常生产噪声。
③加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。
⑹流动声源管理：对于流动声源，单独控制声源技术难度甚大，可行的措施是强化行驶管理制度。要求驾驶员加强环保意识，减少鸣笛次数。同时加强厂区内道路维护保养，减少汽车摩擦噪声。
根据项目声环境影响评价预测结果，采取有效的减振降噪措施后，预测前述主要生产设备噪声源衰减至厂界外1m的噪声贡献值，均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区排放限值要求。
[bookmark: _Toc7780][bookmark: _Toc2095322][bookmark: _Toc3011][bookmark: _Toc256][bookmark: _Toc24][bookmark: _Toc1201][bookmark: _Toc12814][bookmark: _Toc15043][bookmark: _Toc14900][bookmark: _Toc9664][bookmark: _Toc13046][bookmark: _Toc15896371][bookmark: _Toc13183][bookmark: _Toc261][bookmark: _Toc30243][bookmark: _Toc24788][bookmark: _Toc27233][bookmark: _Toc30714][bookmark: _Toc23043][bookmark: _Toc16421][bookmark: _Toc23258909][bookmark: _Toc17271702][bookmark: _Toc150142638][bookmark: _Toc19899][bookmark: _Toc389048676][bookmark: _Toc31045][bookmark: _Toc387919259][bookmark: _Toc283077137][bookmark: _Toc399666137]6.2.5固废污染防治措施及其可行性分析
1.一般固废处置措施
本项目一般固体废物主要为废包装材料、废过滤渣和废过滤网、边角料、除尘器收集粉尘、废布袋，集中收集至本项目一般固废暂存区，上述固废仍具有利用价值，故外售至废品回收站综合利用，一方面可使项目产生的一般工业固体废物得到妥善处置，另一方面可为建设单位创造一定的收益。
根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，本项目一般固体废物拟在厂区南侧角落设置一般固废贮存区，面积约10m2，用于暂存项目产生的一般固体废弃物，定期外售综合利用。一般固废贮存库最大储存能力约为5t，本项目一般工业固废产生量约为5.144t/a，暂存周期约为15d，储存量约为0.257t，可满足存储需求。一般固废在暂存时，应按性质不同分类进行贮存，贮存场所采取防风、防雨、防渗措施，并严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中Ⅱ类贮存场进行要求建设。
2.危险废物处置措施
本项目危险废物沾油废手套、抹布、废机油、废机油桶、废催化剂、废过滤棉、废活性炭集中收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。
（1）危废贮存库选址合理性分析
对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目危废贮存库选址合理性分析见表6.2.5-1。
表6.2.5-1  危废贮存库选址符合性分析
	选址要求
	本项目情况
	符合情况

	贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。
	本项目危废贮存库选址满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，且与本项目一并开展环境影响评价。
	符合

	集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
	本项目危废贮存库选址不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
	符合

	贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
	本项目危废贮存库选址不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
	符合

	贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。
	根据现场勘查，本项目位于工业园区内，周边主要为空地、道路及工业企业，周围无环境敏感目标。
	符合


（2）危险废物处置措施
①本项目拟于项目区西北角设置一处危废贮存库，面积约10m2，采取防扬尘、防雨淋、防流失、防渗漏及排水措施，防渗措施必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求：危废贮存库基础必须防渗，基础采用防渗混凝土，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
②所有危险废物在危废贮存库内分区存放，不得与一般工业固废及生活垃圾混存。
③危险废物不得长期贮存于危废贮存库内，必须定期交由有资质的单位进行安全处置，并签订危险废物处置协议
④执行危险废物转移联单制度，危险废物的转移必须满足《危险废物转移管理办法》的相关要求，根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行，危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。
⑤建立危险废物台账，如实记录危险废物出入库时间、数量、交接人等信息，定期汇总保存。
⑥危险废物的转移应该及时向当地环保部门申报。
⑦危险废物的管理应该纳入公司应急预案，并定期演练。
（3）危险废物贮存、管理要求
本项目危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求进行收集、周转、贮存和管理，委托有相应危险废物处理资质的处理单位处理。
本项目在厂区内西北角新建1座危废贮存库（面积约10m2），危险废物收集、贮存、转移和管理应符合以下要求：
①一般措施
a.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
b.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
c.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
d.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
e.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
f.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
g.危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。
h.危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。
i.危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。
j危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ298进行鉴别。
②危险废物贮存容器
a.应当使用符合标准的容器盛装危险废物。
b.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。
c.装载危险废物的容器必须完好无损。
d.盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物兼容（不相互反应）。
e.液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。
③危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则
a.地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物兼容；
b.必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；
c.设施内要有安全照明设施和观察窗口；
d.用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；
e.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；
f.不兼容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间断。
④危险废物的堆放要求
a.基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；
b.堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；
c.衬里存放在一个基础或底座上；
d.衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围；
e.衬里材料与堆放危险废物兼容；
f.在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；
g.危险废物堆要防风、防雨、防晒；
h.产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里；
i.不兼容的危险废物不能堆放在一起；
⑤危险废物分区贮存要求
a.贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。
b.通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。
⑥危险废物转移、管理、处置要求
根据《危险废物转移管理办法》、《危险废物产生单位管理计划制定指南》，评价对项目产生的危险废物的转运、管理及处置提出如下要求：
a.建设单位应对危险废物承运人或者危险废物接收人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；
b.建设单位应制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；
c.建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；
d.在转移危险废物前，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息；
e.及时核实危险废物接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；
f.移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。
使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。
g.危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。
因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。
h.跨省转移危险废物的，应当向危险废物移出地省级生态环境主管部门提出申请。移出地省级生态环境主管部门应当商经接收地省级生态环境主管部门同意后，批准转移该危险废物。未经批准的，不得转移。
3.生活垃圾
生活垃圾通过在厂区设置一定数量的密闭式垃圾桶收集，定期交环卫部门清运处置。
综上所述，本项目一般固体废物的处理满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物处理满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，对周围环境的影响较小。从技术上分析，项目固体废物处置措施是可行的。
[bookmark: _Toc24755][bookmark: _Toc10269]6.2.6土壤污染防治措施
根据“2.3.4土壤环境”章节土壤评价等级判定，确定本项目可不开展土壤环境影响评价工作，因此本次环评不再进行土壤环境影响进行评价。
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[bookmark: _Toc12946][bookmark: _Toc30371][bookmark: _Toc18243][bookmark: _Toc2144][bookmark: _Toc15362][bookmark: _Toc1010][bookmark: _Toc30245][bookmark: _Toc29179]7环境影响经济损益分析
[bookmark: _Toc7953][bookmark: _Toc24083][bookmark: _Toc32001][bookmark: _Toc9852]7.1目的
环境影响经济损益分析即针对项目的性质和当地的具体情况，确定环境影响因子，从而对项目环境影响范围内的环境影响总体作出经济评价。根据理论发展和多年的实际经验，任何工程都不可能对全部环境影响因子作出经济评价，因此环境影响经济损益分析的重点是对工程的主要环境影响因子作出投资费用和经济损益的评价，即项目的环境保护措施投资估算和经济效益、环境效益、社会效益以及项目环境影响的费用、效益总体分析评价
[bookmark: _Toc24114][bookmark: _Toc12526][bookmark: _Toc25914][bookmark: _Toc776][bookmark: _Toc6284][bookmark: _Toc21566][bookmark: _Toc13146][bookmark: _Toc14737][bookmark: _Toc30753][bookmark: _Toc18351]7.2环境损益分析
[bookmark: _Toc150142640][bookmark: _Toc387919261][bookmark: _Toc137631522][bookmark: _Toc137739027][bookmark: _Toc137631452][bookmark: _Toc389048678][bookmark: _Toc283077139]本项目总投资1000万元，环保投资53.8万元，约占工程总投资的5.38%。建设项目环境保护投资一览表见表7.2-1。
表7.2-1  建设项目环保投资估算一览表
	[bookmark: _Toc18703][bookmark: _Toc1179][bookmark: _Toc9305][bookmark: _Toc13135][bookmark: _Toc28934][bookmark: _Toc23279][bookmark: _Toc536692052][bookmark: _Toc30272][bookmark: _Toc2525_WPSOffice_Level3]时期
	类型
	污染工序
	环保措施
	投资
（万元）

	施工期
	废气
	运输扬尘、施工机械废气
	道路洒水降尘，施工围挡。
	1.0

	
	噪声
	设备噪声
	合理安排施工运输路线；合理安排强噪声施工机械工作频次；合理安排施工时间。
	1.0

	
	固废
	生活垃圾
	垃圾箱集中收集后由环卫部门定期清运。
	0.3

	
	
	建筑垃圾
	按要求设置收集设施，充分利用回收，不可回收部分运往市政部门指定地点
	1.0

	运营期
	废气
	铝塑复合板生产线
	颗粒物经布袋除尘器处理后由15m排气筒（DA001）排放
	10

	
	
	
	有机废气经“活性炭吸附脱附-催化燃烧装置”+10m排气筒（DA002）排放
	25

	
	噪声
	设备噪声
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声
	5

	
	废水
	生活污水
	排入园区管网，纳入阜西区污水处理厂处理
	0.5

	
	固废
	危险废物
	新建1座危废贮存库，危险废物暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位处置；危废贮存库地面、墙壁防腐防渗
	8

	
	
	一般固废
	设置一般固废存储区，分类收集暂存后外售
	1.5

	
	其他
	分区防渗，重点防渗区防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；一般防渗区等效黏土防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s；简单防渗区采取普通混凝土地坪
	0.5

	合计
	53.8


[bookmark: _Toc31704][bookmark: _Toc22566][bookmark: _Toc6332]7.3环境经济效益分析
通过投入上述环保投资，采取各种环保措施对废气、废水、噪声、固体废物污染进行控制，实现了废物资源化利用，同时减少了项目对环境造成的污染，达到了削减污染物排放量，保护环境的目的。
（1）本项目工艺废气（颗粒物、有机废气）经处理后达标排放，对项目周围地区的环境空气质量影响较小。
（2）项目噪声源经采取选用低噪声设备、基础减振，厂房隔声等处理措施后，厂界噪声能达到相关的标准要求，对外环境的影响较小。
（3）固体废物均得到合理处置，对环境影响较小。
环保设施的经济效益不仅表现在其创造了多少产值，还表现在它的间接经济效益即环保设施的有效运行保证了人类良好的生活条件、生存环境和生产活动的可持续发展以及由此创造的可观经济效益。从该意义上讲，项目环保设施的间接经济效益是非常明显的。
[bookmark: _Toc13824][bookmark: _Toc24989][bookmark: _Toc18630][bookmark: _Toc29090][bookmark: _Toc10061][bookmark: _Toc13584][bookmark: _Toc32606][bookmark: _Toc18263][bookmark: _Toc12585][bookmark: _Toc24715][bookmark: _Toc22896][bookmark: _Toc536692053][bookmark: _Toc18106][bookmark: _Toc10025][bookmark: _Toc3248][bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc26510][bookmark: _Toc12336][bookmark: _Toc25325][bookmark: _Toc8108][bookmark: _Toc17851][bookmark: _Toc407][bookmark: _Toc231]7.4社会效益
[bookmark: _Toc17513][bookmark: _Toc31948][bookmark: _Toc26590][bookmark: _Toc30078][bookmark: _Toc31887][bookmark: _Toc18873][bookmark: _Toc399666140]本工程的社会效益主要体现在：
（1）本项目的建设符合国家产业政策，采用先进的设备、工艺和污染物防治措施，有助于提高产品的质量和产量，同时可以降低污染物的产生与排放。
（2）根据建设单位提供的资料，项目具有较好的经济效益和抗风险能力，而且为国家和地方财政收入做出一定贡献。
（3）项目建成后能够增加国家和地方财政收入，带动地方经济发展，工程建成达产后，在为公司创造经济效益的同时，可增加地方财政收入，带动当地经济发展。
综上所述，本项目建设具有较好的社会效益。
[bookmark: _Toc25370][bookmark: _Toc7957][bookmark: _Toc31773][bookmark: _Toc1572]7.5环境影响经济损益分析
本项目运行过程中，通过污染物治理每年可产生一定的经济效益。部分收益可用于环保设施的维护等，以保证各类污染防治设施稳定、完好运行，确保各类污染物均能够长期稳定达标排放。剩余的收益可用于环保设施升级改进、污染防治技术开发、周围环境美化等，以最大限度地减少本项目各类污染物的排放量，减轻对环境的影响。并通过周围环境的绿化，改善当地的环境。同时，本项目的建成实施，对当地的经济和社会发展均会起到一定的推动作用。
综上所述，本项目如认真落实环评提出的各项环境保护措施，保证项目的环境可行性，将具有较为良好的经济效益及环境效益。项目的建设运行，有利于增强地方经济实力、财力。增强企业的盈利能力和资源综合利用水平；有利于地方产业结构的调整；大大改善了环境资源的利用效率。因此，在经济效益和环境效益方面都是可行的。此外，应当注意在生产过程中加强设备的管理、职工培训、严格操作规程，保证生产设备和环保设施的正常运行，确保环境保护要求的防治措施得到实施。这样，本项目的环境经济效益才能达到预期的效果。
[bookmark: _Toc32009][bookmark: _Toc30613][bookmark: _Toc23048][bookmark: _Toc15018][bookmark: _Toc31413][bookmark: _Toc28805][bookmark: _Toc15226][bookmark: _Toc17228][bookmark: _Toc14284]7.6小结
在环境效益方面，本项目的建设和运营会对周围环境产生一定的影响，但在工程建设中，只要严格执行有关的法律法规，环保措施执行“三同时”制度，可以保证对环境的影响控制在允许范围内。以上三方面的分析结果表明，本项目的实施将有助于当地社会效益、经济效益、环境效益的统一协调发展，对环境的影响损失较小。从环境经济效益角度分析，工程建设是可行的。



[bookmark: _Toc25450][bookmark: _Toc27070][bookmark: _Toc27100][bookmark: _Toc17695][bookmark: _Toc28398][bookmark: _Toc11493][bookmark: _Toc23832][bookmark: _Toc11242][bookmark: _Toc7074][bookmark: _Toc7110][bookmark: _Toc389048679][bookmark: _Toc387919264][bookmark: _Toc283077133][bookmark: _Toc150142634]8环境管理与监测计划
在项目的施工和运营过程中，将对周围环境产生一定的污染影响，环境管理和监测计划的实行将监督和评价项目实施过程中的污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保生态环境保护目标的实现。
[bookmark: _Toc32607][bookmark: _Toc14189][bookmark: _Toc399666141][bookmark: _Toc17563][bookmark: _Toc11773][bookmark: _Toc30208][bookmark: _Toc18909][bookmark: _Toc23721][bookmark: _Toc1374][bookmark: _Toc12503][bookmark: _Toc14947][bookmark: _Toc387919265][bookmark: _Toc389048680][bookmark: _Toc137739022][bookmark: _Toc150142635][bookmark: _Toc283077134][bookmark: _Toc137631517][bookmark: _Toc137631447][bookmark: _Toc18329][bookmark: _Toc11909][bookmark: _Toc23880][bookmark: _Toc1510][bookmark: _Toc6382][bookmark: _Toc16048]8.1环境管理
[bookmark: _Toc31771][bookmark: _Toc536692057][bookmark: _Toc16613][bookmark: _Toc11241][bookmark: _Toc28503][bookmark: _Toc12037][bookmark: _Toc13620][bookmark: _Toc19346][bookmark: _Toc17653][bookmark: _Toc27054][bookmark: _Toc25056][bookmark: _Toc26478]8.1.1环境管理基本任务
环境管理的基本任务是控制污染物排放量，避免污染物对区域环境质量的损害。
为了控制污染物的排放，需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。
建设单位应将环境管理作为企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、规划等，协调发展生产和保护生态环境之间的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。
8.1.2环境管理体系
环境管理体系是企业管理体系的重要组成部分，通过制定环境方针、环境目标和指标，采用系统化的管理方法，强化企业内部环境管理，在企业环境管理的各个环节中控制环境因素，减少环境影响。在环境管理体系建立、运行和改进的过程中，贯彻污染预防、清洁生产的思想和方法，持续改进企业的环境绩效。
环境污染问题是由自然、社会、经济和技术等多种因素引起的，情况十分复杂，因此必须对损害和破坏环境的活动施加影响，以达到控制、保护和改善环境的目的。要达到这个目的，则需要在环境容量允许的前提下，本着“以防为主、综合治理、以管促治、管治结合”的原则，以环境科学的理论为基础，用技术的、经济的、教育的和行政的手段，对项目经营活动进行科学管理，协调社会经济发展和保护环境的关系，从而达到经济效益、社会效益和环境效益的统一。
建设单位计划配备专（兼）职生态环境保护人员数名，负责本公司的环境监督管理工作，管理机构隶属于生产部门，负责对公司的生态环境保护工作进行全面管理，特别是对各污染源的控制与污染治理设施进行监督检查。
[bookmark: _Toc21662][bookmark: _Toc536692058][bookmark: _Toc6680][bookmark: _Toc9013][bookmark: _Toc28098][bookmark: _Toc15663][bookmark: _Toc30607][bookmark: _Toc2916][bookmark: _Toc21255][bookmark: _Toc6002][bookmark: _Toc5307][bookmark: _Toc2744][bookmark: _Toc7765][bookmark: _Toc17439][bookmark: _Toc12507][bookmark: _Toc31553][bookmark: _Toc200][bookmark: _Toc885]8.1.3环境管理机构设置
[bookmark: _Toc441671768][bookmark: _Toc397607924][bookmark: _Toc56473655][bookmark: _Toc60132058][bookmark: _Toc39813763][bookmark: _Toc52963742][bookmark: _Toc49650114][bookmark: _Toc46721336][bookmark: _Toc53041799][bookmark: _Toc38100167][bookmark: _Toc53041660][bookmark: _Toc38155529][bookmark: _Toc149306182][bookmark: _Toc48526162][bookmark: _Toc56853280][bookmark: _Toc16059339][bookmark: _Toc46468657][bookmark: _Toc48548439][bookmark: _Toc56853336][bookmark: _Toc48038851][bookmark: _Toc41298067][bookmark: _Toc52612977][bookmark: _Toc37850290][bookmark: _Toc38155610][bookmark: _Toc39907118][bookmark: _Toc39473634][bookmark: _Toc47772599][bookmark: _Toc46828721][bookmark: _Toc149012438][bookmark: _Toc41556516][bookmark: _Toc38094727][bookmark: _Toc59868352][bookmark: _Toc50712532][bookmark: _Toc50974786][bookmark: _Toc58289263][bookmark: _Toc57598591][bookmark: _Toc46736538][bookmark: _Toc58824822][bookmark: _Toc21276][bookmark: _Toc9183][bookmark: _Toc28715][bookmark: _Toc5040][bookmark: _Toc536692060][bookmark: _Toc18259][bookmark: _Toc4938][bookmark: _Toc10798][bookmark: _Toc8342][bookmark: _Toc24893][bookmark: _Toc14010_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc29299][bookmark: _Toc1548][bookmark: _Toc31416][bookmark: _Toc8013]根据对同类项目的调查发现，本项目主要污染为生产废气，因此拟建项目建成后，必须设置专门从事环境管理的机构，配备专职环保人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。
环境管理机构主要职能是研究决策本公司环保工作的重大事宜，并负责公司环境保护的规划和管理以及环境保护治理设施管理、维修、操作，负责公司的环境监测，是环境管理工作的具体执行部门。其主要职责如下：
（1）环境管理机构除负责公司内部有关生态环境保护工作外，还应接受生态环境行政主管部门的检查与监督；
（2）贯彻执行各项生态环境法规和各项标准；
（3）组织制定和修改企业的生态环境保护管理体制及规章制度，并监督执行；
（4）制定并组织实施生态环境保护规划和标准；
（5）检查企业生态环境保护规划和计划；
（6）建立资料库，管理污染源监测数据及资料的收集与存档；
（7）加强对污染治理设施的监督管理，安排专人负责污染治理设施的具体操作，确保污染治理设施正常运行，保证污染物达标排放；
（8）防范风险事故的发生，协助生态环境行政主管部门、企业内部应急反应中心或生产安全部门处理各种事故；
（9）开展生态环境保护知识教育，组织开展本企业的生态环境保护技术培训，提高员工的素质水平，组织和协调本企业的环境监测工作。
[bookmark: _Toc29831][bookmark: _Toc16129][bookmark: _Toc25999][bookmark: _Toc3149]8.1.4环境管理措施
[bookmark: _Toc3490][bookmark: _Toc28958]8.1.4.1建立健全企业环境管理台账和资料
建设单位应建立完善的环境管理台账制度，设置专职人员开展台账记录、整理、维护等管理工作，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责，台账内容包括：
（1）档案记录：根据《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》中的相关要求，“采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜大于10000h，但不应高于40000h。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的非甲烷总烃，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置燃烧温度一般不低于760℃，催化燃烧装置燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。”
制定适用于本企业的生态环境法律法规、规章制度及相关政策性文件，建设项目环境影响评价文件和“三同时”验收资料，企业生态环境保护职责和管理制度，企业污染物排放总量控制指标和排污申报，污染治理设施检修停运申请报告，固体废物贮存、处置和利用设施的运行管理情况，危险废物安全处置单据，防范环境风险的措施和突发环境事件应急预案、应急演练组织实施方案和记录，突发环境事件总结材料，安全防护和消防设施日常维护保养记录，企业环境管理工作人员专业技术培训登记情况；环境影响评价文件中规定的环境监控监测记录，企业总平面布置图和污水管网线路图（总平面布置图应包括废水、废气污染源和排放口位置等）。
（2）生产运行：生产装置、设施、公用单元和全厂运行情况，重点记录排污许可证中相关信息的实际情况及与污染物治理、排放相关的主要运行参数，如生产设施运行时间、原辅料及能源使用情况，全厂原料、辅料、能源使用量等，记录与污染治理设施和污染物治理、排放相关的内容。
（3）污染治理设施运行情况：废水、废气、噪声等污染物治理设施运行时间、运行参数；无组织废气排放控制措施执行情况，包括设备的维护、保养、检查等运行管理情况；固体废物的产生量、处置量等。
（4）自行监测：手工监测记录信息，包括手工监测日期、采样及测定方法、监测结果等；自动监测运维记录，包括自动监测及辅助设备的运行状况，系统校准、校验记录、定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故障维护记录、巡检日期等。
企业环境管理档案分类分年度装订，资料和台账完善整齐，装订规范，排污许可证齐全，污染治理设施日常运行状况和监测记录连续、完整，指标符合环境管理要求。
环境管理档案有固定场所存放，资料保存应在3年以上，台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，确保生态环境行政主管部门执法人员随时调阅检查。
[bookmark: _Toc18648][bookmark: _Toc17393]8.1.4.2建立企业内部环境管理制度
建设单位应建立完善的环境管理制度，主要包括：
（1）企业环境综合管理制度
包括企业生态环境保护规划与计划，企业污染减排计划，企业各部门生态环境保护职责分工，环境报告制度，环境监测制度，环境管理制度，危险废物环境管理制度，生态环境保护宣传教育和培训制度等。
（2）企业污染治理设施设备运行管理制度
包括企业污染治理设施设备操作规程，交接班制度，台账制度，污染治理设施设备维护保养管理制度等。
（3）企业环境应急管理制度
包括环境风险管理制度，突发环境事件应急报告制度，综合环境应急预案和有关专项环境应急预案等。
（4）企业环境监督员管理制度
包括企业环境管理负责人和企业环境监督员工作职责、工作规范等。
（5）企业内部环境监督管理制度
包括污染治理设施设备运转巡查制度等。
（6）危险化学品和危险废物管理制度
包括危险化学品保管和贮存管理制度，危险废物环境管理制度等。
环境管理制度以企业内部文件形式下发到各车间、各部门。
[bookmark: _Toc23708][bookmark: _Toc868]8.1.4.3环境管理措施
建设单位应采取科学规范的环境管理措施，主要包括以下几个方面：
（1）建立ISO14001环境管理体系，建议同时进行QHSE（质量、健康、安全、环保）审核。
（2）在生产期间，应严格按工艺操作规程进行生产，加强管理，保证生产的正常进行。
（3）应落实好各项配套污染治理设施，加强装置的日常环境管理，避免出现“跑、冒、滴、漏”现象。
（4）制订生态环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，环境评估与经济效益评估相结合，建立严格的奖惩机制。
（5）加强生态环境保护宣传教育工作，进行岗位培训，使全体职工能够意识到生态环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，全公司应有危机感和责任感，把生态环境保护工作落到实处，落实到每一位员工。
（6）加强环境监测数据的统计工作，建立全厂完善的污染源及物料流失档案，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求。
（7）强化对污染治理设施的运行监督、管理的职能，建立全厂完善的污染治理设施运行、维护、维修等技术档案；加强对污染治理设施操作人员的技术培训，确保污染治理设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标。
（8）对突发环境事件应急预案进行定期演练并对存在的问题进行及时的补充和完善。
[bookmark: _Toc19011][bookmark: _Toc30063][bookmark: _Toc10948][bookmark: _Toc12710]8.1.5各阶段的环境管理要求
[bookmark: _Toc22925][bookmark: _Toc6922]8.1.5.1项目审批阶段
项目环境影响评价文件要按照生态环境部发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》规定，确定环境影响评价文件的类别，委托相应机构编制环境影响评价文件。
企业在委托环评文件编制后应积极配合环评编制单位查勘现场，及时提供环评文件编写所需的各类资料。
在环境影响报告书的编制和生态环境主管部门审批或者重新审核环境影响报告书的过程中，应该按规定公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。
企业有权要求环评文件编制及审批等单位和个人为其保守商业、技术等秘密。
环境影响评价文件由建设单位报有审批权的生态环境行政主管部门审批，环境影响评价文件未经批准，不得开工建设，自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审批。
[bookmark: _Toc3848][bookmark: _Toc20929]8.1.5.2建设施工阶段
项目施工过程中会产生粉尘、噪声、建筑垃圾等。尽管项目施工期环境影响只存在于施工短期时间内，但如不注意也会产生不良后果，因此，加强施工期的环境管理也是一项重要内容。
为了加强施工期的环境管理力度，建设单位应当与工程中标承包商签订《建设工程施工期的保护环境协议》，协议内容要求承包商遵守国家和地方制定的环境法律、法规，对其提出环境保护工作的任务、要求和目标，运用经济、法律、行政等手段，做好施工期的污染防治工作，保证施工期项目周围的环境质量。厂区环境管理部门应将相关施工期可能产生的环境问题和预防措施向工程承包商详细讲解，使其能够充分理解、接受，同时要求他们在施工前制定施工现场环境管理计划，明确环境责任，并落实于工程建设过程中。
建设单位应专门聘请监理工程师，在对项目施工进行全过程监理时，有责任对施工中环境保护措施的执行情况进行监督；建设单位有责任落实环境影响缓解措施，减轻工程建设可能造成的不利影响。
（1）管理目标
①以适当的环境保护投资充分发挥本工程潜在的效益。
②对项目产生不利的环境影响得到缓解或消除。
③落实招标文件中环境保护条款及与环境有关的合同条款。
④保护人群健康，避免施工区内传染病暴发和流行。
⑤实现工程建设的环境、社会与经济效益的统一。
（2）安全、文明施工管理的主要要求
①审核施工单位资质及项目安全管理第一责任人、直接责任人和消防责任人任职书及其资质是否符合要求；核查施工项目经理、安全员、质检员和管理人员及特种施工人员资质、上岗证及其落实情况，监督施工单位按建质〔2004〕213号文要求健全项目安全生产管理机构和配置专职安全生产管理人员，并具备其个人资质和到位情况。
②审查和督促施工项目部建立和健全安全管理体系和各项目管理制度。
③审核施工组织设计、专项作业安全施工方案和措施：审核施工单位编报的环境保护规章制度和环境保护责任制；审核施工单位的环境保护培训计划，并监督承包人对其工作人员进行环境保护知识培训。
④根据现场检查和环境监测单位提供的环境监测报告，对存在的环境影响问题及时要求承包人采取措施，必要时应要求承包人进行整改。
⑤主持环境保护专题会议，协调施工活动与环境保护之间的冲突，参与工程建设中的重大环境问题的分析研究与处理。
⑥进行环境保护监理的文件档案管理。
（3）施工现场环境管理要求
1）施工场地
①施工废水经隔油沉淀预处理后全部回用，禁止直接外排。
②施工场地应设垃圾桶，集中收集施工人员生活垃圾。
③施工区大气污染主要来源于车间改造和地面平整产生的扬尘，要求设置细目滞尘网和加强洒水。施工单位是否按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）要求，对施工过程中产生的扬尘进行合理、有效的治理或处置。
④施工期噪声应当符合国家规定的《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。施工场界噪声限值为昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。施工过程中使用的各类机械设备要求控制噪声污染，合理安排施工作业，防止施工噪声对区域声环境造成影响。
⑤当装修工程竣工时，承包人应从现场清除运走废料、垃圾，拆除和清理不再需要的临时工程，保持移交工程及工程所在现场清洁整齐。保证处置和清运率达到100%要求。
⑥建筑垃圾和施工弃土处置须按照《城市建筑垃圾管理规定》等的要求加强管理。
2）其它工程环境管理要点
①建设规划实施过程中，应当采取措施，控制扬尘、噪声、废水、固体废弃物等污染，防止或者减轻施工对环境空气、地表水、景观等的破坏，改善、恢复施工场地周围的环境。
②将建筑垃圾收集至指定地点堆放，并采取防护措施，避免其流入水体。
③除抢修、抢险作业外，禁止夜间进行产生噪声污染、影响居民休息的建筑施工作业。确需连续作业的，应报当地生态环境主管部门批准，并公告居民。
④项目建设期间，应根据国家环境保护的规定和要求，重点检查工程进展情况是否符合“三同时”原则，项目的污染防治措施是否按计划与主体工程同时施工，质量是否符合要求。
[bookmark: _Toc15149][bookmark: _Toc21807]8.1.5.3竣工环境保护验收阶段
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求，建设项目竣工后建设单位自主开展竣工环境保护验收及相关监督管理。
（1）建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记录建设项目污染治理设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。
（2）需要对建设项目配套建设的污染治理设施进行调试的，应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。污染治理设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目污染治理设施进行调试。
（3）验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。建设项目配套建设的污染治理设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或使用；未经验收或验收不合格的，不得投入生产或使用。
（4）存在以下情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见：
①未按环境影响报告书及其审批部门审批决定要求建成污染治理设施，或者污染治理设施不能与主体工程同时投产或使用的；
②污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；
③环境影响报告书经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；
④建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；
⑤纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；
⑥分期建设、分期投入生产或者适用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的污染治理设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；
⑦建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；
⑧验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；
⑨其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。
（5）建设单位应当通过网站或其他便于公众知晓的方式，在验收报告编制完成后5个工作日内，向社会公开项目环境信息，公示的期限不得少于20个工作日。公开信息的同时，应当向所在地生态环境主管部门报送相关信息，并接受监督检查。
（6）验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报建设项目基本信息、污染治理设施验收情况等相关信息。建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。
（7）纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可执行年报。
[bookmark: _Toc16507][bookmark: _Toc25093]8.1.5.4项目运营期环境管理
（1）废气
项目配套的废气污染治理设施应按照国家和地方规范进行设计。建设单位应根据相关法律法规、标准和技术规范等要求保证大气污染防治设施与生产设施同步正常运行，排放的废气污染物符合相关国家或地方污染物排放标准规定。由于事故或设备维修等原因造成污染治理设施停止运行时，应立即报告当地生态环境主管部门。污染治理设施应在满足设计工况的条件下运行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行。对于项目排放的无组织废气，应采取如下管理措施：
①对项目区废气无组织排放源，应采用全空间或局部空间密闭措施，减少无组织废气排放的产生。
②按需订购原辅料，及时清理和处置固体废弃物，避免原料、固体废物等在厂内长时间堆存。
③存在挥发性有机物无组织排放的单元，其生产工艺中涉及非甲烷总烃排放、企业厂区等应当按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中特别排放限值执行。
（2）工业固体废物
①加强固体废物收集、转运、贮存、利用、处置等各环节的运行管理，确保固体废物管理全过程可控。
②生产过程中产生的各类固体废物应尽可能进行综合利用，自行综合利用时应采取有效措施防止二次污染。
③规范固体废物产生环节、产生量、特性、去向（贮存、综合利用、自行处置、委托处置）及相应数量记录。
④一般固废暂存应严格落实《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。
⑤危险废物产生、收集、贮存、利用、处置过程应满足危险废物有关法律法规、标准规范相关规定要求，并通过全国固体废物管理信息系统报送危险废物产生、贮存、转移、利用和处置等情况。
（3）危险废物
①危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求进行收集、周转、贮存和管理，委托有相应危险废物处理资质的处理单位处理。
②危险废物产生、收集、贮存、利用、处置过程应满足危险废物有关法律法规、标准规范相关规定要求，并通过全国固体废物管理信息系统报送危险废物产生、贮存、转移、利用和处置等情况。
③贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物
④根据《危险废物转移管理办法》、《危险废物产生单位管理计划制定指南》的要求，对项目产生的危险废物的转运、管理及处置进行管理
⑤危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行
⑥危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等
（4）地下水及土壤污染预防管理
建设单位在生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免地下水及土壤受到污染。
涉及有毒有害污染物的排污单位，针对可能污染土壤和地下水的渗漏、泄漏风险点还应采取如下防治措施：
①源头控制：对有毒有害物质，特别是液体或粉状固体物料储存及输送、生产加工、污水治理、固体废物堆放采取相应的防渗漏、泄漏措施。
②分区防控：原辅料及燃料储存区、生产装置区、输送管道、污水治理设施、固体废物堆存区的防渗要求应满足国家和地方标准、防渗技术规范要求。
③渗漏、泄漏检测：对管道等配置渗漏、泄漏检测装置，阴极保护系统等防腐蚀装置，定期对渗漏、泄漏风险点进行隐患排查。
④制定、实施自行监测方案，并将监测数据上报生态环境主管部门。
[bookmark: _Toc25175][bookmark: _Toc1229]8.1.5.5非正常工况下的环境应急管理
综合考虑建设项目污染治理状况、周边环境保护目标、区域自然条件等因素，客观准确识别企业存在的环境风险，按照有关规定编制企业突发环境事件应急预案，并报当地生态环境主管部门备案。
突发环境事件应急预案坚持预防为主的原则，实施动态管理，并定期开展应急演练，查找预案的缺陷和不足并及时进行修订。建设单位应配备必要的应急物资，并定期检查和更新。
发生下列情形时，建设单位应提前向当地生态环境主管部门做书面报告：
（1）废弃、停用、更改污染治理和环境风险防范设施的；
（2）环境风险源种类或数量发生较大变更的。
建设单位应积极配合当地政府和有关部门开展突发环境污染事件调查工作。
[bookmark: _Toc24277][bookmark: _Toc12373][bookmark: _Toc16481]8.1.6信息披露制度
在报批环评报告书后，实际运行前，应尽快申领排污许可证，作为项目合法运行的前提。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为“二十六、橡胶塑料制品业29--53、塑料制品业292--塑料板、管、型材制造2922、”，属于简化管理。按照《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部 部令 第24号）要求，简化管理排污单位应对如下信息进行依法披露。
[bookmark: _Toc9398][bookmark: _Toc23341]8.1.6.1信息披露内容
（1）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；
（2）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；
（3）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置、自行监测等方面的信息；
（4）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；
（5）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息；
（6）生态环境违法信息；
（7）本年度临时环境信息依法披露情况；
（8）法律法规规定的其他环境信息。
[bookmark: _Toc8706][bookmark: _Toc4639]8.1.6.2信息披露时间
企业应当于每年3月15日前披露上一年度1月1日至12月31日的环境信息。
[bookmark: _Toc9481][bookmark: _Toc29897][bookmark: _Toc21364][bookmark: _Toc31891]8.2环境监测计划
[bookmark: _Toc6388][bookmark: _Toc2382][bookmark: _Toc25936][bookmark: _Toc29795][bookmark: _Toc15113][bookmark: _Toc14157][bookmark: _Toc20991][bookmark: _Toc30495][bookmark: _Toc536692062][bookmark: _Toc31890][bookmark: _Toc7984][bookmark: _Toc15120]8.2.1监测机构
[bookmark: _Toc319485346][bookmark: _Toc13724][bookmark: _Toc4259][bookmark: _Toc6428][bookmark: _Toc536692061][bookmark: _Toc22435][bookmark: _Toc32175][bookmark: _Toc24694][bookmark: _Toc13359][bookmark: _Toc30891][bookmark: _Toc253][bookmark: _Toc27686][bookmark: _Toc6325]要求建设单位委托具备相关资质的环境监测机构承担本项目自行监测计划中的废气、地下水、噪声的监测工作。
[bookmark: _Toc13101][bookmark: _Toc25273][bookmark: _Toc30046][bookmark: _Toc25908][bookmark: _Toc16868][bookmark: _Toc21375][bookmark: _Toc319485347]8.2.2环境监测计划
[bookmark: _Toc19420][bookmark: _Toc25534]8.2.2.1污染源监测计划
根据本项目的污染特征、评价范围内环境保护敏感目标的分布情况，按照、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）中的要求，制定本项目的污染物排放监测计划和周边环境质量影响监测计划。具体见表8.2.2-1。
表8.2.2-1  项目自行监测计划
	监测对象
	污染源
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	废气
	铝塑复合板生产线
	DA001
	颗粒物
	1次/年

	
	
	DA002
	非甲烷总烃、臭气浓度
	1次/半年

	
	厂区内无组织废气
	厂房外
	非甲烷总烃
	1次/季度

	
	厂界外无组织废气
	厂界上风向1个点，下风向3个点
	颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度
	厂界1次/年

	噪声
	厂界噪声
	厂界四周
	等效连续A声级
	1次/季度


项目建成后，应对上述所有污染排放口的名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地生态环境部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。
[bookmark: _Toc12245][bookmark: _Toc7298]8.2.2.2环境质量监测
[bookmark: OLE_LINK10]根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）相关要求，本项目环境质量监测计划见表8.2.2-2。
表8.2.2-2  环境监测点一览表
	项目
	监测地点
	监测内容
	监测频率

	地下水
	项目区下游地下水监测井
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、溶解性总固体、氨氮、石油类
	1次/年


[bookmark: _Toc30625][bookmark: _Toc25107][bookmark: _Toc28062][bookmark: _Toc26706][bookmark: _Toc11998][bookmark: _Toc8163][bookmark: _Toc536692063][bookmark: _Toc6225][bookmark: _Toc16580][bookmark: _Toc11221][bookmark: _Toc4556][bookmark: _Toc11694]8.2.3监测数据管理
监测数据要有完整的原始记录，要求写明监测日期、点位名称以及监测期间的环境状况。建立相应的监测档案，并按污染源要求向当地生态环境管理部门进行报表。排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：
a）监测方案的调整变化情况及变更原因；
b）企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；
c）按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；
d）自行监测开展的其他情况说明；
e）排污单位实现达标排放所采取的主要措施。
[bookmark: _Toc14966][bookmark: _Toc3835][bookmark: _Toc29666][bookmark: _Toc14193][bookmark: _Toc4035][bookmark: _Toc4191][bookmark: _Toc12741][bookmark: _Toc536692068][bookmark: _Toc17333]8.3总量控制
[bookmark: _Toc16866][bookmark: _Toc5116][bookmark: _Toc21515][bookmark: _Toc32641][bookmark: _Toc13186][bookmark: _Toc399666144][bookmark: _Toc13371]根据前文分析，本项目总量控制建议指标为颗粒物：0.263t/a，VOCs：2.218t/a，区域削减替代量结果为：颗粒物为0.526t/a，VOCs为4.436t/a。
[bookmark: _Toc19802][bookmark: _Toc15451][bookmark: _Toc13033][bookmark: _Toc20612]8.4排污许可管理
根据《控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发﹝2016﹞81号）、《排污许可管理办法》等要求，纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。
排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物，应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。
根据《固体污染源排污许可管理名录（2019年版）》有关内容：国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。其中对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小的排污单位，实行排污登记管理。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为“二十四、橡胶塑料制品业29--62、塑料制品业292--塑料板、管、型材制造 2922”，属于简化管理，应按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）要求，填报排污单位基本信息；主要产品及产能；主要原辅材料及燃料；排污节点、污染物及污染治理设施；产排污节点对应排放口及许可排放限值；危险废物及一般工业固体废物基础信息、危险废物及一般工业固体废物自行贮存设施信息、污染控制措施；编制符合规范要求的自行监测计划、环境管理台账及执行报告等。
[bookmark: _Toc11802][bookmark: _Toc6573][bookmark: _Toc32020][bookmark: _Toc346707829][bookmark: _Toc389048685][bookmark: _Toc357427364][bookmark: _Toc387919271][bookmark: _Toc380425973][bookmark: _Toc356202950][bookmark: _Toc342125134]8.5贯彻执行“三同时”制度
（1）“三同时”总体要求
建设项目的污染治理设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
（2）同时设计
按照环评文件及其批复要求，按照环境保护设计规范的要求，在设计文件中落实防止、减少环境污染和生态破坏的污染治理设施以及投资概算。
（3）同时施工
建设项目施工阶段，应当将环境保护设施纳入项目的施工合同和计划，保障其建设进度和资金落实，并采取防止、减少施工期环境污染和生态破坏的措施，开展施工期环境监测。
（4）排污许可管理要求
建设项目投产前向负有排污许可监督管理职责的生态环境主管部门提交排污许可申请，严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。
（5）验收标准与范围
①根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的有关规定执行；
②与工程有关的各项污染治理设施，包括为污染防治和保护生态环境设施建成或配套建成的工程、设备、装置，以及各项生态保护、水土保持绿化设施；
③本报告书及其批复文件和有关设计文件规定应采取的其他各项污染治理措施。
（6）竣工环境保护验收
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位或委托编制单位应如实查验、监测、记载建设项目污染治理设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他污染治理对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。建设项目配套建设的污染治理设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。
本项目环保“三同时”验收内容见表8.5-1。
表8.5-1  建设项目“三同时”验收一览表
	项目
	污染源
	污染物
	治理措施
	验收指标
	验收标准

	废气
	混料搅拌
	颗粒物
	布袋除尘器+15m排气筒（DA001）
	排放浓度<20mg/m3
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值

	
	挤出成型、热压复合、修边保温
	非甲烷总烃
	活性炭吸附脱附+催化燃烧装置+15m排气筒（DA002）
	排放浓度<60mg/m3
	

	
	未收集的无组织废气
	颗粒物
	加强车间通风
	厂界外浓度<1.0mg/m3
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9排放限值

	
	
	非甲烷总烃
	
	厂界外浓度<4.0mg/m³
	

	
	
	
	
	厂内浓度<6mg/m3
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值要求

	噪声
	生产设备
	设备噪声
	采用低噪声设备，采取基础减振、室内布置等措施
	昼间<65dB（A）
夜间<55dB（A）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	固废
	一般固废
	废包装材料、废过滤渣和废过滤网、边角料、除尘器收集粉尘、废布袋
	分类收集后暂存于一般工业固废库，外售综合利用。
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定

	
	危险废物
	沾油废手套、抹布、废机油、废机油桶、废催化剂、废过滤棉、废活性炭
	暂存于危废贮存库内，定期委托有资质单位处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）


[bookmark: _Toc27183][bookmark: _Toc25548][bookmark: _Toc11451][bookmark: _Toc32050][bookmark: _Toc11059][bookmark: _Toc31273][bookmark: _Toc19381][bookmark: _Toc10421][bookmark: _Toc399666154][bookmark: _Toc2670][bookmark: _Toc7369][bookmark: _Toc10751]8.6排污口规范化管理
[bookmark: _Toc12969][bookmark: _Toc30287]根据原国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）要求，“一切新建、扩建、改建和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口”，排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。
在本项目竣工环境保护验收前，建设单位应对本项目的排污口进行规范化建设。排污口规范化建设遵循的原则和技术要求等详述如下。
[bookmark: _Toc13802][bookmark: _Toc1785][bookmark: _Toc29185]8.6.1排污口规范化管理的基本原则
（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化。
（2）排放列入总量控制指标污染物的排污口为管理重点。
（3）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。
[bookmark: _Toc18478][bookmark: _Toc5125][bookmark: _Toc2147]8.6.2技术要求
（1）排污口的位置必须合理确定，按规定要求进行规范化管理。
（2）排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口及治理设施的进出风口等处。
[bookmark: _Toc2734][bookmark: _Toc20007][bookmark: _Toc8844]8.6.3排污口立标管理
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），将废气排放口分为主要排放口、一般排放口和特殊排放口。废水排放口分为主要排放口和一般排放口。
企业污染物排放口的标志，应按《环境保护图形标志 排放口（源）》（15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）及其修改单，以及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关规定，设置环境保护图形标志牌。示例见表8.6.3-1及表8.6.3-2。
表8.6.3-1  排污口提示图形符号
	排放口
	污水排放口
	废气排放口
	噪声排放源
	一般固体废物

	图形符号
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	提示标志
	正方形边框

	背景颜色
	绿色

	图形颜色
	白色


表8.6.3-2  排污口警告图形符号
	排放口
	污水排放口
	废气排放口
	噪声排放源
	一般固体废物
	危险废物

	图形符号
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	警告标志
	三角形边框

	背景颜色
	黄色

	图形颜色
	黑色


[bookmark: _Toc14832][bookmark: _Toc15951][bookmark: _Toc21677]8.6.4排污口规范化管理
排污口规范化与主体工程必须同时进行，并按照污染源监测技术规范相关要求设置规范的、便于测量流量、流速的测流段和采样点，排放口规范化的工作需由具有专业资质的单位负责施工建设。具体要求如下：
（1）废气排放口要求
废气的进气口及排气口均应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，设置直径不小于75mm的采样口。
（2）废水排放口要求
废水总排口要按照要求设置排污口，并按照要求安装三角堰、矩形堰等测流装置等。
（3）设置标识牌
污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物设立式标志牌。规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属于生态环境保护设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。废气排放口设置示例见图8.6.4-1。
[image: 1744088801603]
图8.6.4-1  废气监测点位信息标志牌示例
[bookmark: _Toc23551]8.7与排污许可证制度衔接的要求
根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）提出：依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。
8.7.1落实按证排污责任
建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。
8.7.2排污许可证执行要求
排污单位应当按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求，向审批部门提交排污许可证执行报告，如实报告污染物排放行为、排放浓度、排放量等。
排污许可证有效期内发生停产的，排污单位应当在排污许可证执行报告中如实报告污染物排放变化情况并说明原因。
排污许可证执行报告中报告的污染物排放量可以作为年度生态环境统计、重点污染物排放总量考核、污染源排放清单编制的依据。
排污单位应当按照排污许可证规定，如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物排放信息。
污染物排放信息应当包括污染物排放种类、排放浓度和排放量，以及污染防治设施的建设运行情况、排污许可证执行报告、自行监测数据等；其中，水污染物排入市政排水管网的，还应当包括污水接入市政排水管网位置、排放方式等信息。
8.7.3实行自行监测和定期报告制度
依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。
8.7.4排污许可证管理
（1）排污许可证的申请
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为简化管理，《排污许可管理办法（试行）》（2019年修订）要求，建设单位应在项目建设完成投入运行之前按照要求申请排污许可证，并严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。
（2）排污许可的变更
1）在排污许可证有效期内，建设单位发生以下事项变化的，应当在规定时间内向原核发机关提出变更排污许可证的申请：排污单位名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等正本中载明的基本信息发生变更之日起二十日内。
2）排污单位在原场址内实施新改扩建项目应当开展环境影响评价的，在通过环境影响评价审批或者备案后，产生实际排污行为之前二十日内。
3）国家或地方实施新污染物排放标准的，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。
4）政府相关文件或与其他企业达成协议，进行区域替代实现减量排放的，应在文件或协议规定时限内提出变更申请。
5）需要进行变更的其他情形。
（3）排污许可证的补办
排污许可证发生遗失、损毁的，建设单位应当在三十日内向原核发机关申请补领排污许可证，遗失排污许可证的还应同时提交遗失声明，损毁排污许可证的还应同时交回被损毁的许可证。核发机关应当在收到补领申请后十日内补发排污许可证，并及时在国家排污许可证管理信息平台上进行公告。
（4）排污许可证的更新
根据《固定污染源排污登记工作指南（试行）》，排污登记表自登记编号之日起生效。对已登记排污单位，自其登记之日起满5年的，排污许可证管理信息平台自动发送登记信息更新提醒。地方各级生态环境主管部门要督促登记信息发生变化的排污单位及时更新。
（5）其他相关要求
1）排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。
2）落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。
3）按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。
4）按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。
5）法律法规规定的其他义务。
（6）根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目须申报排污许可。应在项目环保设施竣工验收前，在全国排污许可证管理信息平台申领排污许可证，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。
根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），本项目与排污许可制衔接工作如下：
1）在排污许可管理中，应严格按照本评价的要求核发排污许可证；
2）在核发排污许可证时应严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容；
3）项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。
[bookmark: _Toc18010]8.8污染物排放清单
根据工程分析，对本项目污染物排放源及排放量进行梳理，形成污染源排放清单，见表8.8-1。

表8.8-1  项目污染物排放清单
	污染物类别
	产污环节
	排放
形式
	污染物
	治理措施
	排放
浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	年排放量（t/a）
	执行标准

	
	
	
	
	
	
	
	
	浓度
	标准来源

	大气污染物
	混料搅拌
	有组织
	颗粒物
	布袋除尘器+15m排气筒（DA001）
	5.479
	0.055
	0.263
	20mg/m3
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值

	
	
	无组织
	
	/
	/
	0.289
	1.386
	1.0mg/m3
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9排放限值

	
	挤出成型、热压复合、修边保温、
	有组织
	非甲烷总烃
	‘性炭吸附脱附+催化燃烧装置”+15m排气筒（DA002）
	30.806
	0.462
	2.218
	60mg/m3
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值

	
	
	无组织
	
	/
	/
	0.289
	1.386
	4.0mg/m3
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9排放限值

	
	修边剪切
	无组织
	颗粒物
	重力沉降
	/
	0.018
	0.085
	1.0mg/m3
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9排放限值

	水污
染物
	生活污水
	间接
排放
	CODcr、BOD5、SS、NH3-N
	生活污水排入园区下水管网，最终阜西区污水处理厂处理
	/
	/
	330m3/a
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值B级标准45mg/L

	固体废物
	一般固废
	/
	废包装材料
	集中收集后外售
	/
	/
	0.5
	/
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	
	
	废过滤渣和废过滤网
	
	/
	/
	0.05
	
	

	
	
	
	边角料
	
	/
	/
	3.694
	
	

	
	
	
	除尘器收集粉尘
	
	/
	
	20.76
	
	

	
	
	
	废布袋
	
	/
	/
	0.9
	
	

	
	危险废物
	/
	沾油废手套、抹布
	集中收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置
	/
	/
	0.01
	/
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	
	废机油
	
	/
	/
	0.1
	
	

	
	
	
	废机油桶
	
	/
	/
	0.01
	
	

	
	
	
	废催化剂
	
	/
	/
	0.5t/3a
	
	

	
	
	
	废过滤棉
	
	
	
	0.5
	
	

	
	
	
	废活性炭
	
	/
	/
	2.5
	
	

	
	生活垃圾
	/
	生活垃圾
	设置垃圾桶统一收集后交由环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场处理
	/
	/
	10.038
	/
	/
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[bookmark: _Toc7677][bookmark: _Toc2163][bookmark: _Toc10865][bookmark: _Toc18001][bookmark: _Toc19078][bookmark: _Toc6537][bookmark: _Toc20106][bookmark: _Toc204064942][bookmark: _Toc221561205][bookmark: _Toc204061299][bookmark: _Toc13395][bookmark: _Toc204668924][bookmark: _Toc173470145][bookmark: _Toc204061449][bookmark: _Toc204667385][bookmark: _Toc223503521][bookmark: _Toc214699012][bookmark: _Toc32244][bookmark: _Toc3937][bookmark: _Toc32078]9环境影响评价结论
[bookmark: _Toc14659][bookmark: _Toc19968][bookmark: _Toc19985]9.1建设项目概况
（1）项目名称：新疆吉宸建材有限公司建设年产120万平方米铝塑复合板生产线项目
（2）建设单位：新疆吉宸建材有限公司
（3）建设性质：新建
（4）地理位置：本项目位于甘泉堡工业园区中小微企业创新区，厂区东侧、南侧、西侧均为园区生产厂房，北侧为阜锦路，地理位置坐标为：东经87°50'39.048"，北纬44°09'44.799"。
（5）项目投资：本项目总投资1000万元，资金来源为企业自筹。其中环保投资53.8万元，约占工程总投资的5.38%。
（6）建设周期：项目总建设周期为12个月。
（7）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员为55人；实行2班制，每班8h，年运行天数为300天，全年工作4800小时。
（8）建设内容及规模：本项目租赁空置厂房，新购置安装铝塑复合板生产线3条，建成运行后年产120万平方米铝塑复合板。
[bookmark: _Toc4649][bookmark: _Toc25894][bookmark: _Toc15507][bookmark: _Toc11868]9.2环境质量现状评价结论
[bookmark: _Toc25161][bookmark: _Toc28800][bookmark: _Toc10975][bookmark: _Toc201140756][bookmark: _Toc204061302][bookmark: _Toc204058016]（1）环境空气质量现状
乌鲁木齐市2025年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为6μg/m3、29μg/m3、62μg/m3、35μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.4mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为128μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段浓度限值二级标准；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段浓度限值二级标准的污染物为PM10、PM2.5，判定本项目所在区域为环境空气质量不达标区。经调查，PM10、PM2.5超标的原因主要是当地气候条件较差，干旱少雨，工业生产及机动车尾气等因素引起的。
TSP24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值；非甲烷总烃1小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值要求。
（2）水环境质量现状
建设项目评价区域范围内地下水硫酸盐，氯离子，钠，总硬度，溶解性总固体超出标准，其余各项监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。超标与项目区属干早区，地下水径流缓慢、交替滞后，溶滤作用强烈及地下水赋存环境有关，而非外部环境污染所致，项目所在区域地下水水质较差。
（3）声环境质量现状
从声环境质量现状监测数据可知，本项目厂界昼间噪声值为54～61dB（A），夜间噪声值为41～44dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，项目区声环境质量较好。
（4）土壤环境质量现状
本项目可不开展土壤环境影响评价工作，因此本次环评不再土壤环境进行现状监测及评价。
[bookmark: _Toc7745]9.3环境影响分析与评价结论
[bookmark: _Toc5093][bookmark: _Toc19254][bookmark: _Toc2788]9.3.1大气环境影响分析与评价结论
由估算结果可知，污染物占标率<10%，各类污染物对地面的贡献浓度均较小，对环境空气不会产生明显的影响，各类污染物排放均满足相应要求。
因此，项目实施后不会对区域大气环境产生明显影响。
[bookmark: _Toc24814][bookmark: _Toc14540][bookmark: _Toc25428]9.3.2水环境影响分析与评价结论
本项目无生产废水外排，生活污水直接排入园区管网，排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值B级标准45mg/L，由阜西区污水处理厂处理。对周围环境影响较小。
因此，项目实施后对水环境影响较小。
[bookmark: _Toc9390][bookmark: _Toc29096][bookmark: _Toc25137]9.3.3声环境影响分析与评价结论
项目建成后，噪声源对厂界的贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。在采取噪声防治措施后对周边声环境无影响。
[bookmark: _Toc23524][bookmark: _Toc31823][bookmark: _Toc16261]9.3.4固体废物影响分析与评价结论
本项目产生一般固废外售至废品回收站综合利用；生活垃圾通过在厂区设置一定数量的密闭式垃圾桶收集，定期交环卫部门清运处置；危险废物暂存于危废贮存库，定期由有资质的单位拉运处理，项目所有固体废物均得到妥善处置和综合利用，不会对周边环境产生不良影响。
[bookmark: _Toc28496][bookmark: _Toc13503][bookmark: _Toc4757]9.3.5生态环境影响分析与评价结论
本项目所在用地为工业用地，不会使评价区内生态系统完整性发生本质的改变，项目的实施对整个区域生态完整性影响较小。
[bookmark: _Toc464][bookmark: _Toc23508][bookmark: _Toc13015]9.3.6土壤环境影响分析与评价结论
本项目为污染影响型建设项目，运行期可能对土壤环境产生影响的主要污染途径为大气沉降和原料泄漏造成垂直入渗。在严格落实相应防渗措施后，运营期加强管理，严防跑冒滴漏事故，项目的建设对土壤环境的影响较小；大气污染物沉降进入土壤中增量较小。因此，本项目对土壤环境的影响是可以接受的。
[bookmark: _Toc10427][bookmark: _Toc13819][bookmark: _Toc15418]9.3.7环境风险评价结论
[bookmark: _Toc28171]根据风险评价结果，在落实项目提出的各项风险防范措施和应急预案，加强风险管理的条件下，项目产生的环境风险在可接受的范围内，本项目环境风险事故对周围环境的影响较小。
[bookmark: _Toc12529][bookmark: _Toc29107][bookmark: _Toc29147][bookmark: _Toc30459]9.4环境保护措施
[bookmark: _Toc3869][bookmark: _Toc4216][bookmark: _Toc29514]9.4.1废气
①项目有组织废气
本项目铝塑复合板生产线混料搅拌颗粒物经密闭管道+布袋除尘器处理由15m排气筒（DA001）排放；挤出成型、热压复合、修边保温、热压工段有机废气由集气罩收集后经“活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后经15m排气筒（DA002）排放，处理后的废气排放均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值。
②无组织废气
本项目无组织废气主要采取安装通风换气扇，加强车间通风及加强厂区绿化等措施，根据工程分析及估算结果可知，项目无组织废气均能够做到达标排放，且占标率较小，最大落地浓度出现距离也较近，对周边敏感点影响较小。
综上所述，本项目的废气防治措施可行，废气均能达标排放，对周边环境影响较小。
[bookmark: _Toc22967][bookmark: _Toc8137][bookmark: _Toc119]9.4.2废水
本项目无生产废水排放，生活污水排入园区污水管网，排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准，由阜西区污水处理厂处理。对周围环境影响较小。
[bookmark: _Toc11805][bookmark: _Toc4085][bookmark: _Toc9274]9.4.3噪声
项目主要产噪设备为生产设备以及风机等设备。通过采取选用低噪声设备、基础减振，室内布置、消声器等措施控制噪声后，再经距离衰减，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
综上所述，本项目对周边声环境的影响较小。
[bookmark: _Toc5384][bookmark: _Toc24924][bookmark: _Toc11616]9.4.4固废
对于项目产生的一般固体废物，废包装材料、废过滤渣和废过滤网、边角料、除尘器收集粉尘、废布袋集中收集至本项目一般固废暂存区，集中收集后外售于废品回收站，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。
对于项目产生的沾油废手套、抹布、废机油、废机油桶、废催化剂、废过滤棉、废活性炭等集中收集后暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。
综上，项目固废均得到合理处置，固废污染治理措施可行。
[bookmark: _Toc19669][bookmark: _Toc29119][bookmark: _Toc22210][bookmark: _Toc4648]9.5环境影响经济损益分析结论
在经济效益方面，项目投资利润较高，具有较好的经济效益；在社会效益方面，本项目提供就业和地方税收，对促进地方经济发展有重要贡献；在环境效益方面，本项目的建设和运营会对周围环境产生一定的影响，但在工程建设中，只要严格执行有关的法律法规，环保措施执行“三同时”制度，可保证对环境的影响控制在允许范围内。以上三方面的分析结果表明，本项目的实施将有助于当地社会效益、经济效益、环境效益的统一协调发展，对环境的影响损失较小。
从环境经济效益角度分析，项目的建设是可行的。
[bookmark: _Toc3518][bookmark: _Toc13502][bookmark: _Toc4514][bookmark: _Toc12765]9.6环境管理与监测计划总结
本项目实施后应建立工程环境保护管理体系，并严格按照已制定环保制度执行。项目投入运行前应尽快按照相关法律法规及技术规范申领排污许可证，并严格按照排污许可证自行监测方案进行监测。
[bookmark: _Toc12540]9.7公众参与结论
根据《公众参与说明书》：工程公众参与采取多种形式，使工程所在区域相关部门、公众能够充分了解本项目建设对环境及个人的影响情况并反映其意愿，避免在工程实施过程中对公众利益构成危害或威胁。结果表明，公示期间建设单位及环评单位均未收到任何公众意见及反馈。
[bookmark: _Toc12966][bookmark: _Toc10208][bookmark: _Toc775][bookmark: _Toc13810][bookmark: _Toc13739]9.8综合结论
项目符合国家产业政策，选址符合当地规划，平面布局基本合理。项目选址区域无明显环境制约因素，采取环评提出的环保措施和环境风险防范措施可实现“三废”和噪声达标排放，环境风险可防可控；项目对各环境要素的影响小，不会改变区域的环境功能，不会造成环境质量超标。建设单位如能按照环境保护的规范要求认真落实治理和防治措施，并加强项目运行中的运行管理和污染监测，并注意检修及维护。在此基础上，保证各种治理措施正常运行的情况下，从环境保护角度出发，项目在认真落实环评报告和设计提出的各项环保措施，切实执行“三同时”的前提下，是可行的。
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