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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	木垒县12.55万克拉人造金刚石项目

	项目代码
	2502-652328-04-01-787945

	建设单位联系人
	**
	联系方式
	******

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒县民生工业园

	地理坐标
	（90度21分56.400秒，43度57分38.056秒）

	国民经济
行业类别
	C3099其他非金属矿物制品制造
	建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30，60、石墨及其他非金属矿物制品制造309，其他

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	木垒哈萨克自治县发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2502071971652300000048

	总投资（万元）
	47081.38
	环保投资（万元）
	186

	环保投资占比（%）
	0.4
	施工工期
	9月

	是否开工建设
	□否
☑是：项目2025年4月9日奠基开工建设，目前已挖掘部分地基，主体建筑及厂房未建设，2025年4月29日昌吉州生态环境局木垒县分局向企业下达责令改正违法行为决定书，对该企业不予立案，根据相关法律法规补办相关环保手续。
	用地（用海）
面积（m2）
	40006

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划文件：《木垒县民生工业园区总体规划(2014-2030年)》
规划审批情况及审批单位：昌吉回族自治州城乡规划委员会办公室
审查文件名称及文号：《昌吉回族自治州城乡规划委员会2015年第八次会议纪要》（昌州规委[2015]8号）

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价名称：《新疆木垒民生工业园区总体规划(2014-2030年)环境影响报告书》
规划环评审批情况及审批单位：新疆维吾尔自治区环境保护厅于2017年7月批准了《新疆木垒民生工业园区总体规划(2014-2030年)环境影响报告书》
审查文件名称及文号：关于新疆木垒民生工业园区总体规划(2014-2030年)环境影响报告书的审查意见（新环函[2017]1169号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《木垒县民生工业园区总体规划(2014-2030年)》及审查意见的符合性
（1）规划的符合性分析
根据《木垒县民生工业园区总体规划(2014-2030年)》，木垒民生工业园区(四区)新型产业及轻工业区位于县城北侧，南邻奇木高速，X192两侧。规划建设用地面积约为458.40公顷，规划控制用地范围472.64公顷。四区：规划结构与功能布局规划四区结合现状地形与项目用地分布情况，合理利用资源，将四区确定为“一轴一心，一组团”。一轴为主要空间联系轴。X192作为园区的主要对外道路。产业用地沿道路两侧展开布置。“一心”为公共服务配套中心。规划在X192西侧布置，“一组团”为专用设备制造、机械制造产业组团。主要以开发新型产业及轻工业产品加工制造为主。在入驻企业挑选上必须有严格的门槛标准，对入驻企业必须达到清洁、环保生产要求，对污染大、能耗高的企业坚决不招。轻工业主要以无污染或轻度污染加工、制造工业用地，产业主要以食品工业、纺织工业、家电工业、日用化工、文教艺术体育用品工业等。
本项目厂址位于木垒民生工业园区(四区)新型产业及轻工业区，项目区南侧为湖南安装新疆宁迪动力锂电池项目，西侧为昌吉顺惠信息科技服务有限公司智算中心项目，北侧为空地，东侧为昌吉州泰胜风能风电设备有限公司，东侧偏南为新能源智能制造研发基地项目。项目产品为人造金刚石，属于非金属矿物制品业；厂址位于无污染或轻度污染加工、制造工业用地，本项目产生主要污染物为颗粒物，且产生量极少，不违背木垒县民生工业园区布局规划，不会对周围企业造成影响。本项目厂址用地性质属于木垒县民生工业园区规划的工业用地，符合木垒县民生工业园区的用地规划。
（2）规划审查意见的符合性分析
《昌吉回族自治州城乡规划委员会2015年第八次会议纪要》要求，木垒县民生工业园区总体规划(2014-2030年)：应结合资源优势，谋划工业园区建设，切实发挥改善民生作用；园区布局尽可能集中紧凑，减少基础设施投入和运营成本；园区规划应深入考虑产业节水。本项目厂址位于木垒民生工业园区(四区)新型产业及轻工业区，供暖、供水、供电由园区供应，污水排入园区污水处理站处理，充分使用了园区的基础设施，与规划审查意见相符。
2、与《新疆木垒民生工业园区总体规划(2014-2030年)环境影响报告书》及审查意见的符合性
（1）规划环评的符合性分析新疆木垒民生工业园区位于新疆木垒县，共分为四个区，分别为农副产品加工及民族特色旅游产业区、农畜产品及食品加工区、矿产资源综合利用加工及物流园区、新型产业及轻工业区。新型产业及轻工业区属于县城边缘型工业园，以风光电清洁能源制造业及轻工业制造为主导，具有一定污染性。空间模式为纯产业区模式，在用地结构上考虑产业用地比例为主。生活服务用地为辅，并且可共享城镇的公共服务设施和基础设施，与主城区的空间交易成本较低。新型产业及轻工业区可以利用木垒及周边地区的光伏、风电项目，建设开发新型产业及轻工业产品加工制造。本项目厂址位于木垒民生工业园区(四区)新型产业及轻工业区，项目产品为人造金刚石，属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》中的3新材料产业-3.1新型功能材料产业-3.1.4 高纯元素及化合物中的人造金刚石，定位为新型产业，符合园区定位，与规划环评相符。
（2）规划环评审查意见的符合性分析
表1-1《关于新疆木垒民生工业园区总体规划(2014-2030年)环境影响报告书的审查意见》符合性分析
	内容
	项目情况
	符合性

	修编后的《新疆木垒民生工业园区总体规划(2014-2030年)》(以下简称《园区总规》)规划区建设用地总面积调整为9.6144平方公里。园区包括四个区，分别为农副产品加工及民族特色旅游产业区、农畜产品及食品加工区、矿产资源综合利用加工及物流园区、新型产业及轻工业区。
（一）新型产业及轻工业区，位于木垒县城北侧约10公里处，南邻奇木高速、县道X192线两侧区域，规划建设用地面积为3.5171平方公里，主要发展新型产业和轻工业。新型产业及轻工业区可利以用木垒及周边地区的光伏、风电项目，建设开发新型产业及轻工业产品加工制造。
	本项目厂址位于木垒民生工业园区(四区)新型产业及轻工业区，项目产品为人造金刚石，属于非金属矿物制品业，属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》中的3新材料产业-3.1新型功能材料产业-3.1.4 高纯元素及化合物中的人造金刚石，定位为新型产业，。符合园区新型产业及轻工业区定位。
	符合

	(二)严守生态保护红线，优化园区产业结构、空间布局，促进园区产业集约与绿色发展。结合区域发展方向、人口分布及环境保护等要求，按照《报告书》提出的空间管控距离控制园区和木垒县城规划边界，农副产品加工及民族特色旅游产业区西侧边界与木垒县城规划边界已基本相接，须根据居民点等环境保护目标分布情况合理控制企业布局，农副产品加工及民族特色旅游产业区内不宜布局环境空气污染严重或与其产业定位不符的企业，以减少园区内企业大气污染对县城区域环境空气的影响。合理确定坎儿井、古城遗迹、细石器遗址、沙河子驿站遗址、大浪沙河、白杨河、公路、输油(气)管道、输水管道及光缆通讯电力设施防护廊道禁止建设区域范围。加强《园区总规》与木垒县城总体规划、土地利用总体规划的协调和衔接，《园区总规》建设用地范围、布局和结构应根据城市总体规划、土地利用总体规划等进行优化调整。制定并落实园区内现有不符合园区规划功能布局的企业搬迁、关停计划。
	本项目厂址位于木垒民生工业园区(四区)新型产业及轻工业区，不涉及生态红线。

	符合

	（三）坚守环境质量底线，严格污染物总量管控。根据规划区域及周边环境质量现状和目标，确定区域污染物排放总量上限。落实园区煤炭及其他颗粒状物料储运全封闭防尘措施，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、臭气、颗粒物、化学需氧量、氨氮等污染物的排放量，确保实现区域环境质量改善目标，各类大气污染物排放须满足国家和自治区现行污染物排放标准要求。
	本项目不产生二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、臭气，污水排入园区污水处理站处理；废气产生量极少；食堂油烟废气经过油烟净化器处理后通过烟道楼顶排放，满足国家和自治区现行污染物排放标准要求。
	符合

	(四)结合区域资源消耗上线，落实环境准入负面清单管理要求。结合区域发展定位、开发布局、生态环境保护目标，以及供给侧结构性改革“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”等相关要求，制定规划园区鼓励发展的产业准入清单和禁止或限制准入清单(包括重要的生产工序和产品)，并在园区规划实施中推进落实。坚持实行入园企业环保准入审核制度，不符合产业政策、行业准入条件、自治区环境准入条件的项目以及与园区产业功能定位不符的“三高”项目一律不得入驻园区。对于入园的建设项目必须开展环境影响评价，严格执行建设项目“三同时”环境管理制度。严格控制用水总量、提高用水效率、合理控制排污；严守水资源“三条红线”，依据水资源论证报告结论，以水定产、以水定量，优化调整园区的产业结构和规模。
	本项目厂址位于木垒民生工业园区(四区)新型产业及轻工业区，项目产品为人造金刚石，属于非金属矿物制品业，属于开发新型产业及轻工业产品加工制造，符合园区定位，符合产业政策、行业准入条件和自治区环境准入条件，本项目用水包括生活用水及工业用水，生活污水排入园区污水管网，工业用水主要污染物为SS，与生活污水一同排入园区污水管网，对水资源的影响不大。
	符合

	(五)完善园区污水处理、固废集中处置(理)、集中供热等环境基础设施。按照“雨污分流”“清污分流”“污污分治”原则规划、设计和建设园区排水系统、废(污)水处理系统和中水回用系统，逐步建成完整的排水和中水回用系统。加快集中供热设施建设，依法淘汰取缔不符合环保准入条件的小型燃煤锅炉制定切实可行的一般固体废弃物综合利用方案，配套建设工业固废处置场；严格按照国家有关规定进行危险废物贮存、处置和处理。园区污水处理、固废集中处置(理)、集中供热站等环境基础设施须在企业入园前建设完成。
排水：新型产业及轻工业区排水采用不完全分流制的排水体制，污水统一收集后，集中汇入县城东北侧的民生工业园区污水处理厂。污水处理厂设计处理能力1万m3/d，目前的实际处理能力为8000m3/d，本项目废水产生量为2.7m3/d，污水处理厂剩余处理能力能够满足本项目需求。
供热：新型产业及轻工业区供热采用集中供给，热源采用电采暖锅炉，本项目用热主要为生活用热，由园区统一供给。
	本项目污水排入园区污水处理站，供暖、供水、供电由园区供应，园区建设有完善的排水系统。
	符合




	其他符合性分析
	1、产业政策符合性
（1）产业政策符合性分析
本项目产品为人造金刚石，属于国民经济行业类别中的C3099其他非金属矿物制品制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类或淘汰类，为允许类。
本项目已在木垒县发展和改革委员会备案，备案证号2502071971652300000048。因此，本项目符合国家的产业政策。
（2）用地符合性分析
根据《自然资源部 国家发展和改革委员会 国家林业和草原局关于印发〈自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）〉的通知》（自然资发〔2024〕273号），本项目不属于限制用地和禁止用地建设项目，根据《木垒县民生工业园区总体规划(2014-2030年)》中土地利用规划图，项目占地现状为工业用地，符合国家用地要求。
2、与《西部地区鼓励类产业目录（2025 年本）》符合性分析。
本项目产品为人造金刚石，属于国民经济行业类别中的C3099其他非金属矿物制品制造，对照《西部地区鼓励类产业目录（2025 年本）》，根据“二、西部地区新增鼓励类产业：（十）新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）”提到：“26.碳基、硅基、氟基新材料，新型结构陶瓷材料，以及纳米材料、高纯功能性新材料、岩纤维及其制品、气凝胶等高端新功能材料、试剂开发、生产”。本项目采用MPCVD（微波等离子体化学气相沉积法）技术，成品为CVD金刚石，因此属于碳基新材料，属于西部地区鼓励类产业。与《西部地区鼓励类产业目录（2025 年本）》相符。
3、《新疆维吾尔自治区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
《新疆维吾尔自治区生态环境保护“十四五”规划》指出：“实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。”
“推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化管理全覆盖；加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘，渣土车实施硬覆盖；推进低尘机械化作业水平，控制道路扬尘污染；强化非道路移动源综合治理；充分运用新型、高效的防尘、降尘、除尘技术，加强矿山粉尘治理。”
本项目产品为人造金刚石，属于非金属矿物制品业.不属于“两高”项目。本项目位于新疆昌吉回族自治州昌吉州木垒县民生工业园区，不涉及新疆的生态保护红线和昌吉州的生态保护红线，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。
4、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性
根据2018年11月30日新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过的《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019）中“鼓励和支持清洁能源的开发利用，引导企业开展清洁能源替代，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放”。
本项目生产过程中采用电能，属于清洁能源，符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》。
5、生态环境分区管控要求符合性分析
根据生态环境部文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），三线一单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一单是指“环境准入负面清单”。
5.1与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号），按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，将自治区从生态环境保护角度划分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类环境管控单元。
根据项目建设地点与最新新疆维吾尔自治区管控要求成果数据的核查，本项目属于重点管控单元，重点管控单元要求：要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。
本项目属于非金属矿物制品业，运行期产生的废气均有较好合理的治理措施，废水有合理的去向，对环境影响较小，故本项目符合分区管控的要求。
表1-2《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析
	内容
	要求
	符合性

	空间布局约束
	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录(2024年本)》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单(2022年版)》禁止准入类事项。
〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。
〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。
〔A1.1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：
(一)开(围)垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源：
(二)擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；
(三)排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物
(四)过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；
(五)其他破坏湿地及其生态功能的行为。
〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能(水)耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家(地方)标准及有关产业准入条件的高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险的工业项目。
〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。
〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区(与其他行业生产装置配套建设的项目除外),引导其他石化化工项目在化工园区发展。
〔A1.1-9〕严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新(改、扩)建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区(含化工集中区)。
〔A1.1-10〕推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法(聚)氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。
〔A1.1-11〕国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当
建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。
	项目位于新疆昌吉回族自治州木垒县民生工业园区。项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中淘汰类项目，属于允许类。项目附近无饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区，附近无环境敏感区。项目生活污水排入园区污水管网，无生产废水产生。非高耗能高排放低水平项目。不涉及危险化学品及重金属。不占用生态保护红线和永久基本农田。
项目污染物排放和环境风险防控符合国家标准。


	
	〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。
〔A1.2-5〕严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出。
	本项目非高耗水、高污染行业。不占用永久基本农田，不占用耕地、林地或草地，不占用湿地及自然保护地。

	
	〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。
〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改
仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。
〔A1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。
	本项目周围无水源涵养区、饮用水水源保护区。符合国家产业政策。符合《产业结构调整指导目录》。非化工企业，不涉及危险化学品。

	
	〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。
	本项目符合区域或产业规划环评要求，不涉及石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。不涉及危险化学品。

	污染物排放管控
	〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
〔A2.1-2〕以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。
〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物(VOCs)防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。
	本项目符合昌吉州“三线一单”，无重点重金属污染物及挥发性有机物产生。不涉及建材、铸造、冶炼等行业和石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业。

	
	〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。
〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输(大宗货物“公转铁”)、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。
〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量(水量)确定工作，强化生态用水保障。
〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。
〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油(气)田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
〔A2.2-9〕加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。
	本项目不产生氮氧化物等污染物，项目不在重点区域。项目不开采地下水，无生产废水产生，生活污水排入园区污水管网，不会影响地表水及地下水。

	环境风险防控
	〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。
〔A3.1-2〕对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。
〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。
	本项目不位于“乌一昌一石”区域，不涉及集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流。

	
	〔A3.2-1〕提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年，完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。
〔A3.2-2〕依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。
〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放(污)口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。
〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
〔A3.2-6〕强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。
	本项目要求应依法编写环境事件应急预案、排污许可申报、进行竣工环境保护验收，将于项目建设完成后启动。


	资源开发效率要求
	〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。
〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。
[A4.1-4]地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。
	本项目无生产废水产生，生活污水排入园区污水管网。本项目周围无敏感水源，对地表水、地下水均不产生影响。

	
	〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
	本项目用地属于工业用地，符合木垒民生工业园区总体规划。

	
	〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。
〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。
〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。
〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。
〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。
〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。
	本项目不产生二氧化碳，不使用锅炉、炉窑。

	
	〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。
	本项目不涉及高污染燃料。

	
	〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县(市)生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
〔A4.5-2〕推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿(共伴生矿)、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。
〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。
〔A4.5-4〕发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。
	本项目危废暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理，生活垃圾定期拉运至垃圾填埋场。


5.2、与《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》的符合性分析
本项目位于昌吉州木垒县民生工业园区，根据《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》划分，本项目属于ZH65232820002环境管控单元编码区，属于木垒县民生工业园区，本项目与昌吉市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1-2。
项目选址不涉及生态保护红线，项目所在区域不存在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等需要特别保护的区域，不属于禁止建设开发区和限制建设开发区，符合生态保护红线的要求，不会影响所在区域内生态功能和性质。符合生态保护红线相关要求。
表1-3“昌吉市环境管控单元生态环境准入清单”符合性分析
	环境管控单元编码
	管控单元名称
	管控要求
	项目情况
	符合性

	ZH65232820002
	木垒县民生工业园区
	空间布局约束
	1、入园企业需符合园区产业发展定位、产业布局规划等要求。
2、入园企业需符合国土空间规划的布局及土地利用等相关要求。
3、园区入驻项目需满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(2017年修订)》相关要求。
4、园区入驻项目需严格执行园区规划及规划环评相关要求。
	1、本项目符合园区产业发展定位、产业布局规划等要求。
2、本项目国土空间规划的布局及土地利用等相关要求。
3、本项目满足《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(2017年修订)》相关要求。
4、本项目严格执行园区规划及规划环评相关要求
	符合

	
	
	污染物排放管控
	1、聚焦采暖期重污染天气治理，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。
2、新(改、扩)建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。
3、推动园区企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。
4、严格实施污染物排放总量控制要求；全面深化面源污染治理，积极推进绿色施工。
	1、本项目已执行最严格的大气污染物排放标准。
2、本项目生活污水排入园区污水管网且达标。
3、本项目施工期严格落实“六个百分之百”
	符合

	
	
	环境风险防控
	1、园区应设立环境应急管理机构，建立环境风险监管制度、环境风险预警制度、突发环境事件应急预案、环境风险应急保障制度等环境风险防控体系，并具备环境风险应急救援能力。
	1、园区已落实环境风险防控体系，并具备环境风险应急救援能力。
	符合

	
	
	资源利用效率
	1、严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化用水定额管理。
2、推行清洁生产、降低生产水耗、从源头上控制污染物的产生。
3、加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。严格合理控制煤炭消费增长，精准测算原料煤、动力煤，新增原料用能不纳入能源消费总量控制。
	1、本项目不使用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料，不新建燃用高污染燃料的设施。严格控制用水量。

	符合


综上所述，本项目符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求.
6项目选址合理性分析
本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县木垒民生工业园区(四区)新型产业及轻工业区，属于新建项目。项目所在地目前环境质量满足功能区划要求，厂址周围无自然保护区、名胜古迹、生活饮用水源地、生态脆弱敏感区和其他需要特殊保护的敏感目标。木垒县主导风向为南风，本项目主导风向的下风向为空地，下风向偏西距离本项目约5.8km处为光伏发电聚集区，本项目排放污染物对周围环境影响很小，不会对光伏发电聚集区造成影响。另外本项目生产设备位于封闭厂房内，经除尘器处理后有组织排放，不产生非甲烷总烃，对大南沟乌兹别克乡大南沟村的居民影响较小。周边具备供水及供电接入条件。即项目区域基础设施较完善，供水、供电、通信等均能满足项目生产及员工生活要求。同时，项目不位于生态保护红线内；不占用林地和基本农田，项目选址符合“三线一单”空间布局约束要求，项目在采取本报告提出的污染防治措施后，污染物均能达标排放，对周围环境污染影响小，符合区域环境功能要求。本项目所在地不在《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中划定的重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域内，从环境保护角度分析，项目选址合理可行。






二、建设项目工程分析
	建设内容
	1项目基本概况
项目名称：木垒县12.55万克拉人造金刚石项目；
建设单位：新疆臻星新材料科技有限公司；
建设性质：新建（未批先建，目前已停止建设）；
建设地点：本项目位于新疆昌吉木垒县民生工业园区，项目区南侧为湖南安装新疆宁迪动力锂电池项目，西侧为昌吉顺惠信息科技服务有限公司智算中心项目，北侧为空地，东侧为昌吉州泰胜风能风电设备有限公司，东侧偏南为新能源智能制造研发基地项目。项目区中心地理坐标为E90°21'56.400"，N43°57'38.056"。项目区地理位置图详见图2；项目区周边关系图详见图3。
总投资：项目总投资47081.38万元。
2工程建设内容及规模
本工程组成包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，建设内容为：新建生产车间、预留厂房，食堂、办公楼及其他配套设施等，本项目总占地面积为40006m2（约89.75亩）。
根据现场调查，本项目已于2025年4月9日开工建设，建设内容主要是挖掘地基，目前已停止建设，工程建设进度约10%，厂房及办公楼主体均未建设，预计2025年11月全部建设完成，建设周期为9个月。
昌吉州生态环境局木垒县分局于2025年4月29日出具《昌吉回族自治州生态环境局行政处罚案件不子立案审批表》，该项目属于“未批先建”，检查后企业及时停止建设，违法行为未造成环境污染后果，该行为符合《新疆维吾尔自治区新疆生产建设兵团生态环境部门免于处罚事项清单（2022年版)》免罚事项，对“未批先建”违法行为免予处罚。
本项目设计生产能力为年生产人造金刚石125500克拉，项目主要产品为人造金刚石。项目组成详见表2-1。
表2-1项目工程组成一览表
	类别
	设施名称
	工程内容
	建设情况

	主体工程
	生产车间
	新建1栋生产车间，用作金刚石生产线，放置200台MPCVD金刚石生产设备及其附属设备，建筑面积为15425.94m2
	挖掘地基完成（目前已停止建设）

	
	预留厂房
	新建1栋预留厂房，为空厂房，建筑面积为6743.1m2
	未动工

	辅助工程
	综合办公楼
	新建1栋办公楼，用作办公人员办公，地下1层，地上3层，建筑面积为3803.66m2
	未动工

	
	食堂
	新建1座食堂，解决员工饮食，砖混结构，建筑面积为339.01m2
	挖掘地基中（目前已停止建设）

	
	门卫室
	新建一间门卫室，用作门卫值班，建筑面积12m2
	未动工

	公用工程
	供水
	由园区供水管网提供
	未动工

	
	排水
	废水经隔油池处理后，排入园区下水管网，最终进入民生工业园区污水处理厂
	未动工

	
	供电
	由园区供电电网接入
	未动工

	
	供热
	生活供热均由园区集中供热
	未动工

	环保工程
	废水
	项目产生的废水经隔油池处理后，排至园区下水管网，最终进入民生工业园区污水处理厂处理
	未动工

	
	废气
	项目产生的沉积尾气、单质碳颗粒经集气管道收集后由袋式除尘器处理，通过一根15m高排气筒排放。激光切割废气经滤尘袋过滤后经集气管道收集后通过一根15m高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放
	未动工

	
	噪声
	选用低噪设备、基础减振；合理布局、厂房隔声等
	未动工

	
	固废
	项目产生的切割边角料外售，沉积碳收集后外售。生活垃圾集中收集后由环卫部门清运
	未动工


3主要生产设备
本项目选择设备的原则为设备的配套技术与制造技术先进、节能、性能稳定可靠、价格经济合理、适用性强、操作和维修方便。
本项目主要生产设备情况见表2-2。
表2-2 项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	型号
	数量
	功率

	1
	微波等离子化学气相沉积设备
	W-150ZS
	200台
	12KW

	2
	激光切割机
	SY-CVD11E
	66台
	3KW

	3
	抛光机
	ZD-300
	20台
	/

	4
	水冷螺杆式冷水机组
	SXB500MHV
	3套
	/

	5
	空压机
	RM90n-A
	1套
	/

	6
	新风机
	FXMFP280AB
	3套
	/

	7
	变压器
	SCB14-2000kVA/10-
NX2
	6台
	/


4主要原材料消耗情况
（1）主要原辅材料用量
本项目主要原材料消耗一览表见表2-3。本项目主要原辅料为气体，气体均为钢瓶装，运输方式采用专用运输车拉运，置于厂区供气室中。供气室分集格，由集格分别通过供气管道给生产设备供气。
[bookmark: _Hlk77535341]表2-3 项目主要原辅材料一览表
	序号
	材料名称
	单位
	用量
	包装形式及规格
	来源
	备注

	1
	金刚石晶种
	片
	1500
	片
	外购
	约200g/a

	2
	氢气
	kg/a
	3775.8
	/（集格）
	外购
	/

	3
	甲烷
	kg/a
	2998.8
	85.2kg（集格）
	外购
	/

	4
	二氧化碳
	kg/a
	1455.1
	379.6kg（集格）
	外购
	/

	5
	氩气
	kg/a
	4281.6
	89.2g/瓶（钢瓶）
	外购
	/

	6
	氮气
	kg/a
	4852.3
	62.5g/瓶
	外购
	/


（2）主要原辅料材理化性质
本项目主要原辅材料理化性质详见表2-4。
表2-4本项目主要原辅材料及理化性质一览表
	序号
	名称
	理化性质
	燃烧爆炸性
	毒性毒理

	1
	氢气
	化学式H2，密度0.0899kg/m(101.325kPa，0℃)，分子量2.01588，CAS号1333-74-0，EINECS号215-605-7，熔点-259.2℃(101kPa)、沸点-252.87℃(101kPa)。常温常下氢气是一种无色无味极易燃烧且难溶于水的气体。应用于工业燃料、金属冶炼、有机合成等。
	易燃；爆炸极限4.0%~75%；自燃点500℃
	毒性低，高浓度时因氧分
压低而具有
窒息作用，接触液态氢已
引起冻伤

	2
	甲烷
	别名碳烷，化学式CH4，分子量16.043，CAS号74-82-8，EINECS号200-812-7，熔点-182.8℃,沸点-161.5℃,密度0.42(-164℃)(标准情况)0.717g，常温下为无色无味气体，闪点-188℃。通常情况下，甲烧比较稳定，与高锰酸钾等强氧化剂不反应，与强酸、强碱也不反应。但是在特定条件下，甲烷也会发生某些反应。
	易燃；爆炸极限5%~15%。自燃点537℃
	气态的甲烷
对人类的毒
性比较低，主要表现为在
高浓度时有
窒息作用。对人类无致癌
作用，IARC将其归类为3

	3
	氩气
	化学式Ar，CAS号7440-37-1，EINECS号231-147-0，熔点-189.2℃,沸点-185.9℃,微溶于水，密度1.784kg/m’，无色、无味、无臭、无毒的情性气体，用做保护气和氨吹炼生产优质钢。
	不易燃
	常压下无毒

	4
	二氧化碳
	化学式CO2、分子量44.0095，CAS登录号124-38-9，EINECS登录号204-696-9，常温常压下是一种无色无味或无色无嗅而略有限味的气体，熔点-56.6℃(527kPa)，沸点-78.5℃,水溶性<0.05%(22.9℃)，液体密度0.9295k/L(0℃,101.3486kPa)，气体密度1.977g/L(O℃,101.325kPa)。
	不易燃，爆炸极限无意义
	无毒


物料平衡
根据建设单位提供的材料，本项目主要是碳元素转化过程，碳物料平衡 见表 2-5。
表 2-5  本项目碳平衡表  单位：kg/a
	投入
	产出

	名称
	投入
	含碳量
	折算
	名称
	产量（以碳计）
	环节

	甲烷
	2998.8
	0.75
	2249.1
	单晶金刚石产品
	25.1
	产品

	金刚石 晶种
	0.2
	1
	0.2
	合成钻石边角料
	5
	激光切割CVD钻石表面的多余和不规整的地方

	
	
	
	
	不合格品
	45.2
	检验出的合格品以外产品

	
	
	
	
	单质碳颗粒
	224.91
	甲烷等离子化产生，未沉积的碳

	
	
	
	
	MPCVD
沉积碳
	10
	甲烷等离子化产生，未沉积于晶种上的碳

	
	
	
	
	沉积尾气
	1939.09
	未分解的甲烷

	合计
	2249.3
	合计
	2249.3
	



5产品方案
本项目建成后可实现年产年产125500克拉高品质CVD金刚石，产品方案详见表2-6。
表2-6 本项目产品及产量
	序号
	产品
	产量
	备注

	1
	CVD金刚石
	125500CT/a
	25.1kg/a


6劳动定员及工作制度
项目劳动定员68人，年工作365天，每天3班，每班8小时。
7公用工程
2.1给水
本项目用水主要为生活用水。用水来源为园区给水管网提供，水质和水量均能满足本项目需要。
（1）生活用水
本项目生活用水根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》和《建筑给水排水设计规范》的要求，生活用水定额按50L/人/d计，劳动定员68人，则生活用水3.4m3/d（1241m3/a）。
（2）激光切割冷却水
本项目激光切割过程中，切割设备中的激光发生器需采用制冷机冷却，制冷机内通入纯水进行冷却，冷却水于设备内部循环使用，不与产品直接接触，且不外排。激光切割设备66台，每台设备用水量约8L，则激光切割冷却水使用量为0.528m3/a。
（3）清洗用水
晶种在放入设备CVD沉积腔体进行沉积之前，需通过超声波清洗机进行清洗，根据业主提供资料，清洗用水约1L/片金刚石晶种，本项目原料晶种1500片，则清洗用水为1.5m3/a。
（4）抛光冷却水
经检验结果为单晶金刚石的合成钻石满足产品需求，通过专用抛光机，抛光做成合成钻石成品，抛光时需要持续用水冷却，且抛光用水对水质要求较高，采用外购桶装纯水（10L/桶），此过程每台设备每月用水量为7~8L，取8L，抛光设备为20台，则抛光冷却水用量为1.92m3/a。
2.2排水
本项目运营过程中仅产生生活污水、清洗用水和抛光冷却水。
（1）生活污水
生活污水排放系数按用水量的80%计，则排放量为2.7m3/d（992.8m3/a），生活污水经隔油池处理后，排入园区下水管网，最终进入民生工业园区污水处理厂。
（2）激光切割冷却水
本项目激光切割过程中，切割设备中的激光发生器需采用制冷机冷却，制冷机内通入纯水进行冷却，冷却水于设备内部循环使用，不与产品直接接触，且不外排。
（3）清洗用水
清洗用水使用后直接排入园区下水管网，因用水量较少，损耗可忽略不急，因此排放量与使用量相同，为1.5m3/a。
（4）抛光冷却水
抛光冷却水使用后直接排入园区下水管网，因抛光冷却水使用量较小过程中损耗忽略不计，使用量为1.92m3/a，则排放量为1.92m3/a。
本项目水平衡图详见图4。
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图4本项目水平衡图单位：m3/a
（2）供电
本项目用电由园区供电管网提供，可满足项目用电负荷及对供电可靠性的要求。
（3）供热
本项目生活供热由园区集中供热。
8厂区平面布置
本项目总占地面积40006m2（约60亩）。各车间按照生产工序循序由西向东、由南向北布置，各个分区间以道路相隔，即相对独立又不失紧凑。将主要辅助设施靠近负荷中心布置，尽量节省运营费用，节省投资。
从厂区内部的布局上来看，高噪声设备集中于东南侧，尽量避免了噪声的影响。总体上来看，厂区内的布设泾渭分明，层次明显，便于管理，为环保设施的布设预留了充足的空间，一定程度上降低了环境管理的难度，为各项环保设施的正常运行和风险防范措施的有效实施创造了条件。
综上所述，环评认为从环保角度分析项目的总图布置合理。项目平面布置图见附图4。

	工艺流程和产排污环节
	1施工期工艺流程及产污环节
1.1施工期工艺流程
本项目现状为空地。施工期工程内容主要包括地表处理和基础开挖、库房、办公楼建筑物的施工、设备的安装。施工期工艺流程及产污环节如图5所示。
噪声、扬尘
工程
营运
工程验收
安装工程
主体工程
基础工程
施工废水、建筑垃圾、局部水土流失
施工期
营运期

图5施工期工艺流程及产污环节图
工艺流程说明：项目在施工期以施工噪声、施工扬尘、废弃材料（建筑弃渣及其它废料）和废水为主要污染物。
（1）基础工程施工
在地表清理、基础开挖与地基处理过程中，打桩机、夯实机等施工机械的运行将产生一定的噪声、废气及扬尘；运输车辆行驶将产生一定的噪声、废气及扬尘；施工人员会产生生活污水及生活垃圾。
（2）主体工程施工
挖掘机、打夯机、装载汽车等运行时会产生噪声、废气及扬尘；施工人员会产生生活污水及生活垃圾。
（3）装饰工程施工
对构筑物的室内外进行装修过程中，钻机、电锤等机械产生噪声，油漆和喷涂产生废气、废弃材料及污水。
1.2施工期产污环节
（1）废气
①施工扬尘
基础开挖、施工渣土堆场、进出车辆带泥砂量、水泥搬运，砂石、混凝土等建筑材料运输、装卸等均可能产生扬尘，要求建设单位施工期间应严格遵守《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）的要求。
②机械尾气
施工期运输机械运行时会产生一定量的尾气，其主要污染物为烃类、一氧化碳及氮氧化物等。
经现场踏勘，本项目200m范围内无村庄等敏感点。工程施工期间的施工扬尘对周围环境空气质量影响是暂时的，随着施工结束，施工扬尘影响也将消失。
（2）废水
①施工废水
施工期产生的废水包括修建基础设施时地基的开挖、混凝土料的备制、建筑时砂石料冲洗及机械清洗等废水。项目施工产生的污水中主要是泥沙悬浮物含量较大。为此可以修建沉砂池沉淀后回用于施工过程。施工机械设备冲洗、施工车辆冲洗废水中主要污染物为石油类和悬浮物，沉淀后用于施工场地抑尘。
②生活污水
项目施工现场设施工营地。项目施工高峰期按施工人数50人计，生活用水定额50L/人.d计取，生活污水按用水量的80%计，则施工期间产生的生活污水为Q=50人×50L/人.d×0.80=2m3/d，施工期生活污水排入就近园区污水管网。
（3）噪声
工程施工中的噪声源可分为连续噪声源和流动噪声源。连续噪声源主要是砂石料加工、空压机、搅拌机及其他各类机泵产生的噪声；流动噪声源主要是机动车辆、挖掘机及其他作业设备产生的噪声。
（4）固废
施工期固废主要是施工建筑垃圾、工人产生的生活垃圾等。其中可回收固废集中收集后进行回用；必须外运的弃土以及建筑废料应运至专门的建筑垃圾堆放场。生活垃圾由建设单位在施工区设垃圾箱收集后，统一运送至生活垃圾填埋场卫生填埋。
2运营期工艺流程及产污环节
2.1运营期生产工艺流程
MPCVD金刚石生产系统
1）微波等离子体化学气相沉积法介绍
微波等离子体化学气相沉积法合成金刚石是指在压力≤100kPa和温度800~1000℃的反应条件下，在真空反应舱内用微波将甲烷（CH4）生成等离子体，C从气体化合物的状态分解成单独游离的原子态，经过扩散和对流，使其中的碳原子在基底（晶种）上过饱和沉积、生长成金刚石。碳源气体被激活和碳原子的沉积过程伴随着一系列化学反应，因此这种合成金刚石的方法被称为化学气相沉积法。
由于CH3·具有金刚石结构，而其悬挂键又被大量的氢原子所饱和，因此，金刚石膜表面就保持了稳定的sp3杂化结构，即金刚石的四面体结构。若其上沉积新的碳原子，就可能与其键合形成sp3杂化键，从而形成金刚石晶体，如此循环反复即可得到金刚石膜。MPCVD金刚石膜生长过程中sp3结构碳生成的具体过程如下图所示。
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要实现金刚石的化学气相沉积有几个必要条件：
①有碳源气体和激活碳源气体的能量，将碳原子从碳源气体中“剥离”出来；
②有供CVD金刚石生长的物理空间，即基底，或称种晶，根据实验目的的不同可选用不同的基底，常用作基底的材料有硅、钨、钼等，但目前CVD法合成单晶金刚石必须采用金刚石作种晶，才能实现单晶CVD金刚石的同质外延生长；
③有供化学气相沉积反应发生的生长室，且有配套设施提供生长所需的低压环境；
④有氢气，碳原子的激活和沉积，以及CVD金刚石的生长必须在高浓度的氢气中进行，抑制碳原子不形成石墨，保持电中性。
本项目原料气体为氢气、甲烷、二氧化碳、氩气，在反应压力≤100kPa，温度800~1000℃条件下，高浓度氢气提供还原氛围，氩气为保护气体，不参与气体反应，气体间发生的反应如下：
CH4→C+2H2↑
2）生产工艺说明如下：
MPCVD（微波等离子体化学气相沉积法）原理：是将微波发生器产生的微波用波导管经隔离器进入反应器，并通入H2、CH4和CO2的混合气体，在微波的激励下，在反应室内产生辉光放电，使反应的气体分子化，产生等离子体，在衬底上沉积得到金刚石膜。甲烷气体是主要参与生成金刚石的原料，二氧化碳的加入主要控制碳沉积形成金刚石而非其他形态同素异形体，氢气充当还原性氛围的保护气体：
CH4（活化）→C（金刚石）+2H2（气相）
①清洗：通过超声波清洗机清洗原料体。此过程会产生噪声和废水；
②CVD沉积：清洗之后的基体放入CVD沉积腔体进行沉积，沉积过程中通入氢气、甲烷、二氧化碳等气体，在工作温度800℃~1500℃、50~100kpa的工作条件下让合成钻石种子生长，气相沉积腔密闭良好。此过程会产生CVD沉积尾气、固废；
③切割成型：采用切割对长大后的合成钻石种子进行处理，把合成钻石表面的多余和不规整的地方切掉，此过程会产生切割废气G2、废渣S6和噪声；
④检验：将成型的合成钻石通过光学放大镜投影仪检验晶体表面沉积情况，合格品为单晶金刚石，不合格品为多晶或有缺陷的金刚石，检验出的合格品进入抛光工序，检验出的不合格品外售。此过程会产生噪声及固废；
⑤抛光：经检验结果为单晶金刚石的合成钻石满足产品需求，通过专用抛光机，抛光做成合成钻石成品，此过程会产生抛光废气、废水和噪声；
⑥检验定级：抛光处理后的合成钻石经通过检验，合格品根据品质定级后出厂，此过程会产生噪声；
⑦成品包装：将成品用包装材料包装入库，等待外售。
2.2运营期产排污节点
本项目运营期工艺流程及产污环节见下图
[image: C:/Users/哥哥/AppData/Local/Temp/wps.zCmFywwps]
图6 本项目MPCVD金刚石生产系统工艺流程及产污环节图
本项目运营期产污环节见下表。
表2-7 运营期产污环节一览表
	污染源
	生产单元
	污染源名称
	编号
	污染因子
	处理措施

	废气
	MPCVD
金刚石生
产系统
	沉积尾气
	G1
	氢气、二氧化碳、氩气、甲烷
	有组织排放

	
	
	单质碳颗粒
	G2
	颗粒物
	有组织排放

	
	
	切割废气
	G3
	颗粒物
	有组织排放

	
	食堂油烟
	油烟
	G4
	油烟
	油气净化器

	废水
	MPCVD
金刚石生
产系统
	清洗废水
	W1
	SS
	排入园区下水管网

	
	
	抛光冷却水
	W2
	SS
	

	
	办公生活
	生活污水
	W2
	COD、BOD、SS等
	

	固废
	MPCVD
金刚石生
产系统
	沉积碳
	S1
	不合格金刚石
	收集外售

	
	
	边角料
	S2
	
	

	
	
	不合格产品
	S3
	
	

	
	办公生活
	生活垃圾
	S4
	生活垃圾
	由环卫部门运送至垃圾填埋场填埋

	噪声
	生产设备
	设备机械噪声
	N
	机械噪声
	基础减振、隔音等




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，项目用地目前为空地，不存在原有污染情况和环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1大气环境
（1）项目所在区域达标判定
《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。
（2）数据来源
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，选择距离项目最近的奇台县空气自动站监测2023年的监测数据。作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源，数据从空间和时间上均符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求。
奇台县无国控监测站，因此选取奇台县空气自动站2023年的监测数据作为本项目环境空气现状评价基本污染物的数据来源基本满足《环境影响评价技术导则-大气环境》(H.J2.2-2018)。
（3）评价标准
基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准及其修改单》（GB3095-2012）二级标准。
（4）评价方法
基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095-2012中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。
空气环境质量现状采用单项污染指数法、计算公式为：
超标率=超标数据个数/总监测数据个数×100%


式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率（无量纲）；
Ci—第i个污染物的最大浓度（μg/m3）；
Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准（μg/m3）。
当Pi＞1时，说明环境中i污染物含量超过标准值，当Pi≤1时，则说明i污染物符合标准。某污染物的Pi值越大，则污染相对越严重。
（5）空气质量达标区判定
根据2023年奇台县空气质量逐日统计结果，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3各有365个数据，基本污染物环境空气质量现状评价表见表3-1。
表3-1区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/（μg/m3）
	标准值/（μg/m3）
	占标率/%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	9μg/m3
	60
	15
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	21μg/m3
	40
	52.5
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	60μg/m3
	70
	82.86
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	29μg/m3
	35
	85.71
	达标

	CO
	95%百分位数日平均质量浓度
	700mg/m3
	4000
	17.50
	达标

	O3
	日最大8小时平均第90百分位数
	90μg/m3
	160
	56.25
	达标


由上表可知：项目所在区域SO2、NO2年平均浓度，CO24小时平均第95百分位数浓度，O3日最大8小时平均第90百分位数浓度，PM2.5、PM10均满足《环境空气质量标准及其修改单》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10超标，判定本项目所在区域为达标区域。
1.2其他污染物补充监测
本项目涉及的大气污染物评价因子为颗粒物，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中相关规定及本项目厂址周围情况，本次评价大气现状监测数据颗粒物数据来源于《东方电气(新疆)新能源高端装备制造基地项目》于2022年3月29日～3月31日的监测数据，距离本项目区约2.1km处，符合区域环境质量现状要求中引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据。监测报告见附件。
监测项目：总悬浮颗粒物
各项目的采样及分析方法均按照国家环保局颁布的《空气和废气监测分析方法》《环境监测技术规范》中的有关规定执行。
表3-2大气监测采样及分析方法
	编号
	项目名称
	分析方法
	方法来源

	1
	总悬浮颗粒物
	环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法
	GB/T15432-1995


1.2.1评价标准
根据本项目所在区域的环境功能区划，执行《环境空气质量标准及其修改单》（GB3095-2012）二级标准。（颗粒物环境空气质量标准：0.3mg/m3）。环境空气质量标准限值见表3-3。
表3-3《环境空气质量标准及其修改单》（GB3095-2012）中的二级标准
	污染物
	标准值（mg/m3）

	颗粒物
	0.3


1.2.2评价方法
本次环境空气质量现状评价采用各取值时间最大占标率和超标率评价达标情况，最大占标率计算公式为：
计算公式为：


式中：Pi—污染物i的单项污染指数；
Ci—污染物i的实测浓度值（mg/m3）；
Coi—污染物i的评价标准（mg/m3）。
根据评价计算，可以得出浓度占标率（Pi），依照Pi值的大小，分别确定其污染程度。当Pi＜100%时，表示大气中该污染物浓度不超标；当Pi≥100%时，表示大气中该污染物浓度超过评价标准。
1.2.3监测结果及分析
本次监测总悬浮颗粒物小时平均浓度统计结果见表3-4。
表3-4颗粒物环境空气质量现状监测结果单位：mg/m3
	监测点位名称
	监测时间
	监测项目结果

	
	
	颗粒物
	Pi

	1#项目区上风向
	2022.3.29
	0.113
	37.7

	
	2022.3.30
	0.110
	36.7

	
	2022.3.31
	0.117
	39.0

	标准值
	0.3

	日均值超标率（%）
	0

	最大浓度值占标率（%）
	53.3


1.2.4现状监测结果分析
对照表3-5环境空气质量标准，由表3-5看出：评价区域内大气环境监测结果表明，总悬浮颗粒物符合《环境空气质量标准及其修改单》（GB3095-2012）二级标准质量标准日均值0.3mg/m3。其污染物有一定环境容量，本项目实施后在落实各项环保措施情况下，项目区环境空气质量良好。
2地表水环境
根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），本项目根据新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站环境质量监测专报2023年第1期地表水基本情况，2023年1-7月，昌吉州7个县市共监测地表水9条河流17个断面，其中国控断面6个，区控断面11个，自西向东依次为玛纳斯河、塔西河、呼图壁河、三屯河、头屯河、三工河、开垦河、二宫河和木垒河，监测项目为水温、pH值等32项。
按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价，2022年1-7月，八钢、老奇台、石门子、马家庄和棉纺厂断面水质达到Ⅰ类，2023年与2022年同期相比水质有所好转（上升），其余断面水质均达到或优于Ⅱ类标准，与去年同期相比无明显变化。全州河流水质状况优，水质类别均符合国家环境质量标准。
距本项目最近的木垒河地表水环境良好。
3声环境
根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），本项目厂界50米范围内无声环境保护目标，故无需对环境敏感点进行声环境质量现状监测。
4生态环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中规定，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标是，应进行生态现状调查。本项目位于新疆昌吉州木垒县民生工业园区，占地类型为工业用地，项目区内不存在生态环境保护目标，故本项目可不开展生态环境现状调查。
5地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，报告表原则上不开展地下水环境和土壤环境质量现状评价。本项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境敏感目标。本项目可能对地下水和土壤产生影响的区域为生产车间和危废暂存间，项目各区域均采取防渗等措施，项目日常运行不存在对土壤、地下水的影响途径，故本报告不开展进行地下水和土壤现状环境质量评价。

	环境
保护
目标
	本项目建设地点位于新疆昌吉州木垒县民生工业园区，项目区中心地理坐标为E90°21'56.400"，N43°57'38.056"。根据本项目的自身特点、所在区域的环境质量现状和敏感目标调查结果，环境保护目标如下：
1.大气环境
根据现场调查，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等环境敏感区。
2.声环境
本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3.地下水环境
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4.生态环境
本项目位于昌吉州木垒县民生工业园区，项目选址占地为工业用地。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），项目占地场地厂界外500m范围内无敏感目标。周围无生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。

	污染
物排
放控
制标
准
	1大气污染物排放标准
本项目排放的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中排放限值标准，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型标准。
具体浓度限值见下表。
表3-5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2
	生产过程
	污染源
	项目
	标准值
	标准来源

	等离子化单质碳颗粒
	DA001
	颗粒物
	15m排气筒3.5kg/h，120mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值

	激光切割
	DA002
	颗粒物
	15m排气筒3.5kg/h，120mg/m3
	


表3-6《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
	规模
	中型

	最该允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	净化设施最低去除效率（%）
	75


2废水排放标准
本项目抛光冷却水、清洗废水与生活污水分别直排园区污水管网，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，项目废水排放标准限值见表3-7。
表3-7本项目废水排放限值单位：mg/L
	废水类别
	污染物
	标准
	限值

	生活污水、抛光冷却水、清洗废水
	CODcr
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准
	500

	
	BOD5
	
	300

	
	NH3-N
	
	-

	
	SS
	
	400


3噪声排放标准
本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
表3-8 噪声排放标准
	时期
	标准
	限值

	施工期
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）
	昼间70dB(A)、夜间55dB(A)

	运营期
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	昼间65dB(A)、夜间55dB(A)


4固废排放标准
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。


	总量
控制
指标
	根据国家总量控制相关要求，结合本项目厂址区域环境质量现状、外排污染物特征，由于所在地为达标区域，本项目总量控制指标无需进行倍量替代，本项目总量控制指标为颗粒物：0.0113t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	1废气污染物防治措施
根据《建筑施工扬尘排放标准》（DB6501/T030-2022）：施工现场应落实100%设置连续封闭围挡、100%设置车辆制式冲洗平台、100%安装远程视频监控、100%安装PM10在线监测设备、100%设置围挡喷淋、100%出入口地面硬化、100%设置扬尘污染防治公示标牌等“7个100%”防尘措施。施工过程应做到施工现场主要道路硬化100%、施工现场散装物料遮盖率100%、施工现场裸露场地遮盖率100%、出场车辆冲洗率100%、施工工地出入口及围挡周边施工影响范围内道路清洁保持率100%。
本项目施工期扬尘主要是建筑材料运输、卸载中产生的扬尘；土方运输车辆行驶产生的扬尘；临时物料堆场产生的扬尘等。为减轻施工扬尘对区域空气环境产生的不利影响，施工单位应采取以下措施：施工现场和施工过程全面落实“十一个百分之百”（施工现场应落实100%设置连续封闭围挡、100%设置车辆制式冲洗平台、100%安装远程视频监控、100%安装PM10在线监测设备、100%设置围挡喷淋、100%出入口地面硬化、100%设置扬尘污染防治公示标牌等“7个100%”防尘措施。施工过程应做到施工现场主要道路硬化100%、施工现场散装物料遮盖率100%、施工现场裸露场地遮盖率100%、出场车辆冲洗率100%、施工工地出入口及围挡周边施工影响范围内道路清洁保持率100%。）。
具体环境保护措施如下：
（1）对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂；
（2）对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；
（3）运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，施工道路和场地应定时洒水压尘，运输车辆上路前应喷水冲洗轮胎，以减少运输过程中的扬尘；
（4）应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施；
（5）施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围；
（6）当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。
（7）施工过程中燃油设备较多，产生大量的燃油废气。对于施工机械的柴油机工作时排放的烟气，施工单位应做好机械的维护、保养工作，避免油料在柴油机内不完全燃烧而产生大量的黑烟；对燃柴油的大型运输车辆、推土机、挖掘机等要安装尾气净化装置，保证尾气达标排放；运输车辆禁止超载、不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法。
采取适当措施，严格控制施工期间产生的扬尘，确保能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准，措施可行。
2、施工期水环境保护措施
2.1施工废水
本项目施工废水主要来自施工材料养护排水，主要污染物是SS，水量较少。此类废水经沉淀池沉淀后循环使用，不排放。
2.2生活污水
施工期间不设立独立的生活营地，施工期生活污水主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮，施工期生活污水就近排入园区下水管网。
3、声环境保护措施
（1）施工设施情况
施工期间的各种施工机械产生的噪声是影响施工区附近声环境质量的重要因素。从施工过程来看，可以把工程施工期分为场地清理阶段、土石方挖掘阶段、结构施工阶段。土石方挖掘阶段主要噪声源为推土机、挖掘机、装载机和各种运输车辆作业时产生的噪声，主要是移动声源，没有明显的方向性；结构施工阶段，主要产噪设备有混凝土搅拌机、振捣器、电锯等，其中还包括一些撞击噪声。各施工阶段中以土石方挖掘阶段的挖掘机及土建施工阶段的振捣器等的噪声对环境影响最大。施工过程中各噪声设备源强调查结果见表4-1。
表4-1工程施工期主要噪声源调查统计表

	时间
	施工机械
	声级（dB(A)）
	声源性质

	场地清理、土石方挖掘
	推土机
	88～95
	间歇性源

	
	挖掘机
	90～105
	

	
	装载机
	90～100
	

	
	各种车辆
	70～95
	

	结构施工阶段
	混凝土搅拌机
	80～95
	

	
	电锯
	90～110
	

	
	升降机
	88～95
	


（2） 施工声环境预测结果和分析
预测本项目施工期多台噪声设备在不同距离处的噪声级，见表4-2。表4-2主要噪声设备不同距离处噪声级预测结果单位：dB(A)
	声源名称
	噪声源dB（A）
	影响距离及影响值

	
	
	20m
	40m
	60m
	80m
	100m
	120m
	140m
	160m
	180m

	推土机
	90
	64.05
	58.37
	55.63
	52.7
	49.98
	48.50
	47.12
	45.36
	44.97

	搅拌机
	90
	64.05
	58.37
	55.63
	52.74
	49.98
	48.50
	47.12
	45.36
	44.97

	挖掘机
	95
	68.98
	62.96
	59.44
	56.94
	55.00
	53.42
	52.08
	50.92
	49.89

	装载机
	95
	68.98
	62.96
	59.44
	56.94
	55.00
	53.42
	52.08
	50.92
	49.89

	电锯
	95
	68.98
	62.96
	59.44
	56.94
	55.00
	53.42
	52.08
	50.92
	49.89

	重型卡车
	85
	59.04
	52.69
	50.03
	47.31
	44.92
	41.32
	38.12
	35.81
	34.37


上述噪声源均为间歇性声源，由表中数据可知，至100m处夜间噪声低于《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值（昼间噪声70dB(A)，夜间噪声55dB(A)）。可见施工期夜间不可避免的要对周围环境产生一定噪声污染。本环评要求建设方在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》对施工场界进行噪声控制。
项目区野生动物种群结构简单，并且项目区的野生动物受人为活动影响，分布数量已不多，而且对人为噪声源已有一定适应性，因此施工期的施工噪声对野生动物虽有一定干扰，但造成的危害不大。
（3）施工期噪声防治措施
施工期产生的噪声，主要来源于包括施工现场的各类机械设备、设备装卸碰撞噪声和机械设备调试噪声。施工期噪声影响是暂时的、短期的行为，随着工程竣工，施工噪声对环境的不利影响将不再存在。为减少施工期噪声对周围环境的影响，需要规范施工形成，采取如下噪声控制措施：
（1）合理安排施工机械的使用，减少或限制高噪声设备的使用时间，加强各种施工机械的维修保养，合理安排施工计划，禁止夜间进行产生环境噪声的建筑施工作业。
（2）文明施工，应尽量选用低噪声设备，对操作人员进行相应的环保知识教育；在土石方施工阶段，必须严格控制推土机的一次推土量、装载机的装载量，并保证施工机械的正常运转，严禁超负荷运转；在结构施工阶段，对混凝土泵、混凝土罐车可搭简易棚围护降噪，加强对混凝土泵、混凝土罐车操作人员的培训及责任心教育，保证混凝土泵、混凝土罐车平稳运行。
（3）合理安排运输车辆的路线和行驶速度。
通过上述措施，施工场界噪声可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对环境影响较小。
4、施工期固体废物污染防治措施
施工期固废主要是施工建筑垃圾、工人产生的生活垃圾等。
4.1建筑垃圾
项目施工过程中可能会产生少量的建筑垃圾。施工建筑垃圾可作为筑路材料，定期用封闭式废土运输车及时清运，并送到指定倾倒点处置，不得随意抛弃、转移和扩散；部分废弃钢筋、钢板等可回收固废，集中收集后进行回用；必须外运的弃土以及建筑废料应运至专门的建筑垃圾堆放场。
4.2生活垃圾
生活垃圾以有机类废物为主，其成份为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋等。由于这些生活垃圾的污染物含量很高，由建设单位在施工区设临时垃圾箱或有防护措施的堆放点收集后，统一运送至生活垃圾填埋场卫生填埋。
经以上分析可知，根据各类固体废物的不同特点，分别采取不同的、行之有效的处理措施，项目建设过程中产生的各类固体废物均可得到妥善的、合理可行的处理处置，并将其对周围环境带来的影响降低到最低程度。
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	1、废气
（1）MPCVD沉积尾气
MPCVD沉积过程，通入的气体为氢气、甲烷、氩气和二氧化碳，根据工程分析MPCVD沉积原理介绍，甲烷、二氧化碳和氢气在MPCVD系统中进行等离子化，形成含碳活性基团和氢原子，其中碳沉积在晶种上从而生成人造金刚石，氩气和二氧化碳气体充当沉积环境保护气体，未分解的甲烷和多余的氢气、氩气和二氧化碳排出，该气体在工作时为连续排放。在沉积过程中，整个沉积系统的温度可达到上千度，从通入的气体成分来看，元素为C、H、O，因此不可能生成有机卤化物。根据沉积原理和金刚石成分组成，MPCVD沉积尾气为甲烷、氢气、氩气和二氧化碳为主，其中氢气量为3775.8kg/a、氩气为4281.6kg/a、二氧化碳1455.1kg/a，未反应完全的甲烷废气2698.92kg/a。由于甲烷的分解效率约10%，因此未分解的甲烷废气为2698.92kg/a。
MPCVD沉积完成后在金刚石晶种表面生长了金刚石单晶（CVD），产生的沉积废气为甲烷、氢气、氩气和二氧化碳，沉积前后氢气体积大体不变（由于温度升高甚至体积略有增加）。考虑到氢气较轻，所以只要保持MPCVD沉积车间内空气流动，禁止明火，氢气排放到大气中基本无危险。
MPCVD长晶炉设备自带有排放尾气的气泵，排气口直接连接管道收集，与甲烷进行等离子化产生的单质碳颗粒（见下一段）一同经过袋式除尘器处理后引致车间外通过一根15m高排气筒有组织排放。
（2）单质碳颗粒
MPCVD长晶炉设备对甲烷进行等离子化后，并非所有碳都能沉积为金刚石，未沉积的碳为纳米级的碳颗粒，产生量为224.91kg/a，随沉积尾气一同经袋式除尘器处理后通过一根15m高排气筒排放。袋式除尘器设置于排气筒底端，废气从设备产生至排气筒排出均为密闭管道，因此收集效率为100%，袋式除尘器处理效率95%，风机风量为10000m3/h，则排放量为11.25kg/a，排放速率3.85g/h，排放浓度0.39mg/m3。符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值（15m排气筒3.5kg/h，120mg/m3）。
（3）激光切割废气
项目产品体积及质量很小，切割过程产生的颗粒物粒径很小，基本为石墨。根据产品规格，金刚石密度约为3.52g/cm3，项目年生产金刚石25.1kg，以及多晶金刚石和不合格废料45.2kg，考虑最不利因素，则产品总体积为0.021m3。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”中“3032建筑用石加工行业‘产品：人造石材，原料名称：碎石颗粒、粉料、不饱和树脂等，工艺名称：真空凝胶固化成型、锯解、抛光、裁切’”中“颗粒物产生系数0.051kg/m3—产品”核算本项目切割工序颗粒物产生量为1.08g/a（0.123mg/h）。每台激光切割设备均自带滤尘袋，颗粒物经滤尘袋收集后，未收集部分通过一根集气管道集中于一根15m高排气筒排放，因颗粒物从产生至排放均为密闭管道，因此收集效率100%，风机风量5000m3/h，且由于颗粒物产生量极小，因此激光切割废气不设置除尘器，滤尘袋收集效率约50%，因此本项目切割工序颗粒物排放量为0.54g/a（0.108mg/h）。
（4）抛光打磨废气
项目产品体积及质量很小，抛光打磨过程产生的颗粒物粒径很小，基本为碎钻。根据产品规格，金刚石密度约为3.52g/cm3，项目年生产金刚石25.1kg，以及多晶金刚石和不合格废料45.2kg，多晶金刚石和不合格废料无需抛光打磨，考虑最不利因素，则产品总体积为0.007m3。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”中“3032建筑用石加工行业‘产品：人造石材，原料名称：碎石颗粒、粉料、不饱和树脂等，工艺名称：真空凝胶固化成型、锯解、抛光、裁切’”中“颗粒物产生系数0.051kg/m3—产品”核算本项目切割工序颗粒物产生量为0.36g/a（0.41mg/h）。由于打磨过程需用水冷却，为湿法打磨，因此抛光打磨几乎不产生废气。抛光打磨产生的颗粒物在冷却水中沉淀为固体废物排放。
（5）食堂油烟
本项目设置1个食堂，食堂预计用餐人数为68人/d，设置4个基准灶头，食堂每天使用约4小时，以天然气为燃料。食堂产生的废气主要是油烟废气，根据《环境保护实用数据手册》资料，人均日食用油用量约40g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为3.0%，则项目食堂油烟产生量为0.045kg/h（0.063t/a），单个食堂风机风量为20000m3/h，本项目食堂油烟产生浓度为4.5mg/m3。项目产生的油烟废气采用静电油烟净化器处理后引至楼顶排放（处理效率按75%），经处理后食堂油烟废气排放量为0.005kg/h（0.007t/a），排放浓度为0.51mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18484-2001）中中型标准要求。
（6）污染防治措施可行分析
对照《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）技术要求，本项目生产过程产生的颗粒物先经过生产设备的滤尘袋，后经排气管道通过15m高排气筒（DA001）有组织排出；生产过程使用后的沉积尾气经袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放；生活污水经隔油池处理后排入园区污水管网，最终排入民生工业园区污水处理厂；项目产生的一般固体废物经分类收集至固废暂存间后，定期外售处理；工作人员产生的生活垃圾收集于垃圾箱后定期拉运处理。综上，本项目污染物排放措施可行。
（7）环境影响分析
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求“结合建设项目所在区域环境质量现状、环境保护目标、项目采取的污染治理措施及污染物排放强度、排放方式，定性分析废气排放的环境影响”。因此本次环评环境影响分析进行定性分析。
项目区所在区域属于达标区。项目区所在区域污染物均达标。
本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，不存在环境空气保护目标。
本项目MPCVD沉积废气主要是甲烷、氢气、氩气和二氧化碳，单质碳颗粒与沉积废气一同经袋式除尘器处理后有组织排放；激光切割产生的废气经设备自带的滤尘袋过滤后，经集气管道通过排气筒有组织排放；厨房油烟经油烟净化器处理后排放，各类污染物可实现达标排放。对照《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）相关标准规定要求，本次环评提出污染治理措施是可行的。因此本项目废气对周边大气环境影响较小。
（8）非正常工况
本项目非正常工况主要为除尘器失效、运行异常，即处理效率为“0”的情况下计算。
MPCVD长晶炉设备对甲烷进行等离子化过程产生的单质碳颗粒经袋式除尘器处理后通过1根经15米高排气筒（DA001）排放。产生量224.91kg/a，年工作时长2920h，则DA001除尘器处理效率为“0”的情况下排放速率：0.077kg/h。排放浓度7.7mg/m³。
激光切割粉尘经滤尘袋处理后通过1根经15米高排气筒（DA002）排放。需要激光切割处理的材料为45.2kg/a，有效工作时间按2920h计，除尘器处理效率为“0”的情况下则粉尘排放量：1.08g/a，排放浓度为0.123mg/h。
非正常工况废气污染物产生及排放情况详见表4-3。
表4-3   非正常工况废气污染物产生及排放情况
	排放源
	污染物
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m³
	持续
时间
	非正常工况
	应对措施

	单质碳颗粒
	颗粒物
	0.077
	7.7
	1h
	布袋破损
	日常维护、及时检修、定期更换布袋

	激光切割粉尘
	颗粒物
	0.123mg/h
	/
	1h
	滤尘袋破损
	日常维护、及时检修、定期更换布袋


非正常工况下，建设单位要定时检修，保证环保设备的正常运营。为了进一步减少非正常工况废气污染物排放，拟采取以下措施：
①双回路电源，防止突然断电引起非正常排放。
②定期检查、维修、维护各种设备，尤其是各种动力泵、各种风机等。
③加强管理和培训，防止因操作失误或玩忽职守引起非正常排放。
④加强环境管理，在冬季等不利气象条件下，停产检修。
（9）废气监测制度
根据项目生产特点和主要污染物的排放情况，按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）制定监测计划，见下表。
表4-4 废气监测计划一览表
	监测位置
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	厂界上风向1个点、下风向3个点
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求（颗粒物：1.0mg/m³）


2.废水
2.1环境影响分析
本项目污水排放主要为生活污水，生活污水排放量约998.2m3/a，主要污染物为COD、BOD、NH3-N等，项目产生的生活污水经隔油池处理后排入民生工业园区污水处理厂。
本项目污水排放属间接排放，每天的污水量产生量较小，污染物浓度较低，排入污水处理厂对其冲击负荷小，不会影响污水处理厂的正常运行。综上所述，本项目的废水排放通过相应的措施处理后对周边水环境影响较小。
2.2废水产生情况及处置措施
（1）清洗用水
晶种在放入设备CVD沉积腔体进行沉积之前，需通过超声波清洗机进行清洗，清洗废水中主要污染物为晶种表面的杂质。根据业主提供资料，清洗用水约1L/片金刚石晶种，本项目原料晶种1500片，则清洗用水为1.5m3/a。清洗用水与生活污水一同排入园区污水管网，因用水量较少，损耗可忽略，则清洗用水排放量与使用量相同，为1.5m3/a。
（2）激光切割冷却水
本项目激光切割过程中，切割设备中的激光发生器需采用制冷剂冷却，制冷剂内通入纯水进行冷却，冷却水于设备内部循环使用，不与产品直接接触，且不外排。
（3）抛光冷却水
经检验结果为单晶金刚石的合成钻石满足产品需求，通过专用抛光机，抛光做成合成钻石成品，抛光时需要持续用水冷却，采用外购桶装纯水（10L/桶），此过程每台设备每月用水量为7~8L，取8L，抛光设备为20台，则抛光冷却水用量为1.92m3/a。其中主要污染物为抛光产生的金刚石颗粒，排入园区污水管网，因用水量较少，过程损耗可忽略不计，则抛光冷却水排放量为1.92m3/a。
（4）生活污水
本项目营运期劳动定员68人，生活污水主要污染物为COD、SS、BOD5、NH3-N等。每人每天用水量按照50L/人.d计，年工作天数365天，则用水量为3.4m3/d（1241m3/a），排放的污水量按用水量的80%计，则排水量约为2.7m3/d（992.8m3/a）。生活污水经隔油池处理后排入污水管网，最终排入木垒民生工业园区污水处理站，对项目区周围水环境影响较小。
表4-5生活污水排放量及污染物浓度一览表
	污染源
	污染物
	产生情况
	排放去向
	排放情况

	
	
	产生量
	浓度
	
	排放量t/d
	浓度mg/L

	生活污水
992.8m3/a
	COD
	0.35t/a
	350mg/L
	排入污水管网，最终排入民生工业园污水处理厂
	0.35t/a
	350mg/L

	
	SS
	0.20t/a
	200mg/L
	
	0.20t/a
	200mg/L

	
	BOD5
	0.25t/a
	250mg/L
	
	0.25t/a
	250mg/L

	
	NH3-N
	0.04t/a
	40mg/L
	
	0.04t/a
	40mg/L


2.3污水处理措施依托可行性分析
本项目所在的新型产业及轻工业区位于污水处理厂上游，相对高程差分别为36~91m。木垒县民生工业园区污水处理厂及配套管网工程管线已布设至新型产业及轻工业区管道长9.8km，均为重力排水管道，已铺设至项目所在区域。新疆维吾尔自治区环境保护厅于2017年5月6日出具《关于木垒县城乡园区一体化污水处理系统建设项目环境影响报告书的批复》（新环函[2017]657号）批准建设民生工业园区污水处理厂，项目于2017年5月开工建设，2018年8月投入运行，并于2018年10月进行了验收，项目建设中基本执行了国家建设项目环境管理制度及“三同时”制度。位于木垒县城东北侧约15km，主要用于收纳木垒县城、民生工业园区(农副产品加工及民族特色旅游产业区、农副产品及食品加工区、新型产业及轻工业区)的生活污水和生产废水。
项目预处理阶段采用“粗格栅+提升泵+细格栅+曝气沉砂池+水解酸化池+初沉池”处理工艺，二级处理工艺采用A/O+MBR+臭氧消毒处理工艺；主要工程建设内容包括：业务用房、配电室、预处理车间、沉砂池、初沉池、A/O池、MBR池、二沉池、污泥脱水车间、回流及剩余污泥泵池、鼓风机房、臭氧接触池等，配套建设污水收集管网36135米、尾水排放管网1000米。该项目于2017年5月开始施工，2018年8月完工。并2018年10月进行了验收，并交新疆环保厅环评处公示。污水处理厂近期(2023年)污水处理规模为1万m3/d，远期(2030年)污水处理规模为2万m3/d，目前的实际处理能力为8000m3/d，本项目废水产生量为2.7m3/d，污水处理厂剩余处理能力能够满足本项目需求。木垒县民生工业园区污水处理厂进水指标为COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L、总氮≤70mg/L、总磷≤8mg/L，pH为6~9，本项目生活污水各污染物排放浓度为COD：350mg/L、BOD5：250mg/L、SS：200mg/L、氨氮：40mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准并同时满足木垒县民生工业园区污水处理厂进水水质标准要求。验收监测期间，出水各项目监测指标浓度均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的表1基本控制项目一级A标准、表2部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）、表3选择控制项目最高排放浓度（日均值）的要求。最终出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准，作为木垒光伏产业园用水或下游绿化灌溉水源。项目外排生活污水排放浓度可以达到民生工业园区污水管网接管标准，因此本项目生活污水排至民生工业园区污水处理厂可行。
2.4废水排放监测计划
根据项目生产特点和主要污染物的排放情况，按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）制定监测计划，制定本项目监测计划如下。
表4-6项目运营期水污染物监测计划
	废水类别
	编号
	监测位置
	监测项目
	监测频率
	实施单位

	生活污水
	DW001
	废水总排口
	pH、COD、氨氮、
悬浮物
	次/半年
	企业自行委托


3、噪声
3.1噪声源强分析
项目营运期主要噪声源是设备运行过程中产生机械噪声和运输车辆产生的交通噪声，源强在75~90dB（A）之间。针对以上噪声源产生情况，项目将采取以下防噪、降噪措施：
a.场地内设置限速禁鸣标识，派专人管理指挥运输车辆，运输车辆进入场地后低速行驶，禁止鸣笛；
b.定期对装载设备进行检查、维护和保养，减少装载设备产生的非正常噪声排放；
c.在满足生产要求的前提下，选用低噪声设备，从根本上降低噪声源强；
d.风机等强噪声设备设置罩壳，利用隔声且考虑减振等措施，有效地控制噪声对环境的影响。
e.提高零部件的装配精度，加强运转部件的润滑，降低摩擦力，对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫，以减少传动装置间的振动；
f.为了减小风机噪声和振动对环境的影响，风机前后均采用石棉布软接头连接，在风机安装时采用下垫减振橡胶减振；
g.种植绿化带起到一定的隔声降噪作用。
经采取上述措施后，本项目噪声源强可降低20dB（A）左右。本项目主要噪声源见表4-7。
表4-7工业企业噪声源请调查清单（室内声源）
	建筑物名称
	名称
	型号
	单台设备声源源强dB(A)
	声源控制措施
	空间相对位置
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离（m）

	生产车间
	切割机
	/
	90
	隔声、隔声罩壳
	-192
	20
	23
	8
	90
	0:00~24:00
	20
	70
	16

	
	抛光机
	/
	85
	隔声、进
风口消声
器
	-150
	99
	4
	14
	85
	
	20
	65
	8

	
	超声波
清洗机
	/
	75
	隔声，隔声罩壳
	-160
	-14
	4
	16
	75
	
	20
	70
	23

	
	空气压缩机
	/
	90
	隔声，隔声罩壳
	48
	-13
	4
	7
	90
	
	20
	70
	1



3.2声环境影响分析
（1）噪声影响预测分析
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本次预测计算式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
①室内声源
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式似求出：
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10052\wps8.png]
式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
[image: ddf3a789d603d1238acbda7951c0f1a]
图8室内声源等效为室外声源图例
②室外声源
基准预测点噪声级叠加公式：


式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)；
LPi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)；
n—噪声源数目。
用上述公示计算出各噪声源点至基准预测点的总声级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。
计算预测点的声级：
Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)
式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；
Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；
DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；
Agr—地面效应引起的衰减，dB；
Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。
（2）预测结果和分析
根据项目主要噪声源的位置，利用以上预测模式和参数计算确定了各主要噪声源对各厂界外1m处的噪声贡献情况。主要噪声源对各厂界的噪声预
测结果与达标分析详见表4-8。
表4-8 本项目主要噪声源对各厂界噪声贡献值一览表
	厂界噪声dB（A）
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	
	昼
	夜
	昼
	夜
	昼
	夜
	昼
	夜

	贡献值
	41.7
	36.2
	29.9
	35.4
	30.6
	27.8
	50.1
	41.7

	标准值
	65
	55
	65
	55
	65
	55
	65
	55


3.3噪声影响分析及防治措施
为有效减少生产设备对厂区职工的影响，建议建设方采取如下措施：
（1）在设备选型时优先选择高效、低噪声设备，做好设备的安装调试，同时加强营运期间对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果；
（2）车间内高噪声设备合理分布，避免集中放置。
（3）建议建设单位合理安排工序，避免高噪声设备同时使用，把噪声影响降低在最低限度；
（4）在生产车间外面种植绿化带；
本项目生产设备均安装于室内，通过对高产噪设备采取减振、隔声措施以及墙体隔声、距离衰减后厂界噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。因此，生产车间内的噪声对周围声环境影响较小。
3.3监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如表4-9。
表4-9噪声监测内容及计划
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	厂界东西南北侧各1个点位
	等效连续A声级
	1次/季
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准


4、固废
4.1固体废物产生情况
（1）生活垃圾
项目劳动定员68人，年工作365天。生活垃圾产生量按1.0kg/（人·d）计，则营运期生活垃圾产生量为68kg/d（24.8t/a）。厂区设置垃圾箱分类收集生活垃圾，交园区环卫部门清运处置。
（2）一般固废
①MPCVD长晶炉内沉积碳
在甲烷中的碳原子被分子化后沉积形成金刚石半成品的过程中，一部分的碳原子会附着在沉积室炉壁内形成沉积碳，炉内壁的沉积碳每个生长周期结束都需要清理收集，根据项目碳元素平衡，MPCVD长晶炉内沉积碳约为10kg/a，收集后外售处理。
②激光切割产生的废边角料
MPCVD沉积后，需要对沉积后金刚石进行处理，把金刚石表面多晶和不规整的地方切割掉，切割过程会产生一定量的边角料，根据业主提供资料，项目激光切割产生的废边角料约5kg/a，收集后外售处理。
③检验出的不合格产品
检验将成型的合成钻石通过光学放大镜投影仪检验晶体表面沉积情况，合格品为单晶金刚石，不合格品为多晶或有缺陷的金刚石，根据业主提供资料，项目产生的不合格产品约45.2kg/a，收集后外售处理。
④抛光颗粒物
项目产品体积及质量很小，抛光打磨过程产生的颗粒物粒径很小，基本为碎钻。根据产品规格，金刚石密度约为3.52g/cm3，项目年生产金刚石25.1kg，以及多晶金刚石和不合格废料45.2kg，多晶金刚石和不合格废料无需抛光打磨，考虑最不利因素，则产品总体积为0.007m3。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”中“3032建筑用石加工行业‘产品：人造石材，原料名称：碎石颗粒、粉料、不饱和树脂等，工艺名称：真空凝胶固化成型、锯解、抛光、裁切’”中“颗粒物产生系数0.051kg/m3—产品”核算本项目切割工序颗粒物产生量为0.36g/a（0.41mg/h）。由于打磨过程需用水冷却，为湿法打磨，抛光打磨产生的颗粒物在冷却水中沉淀为固体废物排放。
表4-10本项目固体废物产生情况一览表

	序号
	产生环节
	固废名称
	产生量
	项目代码
	物理性状
	贮存场所
	最终去向

	1
	职工生活
	生活垃圾
	24.8t/a
	/
	固态
	垃圾桶
	环卫部门清
运。

	2
	MPCVD
沉积
	长晶炉内沉积
碳
	10kg/a
	900-099-S59
	固态
	固废暂存间
	收集后外售

	3
	激光切割
	废边角料
	5kg/a
	900-099-S59
	固态
	
	

	4
	抛光打磨
	抛光颗粒物
	0.36g/a
	900-099-S59
	固态
	
	

	5
	检验
	不合格产品
	45.2kg/a
	900-099-S59
	固态
	
	


4.2环境管理要求
（1）一般要求
固体废物污染防治法规定“建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。固体废物污染环境防治设施必须经原审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。对固体废物污染环境防治设施的验收应当与对主体工程的验收同时进行”。根据这些规定，本项目固体废物污染环境防治设施必须做到“三同时”。
为了进一步降低固体废物的影响，建议建设单位在实践中逐步确定新的废物管理模式，对所有固体废物进行监控管理。
①全过程管理
即对废物从“出生”那一时刻起对废物的产生、收集、运输、贮存、再循环、再利用、加工处理直至最终处置实行全过程管理，以实现废物减量化、资源化和无害化。
②对排放废物进行审计
废物审计制度是对废物从产生、处理到处置排放实行全过程监督的有效手段。其主要内容有：废物合理的产生量；废物流向和分配及监测记录；废物处理和转化；废物有效排放和废物总量衡算；废物从产生到处理的全过程评估。
（2）一般固废管理要求
本项目产生的一般工业固体废物集中收集于一般固废暂存点后再定期处置，按要求建立一般工业固体废物管理台账。一般固废暂存点应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求规范化建设，应满足如下要求：
①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉；
②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施；
③按《环境保护图形标识固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志。
④根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）和《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求，制定工业固体废物管理台账并妥善保存。
⑤各类固废分类收集，不得相互混合。建设单位须建立统一的固废分类收集制度，一般工业固废与生活垃圾不得混合，分开收集。
⑥明确负责人及相关设施、场地。明确固体废物产生部门、贮存部门、自行利用部门和自行处置部门负责人，为固体废物产生设施、贮存设施、自行利用设施和自行处置设施编码。建设单位建立工业固体废物管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，可以实现工业固体废物可追溯、可查询的目的，推动企业提升固体废物管理水平。
⑦当天然基础层饱和渗透系数不大于 1.0x10-5cm/s，且厚度不小于 0.75 m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层；当天然基础层不能满足以上防渗要求时,可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层,其防渗性能应至少相当于渗透系数为 1.0x10-5cms 且厚度为 0.75 m 的天然基础层。
应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。
所有废物按类在专用密闭容器中储存，没有混装；采用包装方式运输危险废物的，应当妥善包装，并按照国家有关标准在外包装上设置相应的识别标志。
加强员工教育，强化员工对固体废弃物及其处置方式认识，完善管理制度，确保项目产生固废全部收集、暂存并合理处置。
4.3污染防治措施可行分析
本项目运营期固体废物主要是生活垃圾和生产固废。其中生活垃圾经垃圾箱集中收集后，定期由环卫部门及时清运至垃圾填埋场处置。一般生产固废均得到妥善处置和综合利用。
通过上述措施，项目产生的固体废物得到妥善处置和综合利用后，不产生二次污染，本项目产生的固体废物对周围环境影响较小。
5、地下水、土壤
本项目位于昌吉州木垒县民生工业园区，不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
5.1污染源和污染途径
①物料传输过程中，管道、阀门等不严密，导致物料泄露引起火灾爆炸，导致污染地下水、土壤；
②地面防渗等级不足或出现裂痕，导致泄漏物料下渗，污染地下水、土壤环境；
③固体废物防护措施不足，导致废液或雨水混入，污染地下水、土壤环境；
⑤管理不完善，操作不规范导致物料泄漏。
5.2分区防渗控制要求
根据项目特点，厂区进行分区并对不同分区采取相应的防渗措施。
（1）防渗分区
根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，本项目拟将建设厂区划分为一般污染防渗区、简单污染防渗区。
简单污染防渗区：办公室生活区。
一般污染防渗区：除简单防渗以外区域。
（2）分区防渗处理
一般防渗区：采用100mm厚的混凝土进行防渗处理。要求防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。
5.3环境影响分析
根据项目特点，厂区进行分区并对不同分区采取相应的防渗措施。项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，各项防渗措施可以有效地防止对区域地下水、土壤造成污染。综上所述，项目不会对项目区地下水、土壤环境造成污染影响。
5.4跟踪监测
本项目在采取完善的防渗、防风、防雨雪、防晒措施后，可有效阻止污染物下渗，对地下水及土壤环境影响程度较小，因此本次环评不设地下水跟踪监测点
6、生态环境影响分析
6.1对土地利用影响分析
本项目属于园区工业用地，选址符合园区规划。同时本项目建成后将进行相应的绿化和地面硬化措施，因此不会导致生态环境质量的降低。
6.2对植物资源的影响分析
项目投入运营后，将会加强厂区及其周围的绿化和植被工作，生产过程中不存在破化植被的工业活动。因此，运营期不会对植物资源产生不利影响。
6.3对动物资源的影响分析
对于大多数野生动物来说，最大的威胁来自其生境被分割、缩小、破坏和退化。由于本项目位于工业园区，为规划工业用地，厂址附近野生动物结构简单，主要是啮齿类动物。在本项目建设完成后，厂区的正常生产不会对野生动物的栖息地和生境再产生干扰和影响，因此，在运营期对野生动物的影响很小。
6.4小结
本项目位于园区工业用地用地，未改变评价区域土地利用类型，同时项目厂区在建设完成后会进行相应的绿化和地面硬化措施，故本项目建设不会导致生态环境质量的降低；在建设期和运营期作业常被破坏或影响的植物均为广布种和常见种，且分布也较均匀，因此，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某种植物的消失。项目投入运营后，将加强厂区及其周围的绿化和植被的恢复及补偿工作，项目在生产过程中不存在破化植被的工业活动，运营期不会对植物资源产生不利影响；评价区现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类及昆虫等。通过加强施工人员的宣传教育和管理，可减少在建设初期对野生动物的影响，对生态环境的影响有限。
7、环境风险分析
7.1危险物质数量及分布情况
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录中附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的主要风险物质为甲烷，本次评级按甲烷计。因此本次报告对厂区贮存的甲烷进行分风险识别。
本项目甲烷厂区存量为320~480m3，按480m3计算得0.682t。
表4-11项目危险源辨识与环境风险潜势划分一览表
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量Qn/t
	临界量Qn/t
	该种危险物质Q值

	1
	甲烷
	74-82-8
	0.682
	10
	0.0682

	项值∑
	0.0682


本项目危险源辨识结果为Q合计=0.0682<1，因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ,不需要开展风险专项评价。本项目潜在危险单元确定为气体密封罐发生泄漏或爆炸事故。
表4-12 甲烷危险特性及防范措施一览表
	标识
	中文名
	甲烷
	英文名
	methaneMarshgas

	
	分子式
	CH4
	分子量
	16.04

	
	危险货物编号
	21007（压缩气体）
21008（液化气体）
	UN编号
	1971（压缩气体）；
1972（液化气体）

	
	CAS
	74-82-8
	危险性类别
	第2.1类易燃气体

	理化特性
	相对密度
相对密度（水）；0.42(-164℃)，相对密度（空气=1）：0.71

	
	熔点：℃
	-182.5
	沸点：℃
	-161.5

	
	外观与性状
	无色无臭气体

	
	溶解性
微溶于水，溶于醇、乙醚。

	
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、氟、氯
	燃烧（分解）产物
	一氧化碳、二氧化

	
	主要用途
	用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。

	燃爆特性与消防
	燃烧性
	易燃
	闪点(℃)
	-218

	
	爆炸上限%
	15
	引燃温度(℃)
	538

	
	爆炸下限%
	5
	最小点火能（mj）
	无资料

	
	火灾危险类别
	甲类
	爆炸危险级别、组别
	Ⅱ

	
	燃烧热(kJ/mol)
	889.5
	饱和蒸气压(kPa)：
	53.32(-168.8℃)

	
	危险特性
	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应

	
	灭火方法
	切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉

	毒性、健
康危害及
防护措施
	中国MAC
	未制定标准

	
	苏联MAC
	300mg/m3

	
	美国TWA
	窒息性气体

	
	美国STEL
	未制定标准

	
	LD50：
	无资料

	
	LC50：
	无资料

	
	呼吸系统防护
	一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具

	
	眼睛防护
	一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼

	
	身体防护
	穿防静电工作服

	
	手防护
	戴一般作业防护手套

	
	其他防护
	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间

	急救措施
	眼睛接触
	——

	
	吸入
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医

	
	食入
	——

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用

	储运注意
事项
	易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。


7.2环境风险影响途径
表4-13环境风险影响途径一览表
	序号
	风险单元
	风险源
	存在危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的
环境敏感目标

	1
	生产车间
	管道、阀门
	甲烷
	大气污染风险；地下水及土壤污染风险
	大气沉降和污水下渗
	项目区大气

	2
	辅助生产区
	食堂、氢气站
	天然气、甲烷
	大气污染风险；地下水及土壤污染风险
	大气沉降和污水下渗
	项目区大气


7.3环境风险防范措施
针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施：
（1）火灾风险防范措施
①严格控制火源，按照操作规程正确处理易燃化学品，制定厂区禁烟等安全规定，并保持生产区域通风良好。
②定期进行消防检查，及时消除火灾隐患，向生产人员普及消防灭火知识，加强消防训练与演习。
③按消防规定要求，在生产区域内配备灭火器等消防器材，并对消防器材进行定期保养及维护。
④加强企业管理，指定专人负责，一旦发生事故，及时做出反应，以避免事故扩大化。
（2）泄漏风险防范措施
易燃品钢瓶存放容器应定期检查，确保其密闭性，并将其存放在通风阴凉处，远离火种、热源、防止阳光直射，搬运时轻拿轻放，防止钢瓶受损。
（3）火灾应急处理措施
①一旦发生火灾事故，厂区职工应立即移开周围易燃物质，再进行扑救，灭火时应从四周向中间扑灭。
②若火灾由电路引起，应立即切断总电源，用干粉灭火器扑灭，严禁用水。火势扑灭后应报维修人员进行全厂检修，确保设备及电路无故障后再投入研发。
③若火灾由生产引起，应视情况进行处理。当火势较小，应立即用石棉布或湿布盖灭；若火势较大无法控制，应立即疏散员工，并拨打119。
（4）泄漏应急处理措施
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限值出入。切断火源，建议应急人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触，尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散。泄漏容器要妥善处理、修复、检验后再用。注意速冻低温，避免高浓度吸入。
（5）应急要求
本项目针对环境风险事故采取多种防范措施，可将风险事故的概率降至较低的水平，但概率不会降为零，一旦发生事故仍需采取应急措施，控制和减少事故危害，根据原环境保护部发布的《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》(环办[2014]34号)、《突发环境事件应急管理办法》(原环境保护部令34号)和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)要求，应根据项目生产过程存在的风险事故类型，制定适用于本项目的环境风险应急预案并向当地生态环境主管部门备案。本次评价提出应急预案纲要，供企业及管理部门参考。
表4-14应急预案内容

	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标，特置区、环境保护目标

	2
	应急组织机构、人员
	工厂、地区应急组织机构、人员

	3
	预案分级响应条件
	规定预案的级别及分级响应程序

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行整侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检测、防护措施
	事故现场、临近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

	8
	人员紧急撤离、疏散，
应急计量控制、撤离组
织计划
	事故现场、工厂临近区、受事故影响的区域人员及公众对易燃物应急计量控制规定，撤离组织计划及救护，医
疗救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；临近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练


（7）应急监测
①监测项目
环境空气：颗粒物；
地表水：pH、CODcr、石油类等；
土壤：pH、砷、镉、铬（六价）、铜、汞、镍、铅、石油烃等。②监测区域
大气环境：本项目周边区域(根据事故排放量定监测范围)；
水环境：泄漏排污口
土壤环境：本项目周边区域(根据事故排放量定监测范围)；
7.4环境风险评价结论
综合环境风险评价分析，本项目事故情况在最不利气象条件和最常见条件下，泄漏的物料对周边的人群居住区的居民影响较小，仅对厂区内的工作人员产生影响，对厂界外人员基本没有影响；泄露的物料对地表水和周边地下水环境无影响。因此，本项目在认真落实项目拟采取的安全措施及评价所提出的安全措施及安全对策后，项目的事故对周围的影响是可以接受的。
8环保投资分析
本项目建成投产后，环保投资估算为186万元，约占项目总投资47081.38万元的0.39%。具体环保投资估算见表4-15。
表4-15环境保护投资估算一览表
	类别
	环保措施
	投资
（万元）

	废气
	施工期
	苫盖、洒水降尘
	2

	
	
	围栏或部分围栏
	1

	
	运营期
	油烟净化器，车间密闭
	20

	废水
	施工期
	施工废水沉淀池
	5

	
	运营期
	隔油池、排水管道
	12

	固废
	生活垃圾
	生活垃圾箱
	1

	
	一般固废
	一般固废暂存间
	5

	噪声
	机械噪声
	选择低噪声设备，减震降噪、隔声消声措施，加强绿化等
	50

	土壤和地下水
	厂区硬化和分区防渗
	40

	其他
	环境管理和监测
	建立健全各项环境管理制度，污染源环保标志牌、排污口规范化等
	40

	
	
	污染物常规监测
	10

	合计
	-
	186


9、环境管理要求
为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制定各种类型的环保制度。
（1）环保设施的建设、运行及维护费用保障制度
在项目的建设、运行、维护的过程中，要设立专项的环保资金，所有环保投支出该专项资金投入，并定时、定量对该环保资金进行补充，以保证环保设施的正常建设、运行和维护。
（2）申请排污许可证
2016年11月，国务院办公厅发布了《控制污染物排放许可制实施方案》，方案指出：“环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据”。
因此，本项目在报批环评报告表后、项目实际运行前，应尽快进行排污许可证申领，作为本项目合法运行的前提。排污许可证申请及核发按《排污许可证管理暂行规定》填报执行。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》本项目为登记管理，因此项目在实际运行前应取得排污许可登记回执。
（3）污染处理设施的管理制度
对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立环境管理台账。
（4）奖惩制度
企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。
（5）规范排污口
企业废气排放口、废水排污口、噪声排放源和固体废物贮存、处置场所应适于采样、监测计量等工作条件，排污单位应按所在地生态环境主管部门的要求设立标志。
本项目应按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单规定的图形，在各气、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。
列入总量控制污染物的排污口为管理的重点，排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。排污口位置必须合理确定，按要求规范化管理。
污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。排污口附近1m范围内无建筑物，设立式标志牌。
重点排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌。一般污染物排放口或固体废物贮存堆放场地设置提示性环境保护图形标志牌。
危险废物的容器和包装物，以及收集、贮存、利用、处置危险废物的设施、场所使用的环境保护识别标志的设置，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置。
环境保护图形标志具体设置图形见表4-16。
表4-16环保图形标准设置图形表
	排放口
	废气
	废水
	噪声
	一般固废

	
图形符号
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	背景颜
色
	绿色
	绿色
	绿色
	黄色

	图形颜色
	白色
	白色
	白色
	黑色


（6）二维码设计规范
根据《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ 1297—2023）。
①排放口二维码标识应与排放口一一对应，标识位置尽量设置在少油污、少触碰、少摩擦、少高温少潮湿等不易对二维码产生损害的位置，标识位置的选择应便于扫描、易于识读
②排放口二维码符号大小应根据代码内容、纠错等级、印制面积、版面设计、识读装置与系统、标签允许空间等因素综合确定。最小模块尺寸不宜小于 0.254mm。排放口二维码模块为黑色，背景色为白色，背景区域应大于条码边缘至少2mm。分辨率大于或等于4mil。
③排放口二维码标识管理应符合 UTC1002要求。在排放口二维码使用过程中出现无法识读、识读错误或者毁损、因排污许可证重新申请或变更导致排放口代码发生变化的情况时，应在一个月内完成修复更正。
（7）竣工验收管理
建设项目竣工后，建设单位应当按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。验收工作组形成验收意见，建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。
建设单位应当在出具验收合格的意见后5个工作日内，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开验收报告和验收意见，公开的期限不得少于20个工作日。公开结束后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。


[bookmark: _Hlk54167917]
五、环境保护措施监督检查清单
	内容要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	MPCVD沉积
废气
	甲烷、氢气、氩气、二氧化碳
	管道收集后经袋式除尘器，通过一根15m高排气筒（DA001）排放

	《大气污染物综合排放标
准》（GB16297-1996）表2
二级标准

	
	单质碳颗粒
	纳米级碳颗粒
	
	

	
	激光切割废气
	颗粒物
	经每台切割机自带的滤尘袋过滤后，集中通过集气管道经一根15m高排气筒（DA002）排放
	

	
	食堂油烟
	油烟
	经油烟净化器处理后有组织排放
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

	地表水环境
	生活污水
	BOD、CODcr、SS、氨氮
	经隔油池处理后，排至园区污水管网
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值

	
	生产废水
	清洗废水
	排至园区污水管网
	

	
	
	抛光冷却水
	排至园区污水管网
	

	声环境
	切割机、抛光机等
	LAeq
	减振、消声、隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾委托环卫部门处置。废边角料、不合格产品外售，全部得到有效处置。满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

	土壤及地下水污染防治措施
	采取分区防渗，加强日常巡检，发现裂缝及时修补，并采取有效防渗措施。

	生态保护措施
	本项目位于园区工业用地，未改变评价区域土地利用类型，同时项目厂区在建设完成后会进行相应的绿化和地面硬化措施。

	环境风险防范措施
	（1）严格按照规章制度标准设计建设。
（2）厂区采取分区防渗措施，地面全部采用耐腐蚀防渗硬化地面，厂区设置事故池。
（3）设置防爆、防雷、防静电接地装置；设有通风换气设施。
（4）建立严格的管理制度和应急预案，并开展应急演练。
（5）应配备足量泄漏、火灾、爆炸事故的应急物资和医药应急药品等。

	其他环境管理要求
	（1）建立完善的环境管理制度，设立专门环境管理机构，建立完善的环境监测制度。
（2）按照环境监测计划对项目废气、厂界噪声、废水等定期进行监测。
（3）设立相应标志标牌。
（4）项目在实际运行前应取得排污许可登记回执。




六、结论
	本项目符合当前国家产业政策的要求，项目在采取环保治理措施及污染控制措施后，可实现各类污染物的稳定达标排放，不会对周围环境产生明显影响。因此，本评价从环保角度认为，本项目的建设是可行的。
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附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	颗粒物
	0
	0
	0
	11.25kg/a
	0
	11.25kg/a
	+11.25kg/a

	
	SO2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	NOx
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	废水
	CODCr
	0
	0
	0
	0.35t/a
	0
	0.35t/a
	+0.35t/a

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.25t/a
	0
	0.25t/a
	+0.25t/a

	
	SS
	0
	0
	0
	0.2t/a
	0
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.04t/a
	0
	0.04t/a
	+0.04t/a

	固体废物
	生活垃圾
	0
	0
	0
	24.8t/a
	0
	24.8t/a
	+24.8t/a

	
	长晶炉内沉积碳
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	废边角料
	0
	0
	0
	0.005t/a
	0
	0.005t/a
	+0.005t/a

	
	抛光颗粒物
	0
	0
	0
	0.36g/a
	0
	0.36g/a
	+0.36g/a

	
	不合格产品
	0
	0
	0
	45.2kg/a
	0
	45.2kg/a
	+45.2kg/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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